Nutarimas netenka galios 2002-09-07:

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 1386, 2002-09-03, Žin., 2002, Nr. 87-3751 (2002-09-06), i. k. 1021100NUTA00001386

Dėl pavojingų darbų sąrašo patvirtinimo

Suvestinė redakcija nuo 2001-07-05 iki 2002-09-06

Nutarimas paskelbtas: Žin. 1994, Nr. 98-1943, i. k. 0941100NUTA00001251

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

DĖL PAVOJINGŲ DARBŲ (GAMYBOS PROCESŲ) SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO

1994 m. gruodžio 14 d. Nr. 1251

Vilnius

Pakeistas teisės akto pavadinimas:

Nr. 817, 2001-06-29, Žin., 2001, Nr. 57-2053 (2001-07-04), i. k. 1011100NUTA00000817

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 1994 m. lapkričio 3 d. nutarimą Nr. I-629 „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatymo 88 straipsnyje nurodytų straipsnių įgyvendinimo“ pakeitimo“ (Žin., 1994, Nr. 88-1671) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gegužės 23 d. nutarimą Nr. 392 „Dėl Normatyvinių aktų saugos darbe klausimais rengimo ir tvirtinimo tvarkos“, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti pridedamus:

1.1. Neteko galios nuo 2001-07-05

Punkto naikinimas:

Nr. 817, 2001-06-29, Žin. 2001, Nr. 57-2053 (2001-07-04), i. k. 1011100NUTA00000817

1.2. pavojingų darbų (gamybos procesų) sąrašą.

2. Neteko galios nuo 2001-07-05

Punkto naikinimas:

Nr. 817, 2001-06-29, Žin. 2001, Nr. 57-2053 (2001-07-04), i. k. 1011100NUTA00000817

3. Suteikti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai teisę, prireikus ir suderinus su suinteresuotomis ministerijomis, papildyti šiuo nutarimu patvirtintą pavojingų darbų (gamybos procesų) sąrašą.

4. Nustatyti, kad įmonių vadovai:

4.1. Neteko galios nuo 2001-07-05

Punkto naikinimas:

Nr. 817, 2001-06-29, Žin. 2001, Nr. 57-2053 (2001-07-04), i. k. 1011100NUTA00000817

4.2. vadovaudamiesi šiuo nutarimu patvirtintu pavojingų darbų (gamybos procesų) sąrašu ir atsižvelgdami į konkretų darbų pobūdį bei sąlygas, privalo sudaryti ir, suderinę su Valstybine darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (arba jos teritoriniu skyriumi), iki 1995 m. liepos 1 d. patvirtinti įmonėse atliekamų pavojingų darbų (gamybos procesų) sąrašus. Pasikeitus darbų pobūdžiui bei sąlygoms, sąrašai tikslinami;

4.3. Neteko galios nuo 2001-04-26

Punkto naikinimas:

Nr. 452, 2001-04-20, Žin. 2001, Nr. 35-1196 (2001-04-25), i. k. 1011100NUTA00000452

MINISTRAS PIRMININKAS	ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS	MINDAUGAS MIKAILA

Patvirtinta. Neteko galios nuo 2001-07-05

Priedo naikinimas:

Nr. 817, 2001-06-29, Žin. 2001, Nr. 57-2053 (2001-07-04), i. k. 1011100NUTA00000817

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1994 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 1251

Pavojingi darbai (gamybos procesai) Taikoma dirbantiems pagal darbo sutartį asmenims, kurie neapdrausti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimo 530 „Dėl Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos pažeidus arba jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų“ (Žin., 1992, Nr. 8-212, Nr. 28-650; 1993, Nr. 55-1065; 1994, Nr. 86-1632) nustatyta tvarka.

1. Pavojingu darbu (gamybos procesu) laikomas rizikos laipsnį turintis darbas, kurio metu galimas atsitiktinis pavojingo, kenksmingo veiksnio, susijusio su darbo pobūdžiu, arba anomaliai pasikeitusio kenksmingo veiksnio poveikis.

2. Šiame sąraše vartojamos sąvokos:

2.1. užsiliepsnojančios dujos – medžiagos, kurios dujų būsenoje, esant normaliam atmosferos slėgiui, susimaišiusios su oru, tampa degios ir kurios, esant normaliam atmosferos slėgiui, užverda +20o C temperatūroje;

2.2. užsiliepsnojantis skystis – medžiaga, kurios pliūpsnio temperatūra žemesnė negu +21o C, o virimo temperatūra, esant normaliam atmosferos slėgiui, viršija +20o C;

2.3. degusis skystis – medžiaga, kurios pliūpsnio temperatūra žemesnė už +55o C ir kuri slegiama lieka skysta bei tam tikromis perdirbimo sąlygomis (esant aukštam slėgiui ir temperatūrai) pramoninės avarijos atveju gali sukelti pavojų;

2.4. labai nuodinga medžiaga – medžiaga, kuri atitinka savybes, nurodytas pasirašytos 1993 m. kovo 17 d. Helsinkio konvencijos dėl pramoninių avarijų poveikio 1 priedo 1 dalies pastabų „c“ punkto 1 ir 2 lentelėse, ir kurios fizinės bei cheminės savybės pramoninės avarijos atveju gali sukelti pavojų;

2.5. nuodinga medžiaga – medžiaga, kuri atitinka savybes, nurodytas pasirašytos 1993 m. kovo 17 d. Helsinkio konvencijos dėl pramoninių avarijų poveikio 1 priedo 1 dalies pastabų „d“ punkto 3 ir 4 lentelėse, ir kurios fizinės ir cheminės savybės pramoninės avarijos atveju gali sukelti pavojų;

2.6. oksidatorius – medžiaga, kuri sąveikaudama su kitomis, ypač su degiosiomis, medžiagomis, sukelia intensyvią egzoterminę reakciją;

2.7. sprogioji medžiaga – medžiaga, kuri, veikiama ugnies, gali sprogti arba kuri smūgiams bei trinčiai yra jautresnė už dinitrobenzolą;

2.8. kenksminga medžiaga – medžiaga, kurios veikiamas darbuotojas gali susirgti profesine liga ar apsinuodyti;

2.9. ūmaus poveikio medžiaga – medžiaga, kurios veikiamas darbuotojas gali ūmiai susirgti ar apsinuodyti;

2.10. alerginio poveikio medžiaga – medžiaga, galinti įjautrinti darbuotojo organizmą, sukelti alerginę reakciją arba alerginę ligą;

2.11. padidinto pavojaus patalpa – patalpa, kurioje yra viena iš šių padidintą elektros srovės pavojų žmogui keliančių sąlygų:

drėgmė arba laidžios dulkės (santykinis drėgnumas didesnis kaip 75 procentai);

laidžios grindys (metalinės, gruntinės, plytinės ir pan.);

aukšta temperatūra (didesnė kaip + 35o C);

galimybė žmogui vienu metu prisiliesti prie įžemintų metalinių pastato konstrukcijų, technologinių aparatų, mechanizmų ir elektros įrengimų metalinių korpusų;

2.12. labai pavojinga patalpa – patalpa, kurioje yra viena iš šių labai didelį elektros srovės pavojų žmogui keliančių sąlygų:

labai drėgna (santykinis oro drėgnumas – beveik 100 procentų: aprasoję lubos, sienos, grindys ir patalpoje esantys įrenginiai);

chemiškai aktyvi aplinka (yra medžiagų, ardančių izoliaciją ir įžeminimo įtaisus).

Labai pavojinga laikoma ir tokia patalpa, kurioje iš karto yra dvi arba daugiau padidintą elektros srovės pavojų žmogui keliančių sąlygų, nurodytų šio sąrašo 2.11 punkte;

2.13. elektros įrenginys – elektros mašinų, perdavimo linijų ir pagalbinių įrenginių (kartu su statiniais ir patalpomis, kur jie įrengti), skirtų elektros energijai gaminti, parametrams keisti, paskirstyti, perduoti ar šiai energijai pakeisti į kitų rūšių energiją, visuma;

2.14. veikiantis elektros įrenginys – įrenginys (ar jo dalys), kuris visiškai ar iš dalies prijungtas prie įtampos šaltinio arba kiekvienu metu gali būti prijungtas prie jos komutaciniais aparatais.

3. Nurodytosios šio sąrašo 2 punkte ir kitos sąvokos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe įstatyme, taip pat pasirašytoje 1993 m. kovo 17 d. Helsinkio konvencijoje dėl pramoninių avarijų poveikio, Lietuvos higienos normose bei kituose darbų saugą reglamentuojančiuose normatyviniuose aktuose.

4. Pavojingų darbų (gamybos procesų) kategorijai priskiriama:

4.1. darbas su:

4.1.1. potencialiai pavojingais įrenginiais (jų derinimas, išbandymas, eksploatavimas, techninė priežiūra), išvardytais šiuo nutarimu patvirtintame potencialiai pavojingų įrenginių sąraše, nemokant priemokų už darbus su elektros įrenginiais (išskyrus nurodytuosius šio sąrašo 4.1.6 ir 4.2.6 punktuose), taip pat už darbus su kėlimo kranais, liftais, keltuvais, lynų keliais, funikulieriais ir eskalatoriais, pasivažinėjimo atrakcionais, medicinos techniniais įrenginiais (išskyrus nurodytuosius šio sąrašo 4.1.5 punkte);

4.1.2. kenksmingomis medžiagomis, kurių ūminis poveikis žmonių sveikatai bei aplinkai viršija Lietuvos higienos normą HN23-1993 „Kenksmingos medžiagos. Didžiausia leidžiama koncentracija darbo aplinkos ore“;

4.1.3. užsiliepsnojančiomis dujomis, užsiliepsnojančiais ir degiaisiais skysčiais, labai nuodingomis ir nuodingomis medžiagomis, oksidatoriais, sprogiosiomis medžiagomis;

4.1.4. branduolinėmis ir radioaktyviosiomis medžiagomis;

4.1.5. įrenginiais ir prietaisais, kuriuose naudojami jonizuojančiojo spinduliavimo šaltiniai (medicinoje ir pramonėje vartojamas rentgenas), bei aukštos įtampos elektroniniais vakuuminiais prietaisais;

4.1.6. II ir III apsaugos klasės elektros įrankiais padidinto pavojaus ir labai pavojingose patalpose;

4.1.7. cheminėmis ir biologinėmis gyvūnų ir augalų apsaugos priemonėmis, nuodingomis žmogaus organizmui;

4.1.8. plėšriaisiais ir kitais pavojingais gyvūnais;

4.1.9. patogeniniais, pusiau patogeniniais, toksikogeniniais, genoinžineriniais, I ir II kenksmingumo klasės mikroorganizmų, producentų, štamų bei mikrobiologinės sintezės produktais, sukeliančiais alerginį poveikį;

4.2. darbai:

4.2.1. šuliniuose, tuneliuose, kolektoriuose ir kituose požeminiuose įrenginiuose bei statiniuose (išskyrus požemines pėsčiųjų perėjas ir pervažas), uždarose talpyklose;

4.2.2. vykdomi aukščiau kaip 5 m nuo žemės, perdengimo ar darbo pakloto paviršiaus, kai pagrindinė priemonė, apsauganti nuo kritimo, yra apsaugos diržas;

4.2.3. plaukiojančiuose įrenginiuose;

4.2.4. skraidančiuose orlaiviuose;

4.2.5. įkalinimo įstaigose;

4.2.6. su veikiančiais elektros įrenginiais, kurių kintamosios srovės 50 hercų dažnio įtampa aukštesnė kaip 42 voltai, o nuolatinės srovės – aukštesnė kaip 110 voltų;

4.2.7. po vandeniu (naro darbai);

4.2.8. cirke (oro akrobatika);

4.3. elektros, ryšių bei laidinio radijo oro linijų montavimas (išmontavimas);

4.4. miško ruoša (stačiojo miško kirtimas, vėjavartų, vėjalaužų likvidavimas);

4.5. grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 2 metrų šlaitų bei gilesnėse kaip 2 metrų iškasose;

4.6. gaisrų gesinimas, avarijų ir gaivalinių nelaimių padarinių likvidavimas;

4.7. traukinių sąstatų formavimas (išformavimas), traukinių techninė apžiūra jų stovėjimo vietose stotyse;

4.8. geležinkelio, kuriame vyksta eismas, tvarkymas (kelio darbai);

4.9. žmonių su psichikos negalia bei alkoholine, toksikologine psichoze gydymas ir priežiūra;

4.10. žmonių, sergančių ypač pavojingomis ir pavojingomis infekcinėmis ligomis (bruceliozė, cholera, difterija, dizenterija, dėmėtoji šiltinė, encefalitas, geltonoji karšligė, infekcinis hepatitas, baciliarinė tuberkuliozė, juodligė, Ku tipo karštligė, maras, melioidozė, ornitozė, poliomielitas, raupai, tuliaremija, AIDS, venerinės ligos), priežiūra bei gydymas; medicinos personalo darbas ypač pavojingų infekcijų epidemijos židinyje; darbas su tiriamąja medžiaga (ligonių kraujas, skrepliai, šlapimas, fekalijos, pūliai, žaizdų sekretai, punktatai, eksudatai); darbas su tiriamąja medžiaga epidemijų židiniuose, ieškant nurodytųjų ligų, taip pat kitų virusinių bakterinių bei parazitinių infekcijų sukėlėjų pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sąrašą; darbas su patologinio anatominio tyrimo (skrodimo) medžiaga, kraujingų invazijų bei procedūrų atlikimas;

4.11. gyvulių tyrimas, gydymas, darbas su infekcinėmis ligomis sergančiais gyvuliais, paukščiais ir kitais gyvūnais (pasiutligė, tuberkuliozė, bruceliozė, raudonligė, raupai, juodligė, snukio ir nagų liga, leptospirozė, listeriozė, botulizmas, stabligė, tuliaremija, grybelinės ligos), taip pat laboratoriniai darbai su tiriamąja medžiaga (virusologiniai, bakteriologiniai, cheminiai, toksikologiniai, biocheminiai, radiologiniai ir kiti tyrimai);

4.12. pavojingų darbų (gamybos procesų) priežiūra ir inspektavimas, statinių griūčių arba jų grėsmės tyrimas;

4.13. aplinkos apsaugos pareigūno darbas nustatant gamtinės aplinkos pažeidimus, už kuriuos numatyta administracinė ar baudžiamoji atsakomybė.

______________

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 452, 2001-04-20, Žin., 2001, Nr. 35-1196 (2001-04-25), i. k. 1011100NUTA00000452

Dėl Saugos ir sveikatos darbe teisės aktų, įgyvendinant Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą, rengimo plano patvirtinimo ir kai kurių teisės aktų pripažinimo netekusiais galios

2.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Nutarimas

Nr. 817, 2001-06-29, Žin., 2001, Nr. 57-2053 (2001-07-04), i. k. 1011100NUTA00000817

Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo