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Suvestinė redakcija nuo 2024-01-30

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 23-870, i. k. 1022210ISAK00003-66

Nauja redakcija nuo 2017-05-07:
Nr. 3-185,
2017-04-24,
paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06833                

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS 

ĮSAKYMAS
DĖL DIDŽIAUSIŲJŲ LEIDŽIAMŲ NAUDOJANTIS KELIAIS TRANSPORTO PRIEMONIŲ AR JŲ JUNGINIŲ TECHNINIŲ PARAMETRŲ APRAŠO PATVIRTINIMO

2002 m. vasario 18 d. Nr. 3-66
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 17 straipsnio 3 dalimi ir įgyvendindamas 1996 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvą 96/53/EB, nustatančią tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/719, 
Preambulės pakeitimai:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672            

tvirtinu Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašą (pridedama). 



SUSISIEKIMO MINISTRAS	ZIGMANTAS BALČYTIS




PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
2002 m. vasario 18 d. įsakymu Nr. 3-66
(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 
2017 m. balandžio 24 d. įsakymo 
Nr. 3-185 redakcija)




 SKYRIUS


. Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašas (toliau – Aprašas) nustato M2, M3 kategorijų motorinių transporto priemonių (toliau – autobusai) ir jų O kategorijos priekabų, N2, N3 kategorijų motorinių transporto priemonių (toliau – krovininiai automobiliai) ir jų O, O3 ir O4 kategorijos priekabų ar puspriekabių ir jų junginių, taip pat traktorių, savaeigių mašinų ir jų junginių didžiausiąjį ilgį, plotį, aukštį, masę, ašies (ašių) apkrovą ir kitus techninius parametrus, leidžiamus transporto priemonei ar jų junginiui važiuojant keliais. 
Punkto pakeitimai:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672            

. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatyme, Lietuvos Respublikos alternatyviųjų degalų įstatyme ir Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekse. 
Punkto pakeitimai:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672            

. Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų (puspriekabių) kategorijos ir klasės atitinka Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimus, patvirtintus Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus įsakymu. 
Punkto pakeitimai:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672            

 SKYRIUS


. Ilgiai:
. krovininio automobilio	12,00 m;
. priekabos	12,00 m;
. krovininio automobilio, sukabinto su puspriekabe	16,50 m;
. krovininio automobilio, sujungto su priekaba	18,75 m;
. viena jungiamąja dalimi sujungto autobuso	18,75 m;
. daugiau kaip viena jungiamąja dalimi sujungto autobuso	25,00 m;
. dviejų ašių autobuso	13,50 m;
. autobuso su daugiau kaip dviem ašimis	15,00 m;
. autobuso su priekaba	18,75 m;
. pakrauto krovininio automobilio (kėbulo tipas BAF), kuris sujungtas su priekaba ir specialiai suprojektuotas vienam ar keliems automobiliams vežti (kėbulo tipas DBF arba DCF) 20,75 m; 
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672            

. motorinių transporto priemonių, išskyrus autobusus, priekabų ir motorinių transporto priemonių, išskyrus autobusus, junginių su priekabomis didžiausiasis ilgis gali būti viršijamas 15 cm, kai jais vykdomos įvairiarūšio vežimo operacijos. 
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-513,
2022-11-17,
paskelbta TAR 2022-11-17, i. k. 2022-23155            
Nr. 3-366,
2023-08-23,
paskelbta TAR 2023-08-23, i. k. 2023-16514            
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. Pločiai:
. krovininių automobilių ir autobusų	2,55 m;
. priekabų ir puspriekabių	2,55 m;
. izoliuotų krovininių automobilių	2,60 m;
. izoliuotų priekabų ir puspriekabių	2,60 m.
. Aukštis:
. krovininių automobilių ir autobusų	4,00 m;
. priekabų ir puspriekabių	4,00 m.
. Nuimamųjų antstatų ir standartinių krovinių vežimo priemonių, pvz., konteinerių, nuimamųjų kėbulų, parametrai įskaičiuoti į Aprašo 4, 5, 6, 9, 11, 12 ir 14 punktuose nurodytus parametrus. Jeigu ant autobuso yra pritvirtinami nuimami įtaisai (pvz., slidžių dėžės), autobuso ilgis, įskaitant įtaisus, neturi viršyti Aprašo 4 punkte nustatyto ilgio.
. Krovininių automobilių, autobusų ir jų junginių techniniai parametrai turi būti tokie, kad šios transporto priemonės galėtų važiuoti žiedu, kurio išorinis spindulys yra 12,50 m, vidinis spindulys – 5,30 m. Autobusams taikomi papildomi reikalavimai:
. jeigu autobusas nejuda ir jo vairuojamieji ratai yra nukreipti taip, kad pajudėjus autobusui jo tolimiausias išorinis taškas gali nubrėžti 12,50 m spindulio žiedą, žiedo išorėje esanti autobuso vertikali liečiamoji plokštuma nustatoma ant žemės brėžiant liniją; jeigu tai sujungtas autobusas, jo nejudančios dalys turi būti išdėstytos išilgai tos plokštumos;
. jeigu autobusas iš tiesiosios linijos juda į Aprašo 8.1 papunktyje apibūdintą žiedo zoną, ji iš šios vertikalios plokštumos ribų negali išsikišti daugiau kaip 0,60 m.
. Didžiausias atstumas nuo puspriekabės sukabinamojo šerdeso iki
puspriekabės galinio išorinio taško	12,00 m.
. Didžiausias atstumas nuo puspriekabės, kuri naudojama vykdant įvairiarūšio vežimo operaciją, sukabinamojo šerdeso iki puspriekabės galinio išorinio taško	             12,15 m. 
Punkto pakeitimai:
Nr. 3-513,
2022-11-17,
paskelbta TAR 2022-11-17, i. k. 2022-23155            

. Didžiausias atstumas nuo krovininio automobilio, sujungto su priekaba, 
krovinio skyriaus priekinio išorinio taško iki priekabos galinio išorinio taško, atėmus
atstumą tarp krovininio automobilio krovinio skyriaus galinio išorinio
taško ir priekabos priekinio išorinio taško	15,65 m.
. Didžiausias atstumas nuo krovininio automobilio, sujungto su priekaba,
krovinio skyriaus priekinio išorinio taško iki priekabos galinio išorinio taško	16,40 m.
. Atstumas tarp krovininio automobilio, sujungto su priekaba, galinės ašies ir priekabos priekinės ašies turi būti ne mažesnis kaip 3 m.
. Atstumas nuo sukabinamojo puspriekabės šerdeso iki bet kurio puspriekabės priekinio taško, matuojant horizontalioje plokštumoje, neturi viršyti 2,04 m.

 SKYRIUS


. Krovininiai automobiliai:
. dviašiai	18 t;
. dviašiai, kai naudojama netarši technologija			18 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. dviašiai, kurių varikliai varomi alternatyviaisiais degalais ir kai naudojama alternatyviųjų degalų technologija 					18 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672            
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. turintys tris ir daugiau ašių	25 t;
. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija 						25 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672            
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojama netarši technologija		25 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. turintys tris ir daugiau ašių, kai varančiosios ašies ratai suporinti	
ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies
ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t                    26 t;
. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t ir kai naudojama alternatyviųjų degalų technologija 					26 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672            
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. turintys tris ir daugiau ašių, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t ir kai naudojama netarši technologija								26 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. turintys keturias ašis, kurių bent dvi ašys yra vairuojamosios, kai 
varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba
kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios 
ašies apkrova neviršija 9,5 t                                                                                                          32 t;
. turintys penkias ir daugiau ašių, kurių bent dvi ašys yra vairuojamosios,
kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai
kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies
apkrova neviršija 9,5 t                                                                                                                   40 t.
. Didžiausioji krovininio automobilio, turinčio keturias ir daugiau ašių, leidžiamoji masė, išreikšta tonomis, daugiau kaip penkis kartus neturi viršyti atstumo, išreikšto metrais, tarp pačiame priekyje ir pačiame gale esančių atskirų krovininio automobilio ašių (ne ašių grupių).
. Autobusai:
. dviašiai	19,5 t;
. turintys tris ir daugiau ašių	25 t;
. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija 						25 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574        

. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojama netarši technologija 		25 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574        

. turintys tris ir daugiau ašių, kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų
pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai 
suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t	26 t;
. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija ir kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t 						26 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-513,
2022-11-17,
paskelbta TAR 2022-11-17, i. k. 2022-23155            
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojama netarši technologija ir kai varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios ašies apkrova neviršija 9,5 t	26 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-513,
2022-11-17,
paskelbta TAR 2022-11-17, i. k. 2022-23155        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. sujungtieji, turintys tris ir daugiau ašių	28 t;
. sujungtieji, turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija					28 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672            
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. sujungtieji, turintys tris ir daugiau ašių, kai naudojama netarši technologija 	28 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. turintys keturias ašis, kurių bent dvi ašys yra vairuojamosios, kai 
varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba
kai kiekvienos varančiosios ašies ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos varančiosios
ašies apkrova neviršija 9,5 t	32 t;
. keturias ir daugiau ašių turintys ir sujungti daugiau kaip viena jungiamąja 
dalimi	40 t.
. Priekabos:  
. dviašės	18 t;
. triašės	24 t; 
. daugiau kaip trijų ašių	30 t.
. Transporto priemonių junginiai, susidedantys iš:
. dviašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše priekaba,	36 t;
. dviašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše priekaba, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija 			36 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. dviašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše priekaba, kai naudojama netarši technologija							36 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše priekaba,	40 t;
. dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše priekaba, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija 			40 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše priekaba, kai naudojama netarši technologija							40 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. dviašio krovininio automobilio, sujungto su triaše puspriekabe vykdant įvairiarūšio vežimo operaciją						 42 t; 
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-513,
2022-11-17,
paskelbta TAR 2022-11-17, i. k. 2022-23155            
Nr. 3-366,
2023-08-23,
paskelbta TAR 2023-08-23, i. k. 2023-16514            

. dviašio krovininio automobilio, sukabinto su dviaše puspriekabe, kai atstumas d (metrais) tarp puspriekabės ašių:
. 1,30 < d < 1,80	36 t;
. 1,30 < d < 1,80, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija 							36 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. 1,30 < d < 1,80, kai naudojama netarši technologija			36 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. 1,80 ≤ d	36 t;
. 1,80 ≤ d, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija							36 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574        

. 1,80 ≤ d, kai naudojama netarši technologija			36 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574        

. 1,80 ≤ d ir kai didžiausioji leidžiamoji puspriekabės su sudvejintomis
ašimis dvigubųjų ašių bendroji apkrovos masė – 20 t, o krovininio automobilio didžiausioji
leidžiamoji masė – 18 t, ir jo varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai 
lygiavertė	38 t;
. 1,80 ≤ d ir kai didžiausioji leidžiamoji puspriekabės su sudvejintomis ašimis dvigubųjų ašių bendroji apkrovos masė – 20 t, o krovininio automobilio didžiausioji leidžiamoji masė – 18 t ir jo varančiosios ašies ratai suporinti, jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija		38 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-513,
2022-11-17,
paskelbta TAR 2022-11-17, i. k. 2022-23155            
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. 1,80 ≤ d ir kai didžiausioji leidžiamoji puspriekabės su sudvejintomis ašimis dvigubųjų ašių bendroji apkrovos masė – 20 t, o krovininio automobilio didžiausioji leidžiamoji masė – 18 t ir jo varančiosios ašies ratai suporinti ir jų pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė, kai naudojama netarši technologija					38 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-513,
2022-11-17,
paskelbta TAR 2022-11-17, i. k. 2022-23155        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. dviašio krovininio automobilio, sukabinto su triaše puspriekabe	40 t;
. dviašio krovininio automobilio, sukabinto su triaše puspriekabe, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija			40 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. dviašio krovininio automobilio, sukabinto su triaše puspriekabe, kai naudojama netarši technologija						40 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše arba triaše priekaba	40 t;
. triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše arba triaše priekaba, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija 		40 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše arba triaše priekaba, kai naudojama netarši technologija					40 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. triašio krovininio automobilio, sujungto su dviaše ar triaše puspriekabe vykdant įvairiarūšio vežimo operaciją					 44 t; 
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-513,
2022-11-17,
paskelbta TAR 2022-11-17, i. k. 2022-23155            
Nr. 3-366,
2023-08-23,
paskelbta TAR 2023-08-23, i. k. 2023-16514            

. triašio krovininio automobilio, sukabinto su dviaše arba triaše puspriekabe	40 t;
. triašio krovininio automobilio, sukabinto su dviaše arba triaše puspriekabe, kai naudojami alternatyvieji degalai ir alternatyviųjų degalų technologija 		40 t plius papildomai tiek, kiek sveria alternatyviųjų degalų įranga, bet ne daugiau kaip 1 t; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. triašio krovininio automobilio, sukabinto su dviaše arba triaše puspriekabe, kai naudojama netarši technologija					40 t plius papildomai tiek, kiek sveria netaršios technologijos įranga, bet ne daugiau kaip 2 t;
Papildyta papunkčiu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        
Papunkčio pakeitimai:
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574            

. junginių, turinčių daugiau kaip penkias ašis	40 t.
. Aprašo 15.5–15.8, 17.3–17.4, 17.7 ir 19.4.3 papunkčiuose nurodytas reikalavimas dėl krovininių automobilių ir autobusų varančiosios ašies suporintų ratų netaikomas krovininių automobilių ir autobusų vairuojamajai (-osioms) ašiai (-ims).

 SKYRIUS


. Pavienės nevarančiosios ašys	10 t.
. Bendroji priekabų ir puspriekabių dvigubųjų ašių apkrova, priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp ašių, neturi viršyti:
. d < 1,00	11 t;
. 1,00 ≤ d < 1,30	16 t;
. 1,30 ≤ d < 1,80	18 t;
. 1,80 ≤ d	20 t.
. Bendroji priekabų ir puspriekabių trigubųjų ašių apkrova, priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp ašių, neturi viršyti:
. d ≤ 1,30	21 t;
. 1,30 < d ≤ 1,40	24 t.
. Jeigu atstumas d (metrais) tarp priekabų ir puspriekabių trigubąją ašį sudarančių atskirų ašių yra nevienodas, t. y. nepatenka į tą pačią Aprašo 23.1 arba 23.2 papunktyje nustatytą ribą, bendroji trigubosios ašies apkrova nustatoma pagal mažesnį atstumą d (metrais) tarp ašių. Didesniu, negu nurodyta Aprašo 23.2 papunktyje, atstumu d (metrais) esanti ašis nepriskiriama trigubajai ašiai. Tokia ašis priskiriama dvigubajai ašiai pagal Aprašo 22.1, 22.2 arba 22.3 papunktyje nurodytą atstumą d (metrais), kuris yra mažesnis, arba laikoma paviene ašimi, kai atstumas iki artimiausios ašies yra didesnis, negu nurodytas Aprašo 22.4 papunktyje.
. Pavienės varančiosios krovininio automobilio ir autobuso ašies apkrova	11,5 t.
. Bendroji krovininio automobilio dvigubosios ašies apkrova, priklausomai nuo atstumo d (metrais) tarp ašių, neturi viršyti:
. d < 1,00	11,5 t;
. 1,00 ≤ d < 1,30	16 t;
. 1,30 ≤ d < 1,80	18 t;
. 1,30 ≤ d < 1,80 ir kai krovininio automobilio varančiosios ašies ratai 
suporinti ir pakaba pneumatinė ar jai lygiavertė arba kai kiekvienos varančiosios ašies
ratai suporinti ir didžiausioji kiekvienos ašies apkrova neviršija 9,5 t                                         19 t.
. Krovininių automobilių, autobusų ir jų junginių varančiosios ašies (ašių) apkrova turi būti ne mažesnė kaip 25 proc. krovininio automobilio, autobuso arba jų junginio masės. 

 SKYRIUS


. Didžiausieji leidžiami naudojantis keliais traktorių ir savaeigių mašinų ar jų junginių techniniai parametrai atitinka Traktorių ir savaeigių mašinų maksimalius leidžiamus transporto priemonių matmenis, ašių apkrovas ir bendrąją masę, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro.
. Transporto priemonės arba transporto priemonių junginiai gali viršyti Aprašo II skyriuje nurodytą didžiausiąjį leidžiamą ilgį, jei dėl kabinos konstrukcijos pagerėja aerodinaminės savybės ir energijos vartojimo efektyvumas, taip pat saugos savybės. Jei viršijamas transporto priemonių arba transporto priemonių junginių, kuriuose įrengtos tokios kabinos, ilgis, dėl to neturi padidėti Aprašo IV skyriuje nurodytos transporto priemonių didžiausiosios leidžiamos ašies (ašių) apkrovos. 
Papildyta punktu:
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672        

––––––––––––––––––––


Pakeitimai:

1.

                    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
                
Nr. 3-342,
2002-07-04,
Žin., 2002, Nr.
70-2948 (2002-07-10), i. k. 1022210ISAK0003-342                
Dėl susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 "Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo" pakeitimo

2.

                    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
                
Nr. 3-232,
2003-03-28,
Žin., 2003, Nr.
33-1396 (2003-04-04), i. k. 1032210ISAK0003-232                
Dėl susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 "Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo" pakeitimo

3.

                    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
                
Nr. 3-404,
2005-09-26,
Žin., 2005, Nr.
117-4240 (2005-10-01), i. k. 1052210ISAK0003-404                
Dėl susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 "Dėl Maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo" pakeitimo

4.

                    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
                
Nr. 3-239,
2007-07-05,
Žin., 2007, Nr.
76-3027 (2007-07-10), i. k. 1072210ISAK0003-239                
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 "Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo" pakeitimo

5.

                    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
                
Nr. 3-468-(E),
2014-12-02,
paskelbta TAR 2014-12-03, i. k. 2014-18590                
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl maksimalių leidžiamų transporto priemonių matmenų, leidžiamų ašies (ašių) apkrovų, leidžiamos bendrosios masės patvirtinimo“ pakeitimo

6.

                    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
                
Nr. 3-364(1.5 E),
2016-10-31,
paskelbta TAR 2016-10-31, i. k. 2016-25970                
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“ pakeitimo

7.

                    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
                
Nr. 3-185,
2017-04-24,
paskelbta TAR 2017-04-24, i. k. 2017-06833                
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų patvirtinimo“ pakeitimo

8.

                    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
                
Nr. 3-214,
2022-04-28,
paskelbta TAR 2022-04-28, i. k. 2022-08672                
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

9.

                    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
                
Nr. 3-513,
2022-11-17,
paskelbta TAR 2022-11-17, i. k. 2022-23155                
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

10.

                    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
                
Nr. 3-366,
2023-08-23,
paskelbta TAR 2023-08-23, i. k. 2023-16514                
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

11.

                    Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Įsakymas
                
Nr. 3-38,
2024-01-29,
paskelbta TAR 2024-01-29, i. k. 2024-01574                
Dėl Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. vasario 18 d. įsakymo Nr. 3-66 „Dėl Didžiausiųjų leidžiamų naudojantis keliais transporto priemonių ar jų junginių techninių parametrų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo





