Suvestinė redakcija nuo 2024-12-06

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 3-88, i. k. 112301MISAK0D1-1120

Nauja redakcija nuo 2019-11-01:
Nr. D1-393,
2019-07-01,
paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10818                

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL VANDENS NAUDOJIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO APSKAITOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

2012 m. gruodžio 28 d. Nr. D1-1120
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymo 6 straipsnio 5 dalies 5 ir 8 punktais, 19 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 25 straipsnio 1  ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 6 straipsnio  3 punktu, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatymo 4 straipsnio 2 dalies 12 punktu, įgyvendindamas Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 7 d. nutarimu Nr. 388 „Dėl Informacijos ir ataskaitų, susijusių su Europos Sąjungos aplinkos sektoriaus teisės aktų įgyvendinimu ir teikiamų Europos Komisijai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos aplinkos agentūrai rengimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, priedo 23.1 papunktį, 
Preambulės pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

tvirtinu Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašą (pridedama).



APLINKOS MINISTRAS	VALENTINAS MAZURONIS


PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120



 
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188        

. Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) nustato ūkio subjektams vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos reikalavimus ir šių apskaitų metinių ataskaitų teikimo tvarką.
2. Neteko galios nuo 2024-01-01
Punkto naikinimas:
Nr. D1-265,
2023-08-02,
paskelbta TAR 2023-08-02, i. k. 2023-15685        
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. Tvarkos apraše vartojama sąvoka:
. Išleistuvas – inžinerinis įrenginys, kuriuo nuotekos išleidžiamos į gamtinę aplinką, arba nuotekų išleidimo vieta į kitam asmeniui priklausančią nuotekų surinkimo sistemą. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            
Nr. D1-142,
2023-05-10,
paskelbta TAR 2023-05-10, i. k. 2023-08906            

. Kitos šio Tvarkos aprašo 3 punkte neapibrėžtos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos monitoringo įstatyme, Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos žemės gelmių įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatyme, Nuotekų tvarkymo reglamente (toliau – Nuotekų tvarkymo reglamentas), patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“, Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 252 „Dėl Aplinkosauginių buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklių (LAND 21-01) patvirtinimo“, Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), vartojamas sąvokas. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188        

. Vandens naudojimo apskaita apima iš paviršinių ir (arba) požeminių vandens telkinių išgauto, perduoto ir naudojamo vandens kiekio, per hidrotechninius statinius praleidžiamo paviršinio vandens ir išgauti hidroenergiją hidroelektrinėse naudojamo vandens kiekio, geriamojo vandens tiekimo įrangos techninių parametrų, vandens tiekimo fiziniams asmenims, naudojantiems vandenį ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugas asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams tenkinti (toliau – Gyventojai), ir ūkio subjektams apskaitą. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-393,
2019-07-01,
paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10818            
Nr. D1-265,
2023-08-02,
paskelbta TAR 2023-08-02, i. k. 2023-15685            

. Iš paviršinių ir (arba) požeminių vandens telkinių išgauto vandens, jo naudojimo ir (arba) perdavimo, perduoto vandens naudojimo, per hidrotechninius statinius praleidžiamo vandens apskaitą privalo vykdyti ūkio subjektai, nurodyti Vandens įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje ir (arba) Žemės gelmių įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            
Nr. D1-265,
2023-08-02,
paskelbta TAR 2023-08-02, i. k. 2023-15685            

. Naudojamo vandens kiekio apskaita atliekama:
. pagal vandens kiekio matavimo prietaisų duomenis, kai vanduo išgaunamas stacionariomis vandens išgavimo priemonėmis;
. apskaičiuojant pagal vandens išgavimo priemonių techninius (siurblio galia) arba fizinius (talpyklos tūris) rodiklius, kai vanduo išgaunamas mobiliomis vandens išgavimo priemonėmis;
 apskaičiuojant pagal formulę, nurodytą šio Tvarkos aprašo 8 priede, kai vanduo naudojamas išgauti hidroenergiją hidroelektrinėse;
. apskaičiuojant pagal žuvininkystės tvenkinio fizinius rodiklius, kai vandens kiekis panaudotas žuvininkystės reikmėms. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-265,
2023-08-02,
paskelbta TAR 2023-08-02, i. k. 2023-15685            

. Vandens kiekio matavimai turi būti atliekami teisės aktų nustatytais metrologijos reikalavimus atitinkančiais vandens apskaitos prietaisais, prie kurių turi būti įrengti naudojimui reikalingi priėjimai.
. Vandens apskaitos prietaisai privalomi:
. atskiruose vandens paėmimo, tiekimo įrenginiuose (gręžiniuose, siurblinėse ir kt.);
. ant vandens tiekimo (vandentiekio) įvadų;
. ant įvadų į atskirus cechus, barus.
. Geriamojo vandens tiekimo įrangos techninių parametrų apskaitą privalo vykdyti ūkio subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje, teikiantys geriamojo vandens tiekimo paslaugą. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-393,
2019-07-01,
paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10818            
Nr. D1-142,
2023-05-10,
paskelbta TAR 2023-05-10, i. k. 2023-08906            

. Vandens tiekimo gyventojams ir ūkio subjektams apskaitą privalo vykdyti ūkio subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 25 straipsnio 2 dalyje, teikiantys vandens tiekimo paslaugą. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-393,
2019-07-01,
paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10818            

. Juridinių asmenų struktūriniai padaliniai (filialai ar atstovybės), savarankiškai atitinkantys bent vieną šio Tvarkos aprašo 6, 10 ar 11 punkte numatytų kriterijų, turi vykdyti atskirą atitinkamos rūšies vandens naudojimo apskaitą.

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188        

. Nuotekų tvarkymo apskaita apima išleidžiamų nuotekų kiekio, su nuotekomis išleidžiamų teršalų, nuotekų tvarkymo įrenginių ir jų parametrų, nuotekų surinkimo iš gyventojų ir ūkio subjektų ir nuotekų tvarkymui skirtų investicijų ir išlaidų apskaitą.
. Išleidžiamų nuotekų kiekio, su nuotekomis išleidžiamų teršalų bei nuotekų tvarkymo įrenginių ir jų parametrų apskaitą privalo vykdyti ūkio subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-393,
2019-07-01,
paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10818            

. Išleidžiamų nuotekų kiekio apskaita vykdoma:
. buitinių, gamybinių ir komunalinių nuotekų – pagal Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų (toliau – Monitoringo nuostatai), patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. D1-546 „Dėl Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“, nustatyta tvarka atliktų matavimų duomenis; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. paviršinių nuotekų – pagal Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą iš stacionariųjų taršos šaltinių apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. D1-143 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą apskaičiavimo už 2021 ir vėlesnius metus tvarkos aprašų patvirtinimo“, nustatytą tvarką; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. iš žuvininkystės tvenkinių į paviršinio vandens telkinius ištekančio ir (ar) išleidžiamo vandens kiekis apskaičiuojamas vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento 6 priedo nurodymais.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-694,
2014-08-28,
paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11614            

. Su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitai turi būti naudojami Monitoringo nuostatų nustatyta tvarka atliktų matavimų duomenys ir valstybinių laboratorinių tyrimų duomenys. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 1 priede pateikta metodika, skaičiuojami šie su nuotekomis išleidžiamų teršalų apskaitos parametrai: teršalo kiekis, vidutinė koncentracija, išvalymo efektyvumas. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. Nuotekų surinkimo iš gyventojų ir ūkio subjektų apskaitą privalo vykdyti ūkio subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje, teikiantys nuotekų tvarkymo paslaugą. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-393,
2019-07-01,
paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10818            

. Nuotekų tvarkymui skirtų investicijų ir išlaidų apskaitą privalo vykdyti ūkio subjektai, nurodyti Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 25 straipsnio 3 dalyje, tvarkantys komunalines nuotekas. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-393,
2019-07-01,
paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10818            

. Juridinių asmenų struktūriniai padaliniai (filialai ar atstovybės), savarankiškai atitinkantys bent vieną Tvarkos aprašo 14, 17 ar 18 punkte numatytų kriterijų, turi vykdyti atskirą atitinkamos rūšies nuotekų tvarkymo apskaitą.

 
Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188        

. Šio Tvarkos aprašo 6, 10, 11, 14, 17 arba 18 punktuose nurodyti ūkio subjektai, išskyrus ūkių subjektus, nurodytus šio Tvarkos aprašo 202 punkte, pagal šio Tvarkos aprašo 12, 19 punktus vykdantys atskiras vandens naudojimo apskaitą ar nuotekų tvarkymo apskaitą, praėjusių kalendorinių metų Vandens naudojimo apskaitos ir (ar) Nuotekų tvarkymo apskaitos metines ataskaitas (toliau – Ataskaitos) pateikia Aplinkos apsaugos agentūrai per informacinę sistemą „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (IS AIVIKS) ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 15 d. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-235,
2014-03-04,
paskelbta TAR 2014-03-05, i. k. 2014-02663            
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            
Nr. D1-11,
2020-01-07,
paskelbta TAR 2020-01-07, i. k. 2020-00192            
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            
Nr. D1-265,
2023-08-02,
paskelbta TAR 2023-08-02, i. k. 2023-15685            

. Aplinkos apsaugos agentūra apibendrina praėjusių kalendorinių metų Ataskaitų duomenis ir savo interneto svetainėje iki einamųjų metų rugsėjo 1 d. paskelbia susistemintus Nuotekų tvarkymo apskaitos duomenis, Vandens naudojimo apskaitos duomenis ir  duomenis apie aglomeracijas, turinčias daugiau kaip 2 000 g. e., nurodydama aglomeracijos dydį (g. e.), prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų neprijungtų gyventojų skaičių (g. e.), centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis surinktos apkrovos dalį (proc.), individualiomis nuotekų tvarkymo sistemomis surinktos apkrovos dalį (proc.); iki einamųjų metų rugsėjo 1  d. pateikia Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai nuotekų tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų duomenis apie geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų į gamtinę aplinką išleidžiamas nuotekas, neatitinkančias taršos leidime ar taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidime nustatytų metinių leistinos taršos normų. 
Papildyta punktu:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400        
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-393,
2019-07-01,
paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10818            
Nr. D1-11,
2020-01-07,
paskelbta TAR 2020-01-07, i. k. 2020-00192            
Nr. D1-142,
2023-05-10,
paskelbta TAR 2023-05-10, i. k. 2023-08906            
Nr. D1-429,
2024-12-05,
paskelbta TAR 2024-12-05, i. k. 2024-21520            

. Ūkio subjektai, išgaunantys mažiau kaip 100 m3 per parą vandens iš vieno paviršinio vandens telkinio, taip pat praleidžiantys paviršinį vandenį per hidrotechninius statinius ir naudojantys vandenį išgauti hidroenergiją hidroelektrinėse, privalo tvarkyti išgaunamo ar praleidžiamo per hidrotechninius statinius vandens apskaitą: pildyti laisvos formos žurnalą įrašydami vandens išgavimo datą ir išgauto (arba) sunaudoto vandens kiekį (m3 per parą) arba išgauto (arba) sunaudoto vandens kiekio (m3 per parą) duomenis turi fiksuoti informacinių technologijų priemonėmis (išmaniaisiais skaitikliais, mobiliosiomis programėlėmis ir kt.). Duomenis apie sunaudotą (arba) išgautą vandens kiekį privalo saugoti iki kalendorinių metų pabaigos ir pareikalavus pateikti aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnams. Šiame punkte išvardyti ūkio subjektai neteikia Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos. 
Papildyta punktu:
Nr. D1-265,
2023-08-02,
paskelbta TAR 2023-08-02, i. k. 2023-15685        

. Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos forma ir pildymo instrukcija pateiktos šio Tvarkos aprašo 2 ir 3 prieduose.
. Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos forma ir pildymo instrukcija pateiktos šio Tvarkos aprašo 4 ir 5 prieduose.
. Ūkio subjektai, pagal šio Tvarkos aprašo 12 ir 19 punktus vykdantys atskirą vandens naudojimo apskaitą ir (ar) nuotekų tvarkymo apskaitą, kiekvienai ūkinės veiklos vietai privalo pateikti atskiras Ataskaitas.
. Šio Tvarkos aprašo 6 punkte nurodyti ūkio subjektai praėjusių kalendorinių metų išgauto požeminio vandens apskaitos metines ataskaitas teikia Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos naudodamiesi Žemės gelmių registro elektronine paslauga „Požeminio vandens gavybos duomenų teikimas“ ne vėliau kaip iki einamųjų metų vasario 1 d. Išgauto požeminio vandens apskaitos metinės ataskaitos forma ir pildymo instrukcija pateiktos šio Tvarkos aprašo 6 ir 7 prieduose. 
Papildyta punktu:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188        

 SKYRIUS

Pakeistas skyriaus pavadinimas:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188        

. Asmenys atsako už Ataskaitose pateiktų duomenų teisingumą. Asmenys, pažeidę Tvarkos aprašo reikalavimus ar pateikę neteisingus duomenis, atsako Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatyta tvarka. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-142,
2023-05-10,
paskelbta TAR 2023-05-10, i. k. 2023-08906            

_________________

Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo
 priedas



. Jei išmatuota atskiro nuotekų mėginio teršalo koncentracija yra mažesnė už taikomu metodu išmatuojamos mažiausios koncentracijos vertę, tai teršalo kiekio skaičiavimuose ji vertinama kaip nulis. 
. Metinis teršalo kiekis buitinėse, gamybinėse ar komunalinėse nuotekose prieš valymą skaičiuojamas taip:
MNV=SUMA(i,j=1,...,n)(ClixQj/1000x1000)

čia: MNV – metinis teršalo kiekis nuotekose prieš valymą (t/metus);
C1i – teršalo koncentracija i-ajame nuotekų mėginyje, paimtame prieš valymą (mg/l):
- jei mėginiai paimami automatiniu semtuvu, skaičiavime naudojama vidutinio paros mėginio koncentracija;
- jei mėginiai paimami rankiniu būdu, skaičiavime naudojama momentinė koncentracija;
Qj – per j-ąjį laikotarpį išmatuotas nuotekų kiekis (m3);
i – mėginio numeris lygus 1, 2, 3, ..., n, kur n – ataskaitinių metų mėginių skaičius. Pirmu ataskaitinių metų mėginiu (i=1) laikomas sausio 1 dieną paimtas mėginys arba paskutinis praėjusių metų mėginys, arba pirmas naujos mėginio paėmimo vietos mėginys;
j – laikotarpio numeris lygus 1, 2, 3, ..., n. Skaičiavimuose laikotarpio numeris atitinka mėginio numerį:
- pirmojo ataskaitinių metų mėginio atveju laikotarpis imamas nuo ataskaitinių metų pradžios iki pirmo tais metais mėginio paėmimo, išskyrus tuos atvejus, kai šis mėginys paimamas sausio 1 dieną;
- paskutiniojo ataskaitiniais metais paimto mėginio atveju laikotarpis imamas nuo to mėginio paėmimo iki ataskaitinių metų pabaigos;
- visų kitų per metus paimtų mėginių atvejais imamas laikotarpis nuo paimto (i) iki kito (i+1) mėginio.
Pavyzdys. Komunalines nuotekas valančiuose nuotekų valymo įrenginiuose, kurių pajėgumas nuo 2000 iki 9 999 gyventojų ekvivalentų (toliau – GE), teršalai matuojami kartą per mėnesį, t. y. 12 kartų per metus. 
Kai pirmas ataskaitinių metų mėginys (i=1) paimamas sausio 1 d., metinis teršalo kiekis nuotekose prieš valymą būtų skaičiuojamas sudedant kiekvieno iš 12 laikotarpių teršalų kiekius (kur teršalo kiekis lygus teršalo koncentracijai, padaugintai iš išleidžiamų nuotekų kiekio per laikotarpį):

MNV=(CL1xQ1)/(1000x1000)+ (CL2xQ2)/(1000x1000)+...+ (CL12xQ12)/(1000x1000)

Kai pirmu ataskaitinių metų mėginiu (i=1) laikomas paskutinis praėjusių metų mėginys, metinio teršalo kiekio nuotekose prieš valymą skaičiavimui naudojamas paskutinio praėjusiais metais paimto mėginio ir dvylikos ataskaitiniais metais paimtų mėginių matavimų rezultatai:

MNV=(CL1xQ1)/(1000x1000)+ (CL2xQ2)/(1000x1000)+...+ (CL13xQ13)/(1000x1000)

Ataskaitiniais metais naujai atsiradusios mėginio paėmimo vietos atveju, kai pirmas mėginys (i=1) paimamas sausio mėnesį, bet ne sausio 1 d., metinis teršalo kiekis nuotekose prieš valymą skaičiuojamas taip:

 MNV=(CL1xQ1)/(1000x1000)+ (CL1xQ2)/(1000x1000)+...+ (CL12xQ13)/(1000x1000)

. Vidutinė metinė teršalo koncentracija buitinėse, gamybinėse ar komunalinėse nuotekose prieš valymą skaičiuojama taip:

ClM=(MNVx1000x1000)/QM

čia: C1M – vidutinė metinė teršalo koncentracija nuotekose prieš valymą (mg/l);
QM – metinis nuotekų kiekis (m3), kuris apskaičiuojamas taip:

QM=SUMA(i=1,...,n)Qj

. Metinis teršalo kiekis, išleidžiamas į gamtinę aplinką ar nuotekų surinkimo sistemą su buitinėmis, gamybinėmis ar komunalinėmis nuotekomis, skaičiuojamas taip:

MV=SUMA(i,j=1,...,n)(C2ixQj)/(1000x1000)

čia: MV – metinis teršalo kiekis išleidžiamose nuotekose (t/metus);
C2i – teršalo koncentracija i-ajame nuotekų mėginyje, paimtame išleidžiamose nuotekose (mg/l):
- jei mėginiai paimami automatiniu semtuvu, skaičiavime naudojama vidutinio paros mėginio koncentracija;
- jei mėginiai paimami ne automatiniu semtuvu, skaičiavime naudojama momentinė koncentracija.
Energetikos ar kitoms pramonės (gamybos ar kitoms komercinėms) įmonėms, aušinimui naudojančioms paviršinių vandens telkinių vandenį, C2i apskaičiuojamas iš teršalo koncentracijos i-ajame išleidžiamų nuotekų mėginyje atimant teršalo koncentraciją paskutiniame vandens, paimto iš paviršinio vandens telkinio, mėginyje. Jei teršalo koncentracija iš paviršinio vandens telkinio paimto vandens mėginyje didesnė nei išleidžiamų nuotekų mėginyje, C2i rašoma su minusu. Šiuo atveju gavus neigiamą metinį teršalo kiekį MV, jis prilyginamas 0;
Qj – per j laikotarpį išmatuotas nuotekų kiekis (m3);
i – mėginio numeris lygus 1, 2, 3, ..., n, kur n – ataskaitinių metų mėginių skaičius. Pirmu ataskaitinių metų mėginiu (i=1) laikomas sausio 1 dieną paimtas mėginys arba paskutinis praėjusių metų mėginys;
j – laikotarpio numeris lygus 1, 2, 3, ..., n. Skaičiavimuose laikotarpio numeris atitinka mėginio numerį:
- pirmojo ataskaitinių metų mėginio atveju laikotarpis imamas nuo ataskaitinių metų pradžios iki pirmo tais metais mėginio paėmimo, išskyrus tuos atvejus, kai šis mėginys paimamas sausio 1 dieną;
- paskutiniojo ataskaitinių metų mėginio atveju laikotarpis imamas nuo to mėginio paėmimo iki ataskaitinių metų pabaigos;
- visų kitų per metus paimtų mėginių atvejais imamas laikotarpis nuo paimto (i) iki kito (i+1) mėginio.
. Vidutinė metinė teršalo koncentracija į gamtinę aplinką ar nuotekų surinkimo sistemą išleidžiamose buitinėse, gamybinėse ar komunalinėse nuotekose skaičiuojama taip:
C2M=(MVx1000x1000)/QM

čia: C2M – vidutinė metinė teršalo koncentracija išleidžiamose nuotekose (mg/l).
. Jei atskirais ataskaitinių metų laikotarpiais nuotekų išleidimui buvo nustatyti skirtingi leistinos taršos normatyvai: vidutinė metinė leistina koncentracija (vidutinė metinė LK) ir (arba) metinė leistina tarša (metinė LT), teršalo kiekis ir vidutinė koncentracija skaičiuojami taip pat, kaip metinis teršalo kiekis ir koncentracija, skaičiavimus atliekant kiekvienam skirtingos leistinos taršos normatyvo laikotarpiui atskirai pagal atitinkamo laikotarpio mėginių rezultatus. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-694,
2014-08-28,
paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11614            
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. Teršalo nuotekose išvalymo efektyvumas (procentais) apskaičiuojamas taip:

AE=(MNV–MV)/MNVx100

čia: AE – išvalymo efektyvumas (procentais);
MNV – metinis teršalo kiekis nuotekose prieš valymą (t/metus);
MV – metinis teršalo kiekis nuotekose po valymo (t/metus).
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-694,
2014-08-28,
paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11614            

. Metinis teršalų kiekis, išleistas su paviršinėmis nuotekomis, apskaičiuojamas pagal Mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą iš stacionariųjų taršos šaltinių apskaičiavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 10 d. įsakymu Nr. D1-143 „Dėl mokesčio už aplinkos teršimą ir nuslėptą taršą apskaičiavimo už 2021 ir vėlesnius metus tvarkos aprašų patvirtinimo“ nurodymus. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. Metinis teršalų kiekis, iš žuvininkystės tvenkinių patenkantis į paviršinio vandens telkinius, apskaičiuojamas ir vidutinė teršalo koncentracija iš žuvininkystės tvenkinių išleidžiamame vandenyje nustatoma vadovaujantis Nuotekų tvarkymo reglamento 6 priedu. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-694,
2014-08-28,
paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11614            

_________________

Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo 
apskaitos tvarkos aprašo
 priedas

(Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos forma)

VANDENS NAUDOJIMO APSKAITOS METINĖ 
201 __ M. ATASKAITA
_______________________
(pildymo data)

. 
. Informacija apie ūkio subjektą:
1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) 	
fizinis asmuo, savarankiškai vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas 
	


. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
					


. ryšio informacija
telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
		


2. Ūkinės veiklos vieta	
2.1. ūkinės veiklos objekto pavadinimas	2.2. ūkinės veiklos objekto kodas
	


. adresas
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
					


. Ataskaitą parengęs asmuo
vardas, pavardė	telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
			


4. Neteko galios nuo 2016-01-01			



	5. Veiklos pobūdis vandens naudojimo srityje:		
	vandens paėmimas iš požeminių vandens telkinių					
	vandens paėmimas iš paviršinių vandens telkinių					
	vandens gavimas iš kito ūkio subjekto					
	vandens tiekimas ūkio subjektams (nuo 50 m3/d)					
	geriamojo vandens tiekimas gyventojams					
	(tinkamą langelį pažymėti X)		


Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. 

. Vandens šaltinių aprašas
. Savo įrenginiais paimamo požeminio vandens šaltiniai
Įrašo Nr.	1. Vandens šaltinio kodas		2. Vandens rūšis	požeminis gėlas vanduo		požeminis mineralinis vanduo	
	3. Vandenvietė
	3.1. Eil. Nr.	3.2. kodas	3.3. pavadinimas	3.4. adresas
				


. Savo įrenginiais paimamo paviršinio vandens šaltiniai
Įrašo Nr.	1. Vandens šaltinio kodas		2. Vandens rūšis	paviršinis gėlas vanduo		paviršinis negėlas vanduo		kritulių (lietaus) vanduo	
	3. Vandens šaltinio pavadinimas	upė (upelis)		karjeras		drenažo vandens sukauptuvai		4. Vandenvietė	4.1. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje 	X= Y=
		kanalas		kūdra		kritulių vandens sukauptuvai 			4.2. atstumas iki žiočių, km	
		ežeras		Kuršių marios		kitas vandens šaltinis 		5. Vandens telkinys	5.1. kodas	
		tvenkinys		Baltijos jūra		(nurodyti)		5.2. pavadinimas	


. Iš kitų ūkio subjektų gaunamo vandens šaltiniai
ĮrašoNr.	1. Vandens šaltinio kodas		3. Vandens rūšis	požeminis gėlas vanduo		panaudotas vanduo	
	2. Vandens tiekėjas	2.1. juridinio/fizinio asmens kodas			požeminis mineralinis vanduo		kritulių (lietaus) vanduo	
		2.2. pavadinimas/vardas, pavardė			paviršinis gėlas vanduo		kitos rūšies vanduo	
					paviršinis negėlas vanduo		(nurodyti)	


. Duomenys apie vandens naudojimą
. Vandens sunaudojimas ir taupymas (tūkst. m3)

Eilės Nr.	1. Vandens šaltinio kodas	2. Paimta (gauta)	vandens		viso	3. Sunaudota vandens savo reikmėms	4. Patiekta vandens	5. Vandens nuostoliai	6. Sutaupytas vanduo
						3.1. iš viso	3.2. iš jo buities reikmėms	3.3. iš jo aušinimui	3.4. iš jo ūkinėje veikloje ar buityje, kuris nepateko į nuotekas	4.1. iš viso	4.2. iš jo	panaudoto	4.3 iš jo gyventojams		5.1. iš viso	5.2. iš jų tiekiant	panaudotą	vandenį	5.3. iš jų išgaravimo	6.1. iš viso	6.2. iš jo aušinimo sistemose“;
														


Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. Vandens tiekimas ūkio subjektams
Įrašo Nr.	1. Vandens šaltinio kodas	
	2. Ūkio subjektas, kuriam tiekiamas vanduo	3. Patiekto vandens kiekis, tūkst. m3
	2.1. eilės Nr.	2.2. juridinio/fizinio asmens kodas	2.3. pavadinimas/vardas, pavardė	
				


. Geriamojo vandens tiekimas gyventojams 
. Geriamojo vandens tiekimo įrangos techniniai parametrai
Eilės Nr.	1. Vandens šaltinio kodas	2. Geriamojo vandens paėmimo įrenginiai (gręžiniai)	3. Geriamojo vandens gerinimo įrenginiai	4. Geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis, km	5. Geriamojo vandens siurblinių skaičius, vnt.	6. Geriamojo vandens kolonėlių skaičius, vnt.
		2.1. skaičius, vnt.	2.2. bendras projektinis pajėgumas, m3/d	3.1. skaičius, vnt.	3.2. bendras projektinis pajėgumas, m3/d			
								


. Gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu
Įrašo Nr. 	1.Vandens šaltinio kodas		2. Patiekta geriamojo vandens gyventojams, tūkst. m3	
	3. Gyvenamosios vietovės (miesto, kaimo gyvenamosios vietovės), kurioje teikiama geriamojo vandens tiekimo paslauga	4. Gyvenamojoje vietovėje vandens tiekimo tinklais geriamuoju vandeniu aprūpinamų
	3.1. Eilės Nr.	3.2. pavadinimas, seniūnija	3.3. savivaldybė	4.1. namų ūkių skaičius, vnt.	4.2. gyventojų skaičius, vnt.
					



_______________	(Ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)	__________	(parašas)	_____________	(vardas, pavardė)	_____	(data)



Ataskaitą priėmė:
_______________	(Ataskaitą priėmusio asmens pareigos)	__________	(parašas)	_____________	(vardas, pavardė)	_____	(data)


_________________

Priedo pakeitimai:
Nr. D1-235,
2014-03-04,
paskelbta TAR 2014-03-05, i. k. 2014-02663            
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            


Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo
 priedas

VANDENS NAUDOJIMO APSKAITOS METINĖS ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

. Vandens naudojimo apskaitos metinės ataskaitos (toliau – Ataskaita) dalyje „I. BENDRIEJI DUOMENYS“ pateikiama bendra informacija apie Ataskaitą teikiantį ūkio subjektą bei jo vykdomos ūkinės veiklos vietą atitinkamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teritorijoje.
. 1 punkte („1. Informacija apie ūkio subjektą:“) pateikiama bendra informacija apie Ataskaitą teikiantį ūkio subjektą:
. 1.1 punkte („1.1. teisinis statusas“) pažymimas langelis, atitinkantis Ataskaitą teikiančio asmens teisinį statusą;
. 1.2 punkte („1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė“), kai Ataskaitą teikia juridinis asmuo ar jo struktūrinis padalinys (filialas ar atstovybė), nurodomas juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio (filialo ar atstovybės) pavadinimas pagal Juridinių asmenų registrą (toliau – JAR), kai Ataskaitą teikia fizinis asmuo, nurodoma fizinio asmens vardas ir pavardė;
. 1.3 punkte („1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas“), kai Ataskaitą teikia juridinis asmuo ar jo struktūrinis padalinys (filialas ar atstovybė), nurodomas juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio (filialo ar atstovybės) kodas JAR, kai Ataskaitą teikia fizinis asmuo, nurodomas asmens kodas;
. 1.4 punkte („1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės arba fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas“), kai Ataskaitą teikia juridinis asmuo ar jo struktūrinis padalinys (filialas ar atstovybė), nurodomas juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio (filialo ar atstovybės) buveinės adresas, kai Ataskaitą teikia fizinis asmuo, nurodomas fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas. Atitinkamose punkto skiltyse nurodomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės (miesto, kaimo gyvenamosios vietovės), gatvės pavadinimas, pastato ar pastatų komplekso, korpuso (jei toks yra) ir buto ar negyvenamosios patalpos (jei toks yra) numeriai;
. 1.5 punkte („1.5. ryšio informacija“) atitinkamose skiltyse nurodomi ūkio subjekto telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas.
. 2 punkte („2. Ūkinės veiklos vieta“) pateikiama bendra informacija apie ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos vietą (objektą):
. 2.1 punkte („2.1. ūkinės veiklos objekto pavadinimas“) nurodomas objekto, kuriame vykdoma ūkinė veikla, pavadinimas, pvz., Vilniaus m. geriamojo vandens tiekimo sistema, VĮ „Kauno regiono keliai“ Prienų kelių tarnyba, UAB „Lukoil Baltija“ Anykščių degalinė ir pan.;
. 2.2 punkte („2.2. ūkinės veiklos objekto kodas“) nurodomas objekto, kuriame vykdoma ūkinė veikla, kodas iš IS AIVIKS. Jei pildomi duomenys apie naują objektą, jo kodas nerašomas; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. 2.3 punkte („2.3. adresas“) nurodomas objekto, kuriame vykdoma ūkinė veikla, adresas, t. y. savivaldybės, gyvenamosios vietovės (miesto, kaimo gyvenamosios vietovės), gatvės kodas ir pavadinimas, pastato ar pastatų komplekso, korpuso (jei toks yra) ir buto ar negyvenamosios patalpos (jei toks yra) numeriai. Jei ūkinės veiklos objektas yra geriamojo ar paviršinio vandens tiekimo sistema, nurodomos tik vandens tiekimo sistemos aptarnaujamos teritorijos – savivaldybė ir gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė).
. 3 punkto („3. Ataskaitą parengęs asmuo“) atitinkamose skiltyse pateikiama Ataskaitą parengusio asmens, į kurį galima kreiptis dėl ataskaitoje nurodytų duomenų, vardas, pavardė ir ryšio informacija: telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.
5. Neteko galios nuo 2016-01-01
Punkto naikinimas:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400        

. 5 punkte („5. Veiklos pobūdis vandens naudojimo srityje“) pažymint tinkamus langelius nurodomas ūkinės veiklos pobūdis vandens naudojimo srityje.
. Ataskaitos dalyje „II. VANDENS NAUDOJIMO APSKAITA“ pateikiama informacija apie ūkio subjekto vandens naudojimą ūkinės veiklos objekte.
. Ataskaitos 6 punkte („6. Vandens šaltinių aprašas“) pateikiama per ataskaitinius metus nekintanti arba retai kintanti informacija. Šis punktas pildomas teikiant Ataskaitą pirmą kartą. Teikiant Ataskaitą pakartotinai šis punktas pildomas, jei per ataskaitinius metus:
. pasikeitė anksčiau pateikti duomenys;
. nustatyta, kad anksčiau pateikti duomenys yra netikslūs ar nepilni;
. atsirado naujų objektų, kurie nebuvo aprašyti.
. Ataskaitos 7 („7. Duomenys apie vandens naudojimą“) ir 8 („8. Geriamojo vandens tiekimas gyventojams“) punktuose pateikiama per ataskaitinius metus nuolat kintanti informacija. Šie punktai pildomi kiekvieną kartą (kasmet) teikiant Ataskaitą.
. Vadovaujantis šia instrukcija Ataskaitoje pildomi tik tie punktai, kuriuose reikalaujama nurodyti duomenis, susijusius su ūkio subjekto vykdoma veikla vandens naudojimo srityje. Pagal ūkio subjekto vykdomą veiklą privalomi pildyti Ataskaitos punktai nurodyti šios instrukcijos 1 lentelėje. 

 lentelė. Pagal asmens vykdomą veiklą privalomi pildyti Ataskaitos punktai

Veiklos apibūdinimas	Privalomi pildyti Ataskaitos punktai
Vandens paėmimas iš požeminių vandens telkinių	6.1, 7.1
Vandens paėmimas iš paviršinių vandens telkinių	6.2, 7.1
Vandens gavimas iš kito ūkio subjekto	6.3, 7.1
Vandens tiekimas ūkio subjektams (nuo 50 m3)	7.2
Geriamojo vandens tiekimas gyventojams	8.1, 8.2


Lentelės pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. Ataskaitos 6 punkte („6. Vandens šaltinių aprašas“) aprašomi visi ūkinės veiklos objekto vandens šaltiniai:
. 6.1 punkte („6.1. Savo įrenginiais paimamo požeminio vandens šaltiniai“) nurodomi duomenys apie požeminio vandens šaltinius, iš kurių savo įrenginiais išgaunamas vanduo. Požeminio vandens šaltinį sudaro visos tos pačios rūšies požeminio vandens vandenvietės, kurios aprūpina vandeniu vieną vandens tiekimo sistemą. Kiekvienam vandens šaltiniui pildomas atskiras įrašas. 6.1 punkte nurodoma: 
. skiltyje „1. Vandens šaltinio kodas“ – vandens šaltinio kodas iš IS AIVIKS. Jei pildomi duomenys apie naują vandens šaltinį, rašomas vandens šaltinio pavadinimas; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. skiltyje „2. Vandens rūšis“ – pažymint vieną iš langelių nurodoma iš vandens šaltinio išgaunamo požeminio vandens rūšis;
. skiltyse „3.1. eilės Nr.“, „3.2. kodas“, „3.3. pavadinimas“, „3.4. adresas“ – atitinkamai visų vandenviečių, sudarančių vandens šaltinį, eilės numeriai, kodai, pavadinimai ir adresai iš Žemės gelmių registro;
. 6.2 punkte („6.2. Savo įrenginiais paimamo paviršinio vandens šaltiniai“) nurodomi duomenys apie paviršinio vandens šaltinius, iš kurių savo įrenginiais paimamas vanduo. Paviršinio vandens šaltinį sudaro viena paviršinio vandens vandenvietė. Kiekvienam vandens šaltiniui pildomas atskiras įrašas. 6.2 punkte nurodoma:
. skiltyje „1. Vandens šaltinio kodas“ – vandens šaltinio kodas iš IS AIVIKS. Jei pildomi duomenys apie naują vandens šaltinį, rašomas vandens šaltinio pavadinimas; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. skiltyje „2. Vandens rūšis“ – pažymint vieną iš langelių nurodoma iš vandens šaltinio paimamo paviršinio vandens rūšis;
. skiltyje „3. Vandens šaltinio tipas“ – pažymint vieną iš langelių nurodomas vandens šaltinio tipas. Jei pažymimas langelis „kitas vandens šaltinis“, žemiau būtina nurodyti vandens šaltinio tipo pavadinimą;
. skiltyje „4.1. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje“ – vandenvietės vietos, kurioje įrengti vandens paėmimo įrenginiai, koordinatės „X“ ir „Y“ valstybinėje koordinačių sistemoje;
. skiltyje „4.2. atstumas iki žiočių“ – atstumas kilometrais dviejų ženklų po kablelio tikslumu nuo upės (upelio) žiočių iki vandens paėmimo įrenginių. Jei vanduo paimamas iš ežero, nurodomas iš ežero ištekančios upės (upelio) ilgis, pridėjus artimiausią atstumą nuo vandens paėmimo įrenginių iki upės (upelio) ištakų;
. skiltyse „5.1. kodas“ ir „5.2. pavadinimas“ – atitinkamai upės (upelio), ežero ar kito vandens telkinio, kuriame yra vandenvietė, identifikavimo kodas ir pavadinimas iš Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastro (toliau – UETK). Jei vandens telkinys, kuriame yra vandenvietė, nėra įvardintas šiuose klasifikatoriuose arba vandens šaltinio tipas – „kritulių ar drenažo sukauptuvai“, nurodomas upės (upelio), kurio baseine yra vandenvietė, kodas ir pavadinimas. Jei vandens šaltinio tipas – „Baltijos jūra“ ar „Kuršių marios“, skiltis nepildoma; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. 6.3 punkte („6.3. Iš kitų ūkio subjektų gaunamo vandens šaltiniai“) nurodomi duomenys apie vandens tiekėjus, iš kurių gaunamas vanduo. Kiekvienam vandens tiekėjui ir (ar) vandens rūšiai pildomas atskiras įrašas. 6.3 punkte nurodoma:
. skiltyje „1. Vandens šaltinio kodas“ – vandens šaltinio kodas iš IS AIVIKS. Jei pildomi duomenys apie naują vandens šaltinį, rašomas vandens šaltinio pavadinimas; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. skiltyje „2.1. juridinio/fizinio asmens kodas“ ir „2.2. juridinio/fizinio asmens pavadinimas“ – atitinkamai vandens tiekėjo, t. y. ūkio subjekto, iš kurio gaunamas vanduo, informacija: juridinio asmens ar jo filialo, atstovybės JAR kodas ir pavadinimas arba fizinio asmens kodas, vardas ir pavardė;
. skiltyje „3. Vandens rūšis“ pažymint vieną iš langelių, nurodoma gaunamo vandens rūšis. Jei pažymimas langelis „kitos rūšies vanduo“, žemiau būtina nurodyti vandens rūšies pavadinimą.
. Ataskaitos 7 punkte („7. Duomenys apie vandens naudojimą“) pateikiami vandens naudojimo duomenys Ataskaitos 6 punkte („6. Vandens šaltinių aprašas“) aprašytiems vandens šaltiniams:
. 7.1 punkte („7.1. Vandens naudojimas ir taupymas (tūkst. m3)“) kiekvienam vandens šaltiniui nurodomi duomenys apie vandens išteklių naudojimą ir taupymą per ataskaitinius metus. Duomenys apie atskirą vandens šaltinį pateikiami atskiroje eilutėje, nurodant eilės numerį. Vandens kiekis pateikiamas tūkstančiais kubinių metrų trijų skaičių po kablelio tikslumu. 7.1 punkte nurodoma:  
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-429,
2024-12-05,
paskelbta TAR 2024-12-05, i. k. 2024-21520            
. skiltyje „1. Vandens šaltinio kodas“ – vandens šaltinio kodas ar pavadinimas, nurodytas 6.1 („6.1. Savo įrenginiais paimamo požeminio vandens šaltiniai“), 6.2 („6.2. Savo įrenginiais paimamo paviršinio vandens šaltiniai“) arba 6.3 („6.3. Iš kitų ūkio subjektų gaunamo vandens šaltiniai“) punkte;
. skiltyje „2. Paimta (gauta) vandens iš viso“ – visas iš vandens šaltinio paimtas (gautas) vandens kiekis;
. skiltyje „3.1. iš viso“ – visas iš vandens šaltinio savo reikmėms sunaudoto vandens kiekis. Prie viso savo reikmėms sunaudoto tokio vandens taip pat priskiriamas vanduo, sunaudotas šilumos tiekimui; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „3.2. iš jo buities reikmėms“ – iš vandens šaltinio savo buities reikmėms sunaudoto vandens kiekis; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „3.3. iš jo aušinimui“ – iš vandens šaltinio aušinimui sunaudoto vandens kiekis;
. skiltyje „3.4. ūkinėje veikloje arba buityje, kuris nepateko į nuotekas“ – iš vandens šaltinio ūkinėje veikloje (pvz., produkto gamybai) arba buityje sunaudoto vandens kiekis, kuris nepateko į nuotekas;
. skiltyje „4.1. iš viso“ – visas iš vandens šaltinio gyventojams ir (ar) kitiems ūkio subjektams patiekto vandens (įskaitant karštą vandenį) kiekis;
. skiltyje „4.2. iš jo panaudoto“ – iš vandens šaltinio savo reikmėms panaudoto (pvz., aušinimui) valyto ar nevalyto vandens kiekis, patiektas kitiems ūkio subjektams pakartotiniam naudojimui;
. skiltyje „4.3. iš jo gyventojams“ – iš vandens šaltinio gyventojams patiekto vandens (įskaitant karštą vandenį) kiekis; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „5.1. iš viso“ – visas iš vandens šaltinio transportavimo metu prarasto vandens kiekis – nuo vandens paėmimo pradžios iki galutinio suvartojimo (filtracija, išgaravimas, nutekėjimas, avarijos ir kt.) neįskaičiuojant kitiems ūkinės veiklos objektams perduoto nenaudoto vandens kiekio. Prie vandens nuostolių negali būti priskiriamas neapmokėtas ar abonentų nuslėptas suvartotas vandens kiekis. Šioje skiltyje pateiktas vandens kiekis turi būti lygus 2 skilties ir 3.1 bei 4.1 skilčių sumos skirtumui; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „5.2. iš jų tiekiant panaudotą vandenį“ – iš vandens šaltinio prarasto vandens kiekis, tiekiant panaudotą vandenį kitiems ūkio subjektams;
. skiltyje „5.3. iš jų išgaravimo“ – iš vandens šaltinio dėl išgaravimo prarastas vandens kiekis;
. skiltyje „6.1. iš viso“ – visas ūkio subjekto iš vandens šaltinio apytakinėse vandens tiekimo sistemose ir pakartotinai naudojamo vandens sistemose sutaupyto vandens kiekis. Apytakinės vandens tiekimo sistemos – sistemos, kuriose dėl cirkuliuojančio vandens mažiau suvartojama naujo vandens. Prie tokių sistemų nepriskiriamos šiluminių tinklų sistemos. Apytakinėse vandens tiekimo sistemose vandens kiekis nustatomas pačiose sistemose, neįskaitant naujo vandens sistemai papildyti. Pakartotinai naudojamo vandens sistemos – sistemos, kai viename technologiniame procese panaudotas vanduo naudojamas kitame technologiniame procese;
. skiltyje „6.2. iš jo aušinimo sistemose“ – ūkio subjekto aušinimo sistemose sutaupyto vandens kiekis;
. 7.2 punkte („7.2. Vandens tiekimas ūkio subjektams“) nurodomi duomenys apie vandens tiekimą ūkio subjektams, kai naudojimo tikslams (ne valymui ar išleidimui į aplinką) vienam ūkio subjektui perduodama 50 m3 arba daugiau vandens per parą. Punktas pildomas įrašais kiekvienam vandens šaltiniui, nurodant ūkio subjektus, kuriems tiekiamas vanduo iš šio šaltinio. 7.2 punkte nurodoma:
. skiltyje „1. Vandens šaltinio kodas“ – vandens šaltinio kodas ar pavadinimas, nurodytas 6.1 („6.1. Savo įrenginiais paimamo požeminio vandens šaltiniai“), 6.2 („6.2. Savo įrenginiais paimamo paviršinio vandens šaltiniai“) arba 6.3 („6.3. Iš kitų ūkio subjektų gaunamo vandens šaltiniai“) punkte;
. skiltyje „2.1. Eilės Nr.“ – ūkio subjekto, kuriam tiekiamas vanduo iš 1 skiltyje nurodyto vandens šaltinio, eilės numeris;
. skiltyje „2.2. juridinio/fizinio asmens kodas“ – juridinio asmens ar jo filialo arba atstovybės JAR kodas, jei vanduo tiekiamas juridiniam asmeniui ar jo filialui (atstovybei), asmens kodas, jei vanduo tiekiamas fiziniam asmeniui;
. skiltyje „2.3. pavadinimas/vardas, pavardė“ – juridinio asmens ar jo filialo arba atstovybės pavadinimas, jei vanduo tiekiamas juridiniam asmeniui ar jo filialui (atstovybei), vardas ir pavardė, jei vanduo tiekiamas fiziniam asmeniui;
. skiltyje „3. Patiekto vandens kiekis, tūkst. m3“ – iš 1 skiltyje nurodyto vandens šaltinio ūkio subjektui patiekto vandens kiekis tūkstančiais kubinių metrų nurodomas trijų skaičių po kablelio tikslumu. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-429,
2024-12-05,
paskelbta TAR 2024-12-05, i. k. 2024-21520            

. 8 punkte („8. Geriamojo vandens tiekimas gyventojams“) pateikiami geriamojo vandens tiekimo gyventojams duomenys 6 punkte („6. Vandens šaltinių aprašas“) aprašytiems vandens šaltiniams:
. 8.1 punkte („8.1. Geriamojo vandens tiekimo įrangos techniniai parametrai“) nurodomi kiekvieno vandens šaltinio, iš kurio tiekiamas geriamasis vanduo gyventojams, vandens paėmimo ir tiekimo įrenginių techniniai parametrai. Duomenys apie atskirą vandens šaltinį pateikiami atskiroje eilutėje, nurodant eilės numerį. 8.1 punkte nurodoma:
. skiltyje „1. Vandens šaltinio kodas“ – vandens šaltinio kodas ar pavadinimas, nurodytas 6.1 („6.1. Savo įrenginiais paimamo požeminio vandens šaltiniai“) arba 6.3 („6.3. Iš kitų ūkio subjektų gaunamo vandens šaltiniai“) punkte;
. skiltyje „2. Geriamojo vandens paėmimo įrenginiai (gręžiniai)“ – atitinkamai vandens šaltinio geriamojo vandens paėmimo įrenginių (gręžinių) skaičius vienetais ir bendras geriamojo vandens paėmimo įrenginių (gręžinių) projektinis pajėgumas kubiniais metrais per parą;
. skiltyje „3. Geriamojo vandens gerinimo įrenginiai“ – vandens šaltinio geriamojo vandens gerinimo įrenginių skaičius vienetais ir bendras geriamojo vandens gerinimo įrenginių projektinis pajėgumas kubiniais metrais per parą;
. skiltyje „4. Geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis, km“ – geriamojo vandens tiekimo tinklų ilgis kilometrais dviejų ženklų po kablelio tikslumu;
. skiltyje „5. Geriamojo vandens siurblinių skaičius, vnt.“ – geriamojo vandens siurblinių skaičius vienetais;
. skiltyje „6. Geriamojo vandens kolonėlių skaičius, vnt.“ – geriamojo vandens kolonėlių skaičius vienetais;
. 8.2 punkte („8.2. Gyventojų aprūpinimas geriamuoju vandeniu“) nurodomi duomenys apie geriamojo vandens tiekimą gyventojams vandens šaltinio aptarnaujamoje teritorijoje. Kiekvienam vandens šaltiniui pildomas atskiras įrašas. 8.2 punkte nurodoma:
. skiltyje „1. Vandens šaltinio kodas“ – vandens šaltinio kodas ar pavadinimas, nurodytas 6.1 („6.1. Savo įrenginiais paimamo požeminio vandens šaltiniai“) arba 6.3 („6.3. Iš kitų ūkio subjektų gaunamo vandens šaltiniai“) punkte;
. skiltyje „2. Patiekta geriamojo vandens gyventojams, tūkst. m3“ – visas iš vandens šaltinio gyventojams patiekto geriamojo vandens kiekis tūkstančiais kubinių metrų nurodomas trijų skaičių po kablelio tikslumu; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-429,
2024-12-05,
paskelbta TAR 2024-12-05, i. k. 2024-21520            
. skiltyje „3.1. Eilės Nr.“ – vandens šaltinio aptarnaujamos teritorijos gyvenamųjų vietovių (miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių) eilės numeriai;
. skiltyse „3.2. pavadinimas, seniūnija“ ir „3.3. savivaldybė“ – vandens šaltinio aptarnaujamos teritorijos visų vietovių (miesto, kaimo gyvenamųjų vietovių) pavadinimai, nurodant seniūnijų ir savivaldybių, kurioms priklauso tos gyvenamosios vietovės, pavadinimus; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „4.1. namų ūkių skaičius, vnt.“ – gyvenamojoje vietovėje vandens tiekimo tinklais geriamuoju vandeniu aprūpinamų namų ūkių, t. y. vienbučių, dvibučių ir daugiabučių namų butų, skaičius; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „4.2. gyventojų skaičius, vnt.“ – gyvenamojoje vietovėje vandens tiekimo tinklais geriamuoju vandeniu aprūpinamų gyventojų skaičius. Rekomenduojami šie gyventojų prisijungimo prie geriamojo vandens tiekimo   sistemos nustatymo būdai:  pagal deklaravusiųjų gyvenamąją vietą gyvenamojoje vietovėje gyventojų skaičių;  prie geriamojo vandens tiekimo sistemų prijungti gyventojai apskaičiuojami prijungtų prie geriamojo vandens tiekimo sistemų namų ūkių skaičių dauginant iš vidutinio savivaldybėje namų ūkio dydžio pagal naujausius Valstybės  duomenų agentūros duomenis. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            
Nr. D1-429,
2024-12-05,
paskelbta TAR 2024-12-05, i. k. 2024-21520            

_________________

Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo
 priedas

(Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos forma)

NUOTEKŲ TVARKYMO APSKAITOS METINĖ
201 __ M. ATASKAITA
_______________________
(pildymo data)

. 
. Informacija apie ūkio subjektą ar ūkio subjekto padalinį:

1.1. teisinis statusas:	
juridinis asmuo	
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė) 	
fizinis asmuo, savarankiškai vykdantis ūkinę veiklą	

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė	1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas 
	


. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
					


. ryšio informacija
telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
		


2. Ūkinės veiklos vieta	
2.1. ūkinės veiklos objekto pavadinimas	2.2. ūkinės veiklos objekto kodas
	


. adresas
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	korpusas	buto ar negyvenamosios patalpos Nr.
					


. Ataskaitą parengęs asmuo
vardas, pavardė	telefono Nr.	fakso Nr.	el. pašto adresas
			


4. Neteko galios nuo 2016-01-01			


. Veiklos pobūdis nuotekų tvarkymo srityje:

Komunalinių nuotekų surinkimas	
Nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas, išskyrus komunalinių nuotekų valymo įrenginius	
Komunalinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas	
Nuotekų išleidimas į gamtinę aplinką	
Nuotekų išleidimas į kitiems asmenims priklausančią nuotekų surinkimo sistemą 	
Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas gyventojams	
Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas ūkio subjektams	

(tinkamą langelį pažymėti X)



. 

. Nuotekų surinkimo sistemų, nuotekų valymo įrenginių ir išleistuvų aprašas 
. Aglomeracijos komunalinių nuotekų surinkimo sistema 
1. Aglomeracijos nuotekų surinkimo sistemos tipas	atskiroji sistema		mišrioji sistema 		abiejų tipų sistema 		2. Nuotekų surinkimo sistemos ilgis, km	
3. Nuotekų prasiskverbimų ir išsiliejimų į aplinką valdymas 	3.1.Ar parengtas nuotekų surinkimo sistemos priežiūros planas, ar kitas (-i) dokumentas (-ai) susijęs (-ę) su nuotekų surinkimo sistemos priežiūros, būklės gerinimo ar kitais darbais, siekiant išvengti nuotekų prasiskverbimo ir išsiliejimo į aplinką	TAIP	
		NE	
	3.2 Ar registruojami nuotekų prasiskverbimo ir (ar) išsiliejimo į aplinką atvejai, įvykę dėl nuotekų surinkimo sistemos nesandarumo arba avarijų	TAIP	
		NE	
	3.3. Priemonės, naudojamos, statant ir prižiūrint nuotekų surinkimo sistemą, siekiant išvengti nuotekų prasiskverbimo ir išsiliejimo į aplinką	slėgio testas	
		reguliarus videostebėjimas, naudojant TV diagnostikos įrangą	
		kitos priemonės 	(nurodyti)	
			


. Nuotekų valymo įrenginiai
Įrašo Nr.	1. Nuotekų valymo įrenginys	(NVĮ)	1.1. kodas		1.2. pavadinimas	
		1.3. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje 	X= Y= 	1.4. adresas	
		1.5. paskirtis	miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių NVĮ	
			pramonės (gamybos ar kitų komercinių) įmonių NVĮ, kuriuose valomos ir miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekos	
			pramonės (gamybos ar kitų komercinių) įmonių NVĮ, išskyrus tuos, kuriuose valomos ir miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių nuotekos	
			paviršinių NVĮ	
			individualūs, grupiniai buitinių NVĮ	
			pirminiai NVĮ, iš kurių nuotekos išleidžiamos į kito asmens eksploatuojamą nuotekų surinkimo sistemą 	
			kitos paskirties (nurodyti)		
		1.6. projektinis pajėgumas	1.6.1. hidraulinis	m3/parą		1.6.2. pagal BDS7	kg/parą		1.6.3. pagal gyventojų ekvivalentą (GE)	
				tūkst. m3/metus			t/metus			
		1.7. eksploatacija, metai	1.7.1. pradėta eksploatuoti		1.7.3. rekonstruota	
			1.7.2. planuojama rekonstruoti ar baigta eskploatuoti		1.7.4. baigta eksploatuoti	
	2. Nuotekų valymas	2.1. Naudojami valymo būdai	mechaninis		2.2. Naudojamas papildomas valymas	azoto šalinimas		ozonavimas		mikrofiltravimas/ ultrafiltravimas	
			cheminis			fosforo šalinimas		filtravimas per smėlį		kitas papildomas valymas	(nurodyti)	
			biologinis			chloravimas		švitinimas ultravioletiniais spinduliais			
	3. Dumblo apdorojimas	3.1. Stabilizavimo būdai	netaikomas		3.2. Sausinimo būdai	netaikomas	
			stabilizavimas aerotanke (aerobinis stabilizavimas)			dumblo džiovinimo aikštelės	
			pūdymas dujų reaktoriuje (anaerobinis stabilizavimas)			juostinių filtrų presai	
			kompostavimas (aerobiniame ar anaerobiniame reaktoriuje)			vakuuminiai filtrai	
			stabilizavimas kalkėmis			centrifugavimas (centrifuga)	
			stabilizavimas naudojant cheminius priedus (cheminis stabilizavimas)			kitas sausinimo būdas	(nurodyti)	
			pasterizavimas (dezaktyvuojamas temperatūrą pakeliant aukščiau 70° C)				
			džiovinimas esant 100° C ir aukštesnei temperatūrai				
			kitas stabilizavimo būdas 				
			(nurodyti)		


. Išleistuvai į gamtinę aplinką
Įrašo Nr.	1. Išleistuvo kodas		2. NVĮ kodas ir pavadinimas	
	3. Išleistuvo vieta	3.1. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje:	X= Y=	3.2. atstumas iki žiočių, km		3.3. upės krantas	
	4. Išleidžiamų nuotekų rūšis	buitinės nuotekos		5. Išleidžiamų nuotekų kiekio nustatymo metodas	išmatuota prietaisais	
		gamybinės nuotekos			kitas	
		komunalinės nuotekos		6. Priimtuvo kategorija	upė (upelis)		tvenkinys		Baltijos jūra	
		paviršinės nuotekos			kanalas		kūdra		natūrali nuotekų filtravimo sistema	
		žuvininkystės tvenkinių vanduo			melioracijos griovys		pelkė		kita kategorija 	
		aušinimo vanduo			ežeras		Kuršių marios		(nurodyti)
		kita rūšis		7.Vandens telkinys	7.1. kodas	
		(nurodyti)		7.2. pavadinimas	



. Išleistuvai į nuotekų surinkimo sistemą 
Įrašo Nr.	1. Išleistuvo kodas		2. NVĮ kodas ir pavadinimas	
	3. Nuotekas priimantis ūkio subjektas	3.1. juridinio/fizinio asmens kodas	
		3.2. pavadinimas/vardas, pavardė	
	4. Išleidžiamų nuotekų rūšis	gamybinės nuotekos		5. Išleidžiamų nuotekų kiekio nustatymo metodas	išmatuota prietaisais		6. Nuotekų perdavimo 	būdas	nuotekų surinkimo sistema	
		komunalinės nuotekos			kitas			asenizaciniu transportu	
		aušinimo vanduo						


. Duomenys apie nuotekų surinkimą, valymą, išleidimą 
. Nuotekų kiekio balansas aglomeracijos komunalinių nuotekų surinkimo sistemoje (tūkst. m3)
1. Nuotekų kiekis surinktas nuotekų surinkimo sistemoje	2. Nuotekų kiekis surinktas asenizacinėmis mašinomis	3. Nuotekų kiekis susidaręs iš kritulių ir infiltracinio vandens	4. Nuotekų kiekis prarastas dėl avarijų ir prasiskverbimų į gruntą	5. Nuotekų kiekis prarastas dėl persipildymų	6. Persipildymų skaičius, vnt.	7. Nuotekų kiekis perduotas tolesniam tvarkymui
						


. Nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis

1. Išleistuvo kodas		2. NVĮ kodas	
Įrašo	Nr.	3. Laikotarpis	3.1. nuo	data, MMMM.mm.dd		4. Nuotekų kiekis,	tūkst. m3			5. Nuotekų	pobūdis	nereikalaujančios valymo		nepakankamai išvalytos	
		3.2. iki	data, MMMM.mm.dd					išvalytos iki nustatytų normų		nevalytos	
	6. Teršalai (parametrai)
	6.1.	Eil. Nr.	6.2. kodas				6.3. pavadinimas	6.4. matavimo vnt.			6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą	6.6. vidutinė	metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.7. vidutinė metinė LK 		6.8. didžiausia	momentinė	arba vid. paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose	6.9. momentinė arba vidutinio paros mėginio LK 		6.10. faktinis	kiekis išleidžiamose nuotekose, t	6.11. metinė LT,	t		6.12. paros	LT,	t		6.13. išvalymo	efektyvumas,	%“;
													


Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas
. Gyventojų aptarnavimas
1. Iš gyventojų nuotekų surinkimo sistema surinktas nuotekų kiekis, tūkst. m3	
2. Gyvenamosios vietovės (miestai, kaimo gyvenamosios vietovės), kuriose teikiama nuotekų tvarkymo paslauga	3. Gyvenamojoje vietovėje   nuotekų surinkimo sistema aptarnaujamų
2.1. Eilės Nr.	2.2. pavadinimas, seniūnija	2.3. savivaldybė	3.1. namų ūkių skaičius, vnt.	3.2. gyventojų skaičius, vnt.
				
				
4. Aglomeracijoje (≥ 2000 gyventojų ekvivalentų) prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų neprijungtų	5. Pastaba		
4.1. namų ūkių skaičius, vnt.	4.2. gyventojų skaičius, vnt.		
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. Ūkio subjektų aptarnavimas 
1. Ūkio subjektas, kuriam teikiama nuotekų tvarkymo paslauga	2. Surinktas nuotekų kiekis, tūkst. m3
1.1. Eilės Nr.	1.2. juridinio/fizinio asmens kodas	1.3. pavadinimas/vardas, pavardė	
			


. Investicijos ir išlaidos komunalinių nuotekų tvarkymui
. Investicijos komunalinių nuotekų tvarkymui 
ĮĮrašoNr.	1. Investicinės priemonės	pavadinimas	komunalinių nuotekų surinkimo sistemos plėtra 		3. Investicinės priemonės įgyvendinimo laikotarpis	3.1. pradžia	
		komunalinių NVĮ statyba/įdiegimas, rekonstravimas 			3.2. pabaiga	
		dumblo tvarkymo įrenginių statyba/įdiegimas, rekonstravimas 		4. Lėšos investicinės priemonės įgyvendinimui, eurais	4.1. skirta viso	
				4.2. panaudota per ataskaitinius metus“ 	
	2. Investicinės priemonės 	trumpas aprašymas	


. Išlaidos aglomeracijos nuotekų dumblo tvarkymui (eurais /t)
1. Eilės Nr.	2. NVĮ kodas	3. Išlaidos dumblo tvarkymui
		3.1. panaudota (R)	3.2. pašalinta (D)	3.3. kaupiant dumblo aikštelėse
		3.1.1. tręšimui	3.1.2. kitiems tikslams	3.2.1. išvežant į sąvartynus	3.2.2. deginant 	3.2.3. kitais būdais	
							



_______________	(Ūkio subjekto vadovo arba jo įgalioto asmens pareigos)	__________	(parašas)	_____________	(vardas, pavardė)	_____	(data)


Ataskaitą priėmė:
_______________	(Ataskaitą priėmusio asmens pareigos)	__________	(parašas)	_____________	(vardas, pavardė)	_____	(data)


_________________
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Nr. D1-235,
2014-03-04,
paskelbta TAR 2014-03-05, i. k. 2014-02663            
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Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo
 priedas

NUOTEKŲ TVARKYMO APSKAITOS METINĖS ATASKAITOS PILDYMO INSTRUKCIJA

. Nuotekų tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos (toliau – Ataskaita) dalyje „I. BENDRIEJI DUOMENYS“ pateikiama bendra informacija apie Ataskaitą teikiantį ūkio subjektą bei jo vykdomos ūkinės veiklos vietą atitinkamo Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento teritorijoje.
. 1 punkte („1. Informacija apie ūkio subjektą:“) pateikiama bendra informacija apie Ataskaitą teikiantį ūkio subjektą:
. 1.1 punkte („1.1. teisinis statusas“) pažymimas langelis, atitinkantis Ataskaitą teikiančio asmens teisinį statusą;
. 1.2 punkte („1.2. Juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio pavadinimas ar fizinio asmens vardas, pavardė“), kai Ataskaitą teikia juridinis asmuo ar jo struktūrinis padalinys (filialas ar atstovybė), nurodomas juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio (filialo ar atstovybės) pavadinimas pagal Juridinių asmenų registrą (toliau – JAR), kai Ataskaitą teikia fizinis asmuo, nurodoma fizinio asmens vardas ir pavardė;
. 1.3 punkte („1.3. Juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio kodas Juridinių asmenų registre arba fizinio asmens kodas), kai Ataskaitą teikia juridinis asmuo ar jo struktūrinis padalinys (filialas ar atstovybė), nurodomas juridinio asmens arba jo struktūrinio padalinio (filialo ar atstovybės) kodas JAR, kai Ataskaitą teikia fizinis asmuo, nurodomas asmens kodas;
. 1.4 punkte („1.4. Juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas“), kai Ataskaitą teikia juridinis asmuo ar jo struktūrinis padalinys (filialas ar atstovybė), nurodomas juridinio asmens arba jo struktūrinio padalinio (filialo ar atstovybės) buveinės adresas, kai Ataskaitą teikia fizinis asmuo, nurodomas fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos adresas. Atitinkamose šio punkto skiltyse nurodomi savivaldybės, gyvenamosios vietovės (miesto, kaimo gyvenamosios vietovės), gatvės pavadinimai, pastato ar pastatų komplekso, korpuso (jei toks yra) ir buto ar negyvenamosios patalpos (jei toks yra) numeriai;
. 1.5 punkto („1.5. ryšio informacija“) atitinkamose skiltyse nurodomi ūkio subjekto telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas.
. 2 punkte („2. Ūkinės veiklos vieta“) pateikiama bendra informacija apie ūkio subjekto vykdomos ūkinės veiklos vietą (objektą). Pastaba: aglomeracija, kurią aptarnauja atitinkamas ūkio subjektas, laikytina atskira ūkinės veiklos vieta:
. 2.1 punkte („2.1. ūkinės veiklos objekto pavadinimas“) nurodomas objekto, kuriame vykdoma ūkinė veikla, pavadinimas, pvz., XXX aglomeracija, XXX kelių tarnyba, XXX gamykla, XXX degalinė ir pan.;
. 2.2 papunktyje („2.2. ūkinės veiklos kodas“) nurodomas objekto, kuriame vykdoma ūkinė veikla, kodas iš IS AIVIKS. Jei pildomi duomenys apie naują objektą, jo kodas nerašomas; 
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. 2.3 punkte („2.3. adresas“) atitinkamose skiltyse nurodoma objekto, kuriame vykdoma ūkinė veikla, adresas, t. y. savivaldybės, gyvenamosios vietovės (miesto, kaimo gyvenamosios vietovės), gatvės pavadinimas, pastato ar pastatų komplekso, namo, korpuso (jei toks yra) ir buto ar negyvenamosios patalpos (jei toks yra) numeriai. Jei ūkinės veiklos vykdymo vieta – aglomeracija ar paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos aptarnaujama teritorija, nurodoma tik savivaldybė ir gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė);
. 3 punkte („3. Ataskaitą parengęs asmuo“) atitinkamose skiltyse pateikiama Ataskaitą parengusio asmens, į kurį galima kreiptis dėl Ataskaitoje nurodytų duomenų, vardas, pavardė ir ryšio informacija: telefono numeris, fakso numeris ir elektroninio pašto adresas.
5. Neteko galios nuo 2016-01-01
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. 5 punkte („5. Veiklos pobūdis nuotekų tvarkymo srityje“) pažymint tinkamus langelius nurodomas ūkinės veiklos pobūdis nuotekų tvarkymo srityje.
. Ataskaitos dalyje „II. NUOTEKŲ TVARKYMO APSKAITA“ pateikiama informacija apie ūkio subjekto nuotekų tvarkymą ūkinės veiklos objekte.
. 6 punkte („6. Nuotekų surinkimo sistemų, nuotekų valymo įrenginių ir išleistuvų aprašas“) pateikiama per ataskaitinius metus nekintanti arba retai kintanti informacija. Šis punktas pildomas teikiant Ataskaitą pirmą kartą. Teikiant Ataskaitą pakartotinai, šis punktas pildomas, jei per ataskaitinius metus:
. pasikeitė anksčiau pateikti duomenys;
. nustatyta, kad anksčiau pateikti duomenys yra netikslūs ar nepilni;
. atsirado naujų objektų, kurie nebuvo aprašyti.
. Ataskaitos 7 („7. Duomenys apie nuotekų surinkimą, valymą, išleidimą“), 8 („8. Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas“) ir 9 („9. Investicijos ir išlaidos komunalinių nuotekų tvarkymui“) punktuose pateikiama per ataskaitinius metus nuolat kintanti informacija. Šie punktai pildomi kiekvieną kartą (kasmet) teikiant Ataskaitą.
. Vadovaujantis šia instrukcija Ataskaitoje pildomi tik tie punktai, kuriuose reikalaujama nurodyti duomenis, susijusius su ūkio subjekto vykdoma veikla nuotekų tvarkymo srityje ūkinės veiklos objekte. Pagal ūkio subjekto vykdomą veiklą privalomi pildyti Ataskaitos punktai nurodyti šios instrukcijos 1 lentelėje.

 lentelė. 
Veiklos apibūdinimas	Privalomi pildyti Ataskaitos punktai 
Komunalinių nuotekų surinkimas	6.1, 7.1, 9.1
Nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas, išskyrus komunalinių nuotekų valymo įrenginius	6.2
Komunalinių nuotekų valymo įrenginių eksploatavimas	6.2, 9.1, 9.2
Nuotekų išleidimas į gamtinę aplinką	6.3, 7.2
Nuotekų išleidimas į kito asmens nuotekų surinkimo sistemą	6.4, 7.2
Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas gyventojams	8.1
Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas ūkio subjektams	8.2


. Ataskaitos 6 punkte („6. Nuotekų surinkimo sistemų, nuotekų valymo įrenginių ir išleistuvų aprašas“) aprašoma ūkinės veiklos objekto nuotekų surinkimo sistema, nuotekų valymo įrenginiai ir išleistuvai:
. 6.1 punktas („6.1. Aglomeracijos komunalinių nuotekų surinkimo sistema“) pildomas aglomeracijoms nuo 10000 gyventojų ekvivalentų (toliau – GE) dydžio. 6.1 punkte nurodoma informacija apie aglomeracijos, už kurią teikiama Ataskaita, komunalinių nuotekų surinkimo sistemą:
. skiltyje „1. Aglomeracijos nuotekų surinkimo sistemos tipas“ pažymint vieną iš langelių nurodomas NSS tipas:
- „atskiroji sistema“ pažymima tuo atveju, kai aglomeracijos buitinės ir gamybinės nuotekos surenkamos atskirai nuo paviršinių nuotekų,
- „mišrioji sistema“ pažymima tuo atveju, kai aglomeracijos buitinės ir gamybinės nuotekos surenkamos kartu su paviršinėmis nuotekomis,
- „abiejų tipų sistema“ pažymima tuo atveju, kai dalis aglomeracijos yra mišrioji sistema, o kita dalis – atskiroji sistema;
. skiltyje „2. Nuotekų surinkimo sistemos ilgis, km“ nurodomas nuotekų surinkimo sistemos ilgis kilometrais dviejų ženklų po kablelio tikslumu;
. skiltyje „3. Nuotekų prasiskverbimų ir išsiliejimų į gamtinę aplinką valdymas“ pažymint tinkamus langelius atsakoma į pateiktus klausimus „TAIP arba „NE“ ir nurodomos priemonės, naudojamos statant ir prižiūrint nuotekų surinkimo sistemą, siekiant išvengti nuotekų prasiskverbimų ir išsiliejimų į gamtinę aplinką;
. 6.2 punkte („6.2. Nuotekų valymo įrenginiai“) nurodomi duomenys apie nuotekų valymo įrenginius (toliau – NVĮ), nuotekų valymo būdus ir NVĮ susidariusio dumblo apdorojimą. Kiekvienam NVĮ pildomas naujas įrašas. Paviršinių NVĮ atveju nepildomos punkto 2 („2. Nuotekų valymas“) ir 3 („3. Dumblo apdorojimas“) skiltys. 6.2 punkte nurodomi duomenys:
. skiltyse „1.1. kodas“ ir „1.2. pavadinimas“ – atitinkamai NVĮ kodas ir pavadinimas iš IS AIVIKS. Jei teikiami duomenys apie naują NVĮ, kurio nėra IS AIVIKS, nurodomas tik NVĮ pavadinimas, kuris turi tiksliai apibūdinti NVĮ paskirtį (pvz., Vilniaus m. komunalinių NVĮ; Kauno m. paviršinių nuotekų 1-ieji NVĮ, UAB „XXXX“ gamybinių NVĮ ir pan.);
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. skiltyje „1.3. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje“ – NVĮ koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje. Ši skiltis nepildoma, kai skiltyje „1.5. paskirtis“ nurodoma NVĮ paskirtis „pirminiai NVĮ, iš kurių nuotekos išleidžiamos į nuotekų surinkimo sistemą“;
. skiltyje „1.4. adresas“ – NVĮ adresas: savivaldybės, gyvenamosios vietovės (miesto, kaimo gyvenamosios vietovės), gatvės pavadinimas, pastato ar pastatų komplekso, namo, korpuso (jei toks yra) ir buto ar negyvenamosios patalpos (jei toks yra) numeriai;
. skiltyje „1.5. paskirtis“ – pažymint vieną iš langelių, NVĮ paskirtis;
. skiltyje „1.6. projektinis pajėgumas“ – atitinkamai NVĮ hidraulinis projektinis pajėgumas, apkrovos projektinis organinis pajėgumas pagal BDS7 ir pagal GE nurodytais vienetais. Paviršinių NVĮ atveju pildoma tik hidraulinis projektinis pajėgumas;
. skiltyje „1.7. veikimas“ – atitinkamai nurodomi NVĮ eksploatacijos pradžios, planuojamo rekonstravimo arba eksploatacijos pabaigos, paskutinio rekonstravimo, eksploatacijos pabaigos metai (4 skaitmenų skaičius, pvz., 2012);
. skiltyse „2.2. Naudojami valymo būdai“ ir „2.3. Naudojamas papildomas valymas“ – pažymint tinkamus langelius nurodomi NVĮ naudojami valymo būdai ir naudojamas papildomas valymas; 
. skiltyse „3.1. Stabilizavimo būdai“ ir „3.1. Sausinimo būdai“ pažymint tinkamus langelius nurodomi per ataskaitinius metus taikyti nuotekų dumblo stabilizavimo ir (ar) sausinimo būdai;
. 6.3 papunktyje („6.3. Išleistuvai į gamtinę aplinką“) nurodomi duomenys apie išleistuvus, kuriais nuotekos išleidžiamos į gamtinę aplinką. Kiekvienam išleistuvui pildomas naujas įrašas. Kai išleistuvu išleidžiamos kelių rūšių atskirai apskaitytos nuotekos, laikoma, kad nuotekos išleidžiamos skirtingais išleistuvais. Punkte nurodomi šie duomenys:
. skiltyje „1. Išleistuvo kodas“ – išleistuvo kodas iš IS AIVIKS. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, nurodomas jo pavadinimas; 
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. skiltyje „2. NVĮ kodas ir pavadinimas“ – Ataskaitos 6.2 punkte nurodyto NVĮ, iš kurio nuotekos patenka į išleistuvą, kodas ir pavadinimas. Skiltis pildoma, kai iš išleistuvo išleidžiamos valytos nuotekos;
. skiltyje „3.1. koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje“ – taško/vietos, kurioje nuotekos išteka į aplinką (pvz., išleistuvo į upę ar ežerą galas, paskutinis šulinys prieš nuotekų išleidimą į požeminio filtravimo sistemą) koordinatės valstybinėje koordinačių sistemoje;
. skiltyje „3.2. atstumas iki žiočių, km“ – atstumas kilometrais dviejų ženklų po kablelio tikslumu nuo upės (upelio) žiočių iki nuotekų išleistuvo. Jei nuotekos:
- išleidžiamos į ežerą, nurodomas iš ežero ištekančios upės (upelio) ilgis, pridėjus artimiausią atstumą nuo nuotekų išleistuvo iki upės (upelio) ištakų,
- išleidžiamos į natūralią nuotekų filtravimo sistemą, nurodomas atstumas nuo upės (upelio) žiočių iki artimiausios nuo filtravimo sistemos upės (upelio) vietos,
- išleidžiamos į Baltijos jūrą, nurodomas atstumas nuo nuotekų išleistuvo iki Latvijos Respublikos valstybinės sienos (pagal kranto liniją);
. skiltyje „3.3. upės krantas“ – išleistuvo vieta vagos atžvilgiu (dešinysis krantas, kairysis krantas, upės vidurys);
. skiltyje „4. Išleidžiamų nuotekų rūšis“ – pažymint vieną iš langelių nurodoma išleidžiamų per išleistuvą nuotekų rūšis. Jei pažymimas langelis „kita rūšis“, žemiau būtina nurodyti išleidžiamų nuotekų rūšies pavadinimą;
. skiltyje „5. Išleidžiamų nuotekų kiekio nustatymo metodas“ – pažymint vieną iš langelių nurodomas išleidžiamų nuotekų kiekio nustatymo metodas;
. skiltyje „6. Priimtuvo kategorija“ – pažymint vieną iš langelių, nuotekų priimtuvo kategorija. Jei pažymimas langelis „kita kategorija“, žemiau būtina nurodyti priimtuvo kategorijos pavadinimą;
. skiltyse „7.1. kodas“ ir „7.2. pavadinimas“ – atitinkamai 6 skiltyje „6. Priimtuvo kategorija“ pažymėto upės (upelio), ežero ar kito priimtuvo identifikavimo kodas ir pavadinimas iš UETK. Jei 6 skiltyje „6. Priimtuvo kategorija“ pažymėtas priimtuvas nėra įvardintas šiuose klasifikatoriuose arba pažymima, kad nuotekos išleidžiamos ne į paviršinius vandens telkinius, bet į natūralią filtravimo sistemą, nurodomas upės (upelio), kurio baseine yra priimtuvas, kodas ir pavadinimas. Jei 6 skiltyje „6. Priimtuvo kategorija“ pažymėto priimtuvo kategorija – „Baltijos jūra“ ar „Kuršių marios“, 7 skiltis „7. Vandens telkinys“ nepildoma; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. 6.4 punkte („6.4. Išleistuvai į nuotekų surinkimo sistemą“) nurodomi duomenys apie išleistuvus, kuriais nuotekos išleidžiamos į kitų asmenų eksploatuojamas nuotekų surinkimo sistemas. Kiekvienam išleistuvui pildomas naujas įrašas. 6.4 punkte nurodomi šie duomenys:
. skiltyje „1. Išleistuvo kodas“ – išleistuvo kodas iš IS AIVIKS. Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, nurodomas jo pavadinimas; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. skiltis „2. NVĮ kodas ir pavadinimas“ pildoma, kai iš išleistuvo išleidžiamos Ataskaitos 6.2 punkte („6.2. Nuotekų valymo įrenginiai“) aprašytuose pirminiuose NVĮ valytos nuotekos. Skiltyje nurodomas Ataskaitos 6.2 punkte pateiktas NVĮ kodas ir pavadinimas;
. skiltyse „3.1. juridinio/fizinio asmens kodas“ ir „3.2. pavadinimas/vardas, pavardė“ – atitinkamai nuotekas priimančio ūkio subjekto ar jo struktūrinio padalinio (filialo ar atstovybės) JAR kodas ir pavadinimas arba nuotekas priimančio fizinio asmens kodas ir vardas, pavardė;
. skiltyje „4. Išleidžiamų nuotekų rūšis“ – pažymint vieną iš langelių, išleidžiamų nuotekų rūšis;
. skiltyje „5. Išleidžiamų nuotekų kiekio nustatymo metodas“ – pažymint vieną iš langelių nurodomas išleidžiamų nuotekų kiekio nustatymo metodas;
. skiltyje „6. Nuotekų perdavimo būdas“ – pažymint vieną iš langelių nurodomas nuotekų perdavimo būdas kitam ūkio subjektui.
. Ataskaitos 7 punkte („7. Duomenys apie nuotekų surinkimą, valymą, išleidimą“) pateikiama ūkio subjekto informacija apie nuotekų surinkimą, valymą ir išleidimą ūkinės veiklos objekte:
. 7.1 punkte („7.1. Nuotekų kiekio balansas aglomeracijos komunalinių nuotekų surinkimo sistemoje (tūkst. m3)“) nurodomi ūkio subjekto Ataskaitos 6.1 punkte aprašytoje aglomeracijos komunalinių nuotekų surinkimo sistemoje nuotekų kiekio susidarymo duomenys. Jei aglomeracijoje nuotekos tvarkomos atskirąja nuotekų tvarkymo sistema, 7.1 punkto 5 ir 6 skiltys nepildomos. 7.1 punkte nurodoma:
. skiltyje „1.Nuotekų kiekis surinktas nuotekų surinkimo sistema“ – aglomeracijoje ūkio subjekto eksploatuojama nuotekų surinkimo sistema surinktas komunalinių nuotekų kiekis;
. skiltyje „2. Nuotekų kiekis surinktas asenizacinėmis mašinomis“ – aglomeracijoje asenizacinėmis mašinomis surinktas nuotekų kiekis, išleistas į ūkio subjekto eksploatuojamą komunalinių nuotekų surinkimo sistemą;
. skiltyse „3. Nuotekų kiekis susidaręs iš kritulių ir infiltracinio vandens“ ir „4. Nuotekų kiekis prarastas dėl avarijų ir prasiskverbimų į gruntą“ – atitinkamai į komunalinių nuotekų surinkimo sistemą patekęs kritulių, infiltracinio vandens kiekis ir iš komunalinių nuotekų surinkimo sistemos į gruntą prasiskverbusių, dėl avarijų prarastų nuotekų kiekis. Šie rodikliai apskaičiuojami taikant ūkio subjekto pasirinktą metodiką. Tais atvejais, kai į gamtinę aplinką išleidžiamų aglomeracijos nuotekų kiekis nustatomas prilyginant aglomeracijai patiekto vandens kiekiui, abu rodikliai vertinami kaip nuliai;
. skiltyje „5. Nuotekų kiekis prarastas dėl persipildymų“ – iš ūkio subjekto ekploatuojamos nuotekų surinkimo sistemos ir (ar) NVĮ liūčių metu persipildžiusių komunalinių nuotekų kiekis;
. skiltyje „6. Persipildymų skaičius, vnt.“ – persipildymų liūčių metu skaičius;
. skiltyje „7. Nuotekų kiekis perduotas tolimesniam tvarkymui“ – aglomeracijoje surinktų komunalinių nuotekų kiekis, ūkio subjekto eksploatuojama nuotekų surinkimo sistema perduotas tolesniam tvarkymui (valymui arba išleidimui). Šis nuotekų kiekis turi būti lygus 7.1 punkto 1, 2, 3 skiltyse pateikto nuotekų kiekio sumos ir 4, 5 skiltyse pateikto nuotekų kiekio sumos skirtumui;
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. 7.2 papunktyje („7.2. Nuotekų valymas ir teršalų išleidimas su nuotekomis“) nurodomi ataskaitiniais metais Ataskaitos 6.3 ir 6.4 papunkčiuose aprašytais išleistuvais išleistų nuotekų valymo kokybės ir su nuotekomis išleistų teršalų (parametrų) duomenys. 7.2 papunktis pildomas vadovaujantis Monitoringo nuostatų nustatyta tvarka gautais ūkio subjekto aplinkos monitoringo programos taršos šaltinių su nuotekomis išleidžiamų teršalų monitoringo plane nustatytų teršalų tyrimų duomenimis ir valstybinių laboratorinių tyrimų duomenimis. Jeigu ūkio subjektui per ataskaitinius metus bent vienam teršalui (parametrui) buvo pakeisti vidutinės metinės LK ir (arba) metinės LT normatyvai arba šie normatyvai nustatyti nebuvo, 7.2 papunktis pildomas atskirais įrašais, pateikiant visus išleidžiamus teršalus (parametrus) kiekvienam normatyvo laikotarpiui. Ūkio subjektai išleistuvams, kuriais nuotekos išleidžiamos į kito asmens nuotekų surinkimo sistemą, nepildo 7.2 papunkčio  5, 6.11 ir 6.12 skilčių. Ūkio subjektai išleistuvams, kuriais į gamtinę aplinką išleidžiamos paviršinės nuotekos, nepildo  7.2 papunkčio 6.5, 6.12 ir 6.13 skilčių. Teršalų koncentracijos lentelėje nurodomos trijų ženklų po kablelio tikslumu, teršalų kiekis – mažiausiai keturių ženklų po kablelio tikslumu. Visos to paties teršalo koncentracijos turi būti pateikiamos vienodais vienetais. 7.2 papunktyje nurodomi šie duomenys: 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            
Nr. D1-429,
2024-12-05,
paskelbta TAR 2024-12-05, i. k. 2024-21520            
. skiltyse „1.Išleistuvo kodas“ ir „2. NVĮ kodas“ nurodoma išleistuvo ir NVĮ kodai ir pavadinimai, nurodyti 6.3 („6.3. Išleistuvai į gamtinę aplinką“), 6.4 („6.4. Išleistuvai į nuotekų surinkimo sistemą“) ir 6.2 („6.2. Nuotekų valymo įrenginiai“) punktuose; 
. skiltyse „3.1 nuo“ ir „3.2 iki“ – atitinkamai ataskaitinių metų laikotarpio, per kurį išleidžiamos vieno pobūdžio nuotekos, kurioms yra taikomi vienodi vidutinės metinės LK ir (arba) metinės LT normatyvai, pradžios ir pabaigos datos; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „4. Nuotekų kiekis, tūkst. m3“ – visas per išleistuvą aprašomuoju laikotarpiu išleistų nuotekų kiekis trijų ženklų po kablelio tikslumu; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-429,
2024-12-05,
paskelbta TAR 2024-12-05, i. k. 2024-21520            

. skiltyje „5. Nuotekų pobūdis“ – pažymint vieną iš langelių nurodomas aprašomuoju laikotarpiu per išleistuvą į paviršinius vandens telkinius išleistų nuotekų pobūdis:
-	„nereikalaujančios valymo“ – į paviršinius vandens telkinius išleidžiamos nuotekos, kurių nereikia valyti. Prie tokių nuotekų priskiriamos visos nuotekos, kuriose neviršijamos leistinos taršos normos: vidutinė metinė LK ir metinė LT. Taip pat prie šios kategorijos nuotekų priskiriamas iš žuvininkystės tvenkinių išleidžiamas vanduo, iš paviršinio vandens telkinių paimtas ir po panaudojimo į paviršinio vandens telkinius grąžintas ar į nuotekų surinkimo sistemą išleistas vanduo, kurio užterštumas neviršija foninio paviršinių vandenų užterštumo (taip pat terminio), bei iš vandentiekio tinklų paimtas vanduo, kurio kokybė po vartojimo atitinka geriamojo vandens kokybės reikalavimus;
-	„išvalytos iki nustatytų normų“ – į paviršinius vandens telkinius išleistos valytos nuotekos, kurios išvalytos iki nustatytų leistinos taršos normų: vidutinės metinės LK ir metinės LT, ir išlaikytas minimalus išvalymo efektyvumas, nustatytas Nuotekų tvarkymo reglamento 2 lentelėje;
-	„nepakankamai išvalytos“ – į paviršinius vandens telkinius išleistos valytos nuotekos, kurios neišvalytos iki nustatytų leistinos taršos normų: vidutinės metinės LK ir metinės LT, ir neišlaikytas minimalus išvalymo efektyvumas, nustatytas Nuotekų tvarkymo reglamento 2 lentelėje;
-	„nevalytos“ – į paviršinius vandens telkinius išleistos nevalytos nuotekos, kurios neatitinka aukščiau nurodytų „nereikalaujančių valymo“, „išvalytų iki nustatytų normų“ arba „nepakankamai išvalytų“ nuotekų požymių;
Skilties nepildo ūkio subjektai, išleidžiantys nuotekas į kito asmens nuotekų surinkimo sistemą; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            
Nr. D1-142,
2023-05-10,
paskelbta TAR 2023-05-10, i. k. 2023-08906            

. skiltyje „6.1. Eil. Nr.“ – aprašomuoju laikotarpiu su nuotekomis išleisto teršalo (parametro) eilės numeris;
. skiltyse „6.2. kodas“, „6.3. pavadinimas“, „6.4 matavimo vnt.“ – atitinkamai teršalo kodas, pavadinimas ir koncentracijos matavimo vienetai pagal Tvarkos aprašo 5 priedo 1 priedėlį;
. skiltyse „6.5. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija prieš valymą“ ir „6.6. vidutinė metinė (laikotarpio) koncentracija išleidžiamose nuotekose“ – atitinkamai nuotekose prieš valymą ir išleidžiamose nuotekose per aprašomąjį laikotarpį išmatuota vidutinė metinė (laikotarpio) teršalo koncentracija, kuri apskaičiuojama pagal Tvarkos aprašo 1 priedo metodiką;
. skiltyje „6.7. vidutinė metinė LK“ – leidime nuotekoms išleisti ar nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartyje teršalui nustatyta vidutinė metinė LK; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „6.8. didžiausia momentinė arba vidutinio paros mėginio koncentracija išleidžiamose nuotekose“ – išleidžiamose nuotekose per aprašomąjį laikotarpį išmatuota didžiausia momentinė arba, jei yra automatiniai nuotekų mėginių semtuvai, didžiausia vidutinio paros mėginio teršalo koncentracija;
. skiltyje „6.9 momentinė LK“– aprašomuoju laikotarpiu leidime nuotekoms išleisti teršalui nustatyta momentinė leistina koncentracija arba, jei yra automatiniai nuotekų mėginių semtuvai, vidutinio paros mėginio leistina koncentracija; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „6.10. faktinis kiekis išleidžiamose nuotekose, t“ – per aprašomąjį laikotarpį su nuotekomis išleistas teršalo kiekis tonomis, kuris apskaičiuojamas pagal šio Tvarkos aprašo 1 priedo metodiką. Skiltis nepildoma tiems parametrams, kurių kiekių neįmanoma įvertinti tonomis;
. skiltyje „6.11. metinė LT, t“ – leidime nuotekoms išleisti ar nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo sutartyje nurodytas metinės LT normatyvas. Jei per ataskaitinius metus bent vieno teršalo (parametro) metinės LT normatyvas keitėsi, kiekvienam laikotarpiui visi normatyvai perskaičiuojami pagal to laikotarpio dienų skaičių; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „6.12. paros LT, t“ – leidime nuotekoms išleisti nurodytas paros leistinos taršos normatyvas; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „6.13. išvalymo efektyvumas, %“ – teršalo išvalymo efektyvumas procentais, kuris apskaičiuojamas pagal Tvarkos aprašo 1 priedo reikalavimus.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. Ataskaitos 8 punkte („8. Nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas“) pateikiama informacija apie nuotekų surinkimą iš gyventojų ir ūkio subjektų ūkinės veiklos objekte: 
. 8.1 punkte („8.1. Gyventojų aptarnavimas“) nurodomi duomenys apie gyventojų aptarnavimą aglomeracijoje arba grupinės nuotekų tvarkymo sistemos teritorijoje:
. skiltyje „1. Iš gyventojų nuotekų surinkimo sistema surinktas nuotekų kiekis, tūkst. m3“ – nuotekų kiekis, tiesiogiai nuotekų surinkimo sistema surinktas iš namų ūkių; 
. skiltyje „2.1. Eilės Nr.“ – nuotekų surinkimo sistema aptarnaujamų gyvenamųjų vietovių (miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių) eilės numeriai;
. skiltyse „2.2. pavadinimas, seniūnija“ ir „2.3. savivaldybė“ – visų nuotekų surinkimo sistema aptarnaujamų gyvenamųjų vietovių (miestų, kaimo gyvenamųjų vietovių) pavadinimai, nurodant seniūnijų ir savivaldybių, kurioms priklauso tos gyvenamosios vietovės, pavadinimus; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „3.1. namų ūkių skaičius, vnt.“ – gyvenamojoje vietovėje nuotekų surinkimo sistema aptarnaujamų namų ūkių, t. y. vienbučių, dvibučių ar daugiabučių namų butų, skaičius; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400            

. skiltyje „3.2. gyventojų skaičius, vnt.“ – gyvenamojoje vietovėje nuotekų surinkimo sistema aptarnaujamų gyventojų skaičius. 
Rekomenduojami šie gyventojų prisijungimo prie nuotekų surinkimo sistemos nustatymo būdai:  
- pagal deklaravusiųjų gyvenamąją vietą gyvenamojoje vietovėje gyventojų skaičių,  
- prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų prijungti gyventojai apskaičiuojami prijungtų prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų namų ūkių skaičių dauginant iš vidutinio savivaldybėje namų ūkio dydžio pagal naujausius Lietuvos statistikos departamento duomenis; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. skiltyje „4.1. namų ūkių skaičius, vnt.“ – aglomeracijoje, kurioje susidaro ar gali susidaryti 2 000 ir daugiau gyventojų ekvivalentų (toliau – g. e.) atitinkanti tarša,  metų pabaigoje prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų neprijungtų namų ūkių, t. y. vienbučių, dvibučių ar daugiabučių namų butų, skaičius (vnt.); 
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188        

. skiltyje „4.2. gyventojų skaičius, vnt.“ – aglomeracijoje, kurioje susidaro ar gali susidaryti 2 000 ir daugiau g. e. atitinkanti tarša, metų pabaigoje prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų neprijungtų gyventojų skaičius (vnt.). Prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų neprijungti gyventojai apskaičiuojami neprijungtų prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų namų ūkių skaičių dauginant iš vidutinio savivaldybėje namų ūkio dydžio pagal Lietuvos statistikos departamento duomenis; 
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188        

. skiltyje „5. Pastaba“ – nurodoma, kaip nustatytas aglomeracijoje, kurioje susidaro ar gali susidaryti 2 000 ir daugiau g. e. atitinkanti tarša, prie centralizuotų nuotekų surinkimo sistemų neprijungtų gyventojų skaičius. 
Papildyta papunkčiu:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188        

. 8.2 papunktyje („8.2. Ūkio subjektų aptarnavimas“) nurodomi nuotekų tvarkymo paslaugos teikimo duomenys ūkio subjektams, kurie atitinka Lietuvos Respublikos vandens įstatymo 25 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose nurodytus kriterijus. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-393,
2019-07-01,
paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10818            
. skiltyje „1.1 Eilės Nr.“ – ūkio subjekto, kuriam teikiama nuotekų tvarkymo paslauga, eilės numeris;
. skiltyse „2.1. juridinio/fizinio asmens kodas“ ir „2.2. pavadinimas/vardas, pavardė“ – juridinio asmens JAR kodas ir pavadinimas, jei nuotekų tvarkymo paslauga teikiama juridiniam asmeniui ar jo filialui (atstovybei); asmens kodas, vardas ir pavardė, jei nuotekų tvarkymo paslauga teikiama fiziniam asmeniui;
. skiltyje „3. Surinktas nuotekų kiekis, tūkst. m3“ – iš ūkio subjekto, kuriam teikiama nuotekų tvarkymo paslauga, gautas nuotekų kiekis tūkstančiais kubinių metrų trijų skaičių po kablelio tikslumu. 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-429,
2024-12-05,
paskelbta TAR 2024-12-05, i. k. 2024-21520            

. Ataskaitos 9 punkte („9. Investicijos ir išlaidos komunalinių nuotekų tvarkymui“) pateikiama informacija apie ūkio subjekto investicijas, skirtas nuotekų tvarkymui ūkinės veiklos objekte; 
. 9.1 punkte („9.1. Investicijos komunalinių nuotekų tvarkymui“) nurodomi duomenys apie komunalinių nuotekų tvarkymui aglomeracijoje skirtas investicines priemones, kurios buvo įgyvendinamos per ataskaitinius metus. Kiekvienai investicinei priemonei pildomas naujas įrašas. 9.1 punkte nurodoma:
. skiltyje „1. Investicinės priemonės pavadinimas“ – pažymint vieną iš langelių įgyvendinamos investicinės priemonės pavadinimas;
. skiltyje „2. Investicinės priemonės trumpas aprašymas“ – trumpas įgyvendinamos investicinės priemonės aprašymas;
. skiltyje „3. Investicinės priemonės įgyvendinimo laikotarpis“ – atitinkamai įgyvendinamos investicinės priemonės įgyvendinimo laikotarpio pradžios ir pabaigos metai (4 skaitmenų skaičius, pvz., 2015);
. skiltyje „4. Lėšos investicinės priemonės įgyvendinimui, eurais“ – atitinkamai visiškam priemonės įgyvendinimui skirtos lėšos (visos lėšos įrangos ar prietaisų įsigijimui, projektavimui ar pan. ir statybos montavimo darbų išlaidos) ir per ataskaitinius metus panaudotų lėšų suma. Lėšos nurodomos eurais; 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-35,
2015-01-16,
paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00840            

. 9.2 papunktyje („9.2. Išlaidos aglomeracijos nuotekų dumblo tvarkymui (eurais/t)“) nurodytais vienetais pateikiami duomenys apie išlaidas aglomeracijos nuotekų dumblo tvarkymui, pradedant dumblo tankinimu ir baigiant jo galutiniu panaudojimu arba pašalinimu. Dumblo naudojimo ir šalinimo būdai pateikti Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, 4 priede. 9.2 papunktyje kiekvienam Ataskaitos 6.2 papunktyje aprašytam aglomeracijos komunalinių NVĮ nurodomi šie duomenys:
. skiltyje „1. Eilės Nr.“ – aglomeracijos NVĮ eilės numeris;
. skiltyje „2. NVĮ kodas“ – NVĮ kodas arba pavadinimas (jei teikiami duomenys apie naują NVĮ, kurio nėra IS AIVIKS), kurie nurodyti 6.2 papunktyje („6.2. Nuotekų valymo įrenginiai“); 
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            

. skiltyje „3.1.1. tręšimui“ – išlaidos tręšimui naudojamo dumblo tvarkymui. Tokiam dumblui priskiriamas dumblas, kuris buvo paskleistas dirvos paviršiuje ar įterptas į dirvožemį (laukų tręšimui, energetinio miško auginimui ir pan.);
. skiltyje „3.1.2 kitiems tikslams“ – išlaidos kitiems tikslams panaudojamo dumblo tvarkymui. Tokiam dumblui priskiriamas dumblas, kuris buvo panaudotas pažeistų teritorijų rekultivacijai (šalikelių, sąvartynų ar pan.) atstatymui, komposto, statybinių medžiagų gamybai, granuliavimui, biologinių dujų gamybai, kurui ar kitais būdais energijai gauti;
. skiltyje „3.2.1. išvežant į sąvartynus“ – išlaidos išvežamo į sąvartynus dumblo tvarkymui;
. skiltyje „3.2.2. deginant“ – išlaidos sausumoje deginamo dumblo tvarkymui;
. skiltyje „3.2.3. kitais būdais“ – išlaidos kitais būdais šalinamo dumblo tvarkymui;
. skiltyje „3.3. kaupiant dumblo aikštelėse“ – išlaidos aikštelėse kaupiamo dumblo tvarkymui.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-35,
2015-01-16,
paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00840            

_________________

Vandens naudojimo ir nuotekų 
tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo 
 priedo 1 priedėlis







	Nr.		Kodas		Teršiančių medžiagų ir kitų parametrų pavadinimas		Matavimo vienetai
1.		9001		1,2-dichloretanas (Etilendichloridas) (EDC)		µg/l
2.	2207	1,2,3-Trichlorbenzenas	µg/l
	3.		2205		1,2,4-trichlorbenzenas (1,2,4-TCB)		µg/l
4.		1111		3,4-dichloranilinas (3,4-DCA)		mg/l
5.	3013	4-nonilfenolio dietoksilatas (NP2EO)	µg/l
6.	3014	4-nonilfenolio monoetoksilatas (NP1EO)	µg/l
7.		3001		4-nonilfenolis		µg/l
8.	3005	4-tert-oktilfenolis (4-(1,1’,3,3’-tetrametilbutil)-fenolis)	µg/l
9.	2314	Acenaftenas	µg/l

10.		9002		Adsorbuojami organiniai halogenai (AOH)		mg/l
11.		8033		Aklonifenas		µg/l
12.		8001		Alachloras		µg/l
13.		4001		Alavas 		mg/l
14.		8002		Aldrinas		µg/l
15.		4002		Aliuminis		mg/l
16.		3006		Alkilfenoletoksilatai (APEOs)		mg/l
17.		1112		Amonis (NH4)		mg/l
18.		1113		Amonio azotas (NH4-N)		mg/l
19.		2301		Antracenas		µg/l
20.		4003		Arsenas		mg/l
21.		1010		Asbestas		mg/l
22.		8003		Atrazinas		µg/l
23.		1002		BDS5		mg/l
24.		1003		BDS7		mg/l
25.		1201		Bendrasis azotas 		mg/l
26.		1203		Bendrasis fosforas		mg/l
27.		2101		Benzenas		µg/l
28.		2102		Benzenas, toluenas, etilbenzenas, ksilenas (kaip BTEX)		µg/l
29.		2302		Benzo(a)pirenas		µg/l
30.		2303		Benzo(b)fluorantenas		µg/l
31.		2304		Benzo(g,h,i)perilenas		µg/l
32.		2305		Benzo(k)fluorantenas		µg/l
33.		8034		Bifenoksas		µg/l
34.	3016	Bisfenolis A (BPA)	µg/l
35.		2201		Brominti difenileteriai (PBDE)		µg/l
36.		3007		Butilfenolis		mg/l
37.		2103		C10-13-chloralkanai (trumpos grandinės chlorinti parafinai) (SCCP)		µg/l
38.		2105		Vidutinės grandinės chlorinti prafinai (MCCP)		mg/l
39.		1005		ChDScr		mg/l
40.		1011		ChDsmn		mg/l
41.		8035		Chinoksifenas		µg/l
42.		1101		Chloras (aktyvusis)		mg/l
43.		8025		Chlordanas		µg/l
44.		8026		Chlordekonas		µg/l
45.		8004		Chlorfenvinfosas (etilo chlorpirifosas)		µg/l
46.		1102		Chloridai		mg/l
47.		8005		Chlorpyrifosas		µg/l
48.	2313	Chrizenas	µg/l
49.		4004		Chromas (bendrasis)		mg/l
50.		4005		Chromas (šešiavalentis)		mg/l
51.		1103		Cianidai		mg/l
52.		8036		Cibutrinas		µg/l
53.		4006		Cinkas		mg/l
54.		8037		Cipermetrinas		µg/l
55.		8018		Ciromazinas		µg/l
56.		8006		DDT (visas)		µg/l
57.		9003		Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP)		µg/l
58.		9011		Dibutilalavo junginiai (DBT)		µg/l
59.		9012		Dibutilftalatas (DBP)		mg/l
60.		8019		Dichlorotriazinas		mg/l
61.		8020		Difluorochloropirimidinas		mg/l
62.		8007		Dieldrinas		µg/l
63.	9017	Dietilftalatas	µg/l
64.		8038		Dichlorvosas		µg/l
65.		8039		Dikofolis		µg/l
66.		9013		Dimetilftalatas		mg/l
67.		5000		Dioksinai ir furanai (PCDD +PCDF) 		µg/l
68.		8008		Diuronas		µg/l
69.		8010		Endosulfanas		µg/l
70.		8009		Endosulfanas (alfa-)		µg/l
71.		8011		Endrinas		µg/l
72.		2106		Etilbenzenas		µg/l
73.		1114		Etilendiamintetraacetatas (EDTA)		mg/l 
74.		1125		Etileno oksidas		µg/l
75.	2310	Fenantrenas	µg/l
76.		8021		Fenolcikloheksanas			µg/l
	77.		3000		Fenoliai		mg/l
78.		2306		Fluorantenas		µg/l
79.		1104		Fluoridai		mg/l
80.		1115		Formaldehidas		mg/l
81.		1105		Fosfatai (PO4) 		mg/l
82.		1116		Fosfatinis fosforas (PO4-P)		mg/l
83.		9014		Ftalatai		mg/l
84.		4007		Geležis (bendra)		mg/l
85.		4008		Gyvsidabris ir jo junginiai		µg/l
86.		8022		Heksabromciklododekanas (HBCDD)		µg/l
87.		8012		Heksachlorbenzenas (HCB)		µg/l
88.		8030		Heksabrombifenilas		µg/l
89.		9004		Heksachlorbutadienas (HCBD)		µg/l
90.		8013		Heksachlorcikloheksanas (HCH)		µg/l
91.		8027		Heptachloras ir heptachloro epoksidas		µg/l
92.		2307		Indeno(1,2,3-cd)pirenas		µg/l
93.		8014		Izodrinas		µg/l
94.		8015		Izoproturonas		µg/l
95.		4009		Kadmis ir jo junginiai		µg/l
96.		4010		Kobaltas		mg/l
97.		1006		Koli fagas		N.K./l
98.		1007		Koli indeksas		ląst./l
99.		2107		Ksilenas		µg/l
100.		8031		Lindanas (γ-HCH)		µg/l
101.		4011		Manganas		mg/l
102.		2104		Metilenchloridas (Dichlormetanas)		µg/l
103.		3008		Metilfenolis		mg/l
104.		8028		Mireksas		µg/l
105.		9015		Monobutilalavas		mg/l
106.		1117		Monochloracto rūgštis (MCAA)		mg/l
107.		1204		Nafta ir jos produktai (naftos angliavandeniliai (iš viso))		mg/l
108.		2308		Naftalenas		µg/l 
109.		1118		Natrio hidrosulfitas 		mg/l
110.		1119		Natrio hipochloritas		mg/l
111.		4012		Nikelis ir jo junginiai		µg/l 
112.		1107		Nitratai (NO3) 		mg/l
113.		1120		Nitratinis azotas (NO3-N)		mg/l
114.		1108		Nitritai (NO2)		mg/l
115.		1121		Nitritinis azotas (NO2-N)		mg/l
116.		3002		Nonilfenoliai (NP)		µg/l
117.		3009		Nonilfenoletoksilatai (NPE)		µg/l
118.		3003		Oktilfenoliai 		µg/l 
119.		3010		Oktilfenoletoksilatai		mg/l
120.		3005		Oktilfenolis ((4-(1,1´,3,3´ -tetrametilbutil)-fenolis))		µg/l
121.	3012	Oktilfenolis (4-n-Oktilfenolis)	µg/l
122.		8023		Para-para-DDT		µg/l
123.		2202		Pentabromdifenileteris (c-PentaBDE)		µg/l
124.		2203		Pentachlorbenzenas (PeCB)		µg/l
125.		3004		Pentachlorfenolis (PCP)		µg/l
126.		1122		Perfluoroktano rūgštis (PFOA)		mg/l
127.		1123		Perfluoroktansulfonrūgštis ir jos dariniai (PFOS) 		µg/l
128.		1001		pH		-
129.	2311	Pirenas	µg/l
130.		5001		Polichlorinti bifenilai (PCB)		µg/l
131.		2309		Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAA)		µg/l
132.		1008		Riebalai		mg/l
133.		8016		Simazinas		µg/l
134.		1206		Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (anijoninės)		mg/l
135.		1207		Sintetinės veiklios paviršinės medžiagos (nejoninės)		mg/l
136.		1004		Skendinčiosios medžiagos		mg/l
137.		4017		Stibis		mg/l
138.		4013		Stroncis		mg/l
139.		1109		Sulfatai		mg/l
140.		1110		Sulfidai (mineraliniai)		mg/l
141.		4014		Švinas ir jo junginiai		µg/l
142.		4018		Talis ir jo junginiai		mg/l
143.		8040		Terbutrinas		µg/l
144.		2206		Tetrabrombisfenolis ir jo dariniai 		mg/l
145.		9006		Tetrachloretilenas		µg/l 
146.		9008		Tetrachlormetanas (CCl4, anglies tetrachloridas)		µg/l
147.		1124		Tetranatrio etilendiamintetraacetatas (Na4EDTA)		mg/l
148.		8029		Toksafenas		µg/l
149.		1009		Toksiškumas LC50 (dafnijoms)		%
150.		2108		Toluenas		µg/l
151.	8209	Toksafenas	µg/l
152.		9009		Tributilalavo junginiai		µg/l
153.		9010		Tributilalavo katijonai		µg/l
154.		2204		Trichlorbenzenai (TCB)		µg/l
155.		9005		Trichloretilenas (TRI)		µg/l
156.		9007		Trichlormetanas (chloroformas)		µg/l
157.		8024		Trichloropirimidinas		mg/l
158.		9016		Trifenilalavo junginiai		mg/l
159.		8017		Trifluralinas		µg/l
160.		4015		Vanadis		mg/l
161.		4016		Varis		mg/l
162.		1126		Vinilo chloridas		µg/l
163.		1202		Visuminis organinis anglingumas (VOA)		mg/l


_________________
Priedo pakeitimai:
Nr. D1-694,
2014-08-28,
paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11614            
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188            
Nr. D1-429,
2024-12-05,
paskelbta TAR 2024-12-05, i. k. 2024-21520            


Vandens naudojimo ir nuotekų 
tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo
 priedas




									

(juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas, pavardė)


IŠGAUTO POŽEMINIO VANDENS APSKAITOS ____________ ATASKAITA 
(metai)
____________ Nr. ____
(data)

.	Ūkio subjekto duomenys
Juridinio ar fizinio asmens kodas	
Juridinio ar fizinio asmens adresas

Telefonas	
El. paštas	
Leidimo naudoti požeminio vandens išteklius Nr.	
Vandenvietės identifikavimo numeris Žemės gelmių registre	


.	Duomenys apie požeminio vandens rūšį ir vandenvietės adresą
Gėlas		Mineralinis		


savivaldybė		Miestas / gyvenvietė		vandenvietė



.	Požeminio vandens gavybos iš gręžinio duomenys

Gręžinio Nr. Žemės gelmių registre 	Vandeningojo sluoksnio geologinis indeksas	Apskaitos prietaiso identifikacinis Nr.	Išgautas vandens kiekis, m3 /mėn.
			1 mėn.	2 mėn.	3 mėn.	4 mėn.	5 mėn.	6 mėn.	7 mėn.	8 mėn.	9 mėn.	10 mėn. 	11 mėn. 	12 mėn.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														
														
														
														
														




______________________________________				____________					_______________________
(pareigų pavadinimas, jei pildo juridinis asmuo)				    (parašas) 					          (vardas, pavardė)
Papildyta priedu:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188        


Vandens naudojimo ir nuotekų
tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo
 priedas




.	Išgauto požeminio vandens apskaitos metinės ataskaitos (toliau – ataskaita) viršuje rašomas asmens, išgaunančio požeminį vandenį, tikslus pavadinimas (juridinio asmens pavadinimas arba fizinio asmens vardas ir pavardė), metai, už kuriuos teikiama ataskaita, pildymo data.
.	Ataskaitos 1 lentelėje „Ūkio subjekto duomenys“ įrašomas asmens kodas (juridinio asmens kodas Juridinių asmenų registre, jei fizinis asmuo – asmens kodas), juridinio asmens buveinės arba fizinio asmens gyvenamosios vietos adresas, telefonas, elektroninis paštas, leidimo naudoti požeminio vandens išteklius numeris, vandenvietės identifikavimo numeris Žemės gelmių registre.
.	Ataskaitos 2 lentelėje „Duomenys apie požeminio vandens rūšį ir vandenvietės adresą“ pažymima požeminio vandens rūšis: gėlas ar mineralinis, įrašomas vandenvietės adresas – savivaldybė, miestas ar kaimas ir vandenvietės pavadinimas.
.	Ataskaitos 3 lentelė „Požeminio vandens gavybos iš gręžinio duomenys“ pildoma taip:
.	1 skiltyje „Gręžinio Nr. Žemės gelmių registre“ ̶  nurodomas gręžinio numeris Žemės gelmių registre;
.	2 skiltyje „Vandeningo sluoksnio geologinis indeksas“ ̶  nurodomas eksploatuojamo vandeningojo sluoksnio geologinis indeksas (pagal gręžinio pasą). Jeigu vandenvietė eksploatuoja kelis vandeninguosius sluoksnius, pirma surašomi visi vieno vandeningojo sluoksnio gręžiniai, tada antro ir t. t.;
.	3 skiltyje „Apskaitos prietaiso identifikacinis Nr.“ – nurodomas identifikacinis numeris apskaitos prietaiso, kurio rodmenys pateikiami lentelėje,;
.	4 – 15 skiltyse „Išgautas vandens kiekis, m3/mėn.“ – nurodomas išgautas vandens kiekis kubiniais metrais (dešimtosiomis dalimis po kablelio) per mėnesį pagal apskaitos prietaiso rodmenis.
_________________
Papildyta priedu:
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188        


Vandens naudojimo ir nuotekų 
tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo
 priedas



.	Debitas elektros gamybai hidroelektrinėse, kurių galia yra 10 MW ir didesnė, apskaičiuojamas pagal formulę:

čia: 
QE – debitas elektros gamybai; 
P – HE galia, matuojama pagal formulę (naudojamas faktinis pagamintos energijos kiekis pagal skaitiklio rodmenis); 
H – HE patvanka. Nuostoliai ant grotelių nustatomi slėgio skirtumo matuokliu veikiant agregatams pastoviu apkrovimu; 
ᶯ – įrenginio naudingo veikimo koeficientas.

.	Debitas elektros gamybai hidroelektrinėse, kurių galia mažesnė kaip 10 MW, apskaičiuojamas pagal formulę:

čia: 
QE – debitas elektros gamybai; 
Pvid – HE vidutinė mėnesinė galia, matuojama pagal formulę P=E/t (E – faktinis pagamintos energijos kiekis pagal skaitiklio rodmenis; t – valandų skaičius per mėnesį);
Htv – HE patvanka. 

_________________
Papildyta priedu:
Nr. D1-265,
2023-08-02,
paskelbta TAR 2023-08-02, i. k. 2023-15685        



Pakeitimai:

1.

                    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
                
Nr. D1-235,
2014-03-04,
paskelbta TAR 2014-03-05, i. k. 2014-02663                
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2.

                    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
                
Nr. D1-694,
2014-08-28,
paskelbta TAR 2014-09-02, i. k. 2014-11614                
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

3.

                    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
                
Nr. D1-35,
2015-01-16,
paskelbta TAR 2015-01-20, i. k. 2015-00840                
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

4.

                    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
                
Nr. D1-961,
2015-12-23,
paskelbta TAR 2016-01-07, i. k. 2016-00400                
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

5.

                    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
                
Nr. D1-393,
2019-07-01,
paskelbta TAR 2019-07-02, i. k. 2019-10818                
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

6.

                    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
                
Nr. D1-11,
2020-01-07,
paskelbta TAR 2020-01-07, i. k. 2020-00192                
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

7.

                    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
                
Nr. D1-704,
2021-12-03,
paskelbta TAR 2021-12-03, i. k. 2021-25188                
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

8.

                    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
                
Nr. D1-142,
2023-05-10,
paskelbta TAR 2023-05-10, i. k. 2023-08906                
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

9.

                    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
                
Nr. D1-265,
2023-08-02,
paskelbta TAR 2023-08-02, i. k. 2023-15685                
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

10.

                    Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
                
Nr. D1-429,
2024-12-05,
paskelbta TAR 2024-12-05, i. k. 2024-21520                
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymo Nr. D1-1120 „Dėl Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
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