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	Užsakovas
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Telšių g. 00-00, LT-12345 Telšiai


	Vykdytojas
	UAB „Pavadinimas“ arba 
UAB Pavadinimo centras (kai kabučių nereikia)
Kodas 212121212
Šiaulių g. 00-00, Lt -67890 Šiauliai


	Projektuotojas/dizaineris
	Vardenis Pavardenis
Tel. (8 5) 000 0000 arba mob. 8 000 00 000
El. paštas Vardenis.Pavardenis@Projektas.lt (Dvitaškis rašomas, kai nurodomi du ar daugiau nr., adresų)

	                                                                                         
                  
UAB „PAVADINIMAS“
IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS (IŠKABOS) ĮRENGIMO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

	
Bendrieji duomenys

	Objekto adresas
	Telšių g. 00

	Seniūnija
	Telšių miesto seniūnija

	Bendrasis reklamos plotas
	1.34 kv.m



Duomenys apie projektuojamus įrengti reklamos elementus:
1. Pagrindinė iškaba:
1.1. dydis – 2300 x 320 mm;
1.2. reklamos plotas – 0.74 kv.m;
1.3. medžiaga (-os) – kompozicinė aliuminio plokštė DIBOND;
1.4. apšvietimas – LED elementai;
1.5. konstrukcijos aprašymas: iškabos pagrindas pagamintas ir priekinė ženklo dalis frezuojama iš kompozicinės aliuminio plokštės DIBOND. Tūrinės raidės tvirtinamos prie stačiakampių aliuminio vamzdžių, kurie dažomi kuo panašesne į fasadą spalva. Apšvietimo elementai montuojami tūrinių raidžių vidinėje dalyje, šviečia į fasadą (aureolinis apšvietimas).
2. Papildoma iškaba:
2.1 dydis – 1000 x 600 mm;
2.2 reklamos plotas – 0,6 kv.m;
2.3 medžiaga – juodintas plienas, kompozicinė aliuminio plokštė DIBOND;
2.4 apšvietimas – nėra;
2.5 konstrukcijos aprašymas: iškabos konstrukcija gaminama iš juodinto plieno. Tvirtinama varžtais statmenai pastato fasadui. Nešviečia.


Projekto autorius                                                                 Vardenis Pavardenis
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PAGRINDINE ISKABA VIRS DURU [ HvION'ES PATALPAS

REKLAMA

2300 mm

PJOVIS A-A

320 mm
700

| 1.0rganinis stiklas 3mm

Medziaga — iskabos pagrindas gaminamas ir prickin¢ Zenklo dalis frezuojama
i§ kompozitinés aliuminio plokstés DIBOND. Tirinés raidés tvirtinamos prie
statiakampiy aliuminio vamzdziy, kurie dazomi artimiausia fasadui spalva.
Apsvietimo clementai montuojami tiriniy raidziy vidinéje dalyje, $viedia j

fasady (
M1:20

PAPILDOMA KONSULINE ISKABA

aureolinis ap§vietimas).

1 2.Neonas.

3.Korpusas klijuota PVC
ploksté (3-10).

4.Kalami varztai.

5.Kondensato nubégimo

skylute.

6.Guminés sandarinimo

tarpines.

7.PVC plastiko kaladele.

8.Varzteliai, priverziantys

priekinj panel.

1 1 §| g
reklama i
&3
900 mm
I 1200 _mm |
Medziaga — juodintas pienas.
Tvirtinama statmenai pastato fasadui. Nesvietianti
M1:20
UZRASAI ANT DURU STIKLO UZRASAI ANT VITRINY STIKLO
k' MedZiaga- lipni plévelé Medziaga - lipni plévelé ORACAL 000 — 000
UAB re a“‘a (ORACAL 000-000) Gaminami 2 vnt., tvirtinami ant vitriny stiklo
darbo laikas | pydis 300x 500 M 1:20
v M1:10
v £
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v
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TIKSLUS REKLAMOS PLOTAS 1,34 KV.M
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