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PAGRINDINE ISKABA VIRS DURY [ IMONES PATALPAS

i 2300 mm |

Medziaga ~ iskabos pagrindas gaminamas ir prickiné Zenklo dalis frezuojama
i§ kompozitinés aliuminio plokstés DIBOND. Tirinés raidés tvirtinamos prie
staciakampiy aliuminio vamzdziy, kurie dazomi artimiausia fasadui spalva.
Apsvietimo clementai montuojami tiriniy raidziy vidingje dalyje, $viedia j
fasady (aureolinis apSvietimas).

M1:20

PAPILDOMA KONSULINE ISKABA

PIOVIS A-A

320 mm
700

1.0rganinis stiklas 3mm

2.Neonas.

3.Korpusas klijuota PVC
ploksté (3-10).

4.Kalami varztai.

5.Kondensato nubégimo

skylute.

6.Guminés sandarinimo

tarpines.

7.PVC plastiko kaladele.

8.Varzteliai, priverziantys

priekinj panel.

1 1 E|E
reklama |
&8
J—'—I— 900 _mm
I 1200 _mm |
Medziaga — juodintas pienas.
Tvirtinama statmenai pastato fasadui. Nesvie¢ianti
M1:20
UZRASAI ANT DURU STIKLO

MedZaga- lipni plévelé

UAB leklall‘a (ORACAL 000-000)

darbo laikas | pydis 300x 500
M1:10

9-19 val.

nedirba
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UZRASAIANT VITRINU STIKLO
Medziaga — lipni plévelé ORACAL 000 — 000
Gaminami 2 vnt., tvirtinami ant vitriny stiklo
M1:20

140 mm
—

REKLAMA

920 mm

|

TIKSLUS REKLAMOS PLOTAS 1,34 KV.M
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