|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PATVIRTINTA |
|  |  |  |  |  | Šiaulių miesto savivaldybės tarybos2022 m. sprendimu Nr. T-  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALŪS TARIFAI (BE PVM)** |  |
| Pastato bendrasis plotas (kv. m) | Koeficiento K1\* reikšmė | Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų eksploatavimo laikas po įrengimo ar renovavimo (metais) | Koeficiento K2\* reikšmė | Tarifas (Eur/m²) be PVM |
| Vienvamzdė arba dvivamzdė šildymo sistema | Vienvamzdė arba dvivamzdė šildymo sistema su šilumos dalikliais | Kolektorinė šildymo sistema su apskaitos spintomis laiptinėse | Kolektorinė šildymo sistema su apskaitos spintomis butuose |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| iki 1000 | 1,2 | iki 3  | 0,8 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,020 |
| 3–10 | 0,9 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,023 |
| 10–20 | 1 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,025 |
| 20–30\*  | 1,1 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,028 |
| virš 30\* | 1,2 | 0,024 | 0,024 | 0,023 | 0,030 |
| 1001–2000 | 1,1 | iki 3  | 0,8 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,018 |
| 3–10 | 0,9 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,021 |
| 10–20 | 1 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,023 |
| 20–30\*  | 1,1 | 0,021 | 0,021 | 0,019 | 0,025 |
| virš 30\* | 1,2 | 0,022 | 0,022 | 0,021 | 0,028 |
| 2001–3000 | 1 | iki 3  | 0,8 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,017 |
| 3–10 | 0,9 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,019 |
| 10–20 | 1 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,021 |
| 20–30\*  | 1,1 | 0,019 | 0,019 | 0,018 | 0,023 |
| virš 30\* | 1,2 | 0,020 | 0,020 | 0,019 | 0,025 |
| 3001–4000 | 0,9 | iki 3  | 0,8 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,015 |
| 3–10 | 0,9 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,017 |
| 10–20 | 1 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,019 |
| 20–30\*  | 1,1 | 0,017 | 0,017 | 0,016 | 0,021 |
| virš 30\* | 1,2 | 0,018 | 0,018 | 0,017 | 0,023 |
| 4001–5000 | 0,8 | iki 3  | 0,8 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,013 |
| 3–10 | 0,9 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,015 |
| 10–20 | 1 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,017 |
| 20–30\*  | 1,1 | 0,015 | 0,015 | 0,014 | 0,018 |
| virš 30\* | 1,2 | 0,016 | 0,016 | 0,015 | 0,020 |
| 5001–6000 | 0,7 | iki 3  | 0,8 | 0,010 | 0,010 | 0,009 | 0,012 |
| 3–10 | 0,9 | 0,011 | 0,011 | 0,010 | 0,013 |
| 10–20 | 1 | 0,012 | 0,012 | 0,011 | 0,015 |
| 20–30\*  | 1,1 | 0,013 | 0,013 | 0,012 | 0,016 |
| virš 30\* | 1,2 | 0,014 | 0,014 | 0,013 | 0,018 |
| 6001–7000 | 0,6 | iki 3  | 0,8 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,010 |
| 3–10 | 0,9 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,011 |
| 10–20 | 1 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,013 |
| 20–30\*  | 1,1 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,014 |
| virš 30\* | 1,2 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,015 |
| Daugiau kaip 7000 | 0,5 | iki 3  | 0,8 | 0,007 | 0,007 | 0,006 | 0,008 |
| 3–10 | 0,9 | 0,008 | 0,008 | 0,007 | 0,009 |
| 10–20 | 1 | 0,009 | 0,009 | 0,008 | 0,011 |
| 20–30\*  | 1,1 | 0,009 | 0,009 | 0,009 | 0,012 |
| virš 30\* | 1,2 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,013 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

PASTABOS:

1. 20–30\* – šildymo sistema eksploatuojama 20–30 metų, o karšto vandens sistema – iki 25 metų.

2. Virš 30\* – šildymo sistema eksploatuojama daugiau kaip 30 metų, o karšto vandens sistema – daugiau kaip 25 metus.

3. K1– tarifų diferencijavimo pagal pastato plotą koeficientas.

4. K2 – tarifų diferencijavimo pagal šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laiką po įrengimo ar renovavimo koeficientas.

5. K1\* ir K2\* – Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nustatyti maksimalūs tarifai jau yra diferencijuoti, atsižvelgiant į pastato plotą (darbų mastą) bei šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatacijos laiką po įrengimo ar renovacijos, pritaikius nurodytus koeficientus.