vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos
2009 m. liepos 22 d. nutarimo Nr. O3-107 „dėl kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“ pakeitimo

2014 m. liepos 28 d. Nr. O3-352

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, III, IV skyriais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. O1-47 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano patvirtinimo“, 2.1 punktu ir atsižvelgdama į Komisijos Teisės skyriaus 2014 m. liepos 23 d. pažymą Nr. O5-196 „Dėl su euro įvedimu susijusių Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimų (norminių) pakeitimo“ Komisija n u t a r i a:

1. Pakeisti Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodiką, patvirtintą Komisijos 2009 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. O3-107 „Dėl Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros energijos sąnaudų atskyrimo metodikos“:

1.1. Išdėstyti 15 punktą taip:

„15. Alternatyvaus šilumos šaltinio turtas (turto įsigijimo vertę Eur/kW dauginant iš kogeneracinėje jėgainėje instaliuotų kondensatorių arba šilumokaičių ir kondensacinio ekonomaizerio šiluminių galių sumos, kW) ir sąnaudos (atitinkamai eksploatacines sąnaudas Eur/MWh dauginant iš planuojamo pagaminti ir patiekti į šilumos tiekimo tinklą šilumos kiekio) nustatomos naudojant faktinius esamų šilumos gamybos šaltinių duomenis, jeigu jie neviršija Komisijos nustatytų techninių – ekonominių rodiklių, kurie skelbiami viešai.“

1.2. Išdėstyti 16 punktą taip:

„16. Suformuoto alternatyvaus šilumos šaltinio pagrindu suskaičiuota šilumos gamybos bazinė savikaina (euro ct/kWh) prilyginama šilumos gaminamos kogeneracinėje jėgainėje savikainai. Bazinė savikaina parodo, kokiomis sąnaudomis šiluma gali būti gaminama be elektros generavimo.“

1.3. Išdėstyti 22.1.4 punktą taip:

„22.1.4. sąnaudos kurui skaičiuojamos pagal priklausomybę:

/1000; (tūkst. Eur)	(1)

čia:

Q nš – šilumos kiekis, planuojamas pagaminti ir patiekti į šilumos tinklą iš kogeneracinės jėgainės, tūkst. MWh;

L kuro – lyginamosios sąlyginio kuro sąnaudos alternatyviame šilumos šaltinyje, kg/MWh;

T kuro – sąlyginio kuro kaina, Eur/tne;“

1.4. Išdėstyti 22.2.1 punktą taip:

„22.2.1. sąnaudos elektros energijai skaičiuojamos pagal priklausomybę:

; (tūkst. Eur)	(2)

čia:

Q nš – šilumos kiekis, planuojamas pagaminti ir patiekti į šilumos tinklą iš kogeneracinės jėgainės, tūkst. MWh;

L el – lyginamosios elektros energijos sąnaudos alternatyviame šilumos šaltinyje, kWh/MWh;

T el – vidutinė elektros energijos pirkimo kaina, Eur/kWh;“

1.5. Išdėstyti 22.3 punktą taip:

„22.3. vandens sąnaudos technologijai įvertinamos santykiniais išvestiniais dydžiais (Eur/MWh), kurie nustatomi pagal faktinius ataskaitinio laikotarpio duomenis, tačiau neviršijant Komisijos nustatytų techninių–ekonominių rodiklių:“

1.6. Išdėstyti 22.3.1 punktą taip:

„22.3.1. vandens sąnaudos technologijai skaičiuojamos pagal priklausomybę:

; (tūkst. Eur)	(3)

čia:

Q nš – šilumos kiekis, planuojamas pagaminti ir patiekti į šilumos tinklą iš kogeneracinės jėgainės, tūkst. MWh;

L vand – vandens sąnaudos technologijai alternatyviame šilumos šaltinyje, Eur/MWh;“

1.7. Išdėstyti 22.4 punktą taip:

„22.4. būtinosios alternatyvaus šilumos šaltinio kintamosios sąnaudos, gaminant analogišką kogeneracinėje jėgainėje šilumos kiekį, nustatomos pagal priklausomybę:

. (tūkst. Eur)	(4)“

1.8. Išdėstyti 23.1.2 punktą taip:

„23.1.2. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos skaičiuojamos pagal priklausomybę:

/1000; (tūkst. Eur)	(5)

čia:

Vįs – alternatyvaus šilumos šaltinio ilgalaikio turto įsigijimo vertė, Eur/kW;

G inst – alternatyvaus šilumos šaltinio instaliuota šiluminė galia, kW;

NSnorm – nusidėvėjimo (amortizacijos) normatyvai, nurodyti Šilumos kainų nustatymo metodikos priede;“

1.9. Išdėstyti 23.2.2 punktą taip:

„23.2.2. palūkanų sąnaudos kogeneracinėje jėgainėje tarp šilumos ir elektros energijos gamybos paskirstomos proporcingai šilumos ir elektros energijos gamybai priskirto ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ilgalaikio turto vertei pagal priklausomybę:

; (tūkst. Eur)	(6)

čia:

S pal – kogeneracinės jėgainės bendros metinės palūkanos, tūkst. Eur;

K š – šilumos gamybai priskirto ilgalaikio turto likutinė vertė nuo bendro kogeneracinės jėgainės turto,%;“

1.10. Išdėstyti 23.3.2 punktą taip:

„23.3.2. eksploatacinės sąnaudos įvertinamos santykiniais išvestiniais dydžiais (Eur/MWh) pagal faktinius ataskaitinio laikotarpio duomenis, neviršijančius Komisijos nustatytų techninių–ekonominių rodiklių;“

1.11. Išdėstyti 23.3.3 punktą taip:

„23.3.3. eksploatacinės sąnaudos skaičiuojamos pagal priklausomybę:

; (tūkst. Eur)	(7)

čia:

Q nš – šilumos kiekis, planuojamas pagaminti ir patiekti į šilumos tinklą iš kogeneracinės jėgainės, tūkst. MWh;

S ekspl – šilumos gamybai alternatyviame šilumos šaltinyje priskirtos atitinkamos eksploatacinės sąnaudos, Eur/MWh;“

1.12. Išdėstyti 23.4 punktą taip:

„23.4. būtinosios alternatyvaus šilumos šaltinio pastoviosios sąnaudos, gaminant analogišką kogeneracinėje jėgainėje šilumos kiekį, skaičiuojamos pagal priklausomybę:

; (tūkst. Eur)	(8)“

1.13. Išdėstyti 30 punktą taip:

„30. Perskirstoma sąnaudų dalis, priskiriama elektros energijos gamybai (šilumos gamybai), priklausomai nuo kogeneracinėje jėgainėje iš elektros energijos gamybos gauto pelno (nuostolio), nustatoma pagal priklausomybę:

; (tūkst. Eur)	(9)

čia:

PNK – pelno (nuostolio) rizikos koeficientas, %;

P(N)e – elektros energijos gamybos pelnas (nuostolis) už ataskaitinį laikotarpį, tūkst. Eur.“

1.14. Išdėstyti 1 priedą taip:

„Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros

energijos sąnaudų atskyrimo metodikos

1 priedas

Alternatyvaus šilumos šaltinio sąnaudų skaičiavimas

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Ataskaitinio laikotarpio šilumos gamyba	Šilumos ir elektros energijos gamyba

Šiluma	Elektra	Iš viso:

ESŠ	KJ (AŠ)	Iš viso

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Patiekta šilumos į tinklą nuo savo šaltinių	MWh
1.1.	Šilumos gamybai naudojamo turto vertė	tūkst. Eur
1.2.	PNK koeficientas planuojamiems metams	%
2.	Kintamosios sąnaudos	tūkst. Eur

euro ct/kWh
2.1.	Lyginamosios kuro sąnaudos	kg/MWh
2.2.	Metinės atitinkamo kuro sąnaudos	tne
2.3.	Planuojamo kuro kaina	Eur/tne
2.4.	Metinės kuro sąnaudos	tūkst.Eur
2.5.	Lyginamosios elektros sąnaudos	kWh/MWh
2.6.	Elektros energijos kaina	euro ct/kWh
2.7.	Elektros energija šilumos gamybai	tūkst. kWh
2.8.	Elektros sąnaudos šilumos gamybai	tūkst. Eur
2.9.	Vanduo technologijai	m3
2.10.	Vandens kaina	Eur/m3
2.11.	Vandens sąnaudos šilumos gamybai	tūkst. Eur
3.	Pastovios sąnaudos	tūkst. Eur

euro ct/kWh
3.1.	Turto sąnaudos	tūkst. Eur
3.1.1.	Nusidėvėjimas (amortizacija)	tūkst. Eur
3.1.2.	Ilgalaikio turto įsigijimo palūkanos	tūkst. Eur
3.2.	Turto eksploatavimo sąnaudos	tūkst. Eur
3.2.1.	Materialinės ir joms prilygintos sąnaudos	tūkst. Eur

euro ct/kWh
3.2.2.	Darbo apmokėjimo ir soc. draudimo sąnaudos	tūkst. Eur

euro ct/kWh
3.2.3.	Mokesčiai	tūkst. Eur

euro ct/kWh
4.	Savikaina	tūkst. Eur

euro ct/kWh
5.	Ataskaitiniu laikotarpiu gautas pelnas/nuostolis iš elektros pardavimo veiklos	tūkst. Eur
5.1.	Sąnaudų dalis, priskirta šilumos gamybai	tūkst. Eur

Įmonės vadovas _____________________________

ESŠ – esami šilumos šaltiniai.

KJ (AŠ) – kogeneracinėje elektrinėje gaminama šiluma. Šiai gamybai formuojamas alternatyvus šaltinis (AŠ).

______________“

1.15. Išdėstyti 3 priedą taip:

„Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros

energijos sąnaudų atskyrimo metodikos

3 priedas

Alternatyvaus gamtinėmis dujomis kūrenamo šilumos šaltinio techniniai ekonominiai rodikliai

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Vidutinis efektyvumas, %	Lyginamosios kuro sąnaudos, kgne/MWh
1	2	3	4
1.	Gamtinės dujos	93,0	92,0
2.	Mazutas	86,0	100,0

Alternatyvaus gamtinėmis dujomis kūrenamo šilumos šaltinio sąnaudų ir turto rodikliai

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kogeneracinių jėgainių kategorija

I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kintamosios sąnaudos
1.1	Elektra technologijai	kWh/MWh	16,50	14,70	13,20	13,00
1.2	Vanduo technologijai	m3/MWh	0,62	0,42	0,22	0,06
2.	Eksploatacinės sąnaudos	Eur/MWh	3,49	3,86	4,16	4,32
2.1	Materialinės sąnaudos	Eur/MWh	1,16	1,22	1,30	1,33
2.2	Darbo užmokestis	Eur/MWh	1,45	1,62	1,74	1,80
2.3	Socialinis draudimas	Eur/MWh	0,45	0,50	0,54	0,56
2.4	Mokesčiai	Eur/MWh	0,43	0,52	0,58	0,64
3.	Seno turto vertė*
3.1	Turto įsigijimo vertė instaliuotai galiai	Eur/kW	21,72	24,62	37,65	38,81
3.2	Turto likutinė vertė	Eur/kW	10,14	12,16	19,98	20,85
4.	Naujo turto vertė**
4.1	Naujai pastatytos jėgainės	Eur/kW	43,44–86,89
4.2	Modernizuotos ir rekonstruotos jėgainės	Eur/kW	18,83–43,44
4.3	Kondensaciniai ekonomaizeriai dujomis kūrenamiems katilams	Eur/kW***	72,41–110,06

* Senam turtui priskiriamas turtas, pradėtas eksploatuoti iki 2008 m.

** Naujam turtui priskiriamas turtas, pradėtas eksploatuoti po 2008 m.

*** Instaliuotų kondensacinių ekonomaizerių galia

______________“

1.16. Išdėstyti 4 priedą taip:

„Kogeneracinių jėgainių šilumos ir elektros

energijos sąnaudų atskyrimo metodikos

4 priedas

Alternatyvaus biokuru kūrenamo šilumos šaltinio techniniai ekonominiai rodikliai

Eil. Nr.	Kuro rūšis	Vidutinis efektyvumas, %	Lyginamosios kuro sąnaudos, kgne/MWh
1	2	3	4
1.	Biokuras	90,0	96,0
2.	Biokuras*	105,0	82,0

* Taikoma kogeneracinėms jėgainėms su instaliuotais kondensaciniais ekonomaizeriais, taip pat jėgainėms, iš kurių elektra superkama taikant skatinamąjį tarifą.

Alternatyvaus biokuru kūrenamo šilumos šaltinio sąnaudų ir turto rodikliai

Eil. Nr.	Rodikliai	Mato vnt.	Kogeneracinių jėgainių kategorija

I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7
1.	Kintamosios sąnaudos
1.1	Elektra technologijai	kWh/MWh	30,00	26,00	23,00	21,00
1.2	Vanduo technologijai	m3/MWh	0,50	0,38	0,24	0,16
2.	Eksploatacinės sąnaudos	Eur/MWh	4,26	5,07	7,50	8,75
2.1	Materialinės sąnaudos	Eur/MWh	2,72	3,07	3,42	3,59
2.2	Darbo užmokestis	Eur/MWh	1,16	1,45	2,90	3,48
2.3	Socialinis draudimas	Eur/MWh	0,35	0,46	0,90	1,16
2.4	Mokesčiai	Eur/MWh	0,03	0,09	0,29	0,52
3.	Turto vertė
3.1	Biokuro katilai be kondensacinių ekonomaizerių	Eur/kW	202,73–318,58
3.2	Kondensaciniai ekonomaizeriai biokuro katilams	Eur/kW*	173,77–434,43

* Instaliuotų kondensacinių ekonomaizerių galia

______________“

2. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas	Darius Biekša