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LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO
2003 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO NR. 705 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 2.02.01:2004 „GYVENAMIEJI PASTATAI“ PAKEITIMO

2024 m. birželio 17 d. Nr. D1-200
Vilnius


. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymą Nr. 705 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“, ir preambulę išdėstau taip:
„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 11.4 papunkčiu,“.
. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintą statybos techninį reglamentą STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“:
. Pakeičiu I skyrių ir jį išdėstau taip:
„ SKYRIUS


. Statybos techninis reglamentas „Gyvenamieji pastatai“  (toliau – Reglamentas) nustato esminius reikalavimus gyvenamųjų pastatų (namų) (išskyrus vienbučius ir dvibučius gyvenamuosius pastatus) ir jų sklypų projektiniams sprendiniams statant naujus pastatus, rekonstruojant ar remontuojant esamus, keičiant pastatų ir patalpų paskirtį, formuojant naujus ar pertvarkant esamus nekilnojamojo turto kadastro objektus.
. Reglamentas privalomas gyvenamųjų namų savininkams (naudotojams), statybos dalyviams, viešojo administravimo subjektams, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų savininkams, taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims, kurių veiklos principus nustato Lietuvos Respublikos statybos įstatymas.
. Gaisrinės saugos projektiniai sprendiniai parenkami vadovaujantis Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų [3.18], Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių [3.19] nuostatomis.“
. Pakeičiu II skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKYRIUS
“.
. Pakeičiu 3.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. statybos techninį reglamentą STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“;“. 
. Papildau 3.71 papunkčiu:
„ statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ patvirtinimo“;“.
. Pakeičiu 3.9 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. statybos techninį reglamentą STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. D1-653 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ patvirtinimo“;“.
. Pakeičiu 3.11 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. statybos techninį reglamentą STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. D1-186 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. Sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ patvirtinimo“;“.
. Pripažįstu netekusiu galios 3.17 papunktį.
. Pakeičiu 3.26 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Lietuvos higienos normą HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;“.
. Papildau 3.261 papunkčiu: 
„ Lietuvos higienos normą HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. V-710 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;“.
. Pripažįstu netekusiu galios 3.29 papunktį.
. Pakeičiu 3.36 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. techninį reglamentą „Liftai ir liftų saugos įtaisai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ patvirtinimo“;“.
. Papildau 3.361 papunkčiu:
„ Lietuvos higienos normą HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V-1208 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 131:2023 „Vaikų žaidimų aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“;“.
. Papildau 3.441 papunkčiu:
„. Lietuvos Respublikos architektūros įstatymą;“.
. Papildau 3.50 papunkčiu:
„. Lietuvos Respublikos asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymą.“
. Pakeičiu III skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKYRIUS
“.
. Pakeičiu 4 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:
„. Šiame Reglamente vartojamos pagrindinės sąvokos apibrėžtos Statybos įstatyme [3.1], 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB [3.44]. Reglamente vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Reglamento 3.2−3.50 papunkčiuose nurodytuose teisės aktuose. Toliau pateikiamos tik šiame Reglamente vartojamos sąvokos:“.
. Pakeičiu IV skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKYRIUS
“.
. Pakeičiu V skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKYRIUS
“.
. Pakeičiu VI skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKYRIUS
“.
. Pakeičiu 9 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Mišraus tipo namo gyvenamosios dalies sprendiniai turi būti suderinti su kitos paskirties pastato dalimi vadovaujantis šiame Reglamente nustatytais reikalavimais gyvenamajam pastatui.“
. Pakeičiu VII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKYRIUS
“.
. Pakeičiu I skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu 10 punktą į ir jį išdėstau taip:
„. Pastato sklypas ir jame esantys priklausiniai. Pastato sklypas skiriamas pastatui statyti, jo gyventojų rekreacijai, namų ūkio reikmėms, priėjimams ir privažiavimams. Minimalią sklypo struktūrą sudaro tokios dalys (plotai):
. pastato užimamas plotas;
. priėjimai ir privažiavimai prie pastato;
. automobilių saugykla (1 pastaba);
. želdynai su vaikų žaidimo ir sporto aikštelėmis, ramaus poilsio vietomis vyresnio amžiaus žmonėms ir asmenims su negalia (2 pastaba);
. dviračių saugykla (1 pastaba);
. vieta buitinėms atliekoms laikinai sandėliuoti (1 pastaba);
. inžinerinių sistemų statiniai (transformatorinės ir kita).
Pastabos: 
. Pažymėtų sklypo elementų alternatyvos – įrengti juos požeminėje ir/ar antžeminėje pastato erdvėje, priestate. Galimos kitos automobilių saugyklų alternatyvos čia nereglamentuojamos.
. Kai statomas naujas ar rekonstruojamas gyvenamasis pastatas arba pastato paskirtis keičiama į gyvenamąją senamiesčio ar tankiai užstatyto miesto centro teritorijoje, įrengti atskirą vaikų žaidimo ir sporto aikštelę gyvenamojo pastato sklype neprivaloma, jei ne toliau kaip 300 m atstumu (spinduliu) nuo gyvenamojo namo išorinių sienų įrengta vieša vaikų žaidimo aikštelė ir jos parametrai atitinka nurodytus Reglamento 242 punkte (įvertinant visus gyvenamuosius pastatus, kuriems, remiantis šiame punkte nurodyta išimtimi, priskirta konkreti vaikų žaidimo aikštelė).
Analogiška išimtis taikoma ir kitose miesto teritorijose, kai vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentuose suplanuota šią infrastruktūrą įrengti kvartalui ar pastatų grupei naudoti bendrai.“
. Pakeičiu 11 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Automobilių stovėjimo vietų reikalavimai nustatyti STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ [3.48].“
. Pakeičiu 14.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. plotas vienam automobiliui saugoti nustatomas pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ [3.48];“.
. Pakeičiu II skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu 136 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Geriamasis vanduo neturi kelti grėsmės žmonių sveikatai. Geriamojo vandens kokybė turi atitikti HN 24:2023 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ [3.26] ir HN 43:2005 „Šulinių ir versmių kaptažo įrenginių visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ [3.27] reikalavimus, karšto vandens HN 136:2023 „Karšto vandens visuomenės sveikatos saugos reikalavimai“ [3.261] reikalavimus:“.
. Pakeičiu 138.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. statybos produktai, naudojami gyvenamiesiems pastatams, neturi būti laidūs teršalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti aplinkoje ir daryti neigiamą poveikį aplinkai, kelti grėsmę žmonių sveikatai, gyvūnams, augalams ir ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 „Polimeriniai statybos produktai ir polimerinės baldinės medžiagos“ [3.28] reikalavimus. Poveikis aplinkai turi būti nagrinėjamas įvairiais statybos produktų naudojimo etapais: gavybos, gamybos ir statybos procesų metu; statinių naudojimo metu; griovimo, atliekų tvarkymo, deginimo ar pakartotinio naudojimo metu;“.
. Pakeičiu 1461 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Reikalavimai, susiję su asmenų su negalia galimybėmis patekti į gyvenamąjį pastatą ir juo naudotis, apsaugos nuo įsilaužimų reikalavimai nustatyti atitinkamai Reglamento VII skyriaus IV ir VII skirsniuose.“
. Pakeičiu III skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu 158.8 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. tenkintų specialiuosius reikalavimus;“.
. Papildau  158.9 papunkčiu:
„ atitiktų architektūros kokybės kriterijus, nurodytus Architektūros įstatymo 11 straipsnio 1 dalyje;“.
. Pakeičiu IV skirsnį ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS


. Kiekviename daugiabučiame gyvenamajame name turi būti įvairių dydžių butų asmenims su negalia, kurie turi sudaryti ne mažiau kaip 5 % bendro butų pastate skaičiaus [3.9].
. Asmenims su negalia turi būti užtikrinta galimybė savarankiškai ir be kliūčių judėti ir naudotis visomis bendro naudojimo patalpomis.
. Butai lifto neturinčiuose pastatuose asmenims su negalia turi būti projektuojami pirmajame pastato aukšte.
. Liftai turi būti suprojektuoti taip, kad asmenys su fizine negalia, regėjimo ir klausos sutrikimais galėtų suvokti, kada lifto kabina sustoja laiptų aikštelėje. Lifto aikštelės grindų altitudė turi sutapti su pastato aukšto bendro naudojimo patalpų grindų altitude.
. Butai žmonėms su regos sutrikimais turi būti planuojami ne aukščiau kaip ketvirtame aukšte.
. Butai žmonėms su klausos sutrikimais neturi būti planuojami pirmajame ir paskutiniajame pastatų aukštuose.
. Butuose asmenims su negalia turi būti pritaikytos visos gyvenamosios ir pagalbinės patalpos, reikalingi buto įrenginiai ir baldai, užtikrinta galimybė laisvai judėti.
. Žmonių su klausos sutrikimais butuose turi būti įrengti skambučiai su šviesos signalu.
. Žmonių su regos sutrikimais butuose turi būti užtikrintas labai geras natūralus apšviestumas, įrengta ryšio tarp buto bei lauko durų sistema ir automatinė lauko durų atidarymo sistema.
. Pastato sklype takai turi būti suprojektuoti taip, kad asmenys su negalia galėtų laisvai judėti nuo gatvės (kelio) iki pastato, nuo pastato iki jo priklausinių, želdynų, poilsio aikštelių, automobilių saugyklos ar garažo.
. Daugiabučių gyvenamųjų namų visi įėjimai į pastatus, pandusai, įėjimo į butus durys ir liftai projektuojami vadovaujantis STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ [3.9].“
. Pakeičiu V skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Papildau 175.11 papunkčiu:
„. rengiant gyvenamojo pastato rekonstravimo (kai dalį pastato planuojama nugriauti) projektą, projekto sprendiniais turi būti numatomos laikinos priemonės, užtikrinančios statybos sustabdymo metu pastate esančių naudojamų gyvenamųjų patalpų atitvarų, kurios, nugriovus dalį pastato, ribosis su pastato išore, šiluminių parametrų atitiktį pastatų išorės sienų reikalavimams.“
. Pakeičiu VI skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu VII skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu 178.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. jeigu mišraus tipo name yra gyvenamosios paskirties patalpų, sklypas dalinamas į privačią ir viešą (atvirą) lankytojams ir darbuotojams sklypo dalis, atskirus priėjimus ir privažiavimus. Pastato viešoji (atvira) dalis lankytojams turi turėti tiesioginį ir trumpiausią priėjimą ir privažiavimą iš viešojo kelio ar gatvės (aikštės);“.
. Pakeičiu VIII skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKYRIUS
“.
. Pakeičiu VIII skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu IX skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu 187 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Sklypuose priėjimų ir privažiavimų prie pastatų ribiniai dydžiai pateikiami 8 lentelėje.

 lentelė

Priėjimų ir privažiavimų ribiniai dydžiai

Parametras	Atriuminis namas	Kitų tipų namai
1. Priėjimo iš gatvės (kelio) prie pastato minimalus plotis, m		1,2		1,5
2. Takų sklype minimalus plotis, m	0,90	1,5
3. Tako sklype, tinkamo asmenims su negalia, minimalus plotis, m		1,2		1,2
Priėjimų (takų):	4. maksimalus išilginis nuolydis	5. maksimalus skersinis nuolydis		5 %	2 %		5 %	2 %
Pėsčiųjų ir automobilių sutapdinto eismo	komunikacijos:	6. minimalus plotis, m	7. maksimalus išilginis nuolydis, %			3,0	5			5,5	5
Privažiavimai automobiliams:	8. minimalus plotis, m	9. maksimalus išilginis nuolydis, %		3,0	10		5,5	10

Pastabos:
. Visų privažiavimų ir priėjimų (takų, sutapdinto eismo komunikacijų) nuožulnų dangos turi būti kietos, konstrukcijos turi atlaikyti ne mažesnės kaip 2,5 t keliamosios galios automobilių eismą.
. Visi ribiniai dydžiai, išskyrus takų sklype minimalius pločius 0,75–0,90 m, atitinka asmenų su negalia reikalavimus, nustatytus STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“.“

. Pakeičiu X skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„  SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu 193 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Reikalavimai statinių statybai iki 3 m atstumu nuo sklypo ribos nustatyti STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Nebaigto statinio registravimas ir perleidimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ [3.2]. 3 m atstumu nuo sklypo ribos statinio (pastato ar stogą turinčio inžinerinio statinio) bet kurių konstrukcijų aukštis, skaičiuojant jį nuo žemės sklypo ribos žemės paviršiaus altitudės, negali būti didesnis kaip 8,5 m; statinių konstrukcijų aukštis gali būti didinamas laikantis reikalavimo, kad kiekvienam papildomam statinio aukščio metrui, viršijančiam 8,5 m aukščio ribą, atstumas nuo žemės sklypo ribos didinamas po 0,5 m.
Šiame punkte nurodyti atstumai gali būti mažinami gavus besiribojančio žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinį sutikimą.“
. Pakeičiu 1931 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Reglamento 193 punkto reikalavimai netaikomi miestų senamiesčiuose, centruose ir kitose miesto dalyse, kur yra istoriškai susiklostęs perimetrinis užstatymas ir (ar) statybos zona numatyta teritorijų planavimo dokumentuose, patvirtintuose iki 2014 m. lapkričio 18 d., jei po šių dokumentų patvirtinimo žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektais žemės sklypai nebuvo padalyti, atidalyti, sujungti ar perdalyti.“
. Pakeičiu XI skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu 199.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. asmenys su fizine negalia, regėjimo ir klausos sutrikimais galėtų suvokti, kada lifto kabina sustoja laiptų aikštelėje.“
. Pakeičiu 200 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Naujai statomuose namuose, kuriuose – daugiau kaip 4 aukštai (skirtuose pagyvenusiems – 3; namuose, skirtuose šeimoms, turinčioms asmenų su negalia, – 2), turi būti įrengiami liftai. Liftai gali būti neįrengiami 5 aukštų namuose (4 aukštų namuose su mansarda), jeigu viršutiniame aukšte numatyta įrengti 2 aukštų butus (išskyrus namus, skirtus pagyvenusiems, ir šeimoms, turinčioms asmenų su negalia). Šiuo atveju viršutinio aukšto grindų altitudė turi neviršyti 16 m (skaičiuojant nuo įėjimo į namą žemės paviršiaus (šaligatvio).“
. Pakeičiu 201 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Daugiabučiame name iki žemiausios lifto sustojimo vietos arba pirmojo aukšto, jei liftai neįrengiami, turi būti įrengti pandusai, atitinkantys STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“ [3.11] reikalavimus.“ 
. Pakeičiu 202 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Liftų įrengimo ir saugaus naudojimo reikalavimai pateikiami techniniame reglamente „Liftai ir liftų saugos įtaisai“ [3.36]. Minimalus liftų skaičius ir kiti parametrai nustatomi pagal 12 lentelę.

 lentelė

Minimalus liftų skaičius, jų greitis ir keliamoji galia

Būsto tipas	Aukštų skaičius	Liftų skaičius (žr. 1 pastabą)	Lifto keliamoji galia, kg	Lifto greitis,	m/s	Maksimalus butų plotas viename aukšte (žr. 2 pastabą)
Daugiabutis namas	4	1	630	1,0	800
	5–8	1	630	1,0	550
	9	1	630	1,0	400
	10–17	2	400	630	1,0	500
	18–19	2	400	630	1,6	450
	20–25	3	400	630	630	1,6	350
	20–25	4	400	400	630	630	1,6	450
Specializuoti namai, skirti pagyvenusiems, namai ar butų grupės, skirtos šeimoms, turinčioms asmenų su negalia	2 arba 3 (žr. 3 pastabą)	1	630	1,0	800
	4 arba 5 (žr. 3 pastabą)	2	630	1,0	550
	3–5 (žr. 4 pastabą)	1	630	1,0	800
	6–9 (žr. 4 pastabą)	2	400	600	1,0	550

Pastabos:
. Skaičiuojamas pagal aukščiausiąjį aukštą, kuriame sustoja liftas.
. Sekcijinio tipo namų – vienos sekcijos vieno aukšto bendras butų plotas; koridorinio, galerinio tipo namų – vieno aukšto visų butų bendras plotas.
. Su butais asmenims su negalia, naudojantiems vežimėlius.
. Su butais pagyvenusiems ir šeimoms, turinčioms asmenų su negalia.
. Jei vieno aukšto butų bendras plotas didesnis, negu nurodytas 12 lentelėje, reikalingas liftų skaičius, jų greitis ir keliamoji galia nustatomi skaičiavimais.“
. Pakeičiu 209 punktą ir jį išdėstau taip:
„. 17 aukštų ir aukštesniuose namuose, taip pat namuose, skirtuose pagyvenusiems ir šeimoms, turinčioms asmenų su negalia, 630 kg keliamosios galios liftai turi būti pritaikyti ir priešgaisriniams padaliniams.“
. Pakeičiu 213 punktą ir jį išdėstau taip: 
„. Kiekviename 1–3 kambarių bute turi būti bent vienas, 4 ir daugiau kambarių bute – bent 2 gyvenamieji kambariai, kuriuose bendras insoliacijos laikas lygiadieniais (03. 22 ir 09. 22) –ne trumpesnis kaip 2 valandos. Miestų senamiesčių teritorijose, tankiai užstatytuose miestų centruose ir kitose miestų dalyse, kur yra istoriškai susiklostęs perimetrinis užstatymas, bendras insoliacijos laikas turi būti ne trumpesnis kaip 1,5 valandos.“
. Papildau 2131 punktu:
„. Kai pastatas yra senamiesčio ar tankiai užstatyto miesto centro teritorijoje ir kitoje miesto dalyje, kur yra istoriškai susiklostęs perimetrinis užstatymas [3.49], iki 1/5 šio pastato butų (kurių bendras plotas sudaro mažiau kaip 20 procentų viso pastato bendro ploto) 213 punkte nustatytas insoliacijos laikas kambariuose gali būti sumažintas ir, kai to neriboja kultūros paveldo apsaugos reikalavimai, turi būti kompensuotas didesniu šiems kambariams taikomu minimaliu langų įstiklinto paviršiaus ir patalpos grindų ploto santykiu (1:5).“
. Pakeičiu 221.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. Asmenų su negalia buto patalpų reikalavimus nustato STR 2.03.01:2019 „Statinių prieinamumas“  [3.9].“
. Pakeičiu XII skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu 231 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Sklypo ribose antžeminė automobilių saugykla projektuojama pagal STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“ [3.48] reikalavimus. Jeigu pastatas yra mišraus tipo namas, turi būti įvertintas papildomas automobilių stovėjimo vietų poreikis.“
. Pakeičiu 234.1 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. garažas projektuojamas tik vienai paskirčiai – pastato gyventojų lengviesiems automobiliams saugoti. Jeigu pastatas yra mišraus tipo namas, gyventojų automobilių garažas projektuojamas atskiras be pėsčiųjų ir automobilių jungties su kitu garažu ir kita negyvenamosios paskirties pastato dalimi;“.
. Pakeičiu 239 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Vietose, skirtose asmenų su negalia automobiliams, atstumas tarp jų automobilių turi būti ne mažesnis kaip 1,2 m. Vietos asmenų su negalia automobiliams laikyti projektuojamos arčiausiai jiems skirtų pandusų.“
. Pakeičiu XIII skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu 242 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Sklype turi tilpti vaikų žaidimo aikštelė, sporto aikštelė paaugliams ir vieta ramiam vyresnio amžiaus ir asmenų su negalia namo gyventojų poilsiui. Tam gali būti naudojamas želdynų plotas. Sporto aikštelė turi būti aptverta ažūriniu aptvaru. Projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 1×b, m2 (čia b – butų skaičius). Minimalus leistinas projektuojamos vaikų žaidimo aikštelės plotas turi būti ne mažesnis kaip 50 m2. Vaikų žaidimo aikštelės projektiniai sprendiniai turi atitikti  saugos reikalavimus [3.20, 3.37–3.43].“
. Pakeičiu XIV skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu XV skirsnio pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKIRSNIS
“.
. Pakeičiu 250.4 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. mišraus tipo name centrinio šildymo sistema turi būti projektuojama kaip dvi atsietos sistemos, atskirai aprūpinančios butus ir kitos paskirties patalpas, jei šios pastato dalys iš esmės skiriasi tiekiamos šilumos kiekio, jo dinamikos požiūriu.“
. Pripažįstu netekusiu galios 256.8 papunktį.
. Pakeičiu 258.2 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. mišraus tipo name projektuojamos atskiros elektros tiekimo sistemos – gyvenamajai ir kitos paskirties pastato dalims su atskiromis sunaudotos energijos apskaitos sistemomis;“.
. Pakeičiu 259.4.3 papunktį ir jį išdėstau taip:
„. patalpos dydis ir laikomas konteinerių skaičius nustatomas įvertinant pastato laiptinės butų ir gyventojų projektuojamą skaičių, jeigu pastatas yra mišraus tipo namas – dirbančiųjų skaičių, veiklos pobūdį ir intensyvumą, savivaldybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus reikalavimus buitinių atliekų surinkimo sistemai (konteinerių tipai, dydžiai, rūšiavimo prievolė, išvežimo būdai);“.
. Pakeičiu IX skyriaus pavadinimą ir jį išdėstau taip:
„ SKYRIUS
“.
. Pripažįstu netekusiu galios X skyrių.
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