


PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO
PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2019 M. SAUSIO 9 D. ĮSAKYMO 
NR. 1-6 „DĖL VALSTYBINĖS PRIEŠGAISRINĖS GELBĖJIMO TARNYBOS PRIEMONIŲ IR ĮRANGOS SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2024 m. kovo 27 d. Nr. 1-203 /2024 (1.4 E)
Vilnius


.	P a k e i č i u Priemonių ir įrangos, skirtos gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ 1.1 papunkčiu, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
.	P a k e i č i u Priemonių ir įrangos rezervo, skirto gaisrų gesinimo ir gelbėjimo darbams atlikti, sąrašą, patvirtintą Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 9 d. įsakymo Nr. 1-6 „Dėl valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos priemonių ir įrangos sąrašų patvirtinimo“ 1.3  papunkčiu, ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama). 



Direktorius 
vidaus tarnybos generolas							Saulius Greičius

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2019 m. sausio 9 d.
įsakymu Nr. 1-16
(Priešgaisrinės apsaugos ir
gelbėjimo departamento prie
Vidaus reikalų ministerijos
direktoriaus 2024 m. kovo 27 d.
įsakymo Nr. 1-203 /2024 (1.4 E)
redakcija) 


Eil.	Nr.		Priemonių ir įrangos pavadinimas	Automobilinė cisterna (1 pastaba)
		lengvosios klasės, bendras skyrių tūris įrangai laikyti (išskyrus siurblio skyrių), ne mažesnis nei 3 m3	vidutinės klasės, bendras skyrių tūris įrangai laikyti (išskyrus siurblio skyrių), ne mažesnis nei 6 m3	sunkiosios klasės, bendras skyrių tūris įrangai laikyti (išskyrus siurblio skyrių), ne mažesnis	nei 6 m3
1.	Gesinimo įranga
1.1.	Kilnojamasis lafetinis švirkštas su automatiniu arba mechaniniu pasukimu (našumas ne mažesnis nei 1 000 l/min) 	-	1 vnt.	1 vnt.
1.2.	Kombinuotasis gaisrinis švirkštas (našumas, esant darbiniam slėgiui, 100–500 l/min), bent vienas iš kombinuotųjų švirkštų turi būti su antgaliu putoms formuoti	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
1.3.	Nešiojamasis putokšlio maišytuvas	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.4.	Giluminis švirkštas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.5.	Putų generatorius vidutinio kartotinumo putoms tiekti	1 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.6.	Švirkštas su drėkintuvu 	(2 pastaba)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.7.	Gaisrinė slėginė žarna	(51–52 mm skersmens)	8 vnt.	8 vnt.	8 vnt.
1.8.	Gaisrinė slėginė žarna	(75–77 mm skersmens)	8 vnt.	12 vnt.	12 vnt.
1.9.	Įsiurbiamosios ir slėginės žarnos, jungiamos prie gaisrinio hidranto (naudojamos ir vandens siurbliui su vidaus degimo varikliu) (75 mm skersmens)	8 m	8 m	8 m
1.10.	Įsiurbiamosios žarnos 	8 m	8 m	8 (16) m
1.11.	Įsiurbiamosios žarnos plūduras 	1 vnt.	1 vnt.	1 (2) vnt.
1.12.	Įsiurbiamosios žarnos koštuvas 	1 vnt.	1 vnt.	1 (2) vnt.
1.13.	Bendrojo naudojimo žibintas, skirtas naudoti sprogioje aplinkoje	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.14.	Gaisrinio hidranto kolonėlė 	(3 pastaba)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.15.	Gaisrinio hidranto kolonėlės raktas (4 pastaba)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.16.	Dvišakis surinktuvas 	Storz 125-BB (hidranto kolonėlei prijungti) 	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.17.	Trišakis skirstytuvas 	Storz B-CBC	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.18.	Jungiamosios movos:
1.18.1.	Storz B-C 	6 vnt.	6 vnt.	6 vnt.
1.18.2.	kitų skersmenų (5 pastaba)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.19.	Jungiamųjų movų raktai naudojamoms įsiurbiamosioms ir slėginėms žarnoms 	1 kompl.	1 kompl.	1 kompl.
1.20.	Žarnų spaustuvas	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
1.21.	Žarnų tiltelis, tinkamas naudoti ne mažesnio skersmens žarnoms, nei toms, kurios yra automobilinėje cisternoje	2 vnt. 	2 vnt.	2 vnt.
1.22.	Žarnų laikiklis	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
1.23.	Gelbėjimo virvė (ne trumpesnė nei 30 m), atitinkanti 	LST EN 1891 standartą	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.24.	Darbinė virvė (naudojama įrangai pakelti ir nuleisti, kitiems darbams, ne trumpesnė nei 30 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.25.	Laužtuvas Hooligan 	(ne trumpesnis nei 90 cm)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.26.	Laužtuvas Hooligan 	(ne ilgesnis nei 90 cm)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.27.	Didelis kūjis (svoris nuo 3 kg)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.28.	Didelis kirvis (svoris nuo 2 kg)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.29.	Šakės	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
1.30.	Kastuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.31.	Semtuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.32.	Kibiras (ne mažesnis nei 15 l)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.33.	Šepetys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.34.	Rankinis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.35.	Buksyravimo lynas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.36.	Kobinys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.37.	Šluotos (plakikliai) žolei gesinti (6 pastaba)	3 vnt.	3 vnt.	3 vnt.
1.38.	Kablys (raktas) šulinių dangčiams atidaryti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.39.	Ištraukiamosios kopėčios 	(ne trumpesnės nei 10 m, esant techninėms galimybėms) 	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.40.	Kablinės kopėčios	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.41.	Sudedamosios arba glaustinės kopėčios 	(ne trumpesnės nei 3 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.42.	Dielektrinės žirklės 	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.43.	Dielektriniai batai	2 poros	2 poros	2 poros
1.44.	Dielektrinės pirštinės	2 poros	2 poros	2 poros
1.45.	Gesintuvas gaisrui gesinti, ne iš standartinio automobilio komplekto (tinkamas elektros įrenginiams gesinti) (svoris ne mažesnis nei 6 kg)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.46.	Nešiojamasis vandens siurblys su vidaus degimo varikliu (našumas ne mažesnis nei 	400 l/min)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.47.	Įsiurbiamoji žarna nešiojamajam siurbliui. Jei nešiojamajam siurbliui tinka 1.9 papunktyje aprašyta žarna, šios žarnos komplektuoti nereikia	4 m	4 m	4 m
1.48.	Nedegus audeklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
1.49.	Termovizorius (7 pastaba)	-	1 vnt.	1 vnt. 
2.	Gelbėjimo įranga
2.1.	Hidraulinė gelbėjimo įranga:
2.1.1.	hidraulinis cilindras	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.2.	hidraulinis plėstuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.3.	hidraulinės žirklės	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.4.	kojinis (rankinis) hidraulinis siurblys	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.5.	hidraulinis siurblys su vidaus degimo varikliu	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.6.	hidraulinių žarnų komplektas:	
2.1.6.1.	skirtingų spalvų 	(ne trumpesnės nei 5 m) 	2 vnt.	2 vnt. 	2 vnt. 
2.1.6.2.	skirtingų spalvų 	(ne trumpesnės nei 15 m) 	2 vnt. 	2 vnt. 	2 vnt. 
2.1.7.	grandinė su kabliais 	(ne trumpesnė nei 1,5 m) 	2 vnt.	2 vnt. 	2 vnt. 
2.1.8.	stiklo daužiklis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.9.	saugos diržų peilis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.1.10.	replės (žirklės) akumuliatoriaus laidams kirpti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.2.	Stabilizavimo, kėlimo ir traukimo įranga:
2.2.1.	stabilizavimo priemonės:	
2.2.1.1.	laiptuota atrama (ilgis ne mažesnis nei 630 mm, plotis ne didesnis nei 150 mm, aukštis ne mažesnis nei 270 mm)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.2.1.2.	pleištas (ilgis ne mažesnis nei 215 mm, plotis ne didesnis nei 75 mm, aukštis ne mažesnis nei 75 mm)	4 vnt. 	4 vnt.	4 vnt.
2.2.1.3.	pleištas (ilgis ne mažesnis nei 215 mm, plotis ne didesnis nei 150 mm, aukštis ne mažesnis nei 75 mm)	4 vnt.	4 vnt. 	4 vnt. 
2.2.1.4.	statramstis su diržas ir kabliais	2 vnt. 	2 vnt. 	2 vnt. 
2.2.1.5.	atrama, kuri telpa į kvadratinio profilio dėžutę, kurios kraštinių ilgis ne didesnis nei 252 mm, aukštis ne didesnis nei 27 mm	2 vnt. 	2 vnt. 	2 vnt. 
2.2.1.6.	atrama, kuri telpa į kvadratinio profilio dėžutę, kurios kraštinių ilgis ne didesnis nei 252 mm, aukštis ne didesnis nei 57 mm	2 vnt. 	2 vnt. 	2 vnt. 
2.2.1.7.	atrama, kuri telpa į kvadratinio profilio dėžutę, kurios kraštinių ilgis ne didesnis nei 252 mm, aukštis ne mažesnis nei 75 mm	2 vnt. 	2 vnt. 	2 vnt. 
2.2.2.	tvirtinimo juosta (ne trumpesnė nei 5 m) su kabliu ir tvirtinimo terkšlė su kabliu	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.3.	Akumuliatorinis 	gręžtuvas-suktuvas su antgalių komplektu	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.4.	Aukšto slėgio pneumatinė įranga:	
2.4.1.	aukšto slėgio pagalvė, ne mažiau nei 7 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 270x270 mm, tačiau ne didesni nei 550x550 mm, o kėlimo aukštis ne mažesnis nei 140 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis nei 35 mm	1 vnt. 	1 vnt.	1 vnt.
2.4.2.	aukšto slėgio pagalvė, ne mažesnė nei 12 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 320x320 mm, tačiau ne didesni negu 550x550 mm, o kėlimo aukštis ne mažesnis nei 190 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis nei 35 mm	1 vnt. 	1 vnt.	1 vnt.
2.4.3.	aukšto slėgio pagalvė, ne mažesnė nei 20 tonų keliamosios galios, paviršiaus matmenys ne mažesni nei 400x400 mm, tačiau ne didesni nei 550x550 mm, o kėlimo aukštis ne mažesnis nei 210 mm, nuleistos pagalvės aukštis ne didesnis nei 35 mm 	1 vnt. 	1 vnt.	1 vnt.
2.4.4.	valdymo pultas	1 vnt. 	1 vnt.	1 vnt.
2.4.5.	slėgio mažinimo ir kontrolės prietaisas	1 vnt.	1 vnt. 	1 vnt. 
2.4.6.	skirtingų spalvų, ne trumpesnės nei 5 m ilgio žarnos	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.4.7.	skirtingų spalvų, ne trumpesnės nei 10 m ilgio žarnos	2 vnt. 	2 vnt.	2 vnt.
2.5.	Pjovimo įranga:	
2.5.1.	diskinis pjūklas 	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.2.	atsarginis diskas betonui	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.3.	atsarginis diskas metalui	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.4.	grandininis pjūklas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.5.	atsarginė grandinė pjūklui	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.6.	kampinis šlifuoklis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.5.7.	atsarginis metalo diskelis	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.6.	Žmonių gelbėjimo iš vandens įranga:
2.6.1.	plaukiko gelbėtojo komplektas:	
2.6.1.1.	Plaukmenys	2 vnt.	2 vnt.	2vnt.
2.6.1.2.	sausasis arba šlapiasis hidrokostiumas (atsižvelgiant į sezoną)	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.6.1.3.	nardymo puskaukė	2 vnt. 	2 vnt. 	2 vnt. 
2.6.1.4.	nardymo vamzdelis	2 vnt. 	2 vnt. 	2 vnt. 
2.6.2.	gelbėtojo liemenė su kūno saugos diržais	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt. 
2.6.3.	gelbėjimo ratas arba plūduras	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.6.4.	gelbėjimo rogės	-	1 vnt.	1 vnt.
2.6.5.	ylos ledui (6 pastaba)	2 poros	2 poros	2 poros
2.6.6.	virvė, tvirtinama prie gelbėjimo rogių (ne trumpesnė nei 200 m) (6 pastaba)	-	1 vnt.	1 vnt. 
2.6.7.	batų apkaustai (6 pastaba) 	-	2 pora	2 vnt. 
2.6.8.	gelbėjimo liemenė	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.6.9.	šalmas, apsaugantis pakaušį nuo sutrenkimo	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt. 
2.7.	Žmonių evakavimo įranga:
2.7.1.	stuburo stabilizavimo lenta (trumpa)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.7.2.	neštuvai 	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.7.3.	kaklo įtvaras	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.7.4.	uždangalas nukentėjusiajam uždengti	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.7.5.	uždangalas žuvusiajam uždengti 	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
2.7.6.	pirmosios pagalbos kaukė	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
2.7.7.	vienkartinės latekso pirštinės	10 vnt.	10 vnt.	10 vnt.
3.	Kita įranga	
3.1.	Kvėpavimo organų apsaugos aparatas su suslėgtojo oro balionu	automobilinėje cisternoje turi būti tiek kvėpavimo organų apsaugos aparatų su suslėgtojo oro balionais, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų), bet ne mažiau nei 4 vnt. (sąlyga netaikoma trečios klasės komandoms)  	automobilinėje cisternoje turi būti tiek kvėpavimo organų apsaugos aparatų su suslėgtojo oro balionais, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų), bet ne mažiau nei 4 vnt. (sąlyga netaikoma trečios klasės komandoms)	automobilinėje cisternoje turi būti tiek kvėpavimo organų apsaugos aparatų su suslėgtojo oro balionais, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų), bet ne mažiau nei 4 vnt. (sąlyga netaikoma trečios klasės komandoms)
3.2.	Suslėgtojo oro balionas (rezervinis)	automobilinėje cisternoje turi būti tiek rezervinių suslėgtojo oro balionų, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų)	automobilinėje cisternoje turi būti tiek rezervinių suslėgtojo oro balionų, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų)	automobilinėje cisternoje turi būti tiek rezervinių suslėgtojo oro balionų, kiek automobilinėje cisternoje tą dieną išvyksta budinčios pamainos pareigūnų (darbuotojų)
3.3.	Cheminės apsaugos kostiumas, apsaugantis nuo skysčių ir purslų	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.
3.4.	„STOP“ juosta (ne trumpesnė nei 250 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.5.	Signaliniai kūgiai su šviesą atspindinčiais elementais (gali būti ant kūgių montuojamos šviesos)	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.
3.6.	Birusis sorbentas	10 kg	10 kg	10 kg
3.7.	Plastikiniai maišai (200 l)	5 vnt.	5 vnt.	5 vnt.
3.8.	Eksploataciniai skysčiai
3.8.1.	pjūklų kuro mišinys	> 3 l	> 3 l	> 3 l
3.8.2.	hidraulinės įrangos kuras	> 3 l	> 3 l	> 3 l
3.8.3.	hidraulinės įrangos alyva 	> 2 l	> 2 l	> 2 l
3.8.4.	pjūklų alyva	> 2 l	> 2 l	> 2 l
3.9.	Teigiamo slėgio ventiliatorius (8 pastaba)	-	1 vnt.	1 vnt. 
3.10.	Ugniagesio diržas	2 vnt.	2 vnt.	2vnt.
3.11.	Elektros generatorius 	(9 pastaba)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.12.	Vienkartinis respiratorius	50 vnt.	50 vnt.	50 vnt.
3.13.	Apsauginė puskaukė su dujų ir garų filtrų komplektu	4 vnt.	6 vnt.	4 vnt.



. Jeigu automobilinių cisternų skyrių tūris mažesnis, negu nurodytas lentelėje, gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga turi būti laikoma priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandų, PGV priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų (toliau – PGT), PGV PGT komandų ir Elektrėnų PGT patalpose.
. Vietoj švirkšto su drėkintuvu gali būti naudojamas į švirkštą dedamas įdėklas, skirtas vandeniui minkštinti.
. Gaisrinių kolonėlių tipas parenkamas pagal gaisrinių hidrantų tipus išvykties rajone (kiekvienam tipui po vieną gaisrinę kolonėlę). 
. Gaisrinio hidranto kolonėlės rakto tipas ir jų skaičius (kiekvienam tipui po vieną raktą) komplektuojami atsižvelgiant į kolonėlių, eksploatuojamų išvykties rajone, tipą.
. Jeigu išvykimo rajone yra kitų skersmenų ar gamintojų jungiamųjų movų, papildomai turi būti ne mažiau nei 2 jungiamosios movos, kurių vienas galas būtų prijungiamas prie 
1.8–1.9 papunkčiuose išvardytų skersmenų žarnų. Esant kitų skersmenų žarnoms, turi būti ne mažiau nei 2 jungiamosios movos.
. Gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga gali būti laikoma PGV komandų, PGV PGT, PGV PGT komandų ir Elektrėnų PGT patalpose ir naudojama atsižvelgiant į iškvietimo pobūdį ir sezoną.
. Termovizorius komplektuojamas pagrindinėje automobilinėje cisternoje.
. Teigiamo slėgio ventiliatoriai komplektuojami tik pirmojo skyriaus automobilinėse cisternose.
. Elektros generatorius automobilinėje cisternoje komplektuojamas tik tokiu atveju, kai automobilinėje cisternoje esančiam apšvietimo stulpui reikalingas išorinis maitinimo šaltinis.

_______________________


PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2019 m.
sausio 9 d. įsakymu Nr. 1-16
(Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento prie Vidaus reikalų
ministerijos direktoriaus 2024 m. kovo 27
d. įsakymo Nr. 1-203 /2024 (1.4 E)
redakcija)




Sąraše nurodyta gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įranga bei priemonės laikomos priešgaisrinių gelbėjimo valdybų (toliau – PGV) komandose, PGV priešgaisrinėse gelbėjimo tarnybose (toliau – PGT), PGV PGT komandose, trečios klasės komandose ir Elektrėnų PGT, kad būtų galima pakeisti netinkamą naudoti arba sugedusią gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangą, kuri neįeina į automobilinės cisternos komplektą. 

Eil. Nr.		Priemonių ir įrangos pavadinimas	PGV komandose	PGV PGT	PGV PGT komandose	Trečios klasės komandose
1.	Švirkštai ir švirkštų antgaliai	
1.1.	Kombinuotasis gaisrinis švirkštas (našumas, esant darbiniam slėgiui, 100–500 l/min)	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.	1 vnt.
1.2.	Putų generatorius vidutinio kartotinumo putoms tiekti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
2.	Gaisrinės slėginės žarnos	150 procentų 
I ir II skyriaus automobilinėse cisternose esančio žarnų skaičiaus 	150 procentų 
I ir II skyriaus automobilinėse cisternose esančio žarnų skaičiaus	150 procentų 
I ir II skyriaus automobilinėse cisternose esančio žarnų skaičiaus	50 procentų automobilinėse cisternose esančio žarnų skaičiaus
3.	Kita įranga				
3.1.	Bendrojo naudojimo žibintas, tinkamas naudoti sprogioje aplinkoje	2 vnt.	2 vnt.	2 vnt.	1 vnt.
3.2.	Gaisrinio hidranto kolonėlė 	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.3.	Dvišakis surinktuvas Storz 125-BB (hidranto kolonėlei prijungti) 	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.4.	Trišakis skirstytuvas Storz B-CBC	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.5.	Jungiamosios movos:				
3.5.1.	Storz B-C  	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.	1 vnt.
3.5.2.	kitų skersmenų	4 vnt.	4 vnt.	4 vnt.	1 vnt.
3.6.	Gelbėjimo virvė, 
 atitinkanti 
LST EN 1891 standartą (ne trumpesnė nei 30 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.7.	Ištraukiamosios kopėčios (ne trumpesnės nei 10 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.8.	Glaustinės (sudedamosios) kopėčios 
(ne trumpesnės nei 3 m)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.9.	Kablinės kopėčios	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.10.	Mobilusis putų maišytuvas su ne mažesniu nei 150 litrų talpos plastikiniu baku 	1 vnt.			
3.11.	Tarpinė vandens talpykla 	(ne mažesnė nei 5 m3)	1 vnt.	-	-	-
3.12.	Priekaba gaisrų gesinimo ir gelbėjimo įrangai transportuoti 	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	
3.13.	Audeklas elektrinėms transporto priemonėms izoliuoti (gesinti)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	
3.15.	Dozimetras α, β spinduliams arba γ spinduliuotei aptikti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.16.	Benzininis purkštuvas	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-
3.17.	Demerkurizavimo priemonių komplektas:	
3.17.1.	guminė kriaušė	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.17.2.	stikliniai arba plastikiniai indai su kamščiais surinktam gyvsidabriui laikyti (0,5–3 l)	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.17.3.	dėžė stikliniams arba plastikiniams indams su gyvsidabriu laikyti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.17.4.	demerkurizatoriai	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.17.5.	talpyklos demerkurizavimo tirpalams ruošti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.17.6.	kiti pagalbiniai įrankiai gyvsidabriui rinkti	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.
3.18.	Valtis su priekaba, papildoma priekaba valčiai nereikalinga, jeigu galima naudoti 3.12 papunktyje nurodytą priekabą	1 vnt.	1 vnt.	1 vnt.	-


Pastabos:
Rezervinės automobilinės cisternos turi būti sukomplektuotos taip, kaip ir darbinės parengties automobilinės cisternos.
PGV rezervinio putokšlio kiekis turi būti ne mažesnis nei 12 m3, saugomas ir paruoštas transportuoti viename iš PGV padalinių. 

________________
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