

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2019 M. LAPKRIČIO 18 D. ĮSAKYMO NR. D1-680  „DĖL KLIMATO KAITOS PROGRAMOS KOMPENSACINIŲ IŠMOKŲ DAUGIABUČIŲ NAMŲ VIDAUS ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2020 m. liepos 27 d. Nr. D1-454
Vilnius


Pakeičiu Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2019 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. D1-680 „Dėl Klimato kaitos programos kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo patvirtinimo“:
.	Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos:
. bendrosios nuosavybės teise valdomų elevatorinių šilumos punktų keitimas į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų, kurie automatiškai nepalaiko nustatytos karšto vandens temperatūros pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje,  atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas, įskaitant balansinių ventilių ant šildymo ir karšto vandens stovų įrengimą – privaloma Projekto metu įgyvendinti veikla (jei daugiabučiame name yra nepriklausoma šilumos tiekimo sistema ir šilumos punktas automatiškai palaiko nustatytą karšto vandens temperatūrą pastato vidaus karšto vandens tiekimo sistemoje – tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos priemonės, nurodytos 19.2–19.5 papunkčiuose);
. šildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas (įskaitant radiatorių keitimą, termostatinių ventilių įrengimą, vamzdynų keitimą ir (ar) vamzdynų izoliavimą, balansinių ventilių ar kitos balansavimo įrangos rengimą);
. individualių šilumos apskaitos prietaisų ar šilumos daliklių sistemos įrengimas ir (ar) išmaniosios apskaitos, įgalinančios vienalaikį rodmenų nuskaitymą iš daliklių ir karšto vandens skaitiklių butuose, diegimas;
. karšto vandens sistemos pertvarkymas, susijusių elementų keitimas (rankšluosčių džiovintuvų ir kita, įskaitant vamzdynų keitimą ir (ar) izoliavimą);
. įrenginių, skirtų karštam vandeniui ruošti iš atsinaujinančių energijos išteklių, įrengimas daugiabučiame name:
. saulės plokštelinių ar vakuuminių  kolektorių, skirtų vandens šildymui,  diegimas:  
. daugiabučio namo karšto vandens tinklų pertvarkymas ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui, pritaikymas;
. kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos diegimas;
. boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimas, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;
. mažo galingumo šilumos siurblių karštam vandeniui ruošti įrengimas (šilumos siurblio galia nustatoma įvertinus vidutinį daugiabučio namo karšto vandens suvartojimo kiekį ir šalto vandens pašildymo iki karšto vandens temperatūros poreikį; apskaičiavimus pagrindžianti informacija pateikiama kartu su paraiška);
. saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas (elektros energijos poreikiams, atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo);
. įgyvendinus daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektą, turi būti pasiektas ne mažesnis kaip 2 proc. energinio efektyvumo sutaupymas pagal Tvarkos aprašo 2 priede nurodytus energinio efektyvumo rodiklius.“
. Papildau 25.6 papunkčiu:
„. pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato administratoriaus išduotą pažymą, kad šilumos punktas atitinka Tvarkos aprašo 19.1 papunktyje  nurodytas sąlygas.“
. Pakeičiu 26 punktą ir jį išdėstau taip:
„. Paraiškas Agentūra priima nuo kvietime nurodytos datos, kol pakanka lėšų pagal Priemonę, bet ne ilgiau kaip iki kitų metų, kai paskelbtas kvietimas teikti paraiškas, vasario 1 d.“.
. Pakeičiu 1 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).
. Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).



Aplinkos ministras                      	   		                        Kęstutis Mažeika

Klimato kaitos programos
kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo
 priedas

______________________________________________________________________________________
(Paraiškos teikėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė, juridinio asmens kodas arba asmens kodas, adresas)

VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“



PARAIŠKA DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMO
PROJEKTUI ĮGYVENDINTI


20     m.                  mėn.      d. Nr. 
(data)

Vadovaujantis 20   m.      d. VšĮ „Būsto energijos taupymo agentūra“ direktoriaus įsakymu Nr.      paskelbtu kvietimu teikti paraiškas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projekto įgyvendinimui (įrašyti pareiškėjo pavadinimą) (kodas (įrašyti pareiškėjo kodą)) (toliau – pareiškėjas) teikia paraišką daugiabučio namo (įrašyti tikslų adresą) vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projekto įgyvendinimui ir paramos skyrimui Klimato kaitos programos lėšomis.
PRIDEDAMA:
. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo paraiška.
. Butų savininkų ir kitų patalpų savininkų susirinkimo protokolas, kuriuo tvirtinama daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo paraiška.
. Registrų centro išrašas (bendras ir išplėstinis).
. Šilumos tiekėjų išduotos techninės sąlygos.
. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojo (eksploatuotojo) ar pastato administratoriaus pažyma, kad šilumos punktas atitinka Tvarkos aprašo 19.1 papunktyje nurodytas sąlygas.
. Šilumos siurblio karštam vandeniui ruošti galingumo nustatymą pagrindžianti informacija.
. Pavedimo sutartis.
. Projekto įgyvendinimui reikalingo finansavimo užtikrinimą įrodantis dokumentas.





. Daugiabučio namo vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimo projektas rengiamas siekiant modernizuoti esamą neautomatizuotą šilumos punktą ar įrengti atskirą automatizuotą šilumos punktą, įrengti balansinius ventilius ant stovų ir pertvarkyti ar pakeisti šildymo ir karšto vandens sistemas butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar šilumos daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius.
Bendra informacija apie daugiabutį namą:
Eil. Nr.	Prašomi pateikti duomenys	Nurodoma informacija
1.1.	daugiabučio namo adresas	
1.2.	daugiabučio namo butų skaičius	
1.3.	butų naudingasis plotas	
1.4.	daugiabučio namo kitų patalpų skaičius	
1.5.	kitų patalpų bendrasis plotas	
1.6.	daugiabučio namo aukštų skaičius	


. Toliau lentelėje nurodomas šilumos punkto tipas ir būklė, aprašoma šildymo ir karšto vandens sistemų būklė ir tipas. Aprašymas taikomas veikloms, kurias planuojama atnaujinti. Atnaujinant šilumos punktą, būtina atlikti šildymo sistemos balansavimą.
Eil. Nr.	Prašomi duomenys	Aprašymas
2.1.	šildymo ir karšto vandens ruošimo sistemos mazgai šilumos punkte: 
2.1.1.		šilumos punkto šilumai gaminti galia (kW)	
2.1.2.		šilumos punkto karštam vandeniui gaminti galia (kW)	
2.1.3.		šilumos punkto tipo ir esamos būklės aprašymas (nurodoma, ar esamas šilumos punktas yra automatizuotas; aprašoma esama šilumokaičio (-ių), siurblių, uždaromosios armatūros ir kitų įrenginių būklė; nurodomas šilumos punkto tipas – priklausoma ar nepriklausoma sistema.)	
2.2.	šildymo ir karšto vandens sistemų būklė: 
2.2.1.		šildymo sistemos vamzdynų būklė ir tipas (nurodomas tipas: dvivamzdė, vienvamzdė, kolektorinė ar kita; nurodoma uždaromosios armatūros būklė, vamzdynų būklė, korozijos požymiai ir kita informacija)	
2.2.2.		karšto vandens vamzdynų būklė (nurodomas tipas: cirkuliacinis, be cirkuliacinio vamzdyno; nurodoma uždaromosios armatūros būklė, vamzdynų būklė, korozijos požymiai ir kita informacija)	
2.2.3.		radiatorių būklė	
2.2.4.		šildymo prietaisų (gyvatukų) vonios patalpose būklė	
2.2.5.		šildymo sistemos stovų kiekis (m)	
2.2.6.		šildymo sistemos magistralinių vamzdynų kiekis (m)	
2.2.7.		šildymo sistemos stovų kiekis (poromis: patiekiamas ir grįžtamas) (vnt.)	
2.2.8.		karšto vandens vamzdynų kiekis (m) (įtraukiant karšto vandens cirkuliacinį vamzdį, jei toks yra)	
2.2.9.		karšto vandens magistralinių vamzdynų kiekis (m)	
2.2.10.	vidutinis daugiabučio namo karšto vandens suvartojimo kiekis (m3) per metus	
2.2.11.	vidutinis šalto vandens pašildymo iki karšto vandens temperatūros poreikis (kWh/m3)	
2.2.12.	šilumos siurblio karštam vandeniui ruošti galia (kW)	
2.2.13.		ar šilumos punktas naudojamas daugiau  kaip vienam pastatui (pažymėti)	TAIP ☐	NE ☐
		(aprašyti šilumos punkto esamą situaciją, prižiūrimų pastatų skaičių ir pan.)


. Nurodomos planuojamos įgyvendinti veiklos. Aprašymas taikomas veikloms, kurias planuojama atnaujinti. Pažymima, kad atnaujinant šilumos punktą privaloma atlikti šildymo sistemos balansavimą. Nurodytų darbų kainos negali būti didesnės už taikomas kainas, numatytas modernizacijai taikomiems įkainiams, skelbiamiems viešosios įstaigos CPO LT interneto svetainėje.
Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia daugiau nei vienam daugiabučiui namui, turi būti numatomas atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju toliau esanti lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai, o projektą turi tvirtinti atskirų daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkai, pritardami investicijoms, susijusioms su išlaidomis, tenkančiomis jų pastato šilumos punkto įrengimui.
3.1.		modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas ar įrengiamas atskiras automatizuotas šilumos punktas 	
	(aprašyti planuojamus darbus)
	(nurodyti darbų mastą, šilumokaičių galią, šilumokaičių skaičių ir pan.)
	(nurodyti planuojamų darbų kainą)
3.2.		įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų	
	(aprašyti planuojamus darbus)
	(nurodyti darbų kiekį, balansavimo mazgų skaičių)
	(nurodyti planuojamų darbų kainą)
3.3.		pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema	Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę ☐
3.4.		butuose ir kitose patalpose įrengiama šilumos daliklių sistemą ir (ar) termostatiniai ventiliai	Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę ☐
	(aprašyti planuojamus darbus)
	(nurodyti darbų mastą:	1. planuojamų pakeisti radiatorių ir gyvatukų skaičių;	2. planuojamų įrengti individualių šilumos apskaitos prietaisų skaičių;	3. planuojamų įrengti šilumos daliklių skaičių;	4. planuojamų įrengti termostatinių ventilių skaičių;	5. planuojamų pakeisti magistralinių vamzdynų ilgį;	6. planuojamų pakeisto stovų ilgį;	ir kitą informaciją)
	(nurodyti planuojamų darbų kainą)
3.5.		Pertvarkoma ar keičiama karšto vandens sistema	Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę ☐
	(aprašyti planuojamus darbus)
	(nurodyti darbų kiekį, planuojamų pakeisti magistralinių vamzdynų ilgį, planuojamų pakeisti stovų ilgį, planuojamą pakeisti cirkuliacinio vamzdyno ilgį)
	(nurodyti planuojamų darbų kainą)
3.6.	energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas karštam vandeniui ruošti		Pažymėti, jeigu planuojama įgyvendinti priemonę ☐
	(aprašyti planuojamus darbus)	1.	saulės kolektorių vandeniui šildyti  diegimas;	2.	saulės plokštelinio ar vakuuminio kolektoriaus diegimas;	3.	daugiabučio namo karšto vandens tinklų pertvarkymas ar diegiamo įrenginio, skirto vandens šildymui, pritaikymas;	4.	kitos konkrečiam saulės kolektoriaus projekto diegimui reikalingos įrangos diegimas;	5.	boilerių ir akumuliacinių talpų įrengimas, kai diegiamos saulės kolektorių sistemos;	6.	mažo galingumo šilumos siurblių įrengimas karštam vandeniui ruošti;	7.	saulės fotovoltinės elektrinės įrengimas (elektros energijos poreikiams, atsiradusiems dėl karšto vandens ruošimo).	
3.7. 	projektavimo darbų kaina, Eur	


. Bendra planuojamų darbų kaina, prašomas paramos dydis, projekto įgyvendinimas.
(Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia ne vienam daugiabučiui namui, numatomas atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju toliau esanti lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai).
Eil. Nr.	Aprašymas	Pateikiama informacija
4.1.	maksimali darbų kaina, Eur	
4.2.	planuojama maksimali kompensacinė išmoka iš Klimato kaitos programos lėšų  (iki 30 proc. nuo tinkamų finansuoti išlaidų sumos).	
4.3.	planuojamas Projekto įgyvendinimas nuo–iki (ne ilgiau kaip 12 mėnesių)	


. Esamas pastato energijos suvartojimas
(Jeigu keičiamas šilumos punktas šilumą tiekia ne vienam daugiabučiui namui, numatomas atskirų šilumos punktų įrengimas visuose statiniuose – šiuo atveju toliau esanti lentelė pildoma kiekvienam pastatui atskirai).
Pateikiami 3 paskutinių metų pastato energijos suvartojimo duomenys. Kai karšto vandens ruošimo sistema turi atskirą šilumos skaitiklį, nurodomas mėnesinis suvartoto karšto vandens kiekiui pagaminti sunaudotas energijos kiekis (kWh); jei skaitiklio nėra, – nurodomas vandens, tiekiamo į karšto vandens sistemą, kiekiu (m3).

Laikotarpis	Suvartotos šilumos kiekis per mėnesį, kWh	Suvartotas vandens kiekis per mėnesį, m3	Laikotarpis	Suvartotos šilumos kiekis per mėnesį, kWh	Suvartotas vandens kiekis per mėnesį, m3	Laikotarpis	Suvartotos šilumos kiekis per mėnesį, kWh	Suvartotas vandens kiekis per mėnesį, m3
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Klimato kaitos programos
kompensacinių išmokų daugiabučių namų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų modernizavimui tvarkos aprašo
 priedas




Eil. Nr.	Modernizavimo priemonė	Energinis efektyvumas, procentais
1.	Elevatorinių šilumos punktų keitimais į naują automatizuotą šilumos punktą ar senų susidėvėjusių automatinių šilumos punktų atnaujinimas arba atskiro šilumos punkto daugiabučiame name įrengimas	8
2.	Termostatinių ventilių įrengimas, daliklių ar individualių apskaitos prietaisų įrengimas	10
3.	Šildymo sistemų balansavimas	5
4.	Karšto vandens sistemų balansavimas	5
5.	Vamzdynų šiltinimas (izoliavimas)	2
6. 	Šildymo prietaisų ir (ar) vamzdynų keitimas	0
7.	Energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas karštam vandeniui ruošti	0
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