LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 16 D. ĮSAKYMO NR. D1-839 „DĖL LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. birželio13 d. Nr. D1-426

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas E-044-12-LVTA, E-045-12-LVTA, E-046-12-LVTA, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-839 „Dėl Lietuvos vandens tiekėjų asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Aplinkos ministras	Kęstutis Trečiokas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 16 d. įsakymu

Nr. D1-839

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. birželio 13d. įsakymo

Nr. D1-426 redakcija)

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-044-16-LVTA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: įvertinti statybos inžinieriaus profesinį pasirengimą: apie vandentvarkos ūkio srities teisinius dokumentus, norminių dokumentų reikalavimus projektuojant ir įrengiant pastatų ir išorės vandentvarkos sistemas; vandens tiekimo, paskirstymo ir nuotekų šalinimo sistemas; projektavimo reikalavimus gaisriniam vandentiekiui, vandens gerinimui, nuotekų šalinimo sistemoms, nuotekų valymo technologijoms, vandenvietėms ir gręžiniams; miestų ir gyvenviečių vandens poreikio ir susidarančių nuotekų debito apskaičiavimą; vandentiekio ir nuotekų tinklų skersmenų apskaičiavimą; vandens paskirstymo sistemų, vandens ėmimo ir gerinimo įrenginių, nuotakyno ir nuotekų valymo įrenginių projektavimą; vandens ruošimo ir nuotekų valymo sistemų skaičiavimą; gręžinių siurblių, vandens slėgio kėlimo įrenginių ir nuotekų siurblinių parinkimą ir jų projektavimą; ekonomikos procesus vandentvarkos srityje.

3. Programos paskirtis: programa skirta įvertinti profesines žinias statybos inžinierių, norinčių gauti teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo (toliau − SPV), ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (toliau − SPVPV) (statinių grupėse: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai: vandenviečių statiniai ir nusodintuvai; kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: sąvartynai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai); ypatingo statinio projekto dalies vadovo (toliau − SPDV), ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo (toliau − SPDVPV) (statinių grupėse: visi statiniai, išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius; projekto dalys: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo, statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo) pareigas.

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Programa skirta įvertinti profesines žinias apie įstatymus ir normatyvinius teisės dokumentus, reglamentuojančius vandentvarkos ūkio veiklą, norminių dokumentų reikalavimus projektuojant ir įrengiant pastatų bei išorės vandentvarkos sistemas, bendras žinias apie vandentiekį, vandens paskirstymo sistemas, gaisrinį vandentiekį, vandens gerinimą, nuotekų šalinimą, nuotekų valymą, projektavimo bendruosius pagrindus, vandens paskirstymo sistemų projektavimą, vandens ėmimo ir gerinimo įrenginių projektavimą, nuotakyno ir nuotekų valymo įrenginių projektavimą, vandentvarkos ūkio ekonomiką ir eksploatavimą.

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa:

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai
1	2	3
1.	BENDROSIOS ŽINIOS APIE VANDENTIEKĮ: 1.1. teoriškai didžiausio reikiamo geriamojo vandens kiekio per parą mieste apskaičiavimo principai; 1.2. teoriškai didžiausio reikiamo geriamojo vandens kiekio per valandą mieste apskaičiavimo principai; 1.3. vandenvietės pirmojo kėlimo siurblių (tiekiančių vandenį į ruošyklą) bendro našumo nustatymo metodika; 1.4. antrojo kėlimo siurblinės (tiekiančios vandenį į tinklą) našumo ir darbo tvarkos nustatymo metodika; 1.5. švaraus vandens rezervuaro ir vandens bokšto talpų apskaičiavimo principai; 1.6. vandenį į tinklą tiekiančios siurblinės būtinojo slėgio nustatymo metodika; 1.7. siurblio naudingumo koeficiento nustatymas; didžiausias leistinas vandens lygio pažemėjimas gręžinyje; 1.8. siurblių gamintojai ir siurblių pasirinkimas: gamintojų tiekiamos produkcijos privalumai ir trūkumai; 1.9. vandens siurblinių darbo organizavimas, taupus elektros energijos naudojimas siurblinėse, siurblinių valdymo automatika, valdymo algoritmai.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV
2.	VANDENS PASKIRSTYMO SISTEMOS: 2.1. vandentvarkos tinklų modeliavimas: poreikis, tikslai, nauda, metodai; 2.2. hidraulinių nuostolių vandentiekio vamzdynuose apskaičiavimo būdai; 2.3. hidraulinis smūgis tinkluose, apsaugos priemonės; 2.4. šakotojo vandentiekio tinklo hidraulinio apskaičiavimo principai; 2.5. vandentiekio vamzdyno skersmens nustatymo metodika; 2.6. konstrukciniai vandentiekio tinklo armatūros tipai.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV
3.	GAISRINIS VANDENTIEKIS: 3.1. statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos projektavimas ir įrengimas; 3.2. lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimas ir įrengimas; 3.3. priešgaisriniai reikalavimai lauko vandentiekiams; 3.4. vandentiekio darbo režimai gesinant gaisrus; 3.5. gaisriniai siurbliai; 3.6. vandens tiekimas į gaisravietes; 3.7. gaisriniai įmonių ir pastatų vandentiekiai.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV
4.	VANDENS GERINIMAS: 4.1. geriamojo vandens ruošimas Lietuvoje, bendrieji principai ir naujausios technologijos; 4.2. reikalavimai košiamiesiems užpildams; 4.3. vandens priemaišos, kurias galima pašalinti košiant pro grūdėtosios medžiagos sluoksnį; 4.4. vandens stabilumas, jo įvertinimo principai; 4.5. technologiniai sprendimai šalinant vandens skonį ir kvapą; 4.6. technologinė koagulianto naudojimo schema; 4.7. požymiai hidrauliniam stambumui apibūdinti; 4.8. košiamųjų užpildų plovimo paskirtis, tvarka, ribinis intensyvumas; 4.9. košiamųjų užpildų paplavų tvarkymas.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV
5.	NUOTEKŲ ŠALINIMAS: 5.1. nuotekų šalinimo sistemos; 5.2. mažiausias leistinas nuotako nuolydis ir skersmuo; 5.3. nuotako skersmens nustatymo metodika; 5.4. nuotako vamzdžių tvirtumo parinkimas; 5.5. nuotekų siurblinės rezervuaro talpos nustatymo metodika; nuotekų siurblių naudingumo koeficiento dydis; 5.6. nuotekų siurblių darbo ratų tipai ir jų parinkimas; 5.7. skaičiuotino lietaus vandens debito nustatymas.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV
6.	NUOTEKŲ VALYMAS: 6.1. gyventojo ekvivalento apibrėžimas; vienam gyventojui tenkantis norminis BDS5 kiekis per parą; 6.2. smėliagaudžių paskirtis, tipai; pastovų nuotekų greitį užtikrinančios priemonės; 6.3. nuotekų išplūdų atskyrimo būdai ir įtaisai; 6.4. BDS ir skendinčiųjų medžiagų koncentracijos sumažėjimas nusodinus nuotekas; 6.5. nuotekų nusodintuvų tipai; hidraulinė nusodintuvo apkrova; nusodinimo trukmė; 6.6. technologinė nuotekų valymo (be denitrifikacijos) aeraciniame rezervuare schema; 6.7. biologinių filtrų tipai, technologinės galimybės, tūrio apkrova; 6.8. veikliojo dumblo koncentracija ir apkrova aeraciniame rezervuare; 6.9. nuotekoms aeruoti suvartojamo oro kiekio apskaičiavimo metodika; 6.10. dumblo indekso apibūdinimas; veikliojo dumblo kokybės nustatymo kriterijai; 6.11. papildomo nuotekų valymo paskirtis ir metodai; 6.12. šviežio dumblo drėgnumas, jo mažinimo technologijos; 6.13. nuotekų dumblo apdorojimo ir stabilizavimo technologijos, panaudojimo galimybės; 6.14. Lietuvos mažųjų gyvenviečių nuotekų valymo sistemos. Pažangios Europinės patirties perėmimas. Alternatyvių nuotekų sistemų perspektyvos Lietuvoje.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV
7.	PROJEKTAVIMO BENDRIEJI PAGRINDAI: 7.1. Projekto rengimo tvarka: 7.1.1. projekto rengimo teisiniai dokumentai: 7.1.1.1. normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų taikymo tvarka; 7.1.1.2. projekto rengimo dokumentai: projektiniai pasiūlymai (jų paskirtis, privalomumas, sudėtis, rengimo tvarka); 7.1.1.3. projekto rengimo dokumentai: statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis – jos paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka); 7.1.1.4. tipinio statinio projekto rengimo dokumentai (jų paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka); 7.1.1.5. statinio statybos pagrindimas (jo tikslas, sudėtis, rengimo tvarka); 7.1.1.6. prisijungimo sąlygos (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo tvarka); 7.1.1.7. projektavimo darbų rangos sutartis (sutarčių sudarymo principai, sudėtis, jose nurodomos sąlygos pagal FIDIC raudonąją ir geltonąją knygas); 7.1.1.8. privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų sudėtis; 7.1.1.9. statinio projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas; 7.1.2. projekto rengimo etapai: 7.1.2.1. atvejai, kai reikalingi du / vienas projekto rengimo etapai; 7.1.2.2. statinio techninio projekto sudėtis ir paskirtis; 7.1.2.3. statinio darbo projekto sudėtis ir paskirtis; 7.1.2.4. statinio techninio darbo projekto sudėtis; 7.1.3. projekto rengėjai, vadovavimo projektui tvarka: 7.1.3.1. kvalifikaciniai reikalavimai projekto vadovui ir projekto dalies vadovui; 7.1.3.2. projekto ir projekto dalies vadovų teisės ir pareigos, atsakomybė, jų skyrimo tvarka. 7.2. Projekto sudedamosios dalys: 7.2.1. reikalavimai techninio projekto apimčiai ir detalumui; 7.2.2. statinio tipinio projekto paskirtis, sudėtis (bendrai), sprendinių dalys ir jose nurodomos statybos produktų charakteristikos (klasės, savybės, vertės), rengimo ir tvirtinimo tvarka; 7.2.3. vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalis: 7.2.3.1. statinio techninio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalies sudėtis (aiškinamasis raštas, sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, techninės specifikacijos (vandentiekiui, nuotekoms, lietaus vandens nuvedimui, inžinerinių tinklų tiesimo ir įrenginių montavimo darbams, jų kokybės kontrolei, statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams ir jų naudojimui, kokybės kontrolei), inžinerinių tinklų techninės charakteristikos, brėžiniai (pastatų planai su vandentiekio ir nuotekų tinklais, vandens ėmimo ir ruošimo, nuotekų valymo, automatinių gaisro gesinimo (aušinimo) vandeniu ar putomis sistemų technologinio proceso ir tiekimo funkcinės schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais ir kt.) ir rengimo tvarka; 7.2.4. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis, statybos vykdymas ir užbaigimas: 7.2.4.1. statinio techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies sudėtis ir rengimo tvarka; 7.2.4.2. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies sprendiniai ir jų turinys; 7.2.4.3. rangos darbų konkursinės dokumentacijos sudėtis; 7.2.4.4. statybą leidžiančio dokumento gavimo tvarka, statybos užbaigimas; pojekto vadovo ir projekto dalies vadovo vaidmuo šiame etape. 7.2.5. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalis: 7.2.5.1. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies sudėtis, rengimo tvarka; 7.2.5.2. statybos kainodarą ir ekonomiką reglamentuojantys normatyviniai teisės aktai; 7.2.5.3. rinkos dėsnių ir kainodaros metodų taikymas nustatant statybos darbų kainas, statybos resursų poreikio apskaičiavimas; 7.2.5.4. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principai, projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainų apskaičiavimas; 7.2.5.5. sąmatos turinys ir rengimo tvarka; 7.2.5.6. statybos kaina rangos darbų sutartyse, galimi jos pokyčiai ir šių pokyčių valdymas; 7.2.6. statinio supaprastinto projekto sudėtis; 7.2.7. inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto sudėtis; 7.2.8. techninių specifikacijų paskirtis, sudėtis ir rengimo principai. 7.3. Projekto pasirašymas, įforminimas, komplektavimas, atidavimas statytojui, projekto keitimai, projekto originalų saugojimas: 7.3.1. pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys projekto pasirašymo, įforminimo ir komplektavimo tvarką; 7.3.2. reikalavimai brėžinių braižymui ir grafiniams žymėjimams; 7.3.3. atskirų statinio projekto dalių sprendinių suderinamumas; 7.3.4. projekto tvirtinimo tvarka; 7.3.5. projekto dokumentų perdavimas statytojui; reikalavimai perduodamai projekto dokumentacijai ir kompiuterinei projekto laikmenai; 7.3.6. projekto dokumentų keitimo ir saugojimo tvarka. 7.4. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus atvejai, projektuotojo vaidmuo šiose situacijose. 7.5. Projektavimo paslaugų pirkimo konkursų organizavimas ir dokumentacija. 7.6. Atsiskaitymo už suteiktas projektavimo paslaugas tvarka. 7.7. Statinio projekto vykdymo priežiūra: 7.7.1. statinio projekto vykdymo priežiūros veiklą reglamentuojantys teisės aktai, statinio projekto vykdymo priežiūros privalomumas; 7.7.2. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo samdymo tvarka, jo pareigos ir atsakomybė, statinio projekto vykdymo priežiūros sutarties sudarymo bendrosios nuostatos, projekto vykdymo priežiūros periodiškumas, statinio projekto originalų saugojimas; 7.7.3. statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų samdymo tvarka, jų veiklos koordinavimas, teisės ir atsakomybė. 7.8. Investicinių statinių projektų įgyvendinimo modeliai, vandentvarkos plėtros planai.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV
8.	VANDENS INŽINERINIŲ SISTEMŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ) PROJEKTAVIMAS: 8.1. pradiniai duomenys, reikalingi projektuojant vandentiekio įvadą į gyvenamąjį namą; 8.2. compact pipe vamzdžių projektavimas; 8.3. pagrindiniai vandentiekio sistemų parinkimo kriterijai; 8.4. buitinių nuotekų ir lietaus vandens valymo sistemų projektavimas; 8.5. vandentiekio sistemos (pagal vartojimo aspektus); 8.6. maksimalus leistinas laisvasis slėgis vandentiekio tinkle priklausomai nuo vandens suvartojimo; 8.7. laisvasis slėgis, reikalingas žemo slėgio komunaliniame priešgaisriniame vandentiekyje (žemės paviršiaus lygyje); 8.8. miestų vandentiekio tinklas; tipai įvairiais skirstymo aspektais.	SPDV, SPDVPV
9.	VANDENS ĖMIMO IR GERINIMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS: 9.1. pagrindiniai naudotini geriamojo vandens šaltiniai Lietuvoje; 9.2. požeminių vandens šaltinių sanitarinės apsaugos zonos; 9.3. pagrindiniai reikalavimai griežto režimo apsaugos juostai; 9.4. pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujamasi projektuojant vandens gerinimo įrenginius; 9.5. geriamojo vandens apsauga nuo taršos pastatų vandentiekiuose ir bendrieji įtaisų, saugančių nuo taršos atgalinio tekėjimo, reikalavimai; 9.6. populiariausi geležies šalinimo iš vandens būdai; 9.7. pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujamasi projektuojant vandenvietes; 9.8. vandens kėlimo siurblinių kategorijos; 9.9. slėginių ir siurbimo linijų skaičius.	SPDV, SPDVPV
10.	NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS: 10.1. reikalavimai nuotekų valymui pagal sm, bds7, visuminį p ir visuminį n; 10.2. į miestų nuotakyną išleidžiamų nuotekų užterštumo normos; 10.3. nuotekų, išleidžiamų į paviršiaus vandenis, pagrindinės užterštumo normos; 10.4. projektinė medžiaga (albumai), kuria vadovaujamasi projektuojant ir svarstant nuotakyno apžiūros šulinius; 10.5. pagrindiniai reikalavimai paviršiaus (lietaus ir polaidžio) nuotekų surinkimui; 10.6. individualių nuotekų valymo įrenginių projektavimas; 10.7. fosforo šalinimo iš nuotekų metodai; azoto šalinimo iš nuotekų metodai; 10.8. populiariausios komunalinių nuotekų valymo technologinės schemos; 10.9. atvejai, kada taikoma dvilaipsnė nuotekų valymo technologinė sistema; 10.10. veikliojo dumblo koncentracijos biologinio valymo įrenginiuose; 10.11. denitrifikatorių paskirtis; 10.12. procesai anoksinėje zonoje; 10.13. procesai nitrifikatoriuose (aeracinėse zonose); 10.14. efektyviausios priemonės dumblo ir nuotekų mišiniui maišyti anaerobinėse zonose; 10.15. efektyviausi dumblo apdorojimo būdai; 10.16. įrenginiai dumblui sausinti; 10.17. biodujų, gaunamų pūdant dumblą nuotekų valyklose, panaudojimas.	SPDV, SPDVPV
11.	VANDENTVARKOS ŪKIO ĮRENGINIŲ TECHNINĖ EKSPLOATACIJA: 11.1. vandentvarkos objektų priėmimo eksploatacijai tvarka; 11.2. slėginių vamzdynų hidraulinis bandymas; 11.3. savitakinių vamzdynų hidraulinis bandymas; 11.4. g/b talpų hidraulinis bandymas; 11.5. vandentvarkos objektų techninio eksploatavimo organizavimas; 11.6. vandentvarkos objektų eksploatacijos techninė dokumentacija; 11.7. gręžtinių šulinių ir jų filtrų konstrukcija ir pagrindiniai elementai; 11.8. gręžtinių šulinių paruošimas eksploatavimui; 11.9. vandens kėlimo įrenginių parinkimas; 11.10. vandentiekio tinklo būklės priežiūra; 11.11. vandentiekio tinklo remontas; 11.12. vandentiekio tinklo atstatymas neatkasant; 11.13. nuotakyno būklės priežiūra; 11.14. nuotakyno plovimas ir valymas; 11.15. atsitiktinių kamščių nuotakyne pašalinimas; 11.16. hidrodinaminis vamzdyno valymas; 11.17. nuotakyno remontas; 11.18. nuotakyno atstatymas neatkasant; 11.19. gelžbetonio konstrukcijų remontas ir apsauga vandentvarkos ūkyje. high-tech sprendimai; 11.20. pagrindiniai vandens gerinimo įrenginių eksploatavimo reikalavimai; 11.21. dezinfekavimo įrenginių eksploatavimas; 11.22. siurblinių eksploatavimas; 11.23. sąlygos, užtikrinančios normalų nuotekų valyklų darbą; 11.24. grotų ir smėliagaudžių eksploatavimas; 11.25. nusodintuvų eksploatavimas; 11.26. aeracinių rezervuarų eksploatavimas; 11.27. pūdomųjų reaktorių eksploatavimas; 11.28. dumblo sausinimo įrenginių eksploatavimas.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV
12.	VANDENTVARKOS ŪKIO VEIKLOS EFEKTYVUMAS, EKONOMIKA, VERTINIMAS: 12.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijavimas; 12.2. miestų vandentvarkos ūkio pagrindinis kapitalas ir jo formavimo šaltiniai; pagrindinio kapitalo struktūra ir jos tobulinimo būdai; 12.3. lyginamasis vandentvarkos ūkio efektyvumas; 12.4. produkcijos ir paslaugų savikaina vandentvarkos ūkyje; 12.5. vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tarifai ir jų formavimo principai; 12.6. vandentvarkos įmonių ūkinės veiklos analizė ir jos uždaviniai; ūkinės veiklos analizės metodas, būdai ir šaltiniai; vandentvarkos įmonėse naudojami ūkinės veiklos analizės rodikliai; 12.7. vandens nuostoliai ir jų mažinimas; 12.8. vandens paslaugų kainos (kainodaros principai, kainų metodika, lyginamoji analizė); 12.9. vandentvarkos įmonių veiklos analizė (esmė, metodai, rodikliai, efektyvumas); investicinių projektų rengimo pagrindai ir naudos įvertinimas.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1. Statybos įstatymas;

6.2. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

6.3. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

6.4. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

6.5. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;

6.6. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;

6.7. Viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 89 „Dėl viešojo vandens tiekimo licencijavimo taisyklių patvirtinimo“;

6.8. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

6.9. statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“;

6.10. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“;

6.11. statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“;

6.12. statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“;

6.13. statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;

6.14. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“;

6.15. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“;

6.16. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“;

6.17. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

6.18. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 1 7d. įsakymu Nr.D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

6.19. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

6.20. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

6.21. Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 įsakymu „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“;

6.22. Mažo našumo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijos R 23-00, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 506 „Dėl Mažo našumo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijų patvirtinimo“;

6.23. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 „Dėl Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.24. LAND 4-99 „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“;

6.25. Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 252 „Dėl Aplinkosauginių buitinių nuotekų filtravimo įrenginių įrengimo gamtinėmis sąlygomis taisyklių (LAND 21-01) patvirtinimo“

6.26. LAND 46-2007 „Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46-2007 „Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas“ patvirtinimo“;

6.27. LAND 61-2003 „Vandens kokybė. Dujų chromatografijos metodas naftos angliavandenilių indeksui (naftos produktų koncentracijai) nustatyti“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 61-2003 patvirtinimo“;

6.28. LAND 65-2005 „Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-232 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 65-2005 ir LAND 66-2005 patvirtinimo“;

6.29. LAND 66-2005 „Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant 2,6-dimetilfenolį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-232 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 65-2005 ir LAND 66-2005 patvirtinimo“;

6.30. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

6.31. Lietuvos higienos norma HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“;

6.32. LST EN 1990:2004 „Konstrukcijų projektavimo pagrindai“;

6.33. LST EN 805:2000 „Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“;

6.34. LST EN 1508:2000 „Vandentieka. Vandens laikymo sistemos ir jų dalys“;

6.35. LST EN 1295-1:2000 „Požeminių vamzdynų atsparumo įvairioms apkrovoms apskaičiavimas“;

6.36. LST EN 1610:2000 „Nuotakyno tiesimas ir bandymas“;

6.37. LST EN 12889:2000 „Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas“;

6.38. LST EN 1671:2000 „Slėginiai lauko nuotakynai“;

6.39. LST EN 12255-1:2002 „Nuotekų valyklos, l dalis. Bendrieji statybos principai“;

6.40. LST EN 12255-3+AC:2002 „Nuotekų valyklos. 3 dalis. Parengtinis valymas“;

6.41. LST EN 12255-4:2002 „Nuotekų valyklos. 4 dalis. Pirminis nusodinimas“;

6.42. LST EN 12255-6:2002 „Nuotekų valyklos. 6 dalis. Veikliojo dumblo procesas“;

6.43. LST EN 12255-7:2002 „Nuotekų valyklos. 7 dalis. Biologiniai plėveliniai reaktoriai“;

6.44. LST EN 12255-8:2002 „Nuotekų valyklos. 8 dalis. Dumblo apdorojimas ir sandėliavimas“;

6.45. LST EN 12255-9:2002 „Nuotekų valyklos. 9 dalis. Kvapo slopinimas ir vėdinimas“;

6.46. LST EN 12255-10:2002 „Nuotekų valyklos. 10 dalis. Saugos principai“;

6.47. LST EN 12255-11:2002 „Nuotekų valyklos. 11 d. Būtini bendrieji duomenys“;

6.48. LST EN 12566-3:2005+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamykliniai ir (arba) statybvietėje surinkti buitinių nuotekų valymo įrenginiai“ (www.lsd.lt);

6.49. Dabužinskas K., Dumbliauskas A., Kusta A „Siurbliai ir siurblinės“. Vilnius: „Mokslas“, 1975;

6.50. Sakalauskas A. „Vandens imtuvų projektavimas“. Vilnius: „Technika”, 1992;

6.51. Šulga V. „Pastatų vandentiekiai ir nuotekų šalintuvai“. Vilnius: „Technika“, 1994;

6.52. Sakalauskas A. „Reagentinio ir katijonitinio vandens minkštinimo bei jonitinio druskų šalinimo įrenginių projektavimas“. Vilnius: „Technika”, 1996;

6.53. Matuzevičius A. „Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu“. Vilnius: „Technika”, 1997;

6.54. Matuzevičius A. „Rekomendacijos biologinio valymo įrenginiams projektuoti“. Vilnius: „Technika“,1997;

6.55. Marčiukaitis G. „Sluoksniuotųjų konstrukcijų ir mažagabaričių dirbinių skaičiavimas“. Vilnius: „Technika”, 1997;

6.56. Silickas J. ir kt. „Investicijų projektų valdymas“. Vilnius: LII, 1998;

6.57. Sakalauskas A. ir kt. „Geležies ir mangano šalinimas iš požeminio vandens“. Vilnius: VGTU, Geologijos institutas, 2000;

6.58. Pekus R. „Inžinerinių tinklų hidrauliniai skaičiavimai“. Vilnius: „Technika”, 2003;

6.59. Statybos inžinieriaus žinynas. Vilnius: „Technika“, 2004;

6.60. Sakalauskas A., Šulga V. „Vandentieka. Lauko vandentiekis ir vandens imtuvai. Mokomoji knyga“. Vilnius: „Technika”, 2005;

6.61. Paulauskienė Z. „Pastato vandentiekio ir nuotekų šalintuvo projektavimas. Metodikos nurodymai“. Vilnius: „Technika”, 2005;

6.62. Lazauskas J. „Įmonių ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė“. Vilnius: „Technika“, 2005;

6.63. Klimas A. „Vandens kokybė Lietuvos vandenvietėse. Pokyčių studija“. Vilnius, 2006;

6.64. M. Rimeika A. „Nuotakyno projektavimas. Metodikos nurodymai“. Vilnius: „Technika”, 2006;

6.65. Žvinklys J., Vabalas E. „Įmonės ekonomika“. Vilnius: Vilniaus vadybos kolegija, 2006;

6.66. Sakalauskas A., Šulga V., Jankauskas J. „Vandentieka. Vandens ruošimas. Mokomoji knyga“. Vilnius: „Technika”, 2007;

6.67. Šakmanas A. Vilnius: „Slėgtuvai“. „Technika“, 2008;

6.68. Levitas E., Radzevičius A., Žibienė G. „Nuotekų surinkimas ir valymas: vadovėlis“. Kaunas: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Hidrotechnikos katedra, 2008;

6.69. Ginevičius R., Aukščiūnas V. „Įmonės gamybos išteklių ekonomika“. Vilnius: „Technika“, 2011;

6.70. A. C. Towort, D. D. Ratnayceka, M. J. Brandt „Water supply“. 5th edition, London, 2000;

6.71. G. Tchobanoglous, F. L. Burton, H. D. Stensel „Wastewater Engineering: Treatment and Reuse“. 4th edition, 2002;

6.72. N. P. Cheremisinoff „Handbook of water and wastewater treatment technologies“. Butterworth Heinemann, 2002;

6.73. „Wastewater Treatment Plant Design“. International Water Association (IWA), 2004;

6.74. Rishel J. „Water pumps and pumping systems. Water/wastewater treatment application“. McGraw-Hill Professional, 2002;

6.75. P. Bizier „Gravity Sanitary Sewer Design and Construction“. Second edition, American Society of Civil Engineers, 2007.

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt ).

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

7. Organizacija, atliekanti specialistų profesinių žinių vertinimą – Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (Laisvės pr. 117A, Vilnius) dalyvaujanti statybos pagrindinių sričių vadovų atestavimo veikloje nuo 2002 m.

Asociaciją vienija daugiau kaip 100 narių – 50 Lietuvos vandentvarkos įmonių ir 53 įmonės, vykdančios veiklą vandentvarkos sektoriuje – statybos, projektavimo, konsultacinėje, įrangos ir medžiagų tiekimo srityse.

Asociacija ruošia vieningas asociacijos narių darbui reikalingas metodikas, teikia vandentvarkos įmonėms informaciją apie naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, organizuoja ir dalyvauja asociacijos narių vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų atestacijoje.

LVTA prisideda rengiant mokslinių dalykų mokymo priemones, medžiagą, programas, organizuoja jų vykdymą, seminarus, konferencijas, paskaitas, mokymų ciklus. Reguliariai vykdomas vandentvarkos specialistų profesinis tobulinimas ir kvalifikacijos ugdymas, organizuojami kursai aktualiais klausimais.

LVTA prisideda prie mokslo tiriamųjų darbų viešinimo, padeda įmonėms spręsti įvairias problemas, siūlo sprendimų projektus ir alternatyvas, padeda rengti ir įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančius dokumentus, užmegzti bendradarbiavimą. Asociacija bendradarbiauja su mokslo, konsultacinėmis bei verslo organizacijomis ir aukštos kvalifikacijos konsultantais, dėstytojais, specialistais iš Lietuvos bei užsienio universitetų, konsultacinių firmų. Asociacija yra sukaupusi nemažą pedagoginę ir organizacinę patirtį, bendradarbiauja ir turi galimybę naudotis VU, VGTU, KTU, profesorių ir docentų, dėstytojų kūrybiniu potencialu bei paslaugomis.

VI SKYRIUS

EGZAMINŲ PATALPOS

8. Mokymo ir egzaminų patalpos, kuriose nuolatos dirbama, atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Mokymo patalpa aprūpinta stalais, kėdėmis; rašomąja lenta; multimedija projektoriumi; nešiojamu kompiuteriu; mokymų metu pastate, kur vyksta kursai, yra dokumentų kopijavimo aparatas, sudarytos sąlygos greitai nukopijuoti reikiamus dokumentus.

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

9. Profesinės žinios patikrinamos ir įvertinamos testais, kurie sudaryti šios programos patvirtintų temų sąrašo pagrindu. Egzamino trukmė – 20 min. Literatūra egzamino metu naudotis negalima.

Egzaminuojamajam pateikiamas testas iš 12 klausimų. Į klausimus asmuo atsako raštu. Žinios įvertinamos teigiamai, jei atsakyta į 75 proc. (9 klausimus) ir daugiau pateiktų klausimų.

Jei egzaminuojamojo profesinės žinios įvertinamos neigiamai, profesinių žinių vertinimo komisija nustato kitą profesinių žinių laikymo datą.

VIII SKYRIUS

PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

10. Profesinių žinių vertinimo komisija (toliau – komisija) sudaroma ne mažiau kaip iš trijų kvalifikuotų specialistų, turinčių aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą ir darbo patirtį vertinamoje (egzaminuojamoje) profesinių žinių srityje, nustatyta tvarka atestuotų ir turinčių atitinkamos srities kvalifikacijos atestatą. Komisija sudaryta vadovaujantis STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 papunkčio reikalavimais.

Komisijos sudėtį svarsto ir tvirtina LVTA prezidiumas. Komisijos sudėtyje yra nors vienas mokslininkas, dėstantis ar vykdantis mokslinę veiklą vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ar aplinkos apsaugos, statybos inžinerijos srityse. Kiti komisijos nariai turi specialių žinių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, aplinkos apsaugos, statybos inžinerijos srityse ir atstovauja projektuotojams, praktikams, mokslo įstaigos atstovams. Į komisijos sudėtį įtraukiamas VšĮ „Vandentvarkos institutas“ direktorius.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama LVTA interneto svetainėje www.lvta.lt arba SPSC interneto svetainėje www.spsc.lt.

12. Dokumentas, įrodantis statybos inžinierių (toliau − pareiškėjų) profesinių žinių įvertinimą, yra statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolas (originalas). Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo posėdžio protokolo originalą ir protokolo išrašą surašo posėdžio sekretorius. Kiekvienam pareiškėjui, teigiamai ar neigiamai įvertinus jo profesines žinias, išduodamas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašas apie pareiškėjo profesinių žinių vertinimą, kuriame nurodoma: išdavimo data, protokolo numeris, programos žymuo, pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, pareiškėjo įmonė, komisijos sprendimas, kiek galioja profesinių žinių vertinimo rezultatas, posėdžio sekretoriaus ir pareiškėjo parašai.

13. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, antras 5 metus saugomas asociacijoje.

_________________

ĮVERTINO:

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2016 m. vasario 4 d. raštu Nr. 15043

PARENGĖ:

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-839 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-426 redakcija)

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-045-16-LVTA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: statinio projekto ekspertizės vadovo, statinio projekto dalies ekspertizės vadovo, statinio ekspertizės vadovo, statinio dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: įvertinti statybos inžinieriaus profesinį pasirengimą apie: normatyvinius statybos srities ir vandentvarkos ūkio teisinius dokumentus; statybos techninio normavimo sistemą; organizacinius tvarkomuosiuos statybos techninius reglamentus; vandens tiekimo, paskirstymo ir nuotekų šalinimo sistemas; statybos reikalavimus gaisriniam vandentiekiui ir vandens gerinimui, nuotekų šalinimo sistemoms, nuotekų valymo technologijoms; specialiųjų statybos darbų technologijas; betranšėjų inžinerinių komunikacijų tiesimo technologijas; projektavimo reikalavimus vandens paskirstymo sistemoms, vandens ėmimo ir gerinimo įrenginiams, nuotakyno ir nuotekų valymo įrenginiams; taikomus reikalavimus statinio projekto, statinio projekto dalies, statinio ir statinio dalies ekspertizių atlikimui; ekonomikos procesus vandentvarkos srityje.

3. Programos paskirtis: programa skirta įvertinti profesines žinias statybos inžinierių, siekiančių įgyti teisę eiti statinio projekto ekspertizės vadovo (toliau − SPEV), statinio ekspertizės vadovo (toliau − SEV) (statinių grupėse: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo, hidrotechnikos statiniai: vandenviečių statiniai ir nusodintuvai, kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: sąvartynai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai); statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (toliau − SPDEV), statinio dalies ekspertizės vadovo (toliau − SDEV) (statinių grupėse: visi statiniai, išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius; projekto dalis: vandentiekio ir nuotekų šalinimo) pareigas.

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Programa skirta įvertinti profesines žinias apie: įstatymus ir normatyvinius teisės dokumentus, reglamentuojančius vandentvarkos ūkio veiklą, statybos techninio normavimo sistemą; organizacinius tvarkomuosius statybos techninius reglamentus; techninių reikalavimų statybos techninius reglamentus; norminių dokumentų reikalavimus projektuojant ir įrengiant pastatų bei išorės vandentvarkos sistemas; statybos norminius dokumentus, reglamentuojančius statinio projekto ir statinio ekspertizę; bendras žinias apie vandentiekį, vandens paskirstymo sistemas, gaisrinį vandentiekį, vandens gerinimą; nuotekų šalinimą, nuotekų valymą, bendruosius projektavimo pagrindus; paskirstymo sistemų projektavimą, vandens ėmimo ir gerinimo įrenginių projektavimą; nuotakyno ir nuotekų valymo įrenginių projektavimą, specialiųjų statybos darbų technologijas, betranšėjes inžinerinių komunikacijų tiesimo technologijas; statinio projekto ekspertizę, dalinę statinio projekto ekspertizę, statinio ekspertizę, dalinę statinio ekspertizę; vandentvarkos ūkio ekonomiką ir eksploataciją.

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai
1	2	3
1.	BENDROSIOS ŽINIOS APIE VANDENTIEKĮ: 1.1. teoriškai didžiausio reikiamo geriamojo vandens kiekio per parą mieste apskaičiavimo principai; 1.2. teoriškai didžiausio reikiamo geriamojo vandens kiekio per valandą mieste apskaičiavimo principai; 1.3. vandenvietės pirmojo kėlimo siurblių (tiekiančių vandenį į ruošyklą) bendro našumo nustatymo metodika; 1.4. antrojo kėlimo siurblinės (tiekiančios vandenį į tinklą) našumo ir darbo tvarkos nustatymo metodika; 1.5. švaraus vandens rezervuaro ir vandens bokšto talpų apskaičiavimo principai; 1.6. vandenį į tinklą tiekiančios siurblinės būtinojo slėgio nustatymo metodika; 1.7. siurblio naudingumo koeficiento nustatymas; didžiausias leistinas vandens lygio pažemėjimas gręžinyje; 1.8. siurblių gamintojai ir siurblių pasirinkimas: gamintojų tiekiamos produkcijos privalumai ir trūkumai; 1.9. vandens siurblinių darbo organizavimas, taupus elektros energijos naudojimas siurblinėse, siurblinių valdymo automatika, jų valdymo algoritmai.	SPEV, SPDEV, SEV, SDEV
2.	VANDENS PASKIRSTYMO SISTEMOS: 2.1. vandentvarkos tinklų modeliavimas: poreikis, tikslai, nauda, metodai; 2.2. hidraulinių nuostolių vandentiekio vamzdynuose apskaičiavimo būdai; 2.3. hidraulinis smūgis tinkluose, apsaugos priemonės; 2.4. šakotojo vandentiekio tinklo hidraulinio apskaičiavimo principai; 2.5. vandentiekio vamzdyno skersmens nustatymo metodika; 2.6. konstrukciniai vandentiekio tinklo armatūros tipai.	SPEV, SPDEV, SEV, SDEV
3.	GAISRINIS VANDENTIEKIS: 3.1. statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimas ir įrengimas; 3.2. lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimas ir įrengimas; 3.3. priešgaisriniai reikalavimai lauko vandentiekiams; 3.4. vandentiekio darbo režimai gesinant gaisrus; 3.5. gaisriniai siurbliai; 3.6. vandens tiekimas į gaisravietes; 3.7. gaisriniai įmonių ir pastatų vandentiekiai.	SPEV, SPDEV, SEV, SDEV
4.	VANDENS GERINIMAS: 4.1. geriamojo vandens ruošimas Lietuvoje, bendrieji principai ir naujausios technologijos; 4.2. reikalavimai košiamiesiems užpildams; 4.3. vandens priemaišos, kurias galima pašalinti košiant pro grūdėtos medžiagos sluoksnį; 4.4. vandens stabilumas, jo įvertinimo principai; 4.5. technologiniai sprendimai vandens skonio ir kvapo šalinimui; 4.6. technologinė koagulianto naudojimo schema; 4.7. požymiai hidrauliniam stambumui apibūdinti; 4.8. košiamųjų užpildų plovimo paskirtis, tvarka, ribinis intensyvumas; 4.9. košiamųjų užpildų paplavų tvarkymas.	SPEV, SPDEV, SEV, SDEV
5.	NUOTEKŲ ŠALINIMAS: 5.1. nuotekų šalinimo sistemos; 5.2. mažiausias leistinas nuotako nuolydis ir skersmuo; 5.3. nuotako skersmens nustatymo metodika; 5.4. nuotako vamzdžių tvirtumo parinkimas; 5.5. nuotekų siurblinės rezervuaro talpos nustatymo metodika; nuotekų siurblių naudingumo koeficiento dydis; 5.6. nuotekų siurblių darbo ratų tipai ir jų parinkimas; 5.7. skaičiuotino lietaus vandens debito nustatymas.	SPEV, SPDEV, SEV, SDEV
6.	NUOTEKŲ VALYMAS: 6.1. gyventojo ekvivalento apibrėžtis; vienam gyventojui tenkantis norminis bds5 kiekis per parą; 6.2. smėliagaudžių paskirtis, tipai; priemonės, užtikrinančios pastovų nuotekų greitį; 6.3. nuotekų išplūdų atskyrimo būdai ir įtaisai; 6.4. bds ir skendinčiųjų medžiagų koncentracijos sumažėjimas nusodinus nuotekas; 6.5. nuotekų nusodintuvų tipai; hidraulinė nusodintuvo apkrova; nusodinimo trukmė; 6.6. technologinė nuotekų valymo (be denitrifikacijos) aeraciniame rezervuare schema; 6.7. biologinių filtrų tipai, technologinės galimybės, tūrio apkrova; 6.8. veikliojo dumblo koncentracija ir apkrova aeraciniame rezervuare; 6.9. nuotekoms aeruoti suvartojamo oro kiekio apskaičiavimo metodika; 6.10. dumblo indekso apibūdinimas; veikliojo dumblo kokybės nustatymo kriterijai; 6.11. papildomo nuotekų valymo paskirtis ir metodai; 6.12. šviežio dumblo drėgnumas, jo mažinimo technologijos; 6.13. nuotekų dumblo apdorojimo ir stabilizavimo technologijos bei panaudojimo galimybės; 6.14. Lietuvos mažųjų gyvenviečių nuotekų valymo sistemos. Pažangios Europinės patirties perėmimas. Alternatyvių nuotekų sistemų perspektyvos Lietuvoje.	SPEV, SPDEV, SEV, SDEV
7.	STATINIO STATYBOS VALDYMAS (PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS, KONTROLĖ): 7.1. leidimas tyrinėti; 7.2. valstybinės žemės nuoma; 7.3. privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti ir vykdyti; 7.4. statinio statybos orientacinė ir sutartinė kainos; 7.5. statybos rangovų/subrangovų parinkimas ir statybos rangos/subrangos sutartys; 7.6. inžinerinių tinklų įrengimo ypatumai (sankirtos su kitomis komunikacijų linijomis, apsauginės zonos, veiklos apribojimai, naudojimas, drenažų poreikis ir kt.); 7.7. atliktų statybos-montavimo darbų apskaita ir apmokėjimas; 7.8. statybos aprūpinimas įrenginiais ir medžiagomis; 7.9. statinio statybos techninė priežiūra; 7.10. statinio techninis pasas; 7.11. pastatyto statinio susidėvėjimo trukmės nustatymas; 7.12. betono privalomieji sertifikavimo rodikliai, hidrotechninis betonas; 7.13. betono mišinio savybės ir jų nustatymas; 7.14. betono transportavimo, klojimo ir tankinimo būdai; 7.15. armatūros klasifikacija; 7.16. hidroizoliacinės medžiagos; 7.17. atraminė siena; 7.18. atvirkštinis filtras; 7.19. privažiavimo kelio skersinis profilis; 7.20. statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą; 7.21. statinio statybos techninis prižiūrėtojas: pareigos ir atsakomybė; 7.22. rangos sutarties ypatumai (kokybės klausimai); 7.23. statybos eigos kontrolė ir darbų priėmimas (terminai, kokybė, kaina); 7.24. medžiagų, konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymo kontrolė; 7.25. vykdomosios techninės dokumentacijos priežiūra; 7.26. statybos užbaigimo proceso valdymas: statybos užbaigimo aktas, statytojo deklaracija apie statybos užbaigimą; 7.27. norminių dokumentų sąvadas ir komentaras; 7.28. techninės priežiūros ypatumai, kai rangos sutartys parengtos pagal FIDIC reikalavimus; 7.29. savavališka statyba ir jos padarinių šalinimas; 7.30. esminiai statinio reikalavimai; 7.31. statinio statybos ir priežiūros rūšys; 7.32. ypatingų statinių klasifikacija, jų grupės; 7.33. statinio techninio projekto paskirtis ir sudėtis; 7.34. statinio darbo projekto paskirtis ir sudėtis; 7.35. techninių specifikacijų (techninių reikalavimų) paskirtis, parengimo principai ir sudėtis; 7.36. statinio techninio projekto bendrųjų duomenų sudėtis; 7.37. statybos organizaciniai ir techniniai reglamentai, jų klasifikacija; 7.38. tarptautinių, Europos ir užsienio valstybių standartų ir kitų norminių dokumentų taikymo Lietuvoje tvarka; 7.39. statinio techninio ir darbo projekto bylų forminimo tvarka. Subranga atliktų statinio projekto dokumentų forminimo tvarka; 7.40. FIDIC taikymas rangos sutartyse; 7.41. rangos darbų konkursinės dokumentacijos sudėtis.	SEV, SDEV
8.	STATYBOS SPECIALIŲJŲ DARBŲ TECHNOLOGIJOS: 8.1. pastatų vandentiekis ir nuotakynas; 8.2. norminiai reikalavimai pastatų vandentiekio ir nuotakyno įrengimui; 8.3. vandentiekio įrengimo technologijos (iš cinkuotų plieninių ir plastikinių vamzdžių); 8.4. vandentiekio apskaitos sistemos, jų išbandymas; 8.5. nuotakyno įrengimo technologijos (iš ketaus ir plastikinių vamzdžių); 8.6. nuotakyno išbandymas; 8.7. lauko vandentiekis ir nuotakynas; 8.8. norminiai reikalavimai lauko vandentiekio ir nuotakyno įrengimui; 8.9. įrengimo technologija; 8.10.vandens kėlimo siurblinės; 8.11.vamzdynų hidraulinis išbandymas; 8.12.tinklų valymas, plovimas ir dezinfekavimas; 8.13. reikalavimai paviršinių nuotekų surinkimui; 8.14. vandens ruošimo, nuotekų valymo įrenginiai; 8.15. individualių nuotekų valymo įrenginių statyba; 8.16. buitinių nuotekų ir lietaus vandens valymo sistemų statyba; 8.17. reikalavimai vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginiams; 8.18. įvairios paskirties matavimo, valdymo, apskaitos prietaisų patikra, derinimas.	SDEV
9.	BETRANŠĖJŲ INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ TIESIMO TECHNOLOGIJOS: 9.1. betranšėjų technologijų privalumai lyginant su tranšėjinėmis technologijomis; 9.2. betranšėjų inžinerinių komunikacijų tiesimo ekonominis pagrindimas; 9.3. vamzdynų diagnostika su televizijos kamera. vamzdynų valymas; 9.4. vandentiekio ir nuotakyno atkūrimo betranšėjės technologijos (plieninių ir plastmasinių dėklų įrengimas kalimo būdu, horizontalaus valdomo gręžimo technologija, mikrotunelio technologija); 9.5. plastikinių vamzdžių pritaikymas betranšėjėms vamzdynų atnaujinimo technologijoms; 9.6. betranšėjų technologijų ekologinis vertinimas; 9.7. pakloto vamzdyno nuolydžio tikrinimas; 9.8. valdomas žemės gręžimo įrenginys „Grundodrill 6,5“: paskirtis ir charakteristikos; 9.9. „Mikrotunelinė“ įranga. Jos paskirtis ir charakteristikos; 9.10. compact pipe vamzdžių statyba.	SDEV
10.	PROJEKTAVIMO BENDRIEJI PAGRINDAI: 10.1. Projekto rengimo tvarka: 10.1.1. projekto rengimo teisiniai dokumentai: 10.1.1.1.normatyvinių statybos techninių dokumentų sistema, jų taikymo tvarka; 10.1.1.2. projekto rengimo dokumentai: projektiniai pasiūlymai (jų paskirtis, privalomumas, sudėtis, rengimo tvarka); 10.1.1.3. projekto rengimo dokumentai: statinio projektavimo užduotis (techninė užduotis – jos paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka); 10.1.1.4. tipinio statinio projekto rengimo dokumentai (jų paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka); 10.1.1.5. statinio statybos pagrindimas (jo tikslas, sudėtis, rengimo tvarka); 10.1.1.6. prisijungimo sąlygos (jų paskirtis, sudėtis, išdavimo tvarka); 10.1.1.7. projektavimo darbų rangos sutartis (sutarčių sudarymo principai, sudėtis, jose nurodomos sąlygos pagal FIDIC raudonąją ir geltonąją knygas); 10.1.1.8. privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų sudėtis; 10.1.1.9. statinio projektuotojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas; 10.1.2. projekto rengimo etapai: 10.1.2.1. atvejai, kai reikalingi du/vienas projekto rengimo etapai; 10.1.2.2. statinio techninio projekto sudėtis ir paskirtis; 10.1.2.3. statinio darbo projekto sudėtis ir paskirtis; 10.1.2.4. statinio techninio darbo projekto sudėtis; 10.1.3. statinio projekto rengėjai, vadovavimo projektui tvarka: 10.1.3.1. kvalifikaciniai reikalavimai projekto vadovui ir projekto dalies vadovui; 10.1.3.2. projekto ir projekto dalies vadovų teisės ir pareigos, atsakomybė, jų skyrimo tvarka; 10.2. statinio projekto sudedamosios dalys: 10.2.1. reikalavimai statinio techninio projektui ir detalumui; 10.2.2. statinio tipinio projekto paskirtis, sudėtis (bendrai), sprendinių dalys ir jose nurodomos statybos produktų charakteristikos (klasės, savybės, vertės), rengimo ir tvirtinimo tvarka; 10.2.3. vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalis: 10.2.3.1. statinio techninio projekto vandentiekio ir nuotekų šalinimo projekto dalies sudėtis (aiškinamasis raštas ir jo turinys, sprendinius pagrindžiantys skaičiavimai, techninės specifikacijos (vandentiekiui, nuotekoms, lietaus vandens nuvedimui, inžinerinių tinklų tiesimo ir įrenginių montavimo darbams, jų kokybės kontrolei, statybos produktams (gaminiams ir medžiagoms), įrenginiams, jų naudojimui ir kokybės kontrolei), inžinerinių tinklų techninės charakteristikos, brėžiniai (pastatų planai su vandentiekio ir nuotekų tinklais, vandens ėmimo ir ruošimo, nuotekų valymo, automatinių gaisro gesinimo (aušinimo) vandeniu ar putomis sistemų technologinio proceso ir tiekimo funkcinės schemos su pagrindiniais techniniais rodikliais ir kt.) ir rengimo tvarka; 10.2.4. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalis, statybos vykdymas ir užbaigimas: 10.2.4.1. statinio techninio projekto pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies privalomumas, sudėtis ir rengimo tvarka; 10.2.4.2. pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo projekto dalies sprendiniai; 10.2.4.3. rangos darbų konkursinės dokumentacijos sudėtis. 10.2.4.4. statybą leidžiančio dokumento gavimo tvarka, statybos užbaigimas; pojekto vadovo ir projekto dalies vadovo vaidmuo; 10.2.5. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalis: 10.2.5.1. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo projekto dalies sudėtis, rengimo tvarka; 10.2.5.2. statybos kainodarą ir ekonomiką reglamentuojantys normatyviniai teisės aktai; 10.2.5.3. rinkos dėsnių ir kainodaros metodų taikymas nustatant statybos darbų kainas, statybos resursų poreikio apskaičiavimas; 10.2.5.4. statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principai, projektavimo ir inžinerinių paslaugų kainų apskaičiavimas; 10.2.5.5. sąmatų turinys ir rengimo tvarka; 10.2.5.6. statybos kaina rangos darbų sutartyse, galimi jos pokyčiai ir šių pokyčių valdymas; 10.2.6. statinio supaprastinto projekto sudėtis; 10.2.7. inžinerinio statinio paskirties keitimo projekto sudėtis. 10.2.8. techninių specifikacijų paskirtis, sudėtis ir rengimo principai. 10.3. Projekto pasirašymas, įforminimas, komplektavimas, atidavimas statytojui, projekto keitimai, projekto originalų saugojimas: 10.3.1. pagrindiniai dokumentai, reglamentuojantys projekto pasirašymo, įforminimo ir komplektavimo tvarką; 10.3.2. reikalavimai brėžinių braižymui ir grafiniams žymėjimams; 10.3.3. atskirų statinio projekto dalių sprendinių suderinamumas; 10.3.4. projekto tvirtinimo tvarka; 10.3.5. projekto dokumentų perdavimas statytojui. reikalavimai perduodamai projekto dokumentacijai ir kompiuterinei projekto laikmenai; 10.3.6. projekto dokumentų keitimo ir saugojimo tvarka. 10.4. Visuomenės informavimas apie numatomą statinių projektavimą ir visuomenės dalyvavimo svarstant statinių projektinius pasiūlymus atvejai, projektuotojo vaidmuo šiose situacijose. 10.5. Projektavimo paslaugų pirkimo konkursų organizavimas ir dokumentacija. 10.6. Atsiskaitymo už suteiktas projektavimo paslaugas tvarka. 10.7. Statinio projekto vykdymo priežiūra: 10.7.1. statinio projekto vykdymo priežiūros veiklą reglamentuojantys teisės aktai, projekto vykdymo priežiūros privalomumas; 10.7.2. statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo samdymo tvarka, jo pareigos ir atsakomybė, projekto vykdymo priežiūros sutarties sudarymo bendrosios nuostatos, projekto vykdymo priežiūros periodiškumas, statinio projekto originalų saugojimas; 10.7.3. statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovų samdymo tvarka, jų veiklos koordinavimas, teisės ir atsakomybė; 10.8. investicinių statinių projektų įgyvendinimo modeliai, vandentvarkos plėtros planai.	SPEV, SPDEV
11.	VANDENS INŽINERINIŲ SISTEMŲ (INŽINERINIŲ TINKLŲ) PROJEKTAVIMAS: 11.1. pradiniai duomenys, reikalingi projektuojant vandentiekio įvadą į gyvenamąjį namą; 11.2. compact pipe vamzdžių projektavimas; 11.3. pagrindiniai vandentiekio sistemų parinkimo kriterijai; 11.4. buitinių nuotekų ir lietaus vandens valymo sistemų projektavimas; 11.5. vandentiekio sistemos (pagal vartojimo aspektus); 11.6. maksimalus leistinas laisvasis slėgis vandentiekio tinkle esant vartotojui; 11.7. laisvasis slėgis, reikalingas žemojo slėgio komunaliniame priešgaisriniame vandentiekyje (žemės paviršiaus lygyje); 11.8. miestų vandentiekio tinklas. Tipai įvairiais skirstymo aspektais.	SPEV, SPDEV
12.	VANDENS ĖMIMO IR GERINIMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS: 12.1. pagrindiniai naudotini geriamojo vandens šaltiniai Lietuvoje; 12.2. požeminių vandens šaltinių sanitarinės apsaugos zonos; 12.3. pagrindiniai reikalavimai griežto režimo apsaugos juostai; 12.4. pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujamasi projektuojant vandens gerinimo įrenginius; 12.5. geriamojo vandens apsauga nuo taršos pastatų vandentiekiuose ir bendrieji įtaisų, saugančių nuo taršos dėl atgalinio tekėjimo, reikalavimai; 12.6. populiariausi geležies šalinimo iš vandens būdai; 12.7. pagrindiniai kriterijai, kuriais vadovaujamasi projektuojant vandenvietes; 12.8. vandens kėlimo siurblinių kategorijos; 12.9. slėginių ir siurbimo linijų skaičius.	SPEV, SPDEV
13.	NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR NUOTEKŲ VALYMO ĮRENGINIŲ PROJEKTAVIMAS: 13.1. reikalavimai nuotekų valymui pagal SM, BDS7, visuminį P ir visuminį N; 13.2. į miestų nuotakyną išleidžiamų nuotekų užterštumo normos; 13.3. nuotekų, išleidžiamų į paviršiaus vandenis, pagrindinės užterštumo normos; 13.4. projektinė medžiaga (albumai), kuria vadovaujamasi projektuojant ir svarstant nuotakyno apžiūros šulinius; 13.5. pagrindiniai reikalavimai paviršiaus (lietaus ir polaidžio) nuotekų surinkimui; 13.6. individualių nuotekų valymo įrenginių projektavimas; 13.7. fosforo šalinimo iš nuotekų metodai; azoto šalinimo iš nuotekų metodai; 13.8. populiariausios komunalinių nuotekų valymo technologinės schemos; 13.9. kada taikoma dvilaipsnė nuotekų valymo technologinė sistema; 13.10. reikalingos veikliojo dumblo koncentracijos biologinio valymo įrenginiuose; 13.11. denitrifikatorių paskirtis; 13.12. procesai anoksinėje zonoje; 13.13. procesai nitrifikatoriuose (aeracinėse zonose); 13.14. efektyviausios priemonės dumblo ir nuotekų mišiniui maišyti anaerobinėse zonose; 13.15. efektyviausi dumblo apdorojimo būdai; 13.16. įrenginiai dumblui sausinti; 13.17. biodujų, gaunamų pūdant dumblą nuotekų valyklose, panaudojimas.	SPEV, SPDEV
14.	STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ, DALINĖ STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ: 14.1. statybos norminiai dokumentai, reglamentuojantys statinio projekto ekspertizę; 14.2. statinio projekto ekspertizės paskirtis; 14.3. statinio projekto ekspertizės rūšys; 14.4. statiniai, kuriems privaloma bendroji, dalinė, specialioji ar kitokia statinio projekto ekspertizė; atvejai, kai statinio projekto ekspertizė neprivaloma; 14.5. bendrosios projekto ekspertizės objektai; 14.6. projekto ekspertizės akto sudėtis; 14.7. projekto įvertinimas atliekant jo ekspertizę; 14.8. atvejai, kai atliekama pakartotinė statinio projekto ekspertizė; 14.9. projekto ekspertizės dalyviai; 14.10. statinio projekto ekspertizės organizatoriai; 14.11. projektuotojo pareigos ir teisės taisant projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pastabas; 14.12. sutarties su projekto ekspertizės rangovais sudarymo dalyviai; 14.13. statinio projekto ekspertizės rangovų parinkimo tvarka; 14.14. kvalifikaciniai reikalavimai statinio projekto ekspertizės vadovui; 14.15. bendrosios ir dalinės projekto ekspertizės vadovo prievolės; 14.16. statinio projekto ekspertizės vadovo teisės ir pareigos; 14.17. statinio projekto ekspertizės trukmė; 14.18. apmokėjimas už statinio projekto ekspertizę; 14.19. projekto ekspertizės vadovo atsakomybė už įvertinimo teisėtumą bei techninį pagrįstumą ir jų pasekmes; 14.20. statinio projekto specialiosios ekspertizės atvejai.	SPEV, SPDEV
15.	STATINIO EKSPERTIZĖ, DALINĖ STATINIO EKSPERTIZĖ: 15.1. statybos norminiai dokumentai, reglamentuojantys statinio ekspertizę; 15.2. statinio ekspertizės apibrėžtis; 15.3. statinio ekspertizės rūšys; 15.4. statinio ekspertizės privalomumas; 15.5. statinio ekspertizės sudėtis; 15.6. statinio ekspertizės akto sudėtis; 15.7. statinio techninės būklės įvertinimas; 15.8. atvejai, kai atliekama pakartotinė statinio ekspertizė; 15.9. statinio ekspertizės dalyviai; 15.10. statinio ekspertizės užsakovo pareigos ir teisės; 15.11. sutarties su statinio ekspertizės rangovais sudarymo dalyviai; 15.12. reikalavimai statinio ekspertizės rangovui; 15.13. kvalifikaciniai reikalavimai statinio ekspertizės vadovui; 15.14. statinio ekspertizės vadovo pareigos ir teisės; 15.15. statinio ekspertizės trukmė; 15.16. apmokėjimas už statinio ekspertizę; 15.17. statinio ekspertizės rangovų veiklos ataskaita; 15.18. statinio ekspertizės vadovo atsakomybė už įvertinimo teisėtumą bei techninį pagrįstumą ir jų pasekmes.	SEV, SDEV
16.	VANDENTVARKOS ŪKIO ĮRENGINIŲ TECHNINĖ EKSPLOATACIJA: 16.1. vandentvarkos objektų priėmimo eksploatacijai tvarka; 16.2. slėginių vamzdynų hidraulinis bandymas; 16.3. savitakinių vamzdynų hidraulinis bandymas; 16.4. g/b talpų hidraulinis bandymas; 16.5. vandentvarkos objektų techninio eksploatavimo organizavimas; 16.6. vandentvarkos objektų eksploatacijos techninė dokumentacija; 16.7. gręžtinių šulinių ir jų filtrų konstrukcija ir pagrindiniai elementai; 16.8. gręžtinių šulinių paruošimas eksploatavimui; 16.9. vandens kėlimo įrenginių parinkimas; 16.10. vandentiekio tinklo būklės priežiūra; 16.11. vandentiekio tinklo remontas; 16.12. vandentiekio tinklo atstatymas neatkasant; 16.13. nuotakyno būklės priežiūra; 16.14. nuotakyno plovimas ir valymas; 16.15. atsitiktinių užkimšimų nuotakyne pašalinimas; 16.16. hidrodinaminis vamzdyno valymas; 16.17. nuotakyno remontas; 16.18. nuotakyno atstatymas neatkasant; 16.19. gelžbetonio konstrukcijų remontas ir apsauga vandentvarkos ūkyje; high-Tech sprendimai; 16.20. pagrindiniai vandens gerinimo įrenginių eksploatavimo reikalavimai; 16.21. dezinfekavimo įrenginių eksploatavimas; 16.22. siurblinių eksploatavimas; 16.23. sąlygos, užtikrinančios normalų nuotekų valyklų darbą; 16.24. grotų ir smėliagaudžių eksploatavimas; 16.25. nusodintuvų eksploatavimas; 16.26. aeracinių rezervuarų eksploatavimas; 16.27. pūdomųjų reaktorių eksploatavimas; 16.28. dumblo sausinimo įrenginių eksploatavimas.	SPEV, SPDEV, SEV, SDEV
17.	VANDENTVARKOS ŪKIO VEIKLOS EFEKTYVUMAS, EKONOMIKA, VERTINIMAS: 17.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijavimas; 17.2. miestų vandentvarkos ūkio pagrindinis kapitalas ir jo formavimo šaltiniai. pagrindinio kapitalo struktūra ir jos tobulinimo būdai; 17.3. lyginamasis vandentvarkos ūkio efektyvumas; 17.4. produkcijos ir paslaugų savikaina vandentvarkos ūkyje; 17.5. vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tarifai ir jų formavimo principai; 17.6. vandentvarkos įmonių ūkinės veiklos analizė ir jos uždaviniai. ūkinės veiklos analizės metodas, būdai ir šaltiniai. vandentvarkos įmonėse naudojami ūkinės veiklos analizės rodikliai; 17.7. vandens nuostoliai ir jų mažinimas; 17.8. vandens paslaugų kainos (kainodaros principai, kainų metodika, lyginamoji analizė); 17.9. vandentvarkos įmonių veiklos analizė (esmė, metodai, rodikliai, efektyvumas). Investicinių projektų rengimo pagrindai ir naudos įvertinimas.	SPEV, SPDEV, SEV, SDEV

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

6.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

6.3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

6.4. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;

6.5. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;

6.6. Statybos įstatymas;

6.7. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

6.8. statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“;

6.9. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“;

6.10. statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“;

6.11. statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“;

6.12. statybos techninis reglamentas STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“;

6.13. statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;

6.14. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“;

6.15. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“;

6.16. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“;

6.17. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

6.18. statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“;

6.19. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. D1-515 „Dėl aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17d. įsakymo Nr.D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.20. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

6.21. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

6.22. Mažo našumo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijos R 23–00, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 506 „Dėl mažo našumo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijų patvirtinimo“;

6.23. LAND 4-99 „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 4-99 tvirtinimo“;

6.24. Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 252 „Dėl Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo“;

6.25. LAND 46-2007 „Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46-2007 „Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas“ patvirtinimo“;

6.26. LAND 61-2003 „Vandens kokybė. Dujų chromatografijos metodas naftos angliavandenilių indeksui (naftos produktų koncentracijai) nustatyti“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 61-2003 patvirtinimo“;

6.27. LAND 65-2005 „Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-232 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 65-2005 ir LAND 66-2005 patvirtinimo“;

6.28. LAND 66-2005 „Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant 2,6-dimetilfenolį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-232 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 65-2005 ir LAND 66-2005 patvirtinimo“;

6.29. LST EN 1990:2004 „Konstrukcijų projektavimo pagrindai“;

6.30. LST EN 805:2000 „Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“;

6.31. LST EN 1508:2000 „Vandentieka. Vandens laikymo sistemos ir jų dalys“;

6.32. LST EN 1295-1:2000 „Požeminių vamzdynų atsparumo įvairioms apkrovoms apskaičiavimas“;

6.33. LST EN 1610:2000 „Nuotakyno tiesimas ir bandymas“;

6.34. LST EN 12889:2000 „Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas“;

6.35. LST EN 1671:2000 „Slėginiai lauko nuotakynai“;

6.36. LST EN 12255-1:2002 „Nuotekų valyklos, l dalis. Bendrieji statybos principai“;

6.37. LST EN 12255-3+AC:2002 „Nuotekų valyklos. 3 dalis. Parengtinis valymas“;

6.38. LST EN 12255-4:2002 „Nuotekų valyklos. 4 dalis. Pirminis sėsdinimas“;

6.39. LST EN 12255-6:2002 „Nuotekų valyklos. 6 dalis. Veikliojo dumblo procesas“;

6.40. LST EN 12255-7:2002 „Nuotekų valyklos. 7 dalis. Biologiniai plėveliniai reaktoriai“;

6.41. LST EN 12255-8:2002 „Nuotekų valyklos. 8 dalis. Dumblo apdorojimas ir sandėliavimas“;

6.42. LST EN 12255-9:2002 „Nuotekų valyklos. 9 dalis. Kvapo slopinimas ir vėdinimas“;

6.43. LST EN 12255-10:2002 „Nuotekų valyklos. 10 dalis. Saugumo principai“;

6.44. LST EN 12255-11:2002 „Nuotekų valyklos. 11 d. Būtini bendrieji duomenys“;

6.45. LST EN 12566-3:2005+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamykliniai ir (arba) statybvietėje surinkti buitinių nuotekų valymo įrenginiai“ (www.lsd.lt);

6.46. Dabužinskas K., Dumbliauskas A.,Kusta A. „Siurbliai ir siurblinės“. Vilnius: „Mokslas“, 1975;

6.47. Sakalauskas A. „Vandens imtuvų projektavimas“. Vilnius: „Technika”, 1992;

6.48. Marčiukaitis G. „Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų statyba“. Vilnius „Technika“, 1999;

6.49. Mackevičius R. „Gruntų stiprinimas injekcijomis“. Vilnius: VGTU, 1999;

6.50. Zavadskas E. K. ir kt. „Pastatų statybos technologija“. Vilnius: Alma Litera, 2000;

6.51. Zavadskas E. K. ir kt. „Statybos organizavimas“. Vilnius: „Technika“, 2001;

6.52. Šulga V. „Pastatų vandentiekiai ir nuotekų šalintuvai“. Vilnius: „Technika“, 1994;

6.53. A. Sakalauskas „Reagentinio ir katijonitinio vandens minkštinimo bei jonitinio druskų šalinimo įrenginių projektavimas“. „Technika“, Vilnius, 1996;

6.54. Sakalauskas A. ir kt. „Geležies ir mangano šalinimas iš požeminio vandens“. Vilnius: VGTU, Geologijos institutas, 2000;

6.55. Pekus R. „Inžinerinių tinklų hidrauliniai skaičiavimai“. Vilnius: „Technika”, 2003;

6.56. Sakalauskas A., Šulga V. „Vandentieka. Lauko vandentiekis ir vandens imtuvai. Mokomoji knyga“. Vilnius: „Technika“, 2005;

6.57. Paulauskienė Z. „Pastato vandentiekio ir nuotekų šalintuvo projektavimas. Metodikos nurodymai“. Vilnius: „Technika“, 2005;

6.58. Lazauskas J. „Įmonių ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė“. Vilnius: „Technika“, 2005;

6.59. Levitas E., Radzevičius A., Žibienė G. „Nuotekų surinkimas ir valymas: vadovėlis“. Kaunas: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Hidrotechnikos katedra, 2008;

6.60. Bivainis J., Tunčikienė Ž. „Viešojo sektoriaus institucijų strateginis planavimas“. Vilnius: „Technika“, 2009;

6.61. Ginevičius R., Aukščiūnas V. „Įmonės gamybos išteklių ekonomika“. Vilnius: „Technika“, 2011;

6.62. G. Tchobanoglous, F. L. Burton, H. D. Stensel „Wastewater Engineering: Treatment and Reuse“. 4th edition, 2002;

6.63. N. P. Cheremisinoff „Handbook of water and wastewater treatment technologies“. Butterworth Heinemann, 2002;

6.64. P. Bizier „Gravity Sanitary Sewer Design and Construction“. Second edition, American Society of Civil Engineers, 2007.

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt ).

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

7. Organizacija, atliekanti specialistų profesinių žinių vertinimą – Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (Laisvės pr. 117A) Vilnius, dalyvaujanti statybos pagrindinių sričių vadovų atestavimo veikloje nuo 2002 m.

Asociaciją vienija daugiau kaip 100 narių – 50 Lietuvos vandentvarkos įmonių ir 53 įmonės, vykdančios veiklą vandentvarkos sektoriuje – statybos, projektavimo, konsultacinėje, įrangos ir medžiagų tiekimo srityse.

Asociacija ruošia vieningas asociacijos narių darbui reikalingas metodikas, teikia vandentvarkos įmonėms informaciją apie naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, organizuoja ir dalyvauja asociacijos narių vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų atestacijoje.

LVTA prisideda rengiant mokslinių dalykų mokymo priemones, medžiagą, programas, organizuoja jų vykdymą, seminarus, konferencijas, paskaitas, mokymų ciklus. Reguliariai vykdomas vandentvarkos specialistų profesinis tobulinimas ir kvalifikacijos ugdymas, organizuojami kursai aktualiais klausimais.

LVTA prisideda prie mokslo tiriamųjų darbų viešinimo, padeda įmonėms spręsti įvairias problemas, siūlo sprendimų projektus ir alternatyvas, padeda rengti ir įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančius dokumentus, užmegzti bendradarbiavimą. Asociacija bendradarbiauja su mokslo, konsultacinėmis bei verslo organizacijomis ir aukštos kvalifikacijos konsultantais, dėstytojais, specialistais iš Lietuvos bei užsienio universitetų, konsultacinių firmų. Asociacija yra sukaupusi nemažą pedagoginę ir organizacinę patirtį, bendradarbiauja ir turi galimybę naudotis VU, VGTU, KTU, profesorių ir docentų, dėstytojų kūrybiniu potencialu bei paslaugomis.

VI SKYRIUS

EGZAMINŲ PATALPOS

8. Mokymo ir egzaminų patalpos, kuriose nuolatos dirbama, atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Mokymo patalpa aprūpinta stalais, kėdėmis; rašomąja lenta; multimedija projektoriumi; nešiojamu kompiuteriu; mokymų metu pastate, kur vyksta kursai, yra dokumentų kopijavimo aparatas, sudarytos sąlygos greitai nukopijuoti reikiamus dokumentus.

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

9. Profesinės žinios patikrinamos ir įvertinamos testais, kurie sudaryti šios programos patvirtintų temų sąrašo pagrindu. Egzamino trukmė – 20 min. Literatūra egzamino metu naudotis negalima.

Egzaminuojamajam pateikiamas testas iš 12 klausimų. Į klausimus asmuo atsako raštu. Žinios įvertinamos teigiamai, jei atsakyta į 75 proc. (9 klausimus) ir daugiau pateiktų klausimų.

Jei egzaminuojamojo profesinės žinios įvertinamos neigiamai, profesinių žinių vertinimo komisija nustato kitą profesinių žinių laikymo datą.

VIII SKYRIUS

PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

10. Profesinių žinių vertinimo komisija (toliau – komisija) sudaroma ne mažiau kaip iš trijų kvalifikuotų specialistų, turinčių aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą ir darbo patirtį vertinamoje (egzaminuojamoje) profesinių žinių srityje, nustatyta tvarka atestuotų ir turinčių atitinkamos srities kvalifikacijos atestatą. Komisija sudaryta vadovaujantis STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 papunkčio reikalavimais.

Komisijos sudėtį svarsto ir tvirtina LVTA prezidiumas. Komisijos sudėtyje yra nors vienas mokslininkas, dėstantis ar vykdantis mokslinę veiklą vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ar aplinkos apsaugos, statybos inžinerijos srityse. Kiti komisijos nariai turi specialių žinių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, aplinkos apsaugos, statybos inžinerijos srityse ir atstovauja projektuotojams, praktikams, mokslo įstaigos atstovams. Į komisijos sudėtį įtraukiamas VšĮ „Vandentvarkos institutas“ direktorius.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama LVTA interneto svetainėje www.lvta.lt arba SPSC interneto svetainėje www.spsc.lt.

12. Dokumentas, įrodantis statybos inžinierių (toliau − pareiškėjų) profesinių žinių įvertinimą, yra statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolas (originalas). Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo posėdžio protokolo originalą ir protokolo išrašą surašo posėdžio sekretorius. Kiekvienam pareiškėjui, teigiamai ar neigiamai įvertinus jo profesines žinias, išduodamas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašas apie pareiškėjo profesinių žinių vertinimą, kuriame nurodoma: išdavimo data, protokolo numeris, programos žymuo, pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, pareiškėjo įmonė, komisijos sprendimas, kiek galioja profesinių žinių vertinimo rezultatas, posėdžio sekretoriaus ir pareiškėjo parašai.

13. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, antras 5 metus saugomas asociacijoje.

________________

ĮVERTINO:

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2016 m. vasario 4 d. raštu Nr. 15043

PARENGĖ:

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. D1-839 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. birželio 13 d. įsakymo Nr. D1-426 redakcija)

LIETUVOS VANDENS TIEKĖJŲ ASOCIACIJOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-046-16-LVTA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio statybos vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo, ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo, ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: įvertinti statybos inžinieriaus profesinį pasirengimą apie: normatyvinius statybos srities ir vandentvarkos ūkio teisinius dokumentus; statybos techninio normavimo sistemą; organizacinius tvarkomuosiuos statybos techninius reglamentus; vandens tiekimo, paskirstymo ir nuotekų šalinimo sistemas; statybos reikalavimus gaisriniam vandentiekiui ir vandens gerinimui, nuotekų šalinimo sistemoms, nuotekų valymo technologijoms; statybos specialiųjų darbų technologijas; betranšėjų inžinerinių komunikacijų tiesimo technologijas; ekonomikos procesus vandentvarkos srityje.

3. Programos paskirtis: programa skirta įvertinti profesines žinias statybos inžinierių, siekiančių įgyti teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo (toliau − SSV), ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (toliau − SSTPV) (statinių grupėse: inžineriniai tinklai: vandentiekio ir nuotekų šalinimo; hidrotechnikos statiniai: vandenviečių statiniai ir nusodintuvai, kiti inžineriniai statiniai: kitos paskirties inžineriniai statiniai: sąvartynai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti inžineriniai statiniai); ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau − SSSDV), ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau − SSSDTPV) (statinių grupėse: visi statiniai, išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius; darbo srityje: vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas) pareigas.

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Programa skirta įvertinti profesines žinias apie: statybų teisinį reguliavimą, įstatymus ir normatyvinius teisės dokumentus, reglamentuojančius vandentvarkos ūkio veiklą, statybos techninio normavimo sistemą, organizacinius tvarkomuosius statybos techninius reglamentus, techninių reikalavimų statybos techninius reglamentus, bendras žinias apie vandentiekį, vandens paskirstymo sistemas, gaisrinį vandentiekį, vandens gerinimą, nuotekų šalinimą, nuotekų valymą, statybos specialiųjų darbų technologijas, betranšėjes inžinerinių komunikacijų tiesimo technologijas, vandentvarkos įrenginių paleidimą ir derinimą, eksploatavimą ir remontą, vandentvarkos ūkio ekonomiką.

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai
1	2	3
1.	BENDROSIOS ŽINIOS APIE VANDENTIEKĮ: 1.1. teoriškai didžiausio reikiamo geriamojo vandens kiekio per parą mieste apskaičiavimo principai; 1.2. teoriškai didžiausio reikiamo geriamojo vandens kiekio per valandą mieste apskaičiavimo principai; 1.3. vandenvietės pirmojo kėlimo siurblių (tiekiančių vandenį į ruošyklą) bendro našumo nustatymo metodika; 1.4. antrojo kėlimo siurblinės (tiekiančios vandenį į tinklą) našumo ir darbo tvarkos nustatymo metodika; 1.5. švaraus vandens rezervuaro ir vandens bokšto talpų apskaičiavimo principai; 1.6. vandenį į tinklą tiekiančios siurblinės būtinojo slėgio nustatymo metodika; 1.7. siurblio naudingumo koeficiento nustatymas; didžiausias leistinas vandens lygio pažemėjimas gręžinyje; 1.8. siurblių gamintojai ir siurblių pasirinkimas: gamintojų tiekiamos produkcijos privalumai ir trūkumai; 1.9. vandens siurblinių darbo organizavimas, taupus elektros energijos naudojimas siurblinėse, siurblinių valdymo automatika, jų valdymo algoritmai.	SSV, SSSDV, SSTPV, SSSDTPV
2.	VANDENS PASKIRSTYMO SISTEMOS: 2.1. vandentvarkos tinklų modeliavimas: poreikis, tikslai, nauda, metodai; 2.2. hidraulinių nuostolių vandentiekio vamzdynuose apskaičiavimo būdai; 2.3. hidraulinis smūgis tinkluose, apsaugos priemonės; 2.4. šakotojo vandentiekio tinklo hidraulinio apskaičiavimo principai; 2.5. vandentiekio vamzdyno skersmens nustatymo metodika; 2.6. konstrukciniai vandentiekio tinklo armatūros tipai.	SSV, SSSDV, SSTPV, SSSDTPV
3.	GAISRINIS VANDENTIEKIS: 3.1. statinių vidaus gaisrinio vandentiekio sistemų projektavimas ir įrengimas; 3.2. lauko gaisrinio vandentiekio tinklų ir statinių projektavimas ir įrengimas; 3.3. priešgaisriniai reikalavimai lauko vandentiekiams; 3.4. vandentiekio darbo režimai gesinant gaisrus; 3.5. gaisriniai siurbliai; 3.6. vandens tiekimas į gaisravietes; 3.7. gaisriniai įmonių ir pastatų vandentiekiai.	SSV, SSSDV, SSTPV, SSSDTPV
4.	VANDENS GERINIMAS: 4.1. geriamojo vandens ruošimas Lietuvoje, bendrieji principai ir naujausios technologijos; 4.2. reikalavimai košiamiesiems užpildams; 4.3. vandens priemaišos, kurias galima pašalinti košiant pro grūdėtos medžiagos sluoksnį; 4.4. vandens stabilumas, jo įvertinimo principai; 4.5. technologiniai sprendimai vandens skonio ir kvapo šalinimui; 4.6. technologinė koagulianto naudojimo schema; 4.7. požymiai hidrauliniam stambumui apibūdinti; 4.8. košiamųjų užpildų plovimo paskirtis, tvarka, ribinis intensyvumas; 4.9. košiamųjų užpildų paplavų tvarkymas; 4.10. geriamojo vandens apsauga nuo taršos pastatų vandentiekiuose ir bendrieji įtaisų, saugančių nuo taršos dėl atgalinio tekėjimo, reikalavimai;	SSV, SSSDV, SSTPV, SSSDTPV
5.	NUOTEKŲ ŠALINIMAS: 5.1. nuotekų šalinimo sistemos; 5.2. mažiausias leistinas nuotako nuolydis ir skersmuo; 5.3. nuotako skersmens nustatymo metodika; 5.4. nuotako vamzdžių tvirtumo parinkimas; 5.5. nuotekų siurblinės rezervuaro talpos nustatymo metodika; nuotekų siurblių naudingumo koeficiento dydis; 5.6. nuotekų siurblių darbo ratų tipai ir jų parinkimas; 5.7. skaičiuotino lietaus vandens debito nustatymas.	SSV, SSSDV, SSTPV, SSSDTPV
6.	NUOTEKŲ VALYMAS: 6.1. gyventojo ekvivalento apibrėžimas. Vienam gyventojui tenkantis norminis BDS5 kiekis per parą; 6.2. smėliagaudžių paskirtis, tipai. Priemonės, užtikrinančios pastovų nuotekų greitį; 6.3. nuotekų išplūdų atskyrimo būdai ir įtaisai; 6.4. BDS ir skendinčiųjų medžiagų koncentracijos sumažėjimas nusodinus nuotekas; 6.5. nuotekų nusodintuvų tipai. Hidraulinė nusodintuvo apkrova. Nusodinimo trukmė; 6.6. technologinė nuotekų valymo (be denitrifikacijos) aeraciniame rezervuare schema; 6.7. biologinių filtrų tipai, technologinės galimybės, tūrio apkrova; 6.8. veikliojo dumblo koncentracija ir apkrova aeraciniame rezervuare; 6.9. nuotekoms aeruoti suvartojamo oro kiekio apskaičiavimo metodika; 6.10. dumblo indekso apibūdinimas. Veikliojo dumblo kokybės nustatymo kriterijai; 6.11. papildomo nuotekų valymo paskirtis ir metodai; 6.12. šviežio dumblo drėgnumas, jo mažinimo technologijos; 6.13. nuotekų dumblo apdorojimo ir stabilizavimo technologijos bei panaudojimo galimybės; 6.14. Lietuvos mažųjų gyvenviečių nuotekų valymo sistemos. Pažangios Europinės patirties perėmimas. Alternatyvių nuotekų sistemų perspektyvos Lietuvoje.	SSV, SSSDV, SSTPV, SSSDTPV
7.	STATINIO STATYBOS VALDYMAS (PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS, KONTROLĖ): 7.1. leidimas tyrinėti; 7.2. valstybinės žemės nuoma; 7.3. privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti ir vykdyti; 7.4. statinio statybos orientacinė ir sutartinė kainos; 7.5.statybos rangovų / subrangovų parinkimas ir statybos rangos / subrangos sutartys; 7.6. inžinerinių tinklų įrengimo ypatumai (sankirtos su kitomis komunikacijų linijomis, apsauginės zonos, veiklos apribojimai, naudojimas, drenažų poreikis ir kt.); 7.7. atliktų statybos-montavimo darbų apskaita ir apmokėjimas; 7.8. statybos aprūpinimas įrenginiais ir medžiagomis; 7.9. statinio statybos techninė priežiūra; 7.10. statinio techninis pasas; 7.11. statinio susidėvėjimo trukmės nustatymas; 7.12. betono privalomieji sertifikavimo rodikliai, hidrotechninis betonas; 7.13. betono mišinio savybės ir jų nustatymas; 7.14. betono transportavimo, klojimo ir tankinimo būdai; 7.15. armatūros klasifikacija; 7.16. hidroizoliacinės medžiagos; 7.17. atraminė siena; 7.18. atvirkštinis filtras; 7.19. privažiavimo kelio skersinis profilis; 7.20. statybos užbaigimas ar deklaravimas apie statybos užbaigimą; 7.21. statinio statybos techninis prižiūrėtojas: pareigos ir atsakomybė; 7.22. rangos sutarties ypatumai (kokybės klausimai); 7.23. statybos eigos kontrolė ir darbų priėmimas (terminai, kokybė, kaina); 7.24. medžiagų, konstrukcijų ir inžinerinių sistemų bandymo kontrolė; 7.25. vykdomosios techninės dokumentacijos priežiūra; 7.26. statybos užbaigimo proceso valdymas: statybos užbaigimo aktas, statytojo deklaracija apie statybos užbaigimą; 7.27. norminių dokumentų sąvadas ir komentaras; 7.28. techninės priežiūros ypatumai, kai rangos sutartys parengtos pagal FIDIC reikalavimus; 7.29. savavališka statyba ir jos padarinių šalinimas; 7.30. esminiai statinio reikalavimai; 7.31. statinio statybos ir priežiūros rūšys; 7.32. ypatingų statinių klasifikacija, jų grupės; 7.33. statinio techninio projekto paskirtis ir sudėtis; 7.34. statinio darbo projekto paskirtis ir sudėtis; 7.35. techninių specifikacijų (techninių reikalavimų) paskirtis, parengimo principai ir sudėtis; 7.36. statinio techninio projekto bendrųjų duomenų sudėtis; 7.37. statybos organizaciniai ir techniniai reglamentai, jų klasifikacija; 7.38. tarptautinių, Europos ir užsienio valstybių standartų ir kitų norminių dokumentų taikymo Lietuvoje tvarka; 7.39. statinio techninio ir darbo projekto bylų forminimo tvarka. Subranga atliktų statinio projekto dokumentų forminimo tvarka; 7.40. FIDIC taikymas rangos sutartyse; 7.41. rangos darbų konkursinės dokumentacijos sudėtis.	SSV, SSTPV
8.	STATYBOS SPECIALIŲJŲ DARBŲ TECHNOLOGIJOS: 8.1. pastatų vandentiekis ir nuotakynas; 8.2. norminiai reikalavimai pastatų vandentiekio ir nuotakyno įrengimui; 8.3. vandentiekio įrengimo technologijos (iš cinkuotų plieninių ir plastikinių vamzdžių); 8.4. vandentiekio apskaitos sistemos, jų išbandymas; 8.5. nuotakyno įrengimo technologijos (iš ketaus ir plastikinių vamzdžių); 8.6. nuotakyno išbandymas; 8.7. lauko vandentiekis ir nuotakynas; 8.8. norminiai reikalavimai lauko vandentiekio ir nuotakyno įrengimui; 8.9. įrengimo technologija; 8.10.vandens kėlimo siurblinės; 8.11.vamzdynų hidraulinis išbandymas; 8.12. tinklų valymas, plovimas ir dezinfekavimas; 8.13. reikalavimai paviršinių nuotekų surinkimui; 8.14. vandens ruošimo, nuotekų valymo įrenginiai; 8.15. individualių nuotekų valymo įrenginių statyba; 8.16. buitinių nuotekų ir lietaus vandens valymo sistemų statyba; 8.17. reikalavimai vandens ruošimo ir nuotekų valymo įrenginiams; 8.18. įvairios paskirties matavimo, valdymo, apskaitos prietaisų patikra, derinimas.	SSSDV, SSSDTPV
9.	BETRANŠĖJĖS INŽINERINIŲ KOMUNIKACIJŲ TIESIMO TECHNOLOGIJOS: 9.1. betranšėjų technologijų privalumai lyginant su tranšėjinėmis technologijomis; 9.2. betranšėjų inžinerinių komunikacijų tiesimo ekonominis pagrindimas; 9.3. vamzdynų diagnostika su televizijos kamera; vamzdynų valymas; 9.4. vandentiekio ir nuotakyno atkūrimo betranšėjes technologijos (plieninių ir plastmasinių dėklų įrengimas kalimo būdu, horizontalaus valdomo gręžimo technologija, mikrotunelio technologija); 9.5. plastikinių vamzdžių pritaikymas betranšėjėms vamzdynų atnaujinimo technologijoms; 9.6. betranšėjų technologijų ekologinis vertinimas; 9.7. pakloto vamzdyno nuolydžio tikrinimas; 9.8. valdomas žemės gręžimo įrenginys „grundodrill 6,5“: paskirtis ir charakteristikos; 9.9. „Mikrotunelinė“ įranga. Jos paskirtis ir charakteristikos; 9.10. Compact pipe vamzdžių statyba.	SSSDV, SSSDTPV
10.	VANDENTVARKOS ĮRENGINIŲ PALEIDIMAS IR DERINIMAS, EKSPLOATAVIMAS, REMONTAS.	SSV, SSSDV, SSTPV, SSSDTPV
11.	VANDENTVARKOS ŪKIO ĮRENGINIŲ TECHNINĖ EKSPLOATACIJA: 11.1. vandentvarkos objektų priėmimo eksploatacijai tvarka; 11.2. slėginių vamzdynų hidraulinis bandymas; 11.3. savitakinių vamzdynų hidraulinis bandymas; 11.4. g/b talpų hidraulinis bandymas; 11.5. vandentvarkos objektų techninio eksploatavimo organizavimas; 11.6. vandentvarkos objektų eksploatacijos techninė dokumentacija; 11.7. gręžtinių šulinių ir jų filtrų konstrukcija ir pagrindiniai elementai; 11.8. gręžtinių šulinių paruošimas eksploatavimui; 11.9. vandens kėlimo įrenginių parinkimas; 11.10. vandentiekio tinklo būklės priežiūra; 11.11. vandentiekio tinklo remontas; 11.12. vandentiekio tinklo atstatymas neatkasant; 11.13. nuotakyno būklės priežiūra; 11.14. nuotakyno plovimas ir valymas; 11.15. atsitiktinių kamščių nuotakyne pašalinimas; 11.16. hidrodinaminis vamzdyno valymas; 11.17. nuotakyno remontas; 11.18. nuotakyno atstatymas neatkasant; 11.19. gelžbetonio konstrukcijų remontas ir apsauga vandentvarkos ūkyje. high-tech sprendimai; 11.20. pagrindiniai vandens gerinimo įrenginių eksploatavimo reikalavimai; 11.21. dezinfekavimo įrenginių eksploatavimas; 11.22. siurblinių eksploatavimas; 11.23. sąlygos, užtikrinančios normalų nuotekų valyklų darbą; 11.24. grotų ir smėliagaudžių eksploatavimas; 11.25. nusodintuvų eksploatavimas; 11.26. aeracinių rezervuarų eksploatavimas; 11.27. pūdomųjų reaktorių eksploatavimas; 11.28. dumblo sausinimo įrenginių eksploatavimas.	SSV, SSSDV, SSTPV, SSSDTPV
12.	VANDENTVARKOS ŪKIO VEIKLOS EFEKTYVUMAS, EKONOMIKA, VERTINIMAS: 12.1. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencijavimas; 12.2. miestų vandentvarkos ūkio pagrindinis kapitalas ir jo formavimo šaltiniai; pagrindinio kapitalo struktūra ir jos tobulinimo būdai; 12.3. lyginamasis vandentvarkos ūkio efektyvumas; 12.4. produkcijos ir paslaugų savikaina vandentvarkos ūkyje; 12.5. vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo tarifai ir jų formavimo principai; 12.6. vandentvarkos įmonių ūkinės veiklos analizė ir jos uždaviniai. Ūkinės veiklos analizės metodas, būdai ir šaltiniai. Vandentvarkos įmonėse naudojami ūkinės veiklos analizės rodikliai; 12.7. vandens nuostoliai ir jų mažinimas; 12.8. vandens paslaugų kainos (kainodaros principai, kainų metodika, lyginamoji analizė); 12.9. vandentvarkos įmonių veiklos analizė (esmė, metodai, rodikliai, efektyvumas). Investicinių projektų rengimo pagrindai ir naudos įvertinimas.	SSV, SSSDV, SSTPV, SSSDTPV

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas;

6.2. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymas;

6.3. Lietuvos Respublikos vandens įstatymas;

6.4. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymas;

6.5. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas;

6.6. Statybos įstatymas;

6.7. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;

6.8. statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“;

6.9. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr.420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“;

6.10. statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“;

6.11. statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2013 „Ypatingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“;

6.12. statybos techninis reglamentas STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“;

6.13. statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;

6.14. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“ patvirtinimo“;

6.15. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“ patvirtinimo“;

6.16. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai" patvirtinimo“;

6.17. Nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr .D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

6.18. Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. D1-193 „Dėl Paviršinių nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“;

6.19. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr.1-66 „Dėl Normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

6.20. Sanitarinės apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr.V-586 įsakymu „Dėl sanitarinių apsaugos zonų ribų nustatymo ir režimo taisyklių patvirtinimo“;

6.21. Mažo našumo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijos R 23–00, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 506 „Dėl mažo našumo nuotekų valymo įrenginių eksploatavimo rekomendacijų patvirtinimo“;

6.22. Nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-18 „Dėl nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.23. Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. 252 „Dėl Nuotekų filtravimo sistemų įrengimo aplinkosaugos taisyklių patvirtinimo“;

6.24. LAND 46-2007 „Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. D1-412 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46-2007 „Vandens kokybė. Skendinčių medžiagų nustatymas. Košimo pro stiklo pluošto koštuvą metodas“ patvirtinimo“;

6.25. LAND 61-2003 „Vandens kokybė. Dujų chromatografijos metodas naftos angliavandenilių indeksui (naftos produktų koncentracijai) nustatyti“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 61-2003 patvirtinimo“;

6.26. LAND 65-2005 „Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant sulfosalicilo rūgštį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-232 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 65-2005 ir LAND 66-2005 patvirtinimo“;

6.27. LAND 66-2005 „Vandens kokybė. Nitratų kiekio nustatymas. Spektrometrinis metodas, vartojant 2,6-dimetilfenolį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-232 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinių dokumentų LAND 65-2005 ir LAND 66-2005 patvirtinimo“;

6.28. Lietuvos higienos norma HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“;

6.29. Lietuvos higienos norma HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai”, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 22 d. įsakymu Nr. V-513 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 43:2005 „Šuliniai ir versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai reikalavimai“ patvirtinimo“;

6.30. LST EN 805:2000 „Vandentieka. Lauko sistemos ir jų dalys. Reikalavimai“;

6.31. LST EN 1508:2000 „Vandentieka. Vandens laikymo sistemos ir jų dalys“;

6.32. LST EN 1295-1:2000 „Požeminių vamzdynų atsparumo įvairioms apkrovoms apskaičiavimas“;

6.33. LST EN 1610:2000 „Nuotakyno tiesimas ir bandymas“;

6.34. LST EN 12889:2000 „Nekasamasis nuotakyno tiesimas ir bandymas“;

6.35. LST EN 1671:2000 „Slėginiai lauko nuotakynai“;

6.36. LST EN 12255-1:2002 „Nuotekų valyklos, l dalis. Bendrieji statybos principai“;

6.37. LST EN 12255-3+AC:2002 „Nuotekų valyklos. 3 dalis. Parengtinis valymas“;

6.38. LST EN 12255-4:2002 „Nuotekų valyklos. 4 dalis. Pirminis sėsdinimas“;

6.39. LST EN 12255-6:2002 „Nuotekų valyklos. 6 dalis. Veikliojo dumblo procesas“;

6.40. LST EN 12255-7:2002 „Nuotekų valyklos. 7 dalis. Biologiniai plėveliniai reaktoriai“;

6.41. LST EN 12255-8:2002 „Nuotekų valyklos. 8 dalis. Dumblo apdorojimas ir sandėliavimas“;

6.42. LST EN 12255-9:2002 „Nuotekų valyklos. 9 dalis. Kvapo slopinimas ir vėdinimas“;

6.43. LST EN 12255-10:2002 „Nuotekų valyklos. 10 dalis. Saugumo principai“;

6.44. LST EN 12255-11:2002 „Nuotekų valyklos. 11 d. Būtini bendrieji duomenys“;

6.45. LST EN 12566-3:2005+A2:2013 „Mažieji iki 50 SGS nuotekų valymo įrenginiai. 3 dalis. Gamykliniai ir (arba) statybvietėje surinkti buitinių nuotekų valymo įrenginiai“ (www.lsd.lt);

6.46. Dabužinskas K., Dumbliauskas A., Kusta A. „Siurbliai ir siurblinės“. Vilnius: „Mokslas“, 1975;

6.47. Marčiukaitis G. „Monolitinių betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų statyba“. Vilnius: „Technika“, 1999;

6.48. Mackevičius R. „Gruntų stiprinimas injekcijomis“. Vilnius: VGTU, 1999;

6.49. Zavadskas E. K. ir kt. „Pastatų statybos technologija“. Vilnius: Alma Litera, 2000;

6.50. Zavadskas E. K. ir kt. „Statybos organizavima“. Vilnius: „Technika“, 2001;

6.51. Šulga V. „Pastatų vandentiekiai ir nuotekų šalintuvai“. Vilnius: „Technika“, 1994;

6.52. Matuzevičius A. „Nuotekų valymas aktyviuoju dumblu“. Vilnius: „Technika”, 1997;

6.53. Marčiukaitis G. „Sluoksniuotųjų konstrukcijų ir mažagabaričių dirbinių skaičiavimas“. Vilnius: „Technika“, 1997;

6.54. Pekus R. „Inžinerinių tinklų hidrauliniai skaičiavimai“. Vilnius: „Technika“, 2003;

6.55. Sakalauskas A., Šulga V. „Vandentieka. Lauko vandentiekis ir vandens imtuvai. Mokomoji knyga“. Vilnius: „Technika”, 2005;

6.56. Lazauskas J. „Įmonių ūkinės ir komercinės veiklos ekonominė analizė“. Vilnius: „Technika“, 2005;

6.57. Žvinklys J., Vabalas E. „Įmonės ekonomika“. Vilnius: Vilniaus vadybos kolegija, 2006;

6.58. Šakmanas A. „Slėgtuvai“. Vilnius: „Technika“, 2008;

6.59. Levitas E., Radzevičius A., Žibienė G. „Nuotekų surinkimas ir valymas: vadovėlis“. Kaunas: Lietuvos žemės ūkio universitetas, Hidrotechnikos katedra, 2008;

6.60. A.C. Towort, D.D. Ratnayceka, M.J. Brandt „Water supply“. 5th edition, London, 2000;

6.61. G. Tchobanoglous, F. L. Burton, H. D. Stensel „Wastewater Engineering: Treatment and Reuse“. 4th edition, 2002;

6.62. N. P. Cheremisinoff „Handbook of water and wastewater treatment technologies“. Butterworth Heinemann, 2002;

6.63. „Wastewater Treatment Plant Design“. International Water Association (IWA), 2004;

6.64. Rishel. J. „Water pumps and pumping systems. Water/wastewater treatment application“. McGraw-Hill Professional, 2002;

6.65. P. Bizier „Gravity Sanitary Sewer Design and Construction“. Second edition, American Society of Civil Engineers, 2007.

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti Lietuvos Respublikos Seimo interneto svetainėje „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt ).

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

7. Organizacija, atliekanti specialistų profesinių žinių vertinimą – Lietuvos vandens tiekėjų asociacija (Laisvės pr. 117A) Vilnius, dalyvaujanti statybos pagrindinių sričių vadovų atestavimo veikloje nuo 2002 m.

Asociaciją vienija daugiau kaip 100 narių – 50 Lietuvos vandentvarkos įmonių ir 53 įmonės, vykdančios veiklą vandentvarkos sektoriuje – statybos, projektavimo, konsultacinėje, įrangos ir medžiagų tiekimo srityse.

Asociacija ruošia vieningas asociacijos narių darbui reikalingas metodikas, teikia vandentvarkos įmonėms informaciją apie naujausius mokslo ir technikos pasiekimus, organizuoja ir dalyvauja asociacijos narių vadovaujančiųjų darbuotojų ir specialistų atestacijoje.

LVTA prisideda rengiant mokslinių dalykų mokymo priemones, medžiagą, programas, organizuoja jų vykdymą, seminarus, konferencijas, paskaitas, mokymų ciklus. Reguliariai vykdomas vandentvarkos specialistų profesinis tobulinimas ir kvalifikacijos ugdymas, organizuojami kursai aktualiais klausimais.

LVTA prisideda prie mokslo tiriamųjų darbų viešinimo, padeda įmonėms spręsti įvairias problemas, siūlo sprendimų projektus ir alternatyvas, padeda rengti ir įgyvendinti jų veiklą reglamentuojančius dokumentus, užmegzti bendradarbiavimą. Asociacija bendradarbiauja su mokslo, konsultacinėmis bei verslo organizacijomis ir aukštos kvalifikacijos konsultantais, dėstytojais, specialistais iš Lietuvos bei užsienio universitetų, konsultacinių firmų. Asociacija yra sukaupusi nemažą pedagoginę ir organizacinę patirtį, bendradarbiauja ir turi galimybę naudotis VU, VGTU, KTU, profesorių ir docentų, dėstytojų kūrybiniu potencialu bei paslaugomis.

VI SKYRIUS

EGZAMINŲ PATALPOS

8. Mokymo ir egzaminų patalpos, kuriose nuolatos dirbama, atitinka darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus. Mokymo patalpa aprūpinta stalais, kėdėmis; rašomąja lenta; multimedija projektoriumi; nešiojamu kompiuteriu; mokymų metu pastate, kur vyksta kursai, yra dokumentų kopijavimo aparatas, sudarytos sąlygos greitai nukopijuoti reikiamus dokumentus.

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

9. Profesinės žinios patikrinamos ir įvertinamos testais, kurie sudaryti šios programos patvirtintų temų sąrašo pagrindu. Egzamino trukmė – 20 min. Literatūra egzamino metu naudotis negalima.

Egzaminuojamajam pateikiamas testas iš 12 klausimų. Į klausimus asmuo atsako raštu. Žinios įvertinamos teigiamai, jei atsakyta į 75 proc. (9 klausimus) ir daugiau pateiktų klausimų.

Jei egzaminuojamojo profesinės žinios įvertinamos neigiamai, profesinių žinių vertinimo komisija nustato kitą profesinių žinių laikymo datą.

VIII SKYRIUS

PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

10. Profesinių žinių vertinimo komisija (toliau – komisija) sudaroma ne mažiau kaip iš trijų kvalifikuotų specialistų, turinčių aukštąjį (universitetinį) išsilavinimą ir darbo patirtį vertinamoje (egzaminuojamoje) profesinių žinių srityje, nustatyta tvarka atestuotų ir turinčių atitinkamos srities kvalifikacijos atestatą. Komisija sudaryta vadovaujantis STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 papunkčio reikalavimais.

Komisijos sudėtį svarsto ir tvirtina LVTA prezidiumas. Komisijos sudėtyje yra nors vienas mokslininkas, dėstantis ar vykdantis mokslinę veiklą vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ar aplinkos apsaugos, statybos inžinerijos srityse. Kiti komisijos nariai turi specialių žinių vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, aplinkos apsaugos, statybos inžinerijos srityse ir atstovauja projektuotojams, praktikams, mokslo įstaigos atstovams. Į komisijos sudėtį įtraukiamas VšĮ „Vandentvarkos institutas“ direktorius.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama LVTA interneto svetainėje www.lvta.lt arba SPSC interneto svetainėje www.spsc.lt.

12. Dokumentas, įrodantis statybos inžinierių (toliau − pareiškėjų) profesinių žinių įvertinimą, yra statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolas (originalas). Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo posėdžio protokolo originalą ir protokolo išrašą surašo posėdžio sekretorius. Kiekvienam pareiškėjui, teigiamai ar neigiamai įvertinus jo profesines žinias, išduodamas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo protokolo išrašas apie pareiškėjo profesinių žinių vertinimą, kuriame nurodoma: išdavimo data, protokolo numeris, programos žymuo, pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, pareiškėjo įmonė, komisijos sprendimas, kiek galioja profesinių žinių vertinimo rezultatas, posėdžio sekretoriaus ir pareiškėjo parašai.

13. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, antras 5 metus saugomas asociacijoje.

________________

ĮVERTINO:

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2016 m. vasario 4 d. raštu Nr. 15043

PARENGĖ:

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija