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		TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS	DIREKTORIUS	
ĮSAKYMAS
DĖL GYVENAMOSIOS PASKIRTIES PASTATO (ĮVAIRIOMS SOCIALINĖMS GRUPĖMS), RAMBYNO G. 24, TELŠIUOSE (UNIKALUS NR. 7897-8003-0018),  TECHNINIO DARBO PROJEKTO TVIRTINIMO

2026 m. liepos 9 d. Nr. A1-995
Telšiai




Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 33 straipsnio 3 dalies 5 punktu, Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, 52 ir 53 punktais bei atsižvelgdama į UAB „Darbasta“ 2026 m. liepos 7 d. projekto bendrosios ekspertizės aktą Nr. BG 26-32,
t v i r t i n u  gyvenamosios paskirties pastato (įvairioms socialinėms grupėms), Rambyno g. 24, Telšiuose (unikalus Nr. 7897-8003-0018), techninį darbo projektą (pridedama).


Administracijos direktorė							Lina Leinartienė





















Parengė:

Dovydas Kublickas
2025-07-08

PATVIRTINTA
Telšių rajono savivaldybės 
administracijos direktoriaus
2026 m. liepos 9 d. įsakymu 
Nr. A1-995



Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
		Prieš kapit. remontą	Po kapit. remonto	
I SKYRIUS	SKLYPAS
1. Sklypo plotas	m2	8453	8453	
2. Sklypo užstatymo plotas	m2	4063	4067,8	
3. Sklypo užstatymo intensyvumas      	%	37	37	
4. Sklypo užstatymo tankis	%	18	18	
5. Apželdintas sklypo plotas	%	49	49	
II SKYRIUS	PASTATAI
1. Gyvenamųjų pastatų tipo, Įvairių socialinių grupių grupės, Įvairių socialinių grupių paskirties pastatas	(Unikalus daikto Nr. 7897-8003-0018)	-	-	-	Ypatingasis
1.1. Gyventojų skaičius	žm.	58	50	
1.2. Darbuotojų skaičius	žm.	20	20	
2. Pastato, kaip civilinių teisių objektų, rūšis:	-	-	-	
2.1. pagrindinis daiktas 	vnt.	1	1	
2.2. priklausinys	vnt.	-	-	
3. Pastato bendrasis plotas.*	m2	2415,87	2416,0	
4. Pastato naudingasis plotas. *	m2	1558,99	1559,12	
5. Pastato tūris.*	m3	8604	8604	
6. Aukštų skaičius.*	vnt.	2	2	
7. Pastato aukštis. *	m	10,9	10,9	
8. Formuojamų atskirų kadastro objektų kiekis 	(pastatų ir patalpų)	vnt.	1	1	
9. Butų skaičius (gyvenamajame name), iš jų:	vnt.	-	-	
9.1. 1 kambario	vnt.	-	-	
9.2. 2 ir daugiau kambarių	vnt.	-	-	
9.3 butai, kuriuose insoliacijos laikas trumpesnis 	už minimalų reglamentuotą	vnt.	-	-	
10. Energinio naudingumo klasė	-	-	-	Esamas
11. Pastato (patalpų) akustinio komforto sąlygų klasė	-	-	C	
12. Statinio atsparumo ugniai laipsnis	-	-	I	
13. Gaisro apkrovos kategorija	-	-	2	
IV SKYRIUS	INŽINERINIAI TINKLAI
Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis:				
1. Projektuojami drenažo tinklai:				
1.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	-	202	
1.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	-	200/182; 200	
2. Remontuojami lietaus nuotekų šalinimo tinklai:				
2.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	-	396,2	
2.2. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	-	110; 200	
3. Projektuojami elektros tinklai				
2.1. inžinerinių tinklų ilgis*	m	-	40,6	
2.2. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm2	-	3,25; 4x102	
2.3. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	mm	-	50; 200	
V SKYRIUS	KITI STATINIAI
1. Privažiavimai su automobilių stovėjimo aikštelėmis				II gr. nesudėtingasis statinys
1.1. Danga	-	Bet. trink./Asfalto	Asfalto	
1.2. Stovėjimo vietų skaičius	vnt.	14	14	
1.3. Remontuojamas plotas	m2	157,7/ 1333,8	1418,5	
2. Pėsčiųjų takai				II gr. nesudėtingasis statinys
2.1. Danga	-	Bet. trink.	Bet. trink.	
2.2. Remontuojamas plotas	m2	565,0	719,4	68 m2 lieka esamos


*  Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.
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