NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS GENERALINIS DIREKTORIUS

Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTO SPRENDINIŲ BRĖŽINIO GEOINFORMACINĖS DUOMENŲ BAZĖS SPECIFIKACIJOS PATVIRTINIMO

2005 m. gruodžio 12 d. Nr. 1P-224

Vilnius

Vadovaudamasis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 194 (Žin., 2001, Nr. 52-1852) 7.3.7 punktu, tvirtinu:

Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinio geoinformacinės duomenų bazės specifikaciją (pridedama).

GENERALINIS DIREKTORIUS	KAZYS MAKSVYTIS

______________

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės

ūkio ministerijos generalinio direktoriaus

2005 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. 1P-224

ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTO SPRENDINIŲ BRĖŽINIO GEOINFORMACINĖS DUOMENŲ BAZĖS SPECIFIKACIJA

1. Ši žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinio geoinformacinės duomenų bazės specifikacija nustato žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinio skaitmeninimo turinį ir jo elementus atitinkančius kodus ir atributus.

2. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinys rengiamas vadovaujantis Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikacija, patvirtinta Lietuvos Respublikos valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministro ir Valstybinės geodezijos ir kartografijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2000 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 46/32 (Žin., 2000, Nr. 36-1019).

3. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinio geoinformacinė duomenų bazė sudaroma naudojant Lietuvos Respublikos georeferencinį pagrindą GDB10LT su ortofotografiniu žemėlapiu ORT10LT

4. Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinio geoinformacinės duomenų bazės turinį sudaro:

4.1. plotinių geoobjektų sluoksnis – vietovės;

4.2. plotinių geoobjektų sluoksnis – projektuojami objektai;

4.3. taškinis geoobjektų sluoksnis – žemės sklypų ribų posūkio kampų koordinatės.

5. Geoobjektų kodai:

5.1. vienareikšmiai – sudaromi iš raidinių ir skaitinių žymiklių – (GKODAS):

5.1.1. vr1 – žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto riba, fp6 – projektuojamų žemės sklypų ribų posūkio kampų koordinatės;

5.1.2. pagal Integruotos geoinformacinės sistemos (InGIS) geoduomenų specifikaciją: p – projektuojami objektai, zk1 – žemės sklypai, jų kontūrai, gcl5 – vietinės reikšmės keliai, as3 – rajonai (savivaldybės) ir jų ribos.

5.2. daugiareikšmiai – sudaromi iš vienareikšmių kodų sekos.

6. Vietovės teminio sluoksnio informacijos turinys:

Sutrumpintas sluoksnio pavadinimas	Grafinių duomenų tipas	Pastabos
VIETOV_VR	Plotinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinyje įbraižytas rajonų (savivaldybių) ribas

Vietovės teminio sluoksnio geoobjektai, jų charakteristikos:

GKODAS	Geoobjektai	Atributo laukas	Atributo tipas	Atributo laukų aprašymas
as3	Rajonų (savivaldybių)	VARDAS	75, C	Rajono (savivaldybės) pavadinimas

7. Projektuojamų objektų teminio sluoksnio informacijos turinys:

Sutrumpintas sluoksnio pavadinimas	Grafinių duomenų tipas	Pastabos
PROJEKTINIAI	Plotinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinyje įbraižytas žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos ribas bei projektuojamus objektus

Projektuojamų objektų teminio sluoksnio geoobjektai, jų charakteristikos:

Eil. Nr.	GKODAS	Geoobjektai	Atributo laukas	Atributo tipas	Atributo laukų aprašymas
1.	vr1	Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto teritorijos riba	VARDAS	75, C	Žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto pavadinimas (apskritis, rajonas (savivaldybė), seniūnija, kadastro vietovė, kaimas (kaimai))
2.	pvr1zk1	Projektuojamų žemės sklypų ribos	VIETOVE	4, N, 0	Žemės kadastro vietovės kodas

BLOKAS	4, N, 0	Žemės kadastro vietovės bloko numeris

PROJNUMERIS	10, C	Projektinis žemės sklypo numeris

PLOTAS	8, N, 4	Žemės sklypo plotas, ha

NUOSAVYBE	75, C	Valstybinis ar privatus žemės sklypas

VALDYMAS	75, C	Žemės sklypo valdymo ir/ar naudojimo pagrindas

FORMTIKSLAS	75, C	Žemės sklypo formavimo tikslas (paimti visuomenės poreikiams, palikti nepaimamą visuomenės poreikiams, pertvarkyti, suteikti lygiavertį)

VERTĖ	9, N, 0	Žemės sklypo vertė

PASKIRTIS	75, C	Pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis
NAUDBUDAS	75, C	Žemės sklypo naudojimo būdas
NAUDPOBUDIS	75, C	Žemės sklypo naudojimo pobūdis
SERVTEISE	75, C	Žemės sklype esančio servituto turinys
SERVPLOTAS	8, N, 4	Žemės sklype esančio servituto plotas, ha
STATINIAI	75, C	Žemės sklype esantys statiniai, jų valdytojai
NAUDMENOS	75, C	Žemės sklype esančių žemės naudmenų eksplikacija naudmenų plotas, ha
3.	pvrlgcl5	Projektuojami vietinės reikšmės keliai	PLOTIS	4, N, 0	Kelio plotis, m

ILGIS	6, N, 0	Kelio ilgis, m

PLOTAS	7, N, 4	Kelio plotas, ha

SERVTEISE	75, C	Kelio servitutas (ha), jo turinys

PASKIRTIS	75, C	Kam reikalingas projektuojamas kelias

8. Žemės sklypų ribų posūkio kampų koordinačių teminio sluoksnio informacijos turinys:

Sutrumpintas sluoksnio pavadinimas	Grafinių duomenų tipas	Pastabos
KOORDINATES	Taškinis	Sluoksnyje saugoma informacija apie žemės paėmimo visuomenės poreikiams projekto sprendinių brėžinyje įbraižytų žemės sklypų ribų posūkio kampų koordinates

Žemės sklypų ribų posūkio kampų koordinačių teminio sluoksnio geoobjektai, jų charakteristikos:

GKODAS	Geoobjektai	Atributo laukas	Atributo tipas	Atributo laukų aprašymas
pvrlfp6	Projektuojamų žemės sklypų ribų posūkio kampų koordinatės	X	11, N, 3	X koordinatė LKS-94 koordinačių sistemoje

Y	10, N, 3	Y koordinatė LKS-94 koordinačių sistemoje

______________