PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. t1-267 „DĖL PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALIŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2022 m. vasario 10 d. Nr. T1-32

Plungė

Plungės rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalius techninės priežiūros tarifus, patvirtintus Plungės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 31 d. sprendimo Nr. T1-267 „Dėl Plungės rajono savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo“ 1 punktu, ir išdėstyti juos nauja redakcija (pridedama).

Savivaldybės meras	Audrius Klišonis

PATVIRTINTA

Plungės rajono savivaldybės

tarybos 2019 spalio 31 d.

sprendimu Nr. T1-267 (pakeista

2022 m. vasario 10 d.

sprendimu Nr. T1-32)

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ MAKSIMALŪS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS TARIFAI

Eil. Nr.	Namo bendras naudingas plotas, m²	Namo dydžio koeficientas	Namo ypatumai	Namo ypatumų koeficientas	Tarifas Eur/m²/mėn. be PVM	Tarifas Eur/m²/ mėn. su 21٪ PVM
1	2	3	4	5	6	7
1.	Iki 1000	0,85	Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema	0,97	0,0201	0,0243

0,85	Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	0,97	0,0201	0,0243

0,85	Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema	0,98	0,0203	0,0246

0,85	Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų	0,98	0,0172	0,0208

0,85	Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų	1	0,0207	0,0251

0,85	Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema	1,01	0,0209	0,0253

0,85	Namas, kurio stogas šlaitinis	1,15	0,0239	0,0289

0,85	Bendrabučio tipo namas	1,15	0,0239	0,0289
2.	Nuo 1001 iki 2000	1	Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema	0,97	0,0237	0,0286

1	Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	0,97	0,0237	0,0286

1	Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema	0,98	0,0239	0,0289

1	Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų	0,98	0,0239	0,0289

1	Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų	1	0,0244	0,0295

1	Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema	1,01	0,0246	0,0298
1	2	3	4	5	6	7
1	Namas, kurio stogas šlaitinis	1,15	0,0281	0,0340

1	Bendrabučio tipo namas	1,15	0,0281	0,0340
3.	Nuo 2001 ir daugiau	1,15	Namas, kuriame neįrengta bendra geriamojo vandens tiekimo inžinerinė sistema	0,97	0,0272	0,0329

1,15	Namas, kuriame neįrengta bendra nuotekų šalinimo inžinerinė sistema	0,97	0,0272	0,0329

1,15	Namas, kuriame neįrengta bendra elektros inžinerinė sistema	0,98	0,0275	0,0333

1,15	Namas, kuriame nėra bendrojo naudojimo patalpų	0,98	0,0275	0,0333

1,15	Namas be išskirtinių techninės priežiūros ypatumų	1	0,0281	0,0340

1,15	Namas, kuriame įrengta bendroji saugos ir ryšių sistema	1,01	0,0283	0,0343

1,15	Namas, kurio stogas šlaitinis	1,15	0,0323	0,0390

1,15	Bendrabučio tipo namas	1,15	0,0323	0,0390

_______________________________