TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO

2022 m. spalio 27 d. Nr. T1-355

Telšiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 30 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, Telšių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros maksimalius tarifus už naudingojo ploto kvadratinį metrą per mėnesį (be PVM) pagal šilumos punktų, šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų tipus (1 priedas).

2. Nustatyti, kad daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalūs tarifai taikomi nuo 2022 m. lapkričio 1 d. iki 2027 m. spalio 31 d.

3. Pripažinti netekusiu galios Telšių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimą Nr. T1-373 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalaus tarifo nustatymo“.

Savivaldybės meras	Kęstutis Gusarovas

Telšių rajono savivaldybės tarybos

2022 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T1-355

1 priedas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ SĄRAŠAS

1.	Šilumos punkto priežiūros tarifas TŠp max Eur/m² per mėnesį be PVM/1 m2 pastato naudingojo ploto

1.1. Priklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuoto mazgo priežiūra
Koeficientas k1	Koeficientas k2	0,8	0,9	1	1,1	1,2

Pastato bendrasis plotas kv. m	Sistemos eksploatavimo laikas metais

Iki 3 metų	3-10	10-20	20-30*	Virš 30 metų*
1,2	iki 1000	0,0288	0,0324	0,036	0,0396	0,0432
1,1	1001-2000	0,0264	0,0297	0,033	0,0363	0,0396
1	2001-3000	0,024	0,027	0,030	0,033	0,036
0.9	3001 -4000	0,0216	0,0243	0,027	0,0297	0,0324
0.8	4001-5000	0,0192	0,0216	0,024	0,0264	0,0288
1.2. Nepriklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuoto mazgo priežiūra
Koeficientas k1	Koeficientas k2	0,8	0,9	1	1,1	1,2

Pastato bendrasis plotas kv. m	Sistemos eksploatavimo laikas metais

Iki 3 metų	3-10	10-20	20-30*	Virš 30 metų*
1,2	iki 1000	0,0326	0,0367	0,0408	0,0449	0,0490
1,1	1001 -2000	0,0299	0,0337	0,0374	0,0411	0,0449
1	2001-3000	0,0272	0,0306	0,0340	0,0374	0,0408
0,9	3001-4000	0,0245	0,0275	0,0306	0,0337	0,0367
0,8	4001-5000	0,0218	0,0245	0,0272	0,0299	0,0326
1.3. Priklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuoto šilumos mazgo be karšto vandens ruošimo sistemos
Koeficientas k1	Koeficientas k2	0,8	0,9	1	1,1	1,2

Pastato bendrasis plotas kv. m	Sistemos eksploatavimo laikas metais

Iki 3 metų	3-10	10-20	20-30*	Virš 30 metų*
1,2	iki 1000	0,0230	0,0259	0,0288	0,0317	0,0346
1,1	1001-2000	0,0211	0,0238	0,0264	0,0290	0,0317
1	2001-3000	0,0192	0,0216	0,0240	0,0264	0,0288
0,9	3001-4000	0,0173	0,0194	0,0216	0,0238	0,0259
0,8	4001-5000	0,0154	0,0173	0,0192	0,0211	0,0230
1.4. Nepriklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuoto šilumos mazgo priežiūra be karšto vandens ruošimo sistemos
Koeficientas k1	Koeficientas k2	0,8	0,9	1	1,1	1,2

Pastato bendrasis plotas kv. m	Sistemos eksploatavimo laikas metais

Iki 3 metų	3-10	10-20	20-30*	Virš 30 metų*
1,2	iki 1000	0,0269	0,0302	0,0336	0,0370	0,0403
1,1	1001-2000	0,0246	0,0277	0,0308	0,0339	0,0370
1	2001-3000	0,0224	0,0252	0,0280	0,0308	0,0336
0,9	3001-4000	0,0202	0,0227	0,0252	0,0277	0,0302
0,8	4001-5000	0,0179	0,0202	0,0224	0,0246	0,0269

2. ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNO PRIEŽIŪROS TARIFAS TŠs max Eur/m² per mėnesį be PVM/1 m2 pastato naudingojo ploto

2.1. Vienvamzdės šildymo sistemos priežiūra
Koeficientas k1	Koeficientas k2	0,8	0,9	1	1,1	1,2

Pastato bendrasis plotas kv. m	Sistemos eksploatavimo laikas metais

Iki 3 metų	3-10	10-20	20-30*	Virš 30 metų*
1,2	iki 1000	0,0182	0,0205	0,0228	0,0251	0,0274
1,1	1001-2000	0,0167	0,0188	0,0209	0,0230	0,0251
1	2001-3000	0,0152	0,0171	0,0190	0,0209	0,0228
0,9	3001-4000	0,0137	0,0154	0,0171	0,0188	0,0205
0,8	4001-5000	0,0122	0,0137	0,0152	0,0167	0,0182
2.2. Dvivamzdės šildymo sistemos priežiūra
Koeficientas k1	Koeficientas k2	0,8	0,9	1	1,1	1,2

Pastato bendrasis plotas kv. m	Sistemos eksploatavimo laikas metais

Iki 3 metų	3-10	10-20	20-30*	Virš 30 metų*
1,2	iki 1000	0,0230	0,0259	0,0288	0,0317	0,0346
1,1	1001-2000	0,0211	0,0238	0,0264	0,0290	0,0317
1	2001-3000	0,0192	0,0216	0,0240	0,0264	0,0288
0,9	3001-4000	0,0173	0,0194	0,0216	0,0238	0,0259
0,8	4001-5000	0,0154	0,0173	0,0192	0,0211	0,0230

3. KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMOS VAMZDYNO PRIEŽIŪROS TARIFAS

TKvs max Eur/m² per mėnesį be PVM/1 m2 pastato naudingojo ploto

3.1. Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai bendri) priežiūra
Koeficientas k1	Koeficientas k2	0,8	0,9	1	1,1	1,2

Pastato bendrasis plotas kv. m	Sistemos eksploatavimo laikas metais

Iki 3 metų	3-10	10-20	20-30*	Virš 30 metų*
1,2	iki 1000	0,0144	0,0162	0,0180	0,0198	0,0216
1,1	1001-2000	0,0132	0,0148	0,0165	0,0181	0,0198
1	2001-3000	0,0120	0,0135	0,0150	0,0165	0,0180
0,9	3001-4000	0,0108	0,0121	0,0135	0,0148	0,0162
0,8	4001-5000	0,0096	0,0108	0,0120	0,0132	0,0144
3.2. Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai atskiri) priežiūra
Koeficientas k1	Koeficientas k2	0,8	0,9	1	1,1	1,2

Pastato bendrasis plotas kv. m	Sistemos eksploatavimo laikas metais

Iki 3 metų	3-10	10-20	20-30*	Virš 30 metų*
1,2	iki 1000	0,0173	0,0194	0,0216	0,0238	0,0259
1,1	1001-2000	0,0158	0,0178	0,0198	0,0218	0,0238
1	2001-3000	0,0144	0,0162	0,0180	0,0198	0,0216
0,9	3001-4000	0,0130	0,0146	0,0162	0,0178	0,0194
0,9	4001-5000	0,0130	0,0146	0,0162	0,0178	0,0194

PASTABOS:

1.	Savivaldybės tarybos nustatyti maksimalūs tarifai jau yra diferencijuoti, atsižvelgiant į pastato plotą (K1* ) bei šildymo sistemos eksploatacijos laiką po įrengimo ar renovacijos (K2* ) , pritaikius nurodytus koeficientus.

2.	Priežiūros (eksploatavimo) maksimalus tarifas visai sistemai apskaičiuojamos susumuojant atskirų sistemos dalių maksimalius tarifus: Tmax dif =Tmax dif Šp + Tmax dif Šs+ Tmax dif Kvs

_____________