vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

2003 M. rugpjūčio 7 D. NUTARIMO NR. O3-54 „DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. rugpjūčio 7 d. Nr. O3-758

Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos euro įvedimo Lietuvos Respublikoje įstatymu, Nacionalinio euro įvedimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl Nacionalinio euro įvedimo plano bei Lietuvos visuomenės informavimo apie euro įvedimą ir komunikacijos strategijos patvirtinimo“, III, IV skyriais, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano, patvirtinto Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) 2014 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. O1-47 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos priemonių, susijusių su euro įvedimu Lietuvos Respublikoje, plano patvirtinimo“, 2.1 punktu ir atsižvelgdama į Komisijos Šilumos ir vandens departamento Šilumos paskirstymo skyriaus 2014 m. liepos 30 d. pažymą Nr. O5-200 „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimo Nr. O3-54 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ Komisija n u t a r i a:

Pakeisti Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodiką, patvirtintą Komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 „Dėl daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“:

1.	Išdėstyti 13 punktą taip:

„13. Priežiūros maksimalios išlaidos visai sistemai apskaičiuojamos sumuojant atskirų sistemos dalių maksimalias išlaidas pagal šios Metodikos 5 priede pateiktą pavyzdį:

Smax = SŠp max + SŠs max + SKvs max	Eur/metus;

čia: SŠp max – priežiūros maksimalios išlaidos šilumos punktui;

SŠs max – priežiūros maksimalios išlaidos šildymo sistemai;

SKvs max – priežiūros maksimalios išlaidos karšto vandens sistemai..“;

2. Išdėstyti 14 punktą taip:

„14. Priežiūros maksimalus tarifas kiekvienoje grupėje pasirinktam pastatui nustatomas pagal priklausomybę:

Tmax = Smax/(Ax12) Eur/m2 per mėnesį,

čia:

Smax – priežiūros maksimalių išlaidų suma (Eur), nustatyta pagal 13 punktą;

A – statinio (pastato) naudingasis plotas (m2).

Pastaba. Priežiūros maksimalūs tarifai gali būti apskaičiuojami visai sistemai arba atskiroms jos dalims: šilumos punktui, šildymo sistemai ir karšto vandens sistemai.“

3. Išdėstyti 15 punktą taip:

„15. Konkurencijos skatinimo sąlyga, kai visos sistemos arba atskirų jos dalių priežiūros maksimalūs tarifai, nustatyti pagal 14 punktą, diferencijuojami atsižvelgiant į pastato plotą (darbų mastą) bei šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatacijos laiką po įrengimo ar renovacijos:

Tmax dif = Tmax x k1 x k2	Eur/m2,

čia:

k1 – tarifo diferencijavimo pagal pastato plotą (darbų masto) koeficientas. Jo rekomenduojamos reikšmės pateikiamos 6 priede;

k2 – tarifo diferencijavimo pagal šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatacijos laiką po įrengimo ar renovacijos koeficientas. Jo rekomenduojamos reikšmės pateikiamos 7 priede. Koeficientas gali būti nustatomas visai sistemai arba atskiroms jos dalims: šilumos punktui, šildymo bei karšto vandens sistemai.“

4. Išdėstyti 2 priedą taip:

„2 priedas

ŠILDYMO SISTEMOS VAMZDYNŲ, ARMATŪROS IR IZOLIACIJOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) LOKALINĖS SĄMATOS LS 2.2 PAVYZDYS

LOKALINĖ SĄMATA Nr. 2.2.

Sudaryta pagal 2008 m. spalio mėn. kainas

Daugiabutis namas: adresas, statybos metai, plotas ir kt.

Šildymo sistema: vienvamzdė be balansavimo stovuose ir individualaus reguliavimo

Eil. Nr.	Darbų ir išlaidų pavadinimai	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Normatyvo Nr.	Išlaidos, Eur (be PVM)

Visas	%	Skaičiuotini

Darbo užmokestis	Medžiagos	Mechanizmai	Iš viso
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Tiesioginės išlaidos
1.	Pagrindinės išlaidos
1.1.	Vamzdyno atskirų atkarpų (iki 40 cm) keitimas	m	126	5	6,3	R61P2601	36,18	17,79	0,85	54,82
1.2.	Uždaromosios ir reguliavimo armatūros keitimas	vnt.	32	8	2,56	R61P2603	11,25	16,46	x	27,71
1.3.	Sutraukiamųjų movų vamzdynuose keitimas	vnt.	32	8	2,56	R61P2614	8,73	6,46	x	15,19
1.4.	Nesandarumų srieginėse jungtyse šalinimas	vnt.	40	15	6,0	R61P2615	7,28	1,23	x	8,51
1.5.	Armatūros riebokšlių kamšos keitimas	vnt.	32	15	4,8	R61P2616	5,35	0,06	x	5,41
1.6.	Vamzdynų izoliacijos atkarpų (iki 40 cm) remontas ir keitimas	m	126	5	6,3	R61P2630	14,1	31,94	x	46,04
1.7.	Kiti
Iš viso pagrindinių išlaidų	Sdu 82,89	Smedž 73,94	Smech 0,85	Sviso1 157,68
2.	Papildomos išlaidos
2.1.	Darbo užmokesčiui – iki 0,08 x Sdu	Sdu p 6,63	x	x	6,63
2.2.	Medžiagoms – iki 0,03 x Smedž	x	Smedž p 2,22	x	2,22
2.3.	Mechanizmams iki 0,03 x Smech	x	x	Smech p 0,03	0,03
Iš viso papildomų išlaidų	Sdup 6,63	Smedžp 2,22	Smechp 0,03	Sviso2 8,88
1+2	Iš viso pagrindinių ir papildomų išlaidų suma (1 + 2 eil.)	Sdu pp 89,53	Smedž pp 76,16	Smech pp 0,87	Sviso1+2 166,56
3.	Socialinio draudimo išlaidos 0,31 x Sdu pp (1 + 2 eil.)	SSdr 27,75	x	x	Sviso3 27,75
1+2+3	Iš viso pagrindinių ir papildomų bei socialinio draudimo išlaidų suma (1+2+3 eil.)	x	x	x	Sviso1+2+3 194,31
4.	Ūkio ir administravimo (statybvietės) išlaidos – iki 0,05 x Sviso1+2+3	Sadm 9,72
Tiesioginės išlaidos	St = (Sviso1+2+3) + (Sadm) 204,03
Netiesioginės išlaidos
5.	Pridėtinės išlaidos 0,45 x Sdu pp (1+2 eil., 8 stulp.)	Sprid 40,29	x	x	Sprid 40,29
6.	Pelnas – iki 0,05 x [(Sviso1+2+3) + (Sadm) + (Sprid)]	x	x	x	Speln 12,22
Netiesioginės išlaidos (5 eil. + 6 eil.)	Snt = Sprid + Speln 52,51
Iš viso išlaidų	S = St + Snt 256,54

______________“

5. Išdėstyti 5 priedą taip:

„5 priedas

MAKSIMALIŲ IŠLAIDŲ SUVESTINĖS FORMOS PAVYZDYS

Eil. Nr.	Šildymo ir karšto vandens sistemos dalių ir komponentų pavadinimai	Maksimalių išlaidų lokalinių sąmatų kodai	Maksimalių išlaidų suma, Eur (be PVM)
1.	2.	3.	4.
1.	Šilumos punkto ir jo komponentų privaloma priežiūra
1.1.	Šilumos punktas	LS 1.1
1.2.	Patalpa	LS 1.2
1.3.	Šilumokaičiai	LS 1.3
1.4.	Siurbliai	LS 1.4
1.5.	Kontrolės matavimo prietaisai	LS 1.5
1.6.	Vamzdynai, armatūra, izoliacija	LS 1.6
1.7.	Filtrai ir purvo rinktuvai	LS 1.7
1.8.	Automatizuotas šilumos modulio reguliatorius	LS 1.8
1.9.	Telemetrinė sistema	LS 1.9
1.10.	Kita	LS 1.10
Iš viso šilumos punktui SŠpmax
2.	Šildymo sistemos ir jos komponentų privaloma priežiūra
2.1.	Šildymo sistema	LS 2.1
2.2.	Vamzdynai, armatūra, izoliacija	LS 2.2	256,53
2.3.	Individualūs reguliatoriai ir šilumos kiekio dalikliai (skaitikliai)	LS 2.3
2.4.	Kita	LS 2.4
Iš viso šildymo sistemai SŠsmax
3.	Karšto vandens sistemos ir jos komponentų privaloma priežiūra
3.1.	Karšto vandens sistema visumoje	LS 3.1
3.2.	Vamzdynai, armatūra, izoliacija	LS 3.2
3.3.	Kita	LS 3.1
Iš viso karšto vandens sistemai SKvsmax
Iš viso sistemai Smax = SŠpmax + SŠsmax + SKvsmax

______________“

6. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja euro įvedimo Lietuvos Respublikoje dieną.

Komisijos pirmininko pavaduotojas,

laikinai vykdantis Komisijos pirmininko funkcijas	Darius Biekša