JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) TARIFŲ PATVIRTINIMO

2022 m. sausio 27 d. Nr. T2-20

Jurbarkas

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnio 7 dalies 4 punktu, Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2003 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3-54 „Dėl Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodikos patvirtinimo“ bei atsižvelgdama į UAB „Jurbarko komunalininkas“ 2022 m. sausio 10 d. raštą Nr. 10-44 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ šildymo ir karšto vandens tiekimo sistemų priežiūros mokesčio tarifų tvirtinimo“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1.	Patvirtinti UAB „Jurbarko komunalininkas“ daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifus (be PVM) (pridedama).

2.	Pripažinti netekusiu galios Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 18 d. sprendimą Nr. T2-371 „Dėl UAB „Jurbarko komunalininkas“ daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) tarifų patvirtinimo“.

3.	Nustatyti, kad šis sprendimas įsigalioja 2022 m. vasario 1 d.

4.	Paskelbti šį sprendimą teisės aktų registre ir Jurbarko rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Savivaldybės meras	Skirmantas Mockevičius

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-20

1 priedas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILUMOS PUNKTO PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO)

UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ TARIFAI (BE PVM)

Pastato bendrasis plotas (kv. m)	Koeficiento K1² reikšmė	Šildymo ir (ar) karšto vandens sistemų eksploatavimo laikas po įrengimo ar atnaujinimo (metais)	Koeficiento K2³ reikšmė	Tarifas (Eur/m²) be PVM nuo 2022-01-01

Priklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuotas šilumos punktas	Nepriklausomo jungimo šildymo sistemos ir karšto vandens ruošimo automatizuotas šilumos punktas	Priklausomo jungimo šildymo sistemos automatizuotas šilumos punktas be karšto vandens tiekimo sistemos
iki 1000	1,2	iki 3	0,8	0,0357	0,0409	0,0251

3–10	0,9	0,0402	0,0461	0,0284

10–20	1	0,0446	0,0511	0,0315

20–30*	1,1	0,0491	0,0562	0,0348

per 30*	1,2	0,0535	0,0613	0,0378
1001–2000	1,1	iki 3	0,8	0,0327	0,0375	0,0231

3–10	0,9	0,0368	0,0421	0,0260

10–20	1	0,0409	0,0469	0,0289

20–30*	1,1	0,0450	0,0516	0,0317

per 30*	1,2	0,0491	0,0562	0,0348
2001–3000	1	iki 3	0,8	0,0298	0,0340	0,0210

3–10	0,9	0,0335	0,0384	0,0237

10–20	1	0,0372	0,0421	0,0262

20–30*	1,1	0,0409	0,0469	0,0289

per 30*	1,2	0,0446	0,0511	0,0315
3001–4000	0,9	iki 3	0,8	0,0267	0,0307	0,0189

3–10	0,9	0,0301	0,0345	0,0213

10–20	1	0,0334	0,0384	0,0237

20–30*	1,1	0,0368	0,0421	0,0260

per 30*	1,2	0,0402	0,0461	0,0284

PASTABOS:

1.	Tarifai apskaičiuoti vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-577 patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika ir UAB „Sistela“ rekomendacijomis.

2.	K1– tarifų diferencijavimo pagal pastato plotą koeficientas.

3.	K2 – tarifų diferencijavimo pagal šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laiką po įrengimo ar atnaujinimo koeficientas.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-20

2 priedas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ TARIFAI (BE PVM)

Pastato bendrasis Plotas (kv. m)	Koeficiento K1² reikšmė	Šildymo sistemų eksploatavimo laikas po įrengimo ar atnaujinimo (metais)	Koeficiento K2³ reikšmė	Tarifas (Eur/m²) be PVM nuo 2022-01-01

Vienvamzdė arba dvivamzdė šildymo sistema priežiūra	Vienvamzdė arba dvivamzdė šildymo sistemos su šilumos dalikliais ir termoreguliatoriais priežiūra	Kolektorinė šildymo sistemos su apskaitos spintomis laiptinėse priežiūra
iki 1000	1,2	iki 3	0,8	0,0314	0,0339	0,0305

3–10	0,9	0,0354	0,0382	0,0343

10–20	1	0,0392	0,0424	0,0381

20–30*	1,1	0,0432	0,0468	0,0420

per 30*	1,2	0,0470	0,0510	0,0458
1001–2000	1,1	iki 3	0,8	0,0287	0,0311	0,0280

3–10	0,9	0,0323	0,0351	0,0315

10–20	1	0,0360	0,0390	0,0350

20–30*	1,1	0,0396	0,0428	0,0385

per 30*	1,2	0,0432	0,0468	0,0420
2001–3000	1	iki 3	0,8	0,0262	0,0284	0,0254

3–10	0,9	0,0295	0,0320	0,0286

10–20	1	0,0327	0,0354	0,0317

20–30*	1,1	0,0360	0,0390	0,0350

per 30*	1,2	0,0392	0,0424	0,0381
3001–4000	0,9	iki 3	0,8	0,0236	0,0255	0,0228

3–10	0,9	0,0264	0,0287	0,0257

10–20	1	0,0295	0,0320	0,0286

20–30*	1,1	0,0323	0,0351	0,0315

per 30*	1,2	0,0354	0,0382	0,0343

PASTABOS:

1.	Tarifai apskaičiuoti vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-577 patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika ir UAB „Sistela“ rekomendacijomis.

2.	K1– tarifų diferencijavimo pagal pastato plotą koeficientas.

3.	K2 – tarifų diferencijavimo pagal šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laiką po įrengimo ar atnaujinimo koeficientas.

Jurbarko rajono savivaldybės tarybos

2022 m. sausio 27 d. sprendimo Nr. T2-20

3 priedas

DAUGIABUČIŲ NAMŲ KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ PRIEŽIŪROS

(EKSPLOATAVIMO) UAB „JURBARKO KOMUNALININKAS“ TARIFAI (BE PVM)

Pastato bendrasis plotas (kv. m)	Koeficiento K1² reikšmė	Šildymo sistemų eksploatavimo laikas po įrengimo ar atnaujinimo (metais)	Koeficiento K2³ reikšmė	Tarifas (Eur/m²) be PVM nuo 2022-01-01

Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai bendri) priežiūra	Karšto vandens tiekimo sistemos su vandens cirkuliacija (virtuvės ir vonios stovai atskiri) priežiūra	Karšto vandens tiekimo sistemos be vandens cirkuliacijos stovuose priežiūra
iki 1000	1,2	iki 3	0,8	0,0126	0,0161	0,0070

3–10	0,9	0,0142	0,0180	0,0078

10–20	1	0,0158	0,0201	0,0088

20–30*	1,1	0,0173	0,0221	0,0096

per 30*	1,2	0,0189	0,0242	0,0105
1001–2000	1,1	iki 3	0,8	0,0115	0,0147	0,0064

3–10	0,9	0,0130	0,0166	0,0072

10–20	1	0,0144	0,0184	0,0081

20–30*	1,1	0,0159	0,0202	0,0088

per 30*	1,2	0,0173	0,0221	0,0096
2001–3000	1	iki 3	0,8	0,0105	0,0133	0,0058

3–10	0,9	0,0118	0,0150	0,0065

10–20	1	0,0131	0,0167	0,0072

20–30*	1,1	0,0144	0,0184	0,0080

per 30*	1,2	0,0158	0,0201	0,0088
3001–4000	0,9	iki 3	0,8	0,095	0,0121	0,0053

3–10	0,9	0,0106	0,0136	0,0059

10–20	1	0,0118	0,0150	0,0065

20–30*	1,1	0,0130	0,0166	0,0072

per 30*	1,2	0,0142	0,0180	0,0078

PASTABOS:

1.	Tarifai apskaičiuoti vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2015 m. spalio 30 d. nutarimu Nr. O3-577 patvirtinta daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) maksimalių tarifų nustatymo metodika ir UAB „Sistela“ rekomendacijomis.

2.	K1– tarifų diferencijavimo pagal pastato plotą koeficientas.

3.	K2 – tarifų diferencijavimo pagal šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo laiką po įrengimo ar atnaujinimo koeficientas.