LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

lietuvos respublikos sveikatos APSAUGOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymO Nr. A1-55/V-91 „DĖL DARBUOTOJŲ APSAUGOS NUO vibracijos KELIAMOS RIZIKOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2014 m. Nr.

Vilnius

1. Pakeičiame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. kovo 2 d. įsakymą Nr. A1-55/V-91 „Dėl Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 41-1350):

1.1. Pakeičiame preambulę ir ją išdėstome taip:

„Siekdami gerinti darbuotojų saugą ir sveikatą ir įgyvendindami 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/44/EB „Dėl dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams“ (šešioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 235), nuostatas:“.

1.2. Pakeičiame šiuo įsakymu patvirtintus Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatus:

1.2.1. Pakeičiame 4 punktą ir jį išdėstome taip:

„4. Nuostatai parengti vadovaujantis 2002 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/44/EB „Dėl dėl būtiniausių sveikatos ir saugos reikalavimų, susijusių su fizinių veiksnių (vibracijos) keliama rizika darbuotojams“(šešioliktoji atskira Direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 4 tomas, p. 235), nuostatomis.“

1.2.2. Pakeičiame 6 punktą ir jį išdėstome taip:

„6. Kitos šių nuostatų sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekso (Žin., 2002, Nr. 64-2569), ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo (Žin., 2003, Nr. 70-3170 ir Lietuvos Respublikos profesinės sveikatos priežiūros įstatymo (Žin., 1999, Nr. 32-902) sąvokas.“

1.2.3. Pakeičiame 12 punktą ir jį išdėstome taip:

„12. Darbdaviui atstovaujantis asmuo (toliau – įmonės vadovas) ar jo pavedimu darbdavio įgaliotas asmuo darbuotojų saugai ir sveikatai, įgyvendindamas darbdavio pareigą sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais, vadovaudamasis Profesinės rizikos vertinimo bendraisiais nuostatais, patvirtintais socialinės apsaugos ir darbo ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. A-159/V-612 (Žin., 2003, Nr. 100-4504), 2012 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. A1-457/V-961 „Dėl Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Profesinės rizikos vertinimo bendrieji nuostatai), organizuoja profesinės rizikos vertinimą ir, jei reikia, darbuotojus veikiančios mechaninės vibracijos verčių (nuostatų 7 ir 9 punktai) matavimus, kaip nurodyta nuostatų 1 ir 2 prieduose.“

1.2.4. Pakeičiame 14 punktą ir jį išdėstome taip:

„14. Nuostatų 12 punkte nurodytą darbo priemonių vertinimą ir vibracijos matavimą atitinkamu dažnumu turi būti pavedama atlikti akredituotoms arba teisės aktų nustatyta tvarka atestuotoms įstaigoms. rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms, atitinkančioms Kompetencijos reikalavimų rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. A1-224/V-796 „Dėl Kompetencijos reikalavimų rizikos veiksnių tyrimo įstaigoms aprašo tvirtinimo“, nustatytus reikalavimus. Įvertinus ir (ar) išmatavus mechaninės vibracijos veikimo vertes, gauti duomenys įrašomi į įmonės pasirinktos formos rizikos įvertinimo dokumentą arba Profesinės rizikos nustatymo įvertinimo kortelę (Profesinės rizikos vertinimo bendrųjų nuostatų 1 2 priedas), kuri išsaugoma, kad vėliau duomenis būtų galima būtų patikrinti ar palyginti.“

1.2.5. Pakeičiame 1 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

„1.1. Rankas veikiančios vibracijos veikimo vertė įvertinama apskaičiuojant nustatant kasdienio vibracijos veikimo vertę aštuonių valandų darbo laiko trukmei A(8). Ši vertė išreiškiama trijose statmenose ahwx, ahwy ir ahwz x, y ir z ašyse nustatytų svertinių dažninių efektinio vidurkio (rms) dažninio pagreičių verčių kvadratų sumos kvadratine šaknimi (bendrąja vidutine kvadratine verte), apskaičiuojant bendrųjų dažninių svertinių pagreičių verčių kvadratų sumos kvadratinę šaknį (bendrąją vidutinę kvadratinę vertę, kaip tai nurodyta LST EN ISO 5349-1:2002 LST EN ISO 5349-1:2004 4, 5 skyriuose ir A priede).“

1.2.6. Pakeičiame 2 priedo 1.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

„1.1. Vibracijos veikimo vertė įvertinama apskaičiuojant nustatant kasdienę vibracijos veikimo vertę A(8) aštuonių valandų darbo laiko trukmei. Ši vertė išreiškiama per 8 valandų tarpsnį pagreičiu kaip svertinio dažninio efektinio vidurkio pagreičio, nustatyto trijose statmenose ašyse (1,4ax, 1,4awy, awz sėdinčiam, stovinčiam darbuotojui), didžiausiąja efektinio vidurkio (rms) verte arba, apskaičiuojant bendrųjų dažninių svertinių pagreičių verčių (1,4awx, 1,4awy ir awz; sėdinčio arba stovinčio darbuotojo atžvilgiu) kvadratų sumos kvadratinę šaknį (bendrąją vidutinę kvadratinę vertę) arba vibracijos dozės vertę ( didžiausiąja vibracijos dozės verte (VDV) (kaip nurodyta ISO 2631-1:1997 LST ISO 2631-1:2004 5, 6 ir 7 skyriuose, A ir B prieduose).“

1.2.7. Pakeičiame 3 priedą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. gegužės 1 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministras

Sveikatos apsaugos ministras

Darbuotojų apsaugos nuo vibracijos keliamos rizikos nuostatų

3 priedas

TERMINAI, JŲ APIBRĖŽIMAI, SIMBOLIAI IR TAIKYMO PAVYZDŽIAI

Kasdienio veikimo vertė – bendroji kasdienio vibracijos veikimo vertė per 8 valandų darbo laiko trukmę, išreikiama vibracijos svertinėmis dažninėmis efektinio vidurkio (vidutinio kvadratinio – rms) pagreičio vertėmis, ir nustatoma taip:

čia: awi – svertinis dažninis efektinio vidurkio vibracijos pagreitis i-uoju darbo proceso metu (ar i- oje operacijoje),

Ti – i–ojo laikotarpio (operacijos) trukmė sekundėmis,

T0 – 8 valandų darbo laiko trukmė sekundėmis, lygi 28 800 s.

Kasdienio veikimo vertė darbo procese (operacijoje) – vibracijos veikimo vertė atskiroje darbo operacijoje, išreikšta svertiniu dažniniu efektinio vidurkio vibracijos pagreičiu, perskaičiuotu 8 valandų darbo laiko trukmei taip:

čia: Ti – i-osios operacijos trukmė,

awi – svertinis dažninis efektinio vidurkio vibracijos pagreitis i-uoju darbo proceso metu (ar i- oje operacijoje),

Veikiančios vibracijos dozė (VDV) – visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos dozė 8 valandų darbo laiko trukmei, apskaičiuota pagal atskirais laikotarpiais ar atskirose operacijose nustatytas kasdienio veikimo svertines dažnines efektinio vidurkio pagreičio vertes ir tų laikotarpių trukmes. Vibracijos dozė metrais per sekundę 1,75 laipsniu (m/s1,75) apskaičiuojama taip:

1 pavyzdys.

Darbuotojas naudoja tris vibraciją sukeliančius įrankius, kurie veikia į jo rankas. Įrankių charakteristikos ir darbo su jais trukmė pateikta lentelėje:

Įrankis	Rankas veikiantis vibracijos pagreitis (awi ), m/s2	Darbo su įrankiu trukmė (Ti ) , val.

1	2,0	1,0

2	3,5	3,0

3	10,0	0,5

Reikia nustatyti, ar neviršijama Ribinė kasdienio veikimo vertė A(8). Skaičiuojame taip:

Išvada: rankas veikiančios vibracijos ribinė kasdienio veikimo vertė (5,0 m/s2) neviršijama, nes nustatytoji vertė yra 3,4 m/s2.

2 pavyzdys.

Reikia nustatyti kasdienio vibracijos veikimo vertę darbo procese (operacijoje), kai sąlygos tos pačios kaip ir 1 pavyzdyje. Skaičiuojame rankas veikiančios vibracijos pagreitį tiems atvejams, kai viršijamas leistinas 2,5 m/s2 pagreitis.

Išvada: rankas veikiančios vibracijos leistinoji (2,5 m/s2) kasdienio veikimo vertė darbo procese (operacijoje) neviršijama nė vienu atveju, tačiau darbo su 3-iuoju įrankiu trukmė turi būti tik iki 0,5 val.

Dažninė svertinė pagreičio vertė – vibracijos pagreičio vertė aw, apibūdinanti skirtingo vibracijos dažnio įtaką žmogaus organizmui ir apskaičiuojama:

čia: Wi – sverties koeficientas, taikomas n dažnių juostai (1/3 ar 1/1 oktavos pločio);

ai – išmatuotoji vibracijos pagreičio n-oje dažnių juostoje vidutinė kvadratinė (kartais vadinama efektine ir naudojamos santrumpos v.k.v. ar angliškai rms) vertė, m/s2 .

Bendroji dažninė svertinė pagreičio vertė − dažninių svertinių pagreičių verčių, nustatytų trijose statmenose ašyse (x, y ir z), kvadratų sumos šaknis, apskaičiuojama:

čia: awx, awy, awz – dažninės svertinės pagreičio vertės atitinkamai x, y ir z ašių kryptimis, m/s2;

kx, ky, kz – dauginimo koeficientai, įvertinantys skirtingą vibracijos žalą žmogaus sveikatai dėl veikimo krypties. Rankas veikiančios vibracijos atveju kx, ky, kz priimta prilyginti 1,0. Visą kūną veikiančios vibracijos atveju – atitinkamai 1,4; 1,4 ir 1,0.

Kasdienio veikimo vertė darbo procese (operacijoje) – bendroji kasdienio vibracijos veikimo darbo procese (operacijoje) vertė per 8 valandų darbo laiko trukmę.

Jei pamainos metu darbuotojas atlieka vieną operaciją ir jį veikia vienos rūšies vibracija, ši vertė apskaičiuojama:

, m/s2,

čia: awv – bendroji dažninė svertinė pagreičio vertė,

T – darbo laikotarpio (operacijos) trukmė sekundėmis,

T0 – 8 valandų darbo laiko trukmė sekundėmis, lygi 28 800 s.

Kasdienio veikimo vertė – bendroji kasdienio vibracijos veikimo darbo procesuose (operacijose) vertė per 8 valandų darbo laiko trukmę.

Jei darbo pamainos metu darbuotojas atlieka keletą darbo operacijų, kurių metu veikia skirtingų verčių vibracijos, kasdieninio veikimo vertė apskaičiuojama:

, m/s2,

čia: awvi – svertinio pagreičio vertė i-uoju darbo proceso metu (ar i-oje operacijoje),

Ti – darbo i-ojo laikotarpio (operacijos) trukmė sekundėmis;

T0 – 8 valandų darbo laiko trukmė sekundėmis, lygi 28 800 s.

Vibracijos dozės vertė (VDV) – visą žmogaus kūną veikiančios vibracijos dozės vertė per 8 valandų darbo laiko trukmę. Vibracijos dozės vertė naudojama kaip papildoma priemonė visą kūną veikiančiai vibracijai vertinti. Ji naudotina tada, kai vibracija staigiai kinta ar yra smūginio pobūdžio. Ar naudoti vibracijos dozę, sprendžiama pagal didžiausios akimirkinės pagreičio vertės ir šios vertės vertinimo periodu nustatytos bendrosios dažninės svertinės pagreičio vertės santykį. Nustatant VDV, virpesių energijos kiekis integruojamas trumpesniame intervale ir geriau atspindi vibroimpulsų vertes. Vibracijos dozė matuojama metrais per sekundę 1,75 laipsniu (m/s1,75) ir apskaičiuojama taip:

, m/s1,75.

Pavyzdys.

Darbuotojas naudoja tris vibraciją sukeliančius įrankius, kurie veikia jo rankas. Įrankių charakteristikos ir darbo su jais trukmė pateikta lentelėje:

Įrankis	Rankas veikiantis vibracijos pagreitis (awi ), m/s2	Darbo su įrankiu trukmė (Ti ), val.
1	2,0	1,0
2	3,5	3,0
3	10,0	0,5

Reikia nustatyti, ar neviršijama ribinė kasdienio veikimo vertė A(8). Skaičiuojame taip:

Išvada: rankas veikiančios vibracijos ribinė kasdienio veikimo vertė (5,0 m/s2) neviršijama, nes nustatytoji vertė yra 3,4 m/s2.

Skaičiuojame rankas veikiančios vibracijos pagreitį tiems atvejams, kai viršijamas leistinas 2,5 m/s2 pagreitis:

m/s2,

m/s2,

m/s2.

Galima darbo trukmė, dirbant su vibruojančiais įrankiais:

Kasdienio veikimo vertė darbo procese m/s2	Veikimo trukmė T

0,1 h	0,2 h	0,5 h	1 h	2 h	3 h	4 h	5 h	6 h	8 h

6 min	12 min	30 min	60 min	120 min	180 min	240 min	300 min	360 min	480 min
2,5	1	3	6	13	25	38	50	63	75	100
3	2	4	9	18	36	54	72	90	108	144
3,5	2	5	12	25	49	74	98	123	147	196
4	3	6	16	32	64	96	128	160	192	256
4,5	4	8	20	41	81	122	162	203	243	324
5	5	10	25	50	100	150	200	250	300	400
5,5	6	12	30	61	121	182	242	303	363	484
6	7	14	36	72	144	216	288	360	432	576
6,5	8	17	42	85	169	254	338	423	507	676
7	10	20	49	98	196	294	392	490	588	784
7,5	11	23	56	113	225	338	450	563	675	900
8	13	26	64	128	256	384	512	640	768	1024
8,5	14	29	72	145	289	434	578	723	867	1156
9	16	32	81	162	324	486	648	810	972	1296
9,5	18	36	90	181	361	542	722	903	1083	1444
10	20	40	100	200	400	600	800	1000	1200	1600
10,5	22	44	110	221	441	662	882	1103	1323	1764
11	24	48	121	242	484	726	968	1210	1452	1936
11,5	26	53	132	265	529	794	1058	1323	1587	2116
12	29	58	144	288	576	864	1152	1440	1728	2304
12,5	31	63	156	313	625	938	1250	1563	1875	2500
13	34	68	169	338	676	1014	1352	1690	2028	2704
13,5	36	73	182	365	729	1094	1458	1823	2187	2916
14	39	78	196	392	784	1176	1568	1960	2352	3136
14,5	42	84	210	421	841	1262	1682	2103	2523	3364
15	45	90	225	450	900	1350	1800	2250	2700	3600
15,5	48	96	240	481	961	1442	1922	2403	2883	3844
16	51	102	256	512	1024	1536	2048	2560	3072	4096
16,5	54	109	272	545	1089	1634	2178	2723	3267	4356
17	58	116	289	578	1156	1734	2312	2890	3468	4624
17,5	61	123	306	613	1225	1838	2450	3063	3675	4900
18	65	130	324	648	1296	1944	2592	3240	3888	5184
18,5	68	137	342	685	1369	2054	2738	3423	4107	5476
19	72	144	361	722	1444	2166	2888	3610	4332	5776
19,5	76	152	380	761	1521	2282	3042	3803	4563	6084
20	80	160	400	800	1600	2400	3200	4000	4800	6400

Išvada: rankas veikiančios vibracijos leistinoji (2,5 m/s2) kasdienio veikimo vertė darbo procese (operacijoje) neviršijama nė vienu atveju, tačiau darbo su 3-iuoju įrankiu trukmė turi būti tik iki 0,5 val.