

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2016 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-713 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ KLASIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

202  m.                         d. Nr. 
Vilnius


. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymą Nr. D1 713 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

„LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.03:2017 „STATINIŲ IR PATALPŲ KLASIFIKAVIMAS“ PATVIRTINIMO

. T v i r t i n u statybos techninį reglamentą STR 1.01.03:2017 „Statinių ir patalpų klasifikavimas“ (toliau – Reglamentas, pridedama). 
. N u s t a t a u, kad:
. Šis įsakymas įsigalioja 2024 m. lapkričio 4 d.
. Reglamento nuostatos taikomos pastatams, kurių statybos ir (ar) rekonstravimo, ir (ar) remonto, pastato ir (ar) patalpų paskirties keitimo projektai ar statybos darbai (kai projektas  neprivalomas) pradėti rengti nuo šio įsakymo įsigaliojimo dienos.
. Statiniams, kuriems iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos išduoti statybą leidžiantys dokumentai, specialieji reikalavimai statybos užbaigimo procedūros atliekamos ir statinys įregistruojamas Nekilnojamojo turto kadastro registre pagal statinių ir patalpų pagrindinės naudojimo paskirties, įrašytos Nekilnojamojo turto kadastre, galiojusį teisinį reglamentavimą. 
. Esami pastatai, taip pat pastatai, kurių statybai iki šio įsakymo įsigaliojimo dienos išduoti statybą leidžiantys dokumentai ar specialieji reikalavimai projektavimui, užbaigus jų statybą laikomi vienos paskirties (monofunkciniais) pastatais, kol pastato rekonstravimo, remonto, patalpų paskirties keitimo metu nekeičiamas pastato pagrindinės paskirties plotas.
. Esamų statinių, patalpų paskirties, pastatų tipų įrašai, neatitinkantys Reglamentu nustatytos klasifikacijos, Nekilnojamojo turto kadastro registre turi būti pakeisti iki šio Įsakymo įsigaliojimo dienos.


Aplinkos ministras	











PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 
202  m.                   d. įsakymu Nr. 

STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1.01.03:2017 
„STATINIŲ IR PATALPŲ KLASIFIKAVIMAS“ 

 SKYRIUS


. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato:
. pastatų ir patalpų, suformuotų atskirais nekilnojamojo turto objektais, inžinerinių statinių klasifikavimą pagal jų naudojimo paskirtį; 
. ypatingųjų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą, ypatingiesiems statiniams priskirtų pastatų ir inžinerinių statinių požymius ir techninius parametrus; 
. nesudėtingųjų statinių sąrašą, nesudėtingiesiems statiniams priskirtų pastatų ir inžinerinių statinių požymius ir techninius parametrus.
. Statiniai, atsižvelgiant į galimą žalą jų avarijos atveju, skirstomi į nesudėtinguosius, neypatinguosius ir ypatinguosius statinius. Šis reglamentas nenustato statinių priskyrimo neypatingiesiems statiniams reikalavimų. Statiniai priskiriami neypatingiesiems statiniams vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 2 straipsnio 28 dalimi. 

 SKYRIUS


. Reglamente pateikiamos nuorodos į šiuos dokumentus:
. Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą;
. Lietuvos Respublikos vidaus vandenų transporto kodeksą;
. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą;
. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymą;
. Lietuvos Respublikos turizmo įstatymą;
. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą;
. Lietuvos Respublikos geležinkelių transporto kodeksą;
. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą;
. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą;
. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą;
. Lietuvos Respublikos vandens įstatymą;
. Lietuvos Respublikos Klaipėdos valstybinio jūrų uosto įstatymą;
. Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymą;
. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymą; 
. Lietuvos Respublikos sodininkų bendrijų įstatymą;
. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą;
. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos įstatymą;
. Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą;
. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą; 
. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymą;
. Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymą;
. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymą; 
. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą;
. Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymą;
. Lietuvos Respublikos žemės įstatymą; 
. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimą Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“;
. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“;
. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimą Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojingųjų medžiagų ir mišinių sąrašo, jų kvalifikacinių kiekių nustatymo ir cheminių medžiagų bei mišinių priskyrimo pavojingosioms medžiagoms kriterijų aprašo patvirtinimo“;
. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
. Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. 4-331 „Dėl Suskystintų naftos dujų sistemų eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;
. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. liepos 14 d. įsakymą Nr. D1-367/3D-342 „Dėl Mėšlo ir srutų tvarkymo aplinkosaugos reikalavimų aprašo patvirtinimo“;
. kelių techninį reglamentą KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-11/3-3 „Dėl kelių techninio reglamento KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“ patvirtinimo“;
. statybos techninį reglamentą STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ patvirtinimo“;
. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2016 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. 1-162 „Dėl Skirstomųjų dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;
. statybos techninį reglamentą STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtinimo“;
. statybos techninį reglamentą STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. D1-83 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.08:2012 „Automobilių saugyklų projektavimas“ patvirtinimo“;
. statybos techninį reglamentą STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinimo pakeitimo“;
. statybos techninį reglamentą STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtintą 2001 m. birželio 23 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 319 „Dėl STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ patvirtinimo;
. statybos techninį reglamentą STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintą 2004 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo“;
. Degalinių įrengimo ir  eksploatavimo taisykles, patvirtintas 2009 m. balandžio 16 d. Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Degalinių įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“; 
. statybos techninį reglamentą STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymu Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;
. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2001 m. rugsėjo 26 d. įsakymą Nr. 124 „Dėl Įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“;
. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2020 m. balandžio 23 d. įsakymą Nr. EV-108 „Dėl Registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių valstybės registre, nurodant jų parametrus, sąrašo-klasifikatoriaus patvirtinimo“;
. Slėginių įrenginių techninį reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“;
. Lietuvos standartą LST EN 1991-1-7:2006 „Eurokodas 1. Poveikiai konstrukcijoms. 1−7 dalys. Bendrieji poveikiai. Ypatingieji poveikiai“;
. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. sausio 20 d. įsakymas Nr. 3D-37/D1-40 „Dėl Žemės naudojimo būdų turinio aprašo patvirtinimo“.

 SKYRIUS


. Kitos Reglamente vartojamos sąvokos atitinka   3.2−3.41 papunkčiuose išvardytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas. Reglamente vartojamos sąvokos:
. Elingas – konstrukciškai su krantu sujungtas vieno aukšto statinys be pastogės patalpų (mansardos, mezonino) vidaus vandenų uosto, prieplaukos teritorijoje ar akvatorijoje, skirtas laivams, jachtoms, valtims iškelti iš vandens, laikyti ir remontuoti. Elinge gali būti projektuojamos ir įrengiamos tik laivų, jachtų, valčių laikymo, remonto, persirengimo, tualeto ir dušo patalpos.
. Energetikos pastatai:
. Energijos gavybos ir gamybos pastatai – įvairių tipų elektrinių, katilinių, naftos perdirbimo ir kiti gamybiniai pastatai skirti energijos ar energijos išteklių gavybai, gamybai, perdirbimui; 
. Energijos perdavimui ar skirstymui naudojami pastatai – pastatai, kuriuose įrengti gamtinių dujų slėgio reguliavimo įrenginiai, apskaitos, valymo, odoravimo, pašildymo įrenginiai ir/ar kompresoriai, transformatorinės, transformatorių pastotės, skirstomieji punktai, srovės keitikliai, kitų rūšių energijos perdavimui ar skirstymui skirti pastatai; 
. Garažas – patalpa ar atskiras pastatas, skirtas transporto priemonėms laikyti ir (ar) remontuoti; 
. Statinio priklausiniai – savarankiški prie pagrindinio statinio priskirti statiniai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu statiniu. Dviejų ar daugiau statinių sujungimas nedaro nė vieno iš tokių statinių kito priklausiniu, jeigu nėra priklausiniams būdingų požymių [3.1];
. Atraminė sienelė – inžinerinis statinys, kuriuo sulaikomas už jo esantis gruntas, kad negriūtų ar nešliaužtų;
. Stoginė – žmonėms ar daiktams pridengti nuo kritulių ir saulės skirtas inžinerinis statinys, kurį sudaro stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų). Stoginė gali būti atskiras statinys ar kito statinio priestatas; 
. Vėjo elektrinė – elektros energijos gamintojo nuosavybės ar kita teise valdomas energetikos objektas elektros energijai iš vėjo energijos gaminti, susidedantis iš vieno ar daugiau tarpusavyje technologiškai susijusių elektros energiją generuojančių įrenginių.
Vėjo elektrinės, kaip inžinerinio statinio, aukštis matuojamas nuo žemės paviršiaus iki vėjo elektrinės konstrukcijos (bokšto ar stiebo) aukščiausio taško (neįskaičiuojant vėjo elektrinės gondolos, sparnuotės aukščio).
. Kietojo kuro sandėlis – pastatas ar patalpa kietajam kurui (malkoms, anglims, durpėms ir kt.) laikyti.
. Automatizuotų sandėliavimo sistemų statinys – inžinerinis statinys, naudojamas produkcijai laikyti ir saugoti, kuriame sandėliavimo procesai vyksta automatiškai, naudojant įvairius įrenginius, kuriame nedirba ir į kurį negali patekti žmonės, išskyrus atliekančius statinio naudojimo priežiūros ir remonto, įrangos techninės priežiūros ir remonto darbus;
 Butas – atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu suformuota, nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų sienomis ir perdangomis (denginiu) atskirta pastato dalis, kurią sudaro vienas ar keli gyvenamieji kambariai ir kitos patalpos (butų pagalbinės, garažo, rūsio patalpos), turinti atskirą išėjimą į lauką arba į bendro naudojimo patalpas;
 Blokuoti (sublokuoti) pastatai – keli pastatai, turintys visus elementus, būtinus kiekvieno iš jų kaip savarankiško pastato funkcionavimui, turintys sąlytį su kitu pastatu (-ais) per vieną ar kelias išorines sienas. Kiekvienas blokuotų pastatų privalo turėti jo naudojimui skirtą žemės sklypą ar sklypo dalį. 

 SKYRIUS


 SKIRSNIS


. Statiniai pagal pobūdį skirstomi į pastatus ir inžinerinius statinius [3.3].
. Pastatai pagal paskirtį skirstomi į dvi paskirčių grupes [3.26]:
. gyvenamosios paskirties;
.  negyvenamosios paskirties.
. Pastatas priskiriamas vienai ar kitai paskirties grupei, jeigu jo visas bendrasis plotas arba didžiausioji jo dalis naudojama tai paskirčiai.
. Pastatų paskirtis sudaro joms priskirti pastatų tipai. Pastatų klasifikavimas pagal paskirtis ir tipus pateiktas Reglamento 1 priede.
. Kai pastatą sudaro įvairių paskirčių patalpos, suformuotos ar numatomos suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, pastato paskirtis nustatoma tokia tvarka: pirmiausia, nustatoma pastato paskirties grupė pagal didžiausią tai paskirčių grupei priskirtų patalpų paskirčių, suformuotų ar numatomų suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, suminį bendrąjį plotą. Tada nustatoma pastato paskirtis pagal didžiausią visų tos pačios paskirties patalpų tipų, suformuotų ar numatomų suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, bendrąjį suminį plotą. Nustačius pastato paskirtį, nustatomas pastato tipas pagal visų to paties patalpų tipų, suformuotų ar numatomų suformuoti atskirais nekilnojamojo turto objektais, bendrąjį suminį plotą. Butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančios pastato bendro naudojimo patalpos nustatant pastato paskirčių grupę, paskirtį ir tipą nėra vertinamos.
. Pastato paskirties keitimu laikomas atvejis, kai keičiama pastato paskirtis, įvardinta Reglamento 1 priede pateiktoje lentelėje, tačiau ne tuo atveju, kai tarpusavyje keičiami tai pačiai pastato paskirčiai priskirti pastatų tipai.
. Pastatai pagal pastate suformuotų ar numatomų suformuoti nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) paskirčių sudėtį ir jų užimamo bendro ploto santykį skirstomi į:
. vienos paskirties (monofunkcinius);
. mišrius (polifunkcinius).
. Pastatas yra vienos paskirties, jeigu jo visas bendras plotas arba didžiausia jo dalis (nevertinant butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančių pastato bendro naudojimo patalpų) naudojama vienai paskirčiai – t. y. vienos paskirties pastate ne daugiau kaip 1/5 pastato bendro plotosudarančios patalpos arba tik pirmajame pastato aukšte esančios patalpos gali būti suformuotos atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais ir naudojamos kitai paskirčiai nei likusi pastato dalis. Kitais atvejais pastatas priskiriamas mišriems pastatams (išskyrus atvejus, kai pagal šio reglamento 1 priedo reikalavimus pastate atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuoti patalpas draudžiama arba ribojamas galimas jų skaičius). 
. Patalpos pagal paskirtį skirstomi į dvi paskirčių grupes [3.26]:
. gyvenamosios paskirties;
. negyvenamosios paskirties.
. Patalpų paskirtis sudaro joms priskirti patalpų tipai. Patalpų paskirtys ir jų tipai, kurias pastate galima suformuoti atskiru nekilnojamojo turto kadastro vienetu, sąrašas pateiktas Reglamento 2 priede. 
. Patalpos paskirties keitimu laikoma, kai keičiama patalpos paskirtis, nurodyta Reglamento 2 priede , išskyrus atvejus, kai tarpusavyje keičiami tai pačiai patalpų paskirčiai priskirti patalpų tipai.
. Įvairių paskirčių pastatai, patalpos, formuojamos ar planuojamos suformuoti atskirais nekilnojamaisiais kadastro objektais, turi atitikti normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų, kitų teisės aktų joms nustatytus reikalavimus. 
. Vienos paskirties pastato statyba turi būti numatyta kompleksinio teritorijų planavimo dokumente, pastato paskirtis turi atitikti žemės sklypui nustatytą žemės sklypo naudojimo būdo turinį.
. Mišraus (polifunkcinio) pastato statyba galimybė turi būti numatyta vietovės lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumente, mišriame pastate atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamų patalpų paskirtis turi atitikti žemės sklypui nustatytų žemės sklypų naudojimo būdų turinį.
. Gyvenamosios paskirties patalpų grupės patalpos nuo negyvenamosios paskirties patalpų grupės patalpų turi būti atskirtos atitvaromis, turi turėti atskirus įėjimus ir atskirtas inžinerines sistemas. 
. Mišriam pastatui taikomi jame esančių patalpų tipams teisės aktais nustatyti esminiai gaisrinės saugos, higienos, triukšmo ir kiti reikalavimai, o žemės sklypui, kuriame statomas mišrus pastatas, taikomi reikalavimai proporcingai išpildant (tačiau išlaikant minimalias atitinkamoms paskirtims ar tipams reglamentuotas normas) visoms mišriame pastate esančioms patalpų paskirtims nustatytus reikalavimus (vaikų žaidimo, poilsio aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kt.). Tuo atveju, jei atitinkami reikalavimai negali būti išskaičiuojami atskirai pagal mišriame pastate planuojamų patalpų paskirtį ar tipą, tokiam mišrios paskirties pastato žemės sklypui turi būti taikomas griežtesnes normas nustatantis reglamentavimas (pvz. privaloma želdynų norma). 
. Inžinerinių statinių klasifikavimas pagal paskirtis pateiktas Reglamento 3 priede.


 SKYRIUS


 SKIRSNIS


.Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami statiniai, kaip nustatyta Statybos įstatymo [3.3] 2 straipsnio 20 dalyje.
. Ypatingojo statinio kategoriją pagal Reglamento 13 punkte ir 4 priede pateiktus požymius ir techninius parametrus nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas.

 SKYRIUS

 SKIRSNIS



. Nesudėtingieji statiniai skirstomi į šias grupes:
. I grupės nesudėtingieji statiniai;
. II grupės nesudėtingieji statiniai.
. Objektai laikomi nesudėtingaisiais statiniais, jei jie atitinka Statybos įstatyme [3.3] įtvirtintą sąvoką.
. Nesudėtingieji statiniai valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervatuose turi atitikti specialiuosius projektavimo ir statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose ir saugomų teritorijų regioniniuose architektūriniuose reglamentuose [3.13].
. Objektai, kurių statinio matmenų įvertinimo koeficientas K < 10, nelaikomi nesudėtingaisiais statiniais ir jiems netaikomi Statybos įstatymo [3.3] reikalavimai. Statinio matmenų įvertinimo koeficientas K apskaičiuojamas pagal Reglamento 5 priedo 2 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 2 punkte pateiktą formulę.
. Nesudėtinguosiuose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m.
. Nesudėtingojo statinio kategoriją ir grupę pagal Reglamento 15 – 16 punktuose ir  5 priedo 1 ir 2 lentelėse pateiktus požymius ir techninius parametrus nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas, o jeigu statinio projektas ir (ar) statybos leidimas tokio pastato statybai nėra privalomas – statinio kadastrinius matavimus atliekantis matininkas.


 SKYRIUS


. Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.


_________________



STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
1 priedas



 lentelė
Eil. Nr.	Paskirtis	Pastatų tipai (pavadinimai)	Pastatų paskirties paaiškinimas
	Gyvenamųjų pastatų paskirčių grupė
1.	Vienbučių – dvibučių		1.1. Vienbučiai pastatai	Pastatai, kuriuose įrengtos gyvenamosios patalpos (kambariai) ir pagalbinės patalpos, garažo, rūsio patalpos. Pastatas formuojamas kaip vienas Nekilnojamojo turto kadastro objektas (statinys), atskirais Nekilnojamojo turto kadastro objektais (patalpomis) negali būti skaidomas.
		1.2. Dvibučiai pastatai 	Pastatai, kuriuos sudaro du butai, butų pagalbinės, garažo, rūsio patalpos ir pagal poreikį – bendro naudojimo patalpos. 	Pastatas formuojamas kaip vienas Nekilnojamojo turto kadastro objektas (pastatas), kuriame atskirais Nekilnojamojo turto kadastro objektais formuojamos dvi patalpos (butai). Į daugiau atskirų nekilnojamojo turto kadastro objektų (patalpų) negali būti skaidomas.
2.	Daugiabučių 	2.1. Daugiabučiai pastatai	Pastatai, kuriuos sudaro trys ir daugiau butų ir pagal poreikį bendro naudojimo patalpos. 
3.	Įvairių socialinių grupių	3.1. Įvairių socialinių grupių pastatai	(bendrabučiai, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.)	Pastatai skirti gyventi įvairių socialinių grupių asmenims. 	Pastatas formuojamas kaip vienas Nekilnojamojo turto kadastro objektas (statinys), atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais (patalpomis) negali būti skaidomas. 
Negyvenamųjų pastatų paskirčių grupė
4	Komercinė 	(pastatai, skirti komercinės veiklos vykdymui, išskyrus kitose paskirtyse nurodytuose pastatuose vykdomą komercinę veiklą)	4.1. Trumpalaikio apgyvendinimo pastatai	(viešbučiai, moteliai, hosteliai ir kt.)	Pastatai skirti teikti trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas.	
		4.2. Bendro gyvenimo namai 	Pastatai skirti apgyvendinimo patalpų nuomai. Bendram apgyvendinimo patalpų nuomininkų naudojimui skirtos patalpos turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų pastato bendro ploto.
		4.3. Prekybos pastatai	(parduotuvės,  vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kt.)	Pastatai skirti didmeninei ir mažmeninei prekybai. 
		4.4. Paslaugų pastatai	(pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, –– punktai, automobilių plovyklos, ir kt.)	Pastatai skirti paslaugoms teikti. 
		4.5. Maitinimo pastatai (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kt.)	Pastatai skirti žmonėms maitinti. 
5. 	Administracinė	(negyvenamieji pastatai, skirti viešojo administravimo veiklos vykdymui, taip pat, komercinei veiklai, komercinės veiklos administravimui)	5.1 Administraciniai pastatai	(bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai, verslo centrai, biurai ir kt.)	Pastatai skirti valstybės, ES ir savivaldybės institucijų, kitų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų išlaikomų įstaigų funkcijoms vykdyti, taip pat pastatai skirti veiklos administravimui, skaitmeninės produkcijos kūrimui, skaitmeninėms paslaugoms, konkrečios žemės sklype vykdomos veiklos administravimui ir pan. 
6.	Transporto	6.1. Transporto (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo pastatai, švyturių pastatai, muitinių pastatai ir kt.)	Pastatai transporto tikslams, t. y. susiję su transportavimu, gabenimu, vežimu. 
		6.2. Garažų pastatai 	(automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir panašiai)	Pastatai skirti transporto priemonėms laikyti ir remontuoti, neteikiant paslaugų. 
7.	Pramonės ir sandėliavimo 	7.1. Gamybos, pramonės pastatai	(gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės, gamybinės laboratorijos, skerdyklos, pastatai, kuriuose įrengta technologija uždaru būdu veisti, auginti ir perdirbti vandens organizmus ir kt.)	Pastatai skirti pramoninei gamybai. 
		7.2. Energetikos pastatai 	(įvairių tipų elektrinės, katilinės, transformatorių pastotės, skirstyklos, naftos perdirbimo ir kt.)	Pastatai skirti energijos gamybai, energijos išteklių gavybai, energijos perdirbimui, perdavimui ar skirstymui. 
		7.3. Sandėliavimo pastatai (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)	Pastatai, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojami sandėliuoti. 
8.	Visuomeninė 	8.1. Kultūros pastatai 	(kino teatrai, teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, meno galerijos, archyvai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kt.)	Pastatai skirti kultūros reikmėms.
		8.2. Mokslo pastatai 	(institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, neformaliojo ugdymo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kt.)	Pastatai skirti švietimo ir mokslo, ugdymo reikmėms.
		8.3. Gydymo pastatai	(ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai, veterinarijos gydyklų pastatai ir kt.)	Pastatai skirti gydymo tikslams, t. y. pastatai, kuriuose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms ar gyvūnams. 
		8.4. Sporto pastatai 	(sporto salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kt.)	Pastatai skirti sportuoti, stebėti sporto varžybas.
		8.5. Religiniai pastatai	(bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)	Pastatai skirti religiniams tikslams. 
		8.6. Specialieji pastatai	(krašto apsaugos tikslams skirti pastatai, kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai, slėptuvės ir kt.)	Pastatai skirti specialiesiems tikslams. 
9.	Pagalbinė	9.1. Pagalbinio ūkio pastatai– priklausiniai	(tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės), priedangos ir panašiai)	Pagalbinio ūkio pastatai, tarnaujantys pagrindiniam daiktui. 	Pastatai formuojami kaip vienas Nekilnojamojo turto kadastro objektas (statinys), atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais (patalpomis) negali būti skaidomi, gali būti statomi tik kaip pagrindinio pastato priklausiniai. 	Tokių pastatų statyba ir įregistravimas savarankiškais nekilnojamojo turto kadastro objektais, nesant pagrindinio pastato, negalimi. 
		9.2. Kiti pagalbiniai pastatai
(fortai, bunkeriai, įmonių, įstaigų, teritorijų sargų pastatai, priedangos ir pan.)	Pastatai, kurių negalima priskirti kitai konkrečiai paskirčiai.
10.	Žemės ūkio	10.1. Pastatai gyvūnams auginti	(kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės, žuvų auginimo baseinai (patalpose) ir kt.)	Pastatai skirti gyvūnams auginti. 
		10.2. Pastatai žemės ūkio produkcijai tvarkyti	(svirnai, daržinės, angarai, garažai ir kt.)	Pastatai skirti žemės ūkiui, pradiniam jo produkcijos tvarkymui. Pastatai formuojami kaip vienas Nekilnojamojo turto kadastro objektas (statinys), atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais (patalpomis) negali būti skaidomas.
		10.3. Pastatai augalams auginti	(šiltnamiai, oranžerijos, žiemos sodai ir kt.)	Pastatai skirti augalams auginti. 
		10.4. Mėgėjų sodų pastatai 	(sodo namai)		Mėgėjų sodo teritorijoje esantys negyvenamieji pastatai. Atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais (patalpomis) negali būti skaidomi.
11.	Rekreacinė	11.1. Viešieji poilsio pastatai	(viešbučiai, kaimo turizmo pastatai, žvejų, medžiotojų nameliai ir kiti pastatai, naudojami viešai rekreacijai)	Rekreaciniai viešam naudojimui skirti pastatai.	Pastatai formuojami kaip vienas Nekilnojamojo turto kadastro objektas (statinys), atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais (patalpomis) negali būti skaidomi.
		11.2. Asmeninio poilsio pastatai	(poilsio pastatai, vilos, vasarnamiai ir kt.)
	Pastatai skirti asmeninei rekreacijai. 	
12.	Specialiųjų paslaugų	12.1. Specialiųjų paslaugų pastatai (degalinių operatorinės su prekybos sale, autoservisai, laidojimo namai, šarvojimo salės, morgai, krematoriumai, lošimo namai)	Pastatai skirti teikti specialiąsias paslaugas, kuriuose vykdoma veikla gali turėti tiesioginę įtaką gretimoje teritorijoje esantiems kitų paskirčių pastatų naudotojams.


_________________



STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
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 lentelė
Eil. Nr.	Paskirtis	Patalpų tipai (pavadinimai) 	Paskirties paaiškinimas
Gyvenamosios paskirties patalpų grupė
1.	Gyvenamoji	1.1.	 Gyvenamoji (butas)	Atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu suformuota, nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų butų ar negyvenamųjų patalpų sienomis ir perdangomis (denginiu) atskirta pastato dalis, kurią sudaro vienas ar keli gyvenamieji kambariai ir kitos patalpos, turinti  atskirą išėjimą į lauką arba į bendro naudojimo patalpas.
2.	Įvairių socialinių grupių	2.1.	 Įvairių socialinių grupių 	(bendrabučiai, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.)	Atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu suformuota, nuo bendrojo naudojimo patalpų, kitų gyvenamųjų ar negyvenamųjų patalpų sienomis ir perdangomis (denginiu) atskirta pastato dalis, kurią sudaro  vienas ar keli gyvenamieji kambariai ir kitos patalpos, turinti  atskirą išėjimą į lauką arba į bendro naudojimo patalpas.
Negyvenamosios paskirties patalpų grupė
3. 		Komercinė	3.1. Prekybos (parduotuvė, vaistinė, knygynas ir kt.)	Patalpos didmeninei ir mažmeninei prekybai.
		3.2. Viešbučių (viešbutis, motelis, hostelis ir k.t.)	Patalpos skirtos teikti trumpalaikio apgyvendinimo paslaugas. Kiekviena viešbučių patalpa privalo turėti viešbučiui funkcionuoti tipologiškai būtinas pagalbines patalpas, atskirą išėjimą iš pastato.
		3.3. Bendro gyvenimo namų 	Patalpos skirtos apgyvendinimo patalpų nuomai. Šiose patalpose bendram apgyvendinimo patalpų nuomininkų naudojimui skirtos patalpos turi sudaryti ne mažiau kaip 20 procentų bendro gyvenimo namų patalpos bendro ploto. Kiekviena bendro gyvenimo namų patalpa privalo turėti šiam patalpų tipui funkcionuoti būtinas bendras ir pagalbines patalpas, atskirą išėjimą iš pastato.
		3.4. Paslaugų (pirtis, grožio salonas, skalbykla, taisykla, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktas, automobilių plovykla ir k.t.)	Patalpos paslaugoms teikti.
		3.5. Maitinimo (valgykla, restoranas, kavinė, baras ir kt.)	Patalpos žmonėms maitinti.
4. 	Administracinė	4.1. Administracinė (biuras, bankas, administracinės patalpos, paštas, valstybės ir (ar) savivaldybės įstaiga, ambasada, teismas, kitos įstaigų ir organizacijų administracinės patalpos)	Patalpos, skirtos viešojo administravimo veiklos vykdymui, taip pat, komercinei veiklai, komercinės veiklos administravimui.
5. 	Transporto	5.1. Transporto	Patalpos, skirtos transporto tikslams, t. y. susijusios su transportavimu, gabenimu, vežimu.
		5.2. Garažų	Patalpos transporto priemonėms laikyti ir remontuoti, neteikiant paslaugų. Patalpos negali būti registruojamos pagalbinio ūkio paskirties pastatuose.
6.		Pramonės ir sandėliavimo	6.1. Gamybos (gamykla, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo, kalvės, gamybinės laboratorijos, skerdyklos, patalpos veisti, auginti ir perdirbti vandens organizmus, elektrinė, katilinė, transformatorių pastotė, skirstykla, naftos perdirbimo patalpa ir kt.) 	Patalpos gamybai, įskaitant energijos gamybą, skirstymą.
		6.2. Energetikos patalpos	(įvairių tipų elektrinių, katilinių, transformatorių pastočių, skirstyklų, naftos perdirbimo, ir kt. patalpos)	Patalpos skirtos energijos gamybai, energijos išteklių gavybai, energijos perdirbimui, perdavimui ar skirstymui.
		6.3. Sandėliavimo (saugyklos, sandėliai, kitos patalpos, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)	Patalpos, pagal savo tiesioginę paskirtį naudojamos sandėliuoti.
7. 	Visuomeninė	7.1. Kultūros (kino teatras, teatras, kultūros namai, klubas, biblioteka, muziejus, archyvai, parodų centras, planetariumas, radijo ir televizijos patalpos ir kt.)	Patalpos kultūros tikslams. 
		7.2. Mokslo (institutas,  mokslinio tyrimo įstaiga, observatorija, meteorologijos stotis, laboratorija (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinė,  aukštoji mokykla, vaikų darželis, lopšelis ir kt.)	Patalpos švietimo ir mokslo tikslams.
		7.3. Gydymo (ligoninė, klinika, poliklinika, sanatorija, reabilitacijos centras, gydykla, medicininės priežiūros įstaigos slaugos namai, veterinarijos gydykla ir kt.)	Patalpos gydymo tikslams, t. y. patalpos, kuriose teikiama medicininė pagalba ir priežiūra sergantiems žmonėms ar gyvūnams (klinikos, poliklinikos, ligoninės.
		7.4. Sporto (sporto salė, uždari teniso kortai, baseinas, čiuožykla, šaudykla, dengtas stadionas, maniežas ir kt.)	Patalpos sportui.
		7.5. Religinė (bažnyčia, cerkvė, koplyčia, sinagoga, kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)	Patalpos religiniams tikslams.
		7.6. Specialioji (kareivinės, kalėjimas, pataisos darbų kolonija, tardymo izoliatorius, policijos, priešgaisrinei ir gelbėjimo tarnybų patalpos, slėptuvės, pasienio kontrolės punktas ir k. t.).	Patalpos specialiesiems tikslams. 
8. 	Pagalbinė	8.1. Pagalbinio ūkio (rūsiai, sandėliukai, automobilių stovėjimo vietų patalpos ir kt.)	Pagalbinio ūkio patalpos, skirtos aptarnauti kitose pastate esančiose patalpose vykdomą veiklą. *Automobilių stovėjimo vietų patalpa pastate negali būti formuojama ir registruojama atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu, jei šioje patalpoje įrengtos ar planuojamos įrengti pagal statybos techninį normavimą pastatui privalomos automobilių stovėjimo vietos (jos priskiriamos butų ir kitų patalpų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančioms pastato bendro naudojimo patalpoms). 
		8.2. Kita pagalbinė	Šis patalpų tipas skirtas tik esamoms „kitos“ paskirties patalpoms. Naujai formuojamos patalpos šiam patalpų tipui negali būti priskiriamos. 
9. 	Rekreacinė	9.1. Viešo poilsio 	(poilsio patalpos, viešbučiai, apgyvendinimo patalpos, ir kt.)	Patalpos naudojamos viešajai rekreacijai. Naujai formuojamos patalpos šiam patalpų tipui negali būti priskiriamos.
		9.2. Asmeninio poilsio (patalpos asmeniniam poilsiui)	Patalpos skirtos asmeninei rekreacijai. Šio tipo patalpos gali būti formuojamos tik rekreacinės paskirties asmeninio poilsio tipo pastatuose ir mišriuose pastatuose.
10.	Specialiųjų paslaugų	10.1. Specialiųjų paslaugų (autoservisas, laidojimo namai, morgas, lošimo namai, šarvojimo salė)			Patalpos skirtos teikti specialiąsias paslaugas, kuriose vykdoma veikla gali turėti tiesioginę įtaką pastate ar gretimoje teritorijoje esantiems kitų paskirčių pastatų ar patalpų naudotojams.


_______________
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 lentelė
Eil. Nr.	Inžinerinių statinių paskirtis	Inžinerinių statinių tipai (pavadinimai)	Inžinerinių statinių paskirties paaiškinimas
1.	Susiekimo komunikacijų statiniai	1.1. Keliai
(Kelio elementai: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, įvažiavimai (išvažiavimai iš) į šalia kelio esančius žemės sklypus ar teritorijas, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme)	Inžineriniai statiniai, skirti transporto priemonių ir pėsčiųjų eismui. 	
		1.2. Gatvės	Keliai ar jų ruožai, esantys miesto ar kaimo gyvenamosios vietovės teritorijoje, paprastai turintys pavadinimą.
		1.3. Geležinkelio keliai 	(geležinkelio tiltai, viadukai, tuneliai ir pralaidos, iešmai, pervažos, užtveriamieji statiniai, platformos ir kiti inžineriniai statiniai)	Inžinerinis statinys, kurį sudaro žemės sankasa, viršutinė kelio konstrukcija (balasto sluoksnis, pabėgiai, bėgiai) skirtas geležinkelių transportui funkcionuoti.
		1.4. Oro uostų statiniai	(Oro uostų pakilimo, tūpimo, riedėjimo takai, peronai, orlaivių stovėjimo ir specialiosios aikštelės, skrydžių valdymo statiniai, radiotechniniai, elektros apšvietimo, signalinių žiburių ir kiti įrenginiai)	Inžineriniai statiniai skirti oro transportui funkcionuoti.
		1.5. Vandens uostų statiniai 	Vandens uostų krantinės, (dokai, prieplaukų statiniai, molai, atitveriamos dambos, šalivagės ir kiti inžineriniai statiniai)	Inžineriniai statiniai skirti vandens transportui funkcionuoti.
		1.6. Kiti transporto statiniai 
(Tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, kelių pralaidos, lynų keliai, atraminės sienelės, praginos, triukšmą slopinančios sienelės, gyvūnijos atitvarai, platformos, pervažos, užtveriamieji statiniai ir įrenginiai, pridengtos ir požeminės perėjos, (išskyrus nurodytus 1.1 ir 1.3 punktuose) ir kiti, kurie nėra pastatai	Inžineriniai statiniai skirti transportui funkcionuoti,  nepriskirti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 punktuose nurodytoms paskirtims.
2.	Inžineriniai tinklai		2.1. Naftos tinklai 	(magistraliniai naftotiekiai ir produktotiekiai; skirstomieji naftos ir naftos produktų vamzdynai (naftai ar naftos produktams perkrauti ir (ar) transportuoti iki technologinių įrenginių); naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai ir saugyklos, kiti inžineriniai statiniai	Inžineriniai statiniai skirti naftai, jos produktams ir pan. transportuoti, skirstyti ir pan.
		2.2. Dujų tinklai	(magistraliniai dujotiekiai, didesnio kaip 5 bar, bet ne didesnio kaip 16 bar didžiausiojo darbinio slėgio skirstomieji dujotiekiai ir (ar) vartotojo įvadai, suskystintų gamtinių dujų įrenginiai, gamtinių dujų saugyklos, suskystintų naftos dujų sistema, kurią sudaro skirstomieji dujotiekiai, ir kiti inžineriniai statiniai	Inžineriniai statiniai skirti dujoms transportuoti, skirstyti ir pan.
		2.3. Vandentiekio tinklai	(magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai tinklų vamzdynai šaltam ir karštam vandeniui tiekti, arteziniai šuliniai, hidrantai, rezervuarai, vandentiekio bokštai, giluminiai vandentiekio gręžiniai, kurie yra statiniai, kiti inžineriniai statiniai)	Inžineriniai statiniai skirti geriamam, techniniam vandeniui tiekti, skirstyti ir pan.
		2.4. Šilumos tinklai (magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai tinklų vamzdynai šilumai perduoti ir kiti inžineriniai statiniai)	Inžineriniai statiniai skirti šilumai tiekti, skirstyti ir pan. Šilumos perdavimo tinklus sudaro statinių ir įrenginių kompleksas, susidedantis iš vamzdynų, uždaromosios ir reguliuojamosios armatūros, siurblių, kontrolės ir matavimo prietaisų ir kitų elementų, kuriais šilumnešis (termofikacinis vanduo, garas ir panašiai) iš šilumos šaltinio perduodamas ir skirstomas vartotojams.
		2.5. Nuotekų šalinimo tinklai	(nuotekų šalinimo kolektoriai, nuotekų rinktuvai, nuotekų tinklų išvadai), nuotekų slėginiai tinklai, drenažo tinklai ir kiti)	Inžineriniai statiniai skirti nuotekoms surinkti.
		2.6. Elektros tinklai	(perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai	Inžineriniai statiniai skirti elektrai tiekti.
		2.7. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai (kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai)	Inžineriniai statiniai skirti elektroninių ryšių paslaugai teikti.
		2.8. Kiti inžineriniai tinklai 	Kiti nenurodyti inžineriniai tinklai (technologiniai vamzdynai, kolektoriai, apžvalgos kameros ir kiti inžinerinių tinklų statiniai).
3.	Hidrotechniniai statiniai	3.1. Statiniai skirti vandens ištekliams naudoti ir apsaugoti nuo žalingo vandens poveikio	(Užtvankos, dambos, hidroelektrinės, derivacinės elektrinės, hidroakumuliacinės elektrinės, siurblinės, vandens ėmyklos, jūrų ar upių uostų krantinės, dokai, prieplaukos, molai, vandens pralaidos, vandenvietės statiniai, nusodintuvai, kanalai ir jų statiniai, upių vagotvarkos statiniai, krantosaugos statiniai, žuvininkystės statiniai, laivininkystės statiniai, bangolaužiai, akvedukai, diukeriai, bunos, polderiai, žuvų pralaidos, melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti bei aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti ir kiti hidrotechnikos statinių požymius atitinkantys inžineriniai statiniai	Statiniai vandens ištekliams naudoti ir aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti.  
		3.2. Statiniai skirti žemės gelmių ištekliams naudoti ir kt.
(gręžimo, išteklių išgavimo platformos ir kt. )	Jūros naftos ir dujų gavybos statiniai, kiti statiniai ir įrenginiai žemės gelmių ištekliams naudoti.
4.	Sporto inžineriniai statiniai	4.1. Sporto aikštynai 
	Sporto aikštynai, naudojami žaidimams atvirame ore (futbolui, krepšiniui, beisbolui, regbiui, vandens sportui ir panašiai).
		4.2. Lenktynių keliai ir kiti inž. statiniai	Įvairių mechaninių transporto priemonių, dviračių ar arklių lenktynių keliai ir kiti inžineriniai statiniai, kurie nėra pastatai
5.	Kiti inžineriniai statiniai	5.1. Atsinaujinančių išteklių energiją gaminantys statiniai	Vėjo, jūros jėgainės, saulės elektrinės ir kt. 
		5.2. Kitos paskirties inžineriniai statiniai	(degalinės (be pastatų), kapinės, fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai (vėjo elektrinės, saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai ir kiti), transporterių galerijos, estrados, automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai, nuotekų valyklos statiniai ir kiti)	Kiti inžineriniai statiniai, neturintys aiškios funkcinės priklausomybės ar apibrėžto naudojimo, ar kurie tarnauja pagrindiniam daiktui (tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienelės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).


_______________
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 lentelė
Eil. Nr.	Statiniai	Statinių požymiai ir techniniai parametrai
Gyvenamieji pastatai
1.			Gyvenamųjų paskirčių pastatų grupės pastatai			20 m ir aukštesni;		įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės;		konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m;		pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m;		pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2
Negyvenamųjų pastatų paskirčių grupės pastatai
2.	Energetikos pastatai	statiniai, kuriuose vykdoma 5 MW ir (ar) didesnės galios elektros ir šilumos gamyba 
3.	Degalinės 	visi statiniai, išskyrus teisės aktais priskiriamus nesudėtingiesiems
Kiti negyvenamųjų pastatų paskirčių grupės pastatai nenurodyti 2 ir 3 punktuose
4.			Negyvenamųjų pastatų paskirčių grupės pastatai			20 m ir aukštesni;		įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės;		konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m;		pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m;		pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2 ;		naudojamos 100 m3 ir didesnės 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklos.
Susiekimo komunikacijų statiniai
5.	Keliai ir gatvės	valstybinės reikšmės keliai ir A, B, C kategorijų gatvės
6.	Geležinkelio keliai	riedmenų greitis 60 km/h ir daugiau arba yra kontaktinis geležinkelių tinklas
7.			Kiti transporto statiniai: tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, požeminės ir virš žemės esančios pėsčiųjų perėjos	kurių konstrukcijos nuo žemės (vandens) paviršiaus konstrukcijų įrengimo vietose įgilintos daugiau kaip 7 m;		statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m;		20 m ir aukštesni; 		statiniai ypatingiems statiniams priskiriamuose keliuose.
8. 			Oro uosto statiniai, aerodromai	kilimo, tūpimo, riedėjimo takai su dirbtine danga, peronas su dirbtine danga
9.			Vandens uostų statiniai (krantinės, prieplaukos)	aukštis nuo krantinės (prieplaukos) viršaus (kordono) altitudės iki vandens telkinio dugno ties krantine (prieplauka) didesnis kaip 7 m
Inžineriniai tinklai
10.	Šilumos tinklai	magistraliniai šilumos perdavimo tinklai didesnio kaip 16 bar slėgio, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 100 mm, ir jų technologiniai priklausiniai
11.	Dujų, naftos tinklai	magistraliniai dujotiekiai ir jų technologiniai priklausiniai (išskyrus kompresorių, dujų skirstymo, dujų apskaitos ir(ar) slėgio reguliavimo stočių teritorijoje esančius ryšių įrangos ir apsaugos postų pastatus, lauko tualetus, kabelių kanalus, stočių ir kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kamerų, uždarymo įtaisų teritorijoje esančius vidaus (vietinės reikšmės) kelius, aikšteles, tvoras ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius), skirstomieji dujotiekiai, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm) sandauga lygi arba didesnė kaip 3500, magistraliniai naftotiekiai (produktotiekiai) ir jų technologiniai priklausiniai
12.	Elektros tinklai	110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai (išskyrus transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės keitiklių, teritorijoje esančius kelius, aikšteles, tvoras, ryšių įrangos ir apsaugos postų pastatus, lauko tualetus, kabelių kanalus ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius)
13.	Vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklai	vandentiekio tinklai, nuotekų tinklų kolektoriai, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 500 mm
Hidrotechniniai statiniai
14.	Užtvankos, dambos	kai patvankos aukštis didesnis kaip 4 m arba vandens tūris tvenkinyje daugiau kaip 100 000 m3 
15.	Vandenvietės ir vandenruošos statiniai		300 m3/d ir didesnio našumo
16.			Krantinės, prieplaukos	aukštis nuo krantinės (prieplaukos) viršaus (kordono) altitudės iki vandens telkinio dugno ties krantine (prieplauka) didesnis kaip 7 m
Sporto inžineriniai statiniai
17.	Sporto paskirties inžineriniai statiniai	kuriuose įrengta daugiau kaip 1000 stacionarių vietų žiūrovams
Kiti inžineriniai statiniai
18.	Nuotekų valyklos	500 m3/d ir didesnio našumo
19.	Sąvartynai	kuriuose numatyta saugoti 50 000 t ir daugiau atliekų
191.			Automatizuotų sandėliavimo sistemų statiniai			20 m ir aukštesni		įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo inžineriniu statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės		konsolinių inžinerinio statinio dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m		inžineriniai statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m		inžinerinio statinio užstatymo plotas didesnis kaip 2000 m2 		naudojamos 100 m3 ir didesnės 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklos.
192	Turintys stogą inžineriniai statiniai	20 m ir aukštesni inžineriniai statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m‘.
	Statiniai neatsižvelgiant į jų naudojimo paskirtį
20.			Naudingųjų iškasenų gavybos, tiekimo ir naudojimo požeminiai ir antžeminiai statiniai	30 m ir aukštesni;		įgilinti daugiau kaip 7 m skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinimo (grindų) paviršiaus.
21.			Bokštai, stiebai, radiolokatoriai, skrydžių valdymo bokštai, vėjo elektrinės, vandentiekio bokštai, vandens aušyklos, ir kiti panašūs inžineriniai statiniai	30 m ir aukštesni 	
22.	Inžineriniai tinklai	visi vamzdynai, kurių didžioji dalis tiesiama giliau kaip 3 m po vandeniu ir visi inžineriniai tinklai, kurių didžioji dalis įgilinama daugiau kaip 7 m, skaičiuojant nuo žemės ar vandens paviršiaus konkrečiose tiesimo vietose iki vamzdyno ar inžinerinio tinklo konstrukcijos apačios;		visi vamzdynai, tiesiami giliau kaip 3 m po vandeniu (išskyrus skirstomuosius dujotiekius, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm) sandauga mažesnė kaip 3500 ir kurie įrengti horizontalaus gręžimo būdu) ir visi inžineriniai tinklai, įgilinti daugiau kaip 7 m, skaičiuojant nuo žemės ar vandens paviršiaus konkrečiose tiesimo vietose iki vamzdyno ar inžinerinio tinklo konstrukcijos apačios, jei didžioji dalis tiesiamo vamzdyno ar inžinerinio tinklo atitinka šioje dalyje nustatytus gylio (įgilinimo) kriterijus.
23.			Branduolinės energetikos objektų statiniai, naftos ir dujų gavybos statiniai (sausumoje ir jūroje)	visi statiniai		


_________________
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 lentelė
Eil. Nr.			Pastatai	Pastatų požymiai ir techniniai parametrai		Pastabos
		Didžiausias aukštis, m	Didžiausias	plotas, m2	
		I grupė	II grupė	I grupė	II grupė	
Gyvenamųjų pastatų paskirčių grupės pastatai
1.		Gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatas		_		8,5		_		80		Projektuojami pagal 
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ nustatytus reikalavimus [3.35]
Negyvenamųjų pastatų paskirčių grupės pastatai
2.		Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų 	5		8,5		50		80		
3.		kitos (šiltnamių) paskirties pastatai 	5		_		80		_		
4.	Sodo namai [3.15]	8,5	_	80	_	
5.		Kiti negyvenamieji pastatai nenurodyti 2, 3 ir 4 punktuose 	5		8,5		50		80		

.	1 lentelės pastabos:
  1 lentelės 5 punkte nesudėtingiesiems pastatams nepriskiriami pastatai, kuriuose: naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos, neatsižvelgiant į jų ribinį kiekį [3.28]; yra potencialiai pavojingi įrenginiai, neatsižvelgiant į jų parametrus; naudojami atviros liepsnos įrenginiai (išskyrus buitinius).
  1 lentelėje nurodytų pastatų rūsiai negali būti įrengiami už pastatų ribų [3.3].




 lentelė
Eil.	Nr.	Inžineriniai statiniai	Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai parametrai	Pastabos
		I grupė	II grupė	
1. Susisiekimo komunikacijos [3.6], [3.37]:
1.1.		gatvės	E, F	kategorijų gatvės		Ds*	kategorijų gatvės	
1.2.		keliai	IVv kategorijų vietinės reikšmės keliai 		Iv, IIv ir IIIv kategorijos vietinės reikšmės keliai	
2. Inžineriniai tinklai:
2.1.		vandentiekio tinklai	Vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo ≤ 50 mm;	Vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo  > 50 iki ≤ 110 mm;	žiūrėti	2.8	papunktį	
2.2.		Nuotekų šalinimo tinklai	nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo	≤ 160 mm;	nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo	> 160 iki ≤ 200 mm;	
2.3.	Neteko galios nuo 2018-01-01
2.4.		suskystintų naftos dujų tinklai	–			mažo slėgio suskystintų naftos dujų įvadai;	
2.5.		šilumos tinklai	–		Iki didžiausio leidžiamojo 16 barų slėgio p(s) šilumos perdavimo tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo	≤ 115 mm.		
3. Kiti inžineriniai statiniai:
3.1.		įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai)	aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m;		aukštis > 2 iki ≤ 5 m 	aukštesnių kaip 2 m užtvarų dalių akytumas ≥ 80 proc.	žiūrėti	2.1	papunktį	
3.2.		atraminės sienelės		aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m;		aukštis > 1 iki ≤ 2 m;		žiūrėti	2.2	papunktį
3.3. 		įvairios užtvaros ant atraminių sienelių		3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų I grupės parametrų	3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų II grupės parametrų	žiūrėti	2.3; 2.7	papunkčius
3. 4.		inžineriniai statiniai paviršinio vandens telkiniuose, išskyrus hidrotechninius statinius	aukštis ≤ 2 m; K< 500		aukštis > 2 m iki	≤ 4 m; K ≥ 500		žiūrėti	2.4; 2.7	papunkčius
3.5.		mėšlidės ir skystojo mėšlo (srutų) kauptuvai:		−	aukštis ≤ 4 m; 	plotas ≤ 1500 m2	žiūrėti	2.5 	papunktį
3.6.		plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai		aukštis ≤ 9 m; 	plotas ≤ 80 m2		aukštis > 9 m, ≤ 15 m;	plotas > 80 m2, ≤ 200 m2	žiūrėti	2.5; 2.7	papunkčius
3.7		siloso ir šienainio tranšėjos		aukštis ≤ 2,5 m, 	K ≤ 16000		aukštis > 2,5 m, ≤ 4 m; 	16000 < K ≤ 65000		žiūrėti	2.4; 2.7	papunkčius
3.8. 		stacionarios grūdų džiovyklos		−	aukštis ≤ 15 m; plotas ≤ 40 m2	žiūrėti	2.5 	papunktį
3.9.		žemės ūkio technikos lauko plovyklos		−	+		
3.10. 		vėjo elektrinės		galingumas ≥ 0,5 kW, ≤ 10 kW 	galingumas > 10 kW, 	≤ 30 kW 	
3.11.		saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai 	galingumas ≤ 100 kW		
3.12.		žaibosaugos statiniai		−	+		žiūrėti	2.6	papunktį
3.13.		šachtiniai šuliniai		+		−	
3.14.		nuotekų valyklos ir nuotekų kaupimo rezervuarai	−	5 m3/per parą ir mažesnio našumo	žiūrėti 2.9 papunktį
4. Kiti šios lentelės 1–3 punktuose nenurodytų paskirčių inžineriniai statiniai:         žiūrėti 2.6 papunktį 
4.1.		plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.)	plotas ≥ 10 m2,	≤ 100 m2		plotas > 100 m2,	≤ 10000 m2		žiūrėti	2.5	papunktį
4.2. 	inžineriniai statiniai nenurodyti 4.1 papunktyje, ne aukštesni kaip 15 m	10 ≤ K ≤ 10000		10000 < K ≤ 40000		žiūrėti	2.4	papunktį


. 2 lentelės pastabos:
. aukštis nuo žemės paviršiaus. Jei dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda iki 0,2 m aukščių skirtumas tarp žemės paviršių, aukštis skaičiuojamas nuo žemesniojo žemės paviršiaus. Jei aukščių skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad užtvara įrengiama ant atraminės sienelės ir taikomos lentelės 3.2 papunkčio nuostatos;
. aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus;
. atraminės sienelės aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; užtvaros aukštis nuo atraminės sienelės viršaus;
.  K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:


čia:
S – statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir (ar) vandens paviršių plotas, neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 m2 laisvų (neužstatytų) žemės ir (ar) paviršiaus plotų;
H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki statinio aukščiausiojo (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško (m);
. plotas skaičiuojamas pagal 2.4 nurodytus principus;
. įrengiant ant pastato vadovaujamasi STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ [3.42] reikalavimais;
. jei vienas iš parametrų atitinka I grupę, o kitas – II grupę, laikoma, kad statinys yra II grupės;
.  išskyrus vandentiekio tinklus, kuriuose įrengiami gaisriniai hidrantai;
 nuotekų valyklos apima ir kaupimo septikus.



STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“
 priedas



. 

 lentelė
Nekilnojamojo turto kadastre įrašyta pastato pagrindinė naudojimo paskirtis	Pastato paskirtis, į kurią keičiamas Nekilnojamojo turto kadastre esantis įrašas	Pastatų tipai (pavadinimai)
1. Gyvenamosios paskirties pastatai	Gyvenamųjų pastatų paskirčių grupė
1.1. Gyvenamoji (vieno buto pastatai)	1. Vienbučių – dvibučių	1.1. Vienbučiai pastatai
1.2. Gyvenamoji (dviejų butų pastatai)		1.2. Dvibučiai pastatai 
1.3. Gyvenamoji (trijų ir daugiau butų – daugiabučiai pastatai)	2. Daugiabučių 	2.1. Daugiabučiai pastatai
1.4. Gyvenamoji (įvairioms socialinėms grupėms)	3. Įvairioms socialinėms grupėms	3.1. Įvairių socialinių grupių  pastatai	(bendrabučiai*, globos namai, šeimos namai, vienuolynai ir pan.)	*pastaba: bendrabučiai, kuriuose  yra gyvenamųjų patalpų, suformuotų atskirais nekilnojamojo turto kadastro objektais (patalpomis) – kambariais ar butais ir, kuriuose šios patalpos kartu su butams skirtomis bendro naudojimo patalpomis sudaro daugiau kaip pusę pastato bendro ploto, paskirties įrašai keičiami į: 	pastato paskirtis – Daugiabučių; 	pastato tipas – Daugiabučiai pastatai   
2. Negyvenamosios paskirties pastatai	Negyvenamųjų pastatų paskirčių grupė
2.1. Viešbučių	4. Komercinė (negyvenamieji pastatai, skirti komercinės veiklos vykdymui)	4.1. Trumpalaikio apgyvendinimo pastatai	(viešbučiai, moteliai, hosteliai ir kt.)
		4.2. Bendro gyvenimo namai (bendro gyvenimo namai)
2.3. Prekybos		4.3. Prekybos pastatai	(parduotuvės, vaistinės, knygynai, prekybos paviljonai ir kt.)
2.5. Maitinimo 			4.5 Maitinimo pastatai (valgyklos, restoranai, kavinės, barai ir kt.)
2.4. Paslaugų		4.4. Paslaugų pastatai	(pirtys, grožio salonai, skalbyklos, taisyklos, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktai, plovyklos ir kt.)
	12. Specialiųjų paslaugų	12.1 Specialiųjų paslaugų pastatai (degalinių operatorinės su prekybos sale, autoservisai, laidojimo namai, šarvojimo salės, morgai, krematoriumai, lošimo namai)
2.2. Administracinė	5. Administracinė	(pastatai, skirti viešojo administravimo veiklos vykdymui, taip pat, komercinei veiklai, komercinės veiklos administravimui)	5.1 Administraciniai pastatai	(bankai, paštas, valstybės ir savivaldybės įstaigos, ambasados, teismai, kiti įstaigų ir organizacijų administraciniai pastatai, verslo centrai, biurai ir kt.)
2.6. Transporto	6. Transporto (pastatai skirti transporto /transportavimo reikmėms)	6.1. Transporto (oro uosto, jūrų ir upių laivyno, geležinkelio ir autobusų stočių pastatai, judėjimo postų, dispečerinių, iešmų postai, uosto terminalai, signalų perdavimo pastatai, švyturių pastatai, muitinių pastatai ir kt.)
2.7. Garažų		6.4. Garažų pastatai 	(automobilių garažai, atviri ar uždari požeminiai garažai, antžeminės automobilių saugyklos, elingai, geležinkelio vagonų depai, autobusų ir troleibusų garažai, orlaivių angarai, laivų ir aerostatų elingai ir panašiai)
2.8. Gamybos, pramonės	7. Pramonės ir sandėliavimo 	7.1. Gamybos, pramonės pastatai	(gamyklos, dirbtuvės, produkcijos pramonės perdirbimo įmonės, kalvės, gamybinės laboratorijos, skerdyklos, pastatai, kuriuose įrengta technologija uždaru būdu veisti, auginti ir perdirbti vandens organizmus ir kt.)
		7.2 Energetikos pastatai 	(įvairių tipų elektrinės, katilinės, transformatorių pastotės, skirstyklos, naftos perdirbimo, ir kt.)
2.9. Sandėliavimo		7.3. Sandėliavimo pastatai (saugyklos, bendro naudojimo sandėliai, specialūs sandėliai, kiti pastatai, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)
2.10. Kultūros	8. Visuomeninė 	8.1. Kultūros pastatai 	(kino teatrai, teatrai, kultūros namai, klubai, bibliotekos, muziejai, archyvai, parodų centrai, planetariumai, radijo ir televizijos pastatai ir kt.)
2.11 Mokslo		8.2. Mokslo pastatai 	(institutai ir mokslinio tyrimo įstaigos, observatorijos, meteorologijos stotys, laboratorijos (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinės ir aukštosios mokyklos, vaikų darželiai, lopšeliai ir kt.)
2.12. Gydymo		8.3. Gydymo pastatai	(ligoninės, klinikos, poliklinikos, sanatorijos, reabilitacijos centrai, specialiųjų įstaigų sveikatos apsaugos pastatai, gydyklų pastatai, medicininės priežiūros įstaigų slaugos namai, veterinarijos gydyklų pastatai ir kt.)
2.13 Poilsio*		*žr. lentelės paskutinį punktą
2.14 Sporto		8.4. Sporto pastatai 	(sporto salių, teniso kortų, baseinų, čiuožyklų, šaudyklų, stadionų, maniežų ir kt.)
2.15. Religinė		8.5. Religiniai pastatai	(bažnyčios, cerkvės, koplyčios, sinagogos, maldos namai, katedros ir kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)
2.16. Specialioji		8.6. Specialieji pastatai	(kareivinių pastatai, kalėjimai, pataisos darbų kolonijos, tardymo izoliatoriai, policijos, priešgaisrinių ir gelbėjimo tarnybų pastatai, slėptuvės, pasienio kontrolės punktai ir kt.)
2.17. Pagalbinio ūkio	9. Pagalbinė	9.1. Pagalbinio ūkio pastatai	(tvartai, daržinės, sandėliai, garažai, vasaros virtuvės, dirbtuvės, pirtys, kietojo kuro sandėliai (malkinės) ir panašiai)
2.18. Kita (fermų)	10. Žemės ūkio	10.1. Pastatai gyvūnams auginti	(kiaulidės, karvidės, arklidės, veršidės, paukštidės, žuvų auginimo baseinai (patalpose) ir kt.)
2.19. Kita (ūkio)		10.2. Pastatai žemės ūkio produkcijai tvarkyti	(svirnai, daržinės, angarai, garažai ir kt.)
2.20. Kita (šiltnamių)		7.3. Pastatai augalams auginti	(šiltnamiai, oranžerijos, žiemos sodai ir kt.)
2.21. Kita (sodų)		7.4. Mėgėjų sodų pastatai 	(sodo namai)
3.1. Kita	9. Pagalbinė	9.2 Kiti pagalbiniai pastatai	(fortai, bunkeriai, įmonių, įstaigų, teritorijų sargų pastatai, ir pan.)
2.13 Poilsio		11. Rekreacinė	11.1. Viešieji poilsio pastatai	(viešbučiai, kaimo turizmo pastatai, žvejų, medžiotojų nameliai ir kiti pastatai, naudojami viešai rekreacijai)
		11.2. Asmeninio poilsio pastatai	(poilsio pastatai, vilos, vasarnamiai ir kt.)



. 

 lentelė
Nekilnojamojo turto kadastre įrašyta patalpos pagrindinė naudojimo paskirtis	Patalpos paskirtis, į kurią keičiamas Nekilnojamojo turto kadastre esantis įrašas	Patalpų tipai	(pavadinimai) 
Gyvenamosios paskirties patalpos	Gyvenamųjų patalpų paskirčių grupė
1.1. Gyvenamoji (butų)	1. Gyvenamoji	Gyvenamoji (butas)
2. Negyvenamosios paskirties patalpos	Negyvenamųjų patalpų paskirčių grupė
2.1. Viešbučių	2. Komercinė	2.1.Viešbučių (viešbutis, motelis, hostelis ir k.t.)
-		2.2. Bendro gyvenimo namų (bendro gyvenimo namai)
2.3 Prekybos		2.3. Prekybos (parduotuvė, degalinės operatorinė su prekybos sale, vaistinė, knygynas ir kt.)
2.5.Maitinimo 		2.5. Maitinimo (valgykla, restoranas, kavinė, baras ir kt.)
2.4.Paslaugų		2.4. Paslaugų 	(pirtis, grožio salonas, skalbykla, taisykla, remonto dirbtuvės, priėmimo − išdavimo punktas, autoservisas, plovykla, laidojimo namai, lošimo namai ir kt.)
	10. Specialiųjų paslaugų	10.1. Specialiųjų paslaugų (autoservisas, laidojimo namai, morgas, lošimo namai, šarvojimo salė)
2.2. Administracinė	3. Administracinė	Administracinė 	(biuras, bankas, administracinės patalpos, paštas, valstybės ir (ar) savivaldybės įstaiga, ambasada, teismas, kitos įstaigų ir organizacijų administracinės patalpos)
2.6. Transporto	4. Transporto	Transporto
2.7. Garažų		Garažų
2.8. Gamybos	5. Pramonės ir sandėliavimo	Gamybos (gamykla, dirbtuvės, produkcijos perdirbimo, kalvės, gamybinės laboratorijos, skerdyklos, patalpos veisti, auginti ir perdirbti vandens organizmus, elektrinė, katilinė, transformatorių pastotė, skirstykla, naftos perdirbimo patalpa ir k.t.) 
		Energetikos patalpos 	(įvairių tipų elektrinių, katilinių, transformatorių pastočių, skirstyklų, naftos perdirbimo, ir kt. patalpos) 
2.9. Sandėliavimo		Sandėliavimo (saugyklos, sandėliai, kitos patalpos, naudojami produkcijai laikyti ir saugoti)
2.10. Kultūros	6. Visuomeninė	Kultūros (kino teatras, teatras, kultūros namai, klubas, biblioteka, muziejus, archyvai, parodų centras, planetariumas, radijo ir televizijos patalpos ir kt.)
2.11. Mokslo		Mokslo (institutas,  mokslinio tyrimo įstaiga, observatorija, meteorologijos stotis, laboratorija (išskyrus gamybines laboratorijas), bendrojo lavinimo, profesinė,  aukštoji mokykla, vaikų darželis, lopšelis ir kt.)
2.12. Gydymo		Gydymo (ligoninė, klinika, poliklinika, sanatorija, reabilitacijos centras, gydykla, medicininės priežiūros įstaigos slaugos namai, veterinarijos gydykla ir kt.)
2.13 Poilsio*		*žr. lentelės paskutinį punktą
2.14. Sporto		Sporto (sporto salė, uždari teniso kortai, baseinas, čiuožykla, šaudykla, dengtas stadionas, maniežas ir kt.)
2.15. Religinė		Religinė (bažnyčia, cerkvė, koplyčia, sinagoga, kiti religiniams tikslams naudojami pastatai)
2.16. Specialioji		Specialioji (kareivinės, kalėjimas, pataisos darbų kolonija, tardymo izoliatorius, policijos, priešgaisrinei ir gelbėjimo tarnybų patalpos, slėptuvės, pasienio kontrolės punktas ir kita).
2.17. Kita (pagalbinio ūkio)	7.Pagalbinė	Pagalbinio ūkio (rūsiai, sandėliukai ir kita)
3. Kita		Kita pagalbinė
2.13 Poilsio		8. Rekreacinė	Viešo poilsio 	(poilsio patalpos, viešbučiai, apgyvendinimo patalpos, ir k.t.)
		Asmeninio poilsio (patalpos asmeniniam poilsiui)


. 

 lentelė
Nekilnojamojo turto kadastre įrašyta inžinerinio statinio pagrindinė naudojimo paskirtis	Inžinerinio statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, į kurią keičiamas Nekilnojamojo turto kadastre esantis įrašas	Inžinerinių statinių tipai (pavadinimai)
1.Susisiekimo komunikacijos	1. Susisiekimo komunikacijos	1.1.Keliai	(Kelio elementai: žemės sankasa, važiuojamoji dalis, kelkraščiai, skiriamoji juosta, kelio grioviai kitos vandens nuleidimo sistemos, sankryžos, autobusų sustojimo aikštelės, poilsio aikštelės, pėsčiųjų ir dviračių takai, kelio statiniai, įvažiavimai (išvažiavimai iš) į šalia kelio esančius žemės sklypus ar teritorijas, techninės eismo reguliavimo priemonės, želdiniai, esantys kelio juostoje, kelio oro sąlygų stebėjimo ir transporto eismo apskaitos, apšvietimo ir kiti įrenginiai su šių elementų užimama žeme)
1.1.Kelių		
1.2. Kelių (gatvių)		1.2. Gatvės
1.3. Geležinkelių		1.3. Geležinkelio keliai
		(geležinkelio tiltai, viadukai, tuneliai ir pralaidos, iešmai, pervažos, užtveriamieji statiniai, platformos ir kiti inžineriniai statiniai)
1.4. Oro uostų		1.4. Oro uostų statiniai
		(Oro uostų pakilimo, tūpimo, riedėjimo takai, peronai, orlaivių stovėjimo ir specialiosios aikštelės, skrydžių valdymo statiniai, radiotechniniai, elektros apšvietimo, signalinių žiburių ir kiti įrenginiai)
1.5. Vandens uostų		1.5. Vandens uostų statiniai
		Vandens uostų krantinės, (dokai, prieplaukų statiniai, molai, atitveriamos dambos, šalivagės ir kiti inžineriniai statiniai)
1.6. Kitų transporto statinių		1.6. Kiti transporto statiniai
		(Tiltai, viadukai, estakados, pėsčiųjų tiltai, tuneliai, kelių pralaidos, lynų keliai, atraminės sienelės, praginos, triukšmą slopinančios sienelės, gyvūnijos atitvarai, platformos, pervažos, užtveriamieji statiniai ir įrenginiai, pridengtos ir požeminės perėjos, (išskyrus nurodytus 1.1 ir 1.3 punktuose) ir kiti, kurie nėra pastatai)
2. Inžineriniai tinklai	2.Inžineriniai tinklai	2.1. Naftos tinklai	(magistraliniai naftotiekiai ir produktotiekiai; skirstomieji naftos ir naftos produktų vamzdynai (naftai ar naftos produktams perkrauti ir (ar) transportuoti iki technologinių įrenginių); naftos perdirbimo įrenginiai, naftos ir naftos produktų terminalai ir saugyklos, kiti inžineriniai statiniai)
2.1 Naftos tinklų		
2.2. Dujų tinklų		2.2. Dujų tinklai
		(magistraliniai dujotiekiai, didesnio kaip 5 bar, bet ne didesnio kaip 16 bar didžiausiojo darbinio slėgio skirstomieji dujotiekiai ir (ar) vartotojo įvadai, suskystintų gamtinių dujų įrenginiai, gamtinių dujų saugyklos, suskystintų naftos dujų sistema, kurią sudaro skirstomieji dujotiekiai, ir kiti inžineriniai statiniai)
2.3. Vandentiekio tinklų		2.3. Vandentiekio tinklai
		(magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai tinklų vamzdynai šaltam ir karštam vandeniui tiekti, arteziniai šuliniai, hidrantai, rezervuarai, vandentiekio bokštai, giluminiai vandentiekio gręžiniai, kurie yra statiniai, kiti inžineriniai statiniai)
2.4. Šilumos tinklų			2.4. Šilumos tinklai (magistraliniai, skirstomieji ir įvadiniai tinklų vamzdynai šilumai perduoti ir kiti inžineriniai statiniai)
2.5. Nuotekų šalinimo tinklų		2.5. Nuotekų šalinimo tinklai	(nuotekų šalinimo kolektoriai, nuotekų rinktuvai, nuotekų tinklų išvadai), nuotekų slėginiai tinklai, drenažo tinklai ir kiti)
2.6. Elektros tinklų		2.6. Elektros tinklai	(perdavimo, tiesioginių linijų elektros tinklai, transporto (troleibusų, tramvajų, geležinkelių riedmenų) kontaktiniai tinklai, kiti inžineriniai statiniai)
2.7. Ryšių (telekomunikacijų) tinklų		2.7. Ryšių (telekomunikacijų) tinklai 	(kolektoriai, bokštai, stiebai ir kiti inžineriniai statiniai, skirti elektroninių ryšių veiklai)
2.8. Kitų inžinerinių tinklų		2.8. Kiti inžineriniai tinklai
3. Hidrotechniniai statiniai	3. Hidrotechniniai statiniai	3.1. Statiniai skirti vandens ištekliams naudoti ir apsaugoti nuo žalingo vandens poveikio	(užtvankos, dambos, hidroelektrinės, derivacinės elektrinės, hidroakumuliacinės elektrinės, siurblinės, vandens ėmyklos, jūrų ar upių uostų krantinės, dokai, prieplaukos, molai, vandens pralaidos, vandenvietės statiniai, nusodintuvai, kanalai ir jų statiniai, upių vagotvarkos statiniai, krantosaugos statiniai, žuvininkystės statiniai, laivininkystės statiniai, bangolaužiai, jūros naftos ir dujų gavybos statiniai, akvedukai, diukeriai, bunos, polderiai, žuvų pralaidos, melioracijos statiniai vandens ištekliams naudoti bei aplinkai nuo žalingo vandens poveikio saugoti ir kiti hidrotechnikos statinių požymius atitinkantys inžineriniai statiniai)
4. Kiti inžineriniai statiniai	4.Sporto inžineriniai statiniai	4.1. Sporto statiniai	(futbolo, krepšinio, beisbolo, regbio sporto aikštynai, vandens sporto statiniai, mašinų, dviračių, riedlenčių, riedučių, arklių lenktynių keliai ir kt.)
4.1. Sporto inžineriniai statiniai		
4.2. Kitos paskirties inžineriniai statiniai	5. Kitos paskirties inžineriniai statiniai	5.1. Kiti inžineriniai statiniai	(vėjo, saulės šviesos elektrinės, fortai, bunkeriai, šaudyklos, techniniai stebėjimo bokštai, sąvartynai, transporterių galerijos, estrados, automatizuoti sandėliai, nuotekų valyklų statiniai, tvoros, kiemo aikštelės, lauko tualetai, stoginės, pavėsinės, atraminės sienutės, šachtiniai šuliniai, lieptai, mėšlidės, aplinkos tvarkymo elementai ir panašiai).


__________________

