Suvestinė redakcija nuo 2016-05-27

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 121-6082, i. k. 112301MISAK00D1-837

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO

2012 m. spalio 15 d. Nr. D1-837

Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2011, Nr. 72-3476) 10 straipsnio 11 dalimi ir statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 (Žin., 2007, Nr. 120-4945; 2012, Nr. 3-77, Nr. 15-675), 35 punktu,

t v i r t i n u Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas E-052-12-LIŠTIA, E-053-12-LIŠTIA, E-054-12-LIŠTIA (pridedama).

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 15 d. įsakymu

Nr. D1-837

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gegužės 24 d. įsakymo

Nr. D1-377 redakcija)

LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-052-16-LIŠTIA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau − SSDV), ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau − SSDTPV) ir statinio dalies ekspertizės (toliau − SDEV) vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: nustatyti, ar statybos techninės veiklos inžinieriaus (toliau – pareiškėjo) profesinė parengtis atitinka reikalavimus įgyti pageidaujamą kvalifikacijos atestatą.

3. Programos paskirtis: patikrinti ir įvertinti pareiškėjų profesines žinias specialiųjų statybos darbų srityje − mechanikos darbai: šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių montavimas; statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; šaldymo ir suslėgto oro sistemų įrengimas; naftos ir dujų tinklų tiesimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas. Programa skirta statinių grupėms: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: naftos, šilumos, dujų (išskyrus magistralinį dujotiekį), kiti inžineriniai tinklai; kitos paskirties inžineriniai statiniai.

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa apima temas, pagal kurias tikrinamos Pareiškėjo profesinės žinios. Kvalifikacijos atestatus siekiantys gauti Pareiškėjai privalo mokėti darbe panaudoti šiuolaikinius statybos darbų organizavimo bei valdymo metodus, žinoti statybos darbų technologiją, esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, gebėti kokybiškai atlikti mechanikos srities specialiuosius statybos darbus.

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS SUDĖTIS

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai
1.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI STATYBOS DARBAMS: 1.1. normatyviniai statybos techniniai dokumentai reglamentuojantys: statybos darbus, statybos darbų rūšis; ypatingus, neypatingus ir nesudėtingus statinius, potencialiai pavojingus įrenginius; statinio statybos priežiūros rūšis; 1.2. specialiųjų statybos darbų konkursų skelbimas, darbų kainos pagrindimas; statybos darbų technologijos projektas; 1.3. reikalavimai statiniams ir statybos produktams; aplinkos, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimai statybvietėje; 1.4. statinio statybos specialiųjų darbų sustabdymas, konservavimas, statybos užbaigimas, statinio statybos specialiųjų darbų valstybinė priežiūra, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinė priežiūra; 1.5. statinio statybos specialiųjų darbų techninė priežiūra, reikalavimai jos vykdytojams; 1.6. specialiųjų statybos darbų vadovo ir specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo teisės ir pareigos.	SSDV, SSDTPV
2.	ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TIESIMAS: 2.1. šilumos vartotojų kategorijos pagal šilumos tiekimo patikimumą. Šilumos tinklų perspektyvos, vystymosi tendencijos, centralizuotas šilumos tiekimas, decentralizacija, šilumos tiekimo tinklų klasifikavimas, jų tipinės schemos; 2.2. šilumos tinklų trasos parinkimas, normuojami atstumai iki kitų komunikacijų, statinių ir želdinių, šilumos tinklų tiesimo būdai, betranšėjis šilumos tiekimo tinklų tiesimas, tinklo išilginis profilis; 2.3. šilumos tinklų vamzdynai, nejudamosios ir paslankios atramos, kompensatoriai, jų montavimas, pramoniniu būdu neardomai izoliuoti vamzdžiai centralizuotam šilumos tiekimui; 2.4. šilumos tinklų izoliavimas (pagrindiniai reikalavimai, statybos užbaigimas). Suvirintų vamzdynų sujungimų kontrolė, defektų ištaisymas (normatyviniai reikalavimai); 2.5. šilumos tinklų statybos darbų projektas, šilumos tinklų statybos sąmatos (sudėtis, papildomų išlaidų įvertinimas); 2.6. šilumos tinklų statybos užbaigimas (pagrindiniai reikalavimai); 2.7. šilumos tinklų išvalymo, praplovimo ir drenažo įrenginiai; 2.8. vamzdynų gedimų kontrolės sistema; pakloto vamzdyno nuolydžio tikrinimas, vamzdynų antikorozinė apsauga; 2.9. šilumos tinklų priežiūra.	SSDV, SSDTPV
3.	NAFTOS, DUJŲ TINKLŲ TIESIMAS: 3.1. gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, dujotiekių klasifikavimas pagal slėgį ir išdėstymą, reikalavimai dujotiekių trasavimui ir įrengimui; 3.2. gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės; 3.3. dujotiekių montavimo technologijos, plieniniai dujotiekiai, polietileniniai dujotiekiai, vamzdžių sujungimo būdai, plieninių dujotiekių suvirinimas, polietileninių dujotiekių suvirinimas, varinių dujotiekių litavimas, antikorozinės apsaugos įrenginiai; 3.4. Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas; 3.5. dujų reguliavimo punktai, dujas deginantys įrenginiai ir jų montavimas; 3.6. naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sąlygos; 3.7. reikalavimai suskystintųjų dujų dujotiekio įrengimui; suskystintų propano-butano dujų įrenginių montavimas; 3.8. biodujų vamzdynų įrengimo ypatumai; 3.9. dujas deginančių prietaisų ir įrenginių automatika, degimo produktų šalinimo sistemos, dujotiekių prapūtimas, bandymai; 3.10. naftos ir dujų tinklų išbandymas ir statybos užbaigimas; 3.11. sprogimo zonų klasifikacija pagal Europos Sąjungos (toliau – ES) normatyvus. Slėginių indų klasifikavimas, registravimas ir priežiūra; 3.12. reikalavimai slėginių indų armatūrai, kontrolės ir matavimo priemonėms, saugos įtaisai, slėginių įrenginių montavimas ir remontas, jų techninės būklės tikrinimas.	SSDV, SSDTPV
4.	STATINIO ŠILDYMO, VĖDINIMO, ORO KONDICIONAVIMO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS: 4.1. šildymo sistemų klasifikacija ir tipai, kai šilumnešis vanduo; bendrieji reikalavimai; 4.2. šildymo sistemų elementai, šildymo prietaisai, reikalavimai jų išdėstymui gyvenamuosiuose, visuomeninio naudojimo ir pramoniniuose pastatuose; 4.3. reikalavimai šilumos punktų projektavimui, įrengimui ir eksploatacijai; 4.4. kietąjį kurą deginančių įrenginių įrengimas, dujinių šildymo prietaisų įrengimas; 4.5. vandens šildymo sistemos, jų klasifikacija, apibrėžtis ir paskirtis; pastatų šildymas naudojant elektros energiją; 4.6. šildymo sistemų montavimas, paleidimo ir derinimo darbai, statybos užbaigimas; 4.7. karšto vandens ruošimo įranga, paleidimo ir derinimo darbai; 4.8 gyvenamųjų pastatų šilumos ūkio paruošimo šildymo sezonui organizavimas; 4.9. šilumos sąnaudų centralizuota ir individuali apskaita; 4.10. vėdinimo sistemų klasifikacija, natūralus ir mechaninis patalpų vėdinimas; 4.11. vėdinimo sistemų elementai: oro tiekimo / šalinimo įrenginiai, ventiliatoriai, ortakiai, oro šildytuvai, skirstytuvai, jų konstrukciniai ypatumai, parinkimo kriterijai; 4.12. reikalavimai vėdinimo sistemų projektavimui ir įrangos išdėstymui įvairios paskirties pastatuose, priešgaisriniai ir darbo saugos reikalavimai ASG ir BSG kategorijos patalpų vėdinimo sistemų įrangai ir medžiagoms; 4.13. oro užtvaros, jų tipai, naudojimas, šalinamo oro šilumos utilizatoriai; 4.14. oro kondicionavimo sistemų paskirtis, klasifikacija, sudėtinės dalys; 4.15. vėdinimo sistemų įrenginiais sukeliamo triukšmo slopinimo priemonės; 4.16. vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų išbandymas, derinimas, statybos užbaigimas.	SSDV, SSDTPV
5.	STATINIO ŠALDYMO SISTEMŲ IR SUSLĖGTO ORO SISTEMŲ ĮRENGIMAS: 5.1. normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys šaldytuvų, amoniakinių ir kitų šaldymo kompresorinių pastatus ir įrenginių montavimą; 5.2. naudojamų šaltnešių saugos aspektai. Reikalavimai šaldytuvų atitvarinių konstrukcijų izoliacijai ir izoliacinėms medžiagoms; 5.3. grunto po šaldymo kameromis apsauga nuo peršalimo; tepalo ir šerkšno šalinimas šaldymo įrenginių sistemose; 5.4. šaltnešio kondensacijos šilumos nuvedimo būdai iš aušinimo sistemos, pagrindiniai aušinimo sistemos elementai, į šaldymo sistemą patekusio oro pašalinimo būdai; 5.5. reikalavimai įrenginių išdėstymui šaldymo kompresorinėse, kompresorinių vėdinimo reikalavimai; 5.6. kompresorių apsauga nuo pavojingų darbo režimų, slėgimo ir siurbimo linijų drenažas; 5.7. amoniakinių vamzdynų tiesimo įmonės teritorijoje būdai, reikalavimai įrenginių, armatūros, esančių aukščiau nei 1,8 m nuo grindų, priežiūrai; amoniakinėse kompresorinėse naudojamų elektros jėgos įrenginių ir apšvietimo prietaisų ypatumai; 5.8. normatyviniai dokumentai ir reikalavimai oro kompresorinėms, pagrindiniai reikalavimai suslėgto oro vamzdynų paklojimui; 5.9. slėginių indų paskirtis, reikalavimai jų išdėstymui, kompresorių aušinimo sistemos, suslėgto oro kompresorinių triukšmo sumažinimui priemonės; 5.10. suslėgto oro valymo bei sausinimo būdai, reikalavimai atmosferinio oro paėmimui kompresorinėse, priemonės suslėgto oro vamzdynų apsaugai nuo deformacijų kintant temperatūrai; 5.11. drėgmės, tepalo suslėgto oro tinkluose pašalinimas. Kompresoriaus avarinės saugos įrenginiai.	SSDV, SSDTPV

6.	ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS: 6.1. importuojamų potencialiai pavojingų įrenginių tinkamumo naudoti Lietuvoje pripažinimo norminiai dokumentai, įgaliotos priežiūros įstaigos; 6.2. Lietuvoje gaminamų katilų tipai ir jų charakteristikos, slėginiai ir be slėgio indų tipai, reikalavimai jiems, naudojimo taisyklės ir registracija; 6.3. katilinės pagrindinės sistemos ir mazgai (bendras atvejis); 6.4. traukos ir oro pūtimo organizavimo būdai katiluose, natūrali ir priverstinė trauka, ventiliatoriai ir dūmsiurbiai, jų parinkimas, montavimas; 6.5. kondensacinių ekonomaizerių taikymo sritys, montavimas; 6.6. katilinių skystojo kuro ūkio schemos ir pagrindiniai mazgai, skystojo kuro išpylimas iš cisternų; 6.7. katilinių vandens ūkis, reikalavimai vandens kokybei atsižvelgiant į katilų paskirtį ir šilumnešio parametrus, cheminio vandens ruošimo įrenginių montavimas; 6.8. katilų saugos priemonių montavimas, darbų organizavimas ir darbų saugos reikalavimai montuojant katilines; 6.9. katilų apmūrinimas ir šiluminė izoliacija (konstrukcijos ir pagrindiniai reikalavimai), katilinių dūmtraukių statybai keliami reikalavimai; 6.10. katilinių derinimas, paleidimas, statybos užbaigimas (pagrindiniai reikalavimai), katilinių statybos darbų sąmata: struktūra, papildomų išlaidų įvertinimas; 6.11. katilinių kategorijos sprogimo−gaisro atžvilgiu, reikalaujamas statybinių konstrukcijų atsparumas ugniai, pagrindinės katilų avarijų priežastys; 6.12. skystojo kuro sandėlių kategorijos pagal talpą, vieno rezervuaro tūrį ir statybos būdą; 6.13. triukšmo katilinėse mažinimas, triukšmo normos; 6.14. kietojo kuro tiekimo ir šlako pašalinimo mechanizavimas; 6.15. biokuro ir atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas šiluminei energijai gaminti; 6.17. šiluminės kontrolės ir automatinio valdymo įrangos parinkimas, montavimas.	SSDV, SSDTPV
7.	STATINIO DUJŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS. ŠILDYMO, DUJŲ, NAFTOS AR KITO KURO TECHNOLOGINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS: 7.1. sprogimo zonų klasifikacija pagal ES normatyvus. Slėginių indų klasifikavimas, registravimas ir priežiūra; 7.2. reikalavimai slėginių indų armatūrai, kontrolės ir matavimo priemonėms, saugos įtaisai. Slėginių įrenginių montavimas ir remontas, jų techninės būklės tikrinimas; 7.3. dujų tinklų klasifikacija pagal slėgį ir išdėstymą; 7.4. naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sąlygos. Reikalavimai pastatų dujotiekio sistemoms (teisiniai, techniniai), gamtinių dujų kokybės reikalavimai; 7.5. reikalavimai vidaus dujotiekio tiesimui, dujų reguliavimo punktai, dujų skaitiklių įrengimo reikalavimai, dujinių viryklių ir dujinių šildytuvų įrengimo reikalavimai; 7.6. reikalavimai dujinių vandens šildymo katilų įrengimui gyvenamuosiuose ir viešojo naudojimo pastatuose; 7.7. dujinių šildymo katilų iki 120 kW galios įrengimas; 7.8. dujinių šildymo katilų iki 400 kW galios įrengimas; 7.9. vidaus dujotiekio išbandymas, statybos darbų užbaigimas; 7.10. pastatų šildymas infraraudonųjų spindulių dujų degikliais (reikalavimai įrengimui, palyginimas su kitais šildymo būdais); 7.11. reikalavimai suskystintųjų naftos dujų sistemų įrengimui; 7.12. reikalavimai šilumos įrenginių išdėstymui įvairios paskirties pastatuose; 7.13. biokurą deginančių įrenginių įrengimas; 7.14. orinio pastatų šildymo ir vėdinimo įrengimas; 7.15. grindų šildymo sistemų montavimo ypatumai; 7.16. šilumos sąnaudų centralizuota ir individuali apskaita;	SSDV, SSDTPV
8.	YPATINGŲ STATINIŲ GAISRINĖ SAUGA: 8.1. statybos produktų klasifikavimas pagal gaisro pobūdį, dūmų, liepsnojančių dalelių susidarymą; 8.2. vamzdynų izoliacijos klasifikavimas pagal gaisro pobūdį, dūmų susidarymą, liepsnojančių dalelių susidarymą. Stogų ir jų dangų klasifikavimas pagal degumą veikiant išoriniam gaisrui; 8.3. statinio konstrukcinių elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai. Patalpų, pastatų, išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų; 8.4. gaisro apkrova, jos kategorijos. Gaisro prevencija. Priešgaisrinės užtvaros, jų pagrindinės charakteristikos. Žmonių evakuacija iš pastatų; 8.5. bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai. Ortakių atsparumo ugniai apribojimas, ugnies vožtuvų, oro uždorių naudojimas; 8.6. vėdinimo įranga apsaugai nuo sprogimo. Priešdūminės vėdinimo sistemos; 8.7. katilinių, šaldomųjų pastatų patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojingumą; 8.8. šildymo prietaisų paviršiaus temperatūros ribojimas. Garo ir karšto vandens vamzdynų tiesimo per patalpas apribojimai; 8.9. leistini maksimalūs skystojo kuro kiekiai: katilinėse, katilinių priestatuose, kitos paskirties pastatus patalpose; 8.10. normatyviniai statybos techniniai dokumentai, reglamentuojantys priešgaisrinius atstumus nuo skystojo kuro sandėlių ir kitų statinių; 8.11. pastatų gaisrinės signalizacijos priemonių veikimo principai, naujos priemonės ir jų įrengimo principai.	SSDV, SSDTPV
9.	STATINIO DALIES EKSPERTIZĖ: 9.1. normatyviniai statybos techniniai dokumentai, reglamentuojantys statinio ekspertizę; 9.2. ekspertizės paskirtis, statinio ekspertizės rūšys, statinio ekspertizės privalomumas, statinio ekspertizės sudėtis, ekspertizės aktas; 9.3. statinio techninės būklės įvertinimas ir pakartotinė statinio ekspertizė; 9.4. statinio ekspertizės dalyviai, statinio ekspertizės užsakovas, jo pareigos ir teisės; 9.5. statinio ekspertizės trukmė ir apmokėjimas už statinio ekspertizę; 9.6. statinio dalies ekspertizės veiklos ataskaita; 9.7. statinio dalies ekspertizės vadovo pareigos ir teisės; 9.8. statinio dalies ekspertizės vadovo atsakomybė už įvertinimo teisėtumą, techninį pagrįstumą ir jų pasekmes.	SDEV

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

6.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

6.3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

6.4. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

6.5. Lietuvos Respublikos biokuro įstatymas;

6.6. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

6.7. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“;

6.8. statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

6.9. statybos techninis reglamentas STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“ patvirtinimo“;

6.10. statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“;

6.11. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr.403 „Dėl Slėginių indų naudojimo taisyklų DT-12-02 patvirtinimo“;

6.12. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

6.13. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.14. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.15. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 „Dėl Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.16. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-15 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.17. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2014 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1-144 „Dėl 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

6.18. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.19. Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

6.20. Gamtinių dujų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-194 „Dėl Gamtinių dujų kokybės reikalavimų patvirtinimo“;

6.21. Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“;

6.22. Degalinių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. balandžio 16 d. įsakymu Nr. 1-37 „Dėl Degalinių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

6.23. Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. 4-27 „Dėl Naftos perdirbimo įrenginių eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

6.24. Lietuvos standartas LST EN 378-4:2008+A1:2012. Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai. 4 dalis. Veikimas, techninė priežiūra, taisymas ir atnaujinimas;

6.25. Sudintas A. Kuro energetika. Kaunas: Technologija, 2009;

6.26 Šenčianas P. Biosferos apsauga šiluminėje energetikoje. Kaunas: Technologija, 1994;

6.27. Statybos inžinieriaus žinynas. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“, 2004;

6.28. Švenčianas P., Adomavičius A. Inžinerinė termodinamika. Kaunas: Technologija, 2011;

6.29. Kytra S. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Kaunas: Technologija, 2006;

6.30. Gluosnis A. Karšto vandens ruošimo sistemos ir jų įranga (žinynas). Kaunas: Technologija, 2006;

6.31. Gluosnis A. Šilumos punktų įrangos ir šildymo sistemų reguliavimo bei apskaitos prietaisų žinynas. Kaunas: Technologija, 2002;

6.32. Gluosnis A. Efektyviai vartojančios dujinį kurą įrangos gyvenamuosiuose, visuomeniniuose ir administraciniuose pastatuose. Kaunas: Technologija, 2007;

6.33. Gudzinskas J., Lukoševičius V., Martinaitis V., Tuomas E. Šilumos vartotojo vadovas. Vilnius: LŠTA, 2011;

6.34. Vares V. ir kt. Biokuro naudotojo žinynas. Vilnius: „Žara“, 2007;

6.35. Centralizuoto šilumos tiekimo žinynas. EuHP: 1998 m.

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

7. Pagal LIŠTIA profesinės etikos principus šiluminės technikos srities inžinieriai privalo nuolat tobulintis savo profesijos srityje, gilinti žinias ir profesinę patirtį, teikti visuomenei paslaugas pagal gebėjimus, patirtį ir galimybes. Viena iš šio tikslo įgyvendinimo priemonių yra specialistų profesinis mokymas. Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija (toliau − LIŠTIA) nuo 1998 m. dalyvauja atestuojant statybos inžinierius šiluminės technikos ir šilumos energetikos srityje ir turinti pakankamai patirties vertinti Pareiškėjų profesines žinias. Asociacijos adresas: K. Donelaičio g. 20-232, LT-44239 Kaunas.

VI SKYRIUS

EGZAMINŲ PATALPOS

8. Profesinio rengimo kursai ir profesinių žinių egzaminas vyks Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto (Kaunas, Studentų g. 56) 102 ir 425 auditorijose, kurios aprūpintos audiovizualinėmis ir demonstravimo priemonėmis ir atitinka higienos ir sveikatos reikalavimus. Darbo saugos kontrolė auditorijose vykdoma universitete nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

9. Pareiškėjo profesinių žinių lygio patikrinimo egzaminą vykdo LIŠTIA VIII skyriuje nurodyta profesinių žinių vertinimo komisija (toliau – komisija). Egzaminas laikomas raštu, leidžiama naudotis literatūra. Pareiškėjas pagal kiekvieną profesinės veiklos sritį gauna atskirą bilietą. Atsakymui parengti skiriamos dvi valandos. Egzaminas išlaikomas, jei pareiškėjas teisingai atsako į 80% egzamino bilieto klausimų. Komisija, išnagrinėjusi pretendento pateiktus dokumentus, profesinio žinių tikrinimo egzamino įvertinimą ir atsakymus į pateiktus klausimus, nusprendžia, ar pareiškėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus jo pageidaujamoje veikloje. Į komisijos posėdį kviečiamas pareiškėjas, kuriam pranešamas komisijos sprendimas ir įteikiamas sprendimo protokolo nuorašas. Pareiškėjams, neišlaikiusiems profesinių žinių vertinimo egzamino, siūloma dalyvauti pakartotinai profesinių žinių vertinime ne anksčiau kaip po 2 savaičių.

VIII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO KOMISIJA

10. Vadovaujantis STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 papunkčio reikalavimais, profesinių žinių vertinimo komisijos nariai yra aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovai; specialistai, turintys mokslinį laipsnį arba ne mažesnę kaip 20 metų veiklos patirtį vertinamoje profesinių žinių srityje; reglamento nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. LIŠTIA informaciją apie profesinių žinių vertinimo egzaminų programas skelbia savo interneto svetainėje www.ktu.lt. Apie statybos inžinierių profesinio mokymo kursus ir profesinių žinių tikrinimo laiką ir vietą taip pat skelbiama asociacijos žurnale „Šiluminė technika“ − www.lsta.lt., Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau − SPSC) interneto svetainėje www.spsc.lt.

12. Komisija parengia pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo du protokolo egzempliorius, kurių vienas teikiamas SPSC, antras 3 metus saugomas asociacijoje. Komisija išduoda pareiškėjui, išlaikiusiam profesinį egzaminą, posėdžio protokolo išrašą. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, sekretorius ir pareiškėjas. Protokole nurodoma: komisijos sudėtis, pareiškėjo vardas ir pavardė, darbovietė, jam siūloma teisė eiti pareigas, statinių grupės, darbo sritys, programos žymuo, protokolo numeris, išdavimo data.

____________________________

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2016 m. sausio 15 d. raštu Nr.14991

PARENGĖ

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

direktorius doc. Romualdas Montvilas

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-377, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14062

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 15 d. įsakymu

Nr. D1-837

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gegužės 24 d. įsakymo

Nr. D1- 377 redakcija)

LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-053-16-LIŠTIA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto vadovo, ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: nustatyti, ar statybos techninės veiklos inžinieriaus (toliau – pareiškėjo) profesinė parengtis atitinka reikalavimus įgyti pageidaujamą kvalifikaciją projektuoti šilumos energetikos statinius.

3. Programos paskirtis: programa skirta patikrinti ir įvertinti:

3.1. pareiškėjų, siekiančių įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto vadovo (toliau − SPV) ir ypatingo statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo (toliau – SPVPV) pareigas. Programa skirta statinių grupėms: negyvenamieji pastatai: gamybos ir pramonės paskirties (energetikos pastatai); inžineriniai tinklai: naftos, dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), šilumos tiekimo, kiti inžineriniai tinklai; kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai);

3. 2. pareiškėjų, siekiančių įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies (šilumos gamybos ir tiekimo, dujotiekio) vadovo (toliau – SPDV), ypatingo statinio projekto dalies (šilumos gamybos ir tiekimo, dujotiekio) vykdymo priežiūros vadovo (toliau – SPDVPV), statinio projekto dalies (šilumos gamybos ir tiekimo, dujotiekio) ekspertizės vadovo (toliau – SPDEV) pareigas. Programa skirta statinių grupėms: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: naftos, dujų (išskyrus magistralinius dujotiekius), šilumos tiekimo, kiti inžineriniai tinklai; kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai).

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa apima temas, pagal kurias tikrinamos konkretaus pareiškėjo profesinės žinios. Kvalifikacijos atestatus siekiantys gauti pareiškėjai privalo žinoti statinio projekto rengimo, įforminimo ir įteisinimo tvarką, esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, gebėti projektuoti šilumos gamybos įrenginius, šilumos tiekimo ir dujotiekio tinklus, mokėti parinkti tinkamą įrangą ir medžiagas.

5. Šilumos gamybos ir tiekimo, dujotiekio projektavimo programą sudaro 6 moduliai:

5.1. 1 – Bendroji programos dalis „Bendrieji projektavimo reikalavimai“ – visiems pareiškėjams;

5.2. 2 – Projekto dalis „Šilumos tiekimo projektavimas“ – pareiškėjams, siekiantiems įgyti teisę eiti statinio projekto vadovo (SPV ir SPVP) ar statinio projekto dalies vadovo (SPDV ir SPDVPV) pareigas statinių grupėje: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: naftos, dujų (be magistralinių), šilumos tiekimo; kiti inžineriniai tinklai;

5.3. 3 – Projekto dalis „Dujotiekio projektavimas“ – pareiškėjams, siekiantiems įgyti teisę eiti statinio projekto vadovo (SPV ir SPVP) ar statinio projekto dalies vadovo (SPDV ir SPDVPV) pareigas statinių grupėje: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; inžineriniai tinklai: naftos, dujų (be magistralinių), šilumos tiekimo; kiti inžineriniai tinklai;

5.4. 4 − Projekto dalis „Šilumos gamybos sistemos“ – pareiškėjams, siekiantiems įgyti teisę eiti statinio projekto vadovo (SPV ir SPVP) ar statinio projekto dalies vadovo (SPDV ir SPDVPV) pareigas statinių grupėje: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; kitos paskirties inžineriniai statiniai (atsinaujinančių išteklių energiją naudojantys energijos gamybos statiniai);

5.5. 5 – Bendroji programos dalis „Ypatingų statinių gaisrinė sauga“ – visiems pareiškėjams;

5.6. 6 – Papildoma programos dalis „Statinio projekto dalies ekspertizė“ – pareiškėjams, siekiantiems įgyti teisę eiti statinio projekto dalies ekspertizės vadovo (SPDEV) pareigas.

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS SUDĖTIS

6. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai
1.	BENDRIEJI PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI: 1.1 projekto rengimo normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 1.2. projektavimo darbų rangos sutartis, darbų kaina; 1.3. statinio techninio, darbo, supaprastinto projekto sudėtis. Projekto rengimo etapai, projekto sudedamosios dalys, projekto dalių sprendinių dokumentai; 1.4. techninių specifikacijų paskirtis, parengimas ir sudėtis. Statinio atnaujinimo (modernizavimo) projektas; 1.5. nesudėtingi, laikini ir neypatingi statiniai, ypatingi statiniai, potencialiai pavojingi įrenginiai; 1.6. esminiai statinių reikalavimai; reikalavimai statybos produktams ir įrenginiams; užsienio valstybių normatyvinių statybos techninių dokumentų taikymas; 1.7. normatyviniai statybos techniniai dokumentai, statinio saugos ir paskirties dokumentų tvirtinimas, normavimo sričių paskirstymas valstybės institucijoms; 1.8. statinio projekto vadovo, projekto dalies vadovo skyrimas, jų veikla, teisės ir atsakomybė; 1.9. statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio projekto ekspertizė; 1.10. projekto tekstinės medžiagos ir brėžinių apiforminimo reikalavimai; 1.11. projekto pavadinimas, statinio projekto pasirašymas, įforminimas, komplektavimas; 1.12. projektavimo dokumentų atidavimas statytojui, projekto keitimai, originalų saugojimas.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV, SPDEV
2.	ŠILUMOS TIEKIMO PROJEKTAVIMAS; 2.1. šilumos vartotojų kategorijos pagal šilumos tiekimo patikimumą; šilumos tinklų perspektyvos, vystymosi tendencijos; 2.2. reikalavimai šilumos tiekimo sistemų projektavimui; 2.3. šilumos tiekimo tinklų klasifikavimas, jų tipinės schemos. Centralizuotas šilumos tiekimas. Decentralizacija; 2.4. šilumos tiekimo projekto sudėtis, projekto vadovo atsakomybė; 2.5. šilumos tiekimo tinklo trasos projektavimas. Normuojami atstumai iki kitų inžinerinių komunikacijų, statinių, želdinių apsaugos zonos; 2.6. šilumos vartotojų jungimas prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos; 2.7. šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės; 2.8. šilumos tiekimo tinklų konstrukciniai elementai (šiluminės kameros, atramos, kompensatoriai ir kt.), jų skaičiavimas ir parinkimas; 2.9. šilumos tiekimo tinklų hidraulinis skaičiavimas, vamzdžio skersmens parinkimas, šilumos tiekimo tinklų hidrauliniai režimai; 2.10. pjezometriniai tinklo grafikai. Reljefo įtaka. Cirkuliacinių ir papildymo tinklo siurblių parinkimas; 2.11. vandens šilumos tinklų slėgio pakėlimo siurblinės, jų paskirtis, įrengimas; 2.12. statinio slėgio sureguliavimas tinkle. Šilumos tiekimo tinklų apsauga nuo hidraulinių smūgių; 2.13. bekanalių šilumos tiekimo tinklų projektavimas, vamzdžio ir grunto sąveikos įvertinimas; 2.14. šilumos tiekimo tinklų neardomų izoliuotų vamzdžių projektavimas; 2.15. šilumos tinklo vamzdynų izoliacijos skaičiavimas įvertinant šiluminės trasos ypatumus; 2.16. temperatūrinių vamzdžių pailgėjimų skaičiavimas ir pailgėjimų kompensacija, šilumos tiekimo tinklų vamzdynų antikorozinė apsauga; 2.17. šilumos tiekimo tinklų drenažo ir oro pašalinimo įrenginiai; 2.18. sutartiniai ženklai ant topografinių žemėlapių antžeminiams ir požeminiams šilumos ir dujotiekio tinklams žymėti; 2.19. šilumos tiekimo projekto vykdymo priežiūros vadovo teisės ir pareigos.	SPV SPVPV SPDV, SPDVPV, SPDEV
3.	DUJOTIEKIO PROJEKTAVIMAS: 3.1. normatyviniai slėginių indų ir dujotiekio projektavimo dokumentai, dujų kokybės reikalavimai, gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės; 3.2. dujotiekio prisijungimo sąlygų gavimo tvarka, projektų derinimo savivaldybių padalinyje procedūros ir suderinto projekto galiojimo trukmė; 3.3. dujų tinklų klasifikacija pagal paskirtį ir slėgį (miestų ir gyvenviečių dujotiekiui); 3.4. naujų buitinių vartotojų prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sąlygos; 3.5. slėginių indų klasifikavimas, registravimas ir priežiūra, reikalavimai slėginių indų armatūrai, kontrolės ir matavimo priemonėms, saugos įtaisai; 3.6. gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės, skirstomieji plieniniai dujotiekiai, polietileniniai dujotiekiai; 3.7. reikalavimai vidaus dujotiekio tiesimui. Reikalavimai dujinių vandens šildytuvų, dujinių viryklių, infraraudonųjų spindulių šildytuvų projektavimui; 3.8. dujų skaitiklių įrengimo reikalavimai, dujų reguliavimo punktų projektavimas; 3.9. reikalavimai katilinėms, naudojančioms dujas; 3.10. dujinio šildymo katilo, dujotiekio, dujų degiklių ir jungiamųjų dalių projektavimas; 3.11. technologinių dujas deginančių įrenginių, technologinių sprogių ir degių dujų vamzdynų projektavimas; 3.12. reikalavimai suskystintų dujų dujotiekio įrengimui. Propano-butano dujotiekio projektavimas; 3.13. suskystintų dujų pilstymo stočių saugos automatikos ir signalizacijos sistemos; 3.14. biodujų vamzdynų projektavimo ypatumai; dujotiekių apsauga nuo korozijos; 3.15. naftos produktų fizikinės ir energetinės savybės, benzino ir dyzelino talpyklų projektavimas; 3.16. mazuto tiekimas, saugojimas; skystojo kuro talpyklų projektavimas; 3.17. išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normavimas.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV, SPDEV
4.	ŠILUMOS GAMYBOS SISTEMOS: 4.1. šilumos gamybos projektuotojams privalomi teisės aktai ir norminiai dokumentai; 4.2. bendrosios nuostatos: katilinių skirstymas pagal paskirtį, jų statybos vietą, šilumos tiekimo patikimumą, katilų parametrus; 4.3. katilinės sklypo planas, katilų klasifikacija ir žymėjimas; 4.4. katilų parinkimas, kūryklų įrengimas; 4.5. kietojo, skystojo, dujinio kuro tiekimo įrangos projektavimas, kuro rūšių įvertinimas gamtosauginiu požiūriu, teršalų kiekio skaičiavimas; 4.6. oro ir dūmų kanalai, dūmtraukiai, dūmų valymas, kūryklų ir dūmtakių apsauginiai įtaisai; 4.7. katilinės vamzdynai, jų šiluminė izoliacija; 4.8. ekonomaizeriai: ketiniai, plieniniai, kondensaciniai; 4.9. biokuro ir dujinių katilų kondensacinių ekonomaizerių panaudojimo ypatumai; 4.10. vandens paruošimas ir vandens cheminis režimas. Reikalavimai garo katilams ir vandens šildymo katilams, vandentiekis ir nuotekos; 4.11. katilinės pagalbiniai įrenginiai: deaeratoriai, maitinimo vandens ir kondensato bakai, maitinimo ir cirkuliaciniai siurbliai; 4.12. katilinės saugos, reguliavimo, blokuotės, signalizacijos, kontrolės sistemos; 4.13. elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normavimas; 4.14. atsinaujinančių energijos išteklių naudojamos technologijos energijai gaminti; 4.15. biodujų gamyba ir jų panaudojimas jėgainėse, biokuro panaudojimo plėtra Lietuvos šilumos ūkyje.	SPV SPVPV SPDV, SPDVPV SPDEV

5.	YPATINGŲ STATINIŲ GAISRINĖ SAUGA: 5.1. statybos produktų, vamzdynų izoliacijos klasifikavimas pagal gaisro pobūdį, dūmų susidarymą, liepsnojančių dalelių susidarymą; 5.2. stogų ir jų dangų klasifikavimas pagal degumą veikiant išoriniam gaisrui. Statinio konstrukcinių elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai; 5.3. gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto nustatymas, gaisro apkrova, jos kategorijos; 5.4. gaisro prevencija, priešgaisrinės užtvaros, jų pagrindinės charakteristikos; 5.5. priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, gaisro gesinimas ir gelbėjimo priemonės. 5.6. perspėjimo apie gaisrą priemonės ir evakavimosi valdymo sistemos; 5.7. pastatų gaisrinės signalizacijos priemonių veikimo principai, naujos priemonės, jų įrengimo principai; 5.8. bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai, ortakių atsparumo ugniai ribojimas, ugnies vožtuvų, oro uždorių numatymas; 5.9. šilumos tiekimo ir šildymo vamzdynų tiesimo per patalpas apribojimai; 5.10. leistina šilumos prietaisų paviršiaus temperatūra, paviršiaus temperatūra Asg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose; 5.11. apsauginė nuo sprogimo vėdinimo įranga, priešdūminės vėdinimo sistemos; 5.12. patalpų, pastatų, išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų; 5.13. lauko oro tiekimas gaisro metu, patalpų, kuriose gali susidaryti dujų ar garų sprogstamasis mišinys, vėdinimo principai; 5.14. gaisrinės saugos reikalavimai projektuojant šildymą krosnimis, židiniais; 5.15. normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, projektavimas; 5.16. katilinių, šaldomųjų pastatų patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojingumą; 5.17. skystojo kuro sandėlių kategorijos pagal talpą, vieno rezervuaro tūrį ir statybos būdą; 5.18. įmonių naftos produktų sandėlių projektavimo ypatumai; 5.19. skystojo kuro maksimalūs kiekiai: katilinių salėse, katilinių priestatuose, kitos paskirties pastatuose; 5.20. normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys priešgaisrinius atstumus nuo skystojo kuro sandėlių ir kitų statinių.	SPV, SPVPV, SPDV, SPDVPV, SPDEV
6.	STATINIO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZĖ: 6.1. normatyviniai statybos techniniai dokumentai, reglamentuojantys statinio projekto ekspertizę; 6.2. projekto ekspertizės paskirtis, statinio projekto ekspertizės rūšys. Statiniai, kuriems privaloma bendroji, dalinė, ar kitokia statinio projekto ekspertizė. Atvejai, kai statinio projekto ekspertizė neprivaloma; 6.3. projekto ekspertizės akto sudėtis, projekto įvertinimas atliekant jo ekspertizę, atvejai, kai atliekama pakartotinė statinio projekto ekspertizė; 6.4. projekto ekspertizės dalyviai, projektuotojo pareigos ir teisės taisant projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pastabas; 6.5. statinio projekto ekspertizės rangovų parinkimo tvarka, bendrosios ir dalinės projekto ekspertizės sudėtis; 6.6. statinio projekto ir projekto dalies ekspertizės vadovo teisės; 6.7. statinio projekto ekspertizės trukmė, apmokėjimas už statinio projekto ekspertizę; 6.8. ekspertizės vadovo atsakomybė už įvertinimo teisėtumą, techninį pagrįstumą ir jų pasekmes. Statinio projekto specialioji ekspertizė.	SPDEV

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR Literatūros sąrašas

7. Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

7.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

7.2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

7.3. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

7.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

7.5. Lietuvos Respublikos biokuro įstatymas;

7.6. Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymas;

7.7. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

7.8 statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“;

7.9. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“;

7.10. statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;

7.11. statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“;

7.12. gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymo Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

7.13. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės saugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisro gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.14. Kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. 73-3526 „Dėl Kurą deginančio įrenginio vardinės šiluminės galios nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

7.15. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo“;

7.16. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

7.17. Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetiko ministro 2009 m. birželio 10 d. įsakymu Nr. 1-82 „Dėl Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

7.18. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

7.19. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.20. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.21. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 „Dėl Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.22. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-15 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.23. Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-18 „Dėl Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.24. Elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. birželio 16 d. įsakymu Nr. 223 „Dėl Elektrinių ir katilinių technologinių parametrų matavimo tikslumo normų patvirtinimo“;

7.25. Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo techninės taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 1-273 „Dėl Biodujų gamybos įrenginių konstrukcijų įrengimo ir eksploatavimo techninių taisyklių patvirtinimo“;

7.26. Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 1-51 „Dėl Naujų buitinių vartotojų gamtinių dujų įrenginių prijungimo prie gamtinių dujų skirstymo sistemos sutarčių standartinių sąlygų aprašo patvirtinimo“;

7.27. Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-115 „Dėl Naujų gamtinių dujų sistemų, tiesioginių vamzdynų ir biodujų gamybos įrenginių prijungimo prie veikiančių gamtinių dujų perdavimo ir skirstymo sistemų tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“;

7.28. Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. sausio 9 d. įsakymu Nr.4-6 „Dėl Skirstomųjų plieninių dujotiekių įrengimo taisyklių ir Skirstomųjų polietileninių dujotiekių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

7.29. Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 1-228 „Dėl Gamtinių dujų skirstomųjų dujotiekių apsaugos taisyklių patvirtinimo“;

7.30. Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 1-70 „Dėl Energijos išteklių rezervinių atsargų sudarymo, tvarkymo, kaupimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

7.31. LAND 43-2001 „Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normos“, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 486 „Dėl Išmetamų teršalų iš didelių kurą deginančių įrenginių normų ir Specialiųjų reikalavimų dideliems kurą deginantiems įrenginiams patvirtinimo“;

7.32. Statybos inžinieriaus žinynas. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“, 2004;

7.33. Centralizuoto šilumos tiekimo žinynas. EuHP: 1998;

7.34. Sudintas A. Kuro energetika. Kaunas: Technologija, 2009;

7.35. Gudzinskas J., Lukoševičius V., Martinaitis V., Tuomas E. Šilumos vartotojo vadovas. Vilnius: LŠTA, 2011;

7.36. Švenčianas P. Biosferos apsauga šiluminėje energetikoje. Kaunas: Technologija, 1994;

7.37. Narbutas B. Degiųjų dujų sistema. Dujų ūkio sistemos darbuotojų mokomoji metodinė knyga. Klaipėda, 2006;

7.38. Juodis E. Vėdinimas. Vilnius: Enciklopedija, 2008;

7.39. Švenčianas P., Adomavičius A. Inžinerinė termodinamika. Kaunas: Technologija, 2011;

7.40. Kytra S. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Kaunas: Technologija, 2006;

7.41. Vares V. ir kt. Biokuro naudotojo žinynas. Vilnius: „Žara“, 2007.

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

8. Pagal Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija (toliau − LIŠTIA) profesinės etikos principus šiluminės technikos srities inžinieriai privalo nuolat tobulintis savo profesijos srityje, gilinti žinias ir profesinę patirtį, teikti visuomenei paslaugas pagal gebėjimus, patirtį ir galimybes. Viena iš šio tikslo įgyvendinimo priemonių yra specialistų profesinis mokymas. LIŠTIA nuo 1998 m. dalyvauja atestuojant statybos inžinierius šiluminės technikos ir šilumos energetikos srityje ir turi pakankamos patirties vertinti pareiškėjų profesines žinias. Asociacijos adresas: K. Donelaičio g. 20-232, LT-44239 Kaunas.

VI SKYRIUS

EGZAMINŲ PATALPOS

9. Profesinio rengimo kursai ir profesinių žinių egzaminas vyks Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto (Kaunas, Studentų g. 56) 102 ir 425 auditorijose, kurios aprūpintos audiovizualinėmis ir demonstravimo priemonėmis ir atitinka higienos ir sveikatos reikalavimus. Darbo saugos kontrolė auditorijose vykdoma universitete nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

10. Pareiškėjo profesinių žinių lygio patikrinimo egzaminą vykdo LIŠTIA VIII skyriuje nurodyta profesinių žinių vertinimo komisija (toliau – komisija). Egzaminas laikomas raštu, leidžiama naudotis literatūra. Pareiškėjas pagal kiekvieną profesinės veiklos sritį gauna atskirą bilietą. Atsakymui parengti skiriamos dvi valandos. Egzaminas išlaikomas, jei pareiškėjas teisingai atsako į 80% egzamino bilieto klausimų. Komisija, išnagrinėjusi pretendento pateiktus dokumentus, profesinio žinių tikrinimo egzamino įvertinimą ir atsakymus į pateiktus klausimus, nusprendžia, ar pareiškėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus jo pageidaujamoje veikloje. Į komisijos posėdį kviečiamas pareiškėjas, kuriam pranešamas komisijos sprendimas ir įteikiamas sprendimo protokolo nuorašas. Pareiškėjams, neišlaikiusiems profesinių žinių vertinimo egzamino, siūloma dalyvauti pakartotinai profesinių žinių vertinime ne anksčiau kaip po 2 savaičių.

VIII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO KOMISIJA

11. Vadovaujantis STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 papunkčio reikalavimais, profesinių žinių vertinimo komisijos nariai yra aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovai; specialistai, turintys mokslinį laipsnį arba ne mažesnę kaip 20 metų veiklos patirtį vertinamoje profesinių žinių srityje; reglamento nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

12. LIŠTIA informaciją apie profesinių žinių vertinimo egzaminų programas skelbia savo interneto svetainėje www.ktu.lt. Apie statybos inžinierių profesinio mokymo kursus ir profesinių žinių tikrinimo laiką ir vietą taip pat skelbiama asociacijos žurnale „Šiluminė technika“ – www.lsta.lt., Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau − SPSC) interneto svetainėje www.spsc.lt.

13. Komisija parengia pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo du protokolo egzempliorius, kurių vienas teikiamas SPSC, antras 3 metus saugomas asociacijoje. Komisija išduoda pareiškėjui, išlaikiusiam profesinį egzaminą, posėdžio protokolo išrašą. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, sekretorius ir pareiškėjas. Protokole nurodoma: komisijos sudėtis, pareiškėjo vardas ir pavardė, darbovietė, jam siūloma teisė eiti pareigas, statinių grupės, darbo sritys, programos žymuo, protokolo numeris, išdavimo data

______________________

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2016 m. sausio 15 d. raštu Nr.14991

PARENGĖ

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

direktorius doc. Romualdas Montvilas

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-377, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14062

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 15 d. įsakymu

Nr. D1-837

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. gegužės 24 d. įsakymo

Nr. D1- 377 redakcija)

LIETUVOS ŠILUMINĖS TECHNIKOS INŽINIERIŲ ASOCIACIJOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-054-16-LIŠTIA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

2. Programos tikslas: nustatyti, ar statybos techninės veiklos inžinieriaus (toliau – pareiškėjo) profesinė parengtis atitinka reikalavimus įgyti pageidaujamą kvalifikaciją.

3. Programos paskirtis: programa skirta patikrinti ir įvertinti statybos inžinierių, siekiančių įgyti teisę eiti ypatingo statinio projekto dalies (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šaldymo ir suslėgto oro sistemų) vadovo (toliau − SPDV) ir ypatingo statinio projekto dalies (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šaldymo ir suslėgto oro sistemų) vykdymo priežiūros vadovo (toliau − SPDVPV), statinio projekto dalies (šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo, šaldymo ir suslėgto oro sistemų) ekspertizės vadovo (toliau − SPDEV) pareigas. Programa skirta vertinti profesines žinias statinių grupėms gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, kitos paskirties inžineriniai statiniai.

II SKYRIUS

PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa apima temas, pagal kurias tikrinamos konkretaus Pareiškėjo profesinės žinios. Kvalifikacijos atestatus siekiantys gauti pareiškėjai privalo žinoti statinio projekto rengimo, įforminimo ir įteisinimo tvarką, esminius reikalavimus statiniams ir statybos produktams, gebėti projektuoti šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerines sistemas, šaldymo ir suslėgto oro sistemas, mokėti parinkti tinkamą įrangą ir medžiagas.

III SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMOS SUDĖTIS

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa.

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai
1.	BENDRIEJI PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI: 1.1. projekto rengimo normatyviniai statybos techniniai dokumentai; 1.2. projektavimo darbų rangos sutartis, darbų kaina; 1.3. statinio techninio, darbo, supaprastinto projekto sudėtis, projekto rengimo etapai, projekto sudedamosios dalys, projekto dalių sprendinių dokumentai; 1.4. techninių specifikacijų paskirtis, parengimas ir sudėtis. Pastato atnaujinimo (modernizavimo) projektas; 1.5. ypatingi statiniai, nesudėtingi, laikini ir neypatingi statiniai, potencialiai pavojingi įrenginiai; 1.6. esminiai statinių reikalavimai, reikalavimų pateikimas projekte statybos produktams ir įrenginiams; 1.7. užsienio valstybių normatyvinių statybos techninių dokumentų taikymas; 1.8. normatyviniai statybos techniniai dokumentai, statinio saugos ir paskirties dokumentų tvirtinimas, normavimo sričių paskirstymas valstybės institucijoms; 1.9. statinio projekto vadovo, projekto dalies vadovo skyrimas, jų veikla, teisės ir atsakomybė; 1.10. statinio projekto vykdymo priežiūra, statinio projekto ekspertizė; 1.11. projekto tekstinės medžiagos ir brėžinių apiforminimo reikalavimai; 1.12. projekto pavadinimas, statinio projekto pasirašymas, įforminimas, komplektavimas, projekto keitimai, originalų saugojimas.	SPDV, SPDVPV, SPDEV
2.	ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS: 2.1. gyvenamųjų, visuomeninės paskirties ir pramoninių pastatų šildymo sistemų projektavimas, kai šilumnešis vanduo, šių sistemų tipai, jų privalumai ir trūkumai; 2.2. orinis pastatų šildymas, sutapdintas su jų vėdinimu, taikymo galimybės; 2.3. šildymo sistemos, šildymo prietaisų tipai, kai šilumos gamybai tiesiogiai naudojamos dujos, reikalavimai šių sistemų projektavimui; 2.4. elektriniai šildymo prietaisai, jų patikimumas; 2.5. reikalavimai šildymo sistemų projektavimui, montavimui ir eksploatacijai pramonės įmonių ir sandėliavimo pastatuose įvertinant patalpų kategorijas pagal sprogimo–gaisro pavojingumą ir kitus patalpų ypatumus; 2.6. Europos Komisijos ATEX direktyvos, jų reikalavimų įvertinimas projektuojant ir montuojant šildymo bei vėdinimo sistemas; 2.7. šildymo prietaisai, jų klasifikacija, tipai, apibūdinimas; 2.8. šildymo sistemos vamzdynai, naudojamos medžiagos, vamzdynų projektavimas, montavimas, reikalavimai izoliacijai; 2.9. reikalavimai šilumos punktų projektavimui, įrengimui ir eksploatacijai; 2.10. šildymo sistemų modernizavimas, įvairūs sprendimo būdai įvertinant ekonominius aspektus; 2.11. pastato energinės būklės samprata; energijos taupymo galimybės modernizuojant pastatų šildymo sistemas; 2.12. vėdinimo sistemų klasifikacija; 2.13. gyvenamųjų ir administracinių pastatų pagrindiniai vėdinimo sistemų projektavimo ypatumai ir reikalavimai montavimui; 2.14. pramoninių pastatų vėdinimo sistemų projektavimo ypatumai įvertinant patalpų kategorijas ir įvairių teršalų kiekį, kuris gali sklisti patalpoje gamybinio proceso metu; 2.15. pastatų, kuriuose sandėliuojamos sprogstamosios medžiagos, pagrindiniai vėdinimo principai; 2.16. priešdūminių vėdinimo sistemų tipai, jų įrengimo būtinybės pagrindimas, projektavimas ir kitų priešgaisrinių reikalavimų įvertinimas; 2.17. avarinio vėdinimo sistemų projektavimas; 2.18. oro, užteršto įvairiomis dulkėmis ir kitais teršalais, valymo įrenginių tipai pagal veikimo principą, jų projektavimas ir montavimas, tiekiamo ir šalinamo oro valymo įrenginiai, jų efektyvumas ir parinkimas; 2.19. vėdinimo įrangos patalpų komponavimas ir išdėstymas pastate; 2.20. tiekiamo oro pasiskirstymas vėdinamoje erdvėje, oro skirstytuvų tipai, reikalavimai montavimui; 2.21. vėdinimo sistemų elementai: ventiliatoriai, oro paruošimo įrenginiai, ortakiai, reguliavimo įtaisai; 2.22. šalinamo oro šilumos utilizacija, šilumos utilizatorių tipai, jų efektyvumo įvertinimas; 2.23. vėdinimo sistemų keliamo triukšmo slopinimo priemonės ir įranga, vėdinimo sistemų darbo patikimumas; 2.24. oro kondicionavimo sistemų paskirtis, parametrai, kuriuos turi atitikti oro kondicionavimo sistemos, oro kondicionavimo sistemų klasifikacija; 2.25. šaltnešio paruošimo įrenginiai ir schemos; 2.26. reikalavimai vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų bandymui, sureguliavimui.	SPDV, SPDVPV SPDEV

3.	ŠALDYMO IR SUSLĖGTO ORO SISTEMOS: 3.1. normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys šaldytuvų, šaldymo kompresorinių projektavimą; 3.2. šaldytuvų kamerų plotų ir šilumos pritekėjimų į kameras skaičiavimo metodika; šaldymo įrenginių ir kompresorių galingumo parinkimas; 3.3. reikalavimai šaldytuvų atitvarinių konstrukcijų izoliacijai ir izoliacinėms medžiagoms; 3.4. principinės tiesioginio ir tirpalinio šaldymo schemos, jų privalumai ir trūkumai; 3.5. vamzdynų skersmens parinkimo principai, amoniakinėse ir kitose sistemose naudojami vamzdynai; 3.6. tepalo atskyrimo ir grąžinimo į sistemą technologijos, šerkšno šalinimo technologijos; 3.7. šaltnešio kondensacijos šilumos nuvedimo būdai iš aušinimo sistemos, pagrindiniai aušinimo sistemos elementai; 3.8. oro, patekusio į šaldymo sistemą, poveikis sistemos darbui ir pašalinimo iš sistemos būdai; 3.9. šaldymo sistemų tipai, jų parinkimo principai, šaltnešiai: saugos ir gamtosauginiai reikalavimai; 3.10. pagrindiniai reikalavimai įrenginių išdėstymui šaldymo kompresorinėse; 3.11. projektuose numatomos priemonės kompresorių apsaugai nuo hidraulinių smūgių; 3.12. slėgimo ir siurbimo linijų drenažas, slėginių indų parinkimo šaldymo sistemai principai, reikalavimai kompresorinių patalpoms; 3.13. vamzdynų tiesimo būdai, vamzdynų nuolydžių poveikis saugiam sistemos darbui; 3.14. amoniakinėse kompresorinėse naudojamų elektros jėgos įrenginių ir apšvietimo prietaisų ypatumai. Elektros energijos poreikio kitimą lemiantys faktoriai dirbtinio šalčio gamyboje; 3.15. privalomi signalizacijos, kontrolės-matavimo ir apsaugos įtaisai šaldymo sistemose, temperatūros reguliavimas šaldymo kamerose; 3.16. šilumos siurblių sistemų specifika, alternatyvios šaldymo technologijos; 3.17. normatyviniai dokumentai, reglamentuojantys suslėgto oro kompresorinių projektavimą; 3.18. reikalavimai oro kompresorinėms, slėginių indų paskirtis, reikalavimai jų išdėstymui; 3.19. suslėgto oro kompresorinių triukšmo mažinimo priemonės; 3.20. suslėgto oro vamzdynų ir aparatų cheminis valymas; suslėgto oro valymo ir sausinimo būdai; 3.21. reikalavimai atmosferinio oro paėmimui kompresorinėse, priemonės suslėgto oro vamzdynų apsaugai nuo deformacijų kintant temperatūrai; 3.22. kompresorių aušinimo sistemos; 3.22. drėgmės, tepalo, susikaupiančių atskirose suslėgto oro tinklų atkarpose, pašalinimas, kontrolės-matavimo prietaisai, apsauginiai vožtuvai; 3.23. pagrindiniai reikalavimai suslėgto oro vamzdynų montavimui.	SPDV, SPDVPV SPDEV
4.	YPATINGŲ STATINIŲ GAISRINĖ SAUGA: 4.1. statybos produktų, vamzdynų izoliacijos klasifikavimas pagal gaisro pobūdį, dūmų susidarymą, liepsnojančių dalelių susidarymą; 4.2. stogų ir jų dangų klasifikavimas pagal degumą veikiant išoriniam gaisrui. Statinio konstrukcinių elementų klasifikavimas pagal atsparumą ugniai; 4.3. gaisrinio skyriaus maksimalaus ploto nustatymas, gaisro apkrova, jos kategorijos; 4.4. gaisro prevencija, priešgaisrinės užtvaros, jų pagrindinės charakteristikos; 4.5. priešgaisriniai atstumai tarp pastatų, gaisro gesinimas ir gelbėjimo priemonės; 4.6. perspėjimo apie gaisrą priemonės ir evakavimosi valdymo sistemos; 4.7. pastatų gaisrinės signalizacijos priemonių veikimo principai, naujos priemonės ir jų įrengimo principai; 4.8. bendrieji gaisro plitimo ribojimo reikalavimai, ortakių atsparumo ugniai apribojimas, ugnies vožtuvų, oro uždorių naudojimas; 4.9. šilumos tiekimo ir šildymo vamzdynų tiesimo per patalpas apribojimai; 4.10. leistina šilumos prietaisų paviršiaus temperatūra; paviršiaus temperatūra Asg kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų patalpose; 4.11 vėdinimo įranga apsaugai nuo sprogimo, priešdūminės vėdinimo sistemos: 4.12. patalpų, pastatų, išorinių įrenginių kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų; 4.13. lauko oro tiekimas gaisro metu; patalpų, kuriose gali susidaryti dujų ar garų sprogstamasis mišinys, vėdinimo principai; 4.14. gaisrinės saugos reikalavimai projektuojant šildymą krosnimis, židiniais; 4.15. katilinių, šaldomųjų pastatų patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojingumą.	SPDV, SPDVPV, SPDEV
5.	STATINIO PROJEKTO DALIES EKSPERTIZĖ: 5.1. normatyviniai statybos techniniai dokumentai, reglamentuojantys statinio projekto ekspertizę; 5.2. projekto ekspertizės paskirtis, statinio projekto ekspertizės rūšys, statiniai, kuriems privaloma bendroji, dalinė, specialioji ar kitokia statinio projekto ekspertizė. Atvejai, kai statinio projekto ekspertizė neprivaloma; 5.3. projekto ekspertizės akto sudėtis, projekto įvertinimas atliekant jo ekspertizę, atvejai, kada atliekama pakartotinė statinio projekto ekspertizė; 5.4. projekto ekspertizės dalyviai, projektuotojo pareigos ir teisės taisant projektą pagal ekspertizės akte nurodytas pastabas; 5.5. statinio projekto ekspertizės rangovų parinkimo tvarka. Bendrosios ir dalinės projekto ekspertizės sudėtis; 5.6. statinio projekto ir projekto dalies ekspertizės vadovo teisės; 5.7. statinio projekto ekspertizės trukmė, apmokėjimas už statinio projekto ekspertizę; 5.8. ekspertizės vadovo atsakomybė už įvertinimo teisėtumą, techninį pagrįstumą ir jų pasekmes, statinio projekto specialioji ekspertizė.	SPDEV

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ IR Literatūros sąrašas

6. Programa parengta vadovaujantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

6.2. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

6.3. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

6.4. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

6.5. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“;

6.6. statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių–techninių dydžių projektinės vertės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. D1-451 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.04:2009 „Statybinių medžiagų ir gaminių šiluminių–echninių dydžių projektinės vertės“ patvirtinimo“;

6.7. statybos techninis reglamentas STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“;

6.8. statybos techninis reglamentas STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 179 „Dėl statybos techninių reglamentų STR 1.09.04:2002 „Statinio projekto vykdymo priežiūra“ ir STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ patvirtinimo“;

6.9. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ patvirtinimo“;

6.10. statybos techninis reglamentas STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. D1-909 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.01:2013 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas“ patvirtinimo“;

6.11. statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 12 d. įsakymu Nr. D1-248 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ patvirtinimo“;

6.12. statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

6.13. statybos techninis reglamentas STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“ patvirtinimo“;

6.14. Lietuvos standartas LST EN 378 (1-4):2008+A2:2012. Šaldymo sistemos ir šilumos siurbliai. Saugos ir aplinkosauginiai reikalavimai;

6.15. statybos normos RSN 156-94 Statybinė klimatologija, patvirtintos Lietuvos Respublikos statybos ir urbanistikos ministerijos 1994 m. kovo 18 d. įsakymu Nr. 76 „Dėl statybos normų RSN 156-94 Statybinė klimatologija patvirtinimo“;

6.16. Lietuvos higienos normos HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. V-1081 „Dėl Lietuvos higienos normų HN 42:2009 Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas patvirtinimo“;

6.17. Lietuvos higienos normos HN 69:2003 Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-770 „Dėl Lietuvos higienos normų HN 69:2003 „Šiluminis komfortas ir pakankama šiluminė aplinka darbo patalpose. Parametrų norminės vertės ir matavimo reikalavimai“ patvirtinimo“;

6.18. Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“;

6.19. Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. vasario 22 d. įsakymo Nr. 1-64 „Dėl Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.20. Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2011 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-14 „Dėl Visuomeninių statinių gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.21. Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 1-264 „Dėl Šildymo sistemų, naudojančių kietąjį kurą, gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.22. Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Stacionariųjų gaisrų gesinimo sistemų projektavimo ir įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.23. Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklės, patvirtintos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1-250 „Dėl Vėdinimo sistemų gaisrinės saugos taisyklių patvirtinimo“;

6.24. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

6.25. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.26. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.27. Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. D1-595/1-201 „Dėl Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomųjų reikalavimų patvirtinimo“;

6.28. Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. 4-366 „Dėl Slėginių vamzdynų naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

6.29. Gudzinskas J., Lukoševičius V., Martinaitis V., Tuomas E. Šilumos vartotojo vadovas. Vilnius: LŠTA, 2011;

6.30. Statybos inžinieriaus žinynas. Vilnius: VGTU leidykla „Technika“, 2004;

6.31. Juodis E. Vėdinimas. Vilnius: Enciklopedija, 2008;

6.32. Juodis E. Vėdinimo aerodinamika. Vilnius, 2014;

6.33. Vasiliauskas V.V. Šaldymo procesų ir aparatų skaičiavimas. Kaunas: Technologija, 2006;

6.34. Vasiliauskas V.V. Šaldymo sistemos: vadovėlis. Kaunas: Technologija, 2005;

6.35. Švenčianas P., Adomavičius A. Inžinerinė termodinamika. Kaunas: Technologija, 2011;

6.36. Gluosnis A. Karšto vandens ruošimo sistemos ir jų įranga (žinynas). Kaunas: Technologija, 2006;

6.37. Gluosnis A. Atliekinius energijos išteklius naudojantys įrenginiai ir šilumos siurbliai (žinynas). Kaunas: Technologija, 2004;

6.38. Gluosnis A. Pastatų šildymo sistemos ir jų įranga (žinynas). Kaunas: Technologija, 2004.

V SKYRIUS

PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

7. Pagal Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija (toliau − LIŠTIA) profesinės etikos principus šiluminės technikos srities inžinieriai privalo nuolat tobulintis savo profesijos srityje, gilinti žinias ir profesinę patirtį, teikti visuomenei paslaugas pagal gebėjimus, patirtį ir galimybes. Viena iš šio tikslo įgyvendinimo priemonių yra specialistų profesinis mokymas. LIŠTIA nuo 1998 m. dalyvauja atestuojant statybos inžinierius šiluminės technikos ir šilumos energetikos srityje ir turi pakankamos patirties vertinti pareiškėjų profesines žinias. Asociacijos adresas: K. Donelaičio g. 20-232, LT-44239 Kaunas.

VI SKYRIUS

EGZAMINŲ PATALPOS

8. Profesinio rengimo kursai ir profesinių žinių egzaminas vyks Kauno technologijos universiteto Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakulteto (Kaunas, Studentų g. 56) 102 ir 425 auditorijose, kurios aprūpintos audiovizualinėmis ir demonstravimo priemonėmis ir atitinka higienos ir sveikatos reikalavimus. Darbo saugos kontrolė auditorijose vykdoma universitete nustatyta tvarka.

VII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

9. Pareiškėjo profesinių žinių lygio patikrinimo egzaminą vykdo LIŠTIA VIII skyriuje nurodyta profesinių žinių vertinimo komisija (toliau – komisija). Egzaminas laikomas raštu, leidžiama naudotis literatūra. Pareiškėjas pagal kiekvieną profesinės veiklos sritį gauna atskirą bilietą. Atsakymui parengti skiriamos dvi valandos. Egzaminas išlaikomas, jei pareiškėjas teisingai atsako į 80% egzamino bilieto klausimų. Komisija, išnagrinėjusi pretendento pateiktus dokumentus, profesinio žinių tikrinimo egzamino įvertinimą ir atsakymus į pateiktus klausimus, nusprendžia, ar pareiškėjas atitinka kvalifikacinius reikalavimus jo pageidaujamoje veikloje. Į komisijos posėdį kviečiamas pareiškėjas, kuriam pranešamas komisijos sprendimas ir įteikiamas sprendimo protokolo nuorašas. Pareiškėjams, neišlaikiusiems profesinių žinių vertinimo egzamino, siūloma dalyvauti pakartotinai profesinių žinių vertinime ne anksčiau kaip po 2 savaičių.

VIII SKYRIUS

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO KOMISIJA

10. Vadovaujantis STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 papunkčio reikalavimais, profesinių žinių vertinimo komisijos nariai yra aukštųjų mokyklų, rengiančių statybos specialistus, atstovai; specialistai, turintys mokslinį laipsnį arba ne mažesnę kaip 20 metų veiklos patirtį vertinamoje profesinių žinių srityje; reglamento nustatyta tvarka atestuoti vadovai.

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11. LIŠTIA informaciją apie profesinių žinių vertinimo egzaminų programas skelbia savo interneto svetainėje www.ktu.lt. Apie statybos inžinierių profesinio mokymo kursus ir profesinių žinių tikrinimo laiką ir vietą taip pat skelbiama asociacijos žurnale „Šiluminė technika“ − www.lsta.lt., Statybos produkcijos sertifikavimo centro (toliau − SPSC) interneto svetainėje www.spsc.lt.

12. Komisija parengia pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo du protokolo egzempliorius, kurių vienas teikiamas SPSC, antras 3 metus saugomas asociacijoje. Komisija išduoda pareiškėjui, išlaikiusiam profesinį egzaminą, posėdžio protokolo išrašą. Protokolą pasirašo komisijos pirmininkas, sekretorius ir pareiškėjas. Protokole nurodoma: komisijos sudėtis, pareiškėjo vardas ir pavardė, darbovietė, jam siūloma teisė eiti pareigas, statinių grupės, darbo sritys, programos žymuo, protokolo numeris, išdavimo data.

_______________________

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2016 m. sausio 15 d. raštu Nr. 14991

PARENGĖ

Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija

direktorius doc. Romualdas Montvilas

Priedo pakeitimai:

Nr. D1-377, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14062

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. D1-377, 2016-05-24, paskelbta TAR 2016-05-26, i. k. 2016-14062

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. D1-837 „Dėl Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacijos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“ pakeitimo