Suvestinė redakcija nuo 2001-11-29 iki 2001-12-30

Įsakymas paskelbtas: Žin. 1999, Nr. 84-2510, i. k. 099301MISAK00000316

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL REGLAMENTO STR 1.07.01:1999 „LEIDIMŲ STATYTI IR GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO TVARKA“ PATVIRTINIMO

1999 m. spalio 4 d. Nr. 316

Vilnius

Vadovaudamasis Aplinkos ministerijos nuostatais (Žin., 1998, Nr. 84-2353):

1. Tvirtinu organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:1999 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“ (pridedama).

2. Laikau netekusiu galios organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:1997 „Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka“.

3. Aplinkos ministerijos informacinėje kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „reglamentas“.

APLINKOS MINISTRAS	DANIUS LYGIS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

1999 10 04 įsakymu Nr. 316

ORGANIZACINIS TVARKOMASIS STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS

STR 1.07.01:1999

LEIDIMŲ STATYTI IR GRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMO TVARKA

I. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis organizacinis tvarkomasis reglamentas (toliau – reglamentas) nustato leidimų statyti, rekonstruoti, remontuoti (toliau – statyti) ir griauti statinius arba keisti statinių ar savarankiškai naudojamų jų dalių paskirtį išdavimo tvarką Lietuvos Respublikoje.

Šiuo reglamentu nustatyta tvarka taip pat išduodami leidimai remontuoti, restauruoti, rekonstruoti ar atkurti (toliau – tvarkyti) nekilnojamąsias kultūros vertybes bei statyti ar griauti statinius jų teritorijose.

Šio reglamento nuostatos netaikomos:

krašto apsaugos specialiosios paskirties statiniams (krašto apsaugos ministras suderina jų sąrašą su aplinkos ministru).

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

Nr. 391, 2001-07-24, Žin., 2001, Nr. 66-2420 (2001-08-01), i. k. 101301MISAK00000391

2. Leidimų statyti ir griauti statinius bei tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes išdavimo teisinis pagrindas yra Lietuvos Respublikos statybos įstatymas ir Nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas [12.1], [12.4].

Leidimai statyti, rekonstruoti ir griauti branduolinės energetikos statinius išduodami vadovaujantis Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymu [12.14], Leidimų vykdyti statybos ir montavimo darbus atominės energetikos objektuose išdavimo tvarka [12.15] ir šiais nuostatais.

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

3. Pagalbiniai statiniai (darbai), kuriuos statyti (atlikti) arba nugriauti nereikia leidimų, ir reikalavimai, kurių reikia laikytis juos statant arba griaunant, yra nurodyti šio reglamento A priede.

Kai šie statiniai yra nekilnojamosios kultūros vertybės arba darbai atliekami jų teritorijose (A priedo 10 punktas), reikalingas Kultūros vertybių apsaugos departamento (toliau – KVAD) leidimas.

Žemės sklypuose, valdomuose terminuotos (iki 3 metų) nuomos teise, leidžiama statyti tik laikinus statinius.

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

Nr. 391, 2001-07-24, Žin., 2001, Nr. 66-2420 (2001-08-01), i. k. 101301MISAK00000391

4. Leidimus statyti ir griauti statinius išduoda apskrities viršininko administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyba (toliau – inspekcijos tarnyba) [12.2], [12.14].

Leidimus tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes, statyti ir griauti statinius jų teritorijose išduoda KVAD teritorinis padalinys kartu su inspekcijos tarnyba šia tvarka: KVAD teritorinis padalinys, suderinęs projektą ir gavęs statytojo prašymą (šio reglamento B-1 priedas), išrašo leidimą (šio reglamento D-1 priedas), jį pasirašo ir tvirtina antspaudu; statytojas šį leidimą pateikia inspekcijos tarnybai, kuri jį įregistruoja, pasirašo, tvirtina antspaudu ir įteikia statytojui.

Leidimus atlikti nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkymo darbus ir statyti bei griauti statinius jų teritorijose, kuriems nereikalingas inspekcijos tarnybos leidimas (šio reglamento A priedo 10 punktas), išduoda KVAD teritorinis padalinys ir juose nurodo, kad inspekcijos tarnybos leidimas nereikalingas. Apie išduotus leidimus KVAD teritorinis padalinys per 10 dienų informuoja inspekcijos tarnybą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

5. Leidimą statyti (griauti) statinį, išdėstytą kelių apskričių (savivaldybių) teritorijose, išduoda apskrities tarnyba (inspektorius), aptarnaujanti(s) šio statinio projektavimo sąlygų sąvadą parengusią ir jo techninio projekto suderinimą organizavusią savivaldybę.

6. Leidimas statyti statinį galioja 5 metus, remontuoti namą (butą) arba nugriauti statinį – 2 metus nuo jo išdavimo dienos. Jeigu statybos darbai nepradedami per 2 metus (namo arba buto remonto darbai – per 6 mėnesius), leidimas netenka galios. Statyba yra pradėta, kai atlikti pirmieji statinio statybos (pamatų duobės kasimo, pamatų montavimo ar pan.) darbai.

Statytojui sutinkant (sutikimą jis turi įrašyti prašyme išduoti leidimą), leidimo galiojimo laikas gali būti nustatytas trumpesnis negu 5 metai.

Atsižvelgdama į statybos vietos bei statinio svarbą, eismo intensyvumą ir kitus faktorius savivaldybės institucija, derindama projektą, gali įrašyti privalomą sąlygą nustatyti trumpesnį leidimo galiojimo laiką.

7. Pasibaigus leidimo galiojimo laikui, esant reikalui, jis pratęsiamas iki statybos pabaigos, bet ne ilgesniam kaip 5 metų laikotarpiui. Prireikus jį pratęsti dar ilgesniam laikui, statytojas kreipiasi į apskrities viršininką, kuris, suderinęs su savivaldybės meru, nustato leidimo pratęsimo sąlygas.

Prašydamas pratęsti leidimą, statytojas privalo pateikti projektuotojo sukoreguotus pagal pasikeitusius normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus nepradėtų statinio elementų projektinius sprendimus.

8. Statybos (griovimo) darbų vykdymas pasibaigus leidimo galiojimo laikui (įskaitant pratęsimus) užtraukia įstatymais nustatytą atsakomybę už statybą neturint reikiamo leidimo.

9. Leidimas tvarkyti nekilnojamąją kultūros vertybę arba statyti statinį (atlikti darbus) jos teritorijoje galioja tol, kol galioja KVAD suderintas projektas. Jei tvarkymo (statybos) darbai nepradedami per 1 metus, jis netenka galios [12.4].

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

10. Leidimo statyti valstybinės reikšmės kelių komplekso dalyje arba jų apsaugos zonoje galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į kelių organizacijos duoto leidimo galiojimo laiką [12.6].

11. Iki žemės darbų pradžios sklype, kuriam nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, ir šalia sklypo esančių inžinerinių tinklų apsaugos zonose rangovas privalo iškviesti į vietą šiuos tinklus naudojančių (prižiūrinčių) įmonių atstovus [12.8]. Statant ūkio būdu, juos iškviečia statytojas. Žemės darbai atliekami reglamentu STR 1.07.02:1999 „Žemės darbai“ nustatyta tvarka [12.22].

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

II. NUORODOS

12. Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus:

12.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 1997, Nr 65-1551; 2000, Nr. 78-2360).

Punkto pakeitimai:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.2. Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 101-2015; 1996, Nr. 35-876, Nr. 55-1293, Nr. 126-2938; 1998, Nr. 96-2655; 1999, Nr. 30-854, Nr. 50-1602; 2000, Nr. 42-1190, Nr. 92-2886).

Punkto pakeitimai:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.3. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas (Žin., 1998, Nr. 54-1492; 1999, Nr. 55-1772; 2000, Nr. 47-1340; 2001, Nr. 52-1810, Nr. 56-1981).

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.4. Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 3-37; 1997, Nr. 30-713, Nr. 67-1676, Nr. 96-2421).

12.5. Lietuvos Respublikos įstatymas dėl statybų Lietuvos Respublikos pajūrio juostoje ir Kuršių nerijoje (Žin., 1995, Nr. 103-2297).

12.16. aplinkos ministro 2000 07 17 įsakymas Nr. 304 „Dėl Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų nustatymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 60-1794).

Punkto pakeitimai:

Nr. 391, 2001-07-24, Žin., 2001, Nr. 66-2420 (2001-08-01), i. k. 101301MISAK00000391

12.7. Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas (Žin., 1995, Nr. 20-449; 2000, Nr. 56-1639; 2001, Nr. 91-3187).

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.8. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992 05 12 nutarimas Nr. 343 „Dėl specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43, Nr. 38-940, Nr. 43-1057, Nr. 93-2193; 1998, Nr. 30-798; 1999, Nr. 104-2995).

Punkto pakeitimai:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.9. Organizacinis tvarkomasis reglamentas „Statinių projektavimo sąlygų nustatymo, projektų derinimo ir jų tvirtinimo tvarka“ STR 1.05.03:1997 (Žin., 1997, Nr. 101-2559; 1998, Nr. 34-924; 2001, Nr. 12-362, Nr. 49-1723).

Punkto pakeitimai:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.10. Organizacinis tvarkomasis reglamentas „Statinių projektų ir statinių ekspertizė“ STR 1.06.01:1999 (Žin., 1999, Nr. 67-2169, Nr. 69-2202).

12.11. organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ STR 1.11.01:2000 (Žin., 2000, Nr. 79-2401).

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

12.12. Organizacinis tvarkomasis reglamentas „Specialistų, dirbančių teritorijų planavimo ir pagrindinėse statybos techninės veiklos srityse, atestavimas“ STR 1.02.01:1996 (Žin., 1996, Nr. 112-2560; 1998, Nr. 30-813, 1999, Nr. 25-723, Nr. 37-1141; 2000, Nr. 4-107, Nr. 50-1453).

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

12.13. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimas Nr. 603 „Dėl Daugiabučių namų patalpų savininkų (bendrasavininkių) bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo (Žin., 2001, Nr. 45-1584).

Punkto pakeitimai:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.14. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 59-1368, Nr. 66-1605, Nr. 112-2625; 1999, Nr. 65-2088).

12.15. Leidimų vykdyti statybos ir montavimo darbus atominės energetikos objektuose išdavimo tvarka (Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos 1999 05 04 įsakymas Nr. 14).

12.16. organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.03:1999 „Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir šių statinių statybos įteisinimo tvarka“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 335, 1999-10-19, Žin., 1999, Nr. 90-2667 (1999-10-27), i. k. 099301MISAK00000335

12.17. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 06 nutarimas Nr. 873 dėl ypatingos svarbos statinių (Žin., 1996, Nr. 70-1698, 1998, Nr. 110- 3037; 2000, Nr. 5-142).

Punkto pakeitimai:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.18. Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymas (Žin., 1997, Nr. 98-2480; 2000, Nr. 58-1705; 2001, Nr. 55-1948).

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.19. Lietuvos Respublikos hipotekos įstatymas (Žin., 1992, Nr. 31-951; 1994, Nr. 76-1419; 1996, Nr. 100-2264; 1997, Nr. 63-1468; 1998, Nr. 31-822; 1999, Nr. 101-2901; 2000, Nr. 75-2268; 2001, Nr. 55-1941).

Punkto pakeitimai:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.20. Nekilnojamosiose kultūros vertybėse atliekamų priešavarinių, remonto, pritaikymo, tyrimo, konservavimo, restauravimo ir atkūrimo darbų tvarka (Žin., 1999, Nr. 18-499).

12.21. Aplinkos ministro 1999 05 26 įsakymas Nr. 157 „Dėl leidimų naudoti paviršinio vandens telkinius laivybai, hidrotechnikos statinių reikmėms išdavimo, atnaujinimo, perleidimo ir panaikinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 48-1553; 2000, Nr. 96-3055).

Punkto pakeitimai:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.22. Organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:1999 „Žemės darbai“ (Žin., 1999, Nr. 79-2348).

Papildyta punktu:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

12.23. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 28 d. nutarimas Nr. 1165 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. balandžio 16 d. nutarimo Nr. 370 dalinio pakeitimo ir 2000 m. vasario 21 d. nutarimo Nr. 187 papildymo (Žin., 2000, Nr. 83-2520).

Papildyta punktu:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

12.24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimas Nr. 764 „Dėl leidimų išimtiniais atvejais statyti ir perstatyti (rekonstruoti) pastatus, statinius ir įrenginius pajūrio juostoje išdavimo tvarkos (Žin., 1998, Nr. 59-1671; 2000, Nr. 28-778).

Papildyta punktu:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

12.25. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. 432 patvirtinta Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų rekonstravimo projektų ir pasiūlymų keisti daugiabučio namo patalpų paskirtį viešojo aptarimo tvarka (Žin., 2000, Nr. 96-3050).

Papildyta punktu:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

12.26. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

Papildyta punktu:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

13. Šiame reglamente naudojami pagrindiniai terminai ir apibrėžimai atitinka Statybos įstatymo 2 straipsnyje nurodytus terminus bei apibrėžimus.

14. Sąvokos „nekilnojamosios kultūros vertybės“, „nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijos“, „nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonos“ atitinka Nekilnojamųjų kultūros vertybių įstatyme apibrėžtas sąvokas [12.4].

Sąvokos „gyvenamasis namas“, „daugiabutis namas“, „butas“, „patalpos“, „bendrojo naudojimo objektai“ atitinka Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo [12.7] 2 straipsnyje apibrėžtas sąvokas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

15. Kitos sąvokos:

statinio paskirties keitimas – viso statinio arba didesniosios jo dalies (daugiau kaip 50% naudingojo ploto) funkcinės paskirties pakeitimas, kai naujosios paskirties statiniui normatyviniais statybos dokumentais nustatyti kitokie higienos, priešgaisrinės apsaugos, aplinkos apsaugos, konstrukcijų stiprumo bei kiti reikalavimai;

patalpų paskirties keitimas – savarankiškai naudojamos pastato dalies (buto, kontoros, parduotuvės ar pan.), kurios bendrasis plotas nėra didesnis kaip pusė viso pastato bendrojo ploto, funkcinės paskirties pakeitimas, kai naujosios paskirties patalpoms normatyviniais statybos dokumentais nustatyti kitokie reikalavimai;

sodyba – juridiškai įformintas sodybinis žemės sklypas su jame pastatytu privačiu gyvenamuoju namu ir jo priklausiniais, taip pat ūkininko sodyba, vienkiemis;

statinio (gyvenamojo namo) priklausiniai – ūkio pastatai, inžineriniai tinklai ir kiti pagalbiniai statiniai, kurie reikalingi jo naudotojų (gyventojų) ūkio ir buities reikmėms tenkinti ir statiniui pagal paskirtį naudoti (statinio priestatas yra ne priklausinys, o statinio dalis);

sodybų ūkio pastatai – tvartai, daržinės (kluonai), sandėliai, pastogės, svirnai (klėtys), vasaros virtuvės, pirtys, antžeminiai ir požeminiai rūsiai-saugyklos, rūkyklos, šiltnamiai, žiemos sodai, garažai asmeniniams automobiliams laikyti ir kiti pastatai, reikalingi sodybos gyventojų ūkio ir buities reikmėms tenkinti (tvartai, daržinės, pastogės, didesni kaip 100 kv. metrų užstatyto ploto kiekvienas, garažai su remonto bei aptarnavimo dirbtuvėmis nėra sodybų ūkio pastatai);

kelio kompleksas – kelias, kelių tiesimo ir priežiūros įmonių statiniai, transporto aptarnavimo statiniai, avarinio ryšio linijos, želdiniai ir šių objektų užimta žemė, taip pat sanitarinės apsaugos zonos žemė [12.6];

statinio projekto derinimas – detaliojo plano nustatytų teritorijos tvarkymo ir projektavimo sąlygų (techninių ir specialiųjų) reikalavimų įgyvendinimo statinio projekte patikrinimas [12.7], [12.9].

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

IV. LEIDIMŲ STATYTI STATINIUS IŠDAVIMAS IR ATŠAUKIMAS

16. Leidimas išduodamas statytojui arba užsakovui (toliau – statytojas) statyti vieną statinį ir jo priklausinius (arba be jų) ar grupę statinių. Leidime (arba prie jo pridėtame sąraše) išvardijami visi priklausiniai arba grupės statiniai, kuriuos leidžiama statyti.

Leidimas keisti statinio arba savarankiškai naudojamos jo dalies (parduotuvės, paslaugų įmonės, kontoros ir pan.) paskirtį yra būtinas, jeigu naujos paskirties statiniui (jo daliai) nustatyti kitokie normatyvinių dokumentų reikalavimai ir todėl reikia atlikti statybos darbus.

Leidimas neišduodamas, jei statybos sklype yra savavališkai pastatytų (statomų) statinių, išskyrus leidimą atlikti darbus, nurodytus jų įteisinimo dokumentuose.

17. Leidimas statyti išduodamas pateikus šiuos dokumentus:

17.1. nustatytos formos prašymą (šio reglamento B priedas);

17.2. nustatyta tvarka suderintą techninį projektą [12.9], [12.7], o kai šio projekto apimtis didelė (daugiau kaip 1 tomas) – pagrindinių brėžinių komplektą (sklypo ribų ir statinių nužymėjimo planus, statybos aikštelės bendrąjį planą, suvestinį inžinerinių tinklų planą, sklypo aukščių ir sutvarkymo planą, statinio pamatų ir aukštų planus, pjūvius bei fasadus) su tiksliais visų suderinimų nuorašais, patvirtintais projekto vadovo arba statytojo parašu bei antspaudu, – 2 egzemplioriais;

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

17.3. Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės (toliau – kadastro įmonė) pažymą [12.18], kad statytojui priklauso nuosavybės ar panaudos teise arba yra išnuomotas (subnuomotas) žemės sklypas (išskyrus inžinerinių tinklų ir statinių vandens telkinių akvatorijose statybą), kuriame pagal detalųjį planą galima tokio statinio statyba arba rekonstravimas (statant priestatus);

inžineriniams tinklams statyti arba rekonstruoti (kai juos rekonstruojant keičiama trasa arba apsaugos juosta) valstybės fondo arba savivaldybių valdomoje žemėje vietoj kadastro įmonės pažymos pateikiamas savivaldybės tarybos arba jos įgaliotos valdybos (mero) sprendimas, kuriame nurodomos žemės laikino naudojimo sąlygos statybos metu ir servitutai ją užbaigus;

inžineriniams tinklams tiesti per privačios žemės sklypus vietoj kadastro įmonės pažymos pateikiamos statytojo sutartys su sklypų savininkais dėl laikino jų žemės naudojimo, nuostolių atlyginimo ir servitutų baigus statybą;

inžinerinių tinklų įvadų į statinius įrengimo už statytojo sklypo ribų atveju pateikiamas suderintas su žemės sklypų, kuriuose šie tinklai įrengiami, savininkais (savivaldybės institucija, privačių sklypų savininkais) projektas arba jų rašytinis sutikimas.

Punkto pakeitimai:

Nr. 391, 2001-07-24, Žin., 2001, Nr. 66-2420 (2001-08-01), i. k. 101301MISAK00000391

17.4. projekto ekspertizės išvadas (kai ekspertizė yra privaloma) [12.10];

17.5. rekonstruojamo (remontuojamo) statinio kadastro duomenų bylą [12.18] ir pažymą apie nuosavybės teisių įregistravimą Nekilnojamojo turto registre;

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

17.6. leidimą naudoti vandens telkinį (kai statomas, rekonstruojamas arba remontuojamas hidrotechninis statinys) [12.21].

18. Leidimas statyti Lietuvos Respublikos pajūrio juostoje (paplūdymyje, kopose ar prieškopyje) ir Kuršių nerijoje (išskyrus joje esančias gyvenvietes) duodamas tik išimties atvejais, papildomai pateikus Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimą [12.5].

Leidimus pajūrio juostoje rekonstruoti (remontuoti) statinius (kai nedidinamas jų tūris ir nekeičiama funkcinė paskirtis), statyti laikinus statinius stichinių nelaimių ir katastrofų atveju, taip pat statyti paplūdimio infrastruktūros objektus (persirengimo kabinas, pavėsines, suolus, gelbėjimo punktus, tualetus, sporto įrenginius, privažiavimo kelius, prieigas, inžinerinius tinklus) išduoda inspekcijos tarnyba savivaldybių merų teikimu, atsižvelgdama į nustatytąja tvarka parengtus ir patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus [12.14].

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

19. Leidimai statyti statinius (išskyrus hidroenergetikos, hidrotechnikos bei vandens paėmimo ir išleidimo statinius bei paplūdimių įrangą) paviršinio vandens telkiniuose ir jų pakrančių apsaugos juostose, apribotose vadovaujantis Paviršinio vandens telkinių pakrančių apsaugos juostų ir zonų sudarymo taisyklėmis [12.16] ir pažymėtose valstybiniuose žemės kadastro žemėlapiuose, neišduodami.

Leidimai statyti statinius vandens telkinio akvatorijoje, jei šių statinių parametrai didesni negu nurodytieji šio reglamento A priedo 8.2 ir 9.22 punktuose, išduodami tik tais atvejais, kai jų statyba numatyta patvirtintuose teritorijų planavimo dokumentuose ir projektai suderinti nustatytąja tvarka.

Punkto pakeitimai:

Nr. 391, 2001-07-24, Žin., 2001, Nr. 66-2420 (2001-08-01), i. k. 101301MISAK00000391

20. Inspekcijos tarnyba patikrina, ar statybos vadovas ir techninis prižiūrėtojas turi kvalifikacijos atestatą [12.12], ar projektas suderintas nustatyta tvarka [12.9], ar projekte įvertintos ekspertizės išvados (jei ji privaloma) [12.10], ar statinio paskirtis arba statinio (patalpų) paskirties keitimas neprieštarauja projektavimo sąlygų sąvadui bei detaliajame plane nustatytam teritorijos naudojimo ir tvarkymo režimui, taip pat ar projekte yra šie dokumentai:

Punkto pakeitimai:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

20.1. bendraturčių sutikimas, jei statinys (išskyrus daugiabučius namus) bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso dviem ar keliems bendraturčiams [12.26];

Punkto pakeitimai:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

20.2. pasiūlymų keisti daugiabučio namo gyvenamąsias patalpas į negyvenamosios paskirties patalpas viešo aptarimo su bendrijos nariais ir kitais butų bei kitų patalpų savininkais, organizuoto nustatyta tvarka [12.7] [12.13] [12.25], protokolas, kuriuo pritariama patalpų paskirties keitimui; toks pat protokolas turi būti pateiktas, kai daugiabučio namo negyvenamosios patalpos keičiamos į kitos paskirties negyvenamąsias patalpas, kurioms taikomi griežtesni aplinkosaugos, higienos, priešgaisrinės saugos ir kiti privalomieji reikalavimai [12.7] [12.13] [12.25]; vietoj pasiūlymų viešojo aptarimo protokolo gali būti pateikiamas nustatyta tvarka [12.13] įformintas minėtų asmenų apklausos protokolas;

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

20.3. daugiabučio namo savininkų bendrijos narių, kitų butų bei kitų patalpų savininkų pritarimas (sutikimas) rekonstruoti bendrojo naudojimo objektus (įrengti patalpas palėpėse, pertvarkyti rūsius ir kitas bendrojo naudojimo patalpas, statyti papildomus aukštus bei priestatus, apšiltinti namo išorines atitvaras arba atlikti kitus darbus, nesusijusius su įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytais privalomaisiais statinio priežiūros bei naudojimo reikalavimais), priimtas Civilinio kodekso 4.75 straipsniu nustatyta tvarka [12.26].

Jeigu 20.1, 20.2, 20.3 punktuose nurodytų dokumentų projekte nėra arba jie negalioja, inspekcijos tarnyba pareikalauja juos pateikti iki leidimo išdavimo.

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

21. Įsitikinusi, kad pateiktieji dokumentai tenkina nustatytus reikalavimus, inspekcijos tarnyba per 10 darbo dienų nuo jų pateikimo įregistruoja statinį specialioje knygoje (jos forma – šio reglamento C priedas) ir kompiuterio laikmenyse ir išduoda statytojui leidimą (šio reglamento D priedas), o ant projektų arba pagrindinių brėžinių komplektų titulinio lapo ir pirmojo aukšto plano užrašo (uždeda spaudą) „Išduotas leidimas Nr. ____, data, pareigūno v., pavardė ir parašas“. Po to visi dokumentai, išskyrus prašymą ir projekto arba pagrindinių brėžinių komplekto 1 egzempliorių, grąžinami statytojui.

Vienas inspekcijos pasirašytas projekto arba pagrindinių brėžinių komplekto egzempliorius nuolat laikomas statybvietėje, kitas – inspekcijos tarnyboje.

22. Kai pateiktieji dokumentai nustatytų reikalavimų netenkina, statytojui per 10 dienų duodamas rašytinis motyvuotas atsisakymas išduoti leidimą ir grąžinami visi dokumentai, išskyrus prašymą.

23. Po leidimo išdavimo pasikeitus statytojui arba rangovui (sudarius naują rangos sutartį), statytojas privalo nedelsdamas apie tai pranešti inspekcijos tarnybai, kuri leidime ir registracijos knygoje bei kompiuterio laikmenyse įrašo atitinkamus pakeitimus.

Jei statybos metu arba iki statybos pradžios keičiama statinio (patalpų) paskirtis ar dydis (gabaritai, plotas, tūris), statytojas privalo sukoreguoti bei iš naujo suderinti projektą ir perregistruoti leidimą statyti šį statinį arba pertvarkyti patalpas; (perregistruojant leidimo Nr., išdavimo data ir kiti nepasikeitę duomenys išlieka, o vietoj pasikeitusių įrašomi nauji).

Keičiant suderintame projekte numatytą statinio statybos vietą, fasadų išvaizdą, suprojektavus papildomus priestatus bei antstatus, sukoreguotas techninis projektas derinamas ta pačia tvarka kaip naujas techninis projektas. Statinio konstrukcijų ir vidaus suplanavimo pakeitimus derina projekto autorius, statytojas bei rangovas, o jeigu statinys yra nekilnojamoji kultūros vertybė arba statinys statomas jos teritorijoje – dar ir KVAD teritorinis padalinys.

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

24. Leidimas statyti (įrengti) teritorijų tvarkymo statinius (automobilių parkavimo, žaidimų, ūkines aikšteles ir pan.) už statytojo turimo žemės sklypo ribų (valstybės ar savivaldybės fondo žemėje) išduodamas tik pateikus suderintą projektą [12.9] ir savivaldybės institucijos sprendimą (potvarkį), nustatantį šių statinių naudojimo visuomenės reikmėms tvarką.

25. Leidimas kloti inžinerinius tinklus ir jų įvadus į statinius už statytojo turimo žemės sklypo ribų išduodamas atsižvelgiant į projektą derinančių institucijų nustatytas šių tinklų apsaugos ir naudojimo sąlygas.

26. Leidimą statyti statinį gali atšaukti apskrities viršininkas tik šiais atvejais:

26.1. kai įstatymų nustatyta tvarka paimamas žemės sklypas (jo dalis) visuomenės reikalams;

26.2. teismo sprendimu, jei leidimas statyti išduotas pažeidžiant įstatymą ar nustatytą leidimų išdavimo tvarką.

Punkto pakeitimai:

2001-05-07, Žin., 2001, Nr. 42-1486 (2001-05-18); Žin., 2001, Nr. 47-0 (2001-06-01); Administracinių teismų praktika, 2001, Nr. 1-0 (2001-08-14), i. k. 101502VSPRERG011458

Nr. 391, 2001-07-24, Žin., 2001, Nr. 66-2420 (2001-08-01), i. k. 101301MISAK00000391

26.3. kai nustatyta tvarka neištaisius nukrypimų nuo suderinto bei patvirtinto statinio projekto nusprendžiama paimti statinį valstybės arba savivaldybės nuosavybėn.

26.4. Neteko galios nuo 2001-11-29

Punkto naikinimas:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin. 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

27. Atšaukus leidimą, inspekcijos tarnyba nedelsdama praneša statytojui ir padaro atitinkamą įrašą leidimų registracijos knygoje ir kompiuterio laikmenyse.

28. Dėl leidimo atšaukimo statytojui padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, kai leidimas atšaukiamas dėl statytojo padarytų pažeidimų.

V. LEIDIMŲ NUGRIAUTI STATINIUS IŠDAVIMAS IR ATŠAUKIMAS

29. Leidimas nugriauti statinį duodamas savininkui (naudotojui) pateikus šiuos dokumentus:

29.1. nustatytos formos prašymą (šio reglamento E priedas);

29.2. sprendimą nugriauti statinį;

29.3. nustatyta tvarka parengtą statinio nugriovimo projektą [12.9] arba nugriovimo technologijos aprašymą;

nugriovimo projektas privalomas griaunamiems ypatingos svarbos statiniams [12.17], taip pat kitiems sudėtingų konstrukcijų statiniams, kuriuos griaunant naudojami kėlimo įrenginiai;

29.4. statinio (valdos) įregistravimo kadastro įmonėje pažymą, o kai griautinas statinys kadastro įmonėje neįregistruotas – kitus savininko nuosavybės teises į griautiną statinį patvirtinančius dokumentus;

29.5. hipotekos skyriaus pažymą, kad statinys neįkeistas [12.19].

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

30. Sprendimą nugriauti priima:

30.1. valstybės turtui priklausančius statinius, kurie yra avarinės būklės, yra nebereikalingi ir kurių nebegalima panaudoti kitoms reikmėms – šių statinių valdytojai [12.3];

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

30.2. savivaldybių turtui priklausančius statinius – savivaldybės valdyba [12.3];

Punkto pakeitimai:

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

30.3. akcinių įmonių, bendrovių, bendrijų statinius – šių įmonių valdymo organai, kuriems tokia teisė suteikta įmonės įstatais;

30.4. privačios nuosavybės statinius – jų savininkai.

Sprendimas nugriauti statinį, esantį nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje, turi būti suderintas Kultūros vertybių apsaugos departamente.

31. Inspekcijos tarnyba per 10 darbo dienų:

31.1. išnagrinėja, ar pateiktieji dokumentai tenkina nustatytus reikalavimus;

31.2. patikrina, ar prie projekto arba nugriovimo technologijos aprašymo yra pridėtas notariškai patvirtintas bendrasavininkių susitarimas dėl statinio nugriovimo (jei statinys priklauso dviem ar daugiau savininkų), kaimyninės valdos savininko sutikimas (jei griaunamas statinys sublokuotas su jo statiniu) ir Kultūros vertybių apsaugos departamento leidimas (jei griaunamas statinys yra nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje ar apsaugos nuo fizinio poveikio zonoje) arba savivaldybės, turinčios vietinį nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, sutikimas (kai griautinas statinys yra vietinė nekilnojamoji kultūros vertybė arba stovi jos teritorijoje ar fizinės apsaugos zonoje); jei šių dokumentų nėra, pareikalauja juos pateikti;

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

31.3. įregistruoja statinio griovimą specialioje knygoje (šio reglamento F priedas) ir kompiuterio laikmenyse ir išduoda savininkui (naudotojui) leidimą statinį nugriauti (leidimo forma – šio reglamento G priedas) arba motyvuotą rašytinį atsisakymą išduoti leidimą; pateiktieji dokumentai, išskyrus prašymą, grąžinami savininkui (naudotojui);

31.4. kai statinys kelia grėsmę žmonių gyvybei, sveikatai bei aplinkai, inspekcijos tarnyba pareikalauja pašalinti šios grėsmės priežastis, o savininkas (naudotojas) ir rangovas turi užtikrinti žmonių bei aplinkos saugą griovimo darbų vykdymo metu.

32. Nugriovęs statinį, savininkas (naudotojas) privalo:

32.1. sutvarkyti žemės sklypą pagal nugriovimo projekto (nugriovimo technologijos aprašymo) reikalavimus, o jeigu jie nenurodyti – pagal leidime nugriauti statinį įrašytas sąlygas;

32.2. nedelsdamas pranešti apie statinio nugriovimą inspekcijos tarnybai bei kadastro įmonei ir jai užsakyti nekilnojamojo turto registracijos pakeitimus.

33. Nugriovus statinį, kuriam griauti reikalingas leidimas, apskrities viršininko paskirta komisija patikrina projekte (technologijos aprašyme) ir leidime nurodytų sąlygų įvykdymą bei sklypo sutvarkymą ir apie tai surašo aktą [12.11].

34. Leidimą griauti statinį gali atšaukti apskrities viršininkas tik tais atvejais:

1) kai visuomenės reikalams įstatymų nustatyta tvarka paimamas žemės sklypas (jo dalis);

2) teismo sprendimu, jei leidimas griauti išduotas pažeidus įstatymą ar nustatytą leidimų išdavimo tvarką;

3) kai, nustatytąja tvarka neištaisius nukrypimų nuo patvirtinto statinio projekto, nusprendžiama paimti statinį valstybės ar savivaldybės nuosavybėn.

Dėl leidimo atšaukimo statytojui padaryta žala turi būti atlyginta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka [12.26], išskyrus atvejus, kai leidimas atšaukiamas dėl statytojo padarytų pažeidimų.

Punkto pakeitimai:

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

VI. GINČŲ SPRENDIMAS

35. Tarp statytojų (savininkų, naudotojų) ir leidimus išduodančių pareigūnų kilusius ginčus dėl leidimų statyti arba griauti statinius ar tvarkyti nekilnojamąsias kultūros vertybes išdavimo bei atšaukimo pagal kompetenciją sprendžia apskrities viršininkas, KVAD, Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos. Nepatenkinti šių institucijų sprendimais asmenys gali kreiptis į administracinių ginčų komisiją arba teismą.

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

STR 1.07.01: 1999

A priedas (privalomas)

PAGALBINIŲ STATINIŲ (DARBŲ), KURIUOS STATYTI (ATLIKTI) NEREIKIA LEIDIMO,

S Ą R A Š A S

Nr.	Statinio pavadinimas	Pastabos
1	2	3
STATINIAI (DARBAI), KURIUOS GALIMA STATYTI (ATLIKTI) BE LEIDIMO IR PROJEKTO
(išskyrus nekilnojamąsias kultūros vertybes ir statinius jų teritorijose bei apsaugos zonose)
1. Laikini statiniai:
1.1.	statybos aikštelių laikini statiniai (sandėliai, pastogės, buities patalpos ir kt.) konkretaus objekto statybos laikui;
1.2.	laikinai naudojamos (sezoninės) sandėliavimo aikštelės žemės ir miškų ūkio produkcijos arba supirktos sodų produkcijos sandėliavimui;
1.3.	laikini pagalbiniai statiniai, kurie tarnauja ribotą laiką apsaugai nuo stichinių nelaimių ar katastrofų;
1.4.	laikini statiniai įvairiems renginiams tam tikslui skirtose vietose;
1.5.	laikini statiniai geologinių tyrimų ir geodezinių matavimų darbams;
1.6.	laikini statiniai parodų teritorijose, kurie yra tik parodų eksponatai.
2. Statinių remontas:
2.1.	stogų remontas nekeičiant konstrukcinio sprendimo (šlaitiniai, lėkšti, mansardiniai) ir dangos tipo (ruloninė, čerpių, skardos ar pan.); fasadų remontas nekeičiant apdailos tipo ir spalvinio sprendimo;
2.2.	patalpų remontas, kai neardomos, nekeičiamos arba nestiprinamos laikančios ir išorinės atitvarinės konstrukcijos, nedidinamos laikančiųjų konstrukcijų apkrovos ir nepertvarkomi bendro (kelių savininkų) naudojimo vandentiekio ir kanalizacijos stovai, centrinio šildymo sistemos, pastato elektros tinklai už naudotojo skaitiklio, bendrojo naudojimo įranga (liftai, vėdinimo sistemos ir kt.) ir bendrojo naudojimo patalpos;
2.3.	pastatų, išskyrus daugiabučius namus, elektros, karšto vandens, šildymo ir dujų vidaus tinklų bei įrangos, taip pat technologinių įrengimų, kitų komunikacijų remontas nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų, neviršijant norminio triukšmo bei vibracijos lygio ir neišreguliuojant sistemos, kai darbai atliekami jos dalyje;
2.4.	elektros instaliacijos rekonstrukcija ir remontas, kurios įvadinis įrenginys vienfazis;
2.5.	kietu kuru kūrenamų katilų iki 50 kW įrengimas kartu su jiems priklausančiais dūmtraukiais ar dujų išmetimo įrenginiais;
2.6.	katilų pakeitimas panašiais, kurių galingumas, dūmų temperatūra bei srautas ir reikalingas slėgis nesiskiria nuo buvusiųjų arba yra mažesni;
2.7.	geležinkelių bėgių bei įrenginių ir automobilių kelių, gatvių bei jų įrenginių remontas;
2.8.	lauko inžinerinių tinklų remontas nekeičiant jų trasos (nuosavybės ribose);
2.9.	branduolinės energetikos statinių ir jų įrangos remontas neardant bei nestiprinant laikančiųjų konstrukcijų ir nekeičiant fasadų išvaizdos.	Reikalingas VATESI suderinimas.
3. Sodybų statiniai:
3.1.	gyvenamojo namo ir kitų sodybos statinių remontas;
3.2.	vieno aukšto ūkio pastatai iki 50 m2 užstatyto ploto, šiltnamiai, atskirai stovintys žiemos sodai ir kiti gyvenamojo namo priklausiniai kaimo sodybose (gyvenamojo namo priestatas nėra jo priklausinys);	Suderintame sklypo plane numatytoje vietoje.
3.3.	šiltnamiai su pamatais, karkasu ir įstiklinimu iki 20 m2 užstatyto ploto, atskirai stovintys žiemos sodai iki 20 m2 užstatyto ploto ir kiti gyvenamojo namo priklausiniai, išskyrus ūkio pastatus miestų ir miestelių sodybose;	Suderintame sklypo plane numatytoje vietoje.
3.4.	patalpų įrengimas naudojamų 1-2 butų namų ir sodo namų pastogėse, kai nekeičiama statinio išorinė išvaizda (nedaromi nauji stoglangiai, nekeičiama stogo konfigūracija;
3.5.	mažų žvėrelių ir paukščių narvai bei karvelidės;
3.6.	gyvenamųjų namų, neprijungiamų prie centralizuoto šilumos tiekimo tinklų, karšto vandens ir šildymo sistemų įrengimas;
3.7.	saulės energijos akumuliavimo įrenginiai pastatų stoguose arba prie išorinių sienų;
3.8.	vėjo energijos įrenginiai iki 10 m aukščio (įskaitant sparnų ilgį) kaimo sodybose;
3.9.	visų tipų priėmimo įrenginių antenos;
3.10.	žaibolaidžių stiebai.
4. Kiti statiniai:
4.1.	polietileniniai šiltnamiai sodybose, soduose, daržuose ir kituose žemės ūkio paskirties sklypuose;
4.2.	šiltnamiai su pamatais, karkasu ir įstiklinimu žemės ir miškų ūkio įmonėse (bendrovėse) iki 70 m2 užstatyto ploto;
4.3.	šiltlysvės;
4.4.	sodų namų, priklausiniai: pastogės ir garažai automobiliams, ūkio pastatai, pirtelės, antžeminiai rūsiai, įstiklinti karkasiniai šiltnamiai iki 20 m2 užstatyto ploto ir kt.;	Suderintame sklypo plane numatytoje vietoje.
4.5.	lengvai išardomi ir kilnojami sezoniniai statiniai (paviljonai, palapinės), statomi su savivaldybėmis suderintose vietose;
4.6.	atramos, stulpai bei ramsčiai orinėms elektros tiekimo ir telekomunikacijų (išskyrus kabelinės televizijos) linijoms remontuoti;
4.7.	priėmimo įrenginių antenos iki 10 m aukščio nuo antenos pagrindo;
4.8.	ažūrinės tvoros be cokolių (vielos, virbalų, tašelių ir pan.) žemės ir miškų ūkio paskirties plotuose (išskyrus vandens telkinių pakrančių apsaugos juostas);
4.9.	ažūrinės tvoros be cokolių iki 1,5 m aukščio nuo žemės paviršiaus, kitos paskirties žemės sklypuose, išskyrus tvoras nuo gatvės pusės ir tvoras vandens telkinių pakrančių apsaugos juostose;
4.10.	atraminės sienutės iki 0,6 m aukščio nuo žemesniojo žemės paviršiaus;
4.11.	tilteliai ir pralaidos, kurių anga šviesoje neviršija 2 metrų;
4.12.	statiniai, kurie nėra pastatai, savaitgalio poilsiui skirtose teritorijose (persirengimo kabinos, dušai, pavėsinės, žaidimų įrenginiai ir kt.);
4.13.	miškų priešgaisrinio stebėjimo bokštai;
4.14.	pripučiamos patalpos iki 100 m2 grindų ploto;	Suderintame sklypo plane numatytoje vietoje.
4.15.	dviračių pastatymo įrenginiai;
4.16.	kiemo įrenginiai: kilimų valymo ir skalbinių džiovinimo rėmai, nedengtos terasos, takai ir pan.;
4.17.	langų ir durų išorinės užlaidos, grotos;
4.18.	medžiotojų bokšteliai;
4.19.	laikinos rinkimų, referendumų ir balsavimų reklamos, stendai bei iškabos;
4.20.	eismo reguliavimo skydai bendrojo naudojimo keliuose pagal eismo taisykles, miško kelių bei takų nuorodos, informaciniai ženklai ir stendai bei riboženkliai saugomose ir rekreacinėse teritorijose;
4.21.	prekybos automatai prie prekybos įmonių, priklausantys toms įmonėms, taip pat bilietų automatai transporto sustojimo (stovėjimo) vietose;
4.22.	avarinės sirenos ir jų stiebai;
4.23.	signalizacijos ir žemės matavimo (trianguliacijos) stiebai;
4.24.	žaibolaidžių stiebai, kurių aukštis mažesnis kaip 15 m;
4.25.	gręžinių bokštai iki 15 m aukščio;
4.26.	geodeziniai ženklai;
4.27.	paminklai kapinėse;
4.28.	kūdros iki 300 m2 ploto (pagal jos viršaus matmenis);
4.29.	mediniai lieptai ir tilteliai iki 15 m ilgio nuo vandens telkinio kranto, bet ne didesnio nei30 m2 ploto, medinės valčių pastogės 1–2 valtims.	statytojas turi gauti žemės savininko (valdytojo), privataus vandens telkinio savininko, o saugomose teritorijose – ir regiono aplinkos apsaugos departamento sutikimą.
5. Statinių griovimas:
5.1.	savavališkai pastatyti bei statomi statiniai;
5.2.	statiniai, kuriuos statyti nereikia apskrities valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybos leidimo;
5.3.	privatūs sodybų statiniai ir kiti vieno aukšto iki 200 m2 užstatyto ploto privatūs statiniai, nesublokuoti su kitų savininkų statiniais;
5.4.	bešeimininkiai pastatai, griaunami pagal savivaldybių bei teismų sprendimus Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka;
5.5.	žemės ir miškų ūkių statiniai iki 300 m2 užstatyto ploto.
STATINIAI, KURIUOS STATYTI NEREIKIA LEIDIMO, TAČIAU BŪTINA TURĖTI PROJEKTĄ, SUDERINTĄ SU SAVIVALDYBĖS VYR. ARCHITEKTU IR ŠIO PRIEDO 3 SKILTYJE NURODYTOMIS INSTITUCIJOMIS
6. Ūkio ir viešieji statiniai:
6.1.	statiniai įmonių teritorijose iki 15 m2 užstatyto ploto, kuriuose nėra ugnies židinių ir nenaudojamos (nesandėliuojamos) sprogios, radioaktyviosios ir kitos pavojingos medžiagos;
6.2.	daržinės žemės bei miškų ūkio įmonių (bendrovių) teritorijose iki 100 m2 užstatyto ploto;
6.3.	viešojo transporto keleivių stotelės iki 40 m2 užstatyto ploto ir iki 3 m aukščio; poilsio aikštelės prie automobilių kelių;
6.4.	telekomunikacijų statiniai iki 20 m2 užstatyto ploto ir 4 m aukščio;
6.5.	kanalizacijos įrenginiai, kurie priima ne daugiau kaip 5 m3 fekalinio vandens per parą;	Projektą derinti su regiono aplinkos apsaugos departamentu.
6.6.	drėkinimo ir sausinimo sistemos žemės ūkio ir miškų ūkio paskirties žemėse, soduose, sodybose bei kituose privačiuose žemės sklypuose;	Projektus derinti su regiono aplinkos apsaugos departamentu ir apskrities Kaimo reikalų departamento atitinkama tarnyba.
6.7.	telekomunikacijų kabelinės linijos, klojamos netranšėjiniu būdu (įskaitant atviru būdu klojamas jų atkarpas komunikacijų sankirtose ir apsaugos zonose), kuriose nėra šulinių, kamerų ir kitų statinių virš žemės paviršiaus;	Projektas derinamas reglamento STR 1.05.03:1997 nustatyta tvarka [12.9].
6.8.	vasaros teatrai, estrados, atviros šokių aikštelės;
6.9.	sporto ir žaidimų įrenginiai tam tikslui skirtose vietose (futbolo ir rankinio vartai, šliaužimo takeliai, sūpuoklės, kopimo įranga ir pan.), išskyrus tribūnas ir pastatus;
6.10.	atrakcionų įrenginiai, išskyrus pastatus;
6.11.	lengvųjų automobilių stovėjimo aikštelės iki 100 vietų, kai jų teritorijose nestatomi pastatai ir išspręstas paviršinio vandens nuvedimas.
7. Talpos, šuliniai:
7.1.	talpos suskystintoms dujoms (išskyrus skystąsias angliavandenilių dujas) iki 3 tonų skysčio;
7.2.	talpos nesuskystintoms dujoms ir degiems skysčiams iki 6 m3 tūrio kartu su jiems priklausančiais vamzdynais bei armatūra;
7.3.	talpos silosuotiems, biriems ir kitokiems pašarams žemės ūkio įmonių (bendrovių, ūkių) teritorijose iki 15 m2 užstatyto ploto ir 4 m aukščio;
7.4.	geriamo vandens šachtiniai šuliniai.	Projektus derinti su Teritoriniu visuomenės sveikatos priežiūros centru.
8. Statiniai (darbai) sodybose:
8.1.	vandens tvenkiniai iki 50 m2 ploto;	Projektus derinti su regiono aplinkos apsaugos departamentu.
8.2.	mediniai lieptai ir tilteliai 16–25 m ilgio nuo vandens telkinio kranto, bet ne didesnio nei30 m2 ploto, medinės valčių pastogės3–4 valtims, šuolių į vandenį ir kiti pliažo įrenginiai;	su vandens telkinio savininku, kai statoma privataus vandens telkinio akvatorijoje su regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai statoma saugomoje teritorijoje.
8.3.	ūkio pastatai iki 50 m2 užstatyto ploto miestų ir miestelių sodybose;
8.4.	ūkio pastatai, kurių užstatytas plotas didesnis kaip 50 m2, tačiau mažesnis kaip 100 m2, kaimo sodybose;
8.5.	inžinerinių tinklų įvadai į 1-2 butų namus ir jų priklausinius.	Projektus derinti su įmone, eksploatuojančia inžinerinius tinklus, prie kurių prisijungiama.
9. Kiti statiniai bei darbai:
9.1.	paminklai ir skulptūros (išskyrus statomus kapinėse);
9.2.	mūrinės, gelžbetoninės, medinės ir metalinės tvoros iki 1,5 m aukščio su pamatais ir cokoliais, taip pat ažūrinės tvoros nuo gatvės pusės be cokolių, kitos paskirties žemės sklypuose;
9.3.	sandėliavimo ir parodų aikštės įmonių teritorijose iki 200 m2 ploto, išskyrus aikštes aplinką teršiančių medžiagų ir daiktų laikymui;
9.4.	Neteko galios nuo 2001-08-02
9.5.	daugiabučių namų balkonų ir lodžijų įstiklinimas, langų pakeitimas;
9.6.	pavienių langų arba durų angų (po vieną angą tarp arba šalia esančių angų; po vieną angą aklinoje sienoje arba pertvaroje) užtaisymas ir naujų iškirtimas bei užpildymas;
9.7.	prekybos kioskai savivaldybių institucijų nustatytose vietose;
9.8.	atviri ir dengti prekystaliai;
9.9.	kosminės (palydovinės) televizijos priėmimo įrenginių antenos;	Projektą derinti su teritoriniu visuomenės sveikatos priežiūros centru.
9.10.	vėliavų stiebai;
9.11.	reklaminiai skydai (prie automobilinių kelių statomi tik suderinus su kelių priežiūros įmone);	Kai skydo plotas daugiau negu 3 m2, architektas gali pareikalauti iš statytojo nustatyta tvarka gauti inspekcijos tarnybos leidimą.
9.12.	reklaminės plokštumos iki 50 m2 ploto ir iki 10 m aukščio, kurios statomos konkretaus renginio vietoje jo vyksmo laikui;
9.13.	aikštelės meteorologiniams stebėjimams su įrenginiais;
9.14.	statinių stogų remontas keičiant dangos tipą; fasadų apdailos remontas, keičiant apdailos tipą arba spalvinį sprendimą;
9.15.	skystu kuru kūrenamų katilų arba jų grupių (degimo šaltinių) iki 50 kW galingumo įrengimas;
9.16.	pastatų, išskyrus daugiabučius namus, elektros, karšto vandens, šildymo ir dujų vidaus tinklų bei įrangos, taip pat technologinių įrengimų rekonstrukcija, kitų komunikacijų įrengimas bei rekonstrukcija nesilpninant laikančiųjų konstrukcijų, neviršijant norminio triukšmo bei vibracijos lygio ir neišreguliuojant sistemos, kai darbai atliekami jos dalyje;
9.17.	atskiro įėjimo į butą, esantį daugiabučio namo pirmame arba cokoliniame aukšte, įrengimas nestatant priestato (pakopos ir įėjimo aikštelė nėra priestatas);
9.18.	pavieniai pramoninio ir mineralinio vandens gręžtiniai šuliniai (jei statoma vandens siurblinė ir klojami inžineriniai tinklai, reikalingas inspekcijos tarnybos leidimas);	Leidžia Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos.
9.19.	pavieniai geriamo vandens gręžiniai, iš kurių siurbiama iki 10 m3 vandens per parą, su įranga ir prijungimu prie sklype esančių inžinerinių tinklų;	Projektą derinti su regiono aplinkos apsaugos departamentu ir teritoriniu visuomenės sveikatos centru.
9.20.	jūrų ir upių uostų krantinių remontas, kai nekeičiamos (nestiprinamos) esančios ir nedaromos naujos laikančios konstrukcijos;	Projektus derinti su regiono aplinkos apsaugos departamentu, uosto direkcija.
9.21.	įmonių technologinių vamzdynų ir įrenginių remontas bei pakeitimas, nedidinant gamybos (paslaugų) apimčių;	Potencialiai pavojingų įrenginių projektus derinti su Technikos priežiūros tarnyba.
9.22.	medinės valčių pastogės (elingai) 3–4 valtims, mediniai lieptai, tilteliai bei prieplaukos 16–25 m ilgio nuo vandens telkinio kranto, bet ne didesnio nei 30 m2 ploto, šuolių į vandenį ir kiti pliažo įrenginiai, statomi ne prie sodybų sklypų ribų.	Projektas derinamas: su žemės naudotoju, kai žemės sklypą, prie kurio statoma, valdo ne statytojas; su vandens telkinio savininku, kai statoma privataus vandens telkinio akvatorijoje su regiono aplinkos apsaugos departamentu, kai statoma saugomoje teritorijoje
10. Nekilnojamosios kultūros vertybės ir statiniai jų teritorijose bei apsaugos zonose
10.1.	nekilnojamųjų kultūros vertybių priešavariniai (avarinės būklės likvidavimo) darbai, kai nepertvarkomos laikančiosios konstrukcijos ir bendrojo naudojimo inžineriniai tinklai;	Kultūros vertybių apsaugos departamente (toliau – KVAD) suderintas projektas ar defektinis aktas ir KVAD leidimas.
10.2.	nekilnojamųjų kultūros vertybių remontas ir jų pritaikymo darbai, kai nepertvarkomos laikančiosios konstrukcijos ir bendrojo naudojimo inžineriniai tinklai;	KVAD suderintas projektas ir jo leidimas.
10.3.	nekilnojamųjų kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo darbai;	KVAD suderinta programa arba projektas ir jo leidimas.
10.4.	nekilnojamųjų kultūros vertybių tyrimai, pažeidžiantys šių vertybių autentišką medžiagą;	KVAD suderinta tyrimų programa ir jo leidimas.
10.5.	šiame sąraše (STR 1.07.01:1999 A priedas) išvardytų statinių (išskyrus 1.1-2.9, 5.1 punktus), esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose, statyba ir griovimas, šių statinių, esančių nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos zonose, nauja statyba ir rekonstrukcija, kai keičiamas jų tūris.	KVAD suderintas projektas arba defektinis aktas (darbų aprašymas) ar programa ir KVAD leidimas.

Lentelės pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

Nr. 391, 2001-07-24, Žin., 2001, Nr. 66-2420 (2001-08-01), i. k. 101301MISAK00000391

PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI

Statant (atliekant) arba griaunant sąraše (A priedas) išvardytus statinius (darbus), būtina:

1. Statytojui turėti dokumentą, patvirtinantį, kad statinys statomas jo teisėtai naudojamame žemės sklype arba darbai atliekami jam teisėtai priklausančiame statinyje.

Kaimo sodybų ūkio pastatai bei sodų namų priklausiniai, pripučiami statiniai gali būti statomi tiktai turint savivaldybės vyriausiojo architekto suderintą sklypo planą, kuriame nurodyta šių statinių vieta ir gabaritai.

2. Statiniams, kuriems privalomas suderintas techninis projektas:

2.1. techninį projektą rengti minimalios apimties, tačiau jame aiškiai nurodyti statinio (darbų) vietą, gabaritus, reikalavimus statinio išvaizdai, pagrindinėms konstrukcijoms, žmonių ir aplinkos saugai ir kitus, kuriuos statytojas įpareigojamas vykdyti;

projektavimo sąlygų sąvadas šiam projektui rengti nereikalingas; techninis projektas rengiamas pagal savivaldybės architekto ir priežiūros institucijų, nurodytų šio sąrašo (STR 1.07.01:1999 A priedo) 3 skiltyje, išduotas sąlygas;

2.2. projektą suderinti su savivaldybės vyriausiuoju architektu, o sąraše nurodytais atvejais – ir su specialiųjų reikalavimų valstybinės priežiūros institucijomis, nurodytomis šio sąrašo 3 skiltyje;

2.3. statybos darbus vykdyti pagal suderintą projektą.

3. Iki žemės kasimo darbų pradžios inžinerinių tinklų apsaugos zonose iškviesti į vietą šiuos tinklus eksploatuojančių įmonių atstovus [12.8]. Žemės darbus atlikti pagal STR 1.07.02:1999 „Žemės darbai“ reikalavimus [12.22].

Punkto pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

4. Laikytis normatyviniais statybos dokumentais nustatytų priešgaisrinių bei sanitarinių atstumų tarp statinių, atstumų nuo sklypų ribos ir kitų bendrųjų reikalavimų statiniams.

5. Statinių statyba turi neprieštarauti nustatytam teritorijų naudojimo ir tvarkymo režimui. Statant statinius teritorijose, kurioms nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos [12.8], laikytis joms nustatytų reikalavimų.

6. Savivaldybių vyriausiųjų architektų tarnyboms kontroliuoti šių statinių atitikimą suderintiems projektams bei savivaldybių nustatytiems reikalavimams ir kas mėnesį teikti inspekcijos tarnyboms statinių, kuriems statyti nereikia leidimo, suderintų projektų sąrašus.

7. Apskričių viršininkų administracijos valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnyboms vykdyti šių statinių statybos valstybinę priežiūrą.

8. Kai statinių statyba arba darbų atlikimas susietas su bendra nuosavybe, turėti notaro patvirtintą bendrasavininkių sutikimą.

9. Jei statytojui reikalingas statinio registravimas nekilnojamojo turto registre, jis turi kreiptis į inspekcijos tarnybą dėl baigto statyti statinio patikrinimo ir leidimo naudoti. Patikrinimas įforminamas inspekcijos tarnybos inspektoriaus pažyma, kurioje pažymima, kad pastatas atitinka suderintą sklypo planą, projektą (kai jis būtinas) ir bendruosius normatyvinių statybos dokumentų reikalavimus [12.11].

______________

STR 1.07.01:1999

B priedas (privalomas)

(statytojo v., pavardė, pareigos, a.k.)

P R A Š Y M A S

(įmonės-statytojos pavadinimas, kodas)	duoti leidimą statybos darbams vykdyti

______m. __________mėn. ___d.

(adresas, tel. Nr.)

Prašau leisti statyti, rekonstruoti, remontuoti, keisti paskirtį (nereikalingą išbraukti)

(statinio pavadinimas ir adresas)

žemės sklype

(kadastrinis Nr., registracijos data)

ir šio statinio priklausinius

(pavadinimas, dydis)

Pagrindiniai statinio techniniai rodikliai: bendrasis plotas	m2,

naudingasis / pagrindinis plotas	m2, tūris	m3, butų/vietų skaičius,	pamatai

(pagrindinė medžiaga)	, sienos	,

perdangos	, stogas	, linijinio statinio ilgis	m,

skersmuo	.

Statybos darbus atliks

.

(ūkio būdu arba rangovo pavadinimas, adresas, kodas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

Statybos darbų vadovas	, jo kvalifikacijos atestato Nr.	,

(v., pavardė)

galiojimo data	.

Techninės priežiūros vadovas	, jo kvalifikacijos atestato Nr.	,

(v., pavardė)

galiojimo data	.

Autorinės priežiūros vadovas	, jo kvalifikacijos atestato Nr.	,

(v., pavardė)

galiojimo data	, sutarties/įsakymo Nr.	, data	.

Projektą	metais parengė	.

(įmonės pavadinimas, adresas, kodas, fizinio asmens v., pavardė, asmens kodas)

Projekto vadovas	, jo kvalifikacijos atestato Nr.	,

(v., pavardė)

galiojimo data	.

Projektas suderintas	.

(derinimo tarybos protokolo Nr. ir data)

Projekto ekspertizę atliko

(įmonės pavadinimas, kodas, kvalifikacijos atestato Nr. ir galiojimo data)

Ekspertizės vadovas	, jo kvalifikacijos atestato Nr.	,

(v., pavardė)

galiojimo data	. Išvadų Nr.	ir data	.

Pateikiu šiuos dokumentus:

1. žemės sklypo registracijos kadastro įmonėje pažymą (1);

2. suderintą projektą (pagrindinių brėžinių komplektą), 2 egz.;

3. projekto ekspertizės išvadas (2);

4. statinio (valdos) kadastro duomenų bylą (3);

5. Neteko galios nuo 2000-02-05

6. leidimą naudoti vandens telkinį (5);

Reikalingi daugiabučio namo gyventojų, bendrasavininkių, kaimyninių valdų savininkų sutikimai, įmonių leidimai ir kiti privalomieji dokumentai yra projekto sudėtyje.

Statytojas

(v., pavardė, parašas, antspaudas)

Paaiškinimai

Nurodytieji dokumentai pridedami, kai:

(1) statomas naujas statinys arba statinio priestatas;

(2) statinio projekto ekspertizė privaloma;

(3) statinys rekonstruojamas arba remontuojamas;

(4) Neteko galios nuo 2000-02-05

(5) statomas, rekonstruojamas arba remontuojamas hidrotechninis statinys.

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

STR 1.07.01:1999

B-1 priedas (privalomas)

(statytojo v., pavardė, a./k.,

įmonės-statytojos pavadinimas,

PRAŠYMAS

kodas, adresas, tel. Nr.)	duoti leidimą tvarkyti nekilnojamąją kultūros

vertybę, statyti arba griauti statinį jos

teritorijoje

Prašau leisti vykdyti priešavarinius darbus, remontuoti, rekonstruoti, restauruoti, atkurti nekilnojamąją kultūros vertybę, statyti arba griauti statinį nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti)

,

(tikslus statinio ir tvarkomų (statomų, griaunamų) jo priklausinių pavadinimas)

esančią	.

(statinio adresas)

Žemės sklype	.

(kadastrinis Nr., registracijos data)

Pagrindiniai statinio techniniai rodikliai: bendrasis plotas	m2,

naudingasis/pagrindinis plotas	m2, tūris	m3, butų/vietų

skaičius	; pagrindinės medžiagos: pamatų	, sienų	,

perdangų	, stogo	.

Tvarkymo (statybos, griovimo) darbus atliks

(rangovo pavadinimas, kodas, adresas, kvalifikacijos atestato Nr. ir jo galiojimo data)

.

Statybos darbų vadovas	, KVAD suteiktos

(v., pavardė)

kvalifikacijos atestato Nr.	, galiojimo data	.

Techninis prižiūrėtojas	, jo kvalifikacijos atestato Nr.	,

(v., pavardė)

galiojimo data	.

Autorinės priežiūros vadovas	, KVAD suteiktos kvalifikacijos atestato

(v., pavardė)

Nr.	, galiojimo data	, sutarties arba įsakymo Nr.	, data.

Projektą __________ metais parengė

(įmonės pavadinimas, adresas, kodas, fizinio asmens v., pavardė, a./k.)

,

projekto vadovas	, KVAD suteiktos kvalifikacijos atestato Nr.	,

(v., pavardė)

galiojimo data	.

Projektą suderino	,

(derinimo tarybos protokolo Nr., data)

KVAD derinimo data	, Nr. _________.

Specialiąją kultūros vertybių apsaugos ekspertizę atliko ekspertas	,

(v., pavardė)

kvalifikacijos atestato Nr.	, data	, jo išvadų Nr.	,

data	. Bendrąją ekspertizę atliko

,

(įmonės pavadinimas, kodas, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

ekspertizės vadovas	,

(v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data)

išvadų Nr.	, data	.

Pateikiu šiuos dokumentus (grąžintinai):

1. Nekilnojamosios kultūros vertybės apsaugos reglamentą, patvirtintą	,

(data)

Nr. __________.

2. Suderintą techninį projektą.

3. Statinio (valdos) kadastro duomenų bylą.

4. Bendrasavininkių sutikimus

.

Nekilnojamosios kultūros vertybės

savininkas (naudotojas), statytojas

(v., pavardė, parašas)

______________

Papildyta priedu:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

STR 1.07.01:1999

C priedas (privalomas)

Leidimų vykdyti statybos darbus

REGISTRACIJOS KNYGA

(kairieji puslapiai)

Registro Nr.	Leidimo	Sklypo	Statytojo pavadinimas ir adresas	Statinio paskirtis, pavadinimas ir talpa (galingumas). Statinio priklausiniai	Statinys yra mieste/kaime, jo adresas	Projektą parengė (įmonė, data, Nr.); įmonės ir autoriaus kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data

Nr. ir rūšis (nauja statyba, rekonstrukcija, remontas)	Išdavimo (pratęsimo) data	Galioja iki	Kadastrinis Nr.	Kadastro duomenų registracijos data

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

(dešinieji puslapiai)

Rangovų pavadinimai, adresai, tel. Nr., kvalifikacijos atestatas, statybos vadovas, jo kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data	Statybos priežiūros vadovai	Statinio techniniai rodikliai	Statinio atidavimo naudoti data. Statybos kaina, tūkst. Lt. Lėšos, privačios ar visuomeninės	Kadastro duomenų bylos Nr.

Techninės (v., pavardė, atestato Nr., galiojimo data)	Autorinės (v., pavardė, atestato Nr., galiojimo data)	Pamatų, sienų, perdangų; stogo konstrukcijos, stogo dangos medžiaga	Aukštų skaičius	Gyvenamasis/ pagrindinis, naudingasis, bendrasis ir statinio plotai, m2	Statybinis tūris, m3

11	12	13	14	15	16	17	18	19

PASTABOS. 1. 8 skiltyje nurodoma: statinio paskirtis pagal klasifikatorių (statistinę ataskaitą);

gyv. namo – butų skaičius, iš jų 1, 2, 3 ir t. t. kambarių; negyvenamojo pastato – vietų skaičius, produkcijos kiekis arba talpos (galingumo) rodiklis.

2. Jei išduodant leidimą rangovas dar nežinomas, 11 skiltis užpildoma po rangos sutarties sudarymo.

3. Išduodant leidimą naujo statinio statybai, 19 skiltis neužpildoma.

______________

STR 1.07.01:1999

D priedas (privalomas)

(inspekcijos tarnybos pavadinimas)

LEIDIMAS VYKDYTI STATYBOS DARBUS Nr. ______

Statinio registro Nr. ______

______m.	mėn. ____d.

(vietovė)

Leidžiama

(statytojo pavadinimas, v., pavardė, asmens kodas, adresas, tel. Nr.)

statyti, rekonstruoti, remontuoti (nereikalingus žodžius išbraukti)

(statinio pavadinimas ir bendrasis plotas m2)

šiuo adresu

žemės sklype kadastrinis Nr.	, įregistravimo data

pagal suderintą projektą Nr.________, kurį parengė	,

(įmonė, jos atestato Nr. ir galiojimo data)

projekto vadovas	, jo kvalifikacijos atestatas Nr.___ galioja iki	.

(v., pavardė)

Projektą ekspertavo

(įmonė, jos atestato Nr. ir galiojimo data)

Projektas suderintas savivaldybėje	.

(protokolo Nr. ir data)

Statybos rangovas	.

(įmonė, jos kodas, adresas, tel. Nr.)

Statybos vadovas	, jo kvalifikacijos atestatas Nr.____ galioja iki_____.

Techninis prižiūrėtojas	,

jo kvalifikacijos atestatas Nr. ____________ galioja iki	.

Autorinės priežiūros vadovas	,

jo kvalifikacijos atestatas Nr. ____________ galioja iki	.

Statytojas privalo:

1. Statybą vykdyti griežtai laikantis suderinto projekto (įskaitant nustatyta tvarka suderintus jo pakeitimus) ir normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų.

2. Apie statytojo, rangovo, techninio prižiūrėtojo, autorinės priežiūros vadovo ir projekto pakeitimus nedelsiant informuoti inspekciją.

Leidimas galioja iki _______m. ____________mėn. ____d.

Nepradėjus statybos darbų per 2 metus, šis leidimas netenka galios.

A. V. Leidimą davusio pareigūno pareigos,

v., pavardė, parašas

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

STR 1.07.01:1999

D-1 priedas (privalomas)

(inspekcijos tarnyba)	(KVAD teritorinis padalinys)

LEIDIMAS

tvarkyti nekilnojamąją kultūros vertybę,

statyti arba griauti statinį jos teritorijoje

2000 _____________Nr. ______

Registruotas KVAD 2000 ____________ Nr. ________

Statinio unikalus Nr. ____________

Leidžiama (kam)

(statytojo pavadinimas, įmonės kodas, v., pavardė, asmens kodas, adresas, tel., Nr.)

vykdyti priešavarinius darbus, remontuoti, rekonstruoti, restauruoti, atkurti nekilnojamąją kultūros vertybę, statyti arba griauti statinį nekilnojamosios kultūros vertybės teritorijoje (nereikalingus žodžius išbraukti)

(statinio tikslus pavadinimas)

,

esantį

(statinio adresas)

žemės sklypo kadastrinis Nr.	, įregistruotas	.

Statinio projektą Nr.	parengė

(įmonė, jos atestato Nr. ir galiojimo data)

projekto vadovas	, jo kvalifikacijos atestatas (suteiktas KVAD) Nr.

(v., pavardė)

galioja iki	.

Projektą ekspertavo

(įmonė, atestato Nr., jo galiojimo data)

,

ekspertizės vadovas	, jo kvalifikacijos atestato Nr.	galiojimo

(v., pavardė)

data___________________.

Projektas suderintas savivaldybėje	.

(protokolo Nr. ir data)

Statybos rangovas	,

(įmonė, jos kodas, adresas, tel. Nr.)

įmonės kvalifikacijos atestato Nr.	, galiojimo data

statybos vadovas	, jo kvalifikacijos atestatas (išduotas KVAD) Nr.	,

(v., pavardė)

galiojimo data ____________________.

Techninis prižiūrėtojas	, jo kvalifikacijos atestatas (išduotas KVAD)

(v., pavardė)

Nr.	, galiojimo data __________________.

Autorinės priežiūros vadovas	, jo kvalifikacijos atestatas (išduotas

(v., pavardė)

KVAD) Nr.	, galiojimo data _____________________.

Statytojas privalo:

1. Statybos darbus vykdyti griežtai laikydamasis suderinto projekto (įskaitant nustatyta tvarka suderintus jo pakeitimus) normatyvinių statybos dokumentų reikalavimų, techninės ir autorinės priežiūros nurodymų.

2. Statybos darbų vykdymo metu aptikus kultūros vertybės požymių turinčių objektų (radinių), tuojau pat sustabdyti darbus ir apie tai pranešti KVAD teritoriniam padaliniui.

3. Apie statytojo, rangovo, techninio prižiūrėtojo, autorinės priežiūros vadovo bei projekto pakeitimus nedelsiant informuoti KVAD teritorinį padalinį ir apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos tarnybą.

Leidimas galioja iki 2000 m. ____________mėn. _____d.

Nepradėjus statybos darbų per 1 metus nuo leidimo išdavimo dienos, šis leidimas netenka galios.

(inspekcijos tarnybos pareigūno	(KVAD teritorinio padalinio pareigūno

v., pavardė, parašas ir antspaudas)	v., pavardė, parašas ir antspaudas)

Inspekcijos tarnybos leidimas nereikalingas (reglamento A priedo 10 punktas)

(KVAD pareigūno parašas ir antspaudas)

______________

Papildyta priedu:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

STR 1.07.01:1999

E priedas (privalomas)

(savininko, naudotojo pavadinimas, atstovo v., pavardė, asmens kodas, adresas, tel. Nr.)

P R A Š Y M A S

duoti leidimą nugriauti statinį

______m.___________mėn.___d.

(vietovė)

Prašau leisti nugriauti

,

(statinio pavadinimas, aukštų skaičius, sienų medžiaga, gabaritai)

esantį	,

(statinio adresas)

priklausantį	,

(savininko pavadinimas, adresas, tel. Nr.)

teisiškai įregistruotą	,

(registro Nr. ir data, inv. bylos Nr.)

žemės sklypo kadastrinis Nr.____________, jo registravimo data	.

Griovimą numatoma pradėti _______m.	mėn. ir baigti ______m.	mėn.

Pateikiu šiuos dokumentus:

1. Sprendimą nugriauti statinį

.

(kieno, kada priimtas)

2. Statinio nugriovimo technologijos aprašymą (projektą), kurį parengė	,

(įmonė)

projekto vadovas	, jo kvalifikacijos atestatas Nr.

galioja iki	.

3. Kadastrinių duomenų bylą Nr.	.

4. Bendrasavininkių ir priblokuotų statinių savininkų sutikimus

.

(vardai, pavardės, notaro tvirtinimų Nr. ir datos)

5. Neteko galios nuo 2000-02-05

A. V.

(pateikėjo v., pavardė ir parašas)

______________

Priedo pakeitimai:

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

STR 1.07.01: 1999

F priedas (privalomas)

Leidimų nugriauti statinius

REGISTRACIJOS KNYGA

(kairieji puslapiai)

Statinio registro Nr.	Leidimo	Sklypo registro	Kadastro duomenų bylos Nr.	Savininko pavadinimas, adresas, tel. Nr.	Statinio dydis (butų, vietų skaičius, produkcijos apimtis ir kt. duomenys), pavadinimas ir adresas

Nr.	Išdavimo data	Galiojimo laikas	Nr.	Registravimo data

1	2	3	4	5	6	7	8	9

(dešinieji puslapiai)

Statinio techniniai rodikliai	Darbų technologijos aprašymą (projektą) parengė	Griovimo darbus atlieka rangovas	Nugriovimui vadovauja: v., pavardė, kvalifikacijos atestato Nr., galiojimo data	Statinys nugriautas (data)	Registro duomenų pakeitimo data
Pastatymo metai	Sienų medžiaga	Aukštų skaičius	Bendras plotas

10	11	12	13	14	15	16	17	18

PASTABA. Nugriovimo darbų vadovas privalo turėti atestatą, kai yra griaunamas statinys, kuriam statyti reikalingas leidimas.

______________

STR 1.07.01:1999

G priedas (privalomas)

(inspekcijos tarnybos pavadinimas)

L E I D I M A S Nr. ________

nugriauti statinį

______m. ___________mėn.___d.

(vietovė)

Leidžiama

(savininko pavadinimas, v., pavardė, asmens kodas, adresas, tel. Nr.)

nugriauti	,

(statinio pavadinimas ir techninė charakteristika)

esantį	,

(adresas)

sklypo kadastrinis Nr.___________________, jo įregistravimo data

statinio registro Nr. _______________________,

statinio kadastro duomenų bylos Nr. _________________.

Griovimo darbai pavesti

.

(rangovo pavadinimas, kodas, adresas, tel. Nr. arba ūkio būdu)

Nugriovimui vadovauja	,

(v., pavardė)

jo kvalifikacijos atestatas Nr. ___________ galioja iki	.

Statinio savininkas privalo laikytis suderinto nugriovimo technologijos aprašymo (projekto), užtikrinti žmonių saugą bei aplinkos apsaugą ir sutvarkyti nugriauto statinio teritoriją.

Kiti reikalavimai

Leidimas galioja iki ______m._________________mėn.______d.

Nepradėjus griauti statinio per 2 metus nuo šio leidimo išdavimo dienos, jis netenka galios.

A. V. Leidimą davusio pareigūno

pareigos, v., pavardė, parašas

______________

Pakeitimai:

1.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 335, 1999-10-19, Žin., 1999, Nr. 90-2667 (1999-10-27), i. k. 099301MISAK00000335

Dėl STR 1.07.03:1999 "Mažųjų statinių projektų rengimo bei derinimo tvarkos ypatumai ir šių statinių statybos įteisinimo tvarka" patvirtinimo

2.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 49, 2000-01-26, Žin., 2000, Nr. 11-273 (2000-02-04), i. k. 100301MISAK00000049

Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo

3.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 421, 2000-10-16, Žin., 2000, Nr. 88-2730 (2000-10-20), i. k. 100301MISAK00000421

Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 "Leidimų statyti ir griauti statinius išdavimo tvarka" dalinio pakeitimo bei papildymo

4.

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, Sprendimas

2001-05-07, Žin., 2001, Nr. 42-1486 (2001-05-18); Žin., 2001, Nr. 47-0 (2001-06-01); Administracinių teismų praktika, 2001, Nr. 1-0 (2001-08-14), i. k. 101502VSPRERG011458

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo kolegijos sprendimas administracinėje byloje Nr. I(4)-08-01

5.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 391, 2001-07-24, Žin., 2001, Nr. 66-2420 (2001-08-01), i. k. 101301MISAK00000391

Dėl reglamento STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo

6.

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas

Nr. 555, 2001-11-15, Žin., 2001, Nr. 99-3574 (2001-11-28), i. k. 101301MISAK00000555

Dėl STR 1.07.01:1999 dalinio pakeitimo ir papildymo