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	Užsakovas
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Kodas 212121212
Šiaulių g. 00-00, Lt -67890 Šiauliai


	Projektuotojas/dizaineris
	Vardenis Pavardenis
Tel. (8 5) 000 0000 arba mob. 8 000 00 000
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UAB „PAVADINIMAS“
IŠORINĖS VAIZDINĖS REKLAMOS (IŠKABOS) ĮRENGIMO PROJEKTO
AIŠKINAMASIS RAŠTAS

	
Bendrieji duomenys

	Objekto adresas
	Telšių g. 00

	Seniūnija
	Telšių miesto seniūnija

	Bendrasis reklamos plotas
	1.34 kv.m



Duomenys apie projektuojamus įrengti reklamos elementus:
1. Pagrindinė iškaba:
1.1. dydis – 2300 x 320 mm;
1.2. reklamos plotas – 0.74 kv.m;
1.3. medžiaga (-os) – kompozicinė aliuminio plokštė DIBOND;
1.4. apšvietimas – LED elementai;
1.5. konstrukcijos aprašymas: iškabos pagrindas pagamintas ir priekinė ženklo dalis frezuojama iš kompozicinės aliuminio plokštės DIBOND. Tūrinės raidės tvirtinamos prie stačiakampių aliuminio vamzdžių, kurie dažomi kuo panašesne į fasadą spalva. Apšvietimo elementai montuojami tūrinių raidžių vidinėje dalyje, šviečia į fasadą (aureolinis apšvietimas).
2. Papildoma iškaba:
2.1 dydis – 1000 x 600 mm;
2.2 reklamos plotas – 0,6 kv.m;
2.3 medžiaga – juodintas plienas, kompozicinė aliuminio plokštė DIBOND;
2.4 apšvietimas – nėra;
2.5 konstrukcijos aprašymas: iškabos konstrukcija gaminama iš juodinto plieno. Tvirtinama varžtais statmenai pastato fasadui. Nešviečia.
Projekto autorius                                                                 Vardenis Pavardenis
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Objekto adresas

Telsiy g. 00, Telsiai
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Objekto adresas
Telsiy g. 00, Telsiai





image4.jpeg
|
|

<
=
ES
3
g
&
o

\





image5.jpeg
PAGRINDINE ISKABA VIRS DURU ] IMONES PATALPAS

REKLAMA

1 2300 mm

Medziaga — iSkabos pagrindas gaminamas ir priekiné Zenklo dalis frezuojama
i§ kompozitinés aliuminio plokstés DIBOND. Tarinés raidés tvirtinamos prie
staciakampiy aliuminio vamzdZiy, kurie dazomi artimiausia fasadui spalva.
Apsvietimo elementai montuojami tariniy raidZiy vidingje dalyje, §viedia j

fasada (aurcolinis ap§vietimas).
M 1:20

PAPILDOMA KONSULINE ISKABA

PIOVIS A-A

320mm
700
\
S N\

NENNNENNY

1.0rganinis stiklas 3mm

2.Neonas.

3.Korpusas klijuota PVC
ploksté (3-10).

4.Kalami varztai.

5.Kondensato nubégimo

skylute.

6.Guminés sandarinimo

tarpinés.

7.PVC plastiko kaladéle.

8.Varzteliai, priverziantys

priekinj panelj.

reklama
J—'—L 900 mm i

I 1200 mm |

Medziaga — juodintas pienas.
Tvirtinama statmenai pastato fasadui. Nesviecianti

M1:20

260 mm
(660 mm

UZRASAI ANT DURU STIKLO
Medziaga- lipni plévelé

uaB leklama | oraca 00000

darbo laikas | pydis 300 x 500
M1:10

9-19 val.

nedirba

444«

UZRASAI ANT VITRINU STIKLO
Medziaga — lipni plévelée ORACAL 000 — 000
Gaminami 2 vnt., tvirtinami ant vitriny stiklo
M 1:20

REKLAMA -]

920 mm

TIKSLUS REKLAMOS PLOTAS 1,34 KV.M
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