KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVOJINGO OBJEKTO

AB „LIFOSA“ IŠORĖS AVARINIO PLANO PATVIRTINIMO

2014 m. vasario 21 d. Nr. AD-1-236

Kėdainiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966, 25 punktu:

1. T v i r t i n u Kėdainių rajono savivaldybės pavojingo objekto AB „Lifosa“ išorės avarinį planą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u plano vykdyme dalyvaujančias institucijas, organizacijas vadovautis šiuo planu, vykdant savo funkcijas ekstremalių situacijų metu bei įtraukti šio plano nuostatas į savo civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui civilinei ir priešgaisrinei saugai Stasiui Okunevičiui.

4. Į p a r e i g o j u Ritą Oscinauskę įteikti įsakymą Stasiui Okunevičiui.

Administracijos direktorius	Romualdas Gailiūnas

Stasys Okunevičius	Marius Stasiukonis

2014-02-

PATVIRTINTA

Kėdainių rajono savivaldybės

administracijos direktoriaus

2014 m.	vasario	mėn.	21 d.

įsakymu Nr.	AD-1-236

AB „LIFOSA“ IŠORĖS AVARINIS PLANAS

Kėdainiai

2014

TURINYS

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Plano patvirtinimas	3

1.2. Plano derinimas	4

1.3. Plano paskirtis ir tikslas	5

2. INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ	6

3. PLANO AKTYVINIMAS IR ATŠAUKIMAS	7

4. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ ORGANIZAVIMAS

4.1. AB „Lifosa“ veiksmai	7

4.2. Savivaldybės administracijos vyr. specialisto civilinei saugai veiksmai, gavus II lygio pavojingojo objekto pranešimą apie įvykusią avariją	8

5. INFORMACIJOS APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ TEIKIMO TVARKA	8

6. AVARIJOS LIKVIDAVIMO VEIKSMŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS

6.1. Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo struktūrų funkcijos	9

6.2.Viešosios tvarkos palaikymo pajėgų funkcijos	10

6.3. Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos, Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos funkcijos.	11

6.4. Asmens ir sveikatos priežiūros įstaigų funkcijos	11

7. Gyventojų evakavimas

7.1. Gyventojų evakavimo tvarka	12

7.2. Gyventojų evakavimo aprūpinimas	13

7.3. Viešosios tvarkos palaikymas	13

7.4. Evakuotų gyventojų apgyvendinimas	14

7.5. Evakuotųjų grįžimas į nuolatines gyvenamąsias vietas	14

8. APLINKOS BŪKLĖS ATKŪRIMO ORGANIZAVIMAS	14

9. PAGRINDINIŲ GELBĖJIMO IR AVARIJOS PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ KALENDORINIS GRAFIKAS	15

10. PLANO PRIEDAI	19

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PAVOJINGO OBJEKTO

AB „LIFOSA“ IŠORĖS AVARINIO PLANO PATVIRTINIMO

2014 m. vasario	d. Nr. AD-

Kėdainiai

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 16 punktu, Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimu Nr. 966, 25 punktu:

1. T v i r t i n u Kėdainių rajono savivaldybės pavojingo objekto AB „Lifosa“ išorės avarinį planą (pridedama).

2. Į p a r e i g o j u plano vykdyme dalyvaujančias institucijas, organizacijas vadovautis šiuo planu, vykdant savo funkcijas ekstremalių situacijų metu bei įtraukti šio plano nuostatas į savo civilinės saugos parengties ekstremalioms situacijoms planus.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę rajono savivaldybės administracijos vyriausiajam specialistui civilinei ir priešgaisrinei saugai Stasiui Okunevičiui.

4. Į p a r e i g o j u Ritą Oscinauskę įteikti įsakymą Stasiui Okunevičiui.

Administracijos direktorius	Romualdas Gailiūnas

Stasys Okunevičius	Marius Stasiukonis

2014-02-

V- sistemoje

1.2 Plano paskirtis ir tikslas.

AB „Lifosa“ išorės avarinis planas (toliau – Planas) yra sudėtinė savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo plano dalis. Planas – dokumentas, kuriuo vadovaujamasi ekstremaliųjų situacijų, iššauktų avarijų AB „Lifosa“, kurių poveikis išeina iš įmonės teritorijos ribų, atvejais. Jis reikalingas tam, kad būtų tinkamai organizuojami ir koordinuojami valstybės ir savivaldybės institucijų, esančių savivaldybės teritorijoje veiksmai, vykdant gyventojų apsaugos priemones, organizuojant gelbėjimo ir avarijų padarinių šalinimo darbus, sąveikaujant su gretimomis savivaldybėmis, Kauno apskrities Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo valdyba, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentu prie Vidaus reikalų ministerijos.

Planas reikalingas tam, kad būtų tinkamai organizuojami ir koordinuojami vietos savivaldos institucijų, valstybinių įstaigų, tarnybų, organizacijų, esančių savivaldybės teritorijoje, ūkio subjektų veiksmai vykdant gyventojų apsaugos priemones, organizuojant gelbėjimo ir ekstremaliųjų situacijų ar (ir) įvykių lokalizavimo, likvidavimo, padarinių šalinimo darbus.

2.

INFORMACIJA APIE PAVOJINGĄJĮ OBJEKTĄ.

AB „Lifosa“ įsikūrusi Kėdainių miesto pietrytinėje dalyje, Pramonės rajone ir užima 292 ha plotą. Pietvakarinėje pusėje nuo bendrovės įsikūrę įmonės: UAB „Sakret“ (nutolusi nuo potencialaus didelės pramoninės avarijos židinio – 0,6 km), AB „Progresas“ ( - 0,90 km), UAB „Kėdainių duona“ ( - 1,06 km), UAB „Litagros prekyba“ filialas ( - 1,09 km), UAB „Kėdainių automobilių keliai“ ( - 1,21 km), UAB „Natūrali oda“ ( - 1,48 km), UAB „Rivona“ Kėdainių sandėlių ūkis ( - 1,60 km), AB „Kėdainių grūdai“ ( - 1,90 km), AB „Nordic Sugar Kėdainiai“ (- 2,13 km), UAB „Kėdbusas“ ( - 2,44 km) ir kitos mažesnės įmonės. AB „Lifosa“ šiaurrytinėje pusėje eina geležinkelio Jonava – Šiauliai linija, kuria tiekiamos ir išvežamos pavojingame objekte naudojamos ir gaminamos medžiagos. Įmonės vidaus geležinkelio tinklas yra 18 km ilgio. Didelės pramoninės avarijos atveju, priklausomai nuo vėjo krypties, gelbėjimo pajėgos avarijos vietą gali pasiekti Juodkiškio g. (iš šiaurės vakarų pusės) ir Biochemikų g. (iš pietvakarių pusės).

AB „Lifosa“ pagrindinė veikla yra mineralinių fosforo-azoto trąšų, rūgščių bei pašarinių fosfatų gamyba ir pardavimas. Gaminama sieros, fosforo rūgštis, aliuminio fluoridas, diamonio fosfatas ir kalcio fosfatai – priedai gyvulių pašarams. Didžiausią produkcijos dalį sudaro diamonio fosfatas – diamofosas (DAP). Sieros rūgšties gamybos metu susidaranti šiluma sušildo specialiu šilumokaičiu cirkuliuojantį vandenį iki 900°C temperatūros, kuris tiekiamas į Kėdainių m. šilumos tinklus. Gaminant trąšas naudojamas suskystintas amoniakas, kurio saugojimo talpos yra potencialūs didelės pramoninės avarijos šaltiniai. Pagal turimą amoniako kiekį bendrovė priskiriama II lygio pavojingųjų objektų kategorijai.

Bendrovėje veikia keturi pagrindiniai cechai: sieros rūgšties, fosforo rūgšties, aliuminio fluorido ir amofoso cechai. Jų aptarnavimui skirti mechanikos, energetikos, geležinkelio transporto, ūkio transporto, gamybos automatizavimo cechai.

Bendrovėje iš viso dirba 964 darbuotojai, didžiausioje pamainoje - 660 darbuotojų.

3.

PLANO AKTYVINIMAS IR ATŠAUKIMAS.

Planą suaktyvinti ir atšaukti, vadovauti veiksmams už pavojingojo objekto ribų ir juos koordinuoti įgalioti savivaldybės administracijos atstovai:

Vardas, pavardė	Pareigos	Darbo tel.	Mobilus tel.
Romualdas Gailiūnas	Administracijos direktorius (ESK pirmininkas)	(8 347) 69551	8 612 82838
Arūnas Kacevičius	Administracijos direktoriaus pavaduotojas (ESKpirmininko pavaduotojas)	(8 347) 69577	8 620 93259
Stasys Okunevičius	Vyr. specialistas civilinei ir priešgaisrinei saugai (ESOC koordinatorius)	(8 347) 69503	8 614 14989

Didelės pramoninės avarijos atveju savo specialius planus gali suaktyvinti Kėdainių PK, PGT vadovai. AB „Lifosa“ veikia pagal Vidaus avarinį planą.

4. PERSPĖJIMO IR INFORMAVIMO APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ ORGANIZAVIMAS.

4.1 AB „Lifosa“ veiksmai:

4.1.1 Įvykus didelei avarijai (amoniako rutulinės talpos pilnas suirimas) ir gresiant bendrovės teritorijos uždujinimui (7, 8 sektoriams), Vidaus avarinį planą suaktyvina amofoso cecho amoniako sandėlio darbuotojas, amofoso cecho gamybos meistras ar energetikos cecho pamainos viršininkas – dispečeris. Visais kitais atvejais planą suaktyvina energetikos cecho pamainos viršininkas – dispečeris.

Turėdamas teritorijos uždujinimo prognozę, EC pamainos viršininkas - dispečeris praneša:

• bendrovės darbuotojams per darbuotojų perspėjimo ir informavimo sistemą (jeigu tai neatliko amoniako sandėlio operatorius ar amofoso cecho gamybos meistras);

• Kėdainių priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai tiesioginiu telefonu;

• Kėdainių rajono atsakingiems pareigūnams, šalia esančioms įmonėms – telefonu. Gyventojams informuoti EC pamainos viršininkas – dispečeris įjungia rajono sirenas ir perduoda pranešimą UAB „Kėdainių krašto televizija“.

4.1.2 Už ryšius su savivaldybių administracijomis (kurios patenka į avarijos užteršimo zoną) yra atsakingas bendrovės technikos direktorius – ekstremaliųjų situacijų operacijų centro vadovas.

Technikos direktorius praneša:

• Kėdainių rajono savivaldybės administracijai ir gretimų rajonų (patenkančių į užterštą zoną) savivaldybių administracijų direktoriams;

• Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos.

• Apie avariją, įvykusią darbo dieną, pranešimas vykdomas pagal „Informavimo schemą, įvykus avarijai amoniako sandėlyje darbo dienomis nuo 07.00 iki 16.00 val.”, (1 priedas).

• Apie avariją , įvykusią nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis, pranešimas vykdomas pagal „Informavimo schemą, įvykus avarijai amoniako sandėlyje, nakties metu, poilsio ir švenčių dienomis” (2 priedas).

4.2 Savivaldybės administracijos vyr. specialisto civilinei saugai veiksmai, gavus II lygio pavojingojo objekto pranešimą apie įvykusią avariją:

4.2.1 patikslina prognozuojamos arba susidariusios ekstremaliosios situacijos ar ekstremalaus įvykio, dėl kurio prognozuojama ar susidarė ekstremalioji situacija, laiką, adresą, objektą, informacijos šaltinį, gauna informaciją apie priimtus sprendimus, pirminius veiksmus;

4.2.2 Nedelsiant įvertina informacijos svarbą, susistemina ją ir, atsižvelgiant į ekstremalios situacijos ar ekstremalaus įvykio pobūdį ir / ar mastą, suderinęs su savivaldybės administracijos direktoriumi, duoda nurodymą techninės grupės vadovui vykdyti ESK (3 priedas) ir ESOC (4 priedas) narių sušaukimą, kai:

• prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti ekstremalaus įvykio kriterijai;

• prognozuojama ekstremali situacija;

• pasiekti ar viršyti ekstremalaus įvykio kriterijai;

5. INFORMACIJOS APIE DIDELĘ PRAMONINĘ AVARIJĄ TEIKIMO TVARKA.

5.1 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, atsakingi už informacijos teikimą (5 priedas), Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui informaciją teikia šiais atvejais:

• kai prognozuojama, kad bus pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai;

• kai gresia ekstremalioji situacija;

• kai pasiekti ar viršyti Vyriausybės patvirtinti ekstremaliųjų įvykių kriterijai;

• kai susidarė ekstremalioji situacija.

5.2 Darbuotojai, atsakingi už informacijos teikimą, šiais atvejais nedelsdami telefonu teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui atsakingų institucijų ir informacijos teikėjų turimą informaciją. Pateikiami šie duomenys:

• trumpas įvykio, gresiančio ar įvykusio ekstremaliojo įvykio, gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos apibūdinimas (laikas, adresas, objektas, informacijos šaltinis, priežastys, prognozė), priimti sprendimai, planuojami ar atlikti pirminiai veiksmai;

• esami ir galimi pavojaus gyventojų gyvybei ar sveikatai, jų socialinėms sąlygoms, turtui ir aplinkai šaltiniai;

• ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai;

• gelbėjimo darbų vadovo pareigos, vardas, pavardė, telefonų numeriai.

5.3 Susidarius ekstremaliajai situacijai, informacija apie susidariusią ekstremaliąją situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui pateikiama ne tik telefonu, bet ir elektroniniu paštu ar faksu užpildžius šias pranešimų formas (toliau – formos):

• forma ES-1 teikiamas pirminis pranešimas apie susidariusią ekstremaliąją situaciją (6 priedas). Šis pranešimas perduodamas kiek galima greičiau nuo ekstremaliosios situacijos susidarymo pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 valandas nuo gelbėjimo darbų pradžios;

• forma ES-2 teikiamas pranešimas apie atliekamus gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją (7 priedas). Šis pranešimas teikiamas kas 4 valandas nuo pirminio pranešimo apie susidariusią ekstremaliąją situaciją pateikimo;

• forma ES-3 teikiamas pranešimas apie ekstremaliosios situacijos likvidavimą (8 priedas) . Šis pranešimas teikiamas pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius.

5.4 Informacija apie įvykį, gresiantį ar įvykusį ekstremalųjį įvykį ir gresiančią ekstremaliąją situaciją Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui teikiama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu, formos nepildomos.

5.5 Dėl kokių nors priežasčių negalint perduoti informacijos apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį atsakingiems asmenims, informacijos teikėjai perduoda žinias apie įvykį Kėdainių priešgaisrinę gelbėjimo tarnybai arba Kėdainių rajono policijos komisariatui.

5.6 Kėdainių rajono savivaldybės administracijos darbuotojai, kiti pareigūnai, atsakingi už informacijos teikimą, gavę informaciją apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį, nedelsiant įvertina informacijos svarbą, patikrina informaciją, susistemina ir, atsižvelgiant į ekstremalios situacijos ar ekstremalaus įvykio pobūdį ir mastą, perduoda pagal keitimosi informacija apie ekstremaliąją situacijų ar ekstremalųjį įvykį Kėdainių rajono savivaldybėje schemą (9 priedas ).

5.7 Gresiant ar susidarius Savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, ryšys tarp civilinės saugos sistemos subjektų palaikomas civilinės saugos sistemos subjektų turimomis ryšio priemonėmis per viešuosius ir (ar) žinybinius ryšio tinklus. Viešųjų ir privačiųjų ryšių tinklų, elektros tinklų gedimo atvejais svarbi informacija perduodama per pasiuntinius.

5.8 Visi civilinės saugos sistemos subjektai privalo užtikrinti operatyvų ir nenutrūkstamą informacijos perdavimą ir priėmimą jų turimomis techninėmis elektroninio ryšio priemonėmis.

5.9 Informacija apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremaliąją situaciją ar ekstremalųjį įvykį perduodama telefonu, faksu arba elektroniniu paštu. Gyventojų ir civilinės saugos sistemos subjektų (CSSS) perspėjimo ir informavimo tvarkos schema Savivaldybės lygiu pateikiama 10 priede .

5.10 Informacija gyventojams ekstremaliųjų įvykių, ekstremaliųjų situacijų metu teikiama „karštąja“ telefono linija, savivaldybės interneto svetainėje (www.kedainiai.lt), Kėdainių krašto televizijos programose, spaudoje, taip pat pranešimuose, perduodamuose per specialiųjų tarnybų automobilių garsiakalbius.

6. AVARIJOS LIKVIDAVIMO VEIKSMŲ ORGANIZAVIMAS IR KOORDINAVIMAS.

6.1 Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų valdymo struktūrų funkcijos:

Gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai veiksmai koordinuojami ir pajėgoms vadovaujama per Savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą (toliau – Savivaldybės operacijų centras):

6.1.1 Įvykus avarijai (gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai) Savivaldybės operacijų centras atlieka šias funkcijas:

6.1.1.1 pagal kompetenciją renka, analizuoja ir vertina duomenis ir informaciją apie įvykį, ekstremalųjį įvykį, gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, prognozuoja jų eigą ir mastą, numato civilinės saugos priemones ir gelbėjimo veiksmus;

6.1.1.2 teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja gyventojų, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų ir ūkio subjektų perspėjimą ir informavimą apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją, galimus padarinius, jų šalinimo priemones ir apsisaugojimo nuo ekstremaliosios situacijos būdus;

6.1.1.3 keičiasi informacija su kitų institucijų operacijų centrais, analizuoja, vertina įvykio, ekstremaliojo įvykio ar ekstremaliosios situacijos eigą;

6.1.1.4 organizuoja ir koordinuoja civilinės saugos sistemos pajėgų telkimą įvykių, ekstremaliųjų įvykių ar ekstremaliųjų situacijų likvidavimo, padarinių šalinimo, gyventojų ir turto gelbėjimo metu;

6.1.1.5 organizuoja ir koordinuoja materialinių išteklių, kurie teisės aktų nustatyta tvarka gali būti panaudoti įvykiui, ekstremaliajam įvykiui ar ekstremaliajai situacijai likviduoti, padariniams šalinti, valstybės institucijų ir įstaigų, kitų įstaigų, ūkio subjektų veiklai palaikyti ar atkurti, telkimą šiems tikslams pasiekti;

6.1.1.6 pagal kompetenciją koordinuoja civilinės saugos sistemos subjektų veiksmus įvykių, ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų metu;

6.1.1.7 teikia Ekstremalių situacijų komisijai siūlymus dėl reikiamų civilinės saugos sistemos pajėgų, racionalaus ir veiksmingo Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau - Vyriausybė) ir kitų institucijų skirtų finansinių ir kitų materialinių išteklių panaudojimo ekstremaliosios situacijos padariniams šalinti.

6.1.2 Įvykus avarijai (gresiant ar susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai) Savivaldybės ekstremalių situacijų komisija (toliau – Savivaldybės ESK) vykdo šias funkcijas:

6.1.2.1 teikia Savivaldybės administracijos direktoriui pasiūlymus dėl savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos skelbimo ir atšaukimo;

6.1.2.2 teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo, skiriamo vadovauti visoms civilinės saugos sistemos pajėgoms, dalyvaujančioms likviduojant ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją ir šalinant jų padarinius ekstremaliosios situacijos židinyje, kandidatūros;

6.1.2.3 teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl antro (sustiprinto) ir trečio (visiškos parengties) civilinės saugos sistemos parengties lygių skelbimo ir atšaukimo;

6.1.2.4 teikia Savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl savivaldybės gyventojų evakavimo iš teritorijų, kuriose gali kilti didelis pavojus jų gyvybei ir (ar) sveikatai;

6.1.2.5 priima sprendimus, reikalingus savivaldybėje gresiančiai ar susidariusiai ekstremaliajai situacijai valdyti;

6.1.2.6 teikia visuomenei informaciją apie savivaldybėje gresiančią ar susidariusią ekstremaliąją situaciją, padarinių šalinimą ir vykdomas priemones gyventojų ir turto apsaugai užtikrinti;

6.1.2.7 atsižvelgdama į gresiančios ar susidariusios ekstremaliosios situacijos pobūdį ar mastą, teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos siūlymus dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ekstremaliųjų situacijų komisijos sušaukimo;

6.1.2.8 teikia Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos siūlymus dėl valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargų naudojimo ekstremaliųjų situacijų metu.

6.1.2.9 Savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdžių protokolų kopijos ne vėliau kaip per 12 valandų nuo posėdžio pabaigos elektroniniu paštu ar faksu pateikiamos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui el. paštas ems@vpgt.lt, sks@vpgt.lt, faks. (8 5) 2717513ir Kauno apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos Civilinės saugos skyriui el. paštas kaunas.cs@vpgt.lt faks. (837) 20 94 27.

6.2 Viešosios tvarkos palaikymo pajėgų funkcijos:

Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, viešąją tvarką užtikrina policijos ir jos pasitelktos pajėgos. Policijos pajėgos savo veiksmus derina su savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu ir vykdo sekančias funkcijas:

6.2.1 Siekdamos palengvinti civilinės saugos sistemos pajėgų darbą atliekant gelbėjimo darbus, apsaugant nuo pavojaus gyventojus ir rūpinantis išlikusiais gyvaisiais, policijos pajėgos kontroliuoja civilinės saugos sistemos pajėgų ir kitų asmenų patekimą į ekstremaliosios situacijos židinio teritoriją.

6.2.2 Eismui reguliuoti ekstremaliosios situacijos židinyje, jos prieigose ir evakuacijos maršrutuose policijos pajėgos išstato laikinus kontrolės postus, duoda nurodymus kelių priežiūros tarnyboms dėl kelio ženklų pastatymo nurodytose vietose. Postų vietą nustato pirmasis į ekstremaliosios situacijos židinio vietą atvykęs policijos pareigūnas, suderinęs su gelbėjimo darbų vadovu arba savivaldybės ekstremaliosios situacijos operacijų vadovu.

6.2.3 Policijos pajėgos teikia pagalbą asmens ar visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, esant būtinybei patekti į asmens būstą be jo sutikimo; organizuoja technikos, vykstančios dirbti į ekstremaliosios situacijos židinį, ir evakuojamųjų palydą.

6.2.4 Policijos pajėgos tvarko evakuotų gyventojų apskaitą ir teikia duomenis apie laikinai įregistruotus gyventojus valstybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centrui.

6.2.5 Policijos pajėgos užtikrina valstybės, savivaldybių ir privataus turto apsaugą pavojaus zonoje ir evakuotose teritorijose.

6.2.6 Policijos pajėgos renka informaciją apie aukas, identifikuoja žuvusiuosius ir organizuoja jų išgabenimą iš įvykio vietos, prireikus pradeda ikiteisminį tyrimą.

6.2.7 Policijos pajėgos renka, registruoja ir analizuoja informaciją, reikalingą policijos veiksmams koordinuoti savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos atveju, keičiasi šia informacija su kitomis civilinės saugos sistemos pajėgomis, dalyvaujančiomis likviduojant savivaldybės lygio ekstremaliosios situacijos padarinius.

6.3 Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnybos, Kėdainių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos:

• perspėja ir informuoja gyventojus apie pavojų ir teikia rekomendacijas dėl savisaugos veiksnių;

• gelbėja patekusius į nelaimę žmones, teikia pirmąją medicininę pagalbą;

• vykdo avarijos stabdymo, padarinių likvidavimo, kitus gelbėjimo darbus.

6.4 Asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų funkcijos:

Susidarius savivaldybės lygio ekstremaliajai situacijai, visos savivaldybėje esančios asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų pajėgos teikia sveikatos priežiūros paslaugas.

6.4.1 Savivaldybės gydytojas savivaldybės lygio ekstremaliųjų situacijų atvejais koordinuoja asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros organizavimą;

6.4.2 Susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos veikia pagal ekstremaliųjų situacijų valdymo planus, parengtus atsižvelgiant į Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus patvirtintas ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimo metodines rekomendacijas ir sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtintas sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimo veiklai ir veiklos ekstremaliosiomis situacijomis plano rengimo metodines rekomendacijas.

6.4.3 Visuomenės sveikatos priežiūros priemonės (biologinės, cheminės, radiologinės, kitos) įvairaus pobūdžio ekstremaliųjų situacijų atvejais vykdomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymu (Žin., 1996, Nr. 104-2363; 2001, Nr. 112-4069), Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymu (Žin., 1999, Nr. 11-239) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6.4.4 Ekstremaliųjų įvykių ir ekstremaliųjų situacijų atvejais priešgaisrinės gelbėjimo įstaigos dalyvauja teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą, vadovaudamosi sveikatos apsaugos ministro 2010 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. V-194 „Dėl Priešgaisrinių gelbėjimo įstaigų dalyvavimo teikiant pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 33-1579).

6.4.5 Gresiant ar susidarius valstybės lygio ekstremaliajai situacijai, pirmąją ir skubiąją medicinos pagalbą teikia greitosios medicinos pagalbos paslaugas teikiančios įstaigos, stacionariosios, o prireikus ir ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros įstaigos.

7. Gyventojų evakavimas.

7.1 Gyventojų evakavimo tvarka.

Gyventojų evakavimo sąlygas apsprendžia ekstremalios situacijos tipas. Įvykus cheminei avarijai AB „Lifosa“, svarbiausias yra laiko faktorius. Evakavimą reikia vykdyti nedelsiant, ypač didelę reikšmę turi savalaikis gyventojų perspėjimas ir jų žinojimas kaip elgtis, įmonių, įstaigų staigi reakcija ir parengtis vykdyti evakavimą, savivaldybės tarnybų parengtis ir veiksmai užtikrinant evakavimo tvarką ir pagalbos teikimą ten, kur jos labiausiai reikia. Tokiu atveju, evakavimo sėkmę lemia savarankiški, tačiau iš anksto planuoti ir suderinti rajono mastu įmonių, įstaigų, tarnybų, rajono valdymo grandžių, seniūnijų veiksmai, gelbstint žmones.

Greitas ekstremalios situacijos poveikis apsprendžia evakavimo principą: evakavimas vykdomas tiesiogiai iš gyvenamųjų ir darbo vietų, panaudojant fiziniams, juridiniams asmenims, savivaldybei priklausantį autotransportą. Betarpiškai netoli įvykio vietos esantys gyventojai, dirbantieji nedelsdami išeina iš pavojingos zonos statmena vėjui kryptimi, panaudoję individualias gamyklines ar parankines apsaugos priemones. Savivaldybės autotransportu visų pirma evakuojami vaikų darželių, mokyklų, papildomo ugdymo įstaigų auklėtiniai, medicinos įstaigos (11 priedas). Išvežus juos į saugią vietą, tolesnis savivaldybės autotransporto panaudojimas priklausys nuo konkrečios situacijos, griežtai laikantis nuostatos, kad žmonių evakavimas būtų saugus.

Principinė gyventojų evakavimo organizavimo schema pateikta 12 priede.

7.1.1 Sprendimo evakuoti gyventojus priėmimas ir vadovavimas evakavimui.

Atsižvelgiant į ekstremalios situacijos mastą ir keliamą pavojų žmonėms, sprendimą dėl jų evakavimo priima ir vadovauja:

• kai kuriais ekstremalių situacijų atvejais, kai būtina gyventojus iškeldinti skubiai, – priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos ir policijos pareigūnai;

• susidarius vietinei ekstremaliai situacijai – ūkio subjekto, kurio teritorijoje įvyko ekstremalus įvykis, vadovas;

• susidarius savivaldybės lygio ekstremaliai situacijai – savivaldybės administracijos direktorius.

Priėmus sprendimą evakuoti gyventojus (darbuotojus), už jo vykdymą atsako:

• rajone - rajono Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras ir Gyventojų evakavimo komisija;

• seniūnijoje – seniūnijos seniūnas;

• ūkio subjekte – ūkio subjekto Ekstremalių situacijų valdymo struktūra.

Visa informacija apie evakavimo eigą iš rajono tarnybų, seniūnijų, ūkio subjektų perduodama rajono ESOC. Čia ji analizuojama ir priimami sprendimai, kurie siunčiami rajono tarnyboms, seniūnijoms, ūkio subjektams privalomam vykdymui. Rajono ESOC periodiškai teikia duomenis apie gyventojų evakavimą apskrities ESOC ir, jeigu reikia, prašo papildomų pajėgų ir resursų.

7.1.2 Teritorija, į kurią bus evakuojami žmonės.

Įvykus cheminei avarijai AB „Lifosa“, gyventojai (dirbantieji) evakuojami už prognozuojamos pavojingos zonos ribų (13, 20 priedai). Priklausomai nuo avarijos pobūdžio (pagrindinai nuo avarijos trukmės), žmonės gali būti evakuoti į saugius sektorius ir mažesniu atstumu nuo avarijos vietos. Tai leidžia efektyviai panaudoti autotransportą gyventojų evakavimui. Cheminiam užteršimui apimant 3, 4, 5 sektorius gyventojai iš jų bus evakuojami, evakuojasi patys į Jonavos ir Kauno rajonus ( 14 priedas).

7.2 Gyventojų evakavimo aprūpinimas.

7.2.1 Aprūpinimas transportu.

Gyventojų evakavimui galimo panaudoti transporto suvestinė pateikta plano 15 priede. Skaičiuojant evakuojamų visų nuosavybės formų transportu žmonių kiekius buvo priimta, kad lengvaisiais automobiliais važiuos po 3,5 žmogaus, dengtais sunkvežimiais po 10, o autobusais – žmonių talpa +5-10 žm. Gyventojų, kurie evakuojasi savo transportu, apskaita vykdoma, pildant nustatytos formos pažymėjimą (16 priedas).

7.2.2 Medicininis aprūpinimas.

Evakuotų gyventojų medicininis aprūpinimas organizuojamas evakuotų gyventojų priėmimo punktuose ir seniūnijose esančiose ambulatorijose, medicinos ( 17 priedas). Gyventojų apgyvendinimo vietose gali būti įsteigiami medicinos postai, sudaryti iš seniūnijos ir rajono centrinių medicinos įstaigų darbuotojų. Visos gyventojų apgyvendinimo vietas kontroliuoja Valstybinės veterinarinės ir maisto kontrolės tarnybos bei Visuomenės sveikatos centro specialistai.

7.2.3 Materialinis-techninis aprūpinimas.

Gyventojų laikinas apgyvendinimas numatytas šildomuose pastatuose, turinčiuose buitinius-sanitarinius įrenginius, vandentiekį. Evakuotiems ilgesniam laikui gyventojams, turi būti sudarytos sąlygos nakvynei. Todėl, pirmiausia jų apgyvendinimui parenkamos vietos, kur yra sąlygos nakvynei, maisto paruošimui ir pan. Šios vietos pateiktos 19 priede. Konkrečios problemos, iškilusios evakavimo metu ir vėliau, sprendžiamos panaudojant rajone turimas pajėgas ir resursus.

7.3 Viešosios tvarkos palaikymas.

7.3.1 Nelaimės zonos apsauga iš išorės ir viduje.

Nelaimės zonos apsauga vykdoma trimis būdais:

• išorinė zonos apsauga transporto kelių susikirtimo vietoje, skirta tranzitinio transporto nukreipimui saugiais maršrutais;

• išorinė zonos apsauga išstatant keliuose postus, esančius netoli užterštos zonos. Postų vietose turi būti pakankamai vietos grąžinamo transporto apsisukimui;

• vidinė zonos apsauga – patruliavimas užterštoje vietovėje, siekiant užtikrinti turto apsaugą bei suteikti būtiną pagalbą žmonėms, nespėjusiems evakuotis.

Pagrindinis reikalavimas patrulinei tarnybai – jie turi būti aprūpinti reikiamomis individualios apsaugos priemonėmis, kad atlikdami savo pareigas būtų apsaugoti nuo neigiamo užterštos aplinkos poveikio, turi turėti patikimas ryšio priemones, automobilius. Darbas organizuojamas pamainomis, pamainos trukmę bei kontroliuojamą zoną nustatant pagal užterštumo rodiklius.

7.3.2 Viešosios tvarkos užtikrinimas gyventojų sutelkimo vietose.

Viešąją tvarką gyventojų sutelkimo (apgyvendinimo) vietose užtikrina policijos pareigūnai, pasitelkę policijos rėmėjus, šaulius. Trūkstant pajėgų gali būti patelkti į pagalbą Krašto apsaugos savanorių pajėgų kariai. Evakuotų gyventojų trumpalaikio (iki 24 val.) apgyvendinimo vietose nuolatiniai policijos postai nesteigiami. Ilgalaikio (ilgiau kaip 24 val.) gyventojų apgyvendinimo vietose įrengiami stacionarūs policijos postai, kuriuose budėjimas vykdomas nuolat.

7.4 Evakuotų gyventojų apgyvendinimas.

7.4.1 Evakuotų gyventojų priėmimo komisijos struktūra ir darbo organizavimas.

Už evakuotų gyventojų priėmimą rajone atsakinga Gyventojų evakavimo komisija. Seniūnijose už evakuotų gyventojų priėmimą atsako seniūnijų darbuotojai. Komisija palaiko nuolatinį ryšį su gyventojų priėmimo punktų administracija ir organizuoja evakuotų gyventojų paskirstymą į apgyvendinimo vietas bei visapusišką gyventojų priėmimo punktų parengtį. Evakavimo komisija renka ir apibendrina duomenis apie evakuotų gyventojų priėmimą ir apgyvendinimą, teikia juos Ekstremalių situacijų operacijų centrui.

7.4.2 Evakuotų gyventojų priėmimo punktų struktūra, įkūrimo vietos, jų teritorinis išsidėstymas

Evakuotų gyventojų priėmimo punkto struktūra:

• punkto viršininkas;

• apgyvendinimo grandis;

• gyventojų apskaitos grandis;

• ryšių ir informavimo grandis;

• viešosios tvarkos palaikymo grandis;

• medicinos pagalbos grandis.

Tokią priėmimo punktų struktūrą sąlygoja jų atliekamos funkcijos:

• atvykstančių evakuotų gyventojų sutikimas;

• evakuotų gyventojų apskaita;

• evakuotų gyventojų apgyvendinimas;

• evakuotų gyventojų medicininė priežiūra;

• duomenų apie evakuotų gyventojų priėmimą teikimas seniūnijos ESK ir rajono ESOC;

• viešosios tvarkos palaikymas.

Apgyvendinimo vietų administracija paskiria priėmimo punkto viršininką ir kitą punkto personalą, įtraukdama į punkto personalo sudėtį policijos ir medicinos darbuotojus pagal rajono gyventojų evakavimo komisijos paskyrimus.

Kiek ir kurie gyventojų priėmimo punktai bus panaudojami priklausys nuo konkrečios ekstremalios situacijos.

7.5 Evakuotųjų grįžimas į nuolatines gyvenamąsias vietas.

7.5.1 Sprendimo dėl evakuotųjų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas priėmimas.

Sprendimą dėl evakuotų gyventojų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas priima rajono ESK, atsižvelgdama į žvalgybos duomenis. Priklausomai nuo konkrečios ekstremalios situacijos žvalgybą gali vykdyti Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos, Visuomenės sveikatos centro, Valstybinės maisto ir veterinarinės kontrolės tarnybos, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai. Žvalgybai pateikus duomenis apie gyvenamųjų vietovių tinkamumą žmonėms gyventi ESOC paruošia ir ESK priima sprendimą dėl gyventojų grąžinimo į namus. Sprendime nurodoma operacijos vykdymo pradžia, gyventojų grąžinimo eiliškumas, atsakingi organizatoriai.

7.5.2 Gyventojų grįžimo į nuolatines gyvenamąsias vietas organizavimas ir tvarka.

Gyventojų grąžinimas į nuolatines gyvenamąsias vietas vykdomas organizuotai, griežtai laikantis rajono ESK nustatytos tvarkos. Šį darbą kontroliuoja ir vykdo rajono Gyventojų evakavimo komisija, seniūnijų personalas, gyventojų priėmimo punktų administracijos, viešosios tvarkos palaikymo tarnyba. Gyventojų grąžinimas vykdomas etapais, pradedant nuo arčiausiai nuolatinių gyvenamųjų vietų laikinai apgyvendintų žmonių grąžinimo arba grąžinimo tų gyventojų, kurių nuolatinės gyvenamosios vietos jau saugios gyventi. Esant dideliam evakuotų žmonių skaičiui (virš 3000 žm.) grąžinimas vykdomas išduodant leidimus (19 priedas). Leidimais seniūnijos aprūpina gyventojų priėmimo punktus. Punktų vadovai užpildo leidimus ir išduoda transporto priemonių, kuriomis gyventojai vyks į nuolatines gyvenamąsias vietas, vairuotojams. Viešosios tvarkos palaikymo tarnybos darbuotojai, pateikus leidimus, nukreipia transportą su žmonėmis į paskirties vietą.

8. Aplinkos būklės atkūrimo organizavimas.

Užterštų teritorijų sanitarinio švarinimo būdai ir apimtys priklausys nuo užteršimo pobūdžio. Rekomendacijas dėl sanitarinio švarinimo atlikimo tiekia Visuomenės sveikatos centro, Aplinkos apsaugos agentūros specialistai, atlikę užterštos teritorijos tyrimus. Pirmoje eilėje patikrinami rajono gyvybiškai svarbūs objektai, masinio žmonių susisiekimo vietos, pagrindiniai keliai. Didžiausių laiko ir darbo sąnaudų reikalaujantys švarinimo darbai pagal aplinkybes gali būti atidedami vėlesniam laikui. Darbai planuojami taip, kad kuo daugiau teritorijos, objektų būtų apšvarinti per trumpą laiką. Sanitarinio švarinimo kokybę kontroliuoja VSC, AAA specialistai.

9. PAGRINDINIŲ GELBĖJIMO IR AVARIJOS PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ KALENDORINIS GRAFIKAS

Eil. Nr.	Veiksmų pavadinimas	Atsakingi vykdytojai	Vykdymo laikas	Vykdymo trukmė	Pastabos

Minutės	Valandos	Paros

5	10	20	30	40	60	2	4	6	8	10	12	14	16	20	24

VADOVAVIMAS, PERSPĖJIMAS IR RYŠIAI
1.	Vadovaujančio personalo, civilinės saugos darbuotojų ir budinčių tarnybų perspėjimas apie avariją	Atsakingas įmonės darbuotojas, BPC	5 - 10 min.
2.	Pirminis užterštos stipriai veikiančiomis nuodingomis medžiagomis zonos dydžio prognozavimas	Atsakingas įmonės darbuotojas	5 - 10 min.
3.	Darbuotojų ir gyventojų, patenkančių į užterštą zoną, perspėjimas apie avariją. Informacijos apie elgesio taisykles perdavimas	Atsakingas įmonės darbuotojas, rajono CS darbuotojas	5 - 10 min.
4.	Savivaldybės ESK, ESOC narių surinkimas į savivaldybę arba valdymo punktą.	Administracijos direktorius, CS darbuotojas	10 min. - 1,0 val.
5.	Savivaldybės ESOC narių darbo vietų ir ryšių priemonių parengimas darbui.	Bendrojo skyriaus vedėjas, ESOC administravimo grupės vadovas	0,5 - 1,0 val.
6.	Operatyvinės grupės sudarymas ir išsiuntimas į avarijos vietą, ryšio tarp savivaldybės ESOC ir incidento likvidavimo štabo organizavimas (pagal poreikį)	Savivaldybės Operacijų centro koordinatoriaus	1 - 1,5 val.
7.	Užtreštos zonos dydžio ir avarijos masto prognozavimas.	Savivaldybės Operacijų centro koordinatorius	15 min.
8.	Cheminio užterštumo židinio žvalgyba. Avarijos masto nustatymas	Įmonės ESOC, PGT pajėgos	10 - 60 min.
9.	Duomenų apie susidariusią padėtį rinkimas, kaupimas ir įvertinimas ir perdavimas PAGD SKS, KAPGV	Savivaldybės Operacijų centro koordinatoriaus	Pastoviai
DIRBANČIŲJŲ IR GYVENTOJŲ APSAUGA
1.	Dirbančiųjų aprūpinimas individualios apsaugos priemonėmis.	Įmonės vadovas	5 - 10 min.
2.	Dirbančiųjų pavojingame objekte evakavimas.	Įmonės vadovas	15 - 40 min.
3.	Aplinkinių įmonių, įstaigų, organizacijų ir gyventojų perspėjimas apie avariją.	Įmonės vadovas	5 - 15 min.
4.	Objektų, patenkančių į užterštą zoną, dirbančiųjų paslėpimas kolektyvinės apsaugos statiniuose, patalpų sandarinimas	Objektų vadovai	15 - 60 min.
5.	Dirbančiųjų išvedimas iš objektų, patenkančių į užterštą zoną, teritorijos	Objektų vadovai	15 - 60 min.
6.	Gyventojų, patenkančių į pavojingą zoną, evakavimas.	savivaldybės Operacijų centro koordinatorius, seniūnijų seniūnai	30 min. - 1,5 val.
7.	Iškeltųjų gyventojų patalpinimas į gyventojų priėmimo vietas	savivaldybės Operacijų centro koordinatorius, seniūnijų seniūnai, punktų viršininkai	1 - 24 val.
8.	Medicinos pagalbos suteikimas ir nukentėjusiųjų išvežimas į gydymo įstaigas.	Savivaldybės gydytojas	Pastoviai
AVARIJOS PASEKMIŲ LIKVIDAVIMAS
1.	Viešosios tvarkos palaikymo organizavimas užterštoje zonoje ir jos prieigose. Materialinių vertybių apsauga.	Kėdainių PK viršininkas	20 min. - 1,5 val. Pastoviai
2.	Iškeltųjų gyventojų aprūpinimas būtiniausiais daiktais ir maitinimas.	Savivaldybės Operacijų centro koordinatoriaus	4 - 48 val.
3.	Civilinės saugos pajėgų, dalyvaujančių avarijos pasekmių likvidavimo darbuose, maitinimas ir aprūpinimas instrumentais, prietaisais ir darbo drabužiais.	Savivaldybės Operacijų centro koordinatoriaus	4 - 48 val.
4.	Savivaldybės civilinės saugos pajėgų veiksmų koordinavimas atliekant gelbėjimo ir kitiems neatidėliotiniems darbams	Savivaldybės Operacijų centro koordinatorius	20 - 40 min. iki darbų pabaigos
5.	Gelbėjimo darbų vykdymas.	Įmonės vadovas, Gelbėjimo darbų vadovas	iki darbų pabaigos
6.	Avarijos pasekmių likvidavimas.	Savivaldybės Operacijų centro koordinatorius, įmonės vadovas	2 val. - iki darbų pabaigos
7.	Užterštų technikos ir vietovės švarinimas	Operacijų centro koordinatorius, įmonės vadovas	8 val. -iki darbų pabaigos
8.	Civilinės saugos pajėgų sanitarinis apšvarinimas.	Kėdainių PGT	3 val. -iki darbų pabaigos
9.	Ekstremaliųjų situacijų valdymo centro, operacinio valdymo, informacijos vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės sprendimų ir nutarimų ruošimas, perdavimas vykdytojams ir jų vykdymo kontrolė	Operacinio valdymo, informacijos vertinimo ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos grupės vadovas	Pastoviai

10. PLANO PRIEDAI

1. AB „Lifosa“ informavimo schema, įvykus avarijai amoniako sandėlyje darbo dienomis nuo 7.00 iki 16.00 val.

2. AB „Lifosa“ informavimo schema, įvykus avarijai amoniako sandėlyje nakties metu, išeiginėmis ir švenčių dienomis.

3. Kėdainių rajono savivaldybės ESK personalinė sudėtis.

4. Kėdainių rajono savivaldybės ESOC personalinė sudėtis.

5. Asmenys, atsakingi už informacijos priėmimą ir teikimą.

6. Keitimosi informacija apie įvykį forma ES-1.

7. Keitimosi informacija apie įvykį forma ES-2.

8. Keitimosi informacija apie įvykį forma ES-3.

9. Keitimosi informacija apie ekstremaliąją situaciją ar įvykį schema.

10. Ryšių tarp CSS struktūrų organizavimo rajone schema.

11. Mokyklinių ir ikimokyklinių įstaigų evakavimo duomenys.

12. Principinė gyventojų evakavimo organizavimo schema.

13. AB „Lifosa“ galimos atmosferos taršos amoniako garais zonos.

14. Apgyvendinimo galimybės Jonavos ir Kauno rajonuose.

15. Kėdainių rajono autotransporto suvestinė.

16. Evakavimosi privačiu transportu pažymėjimas.

17. Medicinos įstaigų sąrašas.

18. Evakuotų gyventojų laikino apgyvendinimo vietos Kėdainių rajono seniūnijose.

19. Leidimas grįžti į nuolatinę gyvenamąją vietą.

20. AB „Lifosa“ poveikio zonos, įvykus skirtingo masto cheminėms avarijoms.

21. Užteršto oro debesies slinkimo parametrų lentelė.

22. Pramonės rajono įmonių duomenys.

23. Amoniako saugos duomenų kortelė.

1 priedas

Savivaldybė 69551, CS darbuotojas 69503, 8 614 14989 AB „Lifosa“ informavimo schema įvykus avarijai amoniako sandėlyje

darbo dienomis, nuo 700 iki 1600 val.

Amoniako sandėlio darbuotojas 33219, 33230, 8 687 75058 Amofoso cecho viršininkas 33433 8 686 74846 Kauno apskrities. priešgaisrinės saugos valdybos CSS 8 655 35412 8 615 29781 Generalinis direktorius 33345 8 698 10084 Ūkio transporto cecho viršininkas 33395 8 686 58216 Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkas 33477, 8 698 10087 Kėdainių rajono aplinkos apsaugos agentūra 50478, 8 686 03703 DS ir AA direktorius 8 686 86168 Amoniako sandėlio v – kas 33511 8 687 75048 Priešgaisrinės saugos tarnyba 001, 33217 8 687 83314

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 852717511, 852717512; fax 85 271 7513 8 610 02359

Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos skyriaus v-kas 6004, 6635, 8 687 83313

Amofoso cecho gamybos meistras 6238, 6425

Sveikatos punktas 003, 33 226, 8 687 81033

Pamainos viršininkas -dispečeris 33407, 33389, 33448 8-614 59591

Technikos direktorius 33553, 33500 8 698 13477

Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba tiesioginiu telefonu ir BPC 112

GTA direktorius 8 698 00502 33565

UAB „Kėdainių skydas“ bud. adm. patalpose 33615 UAB „Kėdainių skydas“ direktorius 33002, 8620 96439

Kėdainių m. ir raj. gyventojų perspėjimas vykdomas paleidžiant PSS ( motorines sirenasMS).

Gamybos direktorius 33340, 8 686 74847

Jei uždujinimas gresia 7 ir 8 sektoriams: įjungiama informavimo sistema 7, 8 ar 7 ir 8 sektoriams. Jeigu informavimą neįjungė Amofoso cechas.

Jei uždujinimas gresia 1, 2, 3, 4, 5, 6 sektoriams, spec. telefonu Nr. 6633 arba per bendrovės garsiakalbius praneša tekstą: Dėmesio! Dėmesio! Išsiliejo amoniakas! Išsiliejo amoniakas! Uždujinimas gresia ..... sektoriams. Informaciją perdavė (pareigos, vardas, pavardė).

Šalia gamyklos esančių įmonių perspėjimas vykdomas telefonais, nurodytais priede Nr. 8.

Valstybinė darbo inspekcija 8 34956688 8 37 338506 8 686 76600

UAB „Kėdainių krašto televizija“ Tel. 8-698-47430 Fax. 8 347 56894. Sutartiniai ženklai:

Atliekamų veiksmų pirmumas

2 priedas

Kauno aps. priešgaisrinės saugos valdybos CSS 8 655 35412 8 615 29781

Informavimo schema įvykus avarijai amoniako sandėlyje

Pamainos viršininkas - dispečeris 33407, 33389, 33448 8-614 59591 Sveikatos punkto budintis 003 arba 33226 8 687 81033 Technikos direktorius 8 698 13477 Amofoso cecho viršininkas 8 686 74846 Priešgaisrinės saugos ir civilinės saugos tarnybos v-kas 8 687 83313 Amofoso cecho amoniako sandėlio viršininkas 8 687 75048 Ūkio transporto cecho viršininkas 8 686 58216 Jei uždujinimas gresia 7 ir 8 sektoriams: Valdymo pulto pagalba įjungiama informavimo sistema 7, 8 ar 7 ir 8 sektoriams. Jeigu informavimą neįjungė Amofoso cechas. UAB „Kėdainių skydas“ bud. adm. patalpose 33615, UAB „Kėdainių skydas“ direktorius 33002, 8 620 96439 Kėdainių m. ir raj. gyventojų perspėjimas paleidžiant PSS (motorines sirenas MS) Kėdainių rajono aplinkos apsaugos agentūra 50478 mob. 8-686-03703 DS ir AAD direktorius 8 686 86168 Amoniako sandėlio darbuotojas 33 219, 33 230, 8 687 75058 nakties metu, išeiginėmis ir švenčių dienomis.

Bendrovės priešgaisrinės ir civilinės saugos skyrius 001, 33 217 8 687 83314

Savivaldybė 69551 CS darbuotojas 69503, 8 614 14989

Amofoso cecho gamybos meistras 33 238, 33 425

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 852717511, 852717512; fax 85 271 7513 8 61002359

Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba tiesioginiu telefonu ir BPC 112

Jei uždujinimas gresia 1, 2, 3, 4, 5, 6 sektoriams, spec. telefonu Nr. 6633 arba per bendrovės garsiakalbius praneša tekstą: Dėmesio! Dėmesio! Išsiliejo amoniakas! Išsiliejo amoniakas! Uždujinimas gresia ..... sektoriams. Informaciją perdavė (pareigos, vardas, pavardė).

Generalinis direktorius 8 698 10084

Aplinkos apsaugos skyriaus viršininkas 8 698 10087

GTAD direktorius 8 698 00502

Gamybos direktorius 8 686 74847

Šalia gamyklos esančių įmonių perspėjimas vykdomas telefonais, nurodytais priede Nr. 8.

UAB „Kėdainių krašto televizija“ Tel. 8-698-47430 Fax. 8 347 56894

Valstybinė darbo inspekcija 8 349 56688 8 37 338506 8 686 76600

Sutartiniai ženklai:

Atliekamų veiksmų pirmumas

3 priedas

Kėdainių rajono savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos personalinė sudėtis

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Telefonai	El. pašto adresas

darbo	mobilus

Komisijos pirmininkas
1	Romualdas Gailiūnas	Savivaldybės administracijos direktorius	8 347 69551	8 612 82838	romualdas.gailiunas@kedainiai.lt
Komisijos pirmininko pavaduotojas
2	Arūnas Kacevičius	Administracijos direktoriaus pavaduotojas	8 347 69577	8 620 93259	arunas.kacevicius@kedainiai.lt
Komisijos nariai
3	Nijolė Naujokienė	Mero pavaduotoja	8 347 69502	8 614 14994	nijolė.naujokiene@kedainiai.lt
4	Stasys Okunevičius	Vyr. specialistas civilinei ir priešgaisrinei saugai	8 347 69503	8 614 14989	stasys.okunevicius@kedainiai.lt
5	Virginijus Stogevičius	Kėdainių PGT viršininkas	8 347 55276	8 652 10210	v.stogevicius@vpgt.lt
6	Gintautas Dirmeikis	Kėdainių rajono PK viršininkas	8 347 68710	8 615 44911	gintautas.dirmeikis@policija.lt
7	Alfonsas Genys	Kėdainių rajono VMVKT viršininkas	8 347 53804	8 614 97070	a.genys@vet.lt
8	Ona Šulcienė	Kauno VSC Kėdainių skyriaus vedėja	8 347 51648	8 698 30272	. ona.sulciene@kaunovsc.sam.lt
9	Kazys Mikalauskas	Kauno RAD Kėdainių AAA viršininkas	8 347 50478	8 686 03703	k.mikalauskas@krd.am.lt
10	Ramunė Kabošienė	Savivaldybės gydytoja	8 347 69505	8 683 75865	ramune.kabosiene@kedainiai.lt
11	Julius Lukoševičius	Administracijos Švietimo skyriaus vedėjas	8 347 69591	8 698 70370	julius.lukosevicius@kedainiai.lt
12	Alvydas Mažeika	Administracijos Biudžeto ir finansų skyriaus vedėjas	8 347 69510	8 611 37155	alvydas.mazeika@kedainiai.lt
13	Dalius Ramonas	Administracijos Teisės ir personalo skyriaus vedėjas	8 347 69569	8 614 33683	dalius.ramonas@kedainiai.lt
14	Audronė Rimkevičienė	Kėdainių PSPC direktorė	8 347 51573	8 687 93186	a.rimkeviciene@kedainiupspc.lt
15	Alvydas Kleiva	Kėdainių m. seniūnas	8 347 67287	8 620 15721	alvydas.kleiva@kedainiai.lt

4 priedas

Kėdainių rajono savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro personalinė sudėtis

Eil. Nr.	Vardas, pavardė	Pareigos	Telefonai	El. pašto adresas

Darbo	Mobilus

Centro koordinatorius
1	Stasys Okunevičius	Vyr. specialistas civilinei ir gaisrinei saugai	8 347 69503	8 614 14989	stasys.okunevicius @kedainiai.lt
Operacinio valdymo, informacijos vertinimo ir ekstremalių situacijų prevencijos grupės vadovas
2	Gintaras Gronskis	Kėdainių PGT pamainos vadas	8 347 53650	8 687 20947	kedainiai.vp@vpgt.lt
grupės nariai
3	Sigitas Vildžiūnas	Kėdainių PK Viešosios tvarkos skyriaus viršininkas	8 347 68711	8 686 57387	sigitas.vildziunas@policija.lt
4	Lolita Menčikovienė	Kauno VSC Kėdainių skyriaus vyr. specialistė	8 347 60422	8 654 86441	lolita.mencikoviene@kaunovsc.sam.lt
5	Rita Kuodienė	VšĮ „Kėdainių ligoninė“ direktoriaus pavaduotoja	8 347 67102	8 698 27844	rita_kuodiene@yahoo.com
6	Adelė Maziliauskienė	VMVT vyr. specialistė	8 347 54243	8 614 97076	amaziliauskiene@vet.lt
7	Audrius Mikalauskas	VMVT vyr. veterinarijos gydytojas	8 347 54243	8 614 97075	amikalauskas@vet.lt
8	Laima Juodeikienė	VšĮ „Kėdainių PSPC“ direktoriaus pavaduotoja	8 347 51485	8 682 47289	juodeikienelaima@yahoo.co.uk
9	Algimantas Žvikas	Žemės ūkio ir melioracijos skyriaus vedėjas	8 347 69594	8 616 48262	algimantas.zvikas@kedainiai.lt
Materialinio techninio aprūpinimo grupės vadovas
10	Algimantas Gedgaudas	Statybos ir komunalinio ūkio skyriaus vedėjas	8 347 69521	8 612 62204	algimantas.gedgaudas@kedainiai.lt
grupės nariai
11	Audronė Kargaudienė	Turto valdymo skyriaus vyr. specialistė	8 347 69538	8 650 90383	audrone.kargaudiene@kedainiai.lt
12	Saulius Radavičius	UAB „Kėdbusas“ direktorius	8 347 67716	8 685 82102	sauliusradavicius@gmail.com
13	Laimutis Vainauskas	UAB „Kėdainių vandenys“ civilinės, darbų saugos specialistas	8 347 51341	8 687 53800	admin@kedainiuvandenys.lt
14	Evaldas Šėrelis	AB „Lifosa“ gamybos techninio aptarnavimo direktorius	8 347 66565	8 698 00502	e.serelis@lifosa.com
15	Gintautas Kaminskas	AB „LESTO“ Kėdainių sk. Elektros tinklo grupės vadovas	8 347 67550	8 682 30491	gintautas.kaminskas@rst.lt
Visuomenės informavimo grupės vadovas
16	Rūta Švedienė	Savivaldybės kalbos tvarkytoja	8 347 69559	8 683 58525	ruta.svediene@kedainiai.lt
grupės nariai
17	Aušra Pupkutė	Kėdainių PK Organizacinio poskyrio specialistė	8 347 68738	8 616 71423	ausra.pupkute@policija.lt
18	Estela Luckienė	UAB „Kėdainių krašto televizija“ direktorė	8 347 56894	8 698 47430	kktv95@gmailcom
Administravimo ir elektroninių ryšių organizavimo ir palaikymo grupės vadovas
19	Egidijus Grigaitis	Bendrojo skyriaus vedėjas	8 347 69509	8 614 33193	egidijus.grigaitis@kedainiai.lt
grupės nariai
20	Mindaugas Matusevičius	Bendrojo skyriaus vyr. specialistas	8 347 69583	8 615 93946	mindaugas.matusevicius@kedainiai.lt
21	Jonas Seneta	Bendrojo skyriaus vyresn specialistas	8 347 69599	8 650 59677	jonas.seneta@kedainiai.lt
22	Asta Bratašienė	Bendrojo skyriaus referentė	8 347 69547	8 616 74157	asta.bratasiene@kedainiai.lt

5 priedas

6 priedas

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo

FORMA ES-1

PIRMINIS PRANEŠIMAS

______________________________________________________

(susidariusi ekstremalioji situacija)

1. PRANEŠĖJAS	2. ADRESATAS
DATA TEL. NR.	TEL. NR
LAIKAS FAKSO NR.	FAKSO NR.
EL. PAŠTAS	EL. PAŠTAS
3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS	4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąJĄ situaciją, esami ir galimi pavojaus šaltiniai
Lapų skaičius
5. Į EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VIETĄ IŠVYKUSIOS (DALYVAVUSIOS) CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS
6. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS
6.1. KADA SUSIDARĖ
6.2. KUR SUSIDARĖ
6.3. KAS ĮVYKO
6.4. KAS PRANEŠĖ
6.5. PRIEŽASTYS
6.6. PROGNOZĖ
7. SUŽEISTIEJI SKAIČIUS
8. ŽUVUSIEJI SKAIČIUS
9. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

7 priedas

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo

FORMA ES-2

PRANEŠIMAS

__________________________________________________________________

(keitimasis informacija apie gelbėjimo darbus, susidariusią ekstremaliąją situaciją)

1. PRANEŠĖJAS	2. ADRESATAS
DATA TEL. NR.	TEL. NR.
LAIKAS FAKSO NR.	FAKSO NR.
EL. PAŠTAS	EL. PAŠTAS
3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS	4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąJĄ situaciją)
Lapų skaičius
5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS OPERACIJŲ VADOVAS	6. GELBĖJIMO DARBŲ VADOVAS
TEL. NR.	TEL. NR.
7. DALYVAUJANČIOS CIVILINĖS SAUGOS SISTEMOS PAJĖGOS (ŽMONĖS IR TECHNIKA)	8. IŠSAMUS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS APIBŪDINIMAS, KEITIMASIS informacija
9. ATLIEKAMI GELBĖJIMO DARBAI	10. PADARYTA ŽALA IR PATIRTI NUOSTOLIAI
11. GYVENTOJŲ / DARBUOTOJŲ APSAUGOS ORGANIZAVIMAS
12. POREIKIAI, SIŪLYMAI, PASTABOS
13. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

8 priedas

Keitimosi informacija apie įvykį, ekstremalųjį įvykį ar ekstremaliąją situaciją tvarkos aprašo

FORMA ES-3

PRANEŠIMAS

_______________________________________________________________

(padėtis pašalinus ekstremaliosios situacijos padarinius)

1. PRANEŠĖJAS	2. ADRESATAS
DATA TEL. NR.	TEL. NR.
LAIKAS FAKSO NR.	FAKSO NR.
EL. PAŠTAS	EL. PAŠTAS
3. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PADARINIŲ ŠALINIMO DARBŲ PABAIGA (TRUMPAS APRAŠYMAS)	4. ŠIO PRANEŠIMO PRIEDAI (aktualūs duomenys apie ekstremaliąJĄ situaciją)
Lapų skaičius
5. EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS PAVADINIMAS
6. ŽUVUSIEJI
7. SUŽEISTIEJI
8. KITA INFORMACIJA (VEIKSMAI, PADARYTA ŽALA, PATIRTI NUOSTOLIAI IR T. T.)
9. DALYVAVUSIOS CIVILINĖS SAUGOS ŽMONĖS TECHNIKA SISTEMOS PAJĖGOS: 9.1. ................................................................. ………… ……………..….. 9.2 ................................................................. ………… ……………..….. 9.3. ................................................................. ………… ……………..….. 9.4. ................................................................. ………… ……………..….. 9.5. ................................................................. ………… ……………..….. 9.6. ................................................................. ………… ……………..…..
10. INFORMACIJĄ PATEIKĘS ASMUO (pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

9 priedas

KEITIMOSI INFORMACIJA APIE EKSTREMALIĄJĄ SITUACIJĄ AR EKSTREMALŲJĮ ĮVYKĮ

KĖDAINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SCHEMA

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM darbo t. (8 5) 271 5211, 271 5212 faksas (8 5) 271 5213, el. p. sks@vpgt.lt; ems@vpgt.lt Vyriausieji specialistai (civilinei saugai) Stasys Okunevičius darbo t. 69503, mob. t. (8-614) 14989 el. p. stasys.okunevicius@kedainiai.lt Janina Ladygienė darbo t. 69588, mob. t.8 682 50960 el. p. Janina.ladygiene@kedainiai.lt Savivaldybės administracija tel. 69550, faksas 61125 ESK vadovas Direktorius Romualdas Gailiūnas, darbo t. 69551, mob. t. (8-612) 82838 APGV Kėdainių priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba darbo t. 112, (8-347) 53650 mob. t. (8-652) 10210 Informacijos apie prognozuojamą arba susidariusią ekstremalią situaciją ar ekstremalų įvykį šaltinis Seniūnijos AVPK Kėdainių r. policijos komisariatas darbo t. 54213, mob. t. (8-615) 44911 KAUNO rajono savivaldybės administracija darbo t. (8-37) 305502; mob.t. (8-698) 33531, faksas (8-37) 311093. El.p. direktorius@krs.lt Kauno APGV Civilinės saugos skyrius darbo t. (8-37) 228019, 209427 faksas (8-37) 209427 el. p. a.ziminskas@vpgt.lt JONAVOS rajono savivaldybės administracija darbo t. (8-349) 41402, mob.t. (8-698) 21 172, faksas (8-460) 40 217. El.p. direktorius@jonava.lt

– informacijos teikimas.

– prognozės apie ekstremalų įvykį ar ekstremalią situaciją teikimas.

10 priedas

Ryšių tarp struktūrų organizavimo rajone schema

Kauno apskrites PGV CSS Tel. 37 228019 fax: 37 220131 8 686 08471

Kėdainių raj. sav. ESK
Telefonai	Mob. Tel.	Faksas
Vadovas	69551	612-82838	61125
CS tarnyba	69503	614-14989	52433
Policija	53342	615-44911	54336
PGT	55276	652-10210	53650

Policija 02, 112 Bud. 54213	Dujų ūkis 04, 53285	Maisto ir vet. tarnyba 53804; 614-97070

PGT 01, 112 Bud. 53650	Visuom. sv. centras 51648, 698 41142	Elektros tinklai 67550 Bud. 53302; 616-25431

Kėdainių GMPS 03; 112, 54639	Miškų urėdija 60991; 686 17177	UAB „Skongalis“ 60607; 687-70328

Kėdainių PSPC 51573; 687-93186	Kėdainių šilumos Tinklų rajonas 53953, 53852	Kelių tarnyba 60301; 610-23478

VšĮ „Kėdainių Ligoninė“ 67100, 698 30272	UAB „Kėdainių Vandenys“ 56405, 60647, 686 07330	Seniūnijos

Mokyklos	Medicinos įstaigos	Įmonės	seniūnnaičiai	Gyventojai

11 priedas

MOKYKLINIŲ IR IKIMOKYKLINIŲ ĮSTAIGŲ EVAKAVIMO DUOMENYS

2014.01.01

GIMNAZIJOS	Telefonas	Mokinių	Priešmokykl.	Ikimokykl.	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
1	„Atžalyno“ gimnazija	60528	680	680
2	Šviesioji gimnazija	60102	485	485
3	Akademijos gimnazija	37265	371	371

Gudžiūnų P. Rabikausko sk.	45338	27	4	9	40

„Kaštono“ skyrius	37307	61	16	59	136

Šlapaberžės skyrius	32124	22	8	6	36
4	Josvainių gimnazija	73274	329	329

Skaistgirių skyrius	73274	12	2	8	22

Pernaravos skyrius	73274	69	3	7	79
5	Krakių M.Katkaus gimnazija	38242	381	381

„Bitutės“ skyrius	38289	17	37	54

Meironiškio skyrius	40735	10	1	7	18

Pajieslio skyrius	45518	11	11
6	Šėtos gimnazija	35155	407	407

Pagirių A.Jakšto skyrius	35155	7	3	7	17
7	Suaugusiųjų ir jaunimo mokykla	60403

Suaugusiųjų sk.	289	289

Jaunimo sk.	93	93
PAGRINDINĖS MOKYKLOS
8	„Aušros“ sveikatinimo ir sporto pagrindinė mokykla	60307	709	709

M.Daukšos skyrius	60403	58	58
9	„Ryto“ pagrindinė mokykla	51579	939	939
10	J.Paukštelio pagrindinė mokykla	60533	588	588

Lančiūnavos skyrius	41842	16	6	7	29

Tiskūnų J.Urbšio skyrius	40	10	11	61
11	Dotnuvos pagrindinė mokykla	39166	119	16	9	144
12	Labūnavos pagrindinė mokykla	34306	90	8	38	136

Nociūnų skyrius	43325	21	10	25	56
13	Miegėnų pagrindinė mokykla	107	9	6	122
14	Surviliškio V.Svirskio pagrindinė mokykla	41151	112	8	5	125
15	Truskavos pagrindinė mokykla	41317	127	8	135
16	Specialioji mokykla	71024	128	128
MOKYKLOS-DARŽELIAI
17	Mokykla-darželis „Puriena“	61687	78	26	97	201
18	Mokykla-darželis „Vaikystė“	61689	96	43	109	248
19	Pelėdnagių mokykla-darželis „Dobiliukas“	67619	44	18	49	111
20	Vilainių mokykla-darželis „Obelėlė“	33189	89	24	86	199

Aristavos skyrius	3	5	8
Iš viso mokyklose	6615	243	587	7445

DARŽELIAI
1	2	3	4	5	6	7
21	Lopšelis-darželis „Aviliukas“	61702	36	135	171
22	Lopšelis-darželis „Pasaka“	61700	30	144	174
23	Lopšelis-darželis „Varpelis“	61701	39	186	225
24	Lopšelis-darželis „Vyturėlis“	61703	31	123	154
25	Lopšelis-darželis „Žilvitis“	61705	37	169	206
26	Šėtos socialinis centras	35316	11	35	46
27	Josvainių socialinis centras	73439	22	38	60
Iš viso švietimo įstaigose	6615	449	1417	8481

12 priedas

PRINCIPINĖ GYVENTOJŲ EVAKAVIMO ORGANIZAVIMO SCHEMA

PRINCIPAS (teritorinis, pagal gyvenamąją vietą, pagal darbo vietą)

GYVENTOJŲ EVAKAVIMAS Laikinasis, ilgalaikis, negrįžtamasis

PER GYVENTOJŲ SUSIRINKIMO PUNKTUS (PLANINGAI) TIESIOGIAI (SKUBIAI) Gyventojai (darbuotojai) evkuojami tiesiai iš gyvenamųjų namų (darbo vietų)

Fiziniams asmenims priklausančiu transportu

TRANSPORTU Fizinių asmenų Juridinių asmenų Valstybės (savivaldybės)

Pėsčiomis

Juridiniams Asmenims priklausančiu transportu

Valstybei (savivaldybei) priklausančiu transportu

LAIKINOJO APGYVENDINIMO VIETA (EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VIETA)

13 priedas

AB “Lifosa” galimos atmosferos taršos amoniako garais zonos

Į atmosferą patekusio amoniako kiekis	Užterštos zonos gylis, m

Mirtinos dozės riba	Slenkstinės dozės riba	250 mg/m3	70 mg/m3	36 mg/m3	20 mg/m3
Atmosferos tarša išsipylus 5000 t amoniako	3038	3767	6300	12550	18050	24700
Atmosferos tarša išsipylus 4000 t amoniako	2844	3578	6250	12500	18000	24700
Atmosferos tarša išsipylus 3000 t amoniako	2607	3349	6200	11900	18000	24700
Atmosferos tarša išsipylus 2000 t amoniako	2294	3040	6200	12500	18000	24700
Atmosferos tarša išsipylus 1000 t amoniako	1823	2590	6200	12300	18000	24700
Atmosferos tarša išsipylus 35 t amoniako (cisterna)	669	1333	2570	5400	7500	10700
Atmosferos tarša išsipylus 5 t amoniako	263	721	1250	2000	3000	4000

20 mg/m3 - didžiausia leidžiama ribinė koncentracija;

36 mg/m3 - Trumpalaikio poveikio ribinė vertė – tai kenksmingos cheminės medžiagos laike kintančios koncentracijos darbuotojo kvėpavimo erdvės ore vidurkio ribinė vertė per 15 min, kuri, ne ilgiau kaip 15 min ir ne daugiau kaip 4 kartus per darbo pamainą, kasdien veikdama darbuotoją, neturėtų sukelti neigiamų pojūčių ir pakenkti jo sveikatai;

70 mg/m3 - per ilgą laiką gali sukelti lengvą kvėpavimo takų sudirginimą;

250 mg/m3 - nėra neigiamo poveikio prabuvus 1 val.

Slenkstinė riba – žmogus, nesinaudojantis apsaugos priemonėmis, pajunta pirminius pakenkimo požymius;

Mirtina riba – žmogus, nesinaudojantis apsaugos priemonėmis, gali mirti.

14 priedas

Jonavos rajono ir Kėdainių rajono

savivaldybių tarpusavio pagalbos plano

4 priedas

APGYVENDINIMO GALIMYBĖS JONAVOS MIESTE IR RAJONE

Visuomeninės paskirties pastatai, kuriuose galima laikinai apgyvendinti žmones (mokyklos, sporto ir pramogų centrai ir t.t.)

Eil.Nr.	Pastato paskirtis	Adresas	Atstovas ryšiams (Vardas, pavardė, pareigos, kontaktai)	Apgyvendinamų žmonių skaičius (nutraukus užsiėmimus)	Maitinimo galimybės (žmonių skaičius/ pamainą)	Automobilių laikymo galimybės (linijiniai metrai)	Dušų skaičius	WC vietų skaičius	Ryšių paslaugos
1	Gimnazija	Kauno g. 76, Jonava	Rita Čižienė, direktorė, tel. 8-349-5188	550 (800)	100	30x20	6	16	Telefonas internetas
2	Mokykla	Žeimių g. 20, Jonava	Arūnas Rimkus, direktorius, tel. 8-349-69075	550 (800)	100	30x20	6	17	Telefonas, internetas
3	Mokykla	Mokyklos g. 1, Žeimių mst., Žeimių s., Jonavos raj.	Dijana Vazgienė, direktorė, tel. 8-349-45248	140 (300)	40	10x15	5	8	Telefonas, Internetas
4	Mokykla	Fabriko g. 10, Jonava	Ina Skurdelienė, direktorė, tel. 8-349-51961	350 (550)	70	30x15	4	11	Telefonas, internetas
5	Mokykla	Chemikų g. 138, Jonava	Julius Smetona, direktorius, tel. 8-349-65074	550 (800)	100	40x20	8	16	Telefonas, Internetas
6	Mokykla	Chemikų g. 140, Jonava	Artūras Jagelavičius, direktorius, tel. 8-349-65099	550 (800)	70	20x10	6	13	Telefonas, internetas
7	Mokykla	Kauno g. 53, Jonava	Virginija Guščiuvienė, direktorė, tel. 8-349-61800	550 (800)	80	20x10	6	13	Telefonas, internetas
8	Sporto centras	Vasario 16-osios g. 1, Jonava	Regina Stupurienė, direktorė, tel. 8-349-61800	50(400)	20	50x10	8	8	Telefonas, Internetas
9	Mokykla	Kuigalių k., Žeimių s., Jonavos raj.	Jonas Rudzevičius, direktorius, tel. 8-349-42317	250(550)	50	14x10	6	8	Telefonas, Internetas
10	Kultūros centras	Žeimių g. 15, Jonava	Gintautas Masteika, direktorius, tel. 8-349-51848	50(500)	30	30x20	2	11	Telefonas, Internetas

Eil.Nr.	Pastato paskirtis	Adresas	Atstovas ryšiams (Vardas, pavardė, pareigos, kontaktai)	Apgyvendinamų žmonių skaičius (nutraukus užsiėmimus)	Maitinimo galimybės (žmonių skaičius/ pamainą)	Automobilių laikymo galimybės (linijiniai metrai)	Dušų skaičius	WC vietų skaičius	Ryšių paslaugos
11	Mokykla	Batėgalos k., Kulvos s., Jonavos raj.	Janina Vasilevaitė, direktorius, tel. 8-349-30034	100(300)	40	20x10	6	8	Telefonas, Internetas
12	Mokykla	Bukinių k., Bukonių s., Jonavos raj.	Elena Tuzovienė, direktorė, tel. 8-349-49785	150 (350)	40	12x10	4	8	Telefonas, Internetas
13	Mokykla	Kauno g. 7, Kulvos k., Jonavos raj.	Rima Jarusevičiūtė, direktorė, tel. 8-349-49445	100(250)	40	20x10	4	8	Telefonas, Internetas
14	Mokykla	P. Vaičiūno g. 32, Panoterių mst., Jonavos raj.	Liuda Urbonienė, direktorė, tel. 8-349-47330	100(250)	40	10x10	4	8	Telefonas, Internetas
15	Mokykla	Šviesos g. 8, Šveicarijos k., Jonavos raj.	Danutė Suchockienė, direktorė, tel. 8-349-47120	100(250)	40	20x10	4	8	Telefonas, Internetas
16	Švietimo centras	J. Basanavičiaus g. 7, Jonava	Vytas Vaicekauskas, direktorius, tel. 8-349-61363	200 (450)	-	40x10	-	8	Telefonas, Internetas
17	Mokykla	Vasario 16-osios g. 31, Jonava	Rolandas Bulotas, direktorius, tel. 8-349-52062	100 (300)	-	20x10	-	6	Telefonas, internetas
18	Mokykla	Kauno g. 9, Jonava	Ona Šukienė, direktorė, tel. 8-349-60025	150 (450)	60	20x10	6	12	Telefonas, internetas
4590 (8900)

14.1. priedas

APGYVENDINIMO GALIMYBĖS KAUNO RAJONE

Visuomeninės paskirties pastatai, kuriuose galima laikinai apgyvendinti žmones (mokyklos, bendrabučiai, sporto ir pramogų centrai ir t.t.)

Eil.Nr.	Pastato paskirtis	Adresas	Atstovas ryšiams (Vardas, pavardė, pareigos, kontaktai)	Apgyven-dinamų žmonių skaičius	Maitinimo galimybės (žmonių sk/pamainą)	Automobilių laikymo galimybės (linijiniai metrai)	Dušų skaičius	WC vietų skaičius	Ryšių paslaugos
1.	Babtų kultūros centras	Sodų g. 1, Babtų mstl.	Jurga Totilienė Direktorė kul.centras@yahoo.com (837) 55 51 41 869928407	507	–	150	-	1	Telefonas internetas
2.	Vandžiogalos Kultūros centras	Parko g. 6 Vandžiogalos k.	Ramutė Aleksandravičienė Direktorė romuteprama@gmail.com 837524347, 869928416	386	–	150	-	1	Telefonas internetas
3.	Vaškonių kultūros centras	Taikos g. 3, Domeikavos sen.	Giulia Baužienė Direktorė giulija@banga.lt 837477563, 8685 82082	230	–	80	-	1	Telefonas internetas
4.	Babtų gimnazija (sporto salė 639 m3)	Babtai Kėdainių 48	Vidas Mikalauskas Direktorius 837555212, 861133696 babtuvm@babtai.lm.lt	426	–	80	6	4	Telefonas internetas
5.	Neveronių vidurinė mokykla (sporto salė 252 m3)	Neveronių k.	Jonas Petkevičius Direktorius 837375889, 868582099 neveronys@erdves.lt	168	100	100	2	2	Telefonas internetas
6.	Vandžiogalos vidurinė mokykla (sporto salė 265 m3)	Vandžiogala Kėdainių g. 30	Algirdas Šiušas Direktorius 837524221, 861214025 vanmokykla@gmail.com	176	–	120	2	2	Telefonas internetas
7.	Domeikavos gimnazija (sporto salė 274 m3)	Domeikava Bažnyčios g. 3	Dalius Virbantis Direktorius 837477392, 567343 domeikavos.gimnazija@gmail.com	182	200	200	2	3	Telefonas internetas
Iš viso	2075	880

15 priedas

KĖDAINIŲ RAJONO AUTOTRANSPORTO SUVESTINĖ CS 2.5

El. Nr	Ūkio subjektas	Autobusai, vnt.	Sunkvežimiai, vnt.	Gyvuliavežiai, vnt.	Pastabos

Turintys sėdimų vietų	Furgonai, kel. galia	Bortiniai, kel. galia	Savivarčiai, kel. galia	Vilkikai	Furgonai

Iki 11	Iki 25	Iki 35	Iki 45	Iki 60	Per 60	Iki 2t	Iki 5t	Per 5t	Iki 2 t	Iki 5t	Per 5t	Iki 2t	Iki 5t	Per 5t

Iš viso rajone:	16	33	27	7	4	-	10	3	10	15	11	16	-	48	92	8	10	-
1	AB „Lifosa“	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	-	-
2	AB „Kėdainių grūdai“	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	UAB „Kėdbusas“	-	16	24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
4	„Kėdainių kelių tarnyba“	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	10	-	-	-
5	Miškų urėdija	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	AB „Nordic sugar“	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	1	3	-	-	-
7	UAB „Vikstata“	-	1	1	-	3	-	3	1	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-
8	UAB „Kėdainių vandenys“	-	1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-
9	„Kėdainių autokeliai“	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	10	-	-	-
10	UAB „Skongalis“	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
11	Vilainių seniūnija	1	3	-	-	-	-	-	-	5	-	-	3	-	4	3	-	-	-
12	Dotnuvos seniūnija	3	1	1	1	-	-	-	-	-	2	6	4	-	16	12	-	-	-
13	Gudžiūnų seniūnija	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-
14	Josvainių seniūnija	-	2	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	3	1	1	-	-
15	Pernaravos seniūnija	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
16	Surviliškio seniūnija	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	-	-	-
17	Krakių seniūnija	1	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	8	9	2	1	-
18	Pelėdnagių seniūnija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	9	-	-	-
19	Truskavos seniūnija	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	7	-	-
20	Šėtos seniūnija	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
21	ŽŪKB „Krekenavos mėsa“	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-
22	UAB „Laugina“	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-

16 priedas

Evakavimosi privačiu transportu pažymėjimas Nr.______

Transporto priemonės savininkas:

Transporto priemonės markė, modelis: ______________________ Valst.Nr.

Gyvenamoji vieta:

Maršrutas:

(nurodyti vietoves, per kurias vykstama)

Atvykimo vieta:

Išvykimo data, laikas:

Asmenų, išvykstančių su transporto savininku, sąrašas

Eil.Nr.	Pavardė, vardas	Asmens kodas*	Giminystės ryšiai*

Tvirtinu _________ žmonių išvykimo faktą:

Transporto apskaitos ir išsiuntimo grandies atsakingas asmuo

(pavardė, vardas, parašas)

*- pildoma, esant pakankamai laiko

17 priedas

MEDICINOS ĮSTAIGŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Ambulatorija, adresas	Medicinos punktas, adresas
1.	Akademijos ambulatorija; Ruokio g. 5, LT-58341,Akademijos mstl. Kėdainių r. sav.	Mantviliškio medicinos punktas; Liepos 6-osios g.18, LT-58332 Mantviliškio k., Dotnuvos sen., Kėdainių r.
2.	Dotnuvos ambulatorija; buveinė –Vytauto g. 37, LT-58387, Dotnuvos mstl., Kėdainių r. sav.,	Šlapaberžės; Miškų g. 3A, LT-58321, Šlapaberžės k., Dotnuvos sen., Kėdainių r.sav.
3.	Gudžiūnų ambulatorija; buveinė – Tujų g. 53, LT-58276, Gudžiūnų mstl., Kėdainių r. sav.,	Miegėnų – Draugystės g. 21, Miegėnų k., Gudžiūnų sen., 58304 Kėdainių r.sav.
4.	Josvainių ambulatorija; buveinė – Gojaus g. 7, LT-58187, Josvainių, Kėdainių r. sav.	Vainikų m. p., Nevėžio g. 39, Vainikų km. , Kėdainių r. sav.

Kunionių m. p., Liepų g. 22, Kunionių km., Kėdainių r. sav.

Skaistgirių m. p., Eglių g. 4, Skaistgirių km., Kėdainių r. sav.
5.	Krakių ambulatorija; buveinė – J. Basanavičiaus g. 6, LT-58248, Krakių mstl. Kėdainių r. sav.	Plinkaigalio – nėra punkto

Ažytėnų – nėra punkto

Pajieslio - Ateities g.1, LT-58238, Pajieslio kaimas, Kėdainių rajonas
6.	Lančiūnavos ambulatorija; buveinė – Liepų alėja 2, LT-58435, Lančiūnavos k., Kėdainių r. sav.	Petkūnų medicinos punktas: Petkūnų g. 8, LT-58460 Petkūnų km. Truskavos sen. Kėdainių raj.

Truskavos medicinos punktas: Liepų g. 2, LT-58466 Pavermenio km. Truskavos sen. Kėdainių raj.

Okainių medicinos punktas: Karališkoji g. 38, LT-58471 Okainių km. Truskavos sen. Kėdainių raj.
7.	Pelėdnagių ambulatorija; buveinė – Beržų g. 4, LT-58164, Pelėdnagių k., Kėdainių r. sav.	Nociūnų - Pėdžių g.11, Nociūnų k., Kėdainių raj.

Beinaičiai – Šilainėlių g.1,Beinaičių k., Kėdainių raj.

Labūnavos – Serbių g.1, Labūnavos k., Kėdainių raj.
8.	Pernaravos ambulatorija; buveinė – J. Juškytės g. 24, LT-58227, Pernaravos mstl., Kėdainių r. sav.	Langakių med. punktas adresas- Langakių g. 17, LT-58210 Langakių k. Pernaravos sen. Kėdainių r. sav.

Aluonos med. punktas adresas –Kaštonų g. 15, LT58232 Paaluonio k. Pernaravos sen. Kėdainių r. sav.
9.	Šėtos ambulatorija; buveinė – Turgaus g. 7, LT-58130, Šėtos mstl., Kėdainių r. sav.	Pagirių Liepų g.12, Pagirių mstl., Šėtos sen., Kėdainių r.

18 priedas

EVAKUOTŲ GYVENTOJŲ LAIKINO APGYVENDINIMO VIETOS KĖDAINIŲ RAJONO SENIŪNIJOSE

Eil. Nr.	Seniūnija	Apgyvendinimo vieta	Adresas	Telefonas	Priimamų žmonių skaičius	Atsakingas asmuo	Pastaba
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Dotnuvos	Dotnuvos vienuolynas	Vytauto 57, Dotnuva	8 699 94684	250	G. Geresionis
Dotnuvos pagrrindinė mokykla	Vilties 21, Dotnuva	39 166	150	R. Urbonavičius
Akademijos gimnazija	Jaunimo 2, Akademija	37 265	260	L. Tauginas
Akademijos mokykla-darželis „Kaštonas“	J. Kriščiūno 5, Akademija	37 307	30
Akademijos gimnazijos, Šlapaberžės skyrius	Šlapaberžės km.	32 124	20
Akademijos kultūros centras	Stoties 9, Akademija	37 369	250	S.O. Žemaitienė
Mantviliškio kultūros centras	Mantviliškio km.	47 732	60	P. Bertulis
Dotnuvos kultūros centras	Vilties 4, Dotnuva	8 685 50907	50	D. Špokienė
PRC Šlapaberžės skyrius	Šlapaberžės km.	8 611 35702	300	S. Navajauskas
LŽ Instituto centriniai rūmai	Instituto al. 1, Akademija	37 271	150	V. Ruzgas
Dotnuvos seniūnija	Vilties 19, Dotnuva	8 650 38879	25	A. Račiulaitis
Šlapaberžės bendruomenės centras	Šlapaberžės km.	32 004	40	Ž. Smulskienė
2.	Gudžiūnų	Akademijos gimnazijos, Gudžiūnų P. Rabikausko skyrius	Tujų 62, Gudžiūnai	45 338	625	I. Macionienė
Akademijos kult. centro, Gudžiūnų skyrius	Tujų 62, Gudžiūnai	8 655 16449	50	V. Juknienė
Miegėnų pagrindinė mokykla	Mechanizatorių 4, Miegėnų km.	46 335	120	D. Cechanavičienė
3.
Josvainių	Josvainių gimnazija	Ariogalos 2, Josvainiai	73 274	100	R. Zigmantavičius

1	2	3	4	5	6	7	8
Josvainių socialinis ugdymo centras	Skroblų 8, Josvainiai	73 439	70	E. Markova
Josvainių kultūros centras	Karių a. 3 a, Josvainiai	73 147	60	Ž. Špečkauskienė
Josvainių gimnazijos, Skaistgirių skyrius	Skaistgirių km.	73 274	50	R. Zigmantavičius
ŽŪB „Nabagėlis“	Kunionių km.	8 682 60460	60	St. Valantinas
4.	Krakių	Krakių M. Katkaus gimnazija	Kauno 26, Krakės	38 242	80	A. Magyla
Krakių vaikų darželis, „Bitutė“	Smilgos 6, Krakės	38 289	50	M. Šepetienė
M. Katkaus gimnazijos, Meironiškių skyrius	Meironiškių km.	40 735	40
M. Katkaus gimnazijos, Pajieslio skyrius	Pajieslio km.	45 518	150	L. Surkienė L. Rimkienė
Krakių bendruomenės namai	Laisvės al.1, Krakės	8 614 55862	1311	R. Dubinskienė
Meironiškių bendruomenės namai	Meironiškių km.	8 616 41835	580	G. Kriaučiūnienė
Ažytėnų bendruomenės namai	Ažytėnų km.	8 612 80054	435	D. Streigienė
5.	Pelėdnagių	Labūnavos pagrindinė mokykla	Barupės 2, Labūnavos km.	34 306	732	R. Karnilavičienė
Labūnavos pagrind. mokyklos, Nociūnų skyrius	Pėdžių 19, Nociūnų km.	43 325	760	S. Strazdauskienė
Pelėdnagių bendruomenės namai	Beržų 1, Pelėdnagiai	8 640 53019	455	V. Vilkelienė
Nociūnų bendruomenės namai	Pirmūnų 4, Nociūnų km.	8 650 57738	438	V, Stanevičienė
Pelėdnagių mokykla – darželis „Dobiliukas“	V. Koncevičiaus 5, Pelėdnagiai	30 290	900	R. Bičkienė
6.	Pernaravos	Josvainių giminazijos, Pernaravos skyrius	J. Juškytės 33, Pernarava	42 131	800	J. Bosovec
7.	Surviliškio	Surviliškio V. Svirskio pagrindinė mokykla	Kėdainių 11, Surviliškis	41 111	200	L. Klečkauskienė

1	2	3	4	5	6	7	8
Kėdainių kult. centro, Surviliškio sk.	Kėdainių 6, Surviliškis	8 686 69712	20	N. Dilkienė
Kėdainių kult. c., Kalnaberžės sk.	Beržų 43, Kalnaberžės k.	8 614 75376	30	D. Staškuvienė
8.	Šėtos	Šėtos gimnazija	Kėdainių 1, Šėta	35 155	400	A. Likšienė
Šėtos gimnazijos, Pagirių A. Jakšto skyrius	Mokyklos 3, Pagiriai	35 155	300	A. Likšienė
Šėtos kultūros centras	Kėdainių 6, Šėta	35 360	200	A. Likšienė
Šėtos kult. centro, Pagirių skyrius	Mokyklos 3, Pagiriai	43 775	150	D. Noreikienė
Pagirių medicinos punktas	Liepų g. Pagiriai	43 838	30	L. Antanavičienė
Šėtos socialinis ir ugdymo centras	Ramygalos 34, Šėta	35 316	30	E. Ramonienė
VšĮ Šėtos ambulatorija	Turgaus 7, Šėta	35 136	50	E. Baltrūnaitė
9.	Truskavos	Truskavos pagrindinė mokykla	Gaisų 2, Pavermenio km.	41 317	850	R. Levinienė
Truskavos kultūros centras	Pavermenio km.	41 341	130	V. Valionienė
10.	Vilainių	Kėdainių PRC, Lančiūnavos skyrius	Lančiūnavos km.	41 842	1250	G. Sapronas
Vlainių mokykla-darželis „Obelėlė“	Melioratorių 26, Vilainiai	33 189	70	V. Bliudžienė
Vlainių mokyklos-darželio „Obelėlė“, Aristavos skyrius	Aristavos km.	33 189	30	V. Bliudžienė
Tiskūnų kultūros centras	Tiskūnų km.	46 841	50	I. Šalukienė
Vilainių kultūros centras	Parko 6, Vilainiai	68 311	60	E. Dolibagienė
Vilainių sporto mokykla	Parko 4, Vilainiai	33 100	80	A. Šulcas
Aristavos ŽŪB salė	Aristava	46 510	50	D. Stoškus
Kėdainių arena	Basanavičiaus 1 a	8 699 66624	3000	A. Argustas

19 priedas

.................................................................................................

(seniūnija)

.................................................................................................

(Gyventojų laikino apgyvendinimo vieta)

LEIDIMAS NR. ........

GRĮŽIMUI Į NUOLATINĘ GYVENAMĄJĄ VIETĄ

Automobilio markė, valstybinis Nr.	...............................

Vairuotojo vardas, pavardė	...............................

Vežamų keleivių skaičius	...............................

Nuolatinė gyvenamoji vieta	...............................

Seniūnas	.......................................................

A.V.

20 priedas

UŽTERŠTOS AMONIAKU ZONOS GYLIO APSKAIČIAVIMO LENTELĖ

(Priklausomai nuo vėjo greičio, atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnio ir išsiliejusio amoniako kiekio)

Mirtina toksinė ribinė norma -150 mg×min/l. Slenkstinė toksinė ribinė norma - 15 mg×min/l. Koncentracija iki 70 mg/m3 - per ilgą

laiką gali sukelti lengvą kvėpavimo takų uždegimą. Koncentracija iki 36 mg/m3 - HN 23:2001 trumpalaikio poveikio ribinė vertė.

Didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) – 20 mg/m3

Atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnis	Vėjo greiti, m/s	Išgaravimo laikas,val	Užteršta zona, m Pagrindas Versija 3.0
Mirtino užteršimo zona	Tarša iki slenkstinės ribos	Iki 70 mg/m3	Iki 36 mg/m3	Iki 20 mg/m3
Zonos gylis	Zonos gylis	Gylis	Gylis	Gylis
Išsiliejusio amoniako kiekis - skystas NH3 - 1000 t, dujinis – 2,5 t
Inversija	1	11,6	1823	2590	12500	18050	24700

2	10,4	1937	3276	12500	18200	26300

3	9,4	1906	4063	12100	18200	26800

4	8,6	1755	4762	11600	18000	27000
Izotermija	1	10,2	1773	2808	7600	11000	15600

2	8,2	1679	3590	7000	10400	14700

3	6,9	1458	4140	6680	9700	14600

4	5,9	1302	4177	6680	10000	14700

5	5,2	1202	3937	7200	9600	14800

6	4,6	1117	3729	8500	9700	14500

7	4,2	1061	3585	9880	9900	16600

8	3,8	1008	3424	11380	11370	19300
Konvekcija	1	9,9	1582	2797	5000	7300	10300

2	7,7	1386	3456	4600	6500	9500

3	6,4	1178	3751	5400	6000	9200

UŽTERŠTOS AMONIAKU ZONOS GYLIO APSKAIČIAVIMO LENTELĖ

(Priklausomai nuo vėjo greičio, atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnio ir išsiliejusio amoniako kiekio)

Mirtina toksinė ribinė norma -150 mg×min/l. Slenkstinė toksinė ribinė norma - 15 mg×min/l. Koncentracija iki 70 mg/m3 - per ilgą

laiką gali sukelti lengvą kvėpavimo takų uždegimą. Koncentracija iki 36 mg/m3 - HN 23:2001 trumpalaikio poveikio ribinė vertė.

Didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) – 20 mg/m3

Atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnis	Vėjo greiti, m/s	Išgaravimo laikas,val.	Užteršta zona, m Pagrindas Versija 3.0

Mirtino užteršimo zona	Tarša iki slenkstinės ribos	Iki 70 mg/m3	Iki 36 mg/m3	Iki 20 mg/m3

Zonos gylis	Zonos gylis	Gylis	Gylis	Gylis
Išsiliejusio amoniako kiekis - skystas NH3 - 2000 t, dujinis – 4,97 t
Inversija	1	23,4	2294	3040	12700	17850	24700
2	20,7	2455	3763	12260	18460	26300
3	18,8	2481	4632	11400	18600	26800
4	17,3	2390	5502	11600	17800	27000
Izotermija	1	20,4	2259	3239	7700	11000	15600
2	16,3	2201	4191	7400	10400	14700
3	13,7	1990	4938	6680	10200	14600
4	11,8	1758	5423	6680	10200	14700
5	10,4	1604	5274	7900	9750	14700
6	9,3	1492	4980	9150	9750	14700
7	8,4	1386	4714	10500	10550	14500
8	7,7	1326	4541	11680	11690	14500
Konvekcija	1	19,7	2031	3267	5000	7350	10300
2	15,4	1874	4118	4600	6600	9500
3	12,7	1625	4669	5380	6400	9200

UŽTERŠTOS AMONIAKU ZONOS GYLIO APSKAIČIAVIMO LENTELĖ

(Priklausomai nuo vėjo greičio, atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnio ir išsiliejusio amoniako kiekio)

Mirtina toksinė ribinė norma -150 mg×min/l. Slenkstinė toksinė ribinė norma - 15 mg×min/l. Koncentracija iki 70 mg/m3 - per ilgą

laiką gali sukelti lengvą kvėpavimo takų uždegimą. Koncentracija iki 36 mg/m3 - HN 23:2001 trumpalaikio poveikio ribinė vertė.

Didžiausia leidžiama koncentracija (DLK) – 20 mg/m3

Atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnis	Vėjo greiti, m/s	Išgaravimo laikas,val.	Užteršta zona, m Pagrindas Versija 3.0

Mirtino užteršimo zona	Tarša iki slenkstinės ribos	Iki 70 mg/m3	Iki 36 mg/m3	Iki 20 mg/m3

Zonos gylis	Zonos gylis	Gylis	Gylis	Gylis
Išsiliejusio amoniako kiekis - skystas NH3 - 5000 t, dujinis – 34,6 t
Inversija	1	58,5	3038	3767	12700	17850	24700
2	51,9	3328	4589	12260	18460	26300
3	47,1	3505	5556	11400	18600	26800
4	43,3	3562	6622	11600	17800	27000
Izotermija	1	51,1	3017	3924	7700	11000	15600
2	40,9	3115	5025	7400	10400	14700
3	34,3	3027	6077	6680	10200	14600
4	29,6	2750	6925	6680	10200	14700
5	26,0	2488	7563	7900	9750	14700
6	23,2	2291	7665	9150	9750	14700
7	21,0	2129	7222	10500	10550	14500
8	19,2	2010	6887	11680	11690	14500
Konvekcija	1	49,8	2942	3927	5000	7350	10300
2	39,2	2973	5029	4600	6600	9500
3	32,4	2816	6022	5380	6400	9200

21 priedas

UŽTERŠTO ORO DEBESIES SLINKIMO PARAMETRŲ LENTELĖ

(Priklausomai nuo vėjo greičio ir atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnio)

Atstumai km nuo avarijos vietos	Atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnis

Inversija	Konvekcija	Izotermija

Vėjo greitis m/s
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
1	12	6	4	3	9	4	3	2	10	5	3	3	2	2	1	1
2	24	12	8	6	17	9	6	4	20	10	7	5	4	3	3	3
3	36	18	11	9	26	13	9	6	30	15	10	8	6	5	4	4
4	48	24	15	11	34	17	11	9	40	20	13	10	8	7	6	5
5	60	30	19	14	43	21	14	11	50	25	17	13	10	9	7	6
6	72	36	23	17	51	26	17	13	60	30	20	15	12	10	9	8
7	84	42	26	20	60	30	20	15	70	35	23	18	14	12	10	9
8	96	48	30	23	69	34	23	17	80	40	27	20	17	14	12	10
9	108	54	34	26	77	39	26	19	90	45	30	23	19	15	13	11
10	120	60	38	29	86	43	29	21	100	50	33	25	21	17	15	13
11	132	66	41	31	94	47	31	24	110	55	37	28	23	19	16	14
12	144	72	45	34	103	51	34	26	120	60	40	30	25	21	18	15
13	156	78	49	37	111	56	37	28	130	65	43	33	27	22	19	17
14	168	84	53	40	120	60	40	30	140	70	47	35	29	24	20	18
15	180	90	56	43	129	64	43	32	150	75	50	38	31	26	22	19
16	192	96	60	46	137	69	46	34	160	80	53	40	33	27	23	20
17	204	102	64	49	146	73	49	36	170	85	57	43	35	29	25	22
18	216	108	68	51	154	77	51	39	180	90	60	45	37	31	26	23
19	228	114	71	54	163	81	54	41	190	95	63	48	39	33	28	24
20	240	120	75	57	171	86	57	43	200	100	67	50	41	34	29	26
21	252	126	79	60	180	90	60	45	210	105	70	53	43	36	31	27
22	264	132	83	63	189	94	63	47	220	110	73	55	46	38	32	28
23	276	138	86	66	197	99	66	49	230	115	77	58	48	39	34	29
24	288	144	90	69	206	103	69	51	240	120	80	60	50	41	35	31
Atstumai kmnuo avarijos vietos	Atmosferos vertikalaus stabilumo laipsnis

Inversija	Konvekcija	Izotermija

Vėjo greitis m/s
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	8
25	300	150	94	71	214	107	71	54	250	125	83	63	52	43	37	32
26	312	156	98	74	223	111	74	56	260	130	87	65	54	45	38	33
27	324	162	101	77	231	116	77	58	270	135	90	68	56	46	40	34
28	336	168	105	80	240	120	80	60	280	140	93	70	58	48	41	36
29	348	174	109	83	249	124	83	62	290	145	97	73	60	50	42	37
30	360	180	113	86	257	129	86	64	300	150	100	75	62	51	44	38
31	372	186	116	89	266	133	89	66	310	155	103	78	64	53	45	40
32	384	192	120	91	274	137	91	69	320	160	107	80	66	55	47	41
33	396	198	124	94	283	141	94	71	330	165	110	83	68	57	48	42
34	408	204	128	97	291	146	97	73	340	170	113	85	70	58	50	43
35	420	210	131	100	300	150	100	75	350	175	117	88	72	60	51	45

UŽTERŠTO ORO PRIEKINIO FRONTO SLINKIMO GREITIS (km/h)

Stabilumo laipsnis	Vėjo greitis m/s

1	2	3	4	5	6	7	8
Inversija	5	10	16	21
Izotermija	6	12	18	24	29	35	41	47
Konvekcija	7	14	21	28

Užteršto oro priekinio fronto slinkimo greitis iš Lietuvos Respulikos krašto apsaugos ministerijos saugos departamento metodikos “Užteršimo stipriai veikiančiomis medžiagomis, įvykus avarijoms chemiškai pavojinguose objektuose, masto prognozavimas”.

22 priedas

Pramonės rajono įmonių duomenys

Eil. Nr.	Įmonės pavadinimas	Adresas	Vadovo v., pavardė	Tel. Nr. perspėjimui	Darbo laikas	Dirbančiųjų skaičius	Atstumas nuo pavojingo objekto, km
1	AB „Nordic Sugar“	Pramonės 6	Dainius Cibulskis	8 347 67787	Visą parą	320	2,05
2	AB „Kėdainių grūdai“	Pramonės 8	Darius Karpavičius	8 347 67745	7.00 – 22.00	80	1,88
3	UAB „Rivona“	Pramonės 19	Šarūnas Rakauskas	8 656 58016 8 652 88452	8.00- 17.00 Visą parą	425	1,68
4	AB „Progresas“	Metalistų 2	Vaidotas Vilutis	8 347 30386	7.00 – 15.30	57	1,36
5	KB „Grūdų centras“	Metalistų 2b	Vaidas Nemėkša	8 687 27026	8.00 – 17.00	15	1,36
6	UAB „Lignineko“	Metalistų 2	Evaldas Dapšys	8 615 46210	Visą parą	6	1,59
7	UAB „Tolmeta“	Metalistų 2	Jonas Subačius	8 616 19767	8.00 – 17.00	6	1,59
8	UAB „K2LT“	Metalistų 3	Vytenis Labanauskas	8 613 30996	7.00 – 18.00	7	1,35
9	UAB „Kėdainių duona“	Metalistų 1	Vidmantas Petkevičius	8 600 20307	8.00 – 17.00	50	1,25
10	UAB „Sakret“	Biochemikų 12	Aleksandras Toropčinas	8 347 53577	8.00 – 17.00	29	0,70
11	AB „Kauno grūdai“	Biochemikų 1	Raimundas Liutkevičius	8 699 20341	6.00 – 22.00	60	1,05
12	UAB „Skandagra“	Biochemikų 6	Artūras Zdanavičius	8 347 41551 8 663 74638	7.00 – 17.00 17.00 -22.00	30	0,97
13	AB „Kauno tiltai“	Biochemikų 6	Vilmantas Kabošius	8 618 05207	7.00 – 15.45	14	1,20
14	UAB „Imlitex“	Biochemikų 8e	Arūnas Jakštas	8 650 45413	Visą parą	30	0,88
15	UAB „Litagros prekyba“	Biochemikų 8b	Tomas Salys	8 686 58783	8.00 – 17.00	25	1,34
16	UAB „Kėdainių oda“	Biochemikų 7	Saulius Klastaitis	8 698 86866	Visą parą	62	1,51
17	UAB „Kėdbusas“	Pramonės 9a	Paulius Kalina	8 347 60333	5.00 – 20.30	12	2,56
18	UAB „Aurol logistic“	Pramonės 9	Žilvinas Sakauskas	8 614 90227	8.00 – 17.00	4	2,46

23 priedas

Amoniako saugos duomenų kortelė

MEDŽIAGOS/MIŠINIO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS IDENTIFIKAVIMAS.

Informacija apie produktą

Komercinis pavadinimas	:	Amoniakas, bevandenis
Registracijos numeris	:	01-2119488876-14-XXXХ
Medžiagos/mišinio panaudojimo sritis	:	Pramoninė žaliava, trąša.
Bendrovė	:	ОАО Новомосковская акционерная компания „Азот“ Россия, 301660, Тульская область, Новомосковск, ул. Связи, 10 (Open Joint Stock company „Azot“ 10 Svyazi St., Novomoskovsk, Tula Region, 301660, Russia)
Теlefonas	:	+7 (48762) 2-21-40
e-paštas	:	cotk_nmk@eurochem.ru
Pagalbos telefono numeris	:	Toksikologijos ir informacijos centras: +370 5 236 2052; mob.: +370 687 53378; darbo valandos: 24 h (GMT +3)

1. GALIMI PAVOJAI.

Klasifikacija pagal EB reglamentą (EC) Nr.1272/2008

Degiosios dujos, 2 pavojaus kategorija	H221: Degios dujos.
Slėgio veikiamos dujos	H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
Ūmus toksiškumas (įkvėpus), 3 pavojaus kategorija	H331: Toksiška įkvėpus.
Odos ėsdinimas/dirginimas, 1B pavojaus kategorija	H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
Pavojinga vandens aplinkai – Ūmus pavojus, 1 kategorija	H400: Labai toksiška vandens organizmams.

EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.

Klasifikacija pagal direktyvas (67/548/EEC, 1999/45/EC)

T	Toksiška.
N	Pavojinga aplinkai.
R10	Degi.
R23	Toksiška įkvėpus.
R34	Nudegina.
R50	Labai toksiška vandens organizmams.

2. SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS.

Produktas yra cheminė medžiaga, kuriai taikoma registracijos prievolė pagal REACH reglamentą 1907/2006/ЕС.

Pagrindiniai komponentai:

Cheminis pavadinimas	Koncentracija, %	CAS Nr.	ЕС Nr./REACH registracijos Nr.	Indeksas
Bevandenis amoniakas	≥ 99, 6	7664-41-7	231-635-3/ 01-2119488876-14-XXXX	007-001-00-5
Vanduo	≤ 0,4	7732-18-5	231-791-2	nėra

3. PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS.

Bendros rekomendacijos	:	Avarijos ar apsinuodijimo atveju, nedelsiant kreiptis į gydytojus (turėti šį SDL). Teikiantiems pagalbą asmenims – saugoti save. Išeiti iš pavojaus zonos. Nieko neduoti nukentėjusiam, jei jis yra be sąmonės. Nedelsiant nusivilkti užterštus drabužius ir batus.
Įkvėpus	:	Išvesti nukentėjusį į gryną orą. Suteikti ramybę ir šilumą. Sustojus kvėpavimui, daryti dirbtinį kvėpavimą. Esant apsunkintam kvėpavimui, duoti deguonies kaukę. Kreiptis į gydytojus.
Patekus ant odos	:	Plauti muilu ir dideliu kiekiu vandens. Kreiptis į gydytojus.
Patekus į akis	:	Apsaugoti akis nuo tolimesnio poveikio. Išimti kontaktinius lęšius (jei reikia ir įmanoma). Plauti dideliu kiekiu vandens, mažiausiai 15 min., kreiptis į gydytojus.
Nurijus	:	Nesukelti vėmimo. Paguldyti nukentėjusį patogioje padėtyje. Skalauti burną vandeniu. Kreiptis į gydytojus.

4. PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS.

Tinkamos gesinimo priemonės	:	Vandens dušas, vandens putos, milteliai ir angliarūgštė.
Gaisro metu kylantys pavojai	:	Gaisro metu gali susidaryti pavojingi medžiagos skilimo produktai (žr. 10 sk.). Šių produktų poveikis gali būti pavojingas sveikatai.
Patarimai gaisrininkams	:	Gaisro metu naudoti autonominį kvėpavimo aparatą. Devėti asmens apsaugos priemones.
Papildoma informacija	:	Vadovautis standartinėmis cheminio gaisro gesinimo procedūromis. Vėsinti konteinerius/talpas vandens srove. Gesinimo vandenį surinkti, neleisti patekti į kanalizaciją. Gaisro liekanas ir užterštą vandenį šalinti kaip atliekas, pagal nacionalinius ar vietinius reikalavimus.

5. AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS.

Asmens atsargumo priemonės	:	Žr. 7 ir 8 skirsnius. Naudotis asmens apsaugos priemonėmis. Likviduoti visus liepsnos šaltinius. Neįkvėpti garų, dujų ar aerozolio. Užtikrinti atitinkamą ventiliaciją, ypač uždarose patalpose. Nedelsiant evakuoti personalą į saugią zoną. Dėmesio: susikaupę garai gali sudaryti sprogų mišinį. Garai kaupiasi žemesnėse vietose.
Ekologinės atsargumo priemonės	:	Nepilti į paviršinius vandenis ar kanalizacijos vamzdynus. Užtverti kelią tolimesniam nutekėjimui ar išsipylimui. Pranešti apie įvykį ar taršos galimybę atitinkamoms institucijoms. Vengti medžiagos patekimo į aplinką. Vadovautis specialiomis instrukcijomis, saugos duomenų lapu.
Valymo priemonės	:	Lokalizuoti ir surinkti ištekėjusį produktą, surinkti į konteinerius šalinimui ar utilizacijai pagal nacionalinius ar vietinius reikalavimus.

6. NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS.

Naudojimas

Saugaus naudojimo rekomendacijos	:	Naudotis asmens apsaugos priemonėmis (žr. 8 skirsnis). Vengti patekimo ant odos ar į akis. Neįkvėpti garų, dujų ar aerozolio. Užtikrinti atitinkamą ventiliaciją, patalpose, kur gal kauptis dulkės. Laikyti atokiau nuo liepsnos šaltinių – nerūkyti. Laikyti toliau nuo degių medžiagų. Darbo rūbus laikyti atskirai. Dirbti su medžiaga saugiai, vengti sprogimo. Vengti garų susikaupimo didesnėmis koncentracijomis.
Gaisrinės saugos rekomendacijos	:	Saugoti atokiau nuo liepsnos šaltinių. Imtis saugos priemonių nuo elektrostatinio krūvio. Vadovautis standartinėmis priešgaisrinėmis instrukcijomis.

Sandėliavimas

Reikalavimai sandėliavimo patalpoms ir indams	:	Sandėliuoti vietose, prieinamose tik kvalifikuotam aptarnaujančiam personalui arba užrakintose patalpose. Konteinerius laikyti sandariai uždarytus, sausose, vėsiose, ventiliuojamose patalpose. Laikyti plieniniuose balionuose arba talpose. Dujų balionus (slėginius indus) laikyti įtvirtintus, kad neapvirstų.
Kitos sandėliavimo sąlygos	:	Apsaugoti nuo drėgmės susidarymo.
Bendros sandėliavimo sąlygos	:	Laikyti atokiau nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Nesandėliuoti kartu su rūgštimis ir bazėmis, oksiduojančiomis medžiagomis ir vandeniu.
Sandėliavimo periodas	:	12 mėnesių.

7. POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA.

Komponentai, kurių koncentracija darbo aplinkos ore yra reglamentuojama

Komponentai	CAS Nr.	Kontroliniai parametrai	Šaltinis	Pakeitimai
Amoniakas, bevandenis	7664-41-7	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 18 mg/m3, 25 ppm Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 25 mg/m3, 35 ppm	GB EH40	01.08.2007
Amoniakas, bevandenis	7664-41-7	Ilgalaikio poveikio ribinis dydis: 14 mg/m3, 20 ppm Trumpalaikio poveikio ribinis dydis: 36 mg/m3, 50 ppm	2000-39-EC	08.06.2000

PNEC (prognozuojama neturinti poveikio koncentracija)

PNEC vanduo – gėlas vanduo	:	0,0011 mg/l
PNEC vanduo – jūros vanduo	:	0,0011 mg/l
PNEC vanduo – trumpalaikis patekimas į vandenį	:	0,089 mg/l

DNEL (išvestinis neturintis poveikio dydis)

Darbuotojams:

Trumpalaikis – sisteminis poveikis, patekus ant odos	:	68 mg/kg/d
Trumpalaikis – sisteminis poveikis, įkvėpus	:	47.6 mg/m3
Trumpalaikis – vietinis poveikis, įkvėpus	:	36 mg/m3
Ilgalaikis – sisteminis poveikis, patekus ant odos	:	68 mg/kg/d
Ilgalaikis – sisteminis poveikis, įkvėpus	:	47.6 mg/m3
Ilgalaikis – vietinis poveikis, įkvėpus	:	14 mg/m3

Gyvenamoji aplinka:

Trumpalaikis – sisteminis poveikis, patekus ant odos	:	68 mg/kg/d
Trumpalaikis – sisteminis poveikis, įkvėpus	:	23,8 mg/m3
Trumpalaikis – sisteminis poveikis, nurijus	:	6,8 mg/kg/d
Trumpalaikis – vietinis poveikis, įkvėpus	:	7,2 mg/m3
Ilgalaikis – sisteminis poveikis, patekus ant odos	:	68 mg/kg/d
Ilgalaikis – sisteminis poveikis, įkvėpus	:	23,8 mg/m3
Ilgalaikis – sisteminis poveikis, nurijus	:	6,8 mg/kg/d
Ilgalaikis – vietinis poveikis, įkvėpus	:	2,8 mg/m3

Techninės priemonės

Užtikrinti tiekiamąją ir ištraukiamąją ventiliaciją darbo patalpose.

Asmens apsaugos priemonės

Kvėpavimo takų apsauga	:	Esant pavojingoms koncentracijoms aplinkoje, naudoti orą gryninančius kvėpavimo aparatus, pilnai veidą dengiančią kaukę su filtrais ABEK (EN 14387). Arba dujokaukę su oro padavimu.
Pastabos	:	Naudoti tik patvirtintas ir patikrintas pagal ES standartus dujokaukes.

Rankų apsauga

Medžiaga:	:	Audinys.
Pastabos	:	Pirštinių parinkimas priklauso nuo medžiagos koncentracijos, medžiagos savybių ir darbo specifikos. Dėl tikslesnės informacijos apie apsauginių pirštinių savybes, kreiptis į gamintoją.
Akių apsauga	:	Gerai priglundantys, pilnai akių plotą dengiantys apsauginiai akiniai.
Pastabos	:	Naudoti tik patvirtintus ir patikrintus pagal ES standartus apsauginius akinius (pvz.: EN 166).
Odos ir kūno apsauga	:	Pilnai kūną dengiantis apsauginis kostiumas, atsparus cheminiam poveikiui ir žemoms temperatūroms. Liepsną gesinanti, antistatinė apsauginė medžiaga.
Pastabos	:	Apsauginių darbo rūbų parinkimas priklauso nuo medžiagos koncentracijos ir kiekio darbo vietoje.
Higienos priemonės	:	Naudoti produktą laikantis pramoninės higienos ir saugos taisyklių. Vengti garų, dujų, aerozolių susidarymo. Vengti medžiagos patekimo į akis, ant odos ir rūbų. Dirbant su produktu nevalgyti, negerti, nerūkyti. Per pertraukas ir po darbo plauti rankas. Saugoti odą. Naudoti švarius rūbus.

8. FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS.

Išvaizda

Forma	:	suspaustos dujos.
Spalva	:	bespalvės.
Kvapas	:	aštrus.

Saugos rodikliai

Lydimosi taškas/intervalas	:	77,3 °C – 77,7 °C
Virimo taškas/intervalas	:	33,4 ºС
Kritinė temperatūra (dujos)	:	132,4 ºС
Žemutinė sprogimo riba	:	15 % (vol)
Viršutinė sprogimo riba	:	28 % (vol)
Užsiliepsnojimo temperatūra	:	650 ºС
Tankis	:	0, 771 g/l prie 20ºC
Garų slėgis	:	8,611 hPa prie 20 °C
Tirpumas vandenyje	:	5,31 g/l prie 25 ºС
Maišymasis su vandeniu (15 ºС)	:	Bet kokiu santykiu (>90 %)
pH	:	10-12 (10 g/100 g vandens)
Pasiskirstymo koeficientas n-oktanolis/vanduo	:	0,23 prie 20 ºС

9. STABILUMAS IR REAKCINGUMAS.

Vengtinos sąlygos	:	Šiluma, liepsna, kibirkščiavimas. Drėgmės susidarymas.
Vengtinos medžiagos	:	Rūgštys, bazės, oksiduojančios medžiagos.
Pavojingi skilimo produktai	:	Gaisro metu: azoto oksidai.
Pavojingos reakcijos	:	Garai gali sudaryti su oru sprogius mišinius.
Stabilumas	:	Naudojant ir sandėliuojant tinkamomis sąlygomis, pavojaus dėl skilimo produktų nėra.

10. TOKSIKOLOGINĖ INFORMACIJA.

Ūmus toksiškumas nurijus:

Bevandenis amoniakas	:	LD50 (žiurkė): 350 mg/kg

Odos dirginimas	:	Ėsdinantis poveikis.
Akių dirginimas	:	Ėsdinantis poveikis.

Odos jautrinimas	:	Neturi jautrinančio poveikio.
Kvėpavimo takų jautrinimas	:	Neturi jautrinančio poveikio.

Kartotinių dozių toksiškumas: nurijus (ūmus / ilgalaikis)

Bevandenis amoniakas	:	NOAEL (neturinti poveikio koncentracija) (ūmus poveikis, žiurkė): 68 mg/kg/d Poveikio trukmė: 4 savaitės.

Kartotinių dozių toksiškumas: įkvėpus (ūmus / ilgalaikis)

Bevandenis amoniakas	:	NOAEC (neturinti poveikio koncentracija) (ilgalaikis poveikis; žiurkės patinas): 63 mg/m3 Poveikio trukmė: 50 dienų.

Kancerogeninis, mutageninis ir toksiškas reprodukcijai poveikis

Mutageniškumas	:	Neturi mutageninio poveikio.
Kancerogeniškumas	:	Neturi kancerogeninio poveikio.
Toksiškumas reprodukcijai	:	Neturi toksiško reprodukcijai poveikio.
Kita informacija	:	Gali dirginti kvėpavimo takus.

11. EKOLOGINĖ INFORMACIJA.

Toksiškumas žuvims:

Bevandenis amoniakas	:	LC50 (Oncorhyncus mykiss): 0,89 mg/l Poveikio trukmė: 96 h

Toksiškumas dafnijoms ir kitiems vandens bestuburiams organizmams:

Bevandenis amoniakas	:	EC50 (Daphnia magna): 101 mg/l Poveikio trukmė: 48 h

Ilgalaikis poveikis dafnijoms/žuvims:

Bevandenis amoniakas	:	NOEC (neturinti poveikio koncentracija) (Daphnia magna): 0,79 mg/l Poveikio trukmė: 4 d
Bevandenis amoniakas	:	NOEC (Oncorhyncus mykiss): 0,022 mg/l Poveikio trukmė: 73 d
Bioskaidomumas	:	Skaidosi biologiškai

Kita ekologinė informacija

Papildoma ekologinė informacija	:	Labai toksiškas vandens organizmams. Neleisti patekti produktui į kanalizacijos vamzdynus, vandens šaltinius ar dirvą.

12. ATLIEKŲ TVARKYMAS.

Šalinimo rekomendacijos	:	Šalinimas: Vykdomas pagal vietinius ar nacionalinius reikalavimus. Atliekų nepilti į kanalizacijos vamzdynus. Produktas ir jo tara turi būti šalinami (utilizuojami) laikantis visų saugos taisyklių. Nešalinti kartu su buitinėmis atliekomis. Atliekų klasė priskiriama vartotojo, pagal produkto panaudojimo sritį.

13. INFORMACIJA APIE GABENIMĄ.

Europos susitarimas, reglamentuojantis tarptautinį pavojingų krovinių pervežimą keliais (ADR)
UN numeris	:	1005
Prekinis pavadinimas	:	AMONIAKAS, BEVANDENIS
Klasė	:	2
Pakavimo grupė	:	-
Klasifikacinis kodas	:	2ТС
Pavojaus identifikacinis numeris	:	268
Žymėjimas	:	2.3((8))
Ribojamas kiekis	:	-
Ribojimas tuneliams	:	C/D
Pavojingumas aplinkai	:	ne
Tarptautinio pavojingų krovinių pervežimo geležinkeliais, taisyklės (RID)
UN numeris	:	1005
Prekinis pavadinimas	:	BEVANDENIS AMONIAKAS
Klasė	:	2
Pakavimo grupė	:	-
Klasifikacinis kodas	:	2ТС
Pavojaus identifikacinis numeris	:	268
Žymėjimas	:	2.3 ((8))((13))
Ribojamas kiekis	:	-
Pavojingumas aplinkai	:	ne
Tarptautinė oro transporto asociacija (IATA)
UN numeris	:	1005
Prekinis pavadinimas	:	Amoniakas, bevandenis
Klasė	:	2
Draudžiama gabenti
Tarptautinis pavojingų krovinių gabenimo jūrų keliais, kodeksas (IMDG)
UN numeris	:	1005
Prekinis pavadinimas	:	AMONIAKAS, BEVANDENIS
Klasė	:	2,3
Pakavimo grupė	:	-
Žymėjimas	:	2.3 ((8))
Numeris EmS 1	:	F-C
Numeris EmS 2	:	S-U
Jūrinis teršalas	:	ne

14. INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ.

Ženklinimas pagal EB Reglamentą Nr.1272/2008

Pavojingumo simboliai	:
Signalinis žodis	:	Pavojus.
Pavojingumo frazės	:	H221: Degios dujos
H280: Turi slėgio veikiamų dujų, kaitinant gali sprogti.
H331: Toksiška įkvėpus.
H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis. H400: Labai toksiška vandens organizmams.
EUH071: Ėsdina kvėpavimo takus.
Atsargumo frazės	:	Dėl prevencijos:
P210: Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių/žiežirbų/atviros liepsnos/karštų paviršių. – Nerūkyti.
P260: Neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
P264: Po naudojimo kruopščiai nuplauti vandeniu.
P271: Naudoti tik lauke arba gerai vėdinamoje patalpoje.
P273: Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
P280: Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
Dėl reakcijos:
P301+P330+P331: PRARIJUS: išskalauti burną. NESKATINTI vėmimo.
P303 + P361 + P353: PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): Nedelsiant nuvilkti/pašalinti visus užterštus drabužius. Odą nuplauti vandeniu/čiurkšle.
P304 + P340: ĮKVĖPUS: Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina ramybė ir padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.
P305 + P351 + P338: PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
P310: Nedelsiant skambinti į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą arba kreiptis į gydytoją.
P377: Dujų nuotėkio sukeltas gaisras: Negesinti, nebent nuotėkį būtų galima saugiai sustabdyti.
Dėl laikymo:
P403 + P233: Laikyti gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti sandariai uždarytą. P405: Laikyti užrakintą. P410 + P403: Saugoti nuo saulės šviesos. Laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
Dėl šalinimo:
P501: Turinį/talpyklą išpilti (išmesti) pagal nacionalinių teisės aktų reikalavimus.

Žymėjimas pagal EB direktyvą67/548/EEC:

Simboliai	:	T	Toksiška.
N	Pavojinga aplinkai.
Rizikos frazės (R-frazės)	:	R10	Degi.
R23	Toksiška įkvėpus.
R34	Nudegina.
R50	Labai toksiška vandens organizmas.
Saugos frazės (S-frazės)	:	S1/2	Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje.
S9	Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje.
S16	Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių. Nerūkyti.
S26	Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją.
S36/37/39	Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius, mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
S45	Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę).
S61	Vengti patekimo į aplinką. Naudotis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais).

Pagrindinė informacija, nurodyta etiketėje:

Specialus žymėjimas mišiniams	:	Tik profesionaliam naudojimui
Direktyva Seveso (96/82/EC)	:	Кiekis 1	Кiekis 2
Toksiškas	50 t	200 t
Pavojingas aplinkai.	100 mg	200 t
Degus	5,000 t	50,000 t

Valstybinis reglamentavimas

Kitos rekomendacijos	:	Atsižvelgti į Direktyvos Nr. 94/33/EC dėl jaunų darbuotojų apsaugos darbo vietose, reikalavimus.
Atsižvelgti į Direktyvos Nr. 92/85/EEC dėl nėščiųjų apsaugos ir sveikatos darbo vietose, reikalavimus.

15. KITA INFORMACIJA.

Pilnas rizikos frazių sąrašas (žr. 2 ir 3 skirsniai)

R10	Degus
R23	Toksiška įkvėpus
R34	Nudegina
R50	Toksiška vandens organizmams