Pasvalio rajono savivaldybės administracijos

direktorius

Įsakymas

DĖL KAPITALINIO REMONTO techninio darbo projekto patvirtinimo

2022 m. birželio 9 d. Nr. DV-398

Pasvalys

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, vykdydamas Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl Statybos techninio reglamento STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“ (su visais aktualiais pakeitimais), 52 ir 53 punktus, atsižvelgdamas į UAB „Statybos projektų ekspertizės centras“ 2021 m. gruodžio 9 d. bendrosios projekto ekspertizės aktą Nr. 727-383(21)/1/2021,

patvirtinu Pasvalio miesto, Palėvenės gatvės (Nr. 22918) kapitalinio remonto ir lietaus nuotekų tinklų statybos techninį darbo projektą (neypatingasis statinys) su bendraisiais statinio rodikliais:

BENDRIEJI STATINIO RODIKLIAI

Pavadinimas	Mato vienetas	Kiekis	Pastabos
III SKYRIUS SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS 1. Gatvės (Palėvenės g. unikalus Nr. 4400-5190-3856):
1.1. kategorija	-	Ds	Neypatingasis
1.2. ilgis*	km	0,351
1.4. ilgis (remontuojama dalis)*	km	0,331
1.5. ruožas (remontuojama dalis)*	km	0,001 – 0,332
1.6. važiuojamosios dalies plotis	m	5,0; 6,5
1.7. eismo juostų skaičius	vnt.	2
1.8. eismo juostos plotis	m	2,5; 3,25
1.9. šaligatvio plotis	m	1,5; 1,2; 1,0; 0,75
IV SKYRIUS INŽINERINIAI TINKLAI 1. Paviršinių nuotekų tinklai (nauja statyba)
1.1. Nuotekų rinktuvų (200 mm) ilgis	m	30,1
1.2. Nuotekų rinktuvų (250 mm) ilgis 1.3. vamzdžio skersmuo (tik vamzdynams)	m	350,9
1.3.1. Nuotekų rinktuvai	mm	200	Nesudėtingas II gr
1.3.2. Nuotekų rinktuvai	mm	250	Neypatingasis
2. Elektros tinklai. Apšvietimas
2.1. elektros tinklų laidininkų skaičius ir skerspjūvis	vnt.; mm2	4; 16
2.2. elektros tinklų ilgis*	km	0,407

* Žvaigždute pažymėti rodikliai apskaičiuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastrinių matavimų ir kadastro duomenų surinkimo taisyklėmis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras. Baigus statybą ir atlikus kadastrinius matavimus šie rodikliai gali turėti neesminių nukrypimų.

2.	Statybos skaičiuojamoji kaina:

Statybos darbų skaičiuojamoji kaina - 514,62 tūkst. Eur

Iš jos: statybos montavimo darbai - 447,90 tūkst. Eur

Įrenginiai - 5,92 tūkst. Eur

Kitos išlaidos - 0,00 tūkst. Eur

Projektavimo ir inžinerinės paslaugos - 36,30 tūkst. Eur

Užsakovo rezervas - 24,50 tūkst. Eur

Įsakymas gali būti skundžiamas Pasvalio rajono savivaldybės administracijos direktoriui (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) arba Pasvalio rajono savivaldybės tarybai (Vytauto Didžiojo a. 1, 39143 Pasvalys) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administraciniam teismui, skundą (prašymą, pareiškimą) paduodant Regionų apygardos administracinio teismo Kauno (A. Mickevičiaus g. 8A, 44312 Kaunas), Klaipėdos (Galinio Pylimo g. 9, 91230 Klaipėda), Panevėžio (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) arba Šiaulių (Dvaro g. 80, 76298 Šiauliai) rūmuose, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos.

Administracijos direktorius Povilas Balčiūnas