LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2010 M. RUGSĖJO 27 D. ĮSAKYMO NR. D1-813 „DĖL STATYBOS TECHNINIO REGLAMENTO STR 1.01.06:2010 „ypatingi statiniai“ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2012 m. kovo 27 d. Nr. D1-264

Vilnius

P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.01:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 115-5904):

1. Išdėstau 3.2 punktą taip:

„3.2. Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 119-2771; 2011, Nr. 91-4314);“.

2. Išdėstau 3.6 punktą taip:

„3.6. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą (Žin., 2000, Nr. 89-2743; 2011, Nr. 87-4186);“.

3. Išdėstau 3.9 punktą taip:

„3.9. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. vasario 26 d. nutarimą Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo“ (Žin., 2002, Nr. 22-819; 2010, Nr. 120- 6119);“.

4. Išdėstau 3.10 punktą taip:

„3.10. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 29 d. nutarimą Nr. 817 „Dėl teisės aktų, būtinų Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymui įgyvendinti, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2053; 2004, Nr. 133-4802);“.

5. Išdėstau 3.11 punktą taip:

„3.11. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugpjūčio 17 d. nutarimą Nr. 966 „Dėl Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir Pavojinguosiuose objektuose esančių medžiagų, mišinių ar preparatų, priskiriamų pavojingosioms medžiagoms, sąrašo ir priskyrimo kriterijų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 130-4649; 2008, Nr. 109-4159; 2010, Nr. 59-2894);“.

6. Išdėstau 3.13 punktą taip:

„3.13. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-80, 2010, Nr. 158-8069);“.

7. Išdėstau 3.19 punktą taip:

„3.19. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymą (Žin., 2000, Nr. 66-1984; 2012, Nr. 17-752);“.

8. Išdėstau 3.20 punktą taip:

„3.20. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymą (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2011, Nr. 160-7576);“.

9. Papildau šiuo 3.22 punktu:

„3.22. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 11 d. įsakymą Nr. 1-291 „Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 122-6231).“.

10. Išdėstau 5.3 punkto 2 lentelės 14 punktą taip:

„

14.	Magistraliniai ir skirstomieji dujotiekiai, naftotiekiai [3.20]	> kaip 0,5 bar slėgio p (s) ir > kaip 80 mm sąlyginio skersmens DN vamzdynai 1 grupės takiosioms medžiagoms, kai: p(s) x DN .> 3500 bar x mm [3.16]

“.

11. Papildau 5.3 punkto 2 lentelę šiuo 142 punktu:

„

142.	Šilumos tiekimo tinklai [3.21]	>kaip 16 barų slėgio p(s) šilumos tiekimo tinklai, kurių sąlyginis skersmuo DN didesnis kaip 100 mm [3.22]

“.

Aplinkos ministras	Gediminas Kazlauskas