valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininko

Į S A K Y M A S

DĖL valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos VIRŠININKO 2012 m. kovo 29 d. ĮSAKYMO Nr. 1v-53 „DĖL statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ pakeitimo

2013 m. gruodžio 4 d. Nr. 1V-189

Vilnius

1. P a k e i č i u Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2012 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. 1V-53 „Dėl Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo ir statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo aktų formų patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 45-2206) ir išdėstau nauja redakcija:

„valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie aplinkos ministerijos viršininkas

ĮSAKYMAS

DĖL STATYBOS IR ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠO, STATYBOS IR ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMO AKTŲ (KONTROLINIŲ KLAUSIMYNŲ) REKVIZITŲ IR ANKETOS APIE PATIKRINIMO AKTO (KONTROLINIO KLAUSIMYNO) TAIKYMO NAUDINGUMĄ PATVIRTINIMO

Vadovaudamasi Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2011, Nr. 31-1446; 2012, Nr. 89-4657), 7.4 punktu ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. 349 (Žin., 2003, Nr. 76-3499; 2012, Nr. 89-4657), 19.1 ir 19.5 punktais:

1. T v i r t i n u:

1.1. Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama);

1.2. statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) (toliau – Aktai) rekvizitus (pridedama):

1.2.1. statybos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) administracijos padalinių darbo planuose) ir neplaninius statinių statybos patikrinimus (Inspekcijos vadovybės ar Inspekcijos administracijos padalinio vedėjo pavedimu);

1.2.2. pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius ir neplaninius atnaujinamo (modernizuojamo) pastato patikrinimus;

1.2.3. statinio statybos rangovo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio statybos rangovo veiklos patikrinimus;

1.2.4. statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimus;

1.2.5. statinio projekto ekspertizės akto patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio projekto ekspertizės rangovo veiklos patikrinimus;

1.2.6. statinio ekspertizės akto patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo atliekant planinius (numatytus ūkio subjektų veiklos patikrinimo planuose) ir neplaninius statinio ekspertizės rangovo veiklos patikrinimus;

1.2.7. statybos, nagrinėjant skundą, patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno), naudojamo nagrinėjant skundus dėl statinio statybos teisėtumo (kai būtina nustatyti faktines aplinkybes vietoje);

1.3. Anketą apie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) taikymo naudingumą (pridedama).

2. P a v e d u Inspekcijos Strategijos ir analizės skyriaus vedėjui užtikrinti, kad Aktai būtų peržiūrimi du kartus per metus: iki gegužės 1 d. ir iki spalio 1 d. Peržiūros metu įvertinami teisės aktų pakeitimai, Inspekcijos darbuotojų ir kitų asmenų pateiktos pastabos, pasiūlymai, Inspekcijos viršininkui pateikiama išvada dėl Aktų pakeitimo tikslingumo.

3. N u s t a t a u, kad:

3.1. statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami vadovaujantis Aprašu;

3.2. Inspekcijos darbuotojai ir kiti asmenys pastabas ir pasiūlymus dėl Aktų rekvizitų gali teikti el. paštu s.tiskuviene@vtpsi.lt;

3.3. Inspekcijos darbuotojas, atlikęs statybos ar ūkio subjekto veiklos patikrinimą, ūkio subjektui su pasirašyti teikiamu Aktu pateikia užpildyti anketą apie šio Akto taikymo naudingumą.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2014 m. sausio 1 d.

Viršininkė	Laura Nalivaikienė

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos

inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2012 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. 1V-53

(2013 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. 1V-189

redakcija)

STATYBOS ir ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato statinio (jo dalies) statybos teisėtumo, statybos dalyvių, statinio projekto ekspertizės ir statinio ekspertizės rangovų (toliau kartu – ekspertizės rangovai) veiklos planinių ir neplaninių patikrinimų atlikimo tvarką, planuojamų tikrinti statybos procese dalyvaujančių ūkio subjektų sąrašų sudarymo kriterijus, neplaninių patikrinimų atlikimo pagrindus, ne pagal planą tikrinamų ūkio subjektų atrankos kriterijus, patikrinimų apimtis, nustatytų pažeidimų reikšmingumo kriterijus bei įstatymų nustatytų poveikio priemonių statybos dalyviams, ūkio subjektams taikymo tvarką.

2. Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimo tikslas – patikrinti, ar statinio statyba vykdoma teisėtai, ar statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė (kai ji privaloma) atlikta tinkamai, ar statybos dalyvių veikla vykdoma laikantis statybos sritį reglamentuojančių teisės aktų svarbiausių reikalavimų, siekiant išvengti galimos reikšmingos žalos ar realaus pavojaus grėsmės visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai.

3. Statybos ir ūkio subjektų veiklos planinių patikrinimų pirminis tikslas – teisės aktų nustatyta tvarka gautos informacijos apie ūkio subjektą ir jo vykdomą veiklą vertinimas ir metodinės pagalbos ūkio subjektui teikimas.

4. Statybos ir ūkio subjektų veiklos neplaniniai patikrinimai atliekami turint pagrįstų įtarimų dėl statybos dalyvio (-ių), ekspertizės rangovų veiklos galimų prieštaravimų teisės aktų reikalavimams.

5. Patikrinimai atliekami pagal Aprašo 9 punkte nurodytus patikrinimo aktus (kontrolinius klausimynus).

6. Ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami vadovaujantis Viešojo administravimo įstatyme [11.1] nustatytais ūkio subjektų veiklos priežiūros principais, Statybos įstatymo [11.2], Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [11.3] ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių ūkio subjektų priežiūrą ir kontrolę, nustatyta tvarka, pagal Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (toliau – Inspekcija) suteiktus įgaliojimus.

7. Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimus atlieka Inspekcijos įgalioti valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, vykdantys statybos valstybinę priežiūrą (toliau – Pareigūnai).

8. Pareigūnas Viešojo administravimo įstatymo [11.1] 25 straipsnio 1 dalyje nustatytais atvejais privalo nusišalinti nuo ūkio subjekto veiklos patikrinimo.

9. Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimai atliekami surašant patikrinimo aktus (kontrolinius klausimynus), kurių rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu. Naudojantis šiais klausimynais, patikrinama, ar statyba vykdoma teisėtai ir ar ūkio subjektai, veikdami statybos srityje, laikosi Statybos įstatymo [11.2] ir kitų teisės aktų svarbiausių reikalavimų.

10. Apraše vartojamos Viešojo administravimo įstatyme [11.1], Statybos įstatyme [11.2] ir kituose teisės aktuose apibrėžtos sąvokos:

Ūkio subjektas – fizinis ar juridinis asmuo arba kita organizacija, juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, Lietuvos Respublikos teritorijoje vykdantis teisės aktų reglamentuojamą ūkinę veiklą, kurią prižiūri Viešojo administravimo įstatymo [11.1] ir kitų įstatymų nustatyta tvarka įgalioti atlikti viešąjį administravimą subjektai.

Ūkinė veikla – visokia gamybinė, komercinė, finansinė ar profesinė veikla, susijusi su prekių pirkimu ar pardavimu, išskyrus, kai fiziniai asmenys prekę įsigyja asmeniniams ir namų ūkio poreikiams tenkinti. (Prekė – kiekvienas pirkimo ar pardavimo objektas, įskaitant visų rūšių paslaugas, darbus, teises ar vertybinius popierius. Pirkimu ar pardavimu laikomas prekės perleidimas ar įsigijimas pagal pirkimo–pardavimo, tiekimo, rangos sutartis ar kitus sandorius).

Ūkio subjekto veiklos patikrinimas – teisės aktų reglamentuoti, įstatymų nustatyta tvarka įgaliotų atlikti viešąjį administravimą subjektų vykdomi veiksmai (ūkio subjekto dokumentų, darbų patikrinimas, tyrimas, inspektavimas, dokumentų poėmis ir kiti), kuriais tikrinama ūkio subjekto veikla.

Apraše vartojama sąvoka „statybos patikrinimas“ apima statybos proceso ir statybos dalyvių, pagal pirmiau pateiktus sąvokų apibrėžimus nelaikytinų ūkio subjektais (fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie nevykdo ūkinės veiklos), veiklos patikrinimą, kurį atliekant vykdomi apibrėžime „ūkio subjekto veiklos patikrinimas“ nurodyti veiksmai.

II. NUORODOS

11. Apraše pateikiamos nuorodos į šiuos teisės aktus:

11.1. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymą (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975);

11.2. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

11.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą (Žin., 2013, Nr. 76-3848);

11.4. Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1985, Nr. 1-1);

11.5. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimą Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ (Žin., 2010, Nr. 53-2613; 2011, Nr. 92-4374);

11.6. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimą Nr. 968 „Dėl Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 65-2656);

11.7. statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 (Žin., 2002, Nr. 55-2200) (toliau – STR 1.06.03:20020);

11.8. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150) (toliau – STR 1.08.02:2002);

11.9. statybos techninį reglamentą STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 (Žin., 2002, Nr. 43-1638; 2013, Nr. 119-6011);

11.10. statybos techninį reglamentą STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. D1-542 (Žin., 2007, Nr. 112-4588);

11.11. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 (Žin., 2010, Nr. 116-5944) (toliau – STR 1.07.01:2010);

11.12. statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 (Žin., 2010, Nr. 116-5947);

11.13. statybos techninį reglamentą STR 1.02.07:2004 „Statinio projektuotojo, statybos rangovo, projektavimo ar statybos valdytojo, projekto ar statinio ekspertizės rangovo teisės įgijimo tvarkos aprašas. Fizinių asmenų, juridinių asmenų, kitų užsienio organizacijų pateiktų dokumentų, išduotų užsienio valstybėje ir patvirtinančių teisę kilmės šalyje užsiimti statybos techninės veiklos pagrindinėmis sritimis, pripažinimo Lietuvos Respublikoje taisyklės“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. D1-549 (Žin., 2004, Nr. 157-5739) (toliau – STR 1.02.07:2004);

11.14. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 10 d. įsakymu Nr. D1-601 (Žin., 2007, Nr. 120-4945);

11.15. statybos techninį reglamentą STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybei nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 (Žin., 2004, Nr. 10-286; 2010, Nr. 156-7939) (toliau – STR 1.12.01:2004);

11.16. statybos techninį reglamentą STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 (Žin., 2010, Nr. 116-5946) (toliau – STR 1.09.06:2010);

11.17. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. D1-12 „Dėl Ypatingo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo komisijos darbo reglamento“ (Žin., 2006, Nr. 112-4292);

11.18. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 27 d. įsakymą Nr. D1-630 „Dėl Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijos sudarymo“ (Žin., 2007, Nr. 125-5126).

III. PLANUOJAMŲ TIKRINTI STATYBŲ ir ŪKIO SUBJEKTŲ SĄRAŠŲ SUDARYMO TVARKA IR ATRANKOS KRITERIJAI

12. Tikrintinų statybų ir ūkio subjektų sąrašai (toliau – patikrinimų planai) sudaromi naudojantis Inspekcijos veiklos ir statybos valstybinės priežiūros vykdymo rizikos valdymo informacine sistema (toliau – RVIS).

13. Jei nėra galimybės patikrinimų planus sudaryti naudojantis rizikos valdymo informacine sistema, jie sudaromi remiantis šiais kriterijais:

13.1. statybos dalyvių:

13.1.1. veikla vykdoma statant ar rekonstruojant neypatingus, ypatingus statinius;

13.1.2. veikla vykdoma statant ar rekonstruojant statinius saugomose ir kultūros paveldo objektų teritorijose;

13.1.3. padaryta pažeidimų, dėl kurių statinio garantiniu laikotarpiu nustatyta statybos defektų;

13.1.4. pasikartojantys ir pasitvirtinę fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų skundai ar pranešimai dėl ūkio subjektų padarytų pažeidimų;

13.1.5. ankstesnių patikrinimų metu nustatyta esminių teisės aktų pažeidimų;

13.1.6. įvyko statinių, kurių statybos dalyviai yra (buvo) ūkio subjektai, avarija;

13.2. ekspertizės rangovų:

13.2.1. atliekamos statinių, statomų ar rekonstruojamų saugomose ir kultūros paveldo objektų teritorijose, ekspertizės ir tokių statinių projektų ekspertizės;

13.2.2. atliekamos daugiabučių gyvenamųjų namų projektų ir tokių pastatų ekspertizės;

13.2.3. gauta statytojų (užsakovų) ar statinių naudotojų skundų, kad pagal statinio projektą statomas (pastatytas) statinys neatitinka esminių reikalavimų, nustatytų Statybos įstatymo [11.2] 4 straipsnio 1 dalyje;

13.2.4. įvyko statomo ar naudojamo statinio, kurio projekto ekspertizės ar statinio (jo dalies) ekspertizės išvada teigiama, avarija ar yra nustatyta jos grėsmė.

14. Patikrinimų planai rengiami, atsižvelgus į:

14.1. Inspekcijos RVIS turimus duomenis;

14.2. Inspekcijos turimus žmogiškuosius ir materialiuosius išteklius statybos valstybinei priežiūrai vykdyti.

15. Statybos ir ūkio subjektų veiklos patikrinimų planų projektus parengia Inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros skyrius naudodamasis RVIS pagal Aprašo priede pateiktus rekvizitus.

16. Inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros skyrius:

16.1. naudodamasis RVIS, sudaro rizikingų statybą leidžiančių dokumentų, ypatingų ir neypatingų statinių, statybos rangovų ir techninių prižiūrėtojų, statinio ekspertizės rangovų, techninių prižiūrėtojų ir rangovų (kaip statybos dalyvių) (toliau – kontroliuojami objektai) sąrašą;

16.2. naudodamasis RVIS, atlieka kontroliuojamų (tikrintinų / informuojamų (prevencinių priemonių taikymas, pavyzdžiui, konsultacijų teikimas ir kt.) objektų atranką, parenka rizikos valdymo priemones;

16.3. sudaro atrinktų tikrintinų / informuotinų kontroliuojamų objektų sąrašo projektą, kurį suderina su Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Marijampolės, Panevėžio, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Utenos ir Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrių vedėjais;

16.4. galutinius ir suderintus tikrintinų / informuotinų kontroliuojamų objektų sąrašus teikia viršininkui tvirtinti įsakymu. Patvirtinti patikrinimų planai pateikiami vykdyti.

17. Patvirtinti patikrinimų planai skelbiami išorinėje Inspekcijos interneto svetainėje. Už šių planų paskelbimą atsakingas Inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros skyrius.

18. Patvirtintas patikrinimų planas gali būti pakeistas Inspekcijos viršininko įsakymu tik tuo atveju, kai yra motyvuotas Inspekcijos administracijos padalinio vadovo ar jo įgalioto asmens prašymas dėl patikrinimų plano pakeitimo.

IV. PLANINIAI STATYBOS ir ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMAI

19. Planiniai patikrinimai atliekami vadovaujantis Inspekcijos viršininko įsakymu patvirtintais:

19.1. patikrinimų planais;

19.2. Inspekcijos teritorinių padalinių metiniais darbo planais.

20. Planinių patikrinimų pagrindiniai tikslai – nustatyti, ar:

20.1. statinio (jo dalies) statyba vykdoma teisėtai;

20.2. statybos dalyvis (-iai) atitinka jam (jiems) keliamus reikalavimus ir jo (jų) veikla statybvietėje atitinka Statybos įstatymo [11.2] ir kitų teisės aktų nuostatas;

20.3. ekspertizės rangovas atitinka jam keliamus reikalavimus ir jis statinio projekto ekspertizę ar statinio ekspertizę atliko vadovaudamasis STR 1.06.03:2002 [11.7] nuostatomis.

21. Statybos ir ūkio subjektų veiklos planinius patikrinimus atlieka Inspekcijos administracijos teritorinių padalinių Pareigūnai, išskyrus ekspertizės rangovų patikrinimus, kuriuos atlieka Inspekcijos Statybos valstybinės priežiūros skyriaus Pareigūnai.

22. Pareigūnas, prieš pradėdamas statybos ar ūkio subjekto veiklos planinį patikrinimą, privalo:

22.1. likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų, raštu arba elektroniniu būdu informuoti statybos dalyvį, ūkio subjektą apie numatomą patikrinimą, nurodydamas patikrinimo pagrindą, laiką ir orientacinę trukmę, kontrolinio klausimyno, pagal kurį bus atliekamas patikrinimas, patvirtinimo datą ir paskelbimo šaltinį, patikrinimo atlikimo vietą (statybvietę ar subjekto būstinę), ir pridėti privalomąjį nurodymą, kuriame turi būti nurodytas dokumentų, susijusių su vykdoma statyba ir kuriuos statybos dalyvis, ūkio subjektas turi pateikti atvykusiam Pareigūnui (jei šių dokumentų ar atskirų duomenų Pareigūnas negali gauti iš atitinkamų duomenų bazių ar kitų viešojo administravimo subjektų), sąrašas;

22.2. pranešime nurodytoje vietoje laiku prisistatyti statybos dalyvio, ūkio subjekto vadovui ar jo įgaliotam atstovui, parodydamas tarnybinį pažymėjimą;

22.3. paaiškinti patikrinimo atlikimo tvarką, aptarti patikrinimo planą, susiderinti dokumentų pateikimo ir kitų statybos dalyvių iškvietimo (jeigu to reikės) laiką ir vietą bei supažindinti su poveikio priemonių už nustatytus pažeidimus taikymo tvarka;

22.4. informuoti, kad už nustatytus nereikšmingus pažeidimus, kuriuos statybos dalyvis, ūkio subjektas gali pašalinti patikrinimo metu (paprastai per 5 darbo dienas), jis nebus baudžiamas, tačiau, jeigu tokie pažeidimai per nustatytą terminą nebus pašalinti, bus taikomos atitinkamos poveikio priemonės;

22.5. informuoti, kad statybos dalyvis, ūkio subjektas patikrinimo metu turi teisę prašyti suteikti konsultaciją, apie tai pažymėdamas patikrinimo akte (kontroliniame klausimyne).

23. Tikrinant konkretaus ūkio subjekto veiklą, rekomenduojama patikrinti jo, kaip statybos dalyvio, veiklą bent dviejose skirtingose statybvietėse (jeigu jis vykdo veiklą daugiau negu vienoje statybvietėje), užpildant papildomas patikrinimo akto kontrolinių klausimynų dalis. Atrenkant tikrintinas statybas, pirmenybė teikiama toms statybvietėms, kuriose statomi ar rekonstruojami ypatingi statiniai, modernizuojami ypatingi ir neypatingi statiniai, ir kurios yra saugomose ir kultūros paveldo objektų teritorijose.

24. Ekspertizės rangovo veiklos patikrinimo metu atrenkami ne mažiau kaip 3 statinio projekto ekspertizių aktai ar statinio ekspertizių aktai. Atrenkant pirmenybė teikiama daugiabučių gyvenamųjų namų, saugomose ir kultūros paveldo objektų teritorijose statomų statinių projektų ir tokių statinių ekspertizėms.

25. Pareigūnas, vykdydamas patikrinimą, privalo mandagiai elgtis, laikytis Valstybės tarnautojų veiklos etikos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 24 d. nutarimu Nr. 968 [11.6].

26. Statybos ar ūkio subjekto veiklos planinio patikrinimo trukmė negali būti ilgesnė kaip 10 darbo dienų nuo patikrinimo pradžios. Patikrinimo pradžia laikoma, kai Pareigūnas numatytą patikrinimo dieną prisistato ūkio subjektui ar jo įgaliotam atstovui. Pareigūno tiesioginio vadovo motyvuotu sprendimu planinio patikrinimo trukmė gali būti pratęsta, bet ne ilgiau kaip 5 darbo dienoms.

27. Planinio patikrinimo rezultatai, išvados ir informacija apie siūlomas poveikio priemones už nustatytus reikšmingus pažeidimus bei patikrinimo metu suteiktą konsultaciją įforminami Aprašo 9 punkte nurodytuose patikrinimo aktuose (kontroliniuose klausimynuose).

V. NEPLANINIAI STATYBOS ir ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMAI

28. Neplaninis statybos ir ūkio subjekto veiklos patikrinimas atliekamas Inspekcijos vadovybės ar Inspekcijos administracijos padalinio vedėjo sprendimu (pavedimu, įsakymu, potvarkiu, suformuota užduotimi, rezoliucija ir pan.):

28.1. gavus kito viešojo administravimo subjekto, teisėsaugos institucijos ar Seimo kontrolieriaus rašytinį prašymą, pranešimą ar pavedimą atlikti statybos, ūkio subjekto veiklos patikrinimą ar kitos valstybės institucijos prašymą;

28.2. turint informacijos (gavus skundą) ar kilus pagrįstų įtarimų dėl statybos dalyvio, ūkio subjekto veiklos (pvz., pasirodžius tam tikrai informacijai žiniasklaidoje), kuri galbūt prieštarauja teisės aktams ar neatitinka teisės aktų reikalavimų;

28.3. siekiant užtikrinti, kad būtų pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti teisės aktų reikalavimų pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai.

29. Kitais, negu nurodyta Aprašo 28 punkte, atvejais statybos ir ūkio subjekto veiklos neplaninis patikrinimas dėl konkretaus statinio statybos ar ūkio subjekto veiksmų, galbūt pažeidžiančių teisės aktų reikalavimus, atliekamas tik Inspekcijos vadovybės priimtu sprendimu (pavedimu, įsakymu, potvarkiu, suformuota užduotimi, rezoliucija ir pan.).

30. Aprašo 28 punkte išvardyti dokumentai (skundai, pranešimai, informacija ir kt.), priklausomai nuo juos pateikusio asmens statuso, nagrinėjami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [11.3], Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių (Žin., 2010, Nr. 58-2870) ir Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos „Karštosios linijos“ nuostatų, patvirtintų Inspekcijos viršininko 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. 1V-250, nustatyta tvarka. Tačiau, jei nagrinėjant pirmiau nurodytus dokumentus privaloma atlikti statybos ar ūkio subjekto veiklos patikrinimą, jis atliekamas pagal šį Aprašą.

31. Neplaninio patikrinimo trukmei ir tvarkai taikomi Aprašo IV skyriuje nustatyti reikalavimai, išskyrus informavimą apie numatomą vykdyti neplaninį patikrinimą. Statybos dalyvis, ūkio subjektas apie numatomą vykdyti neplaninį patikrinimą informuojamas raštu ar elektroniniu būdu likus 5 darbo dienoms iki patikrinimo, išskyrus atvejus, kai dėl delsimo išsiaiškinti pažeidimus ir imtis priemonių jiems pašalinti galima reikšminga žala ar realus pavojus visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai ir pan. Esant šioms sąlygoms, informavimas neprivalomas.

32. Pareigūnas, prieš pradėdamas neplaninį statybos ar ūkio subjekto veiklos patikrinimą Aprašo 28 punkte nurodytu pagrindu, be reikalavimų, nurodytų Aprašo 31 punkte, pateikia tikrinamam statybos dalyviui, ūkio subjektui Inspekcijos viršininko ar jo įgalioto asmens sprendimo dėl numatomo patikrinimo kopiją.

VI. STATYBOS ir ŪKIO SUBJEKTŲ VEIKLOS PATIKRINIMO TVARKA

33. Tikrinant pirmus metus veiklą vykdantį ūkio subjektą, jam įteikiama Inspekcijos pasirašyta deklaracija dėl pirmųjų verslo metų, kartu su ja pateikiama informacija, kur jis turėtų kreiptis iškilus klausimams, susijusiems su Inspekcijos prižiūrima sritimi.

34. Planinių patikrinimų apimtys atitinka Aprašo 9 punkte nurodytų Inspekcijos viršininko patvirtintų patikrinimo aktų (kontrolinių klausimynų) rekvizitų apimtis. Neplaniniai patikrinimai gali būti mažesnės apimties, kai tikrinama tik dalis klausimyne nurodytų aspektų, susijusių su neplaninio patikrinimo pagrindu.

35. Kontrolinis klausimynas gali būti nenaudojamas, kai patikrinimo tikslas yra nuodugniai ištirti konkretų statybos proceso aspektą (nagrinėjant skundą (pranešimą), teisėsaugos institucijos, Seimo kontrolieriaus kreipimąsi), jei Inspekcijos viršininko pavaduotojas ar Inspekcijos administracijos teritorinio padalinio vedėjas priima sprendimą, kad yra tikslinga atlikti siauresnės apimties patikrinimą, taip pat atliekant patikrinimą ūkio subjekto prašymu konsultavimo tikslais. Skundo nagrinėjimo metu paaiškėjus, kad skunde nurodytas objektas neatitinka statinio požymių, vietoj patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) surašomas faktinių duomenų patikrinimo vietoje aktas.

36. Dalyvauti statybos ir ūkio subjekto veiklos patikrinimuose gali būti kviečiami kitų suinteresuotų viešojo administravimo subjektų atstovai, statybos dalyviai, liudytojai ir kiti suinteresuoti asmenys.

37. Pareigūnas iki numatyto statybos ar ūkio subjekto veiklos patikrinimo pradžios, užpildydamas patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) bendrųjų duomenų dalį, privalo:

37.1. iš Statybos produkcijos sertifikavimo centro registrų gauti duomenis apie statybos dalyviams privalomus dokumentus, leidžiančius užsiimti tam tikra veikla, ir juos sutikrinti su Inspekcijai pateiktame pranešime apie rangovo ir kiekvieno pagrindinių statybos sričių vadovo pasamdymą nurodytais duomenimis;

37.2. gauti ir išnagrinėti Nekilnojamojo turto registro išrašą apie žemės sklypą ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotus jame esančius nekilnojamuosius daiktus ir daiktines teises į juos, taip pat apie žemės sklypo ir specialiąsias nekilnojamųjų daiktų naudojimo sąlygas;

37.3. pasinaudodamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“), kitų institucijų duomenų bazėmis, kita jų turima informacija arba tiesiogiai iš statybą leidžiantį dokumentą išdavusio viešojo administravimo subjekto, kuriam buvo pateiktas privalomasis nurodymas, gavus reikiamos informacijos, išnagrinėti:

37.3.1. statybą leidžiančio dokumento kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jeigu nėra galimybės gauti iš IS „Infostatyba“);

37.3.2. statinio projekto kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka (jeigu nėra galimybės gauti iš IS „Infostatyba“) arba kompiuterinę laikmeną su statinio projekto įrašu;

37.3.3. teritorijos, kurioje vykdoma statyba, planavimo dokumentą (-us).

38. Pareigūnas, atliekantis statybos ar ūkio subjekto veiklos patikrinimą, pareikalauja iš statybos dalyvio, ūkio subjekto pateikti šiuos dokumentus:

38.1. statybos darbų žurnalą (žurnalus);

38.2. laikančiosioms konstrukcijoms, garso ir šilumos izoliacijai panaudotų (naudojamų) statybos produktų atitikties dokumentus (atitikties deklaracijas);

38.3. sumontuotų laikančiųjų konstrukcijų geodezines nuotraukas (schemas);

38.4. paslėptų darbų ir statinių laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo bei priėmimo aktus;

38.5. STR 1.08.02:2002 [11.8] nustatytais atvejais statinio statybos rangovo parengtą statybos darbų technologijos projektą.

39. Kai naujo nesudėtingo statinio statybos ar nesudėtingo statinio rekonstravimo atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti supaprastinto statybos projekto arba supaprastinto rekonstravimo projekto, Pareigūnas, atlikdamas statybos patikrinimą, pareikalauja iš statytojo pateikti rašytinius sutikimus (susitarimus), nurodytus STR 1.07.01:2010 [11.11].

40. Statybvietėje statybos ar ūkio subjekto veiklos patikrinimą Pareigūnas atlieka pagal Aprašo 9 punkte nurodytą atitinkamą patikrinimo aktą (kontrolinį klausimyną).

41. Klausimynas pildomas atsižvelgiant į statinio statybos stadiją (atliktų statybos darbų mastą), apžiūrint statomą statinį (konstrukcijų išdėstymą, laikančiųjų konstrukcijų atrėmimo mazgus, pastebimus neatitikimus, atitvarų konstrukcijas, šilumos, garso bei drėgmės izoliacijai naudojamų statybos produktų ženklinimą ir pan.). Jeigu patikrinimo metu pagal atliktų darbų mastą negalima patikrinti kai kurių statybos proceso aspektų, tai šį aspektą atitinkantis klausimyno klausimas pažymimas kaip netikrintas. Klausimyno klausimas žymimas neaktualiu, kai įvertinus statybos darbų mastą patikrinimo metu tikrinamą aspektą patikrinti nebūtina.

42. Patikrinimas, naudojant kontrolinį klausimyną, neužkerta kelio Pareigūnui reaguoti į išskirtinius atvejus, kai į klausimyną neįtraukto reikalavimo pažeidimas kelia reikšmingą žalos ar realaus pavojaus grėsmę visuomenei, kitų žmonių interesams, aplinkai ir pan.

43. Nagrinėjant skundą, pranešimą Pareigūnas turi įvertinti ir kitus skunde, pranešime nurodytus aspektus, jei šie aspektai neįtraukti į kontrolinį klausimyną.

44. Pareigūnas, nustatęs statybos vykdymo dokumentų ir statinio vizualaus patikrinimo rezultatų neatitikčių statinio projektui, teisės aktų reikalavimams (išskyrus reikšmingus), žodžiu pareikalauja iš statybos dalyvio, ūkio subjekto pašalinti trūkumus. Šių trūkumų statybos dalyviui, ūkio subjektui nepašalinus iki patikrinimo pabaigos, jų pašalinimo organizavimas vykdomas Aprašo 50.2 punkto nustatyta tvarka.

45. Atliekant Ekspertizės rangovo veiklos patikrinimą, tikrinama, ar jo veikla atitinka Statybos įstatymo [11.2] ir kitų teisės aktų nuostatas, ar statinio projekto ekspertizė / statinio ekspertizė atlikta vadovaujantis STR 1.06.03:2002 [11.7] nuostatomis.

46. Pareigūnas, atlikęs statybos ar ūkio subjekto veiklos patikrinimą, atitinkamai pažymėdamas patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) reikalavimų įvykdymą, atsižvelgia į neįvykdytų reikalavimų (pažeidimų) reikšmingumą (reikšmingi reikalavimai patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) įvertinimo skiltyje „Ne“ pažymėti simboliu *) ir įrašo patikrinimo išvadą.

47. Reikšmingu pažeidimu laikomas pažeidimas pažymėtas simboliu „*“ (reikšmingo reikalavimo neįvykdymas) ir pažeidimas, už kurį taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekse [11.4] ir Statybos įstatyme [11.2] numatyta administracinė atsakomybė ir / ar dėl kurio galima reikšminga žala ar realaus pavojaus grėsmė visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai ir pan.

48. Nustačius, kad neįvykdytas bent vienas reikšmingas (taip pat ir į kontrolinį klausimyną neįtraukto svarbaus reikalavimo nesilaikymas, kuris kelia realią reikšmingos žalos ar pavojaus asmenims ar aplinkai atsiradimo grėsmę ir pan.) teisės aktų reikalavimas, patikrinimo išvadoje rašoma, kad statyba ar ūkio subjekto veikla vykdoma pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Prie patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) pridedamos nuotraukos, statybos dalyvio (-ių), ūkio subjekto (-ų), suinteresuotų asmenų paaiškinimai ir liudytojų parodymai, jeigu jie pateikiami raštu.

49. Patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas) baigiamas pildyti paskutinę patikrinimo dieną 2 egzemplioriais, kurių kiekvieną pasirašo Pareigūnas ir tikrinto statybos dalyvio, ūkio subjekto įgaliotas (-i) atstovas (-ai) pagal tarpusavio susitarimą statybvietėje, tikrinamo statybos dalyvio, ūkio subjekto būstinėje ar Pareigūno darbo vietoje.

VII. PAŽEIDIMŲ PREVENCIJA.

NUSTATYTŲ PAŽEIDIMŲ ŠALINIMO TVARKA

50. Pareigūnas, nustatęs statybos dalyvio, ūkio subjekto padarytų pažeidimų, privalo vadovautis Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo [11.3] ir šiame Aprašo punkte nurodytomis nuostatomis:

50.1. už pirmuosius metus veiklą vykdančio ūkio subjekto pirmojo planinio patikrinimo metu nustatytus pažeidimus poveikio priemonės, susijusios su ūkio subjekto veiklos apribojimu (sustabdyti ar naikinti dokumentus, suteikiančius teisę užsiimti atitinkama statybos technine veikla ar eiti pareigas), netaikomos; ši išlyga netaikoma, jeigu poveikio priemonės yra būtinos ir neišvengiamos siekiant užkirsti kelią galimai žalai visuomenei ar trečiųjų asmenų pagrįstiems interesams arba aplinkai ir pan., t. y. kai:

50.1.1. statinys (jo dalis) statomas be galiojančio statybą leidžiančio dokumento ar pažeidžiant statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, esminius sprendinius; šiuo atveju taikomas STR 1.09.06:2010 [11.16];

50.1.2. yra statinio projekto klaidų ar normatyvinių statybos techninių dokumentų, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimų pažeidimų, dėl kurių atsirado statinio avarijos grėsmė ar pastebėtos statinio deformacijos; šiuo atveju taikomas STR 1.09.06:2010 [11.16];

50.1.3. statybos dalyvis (-iai) neturi dokumento (-ų), suteikiančio (-ių) teisę užsiimti atitinkama veikla ar eiti atitinkamas pareigas;

50.1.4. nepasamdytas rangovas ir nepaskirti pagrindiniai statybos sričių vadovai (statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas, statinio statybos vadovas, statinio statybos techninės priežiūros vadovas), kai privaloma pasamdyti ar paskirti;

50.2. nustačius teisės aktų reikalavimų nesilaikymo ar netinkamo taikymo faktą (išskyrus, kai nustatoma, kad statyba vykdoma savavališkai), pagal Inspekcijos viršininko įsakymu nustatytus rekvizitus surašomas privalomasis nurodymas statybos dalyviui, ūkio subjektui, nurodant per protingą, t. y. ne ilgesnį kaip 6 mėnesių terminą, pašalinti nustatytus pažeidimus: pakeisti statinio projektą ar pašalinti kitus trūkumus, susijusius su projektine dokumentacija, ar atlikti reikalingus statybos darbus, kad statinys (jo dalis) atitiktų statinio projekto sprendinius ir (ar) teisės aktų reikalavimus;

50.3. Statybos patikrinimo metu kilus įtarimų, kad statinio statyba toje vietoje pagal teisės aktus negalima ir tokio statinio statybos atveju pagal teisės aktų reikalavimus neprivaloma parengti statinio projekto, Pareigūnas privalomąjį nurodymą pašalinti nustatytus pažeidimus (nugriauti statinį ar jo dalį ir pan.) surašo per 5 darbo dienas po atitinkamų viešojo administravimo subjektų išvadų gavimo, kad tokio statinio statyba toje vietoje negalima;

50.4. kai nustatoma, kad statinio laikančiosios konstrukcijos pagal statybos vykdymo dokumentus ir vizualų patikrinimą neatitinka statinio projekto, o pagal požymius, nurodytus STR 1.12.01:2004 [11.15], yra avarinės būklės, įvyko statinio avarija, nustatyta jos grėsmė, pastebėta statinio deformacijų, yra prielaidų, kad statinys neatitinka esminių statinio reikalavimų, nustatytų 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB, statytojui (užsakovui) ar rangovui surašomas privalomasis nurodymas per nustatytą terminą užsakyti statinio ekspertizę ir pateikti patikrinimą atlikusiam Pareigūnui statinio ekspertizės akto kopiją.

51. Jeigu patikrinimo metu nustatoma, kad statyba vykdoma pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą, tokio pažeidimo padarinių šalinimo procedūros atliekamos STR 1.09.06:2010 [11.16] nustatyta tvarka.

52. Pareigūnas, nustatęs, kad:

52.1. statinio statybos rangovas ar subrangovai, statinio statybos techninės priežiūros vadovas (specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas), statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas), taip pat ekspertizės rangovas ar statinio projekto ekspertizės vadovai ir statinio ekspertizės vadovai turi teisę užsiimti atitinkama statybos technine veikla ar eiti atitinkamas pareigas, tačiau pažeidžia jų veiklą reglamentuojančius teisės aktų [11.13], [11.14] reikalavimus, teikia Ypatingo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo komisijai [11.17] arba Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijai [11.18] prašymą dėl jų veiklos įvertinimo, išskyrus atvejus, kai nustato nereikšmingų pažeidimų, kuriuos asmuo operatyviai pašalina statybos patikrinimo metu;

52.2. statinio statybos rangovas ar subrangovai, statinio statybos vadovas (specialiųjų statybos darbų vadovas), statinio statybos techninis prižiūrėtojas (specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas), statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas (projekto dalies vykdymo priežiūros vadovas) neturi dokumento, suteikiančio teisę užsiimti atitinkama veikla ar eiti atitinkamas pareigas [11.13], [11.14], surašo privalomąjį nurodymą pašalinti nustatytus pažeidimus.

53. Pareigūnas privalo asmenims, nurodytiems Aprašo 52 punkte, taikyti administracinio poveikio priemones už jų padarytus Aprašo 47 punkte nurodytus pažeidimus, Administracinių teisės pažeidimų kodekso [11.4] nustatyta tvarka surašydamas administracinio teisės pažeidimo protokolą.

54. Pareigūnas, atlikęs statybos ar ūkio subjekto veiklos patikrinimą, kilus įtarimų dėl neteisėtų statybos dalyvių veiksmų, privalo informuoti:

54.1. Lietuvos Respublikos valstybinę darbo inspekciją apie galbūt nelegalų darbą, saugos reikalavimų pažeidimus;

54.2. akcinę bendrovę LESTO apie galbūt neteisėtą elektros energijos vartojimą;

54.3. Ypatingo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo komisiją [11.17], kai atlikus patikrinimus nustatyta pažeidimų (nepriklausomai nuo pažeidimo rūšies ir masto);

54.4. Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos, kai statybos produktai patiekti be atitikties deklaracijų ar šių deklaracijų turinys neatitinka teisės aktais nustatyto turinio.

55. Pasibaigus Aprašo 50.2 punkte nurodytame privalomajame nurodyme nustatytam pažeidimų pašalinimo terminui arba Inspekcijai raštu gavus informacijos apie privalomojo nurodymo įvykdymą iki jo įvykdymo termino pabaigos, Pareigūnas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų atitinkamai nuo šios informacijos gavimo dienos arba nuo privalomajame nurodyme nustatyto termino pabaigos atlieka grįžtamąjį (pakartotinį) patikrinimą, kurio metu nustato, ar privalomasis nurodymas tinkamai įvykdytas, užpildydamas statybos dalyviui, ūkio subjektui surašyto patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) atitinkamą dalį, ir apie tai pažymi Inspekcijos turimame privalomojo nurodymo egzemplioriuje.

56. Grįžtamojo (pakartotinio) patikrinimo metu nustačius, kad privalomasis nurodymas neįvykdytas, įvykdytas iš dalies ar įvykdytas netinkamai, turi būti taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekse [11.4] ir Statybos įstatyme [11.2] numatyta administracinė atsakomybė arba per 2 mėnesius nuo privalomojo nurodymo įvykdymo termino pabaigos dienos kreipiamasi į teismą dėl įpareigojimo įvykdyti privalomąjį nurodymą.

57. Patikrinimo metu nustačius ir įvertinus nustatytų pažeidimų mastą, pobūdį ir kitas su pažeidimų šalinimu susijusias aplinkybes, galima, nepateikus pažeidimą padariusiam asmeniui privalomojo nurodymo, kreiptis į teismą dėl įpareigojimo šiam asmeniui atlikti Aprašo 50.2 punkte nurodytus veiksmus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

58. Informacija apie atliekamą patikrinimą visuomenės informavimo priemonėms, kitiems su patikrinimu nesusijusiems asmenims neteikiama tol, kol patikrinimas nėra baigtas, išskyrus atvejus, kai Inspekcija gali teikti informaciją apie atliekamo patikrinimo faktą, kai tai daroma ne Inspekcijos iniciatyva.

59. Statybos dalyviai, ūkio subjektai teikia Pareigūnams dokumentus, kuriuos privaloma rengti vadovaujantis teisės aktų reikalavimais, taip pat kitą informaciją statybos dalyvio, ūkio subjekto turima forma. Pareigūnas negali reikalauti statybos dalyvio, ūkio subjekto pateikti konkrečios prašomos formos duomenų ar dokumentų, jeigu jų rengimas nenumatytas teisės aktuose, tam reikėtų sukurti dokumentus ar informacijos rinkmenas ir tai būtų susiję su neproporcingai didelėmis darbo ir laiko sąnaudomis.

60. Statybos dalyvis, ūkio subjektas turi teisę neteikti Pareigūnui dokumentų, jeigu tuos pačius dokumentus jis yra pateikęs nors vienam priežiūrą atliekančiam subjektui. Atsisakydamas teikti dokumentus, statybos dalyvis, ūkio subjektas turi raštu nurodyti, kokiam priežiūrą atliekančiam subjektui šie dokumentai yra pateikti.

61. Priežiūrą atliekantys subjektai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka tarpusavyje keičiasi jiems suteiktiems įgaliojimams įgyvendinti būtinais dokumentais ir kita informacija, kuriuos jiems yra pateikę statybos dalyviai, ūkio subjektai.

62. Pareigūnai už savo veiksmus ar neveikimą, pažeidę Aprašo reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašo

priedas

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

YPATINGŲ IR NEYPATINGŲ STATINIŲ __________ KETVIRČIO PATIKRINIMŲ PLANAS*

SLD data, numeris	Statinio statybos rūšis	Statinio kategorija	Statinio paskirtis	Statinio adresas	Statybos pradžios data	Rizikingumo įvertinimas (balais)	Rizikingumo grupė	Planinės prevencinės priemonės tipas**	Anksčiau atlikto patikrinimo data, Nr.	Nustatyta pažeidimų Taip / Ne	Statytojas (užsakovas)	Statinio statybos rangovas	Statinio techninis prižiūrėtojas (kai yra)	Numatoma planinės prevencinės priemonės data (ketv., mėnuo)	Teritorinio skyriaus, atsakingo už priemonės įgyvendinimą, pavadinimas	Pareigūno, atsakingo už priemonės įgyvendinimą, duomenys
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

* Sudaromas kas ketvirtį.

** Rizikos valdymo priemonės: patikrinimai (pvz., pagal patikrinimo metu kontroliuojamą objektą), informavimas, komunikavimas, interviu ir kt. veiksmai, kuriais prevenciškai mažinama nustatyta rizika.

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBĄ LEIDŽIANČIŲ DOKUMENTŲ__________ KETVIRČIO PATIKRINIMŲ PLANAS*

SLD Nr.	Statybos rūšis, kuriai išduotas SLD	Statinio kategorija	Statinio paskirtis	Statinio adresas	SLD išdavimo data	SLD išdavusi savivaldybė	Rizikingumo įvertinimas (balais)	Rizikingumo grupė	Duomenys apie projektuotoją: pavadinimas, atestato numeris, galiojimo laikas	Statytojas (užsakovas)	Statybos projekto pavadinimas	Statybos projekto parengimo metai	Statybos projekto Nr.	Numatoma planinio patikrinimo data (ketv., mėnuo)	Teritorinio skyriaus, atsakingo už patikrinimą, pavadinimas	Pareigūno, atsakingo už patikrinimą, duomenys
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.

* Sudaromas kas ketvirtį.

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

STATYBOS RANGOVŲ, EKSPERTIZĖS RANGOVŲ, TECHNINIŲ PRIŽIŪRĖTOJŲ__________ PUSMEČIO PATIKRINIMŲ PLANAS*

Statybos rangovo / ekspertizės rangovo / tech. prižiūrėtojo pavadinimas / vardas, pavardė	Statybos rangovo / ekspertizės rangovo / techninio prižiūrėtojo atestato nr.	Statybos rangovo / ekspertizės rangovo / techninio prižiūrėtojo atestato galiojimo terminas	Duomenys apie atestatą – sustabdytas / panaikintas	Statybos rangovo / ekspertizės rangovo / techninio prižiūrėtojo buveinė	Rizikingumo įvertinimas (balais)	Rizikingumo grupė	Planinės prevencinės priemonės tipas	Statybos rangovo / ekspertizės rangovo / techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimui taikomo akto (kontrolinio klausimyno) Nr.	Numatoma planinės prevencinės priemonės data (ketv., mėnuo)	Numatoma prevencinės priemonės trukmė darbo dienomis	Teritorinio skyriaus, atsakingo už priemonės įgyvendinimą, pavadinimas	Pareigūno, atsakingo už priemonės įgyvendinimą, duomenys
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.

* Sudaromas kas pusmetį.

_________________

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2012 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. 1V-53

(2013 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. 1V-189

redakcija)

(Statybos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitai)

STATYBOS PATIKRINIMO AKTAS (KONTROLINIS KLAUSIMYNAS)

Data ir Nr. _________

Vieta ________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3848) 8 straipsniu, patikrinta statinio (-ių) statyba.

Duomenys apie statybvietę:

Adresas (-ai)

Žemės sklypo (-ų) kadastro Nr.

Duomenys apie statinį (-ius) (jo (-ų) dalį (-is)):

Statinio unikalus Nr. (jei yra)

Statinio statybos rūšis

Statinio (jo dalies) paskirtis (esama ir būsima, jei paskirtis keičiama)

Statinio kategorija (esama ir būsima, jei kategorija keičiama)

Patalpų statinyje unikalūs Nr., paskirtys (jei statybos darbai vykdomi tik atskirose patalpose)

_

Duomenys apie statytoją:

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, tel. Nr., el. p. adresas

_

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tel. Nr., el. p. adresas

_

Duomenys apie patikrinimo statybvietėje trukmę:

Patikrinimo pradžia (data, val.) ____________

Patikrinimo pabaiga (data, val.) ____________

Patikrinimo trukmė (val.) ____________

Duomenys apie statinio statybą:

Eil. Nr.	Duomenys / vykdytinos teisės aktų nuostatos su nuorodomis į teisės aktus	Įvertinimas	Pastabos

Taip	Ne	Neaktualu / netikrinta

x	x	x

1. Bendrieji duomenys (pareigūnas pildo iki vizito į statybvietę pagal statytojo pateiktą ir / ar IS „Infostatyba“ esančią informaciją; jeigu tokios informacijos nėra, duomenys gaunami statybvietėje):
1.1.	Statybą leidžiantis dokumentas (SLD)(1) [4] 18.1 p.; [5]	*	Nurodomas SLD pavadinimas, išdavimo data, Nr.
1.2.	Statinio projektas [1] 15 str., 6 d., 2 p.	*	Nurodomas statinio projekto pavadinimas, parengimo metai
1.3.	Statytojas nustatyta tvarka pateikė informaciją apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą [1] 12 str. 1 d., 12 p.; [5] 39 p.	*	Nurodoma, kokiu būdu (per IS „Infostatyba“ ar raštu) ir kada (per kiek darbo dienų nuo paskyrimo ar pasamdymo) pateikė; jei pateikė ne visą informaciją, nurodoma, kokios trūksta
1.4.	Statinio statybos rangovas turi kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti ypatingų statinių statybą [1] 15 str., 4 d.; [2]	*	Įrašomas dokumento pavadinimas, išdavimo data, Nr., galiojimo terminas (jei buvo nustatytas)
1.5.	Pagrindinių statybos sričių vadovai turi dokumentus (atestatus, diplomus), suteikiančius teisę eiti šias pareigas [1] 10 str. 2 d., 3 d.; [3]:	Įrašomas dokumento pavadinimas, išdavimo data, Nr., galiojimo terminas (jei buvo nustatytas)
1.5.1.	statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	*
1.5.2.	statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas	*
1.5.3.	statinio statybos vadovas	*
1.5.4.	statinio statybos specialiųjų darbų vadovai	*
1.5.5.	statinio statybos techninės priežiūros vadovas	*
1.5.6.	specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai	*
1.6.	Anksčiau nustatyti rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų padaryti ir per statybos valstybinę priežiūrą atliekančio subjekto pateiktame privalomajame nurodyme nustatytą terminą pažeidimai yra nepašalinti	*	Nurodomas patikrinimo aktas, kuriame užfiksuoti grįžtamojo (pakartotinio) patikrinimo rezultatai, jei toks buvo surašytas
2. Kontrolinis klausimynas. Statybvietėje patikrinta, ar laikantis teisės aktų reikalavimų:
2.1.	Sudaryta statybos rangos sutartis [1] 12 str. 1 d., 12 p.; [4] 13 p.	Įrašoma rangos sutarties pasirašymo data ir Nr.
2.2.	Rangovo civilinė atsakomybė apdrausta privalomuoju draudimu [1] 39 str., 4 d.; [4] 63 p.	*	Įrašoma draudimo sutarties pasirašymo data, Nr., galiojimo terminas
2.3.	Statinio statybos techninio prižiūrėtojo atsakomybė apdrausta privalomuoju draudimu [1] 381 str. 4 d.	*	Įrašoma draudimo sutarties pasirašymo data, Nr., galiojimo terminas
2.4.	Statybvietė priimta pagal aktą [1] 15 str., 6 d., 2 p.; [4] 18.3 p.	Įrašoma akto data ir Nr.
2.5.	Sudaryta sutartis su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybvietės laikinojo naudojimo statybos metu [1] 23 str., 7–9 d.	Sutarties data, Nr. (kai ji reikalinga)
2.6.	Darbo projekto ar techninio darbo projekto (darbo brėžiniai), techninio projekto ar techninio darbo projekto techninės specifikacijos statybai pasirašytos ir pažymėta „Pritariu, statyti“ [7] 57 p.	Jei nustatyta nepažymėtų žyma „Pritariu, statyti“, nurodyti projekto lapo Nr.
2.7.	Paskirtas (pasamdytas) statinio statybos vadovas [1] 15 str., 6 d., 1 p.; [4] 33.1 p.	*	Įrašomas paskyrimo (pasamdymo) dokumento pavadinimas, data, Nr.
2.8.	Rangovas nustatyta tvarka perdavė papildomus statybos darbų žurnalus subrangovams, kai pildomas ne tik pagrindinis žurnalas [4] 4 priedo 7 p.	Jeigu ne visiems perdavė arba neužfiksavo perdavimo fakto pagrindiniame žurnale, nurodyti pažeidimus
2.9.	Statybos žurnale užregistruota visa statinio statybai gauta projektinė ir techninė dokumentacija, kuria vadovaujamasi statant statinį (-ius) [4] 4 pr. 17.4 p., 17.5 p.; [9] 15 p.	*	Jeigu vadovaujamasi neužregistruota dokumentacija, nurodomi neužregistruoti gauti (statybos eigoje pakeisti) dokumentai
2.10.	Parengtas statybos darbų technologijos projektas (kai jis privalomas(2)) [1] 15 str., 6 d., 3 p.; [4] 43 p., 3 priedas	*	Nurodoma, kas ir kada parengė
2.11.	Prie statybos sklypo (statybvietės) įrengtas stendas su informacija apie statinį(3) [1] 15 str., 6 d., 4 p.; [4] 59.15 p.	Jeigu nustatomi trūkumai, jie išvardijami
2.12.	Statybos eiga aprašoma pildant statybos darbų žurnalą [1] 15 str., 6 d., 6 p.; [4] 23 p., 4 priedo 1, 5, 13 p.	*	Jeigu nustatomi pažeidimai, jie išvardijami
2.13.	Vykdomi statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų nurodymai, įrašyti statybos darbų žurnale [1] 15 str., 6 d., 3 p.; [4] 31 p.	*	Jeigu ne visi įvykdyti, nurodama, kurie neįvykdyti (nurodymų datos)
2.14.	Vykdomi statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymai, įrašyti statybos darbų žurnale [1] 15 str., 6 d., 3 p.; [4] 18.6 p.	*	Jeigu ne visi įvykdyti, nurodama, kurie neįvykdyti (nurodymų datos)
2.15.	Statinio statyba atitinka esminius statinio projekto sprendinius(4) (pagal dokumentaciją, privalomą turėti šioje statybos stadijoje) [1] 15 str., 6 d., 3 p.:	Jeigu vizualiai ar pagal statybos vykdymo dokumentus nustatoma statinio projekto esminių sprendinių pažeidimų, jie nurodomi
2.15.1.	statinio vietą sklype	*
2.15.2.	statinio ar jo dalių paskirtį	*
2.15.3.	statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą	*
2.15.4.	statinio išorės matmenis (aukštis, ilgis, plotis ir pan.)	*
2.15.5.	specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir (ar) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus	*
2.16.	Statinio statyba vykdoma be nukrypimų (išskyrus esminius) nuo statinio projekto [1] 15 str., 6 d., 3 p.:	Jeigu vizualiai ar pagal statybos vykdymo dokumentus nustatoma nukrypimų, jie nurodomi
2.16.1.	atitvarų garso izoliacija	*
2.16.2.	atitvarų šilumos izoliacija	*
2.16.3.	spec. architektūros reikalavimai	*
2.17.	Nukrypimai nuo statinio projekto užfiksuoti statybos darbų žurnale, nurodant priežastis [4] 4 priedo 18.3.4 p.	*	Jeigu nustatoma, kad ne visi nukrypimai užfiksuoti,įrašoma, kurie neužfiksuoti
2.18.	Statyba vykdoma be nukrypimų nuo statybos darbų technologijos projekto (kai jis privalomas(2)) [1] 15 str., 6 d., 3 p.	*	Jeigu vizualiai ar pagal statybos vykdymo dokumentus nustatoma nukrypimų, galinčių turėti įtakos esminiams statinio reikalavimams, jie išvardijami
2.19.	Laikančiosioms konstrukcijoms ir šilumos, garso bei drėgmės izoliacijai panaudoti (naudojami) statybos produktai pateikti su eksploatacinių savybių deklaracijomis (5) [1] 18 str.; [10]; [11]	Jeigu nustatoma, kad ne visi reglamentuojami statybos produktai turi eksploatacinių savybių deklaracijas, įrašoma, kurių trūksta
2.20.	Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijose (5) nurodytos laikančiųjų konstrukcijų ir šilumos, garso bei drėgmės izoliacijai naudojamų statybos produktų esminės charakteristikos atitinka statinio projekte nurodytas charakteristikas [11] priedo 9 p.	Jeigu nustatoma, kad ne visų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijose nurodytos esminės charakteristikos atitinka projektines, įrašoma, kurios neatitinka
2.21.	Padarytos sumontuotų laikančiųjų konstrukcijų geodezinės kontrolinės nuotraukos (schemos) [4] 4 priedo 19 p.	Jeigu nustatoma, kad padarytos ne visų sumontuotų laikančiųjų konstrukcijų geodezinės kontrolinės nuotraukos, įrašoma, kurių trūksta
2.22.	Geodezinėse kontrolinėse nuotraukose užfiksuotos laikančiųjų konstrukcijų nuokrypos nuo projektinių ašių ir altitudžių tenkina statinio projekte nurodytus leistinus nuokrypų dydžius [4] 4 priedo 20 p.	Jeigu nustatoma, kad užfiksuotos laikančiųjų konstrukcijų nuokrypos viršija maksimalius leistinus dydžius, nurodyti, kurios, kokius dydžius ir kiek viršija
2.23.	Surašyti paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo bei priėmimo aktai [4] 4 priedo 20–23 p.	*	Jeigu nustatoma, kad surašyti ne visi aktai, nurodoma, kurių trūksta

(1) Leidimas statyti naują ar rekonstruoti ypatingą ar neypatingą statinį, leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą, rašytinis pritarimas statinio projektui, kai jis yra privalomas.

(2) Statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan.

(3) Neprivaloma nesudėtingų statinių statybos ir paprastojo remonto atvejais.

(4) Esminiai statinio projekto sprendiniai – statinio vieta sklype, statinio ar jo dalių paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) ir sprendiniai, įgyvendinantys specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir (ar) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

(5) Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., atitikties deklaracija.

Atliktų statybos darbų mastas patikrinimo metu:

(Nurodoma statybos stadija, atlikti pagrindiniai statybos darbai, apytikslės altitudės ir matmenys)

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Priedo Nr.	Lapų skaičius	Pastabos
1.	Situacijos schema (kai reikalinga)
2.	Fotonuotraukos (privaloma)
3.	NTR išrašas (-ai) (privaloma)
4.	SLD kopija (kai SLD neužregistruotas IS „Infostatyba“)
5.
6.
7.

Išvada dėl statinio (-ių) statybos atitikties teisės aktų reikalavimams:

Patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas	Išvada
Statyba nepažeidžia teisės aktų reikalavimų / pažeidžia teisės aktų reikalavimus (nereikalingus žodžius išbraukti)

Nustatyti reikšmingi (pažymėti simboliu *) pažeidimai (išimtiniais atvejais reikalavimo, neįtraukto į kontrolinį klausimyną, nesilaikymas, kuris kelia realią reikšmingos žalos ar pavojaus asmenims ar aplinkai atsiradimo grėsmę ir pan.)	(Nurodomi klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti reikšmingi pažeidimai (neįtraukto į klausimyną reikalavimo pažeidimas ir teisės aktas, konkretus jo straipsnis, dalis, punktas, kuriame įtvirtintas reikalavimas)

Pažeidimų (jeigu jie nustatyti) padarymo laikas:

Patikrinime dalyvavusių statybos dalyvių pastabos ir parašai:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data	Pastabos
(Gali būti nuorodos į pridedamus rašytinius paaiškinimus)

Jeigu Inspekcijos pareigūnas, atlikdamas patikrinimą, nesivadovavo kontroliniu klausimynu ar iškilus neaiškumams, prašome kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją tel. (8 5) 272 2748.

Patikrinimo metu statybos dalyvio prašymu suteikta konsultacija:

Statybos dalyvio, kuriam suteikta konsultacija, pareigos, vardas, pavardė, parašas	Konsultacijos esmė

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė, parašas, data

Surašytas privalomasis nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus:

Statybos dalyvio, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, pareigos, vardas ir pavardė	Privalomojo nurodymo data ir Nr.

Teikiama informacija dėl veiklos įvertinimo:

Vertinantis subjektas	Statybos dalyvis, dėl kurio veiklos teikiama informacija	Pažeidimai
Ypatingo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo komisija [11.17]	(Nurodomi šio kontrolinio klausimyno punktai)
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijai [11.18]

Taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė:

Statybos dalyvio, kuriam taikoma administracinė atsakomybė, pareigos, vardas ir pavardė	Kontrolinio klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti pažeidimai	Administracinio teisės pažeidimo protokolo data ir Nr.

Grįžtamojo (pakartotinio) patikrinimo rezultatai:

Patikrinta, ar:	Įvertinimas	Pastabos

Taip	Ne
Privalomasis nurodymas įvykdytas	Jei žymima „Ne“, nurodoma, kokie pažeidimai nepašalinti

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė, parašas, data

Pastaba. Nustatęs reikšmingų teisės aktų pažeidimų, už kuriuos Statybos įstatyme [1] ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse [8] nustatyta administracinė atsakomybė, patikrinimą atlikęs pareigūnas surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir pagal kompetenciją perduoda savo vadovui (padalinio vedėjui, Inspekcijos viršininko įgaliotam nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas) arba nustatyta tvarka išsiunčia teismui, išskyrus atvejus, kai ūkio subjekto prašymu patikrinimas atliktas konsultavimo tikslais.

Akte pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

2. statybos techninį reglamentą STR 1.02.07:2012 „Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 3-78);

3. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2007, Nr. 120-4945);

4. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150);

5. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944);

6. statybos techninį reglamentą STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638);

7. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902);

8. Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1994, Nr. 58-1132);

9. statybos techninį reglamentą STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ (Žin., 2007, Nr. 112-4588; 2010, Nr. 114-5853);

10. reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-656 (Žin., 2013, Nr. 95-4734);

11. statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ (Žin., 2013, Nr. 92-4604).

_________________

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2012 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. 1V-53

(2013 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. 1V-189

redakcija)

(Pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitai)

PASTATO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PATIKRINIMO

AKTAS (KONTROLINIS KLAUSIMYNAS)

Data ir Nr. _________

Vieta ________________

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3848) 8 straipsniu, patikrintas atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas.

Duomenys apie pastatą:

Adresas ______________________, žemės sklypo kadastro Nr.

Pastato unikalus Nr.

Pastato paskirtis (esama ir būsima, jei paskirtis keičiama)

Kategorija (esama ir būsima, jei kategorija keičiama)

Duomenys apie statytoją:

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, tel. Nr., el. p. adresas

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tel. Nr., el. p. adresas

_

Duomenys apie patikrinimo statybvietėje trukmę:

Patikrinimo pradžia (data, val.) ____________

Patikrinimo pabaiga (data, val.) ____________

Patikrinimo trukmė (val.) ____________

Duomenys apie statinio statybą:

Eil. Nr.	Duomenys / vykdytinos teisės aktų nuostatos su nuorodomis į teisės aktus	Įvertinimas	Pastabos

Taip	Ne	Neaktualu / netikrinta

x	x	x

1. Bendrieji duomenys (pareigūnas pildo iki vizito į statybvietę pagal statytojo pateiktą ir / ar IS „Infostatyba“ esančią informaciją; jeigu tokios informacijos nėra, duomenys gaunami statybvietėje)
1.1.	Leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą [4] 18.1 p.; [5]	*	Nurodoma išdavimo data, Nr.
1.2.	Statinio projektas (kopija ar skaitmeninė laikmena)	*	Nurodoma projekto Nr., parengimo metai, patvirtinimo data
1.3.	Statinio projekte numatytos energinį efektyvumą didinančios priemonės:
1.3.1.	sienų šiltinimas
1.3.2.	stogo šiltinimas
1.3.3.	nepakeistų langų ir durų keitimas
1.3.4.	perdangos su nešild. rūsiu šiltinimas
1.3.5.	balkonų atnaujinimas, įstiklinimas
1.3.6.	šildymo sistemos atnaujinimas
1.3.7.	kitos projekte numatytos valstybės remiamos priemonės:
1.3.7.1.	lietaus surinkimo ir nuvedimo nuo stogo sistemos atnaujinimas
1.3.7.2.	nuogrindos atnaujinimas
1.3.7.3.	elektros sistemų atnaujinimas
1.3.7.4.	vandentiekio ir nuotekų inžinerinių sistemų atnaujinimas
1.3.7.5.	kitos priemonės:
1.4.	Statytojas nustatyta tvarka pateikė informaciją apie statybos pradžią, rangovo pasamdymą ir pagrindinių statybos sričių vadovų pasamdymą ar paskyrimą [1] 12 str. 1 d., 12 p.; [5] 39 p.	*	Nurodoma, kokiu būdu (IS „Infostatyba“ ar raštu) ir kada (per kiek darbo dienų nuo paskyrimo ar pasamdymo) pateikė; jei pateikė ne visą informaciją, nurodoma, kokios trūksta
1.5.	Statinio statybos rangovas turi kvalifikacijos atestatą ar teisės pripažinimo dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti ypatingų statinių statybą [1] 15 str., 4 d.; [2]	*	Įrašomas dokumento pavadinimas, išdavimo data, Nr., galiojimo terminas (jei buvo nustatytas)
1.6.	Pagrindinių statybos sričių vadovai turi dokumentus (atestatus, diplomus), suteikiančius teisę eiti šias pareigas [1] 10 str. 2 d., 3 d.; [3]:	Įrašomas dokumento pavadinimas, išdavimo data, Nr., galiojimo terminas (jei buvo nustatytas)
1.6.1.	statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas	*
1.6.2.	statinio projekto vykdymo priežiūros dalies vadovas
1.6.3.	statinio statybos vadovas	*
1.6.4.	statinio statybos specialiųjų darbų vadovai	*
1.6.5.	statinio statybos techninės priežiūros vadovas	*
1.6.6.	specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovai
1.7.	Anksčiau nustatyti rangovo ir pagrindinių statybos sričių vadovų padaryti ir per statybos valstybinę priežiūrą atliekančio subjekto pateiktame privalomajame nurodyme nustatytą terminą nepašalinti pažeidimai	*	Nurodomas patikrinimo aktas, kuriame užfiksuoti grįžtamojo (pakartotinio) patikrinimo rezultatai, jei toks buvo surašytas
2. Kontrolinis klausimynas. Statybvietėje patikrinta, ar darbai organizuoti laikantis teisės aktų reikalavimų:
2.1.	Sudaryta statybos rangos sutartis [1] 12 str. 1 d., 12 p.; [4] 13 p.	Įrašoma rangos sutarties pasirašymo data ir Nr.
2.2.	Rangovo civilinė atsakomybė apdrausta privalomuoju draudimu [1] 39 str., 4 d.; [4] 63 p.	*	Įrašoma draudimo sutarties pasirašymo data, Nr., galiojimo terminas
2.3.	Paskirtas (pasamdytas) statybos techninis prižiūrėtojas [1] 12 str. 1 d. 5 p.; [6] 3.3 p.	*
2.4.	Statinio statybos techninio prižiūrėtojo atsakomybė apdrausta privalomuoju draudimu [1] 381 str. 4 d.	Įrašoma draudimo sutarties pasirašymo data, Nr., galiojimo terminas
2.5.	Statybvietė priimta pagal aktą [1] 15 str., 6 d., 2 p.; [4] 18.3 p.	Įrašoma akto data ir Nr.
2.6.	Paskirtas (pasamdytas) statinio statybos vadovas [1] 15 str., 6 d., 1 p.; [4] 33.1 p.	*	Įrašomas paskyrimo (pasamdymo) dokumento pavadinimas, data, Nr.
2.7.	Gauti leidimai dėl darbų atlikimo valstybinėje žemėje ir dėl laikino žemės naudojimo statybos metu [6] 33.6 p.	*	Leidimų, sutikimų datos, Nr.
2.8.	Techninio darbo projekto (darbo brėžiniai), techninės specifikacijos statybai statinio statybos techninio prižiūrėtojo pasirašytos ir pažymėtos žyma „Pritariu, statyti“ [7] 57 p.	Jeigu nustatoma, kad ne visi brėžiniai ar techninės specifikacijos statybai pasirašytos ir pažymėtos, nurodyti nepažymėtus
2.9.	Prie statybos sklypo (statybvietės) įrengtas stendas su informacija apie statinį [1] 15 str., 6 d., 4 p.; [4] 59.15 p.	Jeigu nustatomi trūkumai, jie išvardijami
2.10.	Statybos eiga aprašoma pildant statybos darbų žurnalą (-us) [1] 15 str., 6 d., 6 p.; [4] 23 p., 4 priedo 1, 5, 13 p.	*	Jeigu nustatomi pažeidimai, jie išvardijami
2.11.	Vykdomi statinio projekto vykdymo priežiūros vadovo nurodymai, įrašyti statybos darbų žurnale [1] 15 str., 6 d., 3 p.; [4] 31 p.	*	Jeigu ne visi įvykdyti, nurodoma, kurie neįvykdyti (nurodymų datos)
2.12.	Vykdomi statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymai, įrašyti statybos darbų žurnale [1] 15 str., 6 d., 3 p.; [4] 18.6 p.	*	Jeigu ne visi įvykdyti, nurodoma, kurie neįvykdyti (nurodymų datos)
2.13.	Rangovas techniniam prižiūrėtojui pateikė patvirtintas statybos taisykles, kuriose nustatyta atnaujinimo (modernizavimo) darbų atlikimo tvarka [4] 22.4 p.	*	Nurodoma statybos taisyklių patvirtinimo data ir ar jos atnaujintos pagal naujausias teisės aktų, reglamentuojančių šiuos darbus, redakcijas
2.14.	Statinio projekto pakeitimai atlikti nustatyta tvarka ir užfiksuoti statybos darbų žurnale, nurodant priežastis [7] 11 priedo 13–14 p.; [4] 4 priedo 18.3.4 p.	*	Jeigu nustatoma, kad ne visi nukrypimai užfiksuoti, įrašoma, kurie neužfiksuoti
Ar atnaujinimas (modernizavimas) vykdomas pagal projektą ir laikantis teisės aktų reikalavimų:
2.15.	Be nukrypimų nuo statinio projekto konstrukcinių ir / ar technologijos sprendinių, užtikrinančių energinį efektyvumą didinančių priemonių įgyvendinimą [1] 15 str., 6 d., 3 p.; [10]:	Jeigu vizualiai ar pagal statybos vykdymo dokumentus nustatoma nukrypimų nuo projekto ar statybos techninių reglamentų reikalavimų, jie nurodomi
2.15.1.	išorės sienų sudėtinė termoizoliacinė sistema (ISTS)	*
2.15.2.	stogo termoizoliacinis ir hidroizoliacinis sluoksniai, parapetų atnaujinimas	*
2.15.3.	sienų (kai nenaudojama ISTS), perdangos su nešildomu rūsiu termoizoliacinis sluoksnis	*
2.15.4.	pakeistų langų ir lauko durų angokraščiai, išorės palangių nuolajos, sandarumas po palangėmis	*
2.15.5.	lietaus surinkimo ir nuvedimo nuo stogo sistemos atnaujinimas
2.15.6.	cokolio atnaujinimas
2.15.7.	nuogrindos atnaujinimas
2.16.	Panaudoti (naudojami) reglamentuojami statybos produktai pateikti su eksploatacinių savybių deklaracijomis (1) [1] 18 str.; [9]; [11]):	Jeigu nustatoma, kad ne visi reglamentuojami statybos produktai turi eksploatacinių savybių deklaracijas įrašoma, kurių trūksta
2.16.1.	ISTS	*
2.16.2.	sienų (kai nenaudojama ISTS), rūsio perdangos ir stogo termoizoliacinės medžiagos	*
2.16.3.	hidroizoliacinės medžiagos	*
2.16.4.	išorės sienų apdailos medžiagos	*
2.17.	Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijose (1) nurodytos statybos produktų esminės charakteristikos atitinka statinio projekte nurodytas charakteristikas ([11] priedo 9 p.):	Jeigu nustatoma, kad ne visų reglamentuojamų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijose nurodytos esminės charakteristikos atitinka projektines, įrašoma, kurios neatitinka
2.17.1.	ISTS	*
2.17.2.	termoizoliacinių medžiagų (kai nenaudojama ISTS)	*
2.17.3.	hidroizoliacinių medžiagų	*
2.17.4.	išorės sienų apdailos medžiagų	*
2.18.	Surašyti paslėptų darbų patikrinimo aktai ([4] 4 priedo 20–23 p.):	*	Jeigu nustatoma, kad surašyti ne visi aktai, nurodoma, kurių trūksta
2.18.1.	plokščių sandūrų užtaisymo ir sandarinimo	*
2.18.2.	pagrindo paruošimo hidroizoliacijai ir garo izoliacijai	*
2.18.3.	perdangų ir sienų garo izoliacijos	*
2.18.4.	perdangų, sienų termoizoliacijos	*
2.18.5.	deformacinių siūlių padarymo ir izoliavimo	*
2.18.6.	temperatūrinių siūlių padarymo	*
2.18.7.	langų ir durų staktų hidroizoliacijos, apkamšymo ir įtvirtinimo darbų prieš angokraščių tinkavimą	*
2.18.8.	stogo ritininių dangų pagrindo, kiekvieno dangos sluoksnio ir užbaigtos dangos įrengimo	*

(1) Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., atitikties deklaracija.

Atliktų statybos darbų mastas patikrinimo metu:

(Nurodoma statybos stadija, atlikti pagrindiniai statybos darbai, apytikslės altitudės ir matmenys)

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Priedo Nr.	Lapų skaičius	Pastabos
1.	Fotonuotraukos (privaloma)
2.
3.
4.
5.

Išvada dėl statinio (-ių) statybos atitikties teisės aktų reikalavimams:

Patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas	Išvada
Statyba nepažeidžia teisės aktų reikalavimų / pažeidžia teisės aktų reikalavimus (nereikalingus žodžius išbraukti)

Nustatyti reikšmingi (pažymėti simboliu *) pažeidimai (išimtiniais atvejais reikalavimo, neįtraukto į kontrolinį klausimyną, nesilaikymas, kuris kelia realią reikšmingos žalos ar pavojaus asmenims ar aplinkai atsiradimo grėsmę ir pan.)	(Nurodomi klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti reikšmingi pažeidimai (neįtraukto į klausimyną reikalavimo pažeidimas ir teisės aktas, konkretus jo straipsnis, dalis, punktas, kuriame įtvirtintas reikalavimas)

Pažeidimų (jeigu jie nustatyti) padarymo laikas:

Patikrinime dalyvavusių statybos dalyvių pastabos ir parašai:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data	Pastabos
(Gali būti nuorodos į pridedamus rašytinius paaiškinimus)

Jeigu Inspekcijos pareigūnas, atlikdamas patikrinimą, nesivadovavo kontroliniu klausimynu ar iškilus neaiškumams, prašome kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją tel. (8 5) 272 2748.

Patikrinimo metu statybos dalyvio prašymu suteikta konsultacija:

Statybos dalyvio, kuriam suteikta konsultacija, pareigos, vardas, pavardė, parašas	Konsultacijos esmė

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė, parašas, data

Surašytas privalomasis nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus:

Statybos dalyvio, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, pareigos, vardas ir pavardė	Privalomojo nurodymo data ir Nr.

Teikiama informacija dėl veiklos įvertinimo:

Vertinantis subjektas	Statybos dalyvis, dėl kurio veiklos teikiama informacija	Pažeidimai
Ypatingo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo komisija [11.17]	(Nurodomi šio kontrolinio klausimyno punktai)
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijai [11.18]

Taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė:

Statybos dalyvio, kuriam taikoma administracinė atsakomybė, pareigos, vardas ir pavardė	Kontrolinio klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti pažeidimai	Administracinio teisės pažeidimo protokolo data ir Nr.

Grįžtamojo (pakartotinio) patikrinimo rezultatai:

Patikrinta, ar:	Įvertinimas	Pastabos

Taip	Ne
Privalomasis nurodymas įvykdytas	Jei žymima „Ne“, nurodoma, kokie pažeidimai nepašalinti

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė, parašas, data

Pastabos:

1. Jeigu statytojas (užsakovas) pastato atnaujinimui (modernizavimui) vykdyti pasirinko du ir daugiau statinio statybos rangovų, Aktas (kontrolinis klausimynas) surašomas atskirai kiekvienam rangovui dėl statinio dalies, dėl kurios statybos sudaryta rangos sutartis.

2. Nustatęs reikšmingų teisės aktų pažeidimų, už kuriuos Statybos įstatyme [1] ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse [8] nustatyta administracinė atsakomybė, patikrinimą atlikęs pareigūnas surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir pagal kompetenciją perduoda savo vadovui (padalinio vedėjui, Inspekcijos viršininko įgaliotam nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas) arba nustatyta tvarka išsiunčia teismui, išskyrus atvejus, kai ūkio subjekto prašymu patikrinimas atliktas konsultavimo tikslais.

Akte pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

2. statybos techninį reglamentą STR 1.02.07:2012 „Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 3-78);

3. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2007, Nr. 120-4945);

4. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150);

5. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944);

6. statybos techninį reglamentą STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638; 2013, Nr. 119-6011);

7. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902);

8. Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1994, Nr. 58-1132);

9. Reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-656 (Žin., 2013, Nr. 95-4734);

10. statybos techninį reglamentą STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos“ (Žin., 2012, Nr. 30-1417);

11. statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ (Žin., 2013, Nr. 92-4604).

_________________

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2012 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. 1V-53

(2013 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. 1V-189 redakcija)

(Statinio statybos rangovo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitai)

STATINIO STATYBOS RANGOVO VEIKLOS PATIKRINIMO

AKTAS (KONTROLINIS KLAUSIMYNAS)

Data ir Nr. _________

Vieta ________________

Vadovaujantis Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašu (Žin., 2012, Nr. 45-2206), patikrinta statinio statybos rangovo veikla.

Duomenys apie statybos rangovą:

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, tel. Nr., el. p. adresas

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tel. Nr., el. p. adresas

_

Duomenys apie patikrinimo statybvietėje trukmę:

Patikrinimo pradžia (data, val.): ____________

Patikrinimo pabaiga (data, val.): ____________

Patikrinimo trukmė (val.): ____________

Eil. Nr.	Duomenys / vykdytinos teisės aktų nuostatos su nuorodomis į teisės aktus	Įvertinimas	Pastabos

Taip	Ne	Neaktualu / netikrinta

x	x	x

1. Bendrieji duomenys apie rangovą (pareigūnas pildo iki vizito į statybvietę, pagal nustatytus kriterijus atrinkęs rangovą ir surinkęs informaciją apie jį):
1.1.	Turi dokumentą, suteikiantį teisę būti rangovu, statant ar rekonstruojant ypatingus pastatus [1] 15 str., 4 d.; [2]	*	Įrašomas dokumento pavadinimas, išdavimo data, Nr., galiojimo terminas
1.2.	Pasikartojantys ir pasitvirtinę fizinių ar juridinių asmenų, viešojo administravimo subjektų skundai ar pranešimai dėl rangovo padarytų pažeidimų (tarp jų – dėl statybos defektų pastatyto(-ų) statinio(-ių) garantiniu laikotarpiu)	Nurodomi dokumentais patvirtinti nustatytų pažeidimų faktai
1.3.	Anksčiau nustatyti rangovo padaryti ir per statybos valstybinę priežiūrą atliekančio subjekto pateiktame privalomajame nurodyme nustatytą terminą nepašalinti pažeidimai	*	Nurodomas patikrinimo aktas, kuriame užfiksuoti grįžtamojo (pakartotinio) patikrinimo rezultatai
1.4.	Fiksuotos įvykusios avarijos rangovo statomuose statiniuose	*	Nurodomi dokumentai, kuriais fiksuoti faktai apie įvykusias avarijas
2. Bendrieji duomenys apie statinio (-ių) statybą (pareigūnas pildo iki vizito į statybvietę, pasinaudodamas IS „Infostatyba“ arba gavęs iš savivaldybės administracijos ir NTRC 2.1–2.5 p. nurodytus dokumentus):
2.1.	Statybą leidžiantis dokumentas (SLD)(1) [4] 18.1 p.; [5]	*	Nurodomas SLD pavadinimas, išdavimo data, Nr.
2.2.	Statinio projektas [1] 15 str., 6 d., 2 p.	*	Nurodomas statinio projekto pavadinimas, parengimo metai
2.3.	Teritorijos, kurioje vykdoma statyba, planavimo dokumentai	Nurodomi dokumentų pavadinimai, tvirtinimo data
2.4.	Statinio statybos vieta (žemės sklypas)	-	-	-	Nurodomas sklypo kadastro Nr., iš NTR gauto išrašo data
2.5.	Atliktų statybos darbų mastas patikrinimo metu	-	-	-	Nurodoma statybos stadija, pagrindiniai atlikti statybos darbai, apytikslės altitudės ir išmatavimai
3. Kontrolinis klausimynas. Tikrinant rangovo veiklą statybvietėje patikrinta, ar laikantis teisės aktų reikalavimų:
3.1.	Sudaryta statybos rangos sutartis [1] 12 str. 1 d., 12 p.; [4] 13 p.	Įrašoma rangos sutarties pasirašymo data ir Nr.
3.2.	Rangovo civilinė atsakomybė apdrausta privalomuoju draudimu [1] 39 str., 4 d.; [4] 63 p.	*	Įrašoma draudimo sutarties pasirašymo data, Nr., galiojimo terminas
3.3.	Statybvietė priimta pagal aktą [1] 15 str., 6 d., 2 p.; [4] 18.3 p.	Įrašoma akto data ir Nr.
3.4.	Paskirtas (pasamdytas) statinio statybos vadovas [1] 15 str., 6 d., 1 p.; [4] 33.1 p.	*	Įrašomas paskyrimo (pasamdymo) dokumento pavadinimas, data, Nr.
3.5.	Statinio statybos vadovu paskirtas asmuo turi dokumentą, suteikiantį teisę būti statinio statybos vadovu [1] 15 str., 3 d.; [4] 33.1 p.	*	Įrašomas dokumento pavadinimas, išdavimo data, Nr., galiojimo terminas
3.6.	Visi statinio specialiųjų statybos darbų vadovais paskirti asmenys turi dokumentus, suteikiančius teisę būti statinio specialiųjų statybos darbų vadovais [4] 53 p.; [3]	*	Jeigu ne visi turi, nurodyti, kurie neturi
3.7.	Rangovas perdavė papildomus statybos darbų žurnalus subrangovams nustatyta tvarka, kai pildomas ne tik pagrindinis žurnalas [4] 4 priedo 7 p.	Jeigu ne visiems perdavė arba neužfiksavo perdavimo fakto pagrindiniame žurnale, nurodyti pažeidimus
3.8.	Statybos žurnale užregistruota visa statinio statybai gauta projektinė ir techninė dokumentacija, kuria vadovaujamasi statant statinį (-ius) [4] 4 priedo 17.4 p., 17.5 p.; [7] 15 p.	*	Jeigu vadovaujamasi neužregistruota dokumentacija, nurodomi neužregistruoti gauti (statybos eigoje pakeisti) dokumentai
3.9.	Parengtas statybos darbų technologijos projektas (kai jis privalomas(2)) [1] 15 str., 6 d., 3 p.; [4] 43 p., 3 priedas	*	Nurodoma, kas ir kada parengė
3.10.	Prie statybos sklypo (statybvietės) įrengtas stendas su informacija apie statinį(3) [1] 15 str., 6 d., 4 p.; [4] 59.15 p.	Jeigu nustatomi trūkumai, jie išvardijami
3.11.	Statybos eiga aprašoma nustatyta tvarka pildant statybos darbų žurnalą [1] 15 str., 6 d., 6 p.; [4] 23 p., 4 priedo 1, 5, 13 p.	*	Jeigu nustatomi [4] 23 p., 4 priedo 1, 5, 13 p. reikalavimų pažeidimai, jie išvardijami
3.12.	Vykdomi statinio projekto vykdymo priežiūros vadovų nurodymai, įrašyti statybos darbų žurnale [1] 15 str., 6 d., 3 p.; [4] 31 p.	*	Jeigu ne visi įvykdyti, nurodama, kurie neįvykdyti (nurodymų datos)
3.13.	Vykdomi statinio statybos techninės (bendrosios ir specialiosios) priežiūros vadovų nurodymai, įrašyti statybos darbų žurnale [1] 15 str., 6 d., 3 p.; [4] 18.6 p.	*	Jeigu ne visi įvykdyti, nurodama, kurie neįvykdyti (nurodymų datos)
3.14.	Statinio statyba atitinka esminius statinio projekto sprendinius(4) (pagal dokumentaciją, privalomą turėti šioje statybos stadijoje) [1] 15 str., 6 d., 3 p.:	Jeigu vizualiai ar pagal statybos vykdymo dokumentus nustatoma nukrypimų, jie nurodomi
3.14.1.	statinio vietą sklype	*
3.14.2.	statinio ar jo dalių paskirtį	*
3.14.3.	statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą	*
3.14.4.	statinio išorės matmenis (aukštis, ilgis, plotis ir pan.)	*
3.14.5.	specialiuosius saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir (ar) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus	*
3.15.	Nukrypimai nuo statinio projekto sprendinių (išskyrus esminius), nurodant priežastis, užfiksuoti statybos darbų žurnale [4] 4 priedo 18.3.4 p.	Jeigu vizualiai ar pagal statybos vykdymo dokumentus nustatoma nukrypimų, jie nurodomi
3.15.1.	atitvarų garso izoliacija	*
3.15.2.	atitvarų šilumos izoliacija	*
3.15.3.	spec. architektūros reikalavimai	*
3.16.	Statyba vykdoma be nukrypimų nuo statybos darbų technologijos projekto (kai jis privalomas(2)) [1] 15 str., 6 d., 3 p.	*	Jeigu vizualiai ar pagal statybos vykdymo dokumentus nustatoma nukrypimų, galinčių turėti įtakos esminiams statinio reikalavimams, jie išvardijami
3.17.	Laikančiosioms konstrukcijoms ir šilumos, garso bei drėgmės izoliacijai panaudoti (naudojami) statybos produktai pateikti su eksploatacinių savybių deklaracijomis (5) [1] 18 str.; [8]; [9]	Jeigu nustatoma, kad ne visi reglamentuojami statybos produktai turi eksploatacinių savybių deklaracijas, įrašoma, kurių trūksta
3.18.	Statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijose (5) nurodytos laikančiųjų konstrukcijų ir šilumos, garso bei drėgmės izoliacijai naudojamų statybos produktų esminės charakteristikos atitinka statinio projekte nurodytas charakteristikas [9] priedo 9 p.	*	Jeigu nustatoma, kad ne visų statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijose nurodytos esminės charakteristikos atitinka projektines, įrašoma, kurios neatitinka
3.19.	Padarytos sumontuotų laikančiųjų konstrukcijų geodezinės kontrolinės nuotraukos (schemos) [4] 4 priedo 19 p.	Jeigu nustatoma, kad padarytos ne visų sumontuotų laikančiųjų konstrukcijų geodezinės kontrolinės nuotraukos, įrašoma, kurių trūksta
3.20.	Geodezinėse kontrolinėse nuotraukose užfiksuotos laikančiųjų konstrukcijų nuokrypos nuo projektinių ašių ir altitudžių tenkina statinio projekte nurodytus leistinus nuokrypų dydžius [4] 4 priedo 20 p.	Jeigu nustatoma, kad užfiksuotos laikančiųjų konstrukcijų nuokrypos viršija maksimalius leistinus dydžius, nurodyti kurios, kokius dydžius ir kiek viršija
3.21.	Surašyti paslėptų darbų ir statinio laikančiųjų konstrukcijų patikrinimo bei priėmimo aktai [4] 4 priedo 20–23 p.	*	Jeigu nustatoma, kad surašyti ne visi aktai, nurodoma, kurių trūksta

(1) Leidimas statyti naują ar rekonstruoti ypatingą ar neypatingą statinį, leidimas atnaujinti (modernizuoti) pastatą, rašytinis pritarimas statinio projektui, kai jis yra privalomas.

(2) Statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant ypatingus statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu, po žeme ir pan.

(3) Neprivaloma nesudėtingų statinių statybos ir paprastojo remonto atvejais.

(4) Esminiai statinio projekto sprendiniai – statinio vieta sklype, statinio ar jo dalių paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys (aukštis, ilgis, plotis ir pan.) ir sprendiniai, įgyvendinantys specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir (ar) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

(5) Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., atitikties deklaracija.

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Priedo Nr.	Lapų skaičius	Pastabos
1.
2.
3.

Išvada dėl statybos rangovo veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams:

Patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas	Išvada
Rangovo veikla nepažeidžia teisės aktų reikalavimų / pažeidžia teisės aktų reikalavimus (nereikalingus žodžius išbraukti)

Nustatyti reikšmingi (pažymėti simboliu *) pažeidimai (išimtiniais atvejais reikalavimo, neįtraukto į kontrolinį klausimyną, nesilaikymas, kuris kelia realią reikšmingos žalos ar pavojaus asmenims ar aplinkai atsiradimo grėsmę ir pan.)	(Nurodomi klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti reikšmingi pažeidimai (neįtraukto į klausimyną reikalavimo pažeidimas ir teisės aktas, konkretus jo straipsnis, dalis, punktas, kuriame įtvirtintas reikalavimas)

Pažeidimų (jeigu jie nustatyti) padarymo laikas:

Patikrinime dalyvavusių statybos dalyvių pastabos ir parašai:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data	Pastabos
(Gali būti nuorodos į pridedamus rašytinius paaiškinimus)

Jeigu Inspekcijos pareigūnas, atlikdamas patikrinimą, nesivadovavo kontroliniu klausimynu, ar iškilus neaiškumams, prašome kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją tel. (8 5) 272 2748.

Patikrinimo metu statybos dalyvio prašymu suteikta konsultacija:

Statybos dalyvio, kuriam suteikta konsultacija, pareigos, vardas, pavardė, parašas	Konsultacijos esmė

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė, parašas, data

Surašytas privalomasis nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus:

Statybos dalyvio, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, pareigos, vardas ir pavardė	Privalomojo nurodymo data ir Nr.

Teikiama informacija dėl veiklos įvertinimo:

Vertinantis subjektas	Statybos dalyvis, dėl kurio veiklos teikiama informacija	Pažeidimai
Ypatingo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo komisija [11.17]	(Nurodomi šio kontrolinio klausimyno punktai)
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijai [11.18]

Taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė:

Statybos dalyvio, kuriam taikoma administracinė atsakomybė, pareigos, vardas ir pavardė	Kontrolinio klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti pažeidimai	Administracinio teisės pažeidimo protokolo data ir Nr.

Grįžtamojo (pakartotinio) patikrinimo rezultatai:

Patikrinta, ar:	Įvertinimas	Pastabos

Taip	Ne
Privalomasis nurodymas įvykdytas	Jei žymima „Ne“, nurodoma, kokie pažeidimai nepašalinti

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė, parašas, data

Pastabos:

1. Akto (kontrolinio klausimyno) 2–3 dalys gali būti pridedamos kaip šio akto (kontrolinio klausimyno) atskiri priedai, jei tikrinama daugiau rangovo statomų statinių, kurių projektai atskiri, akte (kontroliniame klausimyne) nurodant bendrą patikrinimų statybvietėse trukmę ir pateikiant bendrą patikrinimo išvadą.

2. Nustatęs reikšmingų teisės aktų pažeidimų, už kuriuos Statybos įstatyme [1] ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse [6] nustatyta administracinė atsakomybė, patikrinimą atlikęs pareigūnas surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir pagal kompetenciją perduoda savo vadovui (padalinio vedėjui, Inspekcijos viršininko įgaliotam nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas) arba nustatyta tvarka išsiunčia teismui, išskyrus atvejus, kai ūkio subjekto prašymu patikrinimas atliktas konsultavimo tikslais.

Akte pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

2. statybos techninį reglamentą STR 1.02.07:2012 „Ypatingo statinio statybos rangovo, statinio projekto ekspertizės rangovo ir statinio ekspertizės rangovo kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 3-78);

3. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2007 „Teisės eiti statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas įgijimo tvarkos ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2007, Nr. 120-4945);

4. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 (Žin., 2002, Nr. 54-2150);

5. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944);

6. Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1994, Nr. 58-1132);

7. statybos techninį reglamentą STR 1.09.04:2007 „Statinio projekto vykdymo priežiūros tvarkos aprašas“ (Žin., 2007, Nr. 112-4588; 2010, Nr. 114-5853);

8. reglamentuojamų statybos produktų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. D1-656 (Žin., 2013, Nr. 95-4734);

9. statybos techninį reglamentą STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas“ (Žin., 2013, Nr. 92-4604).

_________________

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2012 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. 1V-53

(2013 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. 1V-189

redakcija)

(Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiklos patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitai)

STATINIO STATYBOS TECHNINIO PRIŽIŪRĖTOJO VEIKLOS PATIKRINIMO

AKTAS (KONTROLINIS KLAUSIMYNAS)

Data ir Nr. _________

Vieta ________________

Vadovaujantis Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašu (Žin., 2012, Nr. 45-2206), patikrinta statinio statybos techninio prižiūrėtojo veikla.

Duomenys apie statinio statybos techninį prižiūrėtoją (toliau – techninis prižiūrėtojas):

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, tel. Nr., el. p. adresas

Sutarties arba kito dokumento (statytojui paskyrus statinio statybos techninį prižiūrėtoją įsakymu ar kitu tvarkomuoju dokumentu, nustatytu įmonės įstatuose) pavadinimas, data ir numeris

_

Duomenys apie patikrinimo statybvietėje trukmę:

Patikrinimo pradžia (data, val.): ____________

Patikrinimo pabaiga (data, val.): ____________

Patikrinimo trukmė (val.): ____________

Eil. Nr.	Duomenys / vykdytinos teisės aktų nuostatos su nuorodomis į teisės aktus	Įvertinimas	Pastabos

Taip	Ne	Neaktualu / netikrinta

x	x	x

1. Bendrieji duomenys apie techninio prižiūrėtojo veiklą (pareigūnas pildo iki vizito į statybvietę pagal statytojo pateiktą informaciją ir / ar IS „Infostatyba“ esančią informaciją; jeigu tokios informacijos nėra, duomenys gaunami statybvietėje)
1.1.	Techninio prižiūrėtojo kvalifikaciniai duomenys atitinka keliamus reikalavimus [5]:	*
1.1.1.	ypatingo statinio statybos techninei priežiūrai [5] 2 priedas	Kvalifikacijos atestato Nr.; teisės pripažinimo dokumento Nr.
1.1.2.	neypatingo statinio statybos techninei priežiūrai [5] 1 priedas	Atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai Nr., datos
1.2.	Techninio prižiūrėtojo veikla vykdoma pagal:
1.2.1.	darbo sutartį [2] 20.3 p.	Sutarties data, Nr.
1.2.2.	juridinio asmens (įmonės) tvarkomąjį dokumentą [2] 20.2 p.	Tvarkomojo dokumento data, Nr.
1.2.3.	techninės priežiūros sutartį [2] 20.1 p.	Techninės priežiūros sutarties data, Nr. bei darbo sutarties data, Nr.
1.3.	Ankstesnių patikrinimų metu nustatyti trūkumai, susiję su techninio prižiūrėtojo veikla, pašalinti	*	Įrašoma ankstesnių aktų datos ir Nr., kuriuose užfiksuoti pažeidimai
1.4.	Statybos metu kreiptasi į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos dėl statybos darbų sustabdymo [1] 16 str. 4 d., 5 d.	Jei buvo kreiptasi, nurodoma data ir, ar kreipimasis pripažintas pagrįstu
1.5.	Statybos metu už statybos techninio prižiūrėtojo pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą taikytos administracinės nuobaudos [1] 16 str. 8 d.; [7] 189(12) str.	*	Jei buvo taikytos, nurodoma nutarimo data, Nr.
1.6.	Apie techninio prižiūrėtojo pareigų nevykdymą ar nepatenkinamą vykdymą pateikta informacija statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų atestavimą atliekančiai organizacijai [1] 10 str. 15 d.,16 d.; [6] 44.2 p.	*	Pateikimo dokumento data, Nr.
1.7.	Techninio prižiūrėtojo atsakomybė apdrausta privalomuoju draudimu [1] 381 str. 4 d.	*	Draudimo dokumento data, Nr.
1.8.	Parengtas (-i) pastato (-ų) tikrinimo grafikas (-ai) (pastato atnaujinimo (modernizavimo) atveju [2] 35.1, 35.2 p.
2. Kontrolinis klausimynas Ar statinio statybos techninė priežiūra vykdoma laikantis šių reikalavimų:
2.1.	Statyba vykdoma gavus statybą leidžiantį dokumentą [2] 33.1 p.	*	Statybą leidžiančio dokumento pavadinimas, Nr., data
2.2.	Statybvietė bei joje esančių statinių, inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų planas statinio statybos vadovui perduotas pagal aktą [2] 33.4 p.	*	Akto data, Nr.
2.3.	Sudaryta sutartis su gretimos žemės savininku (ar asmeniu, disponuojančiu žeme) dėl statybvietės laikinojo naudojimo statybos metu [2] 33.6 p.	Sutarties data, Nr.
2.4.	Darbo projekto ar techninio darbo projekto (darbo brėžiniai), techninio projekto ar techninio darbo projekto techninės specifikacijos statybai pasirašytos ir pažymėta „Pritariu, statyti“ [4] 57 p.	Žyma „Pritariu, statyti“
2.5.	Organizuota specialioji statinio statybos techninė priežiūra (paskirti, pasamdyti specialiųjų statybos darbų priežiūrą atliekantys asmenys) [2] 31 p.	*	Nurodoma, kokiu būdu organizuota specialioji techninė priežiūra (kaip bendrosios techninės priežiūros dalis ar kaip savarankiška specialioji techninė priežiūra)
2.6.	Asmenų, atliekančių specialiąją statinio statybos techninę priežiūrą, kvalifikaciniai duomenys (atestatai, diplomai) atitinka keliamus reikalavimus [5]; [2] 29 p.	*	Jei nustatoma, kad neatitinka, įrašoma, kurie neatitinka
2.7.	Statinio statyba atitinka esminius statinio projekto sprendinius ([1] 2 str. 93 d.; [2] 33.9 p.):	*	Jei nustatomi pažeidimai, įrašomos nuorodos į projekto brėžinius, technines specifikacijas
2.7.1.	statinio vietą sklype
2.7.2.	statinio ar jo dalių paskirtį
2.7.3.	statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą
2.7.4.	statinio išorės matmenis (aukštis, ilgis, plotis ir pan.)
2.7.5.	specialiuosius saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir (ar) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus
2.8.	Statinio statyba vykdoma pagal statinio projekto sprendinius (išskyrus esminius) 5 str., 6 str.; [2] 33.9 p.	Nurodomi pažeidimai (jei nustatomi), duodant nuorodas į projekto brėžinius, projekto technines specifikacijas ir pan.
2.8.1.	atitvarų garso izoliacija
2.8.2.	atitvarų šilumos izoliacija
2.8.3.	spec. architektūros reikalavimai
2.9.	Statybos darbai atliekami nuosekliai pagal darbų technologiją [2] 3.14 p.	*
2.10.	Statinio projekto pakeitimai (neesminių projekto sprendinių, jei jie buvo) atlikti nustatyta tvarka [2] 33.12 p.; [4] 44–48 p.; [3] 4 priedo 18.3.4 p.	*	Jei nustatomi pažeidimai, jie apibūdinami pagal nurodytų teisės aktų nuostatas
2.11.	Statybos metu naudojamų statybos produktų bei įrenginių kokybė, nurodyta statybos produktų eksploatacinių savybių deklaracijose (1), atitinka reikalavimus, nurodytus statinio projekto techninėse specifikacijose [1] 16 str. 3 d. 1 p.; [2] 33.15 p.	*	Jei nustatoma laikančiųjų konstrukcijų, fasado apdailos, šilumos ir garso izoliacijos medžiagų neatitiktis, nurodomi pažeidimai su nuoroda į technines specifikacijas ir pan.
2.12.	Atsižvelgta į statybos produktų gamintojų rekomendacijas (instrukcijas ir kt.) [2] 35.4 p.
Ar techninis prižiūrėtojas atlieka teisės aktuose nustatytas pareigas ir savo parašu Statybos darbų žurnale ([2] 14 p.; [3] 4 priedas) patvirtina, kad:
2.13.	Atlikti numatomų statyti statinių nužymėjimai vietoje [2] 33.3 p. (pasirašyti aktai, nurodyti statybos darbų žurnalo IV skyriuje)	*	2.13–2.20 punktuose įrašoma, kokių dokumentų, įrašų ar parašų, numatytų Statybos darbų žurnale, trūksta
2.14.	Priimti darbai (kokybė ir kiekiai) atitinka statinio projekto ir statybos norminių dokumentų reikalavimus [2] 33.9 p. (parašai statybos darbų žurnalo F-7 formos 8 ir 9 skiltyse)	*
2.15.	Sudarytos statinio, jo dalių ir konstrukcijų bei inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų geodezinės kontrolinės nuotraukos [2] 33.26 p. (įrašai statybos darbų žurnalo formose F-15 ir F-16)	*
2.16.	Atlikti paslėptų darbų patikrinimai [2] 33.16 p. (pasirašyti aktai, nurodyti statybos darbų žurnalo IV skyriuje)	*
2.17.	Atlikti laikančiųjų konstrukcijų patikrinimai [2] 14 p. (pasirašyti aktai, nurodyti statybos darbų žurnalo IV skyriuje)	*
2.18.	Atliktos statinio inžinerinių sistemų apžiūros ir atlikti bandymai [2] 14 p. (pasirašyti aktai, nurodyti statybos darbų žurnalo V skyriuje)	*
2.19.	Pateikta panaudotų statybos produktų bei įrenginių kokybę patvirtinanti dokumentacija [1] 16 str. 3 d. 1 p.; [2] 33.15 p. (įrašai statybos darbų žurnalo VI skyriuje)	*
2.20.	Į statybos darbų žurnalą įrašyti techninės priežiūros, projekto vykdymo priežiūros, statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų reikalavimai įvykdomi nustatytais terminais [2] 33.29 p. (įrašai statybos darbų žurnalo VII skyriuje)	*

(1) – statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, pateiktų į rinką iki 2013 m. rugsėjo 1 d., ir statybos produktų, turinčių darniąsias technines specifikacijas, pateiktų į rinką iki 2013 m. liepos 1 d., – atitikties deklaracija.

Atliktų statybos darbų mastas patikrinimo metu:

(Nurodoma statybos stadija, atlikti pagrindiniai statybos darbai, apytikslės altitudės ir matmenys)

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Priedo Nr.	Lapų skaičius	Pastabos
1.
2.
3.

Išvada dėl techninio prižiūrėtojo veiklos atitikties teisės aktų reikalavimams:

Patikrinimą atlikusio pareigūno pareigos, vardas, pavardė, parašas	Išvada
Techninio prižiūrėtojo veikla nepažeidžia teisės aktų reikalavimų / pažeidžia teisės aktų reikalavimus (nereikalingus žodžius išbraukti)

Nustatyti reikšmingi (pažymėti simboliu *) pažeidimai (išimtiniais atvejais reikalavimo, neįtraukto į kontrolinį klausimyną, nesilaikymas, kuris kelia realią reikšmingos žalos ar pavojaus asmenims ar aplinkai atsiradimo grėsmę ir pan.)	(Nurodomi klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti reikšmingi pažeidimai (neįtraukto į klausimyną reikalavimo pažeidimas ir teisės aktas, konkretus jo straipsnis, dalis, punktas, kuriame įtvirtintas reikalavimas)

Pažeidimų (jeigu jie nustatyti) padarymo laikas:

Patikrinime dalyvavusių statybos dalyvių pastabos ir parašai:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data	Pastabos
(Gali būti nuorodos į pridedamus rašytinius paaiškinimus)

Jeigu Inspekcijos pareigūnas, atlikdamas patikrinimą, nesivadovavo kontroliniu klausimynu ar iškilus neaiškumams, prašome kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją tel. (8 5) 272 2748.

Patikrinimo metu statybos dalyvio prašymu suteikta konsultacija:

Statybos dalyvio, kuriam suteikta konsultacija, pareigos, vardas, pavardė, parašas	Konsultacijos esmė

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė, parašas, data

Surašytas privalomasis nurodymas pašalinti nustatytus pažeidimus:

Statybos dalyvio, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, pareigos, vardas ir pavardė	Privalomojo nurodymo data ir Nr.

Teikiama informacija dėl veiklos įvertinimo:

Vertinantis subjektas	Statybos dalyvis, dėl kurio veiklos teikiama informacija	Pažeidimai
Ypatingo statinio statybos rangovų, statinio projekto ekspertizės rangovų ir statinio ekspertizės rangovų atestavimo komisija [11.17]	(Nurodomi šio kontrolinio klausimyno punktai)
Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų atestavimo komisijai [11.18]

Taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė:

Statybos dalyvio, kuriam taikoma administracinė atsakomybė, pareigos, vardas ir pavardė	Kontrolinio klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti pažeidimai	Administracinio teisės pažeidimo protokolo data ir Nr.

Pastabos:

1. Akto (kontrolinio klausimyno) 2 dalis gali būti pridedama kaip šio akto (kontrolinio klausimyno) atskiras priedas, jei tikrinama daugiau statinio statybos techninio prižiūrėtojo prižiūrimų statybų, akte (kontroliniame klausimyne) nurodant bendrą patikrinimų statybvietėse trukmę ir pateikiant bendrą patikrinimo išvadą.

2. Nustatęs reikšmingų teisės aktų pažeidimų, už kuriuos Statybos įstatyme [1] ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse [7] nustatyta administracinė atsakomybė, patikrinimą atlikęs pareigūnas surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir pagal kompetenciją perduoda savo vadovui (padalinio vedėjui, Inspekcijos viršininko įgaliotam nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas) arba nustatyta tvarka išsiunčia teismui, išskyrus atvejus, kai ūkio subjekto prašymu patikrinimas atliktas konsultavimo tikslais.

Akte pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

2. statybos techninį reglamentą STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“ (Žin., 2002, Nr. 43-1638; 2013, Nr. 119-6011);

3. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., Nr. 2002, Nr. 54-2150; 2005, Nr. 93-3473; 2011, Nr. 16-751);

4. statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ (Žin., 2010, Nr. 115-5902);

5. statybos techninį reglamentą STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų ir teritorijų planavimo specialistų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ (Žin., 2012, Nr. 3-77);

6. statybos techninį reglamentą STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5946);

7. Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1994, Nr. 58-1132).

_________________

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2012 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. 1V-53

(2013 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. 1V-189

redakcija)

(Statinio projekto ekspertizės akto patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitai)

STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖS AKTO PATIKRINIMO

AKTAS (KONTROLINIS KLAUSIMYNAS)

Data ir Nr. _________

Vieta ________________

Vadovaujantis Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašu (Žin., 2012, Nr. 45-2206), patikrintas statinio projekto ekspertizės aktas.

Patikrinimo tikslai – nustatyti, ar:

- statinio projekto ekspertizės (bendrosios) vadovo, statinio projekto ekspertizės dalies (dalinės) vadovo teisės eiti pareigas ir jų veikla atitinka teisės aktų reikalavimus;

- tikrinamo statinio projekto ekspertizės akto sudėtis atitinka statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200) (toliau – Reglamentas) nuostatas.

Duomenys apie ekspertizės aktą:

Statinio ekspertizės rūšis ________________________

Ekspertizės akto data ir Nr. ______________________

Duomenys apie ekspertizės rangovą:

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Teisę būti ekspertizės rangovu patvirtinančio dokumento data ir Nr.

Duomenys apie statinio projekto ekspertizės atlikimo pagrindą:

Sutarties su statytoju (užsakovu) pavadinimas, data ir Nr.

Kito dokumento pavadinimas, data ir Nr.

Duomenys apie statinio projektą:

Statinio projekto pavadinimas

Projekto Nr., parengimo metai

Duomenys apie statinio projektuotoją:

Fizinio asmens vardas, pavardė, teisę būti projektuotoju suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo terminas

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, teisę būti projektuotoju suteikiančio dokumento pavadinimas, Nr., išdavimo data, galiojimo terminas

Duomenys apie patikrinimo trukmę:

Patikrinimo pradžia (data, val.): ____________

Patikrinimo pabaiga (data, val.): ____________

Patikrinimo trukmė (val.): ____________

Duomenys apie statinio projekto ekspertizės vadovus:

Eil. Nr.	Ekspertizės vadovas	Vardas ir pavardė	Teisę būti ekspertizės vadovu patvirtinančio dokumento išdavimo data ir Nr.	Įrašai
1	2	3	4	5
1.	Statinio projekto ekspertizės (bendrosios) vadovas
2.	Statinio projekto ekspertizės dalies (dalinės) vadovai:
2.1.
2.2.

Pastaba. Lentelės 5 skiltyje įrašoma „Veikla atitinka teisės aktų reikalavimus“, jeigu statinio projekto ekspertizės vadovas ekspertizės atlikimo metu turėjo pakankamą pagrindą atlikti statinio projekto ekspertizę, o, jeigu neturėjo – įrašoma „Veikla neatitinka teisės aktų reikalavimų“ ir nurodoma, kokie pažeidimai padaryti.

Duomenys apie tikrinamo statinio projekto ekspertizės akto sudėtį:

Eil. Nr.	Statinio projekto ekspertizės akto sudėtis pagal Reglamento reikalavimus	Tikrinamo statinio projekto ekspertizės akto sudėties atitiktis Reglamento reikalavimams; paaiškinimai, pastabos, kiti įrašai
1	2	3
1.	Trumpa projekto (dalinės ekspertizės akte – projekto dalies) apžvalga, bendrieji, ekonominiai statinio rodikliai bei skaičiuojamoji statybos kaina.
2.	Privalomos pastabos, nurodančios, kokius projekte nustatytus statybos teisės aktų pažeidimus reikia pašalinti. Bendrosios projekto ekspertizės atveju pastabos pateikiamos pagal atskiras projekto dalis, vadovaujantis dalinių projekto ekspertizių aktuose pateiktomis privalomomis pastabomis (tik tomis, kurioms pritarta bendrosios projekto ekspertizės metu). Dalinės projekto ekspertizės privalomos pastabos į bendrosios projekto ekspertizės aktą įrašomos tiesiogiai arba pateikiamos nuorodos į dalinės projekto ekspertizės akto punktus.
3.	Dalinių projekto ekspertizių kokybės įvertinimas, nurodant motyvus, dėl kurių dalinių projekto ekspertizių privalomos pastabos nepriimtinos, kai tokie atvejai nustatyti (bendrosios projekto ekspertizės atveju).
4.	Projekto ekspertizės (pirminės) akte pateiktų privalomų pastabų ir projekto įvertinimo analizė (nurodant motyvus, jei joms nepritarta) – tik atliekant pakartotinę projekto ekspertizę.
5.	Projekto įvertinimas:
5.1.	projektas atitinka esminius statinio reikalavimus, privalomųjų projekto rengimo dokumentų, kitų statybos teisės aktų reikalavimus. Projektą galima tvirtinti (kai tai privaloma). Projektui pritariama – tuo atveju, kai projekto tvirtinimas neprivalomas (t. y. projekto ekspertizė atliekama statytojo (užsakovo) pageidavimu);
5.2.	projektas neatitinka esminių statinio reikalavimų ir / ar privalomųjų projekto rengimo dokumentų ir / ar kitų statybos teisės aktų reikalavimų. Projekto negalima tvirtinti (kai tai privaloma). Projektui nepritariama (tuo atveju, kai projekto tvirtinimas neprivalomas) (t. y. projekto ekspertizė atliekama statytojo (užsakovo) pageidavimu).
6.	Priedai:
6.1.	dalinių ekspertizių aktai (bendrosios projekto ekspertizės atveju);
6.2.	specialiųjų ekspertizių aktai (bendrosios projekto ekspertizės atveju);
6.3.	neprivalomos rekomendacijos projektui patobulinti.
Išvada dėl statinio projekto ekspertizės akto atitikties Reglamento reikalavimams:
1.	Atitinka	(žymima „X“)
2.	Neatitinka	(žymima „X“)	Jei šioje eilutėje žymima „X“, nurodomos neatitiktys

Taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė:

Asmens, kuriam taikoma administracinė atsakomybė, pareigos, vardas ir pavardė	Kontrolinio klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti pažeidimai	Administracinio teisės pažeidimo protokolo data ir Nr.

Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė netaikoma, kai ūkio subjekto prašymu patikrinimas atliktas konsultavimo tikslais.

Patikrinimo metu tikrinamo asmens prašymu suteikta konsultacija:

Asmens, kuriam suteikta konsultacija, pareigos, vardas, pavardė, parašas	Konsultacijos esmė

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė, parašas, data

Patikrinime dalyvavusių asmenų pastabos ir parašai:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data	Pastabos
(Gali būti nuorodos į pridedamus rašytinius paaiškinimus)

_________________

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2012 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. 1V-53

(2013 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. 1V-189

redakcija)

(Statinio ekspertizės akto patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitai)

STATINIO EKSPERTIZĖS AKTO PATIKRINIMO

AKTAS (KONTROLINIS KLAUSIMYNAS)

Data ir Nr. _________

Vieta ________________

Vadovaujantis Statybos (ūkio subjektų veiklos) patikrinimo tvarkos aprašu (Žin., 2012, Nr. 45-2206), patikrintas statinio ekspertizės aktas.

Patikrinimo tikslai – nustatyti, ar:

- statinio ekspertizės (bendrosios) vadovo, statinio dalies ekspertizės (dalinės) vadovo teisės eiti pareigas ir jų veikla atitinka teisės aktų reikalavimus;

- tikrinamo statinio ekspertizės akto sudėtis atitinka statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200) (toliau – Reglamentas) nuostatas.

Duomenys apie ekspertizės aktą:

Statinio ekspertizės rūšis ________________________

Ekspertizės akto data ir Nr. ______________________

Duomenys apie ekspertizės rangovą:

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas

Teisę būti ekspertizės rangovu patvirtinančio dokumento data ir Nr.

Statinio ekspertizės atlikimo pagrindas:

Statinio (jo dalies) ekspertizę inicijavusio subjekto, nurodyto Reglamento 12 ar 131 punkte pavadinimas

_

Užduoties atlikti ekspertizę data ir Nr.

Užduoties turinys

Duomenys apie statinį:

Statinio pagrindinė naudojimo paskirtis

Kategorija

Adresas

Duomenys apie patikrinimo trukmę:

Patikrinimo pradžia (data, val.): ____________

Patikrinimo pabaiga (data, val.): ____________

Patikrinimo trukmė (val.): ____________

Duomenys apie statinio ekspertizės vadovus:

Eil. Nr.	Ekspertizės vadovas	Vardas ir pavardė	Teisę būti ekspertizės vadovu patvirtinančio dokumento išdavimo data ir Nr.	Įrašai
1	2	3	4	5
1.	Statinio ekspertizės (bendrosios) vadovas
2.	Statinio dalies ekspertizės (dalinės) vadovai:
2.1.
2.2.

Pastaba. Lentelės 5 skiltyje įrašoma „Veikla atitinka teisės aktų reikalavimus“, jeigu statinio ekspertizės vadovas ekspertizės atlikimo metu turėjo pakankamą pagrindą atlikti statinio projekto ekspertizę, o jeigu neturėjo – įrašoma „Veikla neatitinka teisės aktų reikalavimų“ ir nurodoma, kokie pažeidimai padaryti.

Duomenys apie tikrinamo statinio ekspertizės akto sudėtį:

Eil. Nr.	Statinio ekspertizės akto sudėtis pagal Reglamento reikalavimus	Tikrinamo statinio ekspertizės akto sudėties atitiktis Reglamento reikalavimams, paaiškinimai, pastabos ir kt.
1	2	3
1.	I. Statinio ekspertizės akto sudėtis, kai statinio ekspertizė atliekama įvykus statinio avarijai ar nustatyta jos grėsmė, pastebėta statinio deformacijų
1.1.	Trumpas statinio (jo dalies) aprašymas ir bendrieji statinio rodikliai
1.2.	Dalinių statinio ekspertizių kokybės įvertinimas, nurodant motyvus, dėl kurių šių ekspertizių privalomos pastabos nepriimtinos (bendrosios statinio ekspertizės atveju)
1.3.	Trumpa statinio (jo dalies) esamos būklės charakteristika (vadovaujantis atliktais statybiniais tyrinėjimais, laboratoriniais bandymais bei skaičiavimais) ir prognozuojamos tolesnės pasekmės
1.4.	Privalomos pastabos dėl priemonių statinio avarijos grėsmei pašalinti, statinio techninei būklei pagerinti, o jei avarija įvyko – avarijos būklei stabilizuoti (didesnės avarijos grėsmei pašalinti), nurodant, kokius statybinius tyrinėjimus, projektavimo, statybos darbus būtina atlikti (statomo statinio projektinių sprendinių pažeidimų pašalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais, blogų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas kitais, statybos metu nustatytų nekokybiškai atliktų statybos darbų perdarymas, nekokybiškų statybos produktų ir įrenginių pakeitimas (išmontavimas) kokybiškais, o jei pakeisti negalima ar netikslinga – priemonių jų kokybei pagerinti įgyvendinimas, statinio konservavimo būtinumas)
1.5.	Statinio ekspertizės (pirminės) akte pateiktų privalomų pastabų ir statinio techninės būklės įvertinimo analizė (nurodant motyvus, jei joms nepritarta) – tik atliekant pakartotinę statinio ekspertizę
1.6.	Statinio techninės būklės įvertinimo išvados:
1.6.1.	įvyko statinio (jo dalies) avarija – pateikiamos avarijos masto bei statinio būklės po avarijos, deformacijų charakteristikos ir įvardijamos pagrindinės avariją sukėlusios priežastys;
1.6.2.	atsirado statinio avarijos grėsmė (statinys yra avarinės būklės) – pateikiamos nustatytos avarinės būklės, deformacijų charakteristikos, įvardijamos pagrindinės statinio avarijos grėsmę sukėlusios priežastys.
1.7.	Priklausomai nuo ekspertizės rezultatų, statinio ekspertizės akte nurodomi galimi sprendimai:
1.7.1.	sustabdyti statinio (jo dalies) statybą (kai statinys statomas) ar naudojimą (kai statinys naudojamas) iki statinio ekspertizės akte nurodytų privalomų pastabų dėl priemonių statinio avarijos grėsmei pašalinti įgyvendinimo, o jei avarija įvyko – iki privalomų pastabų jos būklei stabilizuoti (didesnės avarijos grėsmei pašalinti) įgyvendinimo; organizuoti statinio statybos konservavimą, jei anksčiau nurodytoms priemonėms įgyvendinti reikia ne mažiau kaip 1 metų;
1.7.2.	tęsti statinio (jo dalies) statybą (kai statinys statomas) ar naudojimą (kai statinys naudojamas) su sąlyga, kad ekspertizės akte nurodytos privalomos pastabos dėl priemonių statinio avarijos grėsmei pašalinti, pagerinti, o jei ji įvyko, – avarijos būklei stabilizuoti (didesnės avarijos grėsmei pašalinti) bus įgyvendintos iki ekspertizės akte nustatyto termino;
1.7.3.	nugriauti statinį (jo dalį), jei nėra kitų techninių galimybių pašalinti statybos teisės aktų pažeidimus.
1.8.	Priedai:
1.8.1.	dalinių statinio ekspertizių aktai (bendrosios statinio ekspertizės atveju);
1.8.2.	ekspertizės metu atliktų statinio (jo dalies) statybinių tyrinėjimų, laboratorinių bandymų, skaičiavimų dokumentai;
1.8.3.	neprivalomos rekomendacijos dėl statinio būklės pagerinimo.
2.	II. Statinio ekspertizės akto sudėtis, kai statinio ekspertizė atliekama tuo atveju, kai pažeisti esminiai statinio reikalavimai (vienas, keli ar visi), nustatyti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597; 2007, Nr. 55-2127) 4 straipsnio 1 dalyje
2.1.	Trumpas statinio (jo dalies) aprašymas ir bendrieji statinio rodikliai
2.2.	Statinio dalinių ekspertizių kokybės įvertinimas, nurodant motyvus, dėl kurių šių ekspertizių privalomos pastabos nepriimtinos (bendrosios statinio ekspertizės atveju)
2.3.	Esminių statinio reikalavimų pažeidimų esmė (pateikiama vadovaujantis atliktais tyrinėjimais (tyrimais), laboratoriniais bandymais, skaičiavimais)
2.4.	Privalomos pastabos dėl esminių statinio reikalavimų pažeidimų pašalinimo, nurodant, kokius tyrinėjimų, projektavimo, statybos darbus būtina atlikti (statomo statinio projektinių sprendinių pažeidimų pašalinimas ar pakeitimas kitais projektiniais sprendiniais, blogų projektinių sprendinių taisymas ar jų pakeitimas kitais, statybos metu nustatytų nekokybiškai atliktų statybos darbų perdarymas, nekokybiškų statybos produktų ir įrenginių pakeitimas (išmontavimas) kokybiškais, o jei pakeisti negalima ar netikslinga – priemonių jų kokybei pagerinti įgyvendinimas, statinio konservavimo būtinumas)
2.5.	Statinio ekspertizės (pirminės) akte pateiktų privalomų pastabų ir statinio techninės būklės įvertinimo analizė (nurodant motyvus, jei jiems nepritarta) – tik atliekant pakartotinę statinio ekspertizę
2.6.	Statinio techninės būklės įvertinimo ivados:
2.6.1.	nurodoma, kokie statinio esminiai reikalavimai pažeisti, ir nurodomos pažeidimų sukeltų neigiamų (esamų ir prognozuojamų) pasekmių charakteristikos;
2.6.2.	įvardijama kiekvieno esminio reikalavimo pažeidimo įtaka statinio sprendiniams, susijusiems su statinio esminiais reikalavimais.
2.7.	Priklausomai nuo ekspertizės rezultatų, statinio ekspertizės akte nurodomi galimi sprendimai:
2.7.1.	sustabdyti statinio (jo dalies) statybą (kai statinys statomas) ar naudojimą (kai statinys naudojamas) iki statinio ekspertizės akte nurodytų privalomų pastabų įgyvendinimo;
2.7.2.	tęsti statinio (jo dalies) statybą (kai statinys statomas) ar naudojimą (kai statinys naudojamas) su sąlyga, kad ekspertizės akte nurodytos privalomos pastabos dėl priemonių statinio (jo dalies) esminių reikalavimų pažeidimams pašalinti bus įgyvendintos iki ekspertizės akte nustatyto termino;
2.7.3.	nugriauti statinį (jo dalį), jei nėra techninių galimybių pašalinti esminių statinio reikalavimų pažeidimus; organizuoti statinio statybos konservavimą (privaloma, kai statybos darbams pirkti taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas, kitais atvejais – statytojo (užsakovo) sprendimu) iki ekspertizės akte nustatyto termino.
2.8.	Priedai:
2.8.1.	dalinių statinio ekspertizių aktai (bendrosios statinio ekspertizės atveju);
2.8.2.	statinio (jo dalies) tyrinėjimų (tyrimų) laboratorinių bandymų, skaičiavimų dokumentai;
2.8.3.	neprivalomos rekomendacijos statinio būklei pagerinti.
Išvada dėl statinio ekspertizės akto atitikties Reglamento reikalavimams:
1.	Atitinka	(žymima „X“)
2.	Neatitinka	(žymima „X“)	Jei šioje eilutėje žymima „X“, nurodomos neatitiktys

Pastaba. Surašant šį aktą (kontrolinį klausimyną), priklausomai nuo to, kokiais atvejais atlikta statinio ekspertizė, šio akto (kontrolinio klausimyno) lentelės I ar II skyrius pašalinamas.

Taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė:

Asmens, kuriam taikoma administracinė atsakomybė, pareigos, vardas ir pavardė	Kontrolinio klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti pažeidimai	Administracinio teisės pažeidimo protokolo data ir Nr.

Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė netaikoma, kai ūkio subjekto prašymu patikrinimas atliktas konsultavimo tikslais.

Patikrinimo metu tikrinamo asmens prašymu suteikta konsultacija:

Asmens, kuriam suteikta konsultacija, pareigos, vardas, pavardė, parašas	Konsultacijos esmė

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė, parašas, data

Patikrinime dalyvavusių asmenų pastabos ir parašai:

Pareigos, vardas, pavardė, parašas, data	Pastabos
(Gali būti nuorodos į pridedamus rašytinius paaiškinimus)

_________________

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2012 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. 1V-53

(2013 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. 1V-189

redakcija)

(Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, akto (kontrolinio klausimyno) rekvizitai)

VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS

PRIE APLINKOS MINISTERIJOS

_____________________ teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius

STATYBOS PATIKRINIMO, NAGRINĖJANT SKUNDĄ,

AKTAS (KONTROLINIS KLAUSIMYNAS)

Data ir Nr. _________

Vieta ________________

Skundas nagrinėjamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo (Žin., 2013, Nr. 76-3848) 25 straipsniu ir Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklėmis (Žin., 2010, Nr. 58-2870; 2011, Nr. 143-6748) (toliau – Taisyklės).

Duomenys apie skundą:

Skundo registracijos data ir Nr.

Skundo esmė ________________________________________________________________

Duomenys apie žemės sklypą:

Adresas

Žemės sklypo kadastro Nr. (jei yra)

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis

Naudojimo būdas

Naudojimo pobūdis

Duomenys apie statinį (-ius):

Statinio unikalus Nr. (jei yra)

Statinio (jo dalies) paskirtis

Statinio kategorija

Statinio statybos rūšis

Duomenys apie statytoją (-us):

Fizinio asmens vardas, pavardė, asmens kodas, tel. Nr., el. p. adresas

Juridinio asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas, buveinės adresas, tel. Nr., el. p. adresas

_

Duomenys apie patikrinimo statybvietėje trukmę:

Patikrinimo pradžia (data, val.) ____________

Patikrinimo pabaiga (data, val.) ____________

Patikrinimo trukmė (val.) ____________

Duomenys apie statinio (-ių) statybą:

Eil. Nr.	Duomenys / vykdytinos teisės aktų nuostatos su nuorodomis į teisės aktus	Įvertinimas	Pastabos

Taip	Ne	Neaktualu	Netikrinta

x	x	x	x

I. Bendrieji duomenys (pildoma pagal skunde pateiktą informaciją ir duomenis, gaunamus iš atitinkamų duomenų bazių ar kitų viešojo administravimo subjektų; jeigu iki vizito gauti duomenis nėra galimybių, ši akto dalis pildoma statybvietėje pagal statytojo ir kitų asmenų pateiktus dokumentus, liudytojų parodymus)
1.	Statytojas gali (galėjo) įgyvendinti teisę būti statytoju ([1] 3 str. 2 d.):	-	-	-
1.1.	žemės sklypą valdo nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais (pagal Nekilnojamojo turto registro (toliau – NTR) centrinio duomenų banko išrašą (toliau – išrašas)	x	Nurodoma NTR išrašo data, registro Nr. (išrašas pridedamas). Neaktualu statinio remonto atveju
1.2.	statinį (jo dalį) valdo nuosavybės teise ar valdo ir naudoja kitais įstatymų nustatytais pagrindais (pagal NTR išrašą)	x	Nurodoma NTR išrašo data, registro Nr. (išrašas pridedamas). Neaktualu naujo statinio statybos atveju
1.3.	turi statybą leidžiantį dokumentą (SLD), kai jis privalomas (išskyrus žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus) ([1] 23 str. 1–4 d. [2])	*	Jei žymima „Taip“, SLD kopija pridedama
2.	Statybos pradžia nustatyta pagal statybos vykdymo dokumentus / statytojo teigimu / pagal liudytojų parodymus (nereikalingus žodžius išbraukti)	-	-	x	Nurodoma data (metai, mėnuo)................. Jei nėra statybos pradžios datą įrodančių dokumentų, o liudytojų parodymai prieštaringi, patikrinimas nutraukiamas [7]. Neaktualu, kai privalomas SLD, [1] 23 str. 1 d. 1–4 p.
3.	Nesudėtingas (-i) statinys (-iai) pradėtas (-i) statyti daugiau kaip prieš vienerius metus, o jo (jų) statybai privalomas SLD – tik žemės sklypo ar gretimo žemės sklypo savininko ar valdytojo rašytinis sutikimas (pagal statybos vykdymo dokumentus / statytojo teigimu / pagal liudytojų parodymus) ([1] 23 str. 25 d. [7].)	Jei žymima „Taip“, o skundo esmė – galbūt pažeisti teisės aktų nustatyti atstumai, patikrinimas nutraukiamas ([7]), pridedant statybos pradžią ir pretenzijų nebuvimą patvirtinančius dokumentus
4.	Statinys (-iai) pastatytas (-i) daugiau kaip prieš 10 metų (pagal statybos vykdymo dokumentus / statytojo teigimu / pagal liudytojų parodymus) ([7])	Nurodoma data (metai, mėnuo)............ Jei žymima „Taip“, patikrinimas nutraukiamas ([7]), pridedant statinio pastatymo datą patvirtinančius dokumentus
5.	Žemės sklypas suformuotas atlikus kadastrinius matavimus (pagal įrašą NTR išraše) ir pažymėtas riboženkliais ([7])	x	Jei žymima „Ne“, o skundo esmė – galbūt pažeisti teisės aktų nustatyti atstumai, patikrinimas nutraukiamas ([7]). Neaktualu statinio remonto atveju
6.	Pateiktas žemės sklypo planas su statinių išdėstymu (sklypas suformuotas atlikus preliminarius matavimus) ([7])	x	Jei žymima „Taip“, statomas nesudėtingas statinys ir skundo esmė – galbūt pažeisti teisės aktų nustatyti minimalūs atstumai iki sklypo ribų, patikrinimas nutraukiamas ([7]). Neaktualu statinio remonto atveju
7.	Statybos darbai nevykdomi daugiau kaip 6 mėn. (pagal statybos vykdymo dokumentus / statytojo teigimu / pagal liudytojų parodymus) ([6] 35 str.)	Jei žymima „Taip“, nurodoma data (metai, mėnuo), nuo kurios statybos darbai nevykdomi............, ir už nustatytus pažeidimus administracinės nuobaudos neskiriamos
8.	Statybos darbai vykdomi patikrinimo metu (pagal statybos vykdymo dokumentus, liudytojų parodymus, vizualiai apžiūrėjus statinį)	Jei žymima „Taip“, nurodoma, kokie darbai atliekami patikrinimo metu. Gali būti duodamos nuorodos į prie akto pridedamus dokumentus (schemas, nuotraukas, paaiškinimus ir pan.)
9.	Statinio (-ių) statyba užbaigta (surašytas statybos užbaigimo aktas ( iki 2010-10-01 – statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas) arba deklaracija apie statybos užbaigimą) ([9] 25 str. 6 d. 1 p.)	Jei žymima „Taip“, nurodoma pridedamo statybos užbaigimo dokumento surašymo data, Nr. Jei nuo šio dokumento surašymo praėjo daugiau kaip 1 metai, patikrinimas nutraukiamas, išskyrus kai dėl šių dokumento išdavimo, surašymo ar patvirtinimo ar administracinio sprendimo teisėtumo teisėsaugos institucijos atlieka tyrimą arba yra įtarimų, kad yra pažeistas viešasis interesas ([9] 25 str., 6 d. 1 p.)
10.	Patikrinimas tęsiamas	Jei žymima „Taip“, nurodoma, pagal kurį kontrolinį klausimyną (KK-1 ar KK-2) patikrinimas tęsiamas. Jei žymima „Ne“, įrašomas šio akto (kontrolinio klausimyno) punktas, kuriame nurodyta patikrinimo nutraukimo priežastis
II. Kontrolinis klausimynas KK-1 (taikomas, kai tikrinama naujo statinio statyba, statinio rekonstravimas, statinio griovimas) (pildoma statybvietėje; atskirų teisės aktų reikalavimų laikymosi įvertinimas gali būti atliekamas pareigūno darbo vietoje, jei tam reikalingi dokumentai pateikiami ar įvertinimui atlikti būtini tikslesni matavimai atliekami vėliau)
1.	Statinio statybos rūšis ir kategorija atitinka nurodytą SLD (kai SLD išduotas) ([1] 23 str., 1 d.)	*	Jei žymima „Ne“, nurodoma, kokiai statybos rūšiai priskirtini atliekami (atlikti) statybos darbai
2.	Tokio (-ių) statinio (-ių) statyba žemės sklype galima pagal NTR išraše nurodytą naudojimo paskirtį, būdą ir pobūdį [4]	*	x	Jei žymima „Ne“, nurodomas pagrindas (teisės akto ar teritorijų planavimo dokumento pavadinimas, straipsnis, dalis, punktas ir pan.). Neaktualu, kai išduotas SLD
3.	Statytojas turi žemės sklypo ar gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų rašytinius sutikimus, kai tik toks SLD privalomas ([1] 23 str. 1 d. 5 p.)	*	Jei žymima „Taip“, nurodoma, kas ir kada pasirašė sutikimą (-us), prie šio akto (kontrolinio klausimyno) pridedant sutikimo (susitarimo) kopiją
4.	Statinys statomas valstybinėje nesuformuotoje žemėje, turint šios žemės valdytojo sutikimą (pritarimą, servitutą ir kt.) ([1] 23 str. 1 d. 5 p.)	*	Jei žymima „Taip“, įrašoma, kas ir kada išdavė sutikimą, prie akto (kontrolinio klausimyno pridedant sutikimo kopiją
5.	Rangovas turi teisę būti statinio statybos rangovu (kai statyba vykdoma rangos būdu) ([1] 15 str. 1–2 d.)	*	Jei žymima „Taip“, nurodomas pridedamas dokumentas, suteikiantis teisę būti rangovu, ir rangovo pavadinimas
6.	Statytojas atitinka rangovui keliamus reikalavimus (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ([1] 15 str. 8 d.)	Jei žymima „Taip“, nurodomi pridedami dokumentai, suteikiantys teisę vykdyti rangovo pareigas
7.	Paskirti (pasamdyti) statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai, kai tai privaloma ([1] 10 str.):	-	-	-	-	Jei 7.1–7.3 punktuose žymima „Taip“, nurodomi vardai ir pavardės, pridedant kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas
7.1.	statybos vadovas	*
7.2.	techninis prižiūrėtojas	*
7.3.	projekto vykdymo priežiūros vadovas	*
8.	Statinio statyba atitinka esminius statinio projekto sprendinius (kai projektas privalomas) ([1] 15 str. 6 d. 3 p.):	-	-	-	-	Nustatoma vizualiai ir pagal statybos vykdymo dokumentus, privalomus turėti šioje statybos stadijoje
8.1.	statinio vietą sklype	*	Nurodomi projektiniai ir faktiniai atstumai iki sklypo ribų arba pateikiama nuoroda į pridedamus dokumentus
8.2.	statinio ar jo dalių paskirtį	*	Jei šioje statybos stadijoje galima nustatyti
8.3.	statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą	*	Jei šioje statybos stadijoje galima nustatyti
8.4.	statinio išorės matmenis (aukštis, ilgis, plotis ir pan.)	*	Nurodomi projektiniai ir faktiniai statinio išorės matmenys arba pateikiama nuoroda į pridedamus dokumentus
8.5.	specialiuosius saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir (ar) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus	*	Jei nustatoma neatitikimų, jie nurodomi
9.	Išlaikyti projektiniai (kai išduotas SLD) ar minimalūs leistini atstumai iki sklypo ribų ([8] 1 priedas).	Jei žymima „Ne“, nurodomi projektiniai (kai projektas neprivalomas – pagal normas) ir faktiniai atstumai, m
10.	Išlaikyti projektiniai (kai išduotas SLD) ar minimalūs leistini atstumai (gaisriniai, sanitariniai) iki gretimų sklypų statinių – žr. 2 pastabą ([8] 1 priedas)	*	Jei žymima „Ne“, nurodomi projektiniai (kai projektas neprivalomas – pagal normas) ir faktiniai atstumai, m, arba pateikiama nuoroda į pridedamus dokumentus
11.	Gauti gretimų sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai, kai neišlaikyti minimalūs atstumai iki sklypo ribų (kai 8 p. įvertinimas „Ne“) ([2] 34 p.)	*	Jei žymima „Ne“, nurodoma, kieno privalomas sutikimas negautas
12.	Statybos eiga aprašoma pildant statybos darbų žurnalą (kai tai privaloma) ([1] 15 str. 6 d. 6 p.; [3] 23 p., 4 priedo 1, 5, 13, 18 p.)	*	Jei nustatoma pažeidimų, jie išvardijami
13.	Sudaryta sutartis (sutikimas) dėl gretimo (-ų) žemės sklypo (-ų) laikinojo naudojimo statybos metu (kai naudojamasi) ([1] 23 str. 7–9 d.)	Jei žymima „Taip“, nurodoma, su kuo sudaryta sutartis, jos data, Nr. arba nuoroda į pridedamus dokumentus
14.	Kiti skunde nurodyti galimi pažeidimai (išvardijami nurodyti galbūt pažeisti teisės aktų reikalavimai, atitinkamai pažymint įvertinimo skiltyse):
14.1.
14.2.
15.	Kiti nustatyti (skunde nenurodyti) teisės aktų reikalavimų pažeidimai, susiję su specialiųjų žemės, miško naudojimo sąlygų pažeidimu:
15.1.
15.2.
III. Kontrolinis klausimynas KK-2 (taikomas, kai tikrinamas statinio paprastasis remontas, statinio kapitalinis remontas) (pildoma statybvietėje; atskirų teisės aktų reikalavimų laikymosi įvertinimas gali būti atliekamas pareigūno darbo vietoje, jei tam reikalingi dokumentai pateikiami ar įvertinimui atlikti būtini tikslesni matavimai atliekami vėliau)
1.	Statinio statybos rūšis ir kategorija atitinka nurodytą SLD (kai SLD privalomas)	*	Jei žymima „Ne“, nurodomi požymiai, pagal kuriuos atliekami (atlikti) darbai priskirtini kitai statybos rūšiai ir / ar statinys kitai kategorijai
2.	Rangovas turi teisę būti statinio statybos rangovu (kai statyba vykdoma rangos būdu ir rangovas privalo būti atestuotas) ([1] 15 str.)	*	Jei žymima „Taip“, nurodomas dokumentas, suteikiantis teisę būti rangovu, ir rangovo pavadinimas
3.	Statytojas atitinka rangovui keliamus reikalavimus (kai statyba vykdoma ūkio būdu) ([1] 15 str. 8 d.)	Jei žymima „Taip“, nurodomi pridedami dokumentai, suteikiantys teisę vykdyti rangovo pareigas
4.	Paskirti (pasamdyti) statinio statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovai (kai tai privaloma) ([1] 10 str.):	-	-	-	-	Jei 4.1-4.3 punktuose žymima „Taip“, pridedami privalomieji kvalifikacinius duomenis patvirtinantys dokumentai
4.1.	statybos vadovas	*
4.2.	techninis prižiūrėtojas	*
4.3.	projekto vykdymo priežiūros vadovas	*
5.	Statinio statyba atitinka esminius statinio projekto sprendinius (kai projektas privalomas) ([1] 15 str. 6 d. 3 p.):	-	-	-	-	Nustatoma vizualiai ir pagal statybos vykdymo dokumentus, privalomus turėti šioje statybos stadijoje
5.1.	statinio ar jo dalių paskirtį	*	Jei šioje statybos stadijoje galima nustatyti
5.2.	statinio laikančiąsias konstrukcijas ir jų išdėstymą	*	Jei šioje statybos stadijoje galima nustatyti
5.3.	specialiuosius saugomų teritorijų tvarkymo ir apsaugos reikalavimus ir (ar) specialiuosius paveldosaugos reikalavimus	*	Jei nustatoma neatitikimų, jie nurodomi
6.	Statybos eiga aprašoma pildant statybos darbų žurnalą (kai tai privaloma) ([1] 15 str. 6 d. 6 p.; [3] 23 p., 4 priedo 1, 5, 13, 18 p.)	*	Jei nustatoma pažeidimų, jie išvardijami
IV. Išvada dėl skundo
1.	Skundas pagrįstas – skunde nurodyti galimi pažeidimai patikrinimo metu nustatyti	-	-	Atitinkamai vertinama, jei išvadai padaryti pakanka patikrinimo metu surinktų duomenų, ir nurodomi tolesni veiksmai
2.	Skundo nagrinėjimas nutrauktas, vadovaujantis Taisyklių [7] 39 ar 391 punktų arba Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros [9] 25 straipsnio nuostatomis	Jei žymima „Taip“, nurodomas Taisyklių [7] punktas ar Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros [9] straipsnis
3.	Išvada bus pateikta atskiru raštu, gavus ir išnagrinėjus visus reikalingus dokumentus

Pridedami dokumentai:

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Priedo Nr.	Lapų skaičius	Pastabos
1.	Situacijos schema (kai reikalinga)
2.	Fotonuotraukos (privaloma)
3.	NTR išrašas (-ai) (privaloma)
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nustatyti reikšmingi (pažymėti simboliu *) pažeidimai	(Nurodomi klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti reikšmingi pažeidimai (neįtraukto į klausimyną reikalavimo pažeidimas ir teisės aktas, konkretus jo straipsnis, dalis, punktas, kuriame įtvirtintas reikalavimas)

Pažeidimų (jeigu jie nustatyti) padarymo laikas:

Taikoma Administracinių teisės pažeidimų kodekse nustatyta administracinė atsakomybė:

Statybos dalyvio, kuriam taikoma administracinė atsakomybė, pareigos, vardas ir pavardė	Kontrolinio klausimyno punktai, kuriuose užfiksuoti pažeidimai	Administracinio teisės pažeidimo protokolo data ir Nr.

Patikrinime dalyvavusių asmenų (statytojo (užsakovo) ar statinio (jo dalies) savininko, valdytojo, naudotojo, žemės sklypo ar jo dalies, kurioje pastatytas ar statomas statinys (jo dalis), savininko, valdytojo ar naudotojo, liudytojų, kitų suinteresuotų asmenų) pastabos ir parašai:

Vardas, pavardė, parašas, data	Ryšys su statinio (-ių) statyba	Pastabos

Jeigu suinteresuoti asmenys patikrinime nedalyvauja arba nepasirašo šio akto (kontrolinio klausimyno), galioja tik patikrinimą atlikusio pareigūno pasirašytas aktas (kontrolinis klausimynas).

Patikrinimo metu statybos dalyvio prašymu suteikta konsultacija:

Statybos dalyvio, kuriam suteikta konsultacija, pareigos, vardas, pavardė, parašas	Konsultacijos esmė

Patikrinimą atlikusio pareigūno vardas, pavardė, parašas, data

Pastabos:

1. Šio akto (kontrolinio klausimyno) II ar III dalis, priklausomai nuo statybos darbų rūšies, pildoma dėl kiekvieno statinio, nurodyto skunde (pranešime) ir esančio viename žemės sklype (nurodyto šio akto (kontrolinio klausimyno) dalyje „Duomenys apie statinį (-ius)“).

2. Kai skunde nurodyti galimi pažeidimai susiję su kitų statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijų kompetencija, statybos patikrinime kviečiami dalyvauti šių institucijų atstovai, o jiems nedalyvaujant, raštu prašoma pateikti išvadą dėl galimų pažeidimų.

3. Asmuo, padavęs skundą, turi teisę teisės aktų nustatyta tvarka susipažinti su patikrinimo metu gautais dokumentais ir kita su skundo nagrinėjimu susijusia informacija, dalyvauti atliekant statybos patikrinimą statybvietėje ir gauti šio akto kopiją (kontrolinį klausimyną) (be priedų).

4. Kai šiame akte (kontroliniame klausimyne) nurodoma, kad išvada bus pateikta atskiru raštu, gavus ir išnagrinėjus visus reikalingus dokumentus, skundą padavusio asmens pageidavimu atsakymas jam išsiunčiamas paštu.

5. Patikrinimą atlikęs pareigūnas, nustatęs reikšmingų teisės aktų pažeidimų, už kuriuos Statybos įstatyme [1] ir Administracinių teisės pažeidimų kodekse [6] yra nustatyta administracinė atsakomybė, surašo administracinio teisės pažeidimo protokolą ir pagal kompetenciją perduoda savo vadovui (padalinio vedėjui, Inspekcijos viršininko įgaliotam nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas) arba nustatyta tvarka išsiunčia teismui.

6. Patikrinimą atlikęs pareigūnas, nustatęs savavališkos statybos faktą, surašo savavališkos statybos aktą ir atlieka padarinių šalinimo procedūras STR 1.09.06:2010 [5] nustatyta tvarka.

7. Prireikus pareigūnas gali nubraižyti situacijos schemą ir pateikti kitų skundui nagrinėti reikšmingų duomenų pagal šio akto (kontrolinio klausimyno) priedą.

Akte pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:

1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);

2. statybos techninį reglamentą STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ (Žin., 2010, Nr. 116-5944);

3. statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ (Žin., Nr. 2002, Nr. 54-2150; 2005, Nr. 93-3473; 2011, Nr. 16-751);

4. Pagrindinės žemės naudojimo paskirties žemės sklypų naudojimo būdų turinį, žemės sklypų naudojimo pobūdžių sąrašą ir jų turinį (Žin., 2005, Nr. 14-450; 2010, Nr. 114-5850);

5. statybos techninį reglamentą STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ (Žin., 2010, Nr. 116-5946);

6. Administracinių teisės pažeidimų kodeksą (Žin., 1994, Nr. 58-1132);

7. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko 2010 m. gegužės 17 d. įsakymą Nr. 1V-84 „Dėl Asmenų prašymų, skundų (pranešimų) nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 58-2870; 2011, Nr. 143-6748);

8. statybos techninį reglamentą STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ (Žin., 2004, Nr. 23-721).

9. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymą (Žin., 2013, Nr. 76-3848)

_________________

Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą, akto

(kontrolinio klausimyno)

priedas

SITUACIJOS SCHEMA

(kai reikalinga)

Situacijos schema

Kiti skundo (pranešimo) nagrinėjimui reikšmingi duomenys, aplinkybės, atliktų darbų mastas:

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_________________

PATVIRTINTA

Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininko

2012 m. kovo 29 d.

įsakymu Nr. 1V-53

(2013 m. gruodžio 4 d.

įsakymo Nr. 1V-189

redakcija)

ANKETA

APIE PATIKRINIMO AKTO (KONTROLINIO KLAUSIMYNO)

TAIKYMO NAUDINGUMĄ

(patikrinimą atlikusio Inspekcijos darbuotojo prašymu pildo tikrinto ūkio subjekto atstovas)

20......-......-......

_

patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno) pavadinimas, pvz., statybos patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas), pastato atnaujinimo (modernizavimo) patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas) ir pan.

Eil. Nr.	Klausimas	Taip	Ne	Pastabos
1.	Ar prieš atliekant patikrinimą Jums buvo pateiktas patikrinimo aktas (kontrolinis klausimynas) / nurodytas jo ir patikrinimo tvarkos paskelbimo šaltinis?	Atliekant neplaninį patikrinimą, kai dėl delsimo išsiaiškinti pažeidimus ir imtis priemonių jiems pašalinti gali atsirasti reikšminga žala ar realus pavojus visuomenei, kitų asmenų interesams, aplinkai, informavimas neprivalomas.
2.	Ar prieš patikrinimą Jūs patys pasitikrinote, ar laikotės patikrinimo akte (kontroliniame klausimyne) nurodytų reikalavimų?
3.	Ar Jums aiškūs visi patikrinimo akte (kontroliniame klausimyne) nurodyti patikrinimo aspektai (kontrolinio klausimyno klausimai)?	Jei atsakėte „ne“, prašome nurodyti neaiškių klausimų numerius
4.	Ar kontrolinis klausimynas padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?	Jei atsakėte „ne“, prašome nurodyti priežastis
5.	Ar patikrinimą atlikęs Inspekcijos darbuotojas laikėsi kontrolinio klausimyno turinio?
6.	Jei atsakėte į anketos 1 ir / ar 5 klausimą neigiamai, ar Jūs informavote Inspekcijos vadovybę, kad Inspekcijos darbuotojas nesilaikė patikrinimo tvarkos ir / ar kontrolinio klausimyno turinio?	Jei atsakėte „ne“, prašome nurodyti priežastis
7.	Jūsų pastabos ir pasiūlymai	-	-	-

Patikrinto ūkio subjekto atstovas

( pareigos, vardas ir pavardė, parašas)

_________________