LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2012 M. SPALIO 11 D. ĮSAKYMO NR. D1-821 „DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2016 m. kovo 18 d. Nr. D1-201

Vilnius

P a k e i č i u Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programas E-012-12-LSIS, E-013-12-LSIS, E-014-12-LSIS patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-821„Dėl Lietuvos statybos inžinierių sąjungos statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo egzaminų programų tvirtinimo“, ir jas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

Aplinkos ministras	Kęstutis Trečiokas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. D1-821

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. D1-201

redakcija)

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-012-16-LSIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių įgyti Programos 1 punkte nurodytų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatą (toliau – Pareiškėjai), profesinių žinių apimtį, detalumą ir įvertinimo tvarką.

3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti šias statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas:

3.1. ypatingo statinio statybos vadovo (toliau – SSV) visose statinių grupėse (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius, valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią);

3.2. ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo (toliau – SSTPV) visose statinių grupėse (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius, valstybinės reikšmės kelius ir geležinkelio kelią).

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Pagal šią programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) atlieka statybos inžinierių, siekiančių Lietuvos Respublikoje eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir (ar) ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, profesinių žinių patikrinimą, kurio metu įvertinamas Pareiškėjų profesinis pasirengimas:

4.1. planuoti, organizuoti, vykdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti statinių statybą;

4.2. įgyvendinti statinių statybos ir statybos techninės priežiūros tikslus bei uždavinius, atsižvelgiant į:

4.2.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, technologinius, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus ir kitus statinių statybos rodiklius;

4.2.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo bei trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos Programoje nurodytų temų apimtyje.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai
1.	STATYBOS INŽINIERIAUS PROFESINĖS VEIKLOS EFEKTYVUMAS: 1.1. pareigos, atsakomybė, įgaliojimai; 1.2. veiklos tikslai, uždaviniai, rodikliai; 1.3. naujausios vadybos koncepcijos, jų praktinis taikymas ir plėtros tendencijos; 1.4. veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimas bei tobulinimo priemonių įgyvendinimas;	SSV, SSTPV
1.5. darbo našumas (rodikliai, vertinimas, didinimo būdai); 1.6. įvaizdžio formavimas, kompetencijos ir konkurencingumo didinimas; 1.7. veiklos etika ir socialinė atsakomybė; 1.8. vadovavimas, lyderystė, komandinis darbas; 1.9. statybos inžinieriaus vaidmuo organizacijos tikslų įgyvendinimo ir nuolatinio veiklos tobulinimo procese; 1.10. saviugda, motyvacija, asmeninis efektyvumas.
2.	STATYBOS INVESTICIJOS, KAINODARA, EKONOMIKA: 2.1. investicijų į statinio statybą samprata ir jas įtakojantys veiksniai; 2.2. investicinių statybos projektų tikslai, sudėtis, įgyvendinimo modeliai; 2.3. statybos kainos nustatymo tikslai, metodai, principai. Statinio statybos techninių, technologinių ir organizacinių sprendimų ekonominis pagrindimas; 2.4. sąmatinės dokumentacijos rūšys, apimtis ir sudėtis; 2.5. statybos išlaidų struktūra; 2.6. statinio statybos ekonominių rodiklių (rezultatų) vertinimas. Statybos sąnaudų ir kainos pokyčių valdymas; 2.7. darbo apmokėjimo sistemos ir jų praktinis taikymas; 2.8. atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka; 2.9. konkursų statybos darbams pirkti rūšys, tikslai ir organizavimo principai; 2.10. statybos sutartys (bendrieji sutarčių sudarymo principai, pagrindinės nuostatos ir sąlygos nurodomos statybos sutartyse).	SSV, SSTPV
3.	STATINIO PROJEKTAVIMAS: 3.1. bendrieji statinio projektavimo proceso organizavimo ir vykdymo principai; 3.2. statinio projekto paskirtis ir sudėtis; 3.3. statinio projekto sprendinių keitimo, papildymo ir taisymo tvarka; 3.4. statinio projektinės dokumentacijos valdymo statybos objekte tvarka.	SSV, SSTPV
4.	STATINIO STATYBOS VALDYMAS (PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS, KONTROLĖ): 4.1. statybos darbų organizavimo būdai; 4.2. privalomieji dokumentai statybos darbams pradėti ir vykdyti. Jų rengimo ir valdymo tvarka; 4.3. statinio statybos rangovo civilinės atsakomybės draudimas; 4.4. pasirengimas statinio statybai (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui); 4.5. statybos darbų technologijos projektas (paskirtis, sudėtis, rengimo ir naudojimo tvarka); 4.6. statybos taisyklės (paskirtis, sudėtis, rengimo ir naudojimo tvarka); 4.7. statinio statybos trukmės planavimas. Statybos trukmės įtaka statinio statybos kokybei ir kainai; 4.8. statybai reikalingų išteklių (produktų, mechanizmų, darbo jėgos) poreikio planavimas ir įgyvendinimas; 4.9. statybos paslaugas teikiančių fizinių ar juridinių asmenų parinkimo ir samdymo tvarka; 4.10. vadovavimas statybos darbams (užduočių nustatymas, skirstymas, įgyvendinimo kontrolė ir vertinimas); 4.11. statybos aikštelės įrengimas ir eksploatavimas; 4.12. statinio statybos kontrolė (kontrolės rodikliai, jų matavimo ir vertinimo tvarka, kontrolės rezultatų dokumentavimas);	SSV, SSTPV
4.13. statinio statybos eigos ir rezultatų dokumentavimas; 4.14. statybos kontrolei naudojamos matavimo priemonės; 4.15. neatitikčių (defektų, nukrypimų) valdymas. Veiklos gerinimo veiksmų nustatymas ir įgyvendinimas; 4.16. statinio statybos poveikio suinteresuotoms šalims valdymas. Dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas; 4.17. statinio statybos užbaigimas ir priežiūra garantinio laikotarpio metu; 4.18. statinio statybos vadovo darbo organizavimo pažangi patirtis; 4.19. statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio statybos valdymo procese.
5.	APLINKOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGA: 5.1. bendrieji aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo statyboje principai ir reikalavimai; 5.2. statybos metu susidarančių atliekų tvarkymas; 5.3. pavojingų cheminių medžiagų naudojimas; 5.4. želdinių, grunto, paviršinio ir požeminio vandens apsauga vykdant statybos darbus; 5.5. parengtis galimoms avarijoms ir atsakomieji veiksmai; 5.6. aplinkos apsaugos vadybos priemonės (pvz. ISO 14001:2005, EMAS) ir jų taikymas; 5.7. darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos priemonės (pvz. OHSAS 18001:2007) ir jų taikymas; 5.8. profesinės rizikos valdymas (vertinimas, saugos priemonių nustatymas ir įgyvendinimas, prevencija).	SSV, SSTPV
6.	REIKALAVIMAI STATINIAMS IR STATYBOS GAMINIAMS: 6.1. mechaninis atsparumas ir stabilumas; 6.2. gaisrinė sauga; 6.3. higiena, sveikata ir aplinkos apsauga; 6.4. naudojimo saugumas; 6.5. apsauga nuo triukšmo; 6.6. energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Reikalavimai pastatų sandarumui ir energiniam naudingumui; 6.7. tvarus gamtos išteklių naudojimas.	SSV, SSTPV
7.	BENDRIEJI STATYBOS DARBAI:
7.1.	ŽEMĖS DARBAI: 7.1.1. žemės darbų vykdymo teisiniai ir organizaciniai aspektai; 7.1.2. gruntų savybės ir jų įtaka žemės kasimo technologijai; 7.1.3. apsauga nuo paviršinio ir gruntinio vandens; 7.1.4. pamatų duobės kasimas ir užpylimas; 7.1.5. tranšėjų kasimas ir užpylimas; 7.1.6. vandens telkinių dugno gilinimas; 7.1.7. pylimų ir užtvankų supylimas, šlaitų tvirtinimas; 7.1.8. grunto tankinimas; 7.1.9. statybos sklypo reljefo ir aplinkos tvarkymas.	SSV, SSTPV
7.2.	PAGRINDAI IR PAMATAI: 7.2.1. inžinerinių geologinių (geotechninių) tyrinėjimų duomenys ir rezultatai, reikalingi pamatų statybos darbams pradėti ir vykdyti; 7.2.2. pagrindo stiprumo, suspaudžiamumo ir laidumo vandeniui (filtracijos) rodikliai bei jų nustatymo būdai;
7.2.3. pagrindo apsauga, siekiant išsaugoti natūralią grunto struktūrą, nuo mechaninio suardymo, paviršinio ir požeminio vandens, šalčio; 7.2.4. seklieji juostiniai pamatai (rūšys, įrengimo technologija, kokybės reikalavimai); 7.2.5. sekliųjų plokštuminių pamatų įrengimas ir kokybės reikalavimai; 7.2.6. gręžtinių polių įrengimas ir kokybės reikalavimai; 7.2.7. spraustinių polių įrengimas ir kokybės reikalavimai; 7.2.8. inkaruojamų ir neinkaruojamų atraminių sienų grunte įrengimas ir kokybės reikalavimai; 7.2.9. pamatų įrengimo urbanizuotose teritorijose ypatumai; 7.2.10. inkarai grunte (rūšys, jų įrengimo ir kokybės užtikrinimo būdai); 7.2.11. pamatų ir pagrindų rekonstrukcijos bei stiprinimo sprendimai (mažo skersmens poliai, aukšto slėgio ir porų injekcijos, grunto ekstrakcija); 7.2.12. dirbtinių pagrindų įrengimas tankinant gruntą ir injektuojant stabilizuojančias medžiagas; 7.2.13. dažniausiai pasitaikančios klaidos ir problemos įrengiant pamatus, jų sprendimo būdai; 7.2.14. naujos giliųjų pamatų įrengimo technologijos (polinės plokštės, energijos poliai, energijos atraminės sienos); 7.2.15. požeminių statinių hidroizoliavimas (hidroizoliacijos rūšys, įrengimo technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai, dažniausiai pasitaikančios klaidos).	SSV, SSTPV
7.3.	MŪRO DARBAI: 7.31. mūro medžiagos ir gaminiai; 7.3.2. mūro mechaninės savybės ir jas įtakojantys veiksniai; 7.3.3. bendrieji mūrijimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaka mūro konstrukcijų kokybei; 7.3.4. mūrininkų darbo organizavimo principai; 7.3.5. kompleksiniai mūriniai ir jų technologiniai ypatumai; 7.3.6. mūro iš plytų įrengimo technologiniai ypatumai ir kokybės reikalavimai; 7.3.7. mūro iš blokelių įrengimo technologiniai ypatumai ir kokybės reikalavimai; 7.3.8. mūro armavimo konstrukciniai-technologiniai sprendimai; 7.3.9. mūro darbų vykdymo ypatumai žiemą ir esant kitoms ypatingoms oro sąlygoms; 7.3.10. gelžbetoninių gaminių montavimas mūrijant; 7.3.11. arkų, skliautų, sąramų ir karnizų mūrijimas; 7.3.12. kaminų ir ventiliacijos kanalų mūrijimas; 7.3.13. mūro konstrukcijų stiprinimo technologiniai sprendimai; 7.3.14. mūro darbų vykdymo ir kokybės kontrolė.	SSV, SSTPV
7.4.	BETONAVIMO DARBAI: 7.4.1. reikalavimai betono komponentams (rišamosios medžiagos, užpildai, priedai); 7.4.2. betono mišinių klasifikavimas, savybės ir charakteristikos; 7.4.3. betono mišinių ruošimo ir transportavimo ypatumai; 7.4.4. klojinių parinkimas ir įrengimas; 7.4.5. svarbiausios armatūrinio plieno savybės; 7.4.6. armavimo darbai (armavimo būdai ir priemonės, armavimo elementų gamyba, antikorozinė apsauga ir montavimas klojiniuose, reikalavimai apsauginiam betono sluoksniui ir armavimo darbų kokybei); 7.4.7. betono stiprumą įtakojantys veiksniai;	SSV, SSTPV
7.4.8. bendrieji betonavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaka betono ir gelžbetonio konstrukcijų kokybei; 7.4.9. betonuotojų darbo organizavimo principai; 7.4.10. betono mišinio klojimas ir tankinimas; 7.4.11. technologinių ir deformacinių siūlių įrengimas betonuojant; 7.4.12. betono priežiūra kietėjimo metu; 7.4.13. betonavimo darbų vykdymo ypatumai žiemą; 7.4.14. betonavimo darbų vykdymas ypatingomis sąlygomis (dideliame aukštyje ar gylyje, vandenyje ar po juo, aukštoje temperatūroje, agresyvioje aplinkoje); 7.4.15. betoninių ir gelžbetoninių konstrukcijų stiprinimo technologiniai sprendimai; 7.4.16. betonavimo darbų vykdymo ir kokybės kontrolė.
7.5.	BETONO IR GELŽBETONIO KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS: 7.5.1. konstrukcijų transportavimas ir sandėliavimas; 7.5.2. kėlimo mechanizmų parinkimas konstrukcijų montavimui. Pagrindiniai reikalavimai konstrukcijų stropavimui; 7.5.3. bendrieji betono ir gelžbetonio konstrukcijų montavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaka konstrukcijų kokybei; 7.5.4. juostinių bei lizdinių pamatų montavimo ypatumai ir kokybės reikalavimai; 7.5.5. karkasinių statinių gelžbetoninių konstrukcijų montavimo ypatumai ir kokybės reikalavimai; 7.6.6. gelžbetoninių konstrukcijų montavimas mūriniuose statiniuose; 7.6.7. gelžbetoninių konstrukcijų sujungimas (būdai, priemonės, technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai); 7.6.8. betono ir gelžbetonio konstrukcijų montavimo kokybės kontrolė.	SSV, SSTPV
7.6.	METALO KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS: 7.6.1. metalo ir metalo konstrukcijų tipai, taikymo sritys, mechaninės savybės ir jas įtakojantys veiksniai; 7.6.2. bendrieji metalo konstrukcijų montavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaka konstrukcijų kokybei; 7.6.3. statinio metalinio karkaso montavimo ypatumai ir kokybės reikalavimai; 7.6.4. atitvarinių konstrukcijų iš surenkamų plokščių montavimo ypatumai ir kokybės reikalavimai; 7.6.5. metalo konstrukcijų antikorozinė ir priešgaisrinė apsauga; 7.6.6. metalo konstrukcijų sujungimas ir tvirtinimas (būdai, priemonės, technologiniai ir kokybės reikalavimai); 7.6.7. metalo konstrukcijų montavimo kokybės kontrolė; 7.6.8. metalo konstrukcijų suvirinimas (būdai, naudojamos medžiagos, kontrolė, kokybės reikalavimai); 7.6.9. metalo konstrukcijų montavimas ypatingomis sąlygomis (aukštoje ar žemoje temperatūroje, vandenyje ar po juo, dideliame aukštyje ar gylyje, agresyvioje aplinkoje); 7.6.10. metalo konstrukcijų stiprinimas.	SSV, SSTPV
7.7.	MEDINIŲ KONSTRUKCIJŲ MONTAVIMAS: 7.7.1. medienos ir medinių konstrukcijų tipai, taikymo sritys, fizikinės ir mechaninės savybės bei jas įtakojantys veiksniai; 7.7.2. bendrieji medinių konstrukcijų montavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaka konstrukcijų kokybei;
7.7.3. medienos antiseptikavimas ir įmirkymas antipirenais; 7.7.4. medinių konstrukcijų sujungimas ir tvirtinimas (būdai, priemonės, technologiniai ir kokybės reikalavimai); 7.7.5. medinių konstrukcijų stiprinimas; 7.7.6. medinių konstrukcijų montavimo kokybės kontrolė.	SSV, SSTPV
7.8.	STOGŲ ĮRENGIMAS: 7.8.1. stogų rūšys ir klasifikacija; 7.8.2. bendrieji stogų įrengimo techniniai ir technologiniai reikalavimai. Jų įtaką pastatų kokybei; 7.8.3. stogų dangų paklotai (rūšys, įrengimo technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai); 7.8.4. garo, vėjo ir šilumos izoliacija (naudojamos medžiagos, įrengimo technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai); 7.8.5. šlaitiniai stogai (tipai, rūšys, dangos, įrengimo technologiniai sprendimai, vandens nuvedimo sistemos, kokybės reikalavimai); 7.8.6. plokštieji neeksploatuojami stogai (dangos, įrengimo technologiniai sprendimai, vandens nuvedimo sistemos, kokybės reikalavimai); 7.8.7. plokštieji eksploatuojami stogai (dangos, įrengimo technologiniai sprendimai, vandens nuvedimo sistemos, kokybės reikalavimai); 7.8.8. ritininių hidroizoliacinių stogo dangų įrengimo technologijos, dažniausiai pasitaikančios klaidos, jų priežastys ir sprendimo būdai; 7.8.9. stogų remonto bei rekonstrukcijos būdai, metodai, techniniai ir technologiniai sprendimai; 7.8.10. stogų įrengimo kokybės kontrolė.	SSV, SSTPV
7.9.	APDAILOS DARBAI:
7.9.1.	TINKAVIMAS: 7.9.1.1. tinkavimo rūšys, būdai ir jų naudojimą lemiantys veiksniai; 7.9.1.2. tinkavimo medžiagų klasifikacija, pasirinkimo aspektai, savybės ir jų įtaka tinkavimo kokybei; 7.9.1.3. paviršių paruošimas tinkavimui (technologijos ir kokybės reikalavimai); 7.9.1.4. bendrieji tinkavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaką tinko kokybei; 7.9.1.5. dažniausios tinkavimo klaidos ir tinko defektai, būdai ir priemonės jiems išvengti; 7.9.1.6. tinko remontas, stiprinimas, atstatymas; 7.9.1.7. dekoratyviniai tinkai (klasifikavimas, technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 7.9.1.8. tinkavimo darbų vykdymo ir kokybės kontrolė.	SSV, SSTPV
7.9.2.	FASADŲ APDAILA INDUSTRINIAIS GAMINIAIS: 7.9.2.1. fasadų apdailai naudojamos industrinės medžiagos, jų savybės, panaudojimo sritys ir įrengimo metodai; 7.9.2.2. fasadų apdaila stiklo elementais (reikalavimai medžiagoms, technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 7.9.2.3. fasadų apdaila klinkerio, marmuro, dolomito ir kt. plytelėmis (reikalavimai medžiagoms, technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 7.9.2.4. fasadų apdaila cemento-medžio drožlių, cemento-celiuliozės pluošto, aliuminio kompozito, HPL ir kt. plokštėmis (reikalavimai medžiagoms, technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).	SSV, SSTPV
7.9.3.	DAŽYMAS IR TAPETAVIMAS: 7.9.3.1. dažų klasifikacija, parinkimo (naudojimo) kriterijai, savybės ir jų įtaka dažymo kokybei; 7.9.3.2. paviršių paruošimas dažymui (technologijos ir kokybės reikalavimai); 7.9.3.3. bendrieji dažymo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaką dažymo kokybei; 7.9.3.4. dažniausios dažymo klaidos (defektai) ir jų prevencija; 7.9.3.5. dažymo darbų vykdymo ir kokybės kontrolė; 7.9.3.6. tapetavimo medžiagų klasifikacija, parinkimo (naudojimo) kriterijai, savybės ir jų įtaka tapetavimo kokybei; 7.9.3.7. paviršių paruošimas tapetavimui (technologijos ir kokybės reikalavimai); 7.9.3.8. bendrieji tapetavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai. Jų įtaką tapetavimo kokybei; 7.9.3.9. dažniausios tapetavimo klaidos (defektai) ir jų prevencija; 7.9.3.10. tapetavimo darbų vykdymo ir kokybės kontrolė.	SSV, SSTPV
7.9.4.	PAVIRŠIŲ APDAILA PLYTELĖMIS: 7.9.4.1. plytelių klasifikacija, parinkimo (naudojimo) kriterijai, savybės ir jų įtaka klijuojamų paviršių kokybei; 7.9.4.2. pagrindo paruošimas plytelių klijavimui (technologijos ir kokybės reikalavimai); 7.9.4.3. bendrieji plytelių klijavimo darbų technologijos ir vykdymo reikalavimai; 7.9.4.4. dažniausios plytelių klijavimo klaidos (defektai) ir jų prevencija; 7.9.4.5. plytelių klijavimo kokybės kontrolė.	SSV, SSTPV
7.9.5.	GRINDŲ ĮRENGIMAS: 7.9.5.1. grindų tipai ir jų nustatymas atsižvelgiant į galimų poveikių intensyvumą bei pobūdį; 7.9.5.2. grindų dangų parinkimo kriterijai, savybės ir jų įtaka grindų kokybei; 7.9.5.3. grindų pasluoksnis, hidroizoliacija, išlyginamasis sluoksnis, tarpsluoksnis (įrengimo būdai ir priemonės, technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai); 7.9.5.4. medinės grindys (įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 7.9.5.5. monolitinės grindys (įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 7.9.5.6. kiliminių ir polimerinių medžiagų grindys (įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 7.9.5.7. dažniausios grindų įrengimo klaidos (defektai) ir jų prevencija; 7.9.5.8. grindų įrengimo kokybės kontrolė.	SSV, SSTPV
7.9.6.	PERTVARŲ IR LUBŲ ĮRENGIMAS IŠ PLOKŠČIŲ: 7.9.6.1. pertvarų ir lubų įrengimui iš plokščių naudojamos medžiagos (sistemos), jų savybės, panaudojimo sritys ir montavimo būdai; 7.9.6.2. bendrieji pertvarų ir lubų įrengimo iš plokščių techniniai ir technologiniai reikalavimai. Jų įtaką pertvarų ir lubų kokybei; 7.9.6.3. pertvarų ir lubų įrengimo iš plokščių kokybės kontrolė.	SSV, SSTPV
7.9.7.	LANGŲ IR DURŲ MONTAVIMAS: 7.9.7.1. langų ir durų rūšys, savybės, charakteristikos, parinkimo (naudojimo) aspektai, įtaka pastato kokybei;
7.9.7.2. atraminių ir reguliavimo intarpų išdėstymas;
7.9.7.3. staktų tvirtinimas, izoliavimas, sandarinimas; 7.9.7.4. palangių įrengimas; 7.9.7.5. dažniausios langų ir durų montavimo klaidos (defektai) bei jų prevencija; 7.9.7.6. langų ir durų montavimo kokybės kontrolė.	SSV, SSTPV
7.10.	STATINIŲ IR JŲ ELEMENTŲ IZOLIACIJA BEI APSAUGA:
7.10.1.	APSAUGA NUO DRĖGMĖS: 7.10.1.1. hidroizoliacija (rūšys, tipai, naudojamos medžiagos, jų savybės ir parinkimo (naudojimo) aspektai, įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 7.10.1.2. drenažas (tipai, naudojamos medžiagos, jų savybės ir parinkimo (naudojimo) aspektai, įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 7.10.1.3. nuo drėgmės neapsaugotų pastatų hidroizoliavimas (būdai, metodai, techniniai ir technologiniai sprendimai); 7.10.1.4. drėgmės atitvarose susidarymo priežastys ir būdai to išvengti. 7.10.1.5. garo izoliacija (naudojamos medžiagos, jų savybės ir parinkimo (naudojimo) aspektai, įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai).	SSV, SSTPV
7.10.2.	ŠILTINIMO BŪDAI IR SISTEMOS: 7.10.2.1. atitvarų šiluminė varža ir šilumos perdavimo koeficientai. Reikalavimai pastatų energiniam naudingumui; 7.10.2.2. šiltinimo būdai ir medžiagos (rūšys, tipai, klasifikavimas, savybės, charakteristikos, parinkimo (naudojimo) aspektai); 7.10.2.3. pamatų, rūsių išorinių sienų ir cokolių šiltinimas (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai); 7.10.2.4. išorinės sienos šiltinimas tinkuojama sudėtine termoizoliacine sistema (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai); 7.10.2.5. išorinės sienos šiltinimas vėdinama termoizoliacine sistema (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai); 7.10.2.6. išorinės sienos šiltinamos patalpoje (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai); 7.10.2.7. plokščių stogų šiltinimas (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai); 7.10.2.8. šlaitinių stogų šiltinimas (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai); 7.10.2.9. grindų šiltinimas (techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės reikalavimai); 7.10.2.10. šiltinimo darbų kokybės kontrolė; 7.10.2.11. pastatų atnaujinimo (modernizavimo) ypatumai (organizaciniai veiksmai, techniniai, technologiniai ir kokybės reikalavimai bei jų įgyvendinimas).	SSV, SSTPV
7.10.3.	GARSO IZOLIACIJA: 7.10.3.1. pastatų apsaugos nuo triukšmo klasifikavimas ir kokybės vertinimas (garso klasės, garso izoliavimo rodikliai ir jų ribinės vertės, garso klasifikavimo atitikties įvertinimas); 7.10.3.2. triukšmo per pertvaras izoliavimo techniniai ir technologiniai sprendimai; 7.10.3.3. garsą izoliuojančių langų ir durų panaudojimo ypatumai;	SSV, SSTPV
7.10.3.4. triukšmo per perdangas izoliavimo techniniai ir technologiniai sprendimai; 7.10.3.5. pastatų inžinerinių sistemų įrengimo techniniai ir technologiniai sprendimai, apsaugantys patalpas nuo triukšmo.
7.10.4.	APSAUGA NUO GAISRO: 7.10.4.1. statinių gaisrinės saugos vertinimo kriterijai (atsparumo ugniai laipsniai, kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų, grupės pagal gaisro grėsmę statiniuose, gaisro apkrovos ir kategorijos) ir jų įtaka statinio statybai; 7.10.4.2. statybos produktų klasifikavimas pagal degumą ir atsparumą ugniai; 7.10.4.3. statinio konstrukcijų ir konstrukcinių elementų atsparumo ugniai užtikrinimas (reikalavimai, techniniai ir technologiniai sprendimai, atsparumo ugniai vertinimas); 7.10.4.4. statinių apsaugos nuo žaibo sprendimai ir įgyvendinimo būdai; 7.10.4.5. gaisrinės saugos užtikrinimas statybvietėje (reikalavimai, veiksmai, priemonės, prevencija).	SSV, SSTPV
7.10.5.	APSAUGA NUO KOROZIJOS: 7.10.5.1. techniniai ir technologiniai sprendimai, padedantys sulėtinti ar išvengti metalinių gaminių korozijos; 7.10.5.2. antikorozinės dangos (naudojamos priemonės, jų savybės ir parinkimo (taikymo) aspektai, įrengimo technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai);	SSV, SSTPV
7.10.7.	APSAUGA NUO DRUSKOS IR PELĖSIO: 7.10.7.1. druskos atsiradimo atitvarose ir ant jų priežastys, priemonės jų išvengti ir pašalinimo būdai; 7.10.7.2. pelėsio susidarymo priežastys, priemonės jo išvengti ir naikinimo būdai.	SSV, SSTPV
7.11.	SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJŲ STATYBA: 7.11.1. žemės sankasos įrengimas (esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai); 7.11.2. automobilių kelių (gatvių) dangų konstrukcijų pagrindo įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai); 7.11.3. asfalto dangų įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai); 7.11.4. asfalto dangų taisymo techniniai ir technologiniai sprendimai; 7.11.5. žvyro dangų įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai); 7.11.6. plytelių ir trinkelių dangų įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai); 7.11.7. tiltų, viadukų, estakadų ir kitų transporto statinių (toliau šiame skyriuje – kitų transporto statinių) pamatų įrengimo technologiniai ypatumai; 7.11.8. kitų transporto statinių monolitinių betono ir gelžbetonio konstrukcijų įrengimo technologiniai ypatumai; 7.11.9. kitų transporto statinių surenkamų gelžbetoninių konstrukcijų įrengimo technologiniai ypatumai;	SSV, SSTPV
7.11.	7.11.10. kitų transporto statinių metalinių konstrukcijų įrengimo technologiniai ypatumai; 7.11.11. prijungčių ir deformacinių pjūvių įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai); 7.11.12. vandens uosto statinių statybos organizaciniai, techniniai ir technologiniai ypatumai (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai sprendimai, kontrolė ir bandymai).
7.12.	HIDROTECHNIKOS STATINIŲ STATYBA: 7.12.1. užtvankų įrengimas (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai); 7.12.2. hidroelektrinių statyba (tipai, konstrukcinės sistemos, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai); 7.12.3. vandenviečių statinių ir nusodintuvų statyba (tipai, konstrukcinės sistemos, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai); 7.12.4. kitų hidrotechnikos statinių (dambų, kanalų, akvedukų, krantosaugos, žuvininkystės ir laivininkystės statinių) statybos organizaciniai, techniniai ir technologiniai ypatumai.	SSV, SSTPV
7.13.	KITŲ INŽINERINIŲ STATINIŲ STATYBA: 7.13.1. aukštuminių inžinerinių statinių (bokštų, stiebų) statybos organizaciniai, techniniai ir technologiniai ypatumai; 7.13.2. sąvartynų statyba (būdai, priemonės, naudojamos medžiagos ir jų savybių įtaka statinio kokybei, esminiai reikalavimai, atliekami darbai ir jų technologiniai ypatumai, kontrolė ir bandymai).	SSV, SSTPV
8.	STATINIŲ GRIOVIMAS: 8.1. pasiruošimas statinio griovimui (teisiniai aspektai ir organizaciniai veiksmai); 8.2. statinių griovimo būdai, technologijos ir priemonės; 8.3. statinių griovimo technologiniai aspektai (eiliškumas (nuoseklumas), sąlygos, saugos sprendimai, specialieji reikalavimai); 8.4. statinių griovimas urbanizuotose teritorijose ypatumai.	SSV, SSTPV
9.	STATINIŲ DEFORMACIJOS IR AVARIJOS: 9.1. dažniausios statinių deformacijų ir avarijų priežastys, priemonės ir būdai joms išvengti; 9.2. statinių priežiūra (atsakomybė, reikalavimai, įtaka statinio kokybei); 9.3. pastatų diagnostika ir techninis vertinimas; 9.4. statinių avarijų tyrimo ir likvidavimo tvarka.	SSV, SSTPV
10.	STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA: 10.1. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, statybos techninės priežiūros sritys ir jų privalomumas); 10.2. statinio statybos techninei priežiūrai vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai; 10.3. statinio statybos techninio prižiūrėtojo samdymo (skyrimo) tvarka. Bendrosios statybos techninės priežiūros sutarčių sudarymo nuostatos;	SSTPV
10.4. pasiruošimas statinio statybos techninei priežiūrai (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui); 10.5. statinio statybos techninės prižiūrėtojo privalomasis civilinės atsakomybės draudimas; 10.6. statinio statybos dokumentų analizė ir vertinimas. Statinio projekto keitimų statybos metu valdymas; 10.7. statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigos ir atsakomybė statinio statybos metu; 10.8. statinio statybos eigos ir rezultatų kontrolės (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka); 10.9. statinio statybos metu naudojamų produktų bei įrenginių kontrolė ir bandymai; 10.10. statinio konstrukcijų ir inžinerinių tinklų (sistemų) geodezinės kontrolės ir išbandymo dokumentacija; 10.11. statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovų pareigos, atsakomybė, jų veiklos koordinavimas ir kontrolė; 10.12. statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo veiksmai statybos užbaigimo metu; 10.13. statinio statybos techninę priežiūrą vykdančių asmenų įgaliojimai ir teisės; 10.14. statinio statybos sustabdymo atvejai ir tvarka; 10.15. statybos darbų technologijos projektas (paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka, naudojimas); 10.16. statybvietės eksploatavimas ir priežiūra (perdavimas, aprūpinimas ištekliais, įrengimas, eksploatavimo kontrolė); 10.17. statybos techninės priežiūros ypatumai statinių statybos saugomose teritorijose atveju; 10.18. statybos techninės priežiūros ypatumai pastatų atnaujinimo (modernizavimo) atveju; 10.19. statinio statybos techninės priežiūros vadovo veikla, kai statybos sutartis sudaryta pagal FIDIC nuostatas; 10.20. bendrosios ir specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovų dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statinio statybos dalyviais bei kitomis su statinio statyba susijusiomis šalimis; 10.21. statinio statybos techninės priežiūros veiksmai užtikrinant aplinkos apsaugos, saugos ir sveikatos reikalavimus statybos metu; 10.22. statinio statybos techninės priežiūros veiklos gerinimo priemonės ir praktinis jų įgyvendinimas; 10.23. statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio statybos techninės priežiūros veikloje.	SSTPV

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

6.2. statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-612 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas” patvirtinimo”;

6.3. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5);

6.4. statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.5. statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.6. statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“;

6.7. statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 5 d. įsakymas Nr. 622 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ patvirtinimo“;

6.8. statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“;

6.9. statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1034 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

6.10. statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“;

6.11. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“;

6.12. statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“;

6.13. statybos techninis reglamentas STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. D1-629 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.02:2005 „Žemės darbai“ patvirtinimo“;

6.14. statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra” patvirtinimo”;

6.15. statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” patvirtinimo”;

6.16. statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 232 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas” patvirtinimo“;

6.17. statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas” patvirtinimo“;

6.18. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” patvirtinimo”;

6.19. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” patvirtinimo”;

6.20. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” patvirtinimo”;

6.21. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” patvirtinimo”;

6.22. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” patvirtinimo”;

6.23. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” patvirtinimo”;

6.24. statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1067 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“;

6.25. statybos techninis reglamentas STR 2.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. D1-219 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.10:2007 „Išorinės tinkuojamos sudėtinės termoizoliacinės sistemos” patvirtinimo“;

6.26. statybos techninis reglamentas STR 2.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. kovo 7 d. įsakymu Nr. D1-212 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.11:2012 „Išorinės vėdinamos termoizoliacinės sistemos” patvirtinimo“;

6.27. statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“;

6.28. statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai” patvirtinimo“;

6.29. statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

6.30. statybos techninis reglamentas STR 2.02.07:2012 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-344 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-100 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.31. statybos techninis reglamentas STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 317 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms” patvirtinimo“;

6.32. statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos” patvirtinimo“;

6.33. statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos” patvirtinimo“;

6.34. statybos techninis reglamentas STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-538 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.06:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos” patvirtinimo“;

6.35. statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos” patvirtinimo“;

6.36. statybos techninis reglamentas STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-571 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.02:2008 „Statinių konstrukcijos. Stogai” patvirtinimo“;

6.37. statybos techninis reglamentas STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos grindys” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 23 d. įsakymu Nr. D1-127 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.05.13:2004 „Statinių konstrukcijos grindys” patvirtinimo“;

6.38. statybos techninis reglamentas STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai” patvirtinimo“;

6.39. statybos techninis reglamentas STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 319 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai” patvirtinimo“;

6.40. statybos techninis reglamentas STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai” patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. D1-624 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.05:2010 „Privalomieji statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimai” patvirtinimo“;

6.41. statybos techninis reglamentas STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 „Dėl statybos techninių reglamento STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ patvirtinimo“;

6.42. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 „Dėl rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

6.43. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-226 „ Dėl statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

6.44. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Vilnius: Naujasis lankas, 2009;

6.45. Banaitienė N., Banaitis A. Statybos projektų valdymo pagrindai. Vilnius: Technika, 2007;

6.46. Zavadskas E. K. ir kt. Statybos procesų technologija. Vilnius: Technika, 2008;

6.47. Zavadskas E. K. ir kt. Statybos organizavimas. Vilnius: Technika, 2009;

6.48. Lietuvos standartas LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai“;

6.49. Lietuvos standartas LST EN ISO 14001:2005 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“;

6.50. Lietuvos standartas LST 1977:2008 (BS OHSAS 18001:2007) „Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai“;

6.51. Kitinas V. Tipinių statybos procesų technologijos ir darbo organizavimo reglamentai. Vilnius: Naujasis lankas, 2007;

6.52. Elektroninės statybos taisyklės [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija, 2014 [žiūrėta 2015-08-21]. <www.statybostaisykles.lt>;

6.53. statybos taisyklės ST 2124555837.01:2013 „Atitvarų šiltinimas polistireniniu putplasčiu“ [interaktyvus]. Vilnius: Polistireninio putplasčio asociacija, 2013 [žiūrėta 2015-08-21]. <http://epsa.lt/statybos-taisykles-m>.

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt ) arba Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.am.lt).

V. PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

7. Pareiškėjų profesines žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įgaliotos organizacijos, nurodytos Programos 1 priede.

8. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei profesinių žinių vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius klubus (bendrijas). LSIS prezidentas nustato įgaliotų organizacijų teises vertinanti statybos inžinierių profesines žinias ir tvirtina profesinių žinių vertinimo komisijų sudėtis.

9. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi LSIS įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos 1 priede, patalpose. Šios organizacijos apsirūpinusios veiklai vykdyti ir Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (patalpomis, biuro įranga, ryšio priemonėmis).

VI. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

10. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

11. Egzamino raštu tvarka:

11.1. Klausimus iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, rengia LSIS. Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami.

11.2. Egzamino raštu trukmė - 2 val. (nepriklausomai nuo pageidaujamų įgyti pareigų ir prašyme kvalifikacijos atestatui gauti nurodytų statinių grupių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra, užrašais ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis.

11.3. Atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

11.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu;

11.3.2. neišsamus arba dalinai teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

11.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų.

11.4. Kiekvienam Pareiškėjui pateikiami traukti atskiri bilietai, atsižvelgiant į pageidaujamas įgyti pareigas ir prašyme kvalifikacijos atestatui gauti nurodytas statinių grupes:

11.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 6 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 5 balai;

11.4.2. Pareiškėjai, įgiję teisę vykdyti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas ir pageidaujantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.3. Pareiškėjai neturintys teisės vykdyti ypatingo statinio statybos vadovo pareigų, tačiau pageidaujantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 11.4.1. ir 11.4.2. punktų reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 11.4.1 punkto nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 11.4.2 punkto nuostatas nevertinamos.

12. Individualaus pokalbio su Pareiškėju metu:

12.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) Pareiškėjo profesiniu pasirengimu bei patirtimi (pvz. pastatytais statiniais, vykdyta statybos techninės priežiūros veikla, kitais profesiniais pasiekimais);

12.2. aptariami Egzamino raštu rezultatai ir (ar) Komisijos siūlomos suteikti pareigos tam tikrose statinių grupėse.

13. Pareiškėjas (išlaikęs egzaminą raštu), neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, Komisijos sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

14. Sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo Komisija priima kolegialiai.

15. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

16. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

17. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar perlaikymą imamas LSIS prezidento nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki Egzamino pradžios. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

VII. PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

18. Pareiškėjų profesines žinias vertina kiekvienoje LSIS įgaliotoje organizacijoje sudaryta ir LSIS prezidento patvirtinta profesinių žinių vertinimo komisija. Komisijų nariai yra žinomi savo srities specialistai ir mokslininkai, tenkinantys statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 punkte nustatytus reikalavimus.

19. Lietuvos statybos inžinierių sąjungoje sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija. Pastaroji sprendžia visus su šios Programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos interneto tinklapyje (www.lsis.lt) ir jos įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos 1 priede, internetiniuose tinklapiuose.

21. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

21.1. Komisijos pavadinimas ir sudėtis (pirmininko, jo pavaduotojo, narių bei sekretoriaus vardai ir pavardės);

21.2. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

21.3. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris;

21.4. konkretaus Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos teigiamai, vardas, pavardė, asmens kodas ir jam siūlomos suteikti pareigos (nurodoma pagal Programos 3.1 ir 3.2 papunkčius) statiniuose pagal jų naudojimo paskirtį (nurodoma pagal [6.8]), kurie priskiriami ypatingų statinių kategorijai pagal [6.5];

21.5. konkretaus Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos neigiamai vardas, pavardė, asmens kodas, sprendimo dėl neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys;

21.6. Komisijos pirmininko ir sekretoriaus vardas, pavardė, parašas;

21.7. kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz. išsilavinimas, darbovietė, kontaktiniai duomenys, keičiamo ar papildomo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma Komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pageidavimu.

22. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

23. Pareiškėjui išduodamas Komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas.

24. Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

__________________

Priedas

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS ĮGALIOTŲ ORGANIZACIJŲ,

KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ EITI YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVO IR YPATINGO STATINIO STATYBOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGAS, PROFESINES ŽINIAS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įgaliotos organizacijos pavadinimas	Adresas	Žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius	Atsakingo vadovo vardas, pavardė, tel.	Interneto svetainės adresas, el. paštas
1.	VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras	Trakų g. 1/26, Vilnius	Trakų g. 1/26, Vilnius, 3 auditorijos, 180 vietų	Ramūnas Setkauskas, (8 5) 262 1690	www.kvc.vgtu.lt
2.	LSIS Klaipėdos klubas	V. Berbomo g. 10, Klaipėda	Berbomo g. 10, Klaipėda, auditorija 150 vietų, 2 kabinetai po 36 kv. m	Tautvydas Petras Tubis, (8 46) 41 16 02 8 686 76 153	www.lsiskl.lt
3.	Šiaulių apskrities bendrija LSIS	Tilžės g. 170, Šiauliai	Vilniaus g. 141, Šiauliai, Šiaulių universiteto tech. Fakulteto auditorija 50 vietų	Jonas Šarakauskas (8 41) 52 34 58	www.p-k.lt
4.	LSIS Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubas (SIK)	Puzino g. 1, Panevėžys	Puzino g. 1, Panevėžys, auditorija 70 vietų	Lionginas Sakalauskas (8 45) 50 55 30 8 686 40 350	www.pasik.lt
5.	LSIS Utenos apskrities SIK	Aušros g. 22, Utena	Bažnyčios g. 1, Utena, VšĮ Utenos verslo informacijos centras, auditorija 40 vietų	Valdas Kaulinis 8 610 10 636 Virginijus Žalkauskas 8 616 90 045	www.usik.lt
6.	LSIS Marijampolės bendrija	Gedimino g. 11, Marijampolė	Gedimino g. 11, Marijampolė, auditorija 30 vietų	Aloyzas Jurdonas 8 698 33 862 Irena Valinčienė 8 605 90 045	1loyzas@ ugira.lt
7.	LSIS Telšių apskrities bendrija	Respublikos g. 19A, Telšiai	Telšių r., Gaudikaičių k. auditorija 50 vietų, auditorija 70 vietų	Kęstutis Kurlys 8 612 35 445	banduva@ banduva.lt
8.	LSIS Alytaus apskrities bendrija	Pramonės g. 1, Alytus	Pramonės g. 1, Alytus, 2 auditorijos po 120 vietų	Antanas Minkevičius 8 698 02 015	info@ grinduva.lt
9.	Kauno apskrities bendrija LSIS	Studentų g. 48-429, Kaunas	Studentų g. 48-429, Kaunas, KTU statybos fakultetas 432 auditorija, 50 vietų	Leonas Algirdas Milketas (8 37) 451438 8 686 05669	www.kasib.lt
10.	LSIS Vilniaus m. klubas	Trakų g. 1/26 Vilnius	Trakų g. 1/26, Vilnius, 3 auditorijos, 180 vietų	Julius Gajauskas 8 685 67 484	www.lsisvk.lt

_______________________

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

2016 m. sausio 7 d. raštu Nr. 14859

PARENGĖ

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Prezidentas Kęstutis Kurlys

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 11	d. įsakymu Nr. D1-821

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. D1-201

redakcija)

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-013-16-LSIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių įgyti Programos 3 punkte nurodytų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatą (toliau – Pareiškėjų), profesinių žinių apimtį, detalumą ir įvertinimo tvarką.

3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau – SSSDV) ir (ar) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau – SSSDTPV) pareigas visose statinių grupėse (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius) specialiųjų statybos darbų srityje (srityse) – mechanikos darbai (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas; betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas; statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas; šilumos tiekimo tinklų tiesimas; šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW galios) montavimas; statinio šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas; statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas; šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas).

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Pagal šią programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) atlieka statybos inžinierių, siekiančių Lietuvos Respublikoje eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, profesinių žinių patikrinimą. Jo metu įvertinamas Pareiškėjų profesinis pasirengimas planuoti, organizuoti, vykdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti specialiuosius (mechanikos) statybos darbus, atsižvelgiant į:

4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, technologinius, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus ir kitus statinių statybos rodiklius;

4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo bei trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos Programoje nurodytų temų apimtyje.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai
1.	SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVO PROFESINĖS VEIKLOS EFEKTYVUMAS: 1.1. kompetencijos reikalavimai specialiųjų statybos darbų vadovams; 1.2. pareigos, atsakomybė, įgaliojimai;	SSSDV, SSSDTPV
1.3. veiklos tikslai, uždaviniai, rodikliai; 1.4. nauji vadybos metodai (ISO 9001, Lean, EFQM ir t.t.) ir jų praktinio taikymo patirtis; 1.5. veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimas bei tobulinimo priemonių įgyvendinimas; 1.6. darbo našumas (rodikliai, vertinimas, didinimo būdai); 1.7. įvaizdžio formavimas, kompetencijos ir konkurencingumo didinimas; 1.8. vadovavimas, lyderystė, komandinis darbas; 1.9. statybos inžinieriaus vaidmuo organizacijos tikslų įgyvendinimo ir nuolatinio veiklos tobulinimo procese; 1.10. veiklos etika ir socialinė atsakomybė; 1.11. saviugda, motyvacija, asmeninis efektyvumas.
2.	STATYBOS KAINODARA IR EKONOMIKA: 2.1. specialiųjų statybos darbų kainos nustatymas (tikslai; metodai; principai; keitimas; techninių, technologinių ir organizacinių sprendimų ekonominis pagrindimas); 2.2. sąmatinės dokumentacijos rūšys, apimtis ir sudėtis; 2.3. specialiųjų statybos darbų sąnaudų struktūra; 2.4. specialiųjų statybos darbų ekonominių rodiklių (rezultatų) vertinimas. Statybos sąnaudų ir kainos pokyčių valdymas; 2.5. darbo apmokėjimo sistemos ir jų praktinis taikymas; 2.6. atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka; 2.7. konkursų statybos darbams pirkti rūšys, tikslai ir organizavimo principai; 2.8. statybos sutartys (bendrieji sutarčių sudarymo principai, pagrindinės nuostatos ir sąlygos nurodomos statybos sutartyse).	SSSDV, SSSDTPV
3.	SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS, KONTROLĖ: 3.1. privalomieji dokumentai specialiesiems statybos darbams pradėti ir vykdyti. Jų rengimo ir valdymo tvarka; 3.2. statinio projekto paskirtis ir sudėtis. Statinio projektinės dokumentacijos valdymo (įskaitant pakeitimus) statybos metu tvarka; 3.3. statinio statybos rangovo civilinės atsakomybės draudimas; 3.4. specialiųjų statybos darbų planavimas (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui); 3.5. statybos taisyklės (paskirtis, sudėtis, rengimo ir naudojimo tvarka); 3.6. statybos darbų technologijos projektas (paskirtis, sudėtis, rengimo ir naudojimo tvarka); 3.7. specialiųjų statybos darbų trukmės planavimas. Specialiųjų statybos darbų trukmės įtaka statinio statybos kokybei ir kainai; 3.8. veiklai vykdyti reikalingų išteklių (produktų, mechanizmų, darbo jėgos) poreikio planavimas ir įgyvendinimas; 3.9. statybos aikštelės įrengimas ir eksplotavimas; 3.10. vadovavimas specialiesiems statybos darbams (užduočių nustatymas, skirstymas, įgyvendinimo kontrolė ir vertinimas); 3.11. specialiųjų statybos darbų kontrolė (kontrolės rodikliai, jų matavimo ir vertinimo tvarka, kontrolės rezultatų dokumentavimas); 3.12. specialiųjų statybos darbų eigos ir rezultatų dokumentavimas;	SSSDV, SSSDTPV
3.13. neatitikčių (defektų, nukrypimų) valdymas. Veiklos gerinimo veiksmų nustatymas ir įgyvendinimas; 3.14. vykdomos veiklos poveikio suinteresuotoms šalims valdymas. Dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas; 3.15. specialiųjų statybos darbų užbaigimas ir priežiūra garantinio laikotarpio metu; 3.16. specialiųjų statybos darbų vadovo darbo organizavimo pažangi patirtis; 3.17. statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas planuojant, organizuojant, vykdant ir (ar) kontroliuojant specialiuosius statybos darbus.
4.	APLINKOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGA: 4.1. bendrieji aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo statyboje principai ir reikalavimai; 4.2. statybos metu susidarančių atliekų tvarkymas; 4.3. pavojingų cheminių medžiagų naudojimas; 4.4. želdinių, grunto, paviršinio ir požeminio vandens apsauga vykdant statybos darbus; 4.5. parengtis galimoms avarijoms ir atsakomieji veiksmai; 4.6. aplinkos apsaugos vadybos priemonės (pvz. ISO 14001:2005, EMAS) ir jų taikymas; 4.7. darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos priemonės (pvz. OHSAS 18001:2007) ir jų taikymas; 4.8. profesinės rizikos valdymas (vertinimas, saugos priemonių nustatymas ir įgyvendinimas, prevencija).	SSSDV, SSSDTPV
5.	REIKALAVIMAI STATINIAMS IR STATYBOS GAMINIAMS: 5.1. mechaninis atsparumas ir stabilumas; 5.2. gaisrinė sauga; 5.3. higiena, sveikata ir aplinkos apsauga; 5.4. naudojimo saugumas; 5.5. apsauga nuo triukšmo; 5.6. energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Reikalavimai pastatų sandarumui ir energiniam naudingumui; 5.7. tvarus gamtos išteklių naudojimas.	SSSDV, SSSDTPV
6.	STATINIO ŠILDYMO, VĖDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS:
6.1.	ŠILDYMO SISTEMOS: 6.1.1. patalpų mikroklimato parametrų normavimas, reglamentuojami jų dydžiai (vertės) ir mikroklimatą lemiantys veiksniai; 6.1.2. pastato (patalpos) šilumos balansas. Šildymo sistemos projektinė (skaičiuojamoji) galia; 6.1.3. šildymo sistemų paskirtis, tipai (rūšys) ir jų parinkimo aspektai; 6.1.4. šildymo sistemų pagal kuro (energijos šaltinio) rūšis klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.1.5. grindinio šildymo sistemos (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 6.1.6. orinio šildymo sistemos (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai);	SSSDV, SSSDTPV
6.1.7. spindulinio šildymo sistemos (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 6.1.8. „oras-oras“, „oras-vanduo“ ir „oras-vanduo-oras“ šildymo sistemos (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.1.9. dujinio šildymo sistemos (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.1.10. naujos alternatyvios šildymo sistemos (elektrodinės-joninės, naudojančios atsinaujinančius energijos šaltinius ir kt.) (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 6.1.11. šildymo sistemos elementai. Šildymo prietaisai (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, techniniai ir technologiniai išdėstymo ypatumai įvairios paskirties statiniuose); 6.1.12. šildymo sistemos vamzdynai (rūšys, taikymas, privalumai, trūkumai, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai, izoliavimas); 6.1.13. šilumos punktų įrenginiai (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.1.14. dalinis (budintis) pastatų šildymas, įvairūs jo sprendimo būdai; 6.1.15. pastatų ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Šildymo sistemų projektavimo, montavimo ir eksploatavimo ypatumai, atsižvelgiant į pastatų ir patalpų kategorijas pagal sprogimo ir gaisro pavojų; 6.1.16. šildymo sistemų projektavimo, montavimo ir eksploatavimo ypatumai statiniuose, kuriuose technologinio proceso metu išsiskiria įvairios dulkės; 6.1.17. šildymo sistemų renovavimas (modernizavimas) (techniniai bei technologiniai sprendimai, priemonės ir būdai, įvertinant esamą sistemų būklę ir ekonominius aspektus); 6.1.18. reikalavimai pastatų energiniam naudingumui. Energijos taupymo galimybės renovuojant (modernizuojant) pastatų šildymo sistemas; 6.1.19. šildymo sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai.	SSSDV, SSSDTPV
6.2.	VĖDINIMO SISTEMOS: 6.2.1. vėdinimo sistemų paskirtis, klasifikavimas ir parinkimo aspektai. Minimalaus šviežio oro kiekio žmogui nustatymas; 6.2.2. natūralus vėdinimas (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 6.2.3. mechanins vėdinimas (klasifikavimas, taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 6.2.4. rekuperacinės vėdinimo sistemos (taikymas, privalumai, trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 6.2.5. dūmų šalinimo sistemos (klasifikavimas, taikymas (privalomumas), įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, priešgaisrinei reikalavimai); 6.2.6. pastatų ir patalpų kategorijos pagal sprogimo ir gaisro pavojų. Vėdinimo sistemų montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai	SSSDV, SSSDTPV
pastatuose, priskiriamuose Asg, Bsg ir Cg kategorijai; 6.2.7. avarinis vėdinimas (taikymas (privalomumas), įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, saugos reikalavimai); 6.2.8. pastatų, kuriuose laikomos sprogstamos medžiagos, pagrindiniai vėdinimo sistemų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai; 6.2.9. dulkių ir kitų oro teršalų mažinimo darbo vietose būdai. Oro, užteršto dulkėmis ir kitais teršalais, valymo įrenginių tipai pagal darbo principą, jų montavimo ypatumai. Tiekiamo ir šalinamo oro valymo įrenginiai, jų parinkimas ir montavimas; 6.2.10. vėdinimo įrangos patalpų įrengimo ir išdėstymo pastate principai; 6.2.11. tiekiamo oro paskirstymo vėdinamoje erdvėje ypatumai. Oro skirstytuvų tipai ir montavimo techniniai bei technologiniai sprendimai; 6.2.12. vėdinimo sistemos elementų (ventiliatorių, oro paruošimo įrenginių, ortakių, oro srauto reguliavimo įtaisų, oro užtvarų) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.2.13. vėdinimo sistemų keliamo triukšmo slopinimo būdai, priemonės, įranga ir jos montavimo ypatumai; 6.2.14. ortakių įrengimo patalpose ir jų pravedimo per statinio konstrukcijas techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.2.15. vėdinimo sistemų darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga mechaninėse vėdinimo sistemose; 6.2.16. vėdinimo sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai.
6.3.	ORO KONDICIONAVIMO SISTEMOS: 6.3.1. oro kondicionavimo sistemų paskirtis, klasifikavimas ir parinkimo aspektai; 6.3.2. oro kondicionavimo sistemų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai; 6.3.3. oro kondicionavimo sistemos elementų (šaltnešio paruošimo įrenginių, ortakių, oro reguliavimo įtaisų) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.3.4. reikalavimai pramoninių pastatų vidaus oro parametrams, įvertinant patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų ir juose vykstančius technologinius procesus; 6.3.5. vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų, skirtų ypatingai švarioms patalpoms, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai; 6.3.6. oro kondicionavimo sistemų darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga oro kondicionavimo sistemose; 6.3.7. oro kondicionavimo sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai.	SSSDV, SSSDTPV
7.	ŠILUMOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ MONTAVIMAS: 7.1. katilinių klasifikavimas pagal jų galią, naudojimo paskirtį, pastatymo vietą, kuro rūšį, šilumos tiekimo patikimumą ir kitas charakteristikas. Reikalavimai katilinių pastatams ir patalpoms;
7.2. kuro rūšys katilinėms ir jų charakteristikos. Atskirų kuro rūšių degimo savybės. Kuro rūšių įvertinimas ekonominiu ir gamtosaugos požiūriu. Kuro iškrovimas, priėmimas, sandėliavimas ir tiekimas į katilinę; 7.3. katilinių, pagal atskiras kuro rūšis, principinės veikimo schemos; 7.4. kūryklų įranga ir jos montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai; 7.5. katilų tipai pagal paskirtį ir konstrukciją; 7.6. katilų dūmų kanalo (už katilo) šildymo paviršių įrengimas; 7.7. oro ir dūmų kanalų bei dūmtraukių įrengimas; 7.8. dūmų valymo sistemos ir jų įrengimas; 7.9. reikalavimai vamzdynams. Vamzdynų montavimo techniniai ir technologiniai sprendimai; 7.10. pagalbinių įrenginių (deaeratorių, siurblių, šildytuvų, akumuliacinių bakų, redukcinių ir aušinimo įrenginių) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 7.11. vandens paruošimas (pirminis, prieš patekimą į garo katilą, vidinis ir magnetinis, šilumos ir karšto vandens tiekimo sistemų). Vandens paruošimo įrenginiai ir statiniai. Kondensato valymas; 7.12. šiluminės izoliacijos parinkimas ir įrengimas; 7.13. reikalavimai elektros tiekimui ir elektrotechniniams katilinių įrenginiams; 7.14. degimo produktų šalinimas; 7.15. kieto kuro pelenų šalinimas; 7.16. šilumos gamybos įrenginių darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga šilumos gamybos įrenginiuose; 7.17. šilumos gamybos įrenginių bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai.	SSSDV, SSSDTPV
8.	ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ TIESIMAS: 8.1. šilumos tiekimo tinklų klasifikavimas; 8.2. bendrosios šilumos tiekimo tinklų schemos. Bendrieji reikalavimai šilumos tiekimo sistemoms ir šilumos tiekimo tinklų komponentams; 8.3. šilumnešio debitų ir parametrų reguliavimas; 8.4. reikalavimai šilumos tiekimo vamzdynams. Jų parinkimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai sprendimai; 8.5. šilumos tiekimo tinklų klojimo būdai, jų privalumai ir trūkumai, techniniai bei technologiniai sprendimai; 8.6. šilumos tiekimo tinklų tiesimas virš žemės paviršiaus (techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 8.7. šilumos tiekimo tinklų teisimas kanaluose (kanalų ir apžiūros kamerų tipai, šilumos teikimo vamzdynų montavimo kanaluose bei apžiūros kamerų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 8.8. betranšėjis šilumos tiekimo tinklų teisimas; 8.9. šilumos izoliavimas šilumos tiekimo sistemose; 8.10. šilumos punktų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, saugos ir kokybės reikalavimai; 8.11. vamzdžiai, armatūra, kompensatoriai ir atramos šilumos tiekimo sistemose (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai);	SSSDV, SSSDTPV
8.12. šilumos teikimo tinklų darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga šilumos tiekimo tinkluose; 8.13. šilumos tiekimo tinklų bandymas, paleidimas, derinimas, plovimas, atidavimas eksploatacijai.
9.	STATINIO VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS, VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ TIESIMAS:
9.1.	STATINIO VANDENTIEKIO INŽINERINĖS SISTEMOS: 9.1.1. statinio vandentiekio inžinerinių sistemų klasifikavimas; 9.1.2. bendrosios statinio šaltojo vandentiekio inžinerinių sistemų schemos, jų skirtumai, privalumai ir trūkumai, įrengimo techniniai bei technologiniai ypatumai; 9.1.3. statinio karštojo ir cirkuliacinio vandentiekio pagrindiniai elementai, jų parinkimo ir įrengimo techniniai ir technologiniai aspektai; 9.1.4. statinio vidaus gaisrinio vandentiekio sistemos (paskirtis, tipai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.1.5. vandentiekio įvadų į pastatus įrengimo techniniai ir technologiniai sprendimai; 9.1.6. statinio vandentiekio inžinerinių sistemų elementų (vamzdžių, armatūros, vandens apskaitos mazgų ir kt.) tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai; 9.1.7. statinio vandentiekio inžinerinių sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, plovimas (valymas, dezinfekavimas), atidavimas eksploatacijai.	SSSDV, SSSDTPV
9.2.	STATINIO NUOTEKŲ ŠALINIMO INŽINERINĖS SISTEMOS: 9.2.1. nuotekų klasifikavimas; 9.2.2. statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų klasifikavimas pagal šalinamas nuotekas ir jų šalinimo būdą; 9.2.3. statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų elementai; 9.2.4. nuotekų įlajos (sanitariniai prietaisai) (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 9.2.5. nuotakai (vamzdžiai, stovai, armatūra, pravalos, uždoriai ir kt.) (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 9.2.6. nuotekų valymo įrenginiai (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 9.2.7. atskirojo nuotekų šalintuvo, skirto gamybinėms nuotekoms, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai; 9.2.8. atmosferinių kritulių surinkimo ir nuvedimo nuo įvairios paskirties pastatų sistemos (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės reikalavimai); 9.2.9. statinio nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, plovimas (valymas, dezinfekavimas), atidavimas eksploatacijai.	SSSDV, SSSDTPV
9.3.	VANDENTIEKIO TINKLAI: 9.3.1. vandens paėmimo šaltiniai ir jų parinkimo aspektai; 9.3.2. požeminio ir paviršinio vandens imtuvų tipai; 9.3.3. vandens gerinimo būdai ir įrenginiai;
9.3.3. vandens gerinimo būdai ir įrenginiai; 9.3.4. sanitarinės apsaugos zonos aplink vandens ėmimo šaltinius. Jų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai; 9.3.5. vandens tiekimo patikimumo kategorijos ir jų užtikrinimas; 9.3.6. vandentiekio tinklų klasifikavimas; 9.3.7. vandentiekio tinklų elementai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, kokybės ir saugos reikalavimai); 9.3.8. vandentiekio tinklų elementų (vamzdžių, armatūros, įrenginių) montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 9.3.9. vandentiekio tinklų sankirtų su gamtinėmis ir dirbtinėmis kliūtimis įrengimas; 3.9.10. vandentiekio tinklų bandymas paleidimas, derinimas, plovimas (valymas, dezinfekavimas), atidavimas eksploatacijai.	SSSDV, SSSDTPV
9.4.	NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLAI: 9.4.1. nuotekų šalintuvai ir nuotekų priimtuvai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, kokybės ir saugos reikalavimai); 9.4.2. nuotekų šalinimo tinklų sistemos ir schemos; 9.4.3. nuotekų šalinimo tinklų trasavimo ypatumai; 9.4.4. savitakinės (gravitacinės) nuotekų šalinimo sistemos (schemos, taikymas, privalumai ir trūkumai, pagrindiniai elementai (produktai, gaminiai, įrenginiai), įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 9.4.5. slėginės nuotekų šalinimo sistemos (schemos, taikymas, privalumai ir trūkumai, pagrindiniai elementai (produktai, gaminiai, įrenginiai), įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 9.4.6. vakuuminės nuotekų šalinimo sistemos (schemos, taikymas, privalumai ir trūkumai, pagrindiniai elementai (produktai, gaminiai, įrenginiai), įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 9.4.7. nuotekų šalinimo tinklų sankirtų su gamtinėmis ir dirbtinėmis kliūtimis įrengimas; 9.4.8. nuotekų valymo būdai ir įrenginiai (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, montavimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 9.4.9. miesto nuotekų valyklų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 9.4.10. buitinių nuotekų valyklų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 9.4.11. gamybinių nuotekų valyklų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 9.4.12. nuotekų šalinimo tinklų bandymas paleidimas, derinimas, plovimas (valymas, dezinfekavimas), atidavimas eksploatacijai.	SSSDV, SSSDTPV
10.	STATINIO DUJŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS. ŠILDYMO, DUJŲ, NAFTOS AR KITO KURO TECHNOLOGINIŲ INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS: 10.1. degiųjų dujų klasifikacija, pagrindinės savybės, panaudojimo sritys; 10.2. dujinių prietaisų ir patalpų klasifikavimas; 10.3. statinio dujų inžinerinių sistemų elementų (vamzdžių, jungčių,
įtaisų, skaitiklių ir kt.) tipai, rūšys, parinkimo, naudojimo ir montavimo reikalavimai; 10.4. statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 10.5. dujotiekių apsauga nuo korozijos; 10.6. dujinių prietaisų parinkimo, naudojimo, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 10.7. reikalavimai dujinių prietaisų patalpoms; 10.8. dujinių viryklių ir dujinių vandens šildytuvų įrengimo pastatuose techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 10.9. dujinių šildymo prietaisų rūšys, parinkimo, naudojimo ir įrengimo pastatuose techniniai bei technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 10.10. individualių balioninių įrenginių ir suskystintas dujas deginančių prietaisų naudojimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 10.11. dujinių prietaisų degimo produktų šalinimas; 10.12. statinio dujų inžinerinių sistemų darbo efektyvumo ir patikimumo užtikrinimas. Kontrolės, saugos, signalizavimo ir automatinio valdymo sprendimai bei įranga mechaninėse statinio dujų inžinerinėse sistemose; 10.13 statinio dujų inžinerinių sistemų bandymas, paleidimas, derinimas, atidavimas eksploatacijai; 10.14. dujų technologinės inžinerinės sistemos (naudojimas, įrengimo techniniai bei technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 10.15. šildymo technologinės inžinerinės sistemos (naudojimas, įrengimo techniniai bei technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 10.16. naftos ar kito kuro technologinės inžinerinės sistemos (naudojimas, įrengimo techniniai bei technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).	SSSSDV, SSSDTPV
11.	BETRANŠĖJIS INŽINERINIŲ TINKLŲ TIESIMAS: 11.1. betranšėjų technologijų naudojimo sritys, privalumai ir trūkumai; 11.2. darbo ir priėmimo iškasos įrengimas; 11.3. horizontalaus valdomo gręžimo technologija; 11.4. gręžinio grunto iš tunelio šalinimas ir tunelio sienučių stabilizavimas; 11.5. plieninių ir plastmasinių dėklų įrengimas kalimo būdu; 11.6. mikrotunelio technologija; 11.7. vamzdynų renovavimo betranšeju būdu metodai ir technologijos; 11.8. betranšėju būdu paklotų inžinerinių tinklų kontrolė ir diagnostika; 11.9. inžinerinių tinklų tiesimui betranšėju būdu naudojami įrenginiai, jų paskirtis ir charakteristikos; 11.10. dujotiekio tinklų klojimo betranšėju būdu ypatumai.	SSSDV, SSSDTPV
12.	SPECIALIOJI STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA: 12.1. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, statybos techninės priežiūros sritys ir jų privalomumas); 12.2. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros veiklai vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai; 12.3. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo samdymo (skyrimo) tvarka. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros sutarčių sudarymo nuostatos; 12.4. pasiruošimas specialiajai statinio statybos techniniai priežiūrai (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui); 12.5. statinio statybos techninės priežiūros privalomasis civilinės atsakomybės draudimas; 12.6. statinio statybos dokumentų analizė ir vertinimas. Statinio projekto keitimų statybos metu valdymas; 12.7. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė statinio statybos metu; 12.8. specialiųjų statybos darbų eigos ir rezultatų kontrolė (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka); 12.9. statinio inžinerinių tinklų (sistemų) geodezinė kontrolė ir išbandymas; 12.10. specialiesiems statybos darbams atlikti naudojamų produktų bei įrenginių kontrolė ir bandymai; 12.11. statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo veiksmai statybos užbaigimo metu; 12.12. statinio statybos techninę priežiūrą vykdančių asmenų įgaliojimai ir teisės; 12.13. statinio statybos sustabdymo atvejai ir tvarka; 12.14. statybos darbų technologijos projektas (paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka, naudojimas statinio statybos techninės priežiūros veikloje); 12.15. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros ypatumai statinių statybos saugomose teritorijose atveju; 12.16. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statinio statybos dalyviais bei kitomis su statinio statyba susijusiomis šalimis; 12.17. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo veiksmai užtikrinant aplinkos apsaugos, saugos ir sveikatos reikalavimus statybos metu; 12.18. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros veiklos gerinimo priemonės ir praktinis jų įgyvendinimas; 12.19. statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio statybos techninės priežiūros veikloje.	SSSDTPV

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

6.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

6.3. Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

6.4. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas;

6.5. Lietuvos Respublikos biokuro įstatymas;

6.6. statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-612 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas” patvirtinimo”;

6.7. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5);

6.8. statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.9. statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.10. statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“;

6.11. statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“;

6.12. statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1034 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

6.13. statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“;

6.14. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“;

6.15. statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“;

6.16. statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra” patvirtinimo”;

6.17. statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” patvirtinimo”;

6.18. statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 232 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas” patvirtinimo“;

6.19. statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas” patvirtinimo“;

6.20. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” patvirtinimo”;

6.21. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” patvirtinimo”;

6.22. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” patvirtinimo”;

6.23. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” patvirtinimo”;

6.24. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” patvirtinimo”;

6.25. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” patvirtinimo”;

6.26. statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. D1-1067 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ patvirtinimo“;

6.27. statybos techninis reglamentas STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. D1-156 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.04:2004 „Vandens ėmimas, vandenruoša. Pagrindinės nuostatos“ patvirtinimo”;

6.28. statybos techninis reglamentas STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. liepos 21 d. įsakymu Nr. 390 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerines sistemos. Lauko inžineriniai tinklai.“ patvirtinimo“ patvirtinimo“;

6.29. statybos techninis reglamentas STR 2.02.05:2004 „Nuotekų valyklos. Pagrindinės nuostatos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. D1-376 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.05:2004 „Hidrotechnikos statiniai. Pagrindinės nuostatos” patvirtinimo“;

6.30. statybos techninis reglamentas STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. D1-370 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.11:2004 „Šaldomieji pastatai ir patalpos“ patvirtinimo“;

6.31. statybos techninis reglamentas STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. D1-289 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.09.02:2005 „Šildymas, vėdinimas ir oro kondicionavimas“ patvirtinimo“;

6.32. statybos techninis reglamentas STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. D1-248 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.09.04:2008 „Pastato šildymo sistemos galia. Šilumos poreikis šildymui“ patvirtinimo“;

6.33. statybos techninis reglamentas STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 705 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“;

6.34. statybos techninis reglamentas STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai” patvirtinimo“;

6.35. statybos techninis reglamentas STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. D1-91 „Dėl statybos techninių reglamento STR 2.02.02:2004 „Visuomeninės paskirties statiniai“ patvirtinimo“;

6.36. statybos techninis reglamentas STR 2.02.07:2012 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2012 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. D1-344 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. D1-100 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.07:2004 „Gamybos įmonių ir sandėlių statiniai. Pagrindiniai reikalavimai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.37. Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 1-172 „Dėl Šilumos gamybos statinių ir šilumos perdavimo tinklų, statinių (šildymo ir karšto vandens sistemų) statybos rūšių ir šilumos gamybos ir šilumos perdavimo įrenginių įrengimo darbų rūšių aprašo patvirtinimo“;

6.38. Katilinių įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-15 „Dėl Katilinių įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.39. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 1-102 „Dėl Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“;

6.40. Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. 4-18 „Dėl Šiluminių elektrinių statinių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.41. Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. 1-160 „Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.42. Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2007 m. gegužės 5 d. įsakymu Nr. 4-170 „Dėl Šilumos perdavimo tinklų šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.43. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 1-111 „Dėl Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklių patvirtinimo“;

6.44. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“;

6.45. Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 „Dėl Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.46. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašas, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.47. Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-2 „Dėl Dujų sistemų pastatuose įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.48. Slėginių indų naudojimo taisyklės DT 12-02, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. 403 „Dėl Slėginių indų naudojimo taisyklių DT 12-02 patvirtinimo“;

6.49. Gaisrinės saugos pagrindiniai reikalavimai, patvirtinti Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. 1-338 „Dėl Gaisrinės saugos pagrindinių reikalavimų patvirtinimo“;

6.50. Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr.V-455 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo”;

6.51. Lietuvos higienos normos HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr.V-1081 “Dėl Lietuvos higienos normos HN 42:2009 "Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas" patvirtinimo”;

6.52. Rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-225 „Dėl rangovo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

6.53. Statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos banko valdybos 2012 m. spalio 23 d. nutarimu Nr. 03-226 „ Dėl statinio statybos techninio prižiūrėtojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo taisyklių patvirtinimo“;

6.54. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Vilnius: Naujasis lankas, 2009;

6.55. Banaitienė N., Banaitis A. Statybos projektų valdymo pagrindai. Vilnius: Technika, 2007;

6.56. Juodis E. Vėdinimas. Vilnius: Enciklopedija, 2008;

6.57. Kytra S. Atsinaujinantys energijos šaltiniai. Kaunas: Technologija, 2006;

6.58. Kusta A., Radzevičius A., Žibienė G. Žemės ūkio ir gyvenamųjų vietovių vandentiekis. Vilnius: Margi raštai, 2006;

6.59. Lukianas A., Petkus R., Sabas G. Skysčių mechanika ir vandentiekis. Vilnius: Technika, 2005;

6.60. Žibienė G. Pastatų santechnika. Pastatų nuotakynas. Kaunas: Arvyda, 2008;

6.61. Levitas E., A.Radzevičius A., Žibienė G. Nuotekų surinkimas ir valymas. Kaunas: Arvyda, 2008;

6.62. Rimeika M., Kurjanova A. Mažų nuotekų valymo įrenginių projektavimas. Vilnius: Technika, 2011;

6.63. Packevičius A. Santechniko vadovas. Vilnius: Technika, 2008;

6.64. Gluosnis A. Efektyviai vartojančios dujinį kurą įrangos gyvenamuose, visuomeniniuose ir administraciniuose pastatuose. Kaunas: Technologija, 2007;

6.65. Gudzinskas J. ir kt. Šilumos vartotojo vadovas. Vilnius: Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, 2011;

6.66. Vares V. ir kt. Biokuro naudotojo žinynas. Vilnius: Žara, 2007;

6.67. Rondlov P. Centralizuoto šilumos tiekimo žinynas. Fredericia: Europos centralizuoto šilumos tiekimo vamzdžių gamintojų asociacija, 1998;

6.68. Gluosnis A. Šilumos punktų įrangos ir šildymo sistemų reguliavimo bei apskaitos prietaisų žinynas. Kaunas: Technologija, 2002;

6.69. Gluosnis A. Karšto vandens ruošimo sistemos ir jų įranga (žinynas). Kaunas: Technologija, 2006;

6.70. Kitinas V. Tipinių statybos procesų technologijos ir darbo organizavimo reglamentai. Vilnius: Naujasis lankas, 2007;

6.71. Elektroninės statybos taisyklės [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija, 2014 [žiūrėta 2015-12-23]. <www.statybostaisykles.lt>;

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt ) arba Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.am.lt).

V. PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

7. Pareiškėjų profesines žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įgaliotos organizacijos, nurodytos Programos 1 priede.

8. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei profesinių žinių vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius klubus (bendrijas). LSIS prezidentas nustato įgaliotų organizacijų teises vertinanti statybos inžinierių profesines žinias ir tvirtina profesinių žinių vertinimo komisijų sudėtis.

VI. EGZAMINŲ PATALPOS

9. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi LSIS įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos 1 priede, patalpose. Šios organizacijos apsirūpinusios veiklai vykdyti ir Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (patalpomis, biuro įranga, ryšio priemonėmis ir kt.).

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

10. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

11. Egzamino raštu tvarka:

11.1. Klausimus iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, rengia LSIS. Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami.

11.2. Egzamino raštu trukmė - 2 val. (nepriklausomai nuo pageidaujamų įgyti pareigų ir prašyme kvalifikacijos atestatui gauti nurodytų darbo sričių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra, užrašais ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis.

11.3. Atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

11.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu;

11.3.2. neišsamus arba dalinai teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

11.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų.

11.4. Kiekvienam Pareiškėjui pateikiami traukti atskiri bilietai, atsižvelgiant į pageidaujamas įgyti pareigas ir prašyme kvalifikacijos atestatui gauti nurodytą darbo sritį (sritis):

11.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbo srityje (vandentiekio ir nuotekų šalinimo tinklų tiesimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.2. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbo srityje (betranšėjis inžinerinių tinklų tiesimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.3. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbo srityje (statinio vandentiekio ir nuotekų šalinimo inžinerinių sistemų įrengimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.4. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbo srityje (šilumos tiekimo tinklų tiesimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.5. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbo srityje (šilumos gamybos įrenginių (iki 10 MW galios) montavimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.6. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbo srityje (statinio šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo inžinerinių sistemų įrengimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.7. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbo srityje (statinio dujų inžinerinių sistemų įrengimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.8. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbų srityje (šildymo, dujų, naftos ar kito kuro technologinių inžinerinių sistemų įrengimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.9. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas bet kurioje iš 11.4.1 – 11.4.8 punktuose nurodytų darbo sričių, traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų, susijusių su veiklos vadyba ir ekonomika. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.10. Pareiškėjai, įgiję teisę vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas vienoje ar keliose iš 11.4.1 – 11.4.8 punktuose nurodytų darbo sričių ir pageidaujantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas toje pačioje darbo srityje (srityse), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.11. Pareiškėjai, neturintys teisės vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigų darbo srityje (srityse), kurioje pageidauja įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 11.4.1 – 11.4.9 punktų reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 11.4.1 – 11.4.9 punktų nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 11.4.10 punkto nuostatas nevertinamos.

12. Individualaus pokalbio su Pareiškėju metu:

12.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) Pareiškėjo profesiniu pasirengimu bei patirtimi (pvz. pastatytais statiniais, vykdyta specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros veikla, kitais profesiniais pasiekimais);

12.2. aptariami Egzamino raštu rezultatai bei Komisijos siūlomos suteikti pareigos tam tikrose statinių grupėse ir (ar) darbo srityje (srityse).

13. Pareiškėjas (išlaikęs egzaminą raštu), neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, Komisijos sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

14. Sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo Komisija priima kolegialiai.

15. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

16. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

17. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar perlaikymą imamas LSIS prezidento nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki Egzamino pradžios. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

VIII. PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

18. Pareiškėjų profesines žinias vertina kiekvienoje LSIS įgaliotoje organizacijoje sudaryta ir LSIS prezidento patvirtinta profesinių žinių vertinimo komisija. Komisijų nariai yra žinomi savo srities specialistai ir mokslininkai, tenkinantys statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 punkte nustatytus reikalavimus.

19. Lietuvos statybos inžinierių sąjungoje sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija. Pastaroji sprendžia visus su šios Programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos interneto tinklapyje (www.lsis.lt) ir jos įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos 1 priede, internetiniuose tinklapiuose.

21. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

21.1. Komisijos pavadinimas ir sudėtis (pirmininko, jo pavaduotojo, narių bei sekretoriaus vardai ir pavardės);

21.2. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

21.3. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris;

21.4. konkretaus Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos teigiamai, vardas, pavardė, asmens kodas ir jam siūloma suteikti kvalifikacija:

21.4.1. pareigos (nurodoma pagal Programos 3 punktą);

21.4.2. statiniai pagal jų naudojimo paskirtį (pagal [6.11]), kurie priskiriami ypatingų statinių kategorijai (pagal [6.9]);

21.4.3. specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) (pagal [6.15]);

21.5. konkretaus Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos neigiamai vardas, pavardė, asmens kodas, sprendimo dėl neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys;

21.6. Komisijos pirmininko ir sekretoriaus vardas, pavardė, parašas;

21.7. kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz. išsilavinimas, darbovietė, kontaktiniai duomenys, keičiamo ar papildomo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma Komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pageidavimu.

22. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras, o antras lieka ir 5 metus saugomas vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

23. Pareiškėjui išduodamas Komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas.

24. Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

________________________________

Priedas

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS ĮGALIOTŲ ORGANIZACIJŲ,

KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ EITI YPATINGO STATINIO SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVO IR YPATINGO STATINIO SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGAS, PROFESINES ŽINIAS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įgaliotos organizacijos pavadinimas	Adresas	Žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius	Atsakingo vadovo vardas, pavardė, tel.	Interneto svetainės adresas, el. paštas
1.	VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras	Trakų g. 1/26, Vilnius	Trakų g. 1/26, Vilnius, 3 auditorijos, 180 vietų	Ramūnas Setkauskas, (8 5) 262 1690	www.kvc.vgtu.lt
2.	LSIS Klaipėdos klubas*	V. Berbomo g. 10, Klaipėda	V. Berbomo g. 10, Klaipėda, auditorija 150 vietų, 2 kabinetai po 36 kv. m	Tautvydas Petras Tubis, (8 46) 41 16 02 8 686 76 153	www.lsiskl.lt
3.	Šiaulių apskrities bendrija LSIS*	Tilžės g. 170, Šiauliai	Vilniaus g. 141, Šiauliai, Šiaulių universiteto tech. fakulteto auditorija 50 vietų	Jonas Šarakauskas (8 41) 52 34 58	www.p-k.lt
4.	LSIS Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubas (SIK)	Puzino g. 1, Panevėžys	Puzino g. 1, Panevėžys, auditorija 70 vietų	Lionginas Sakalauskas (8 45) 50 55 30 8 686 40 350	www.pasik.lt
5.	LSIS Utenos apskrities SIK*	Aušros g. 22, Utena	Bažnyčios g. 1, Utena, VšĮ Utenos verslo informacijos centras, auditorija 40 vietų	Valdas Kaulinis 8 610 10 636 Virginijus Žalkauskas 8 616 90 045	www.usik.lt
6.	LSIS Marijampolės bendrija*	Gedimino g. 11, Marijampolė	Gedimino g. 11, Marijampolė, auditorija 30 vietų	Aloyzas Jurdonas 8 698 33 862 Irena Valinčienė 8 605 90 045	aloyzas@ ugira.lt
7.	LSIS Telšių apskrities bendrija*	Respublikos g. 19A, Telšiai	Telšių r., Gaudikaičių k. auditorija 50 vietų, auditorija 70 vietų	Kęstutis Kurlys 8 612 35 445	banduva@ banduva.lt
8.	LSIS Alytaus apskrities bendrija*	Pramonės g. 1, Alytus	Pramonės g. 1, Alytus, 2 auditorijos po 120 vietų	Antanas Minkevičius 8 698 02 015	info@ grinduva.lt
9.	Kauno apskrities bendrija LSIS	Studentų g. 48-429, Kaunas	Studentų g. 48-429, Kaunas, KTU statybos fakultetas 432 auditorija, 50 vietų	Leonas Algirdas Milketas (8 37) 451438 8 686 05669	www.kasib.lt
10.	LSIS Vilniaus m. klubas	Trakų g. 1/26 Vilnius	Trakų g. 1/26, Vilnius, 3 auditorijos, 180 vietų	Julius Gajauskas 8 685 67 484	www.lsisvk.lt

* nesuteikta teisė vertinti Pareiškėjų, siekiančių įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir (ar) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas specialiųjų statybos darbų srityje (srityse) (šilumos tiekimo tinklų tiesimas, šilumos gamybos įrenginių montavimas), profesines žinias.

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

20016 m. sausio 28 d. raštu Nr. 15020

PARENGĖ

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Prezidentas Kęstutis Kurlys

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2012 m. spalio 11	d. įsakymu Nr. D1-821

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2016 m. kovo 18 d. įsakymo Nr. D1-201

redakcija)

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS

STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ

PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

Programos žymuo: E-014-16-LSIS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Programos pavadinimas: ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo ir ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo profesinių žinių vertinimo egzaminų programa (toliau – Programa).

2. Programos tikslas: nustatyti statybos inžinierių, pageidaujančių įgyti Programos 3 punkte nurodytų statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovo kvalifikacijos atestatą (toliau – Pareiškėjų), profesinių žinių apimtį, detalumą ir įvertinimo tvarką.

3. Programos paskirtis: Programa skirta Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti, kai siekiama įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo (toliau – SSSDV) ir (ar) ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo (toliau – SSSDTPV) pareigas visose statinių grupėse (išskyrus branduolinės energetikos objektų statinius) specialiųjų statybos darbų srityje (srityse) – elektrotechnikos darbai (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas; procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas; statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas; statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas).

II. PROGRAMOS ANOTACIJA

4. Pagal šią programą Lietuvos statybos inžinierių sąjunga (toliau – LSIS) atlieka statybos inžinierių, siekiančių Lietuvos Respublikoje eiti Programos 3 punkte nurodytas statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų pareigas, profesinių žinių patikrinimą. Jo metu įvertinamas Pareiškėjų profesinis pasirengimas planuoti, organizuoti, vykdyti, kontroliuoti ir prižiūrėti specialiuosius (elektrotechnikos) statybos darbus, atsižvelgiant į:

4.1. esminius reikalavimus statiniams ir statybos gaminiams, taip pat funkcinius, technologinius, techninius, ekonominius, kokybės reikalavimus ir kitus statinių statybos rodiklius;

4.2. aplinkos, gaisrinės saugos, sveikatos apsaugos, kraštovaizdžio, nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių išsaugojimo bei trečiųjų asmenų interesų apsaugos reikalavimus.

Pareiškėjų profesinės žinios vertinamos Programoje nurodytų temų apimtyje.

III. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMA

5. Profesinių žinių vertinimo egzaminų programa pateikta lentelėje.

Eil. Nr.	Temos pavadinimas	Vadovai
1.	SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVO PROFESINĖS VEIKLOS EFEKTYVUMAS: 1.1. kompetencijos reikalavimai specialiųjų statybos darbų vadovams; 1.2. pareigos, atsakomybė, įgaliojimai; 1.3. veiklos tikslai, uždaviniai, rodikliai; 1.4. nauji vadybos metodai (ISO 9001, Lean, EFQM ir t.t.) ir jų praktinio taikymo patirtis; 1.5. veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimas bei tobulinimo priemonių įgyvendinimas; 1.6. darbo našumas (rodikliai, vertinimas, didinimo būdai); 1.7. įvaizdžio formavimas, kompetencijos ir konkurencingumo didinimas; 1.8. vadovavimas, lyderystė, komandinis darbas; 1.9. statybos inžinieriaus vaidmuo organizacijos tikslų įgyvendinimo ir nuolatinio veiklos tobulinimo procese; 1.10. veiklos etika ir socialinė atsakomybė; 1.11. saviugda, motyvacija, asmeninis efektyvumas.	SSSDV, SSSDTPV
2.	STATYBOS KAINODARA IR EKONOMIKA: 2.1. specialiųjų statybos darbų kainos nustatymas (tikslai; metodai; principai; keitimas; techninių, technologinių ir organizacinių sprendimų ekonominis pagrindimas); 2.2. sąmatinės dokumentacijos rūšys, apimtis ir sudėtis; 2.3. specialiųjų statybos darbų sąnaudų struktūra; 2.4. specialiųjų statybos darbų ekonominių rodiklių (rezultatų) vertinimas. Statybos sąnaudų ir kainos pokyčių valdymas; 2.5. darbo apmokėjimo sistemos ir jų praktinis taikymas; 2.6. atsiskaitymo už atliktus darbus tvarka; 2.7. konkursų statybos darbams pirkti rūšys, tikslai ir organizavimo principai; 2.8. statybos sutartys (bendrieji sutarčių sudarymo principai, pagrindinės nuostatos ir sąlygos nurodomos statybos sutartyse).	SSSDV, SSSDTPV
3.	SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ PLANAVIMAS, ORGANIZAVIMAS, VYKDYMAS, KONTROLĖ: 3.1. privalomieji dokumentai specialiesiems statybos darbams pradėti ir vykdyti. Jų rengimo ir valdymo tvarka; 3.2. statinio projekto paskirtis ir sudėtis. Statinio projektinės dokumentacijos valdymo (įskaitant pakeitimus) statybos metu tvarka; 3.3. statinio statybos rangovo civilinės atsakomybės draudimas; 3.4. specialiųjų statybos darbų planavimas (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui); 3.5. statybos taisyklės (paskirtis, sudėtis, rengimo ir naudojimo tvarka); 3.6. statybos darbų technologijos projektas (paskirtis, sudėtis, rengimo ir naudojimo tvarka); 3.7. specialiųjų statybos darbų trukmės planavimas. Specialiųjų statybos darbų trukmės įtaka statinio statybos kokybei ir kainai; 3.8. veiklai vykdyti reikalingų išteklių (produktų, mechanizmų, darbo jėgos) poreikio planavimas ir įgyvendinimas; 3.9. statybos aikštelės įrengimas ir eksplotavimas; 3.10. vadovavimas specialiesiems statybos darbams (užduočių nustatymas, skirstymas, įgyvendinimo kontrolė ir vertinimas); 3.11. specialiųjų statybos darbų kontrolė (kontrolės rodikliai, jų matavimo ir vertinimo tvarka, kontrolės rezultatų dokumentavimas); 3.12. specialiųjų statybos darbų eigos ir rezultatų dokumentavimas; 3.13. neatitikčių (defektų, nukrypimų) valdymas. Veiklos gerinimo veiksmų nustatymas ir įgyvendinimas; 3.14. vykdomos veiklos poveikio suinteresuotoms šalims valdymas. Dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas; 3.15. specialiųjų statybos darbų užbaigimas ir priežiūra garantinio laikotarpio metu; 3.16. specialiųjų statybos darbų vadovo darbo organizavimo pažangi patirtis; 3.17. statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas planuojant, organizuojant, vykdant ir (ar) kontroliuojant specialiuosius statybos darbus.	SSSDV, SSSDTPV
4.	APLINKOS BEI DARBUOTOJŲ SAUGOS IR SVEIKATOS APSAUGA: 4.1. bendrieji aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo statyboje principai ir reikalavimai; 4.2. statybos metu susidarančių atliekų tvarkymas; 4.3. pavojingų cheminių medžiagų naudojimas; 4.4. želdinių, grunto, paviršinio ir požeminio vandens apsauga vykdant statybos darbus; 4.5. parengtis galimoms avarijoms ir atsakomieji veiksmai; 4.6. aplinkos apsaugos vadybos priemonės (pvz. ISO 14001:2005, EMAS) ir jų taikymas; 4.7. darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos priemonės (pvz. OHSAS 18001:2007) ir jų taikymas; 4.8. profesinės rizikos valdymas (vertinimas, saugos priemonių nustatymas ir įgyvendinimas, prevencija).	SSSDV, SSSDTPV
5.	REIKALAVIMAI STATINIAMS IR STATYBOS GAMINIAMS: 5.1. mechaninis atsparumas ir stabilumas; 5.2. gaisrinė sauga; 5.3. higiena, sveikata ir aplinkos apsauga; 5.4. naudojimo saugumas; 5.5. apsauga nuo triukšmo; 5.6. energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas. Reikalavimai pastatų sandarumui ir energiniam naudingumui; 5.7. tvarus gamtos išteklių naudojimas.	SSSDV, SSSDTPV
6.	STATINIO ELEKTROS INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS:
6.1.	BENDRIEJI REIKALAVIMAI: 6.1.1. statinių elektros inžinerinių sistemų pagrindiniai terminai, sąvokos ir apibrėžimai; 6.1.2. grafiniai elektrinių schemų ženklai ir simboliai pagal standarto LST EN 60617 reikalavimus; 6.1.3. elektros vartotojų kategorijos; 6.1.4. elektros energijos apskaitos rūšys ir prietaisai, reikalavimai jų įrengimui; 6.1.5. elektros matavimo prietaisai ir reikalavimai jų įrengimui; 6.1.6. apsauginis atjungimas, įžeminimas ir įnulinimas; 6.1.7. bendrieji statinio elektros inžinerinių sistemų bandymo, paleidimo, derinimo ir atidavimo eksploatacijai reikalavimai.	SSSDV, SSSDTPV
6.2.	ELEKTROTECHNINĖS MEDŽIAGOS: 6.2.1. laidai ir kabeliai (markės, tipai, techniniai parametrai, kokybės ir saugos reikalavimai, parinkimas pagal ekonominį srovės tankį, trumpo jungimo sroves ir leistinus įtampos nuostolius); 6.2.2. izoliacinės medžiagos (klasifikavimas, paskirtis, techniniai parametrai, parinkimo kriterijai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.2.3. magnetinės medžiagos (klasifikavimas, paskirtis, techniniai parametrai, parinkimo kriterijai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.2.4. komutaciniai ir apsauginiai elektros aparatai (klasifikavimas, paskirtis, techniniai parametrai, parinkimo kriterijai, kokybės ir saugos reikalavimai).	SSSDV, SSSDTPV
6.3.	ELEKTROS TINKLŲ SISTEMOS IR ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO ĮRENGINIAI: 6.3.1. TN, TT ir IT tinklų sistemos ir jų schemos; 6.3.2. elektros instaliacijos (atviruose ir uždaruose loviuose, vamzdžiuose ir t.t.) įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.3.3. kabelinių ir oro linijų įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.3.4. elektros tinklų sistemų ir elektros energijos perdavimo įrenginių paleidimas ir derinimas.	SSSDV, SSSDTPV
6.4.	ELEKTROS PASKIRSTYMO ĮRENGINIAI: 6.4.1. elektros paskirstymo įrenginiai (tipai, rūšys, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.4.2. keitikliniai elektros įrenginiai (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.4.3. automatiniai jungikliai (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.4.4. jungikliai su judesio jutikliu (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.4.5. nuotolinio valdymo jungikliai (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.4.6. paskirstymo elektros įrenginių paleidimas ir derinimas.	SSSDV, SSSDTPV
6.5.	GALIOS ELEKTROS ĮRENGINIAI: 6.5.1. reikalavimai elektros įrenginių patalpoms; 6.5.2. transformatorinės pastotės paskirtis, pagrindinė įranga, reikalavimai patalpoms; 6.5.3. elektros mašinos, jų komutaciniai valdymo ir apsaugos aparatai (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.5.4. kranų elektros įrenginiai (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.5.5. liftų elektros įrenginiai (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.5.6. kondensatoriniai įrenginiai (tipai, rūšys, paskirtis, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.5.7. galios elektros įrenginių paleidimas ir derinimas.	SSSDV, SSSDTPV
6.6.	APŠVIETIMO ELEKTROS ĮRENGINIAI: 6.6.1. patalpų ir darbo vietų apšvietimo normavimas, reglamentuojami apšvietimo dydžiai (vertės) ir juos lemiantys veiksniai; 6.6.2. patalpų vidaus ir statinio išorės apšvietimo elektros įrenginiai bei prožektoriai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.6.3. reklaminiai ir informaciniai apšvietimo įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).	SSSDV, SSSDTPV
6.7.	SPECIALIOSIOS PASKIRTIES ELEKTROS ĮRENGINIAI: 6.7.1. bendrieji specialiosios paskirties elektros įrenginių klasifikavimo, parinkimo, taikymo, įrengimo, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.7.2. viešojo naudojimo pastatų specialieji elektros įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.7.3. drėgnų patalpų (baseinų, dušų, pirčių ir kt.) elektros įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.7.4. elektros įrenginiai sprogioje ir degioje aplinkoje (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.7.5. elektrinio kaitinimo įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.7.6. suvirinimo įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.7.7. durpynų ir karjerų elektros įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.7.8. statinių žaibosauga (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.7.9. apsaugos nuo elektros reikalavimai ir jų užtikrinimas eksploatuojant elektrinius įrankius.	SSSDV, SSSDTPV
6.8.	ELEKTROS VARIKLIAI: 6.8.1. elektros variklių rūšys, techniniai parametrai, parinkimo principai; 6.8.2. elektros variklių pajungimo schemos; 6.8.3. elektros variklių pajungimo schemos; 6.8.4. elektros variklių valdymo, kontrolės ir apsaugos įrenginiai (klasifikavimas, parinkimas, taikymas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).	SSSDV, SSSDTPV
6.9.	ELEKTROS ĮVADINIŲ APSKAITOS SPINTŲ (TOLIAU – EĮAS) PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ: 6.9.1. EĮAS prijungimo prie elektros tinklų bendrieji reikalavimai; 6.9.2. EĮAS įrengimo vietos parinkimas; 6.9.3 EĮAS įrengimo daugiabučiuose gyvenamuosiuose pastatuose ypatumai; 6.9.4. išorinių kabelių tiesimo į elektros skydines techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.9.5. potencialų suvienodinimas administracinių ir viešojo naudojimo pastatų įvadinėse elektros skydinėse.	SSSDV, SSSDTPV
6.10.	GYVENAMŲJŲ PASTATŲ PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS TINKLŲ: 6.10.1. bendroji gyvenamųjų pastatų prijungimo prie elektros tinklų tvarka; 6.10.2. EĮAS įrengimo prie OL atramos ir pastato prijungimo prie elektros tinklų kabeliu) žemėje techniniai reikalavimai, schema, technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.10.3. keleto EĮAS įrengimo prie OL atramos ir pastato skirstomųjų skydelių prijungimo kabeliu žemėje ir oro kabeliu su lynu techniniai reikalavimai, schema, technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.10.4. EĮAS įrengimo prie pastato išorinės sienos ir jo prijungimo prie OL kabeliu su lynu, kai sklypas neaptvertas techniniai reikalavimai, schema, technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.10.5. EĮAS įrengimo prie tranzitinės skirstomosios spintos techniniai reikalavimai, schema, technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai; 6.10.6. EĮAS įrengimo savininko sklypo ribose ir jo prijungimo prie OL kabeliu žemėje techniniai reikalavimai, schema, technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai.	SSSDV, SSSDTPV
6.11.	ATSINAUJINANČIŲ IŠTEKLIŲ ENERGETINĖS SISTEMOS: 6.11.1. autonominės ir integruotos į elektros tinklą vėjo elektrinės (veikimo principai, naudojimo galimybės, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.11.2. autonominės ir integruotos į elektros tinklą saulės elektrinės (veikimo principai, naudojimo galimybės, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.11.3. hibridinės atsinaujinančių išteklių energijos sistemos (veikimo principai, naudojimo galimybės, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 6.11.4. mažųjų elektrinių generatoriai (tipai, techniniai parametrai, įrengimo ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai).	SSSDV SSSDTPV
7.	STATINIO NUOTOLINIO RYŠIO (TELEKOMUNIKACIJŲ) INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS: 7.1. statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinės sistemos (bendrieji veikimo ir įrengimo principai, panaudojimo galimybės, pasirinkimo kriterijai, įrengimui naudojami įrenginiai ir medžiagos); 7.2. belaidis informacijos perdavimas (būdai, priemonės, sistemos, bendrosios įrengimo schemos, montavimo techniniai ir technologiniai sprendimai, kokybės ir saugos reikalavimai); 7.3. kompiuterinių tinklų bei jų maitinimo sistemų įrengimo techniniai ir technologiniai sprendimai; 7.4. reikalavimai serverinių patalpoms. Serverio aplinkos techninių reikalavimų užtikrinimo būdai ir priemonės; 7.5. statinio telekomunikacijų inžinerinių sistemų pajungimo prie išorinio ryšio tinklų bendrieji reikalavimai ir jų įgyvendinimo techniniai bei technologiniai sprendimai; 7.6. radiofikacijos sistemos (klasifikavimas, parinkimas, privalomumas, naudojimas, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 7.7. televizijos sistemos (klasifikavimas, pasirinkimo kriterijai, naudojimo privalumai ir trūkumai, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 7.8. įgarsinimo, sinchroninio vertimo, garsiakalbinio ryšio sistemos (panaudojimo sritys, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 7.9. statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų paleidimas ir derinimas.	SSSDV SSSDTPV
8.	STATINIO APSAUGINĖS SIGNALIZACIJOS, GAISRINĖS SAUGOS (SIGNALIZACIJOS) INŽINERINIŲ SISTEMŲ ĮRENGIMAS: 8.1. bendrieji norminiai reikalavimai statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinėms sistemoms ir jų įrengimui; 8.2. informacinės nesankcionuoto įėjimo (įsilaužimo) sistemos ir jų įrenginiai (magnetokontaktiniai, judesio ir stiklo dūžio jutikliai, optoelektroniniai ir mikrobanginiai jutikliai ir kt.) (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 8.3. analoginės ir skaitmeninės apsauginės signalizacijos sistemos (centralės ir radiobangės sistemos) (funkcijos, principinės įrengimo schemos bei techniniai ir technologiniai ypatumai); 8.5. pastato ir teritorijos perimetro apsaugos sistemos (infraraudonųjų spindulių ir radiobanginiai barjerai) (paskirtis, funkcijos, principinės įrengimo schemos bei techniniai ir technologiniai ypatumai); 8.6. pastato ir teritorijos video apžvalgos sistemos ir jų įrenginiai (videokameros, objektyvai, vaizdo įrašymo įrenginiai, monitoriai, multipleksoriai, komutatoriai) (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 8.7. įeigos kontrolės sistemos ir jų įrenginiai (kodinės spynos, telefonspynės, vaizdo telefonai, kortelių skaitytuvai ir kt) (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 8.8. skaitmeninis ir analoginis vaizdo įrašymas-atgaminimas, telemetrinis vaizdo perdavimas (paskirtis, funkcijos, įranga, principinės įrengimo schemos bei techniniai ir technologiniai ypatumai); 8.9. statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų maitinimo reikalavimai ir jų įgyvendinimas; 8.10. reikalavimai statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų centrinių valdymo pultų ir įrenginių patalpoms; 8.11. statinio apsauginės signalizacijos inžinerinių sistemų paleidimas, derinimas, pridavimas eksploatacijai; 8.12. gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinės sistemos (klasifikavimas, paskirtis, funkcijos, privalomumas, principinės įrengimo schemos (topologijos) bei techniniai ir technologiniai ypatumai); 8.13. gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrenginiai (centralės ir jų įranga, laidai ir kabeliai, gaisro signalizatoriai, optiniai dūmų, temperatūros, liepsnos jutikliai, infraraudonųjų spindulių barjerai, sirenos, blykstės, šviesos ar balso evakuacijos aparatūra) (paskirtis, klasifikacija, funkcijos, charakteristikos, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai, kokybės ir saugos reikalavimai); 8.14. statinio gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų maitinimo reikalavimai ir jų įgyvendinimas; 8.15. reikalavimai statinio gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų centrinių valdymo pultų ir įrenginių patalpoms; 8.16. statinio gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų paleidimas, derinimas, pridavimas eksploatacijai.	SSSDV SSSDTPV
9.	PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMŲ ĮRENGIMAS:
9.1.	AUTOMATIZUOTO VALDYMO, MATAVIMO, SIGNALIZAVIMO IR REGISTRAVIMO SISTEMOS: 9.1.1. procesų valdymo ir automatizavimo sistemų rūšys ir jų klasifikavimas; 9.1.2. pagrindinės procesų valdymo ir automatizavimo sistemų priemonės ir jų rūšys; 9.1.3. programuojamieji loginiai valdikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.1.4. priartėjimo jutikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.1.5. induktyviniai ir talpiniai priartėjimo jutikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.1.6. optiniai ir ultragarsiniai priartėjimo jutikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.1.7. holo jutikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai).	SSSDV, SSSDTPV
9.2.	TECHNOLOGINIO PROCESO AUTOMATIZUOTOS VALDYMO SISTEMOS: 9.2.1. temperatūros matavimo įrenginiai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.2.2. slėgio ir lygio matavimo įrenginiai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.2.3. medžiagų kiekio ir debito matavimo įrenginiai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.2.4. dujų analizatoriai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.2.5. padėties ir poslinkių matavimo sistemos (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai).	SSSDV, SSSDTPV
9.3.	AUTOMATINIO REGULIAVIMO SISTEMOS: 9.3.1. automatiniai reguliatoriai (klasifikavimas, paskirtis, funkcijos, naudojimo (veikimo) ypatumai); 9.3.2. analoginiai ir diskretinio veikimo reguliatoriai (pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.3.3. automatinė temperatūros reguliavimo sistema (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai).	SSSDV, SSSDTPV
9.4.	KITOS PROCESŲ VALDYMO IR AUTOMATIZAVIMO SISTEMOS: 9.4.1. mechatroninės automatinės sistemos (struktūrinis modelis, paskirtis, funkcijos, naudojimo (veikimo) ypatumai, energijos ir informacijos srautų užtikrinimo principai); 9.4.2. įtampos ir dažnio keitikliai (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.4.3. loginės ir ciklinės valdymo sistemos (paskirtis, funkcijos, pagrindiniai parametrai bei charakteristikos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai); 9.4.4. automatizuotos elektros pavaros (paskirtis, funkcijos, veikimo bei įrengimo techniniai ir technologiniai ypatumai).	SSSDV, SSSDTPV
10.	SPECIALIOJI STATINIO STATYBOS TECHNINĖ PRIEŽIŪRA: 10.1. statinio statybos techninės priežiūros organizavimo ir vykdymo bendrosios nuostatos (teisinis reglamentavimas, tikslai, uždaviniai, statybos techninės priežiūros sritys ir jų privalomumas); 10.2. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros veiklai vykdyti reikalingi profesiniai ir asmeniniai gebėjimai; 10.3. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo samdymo (skyrimo) tvarka. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros sutarčių sudarymo nuostatos; 10.4. pasiruošimas specialiajai statinio statybos techninei priežiūrai (tikslai, uždaviniai, atliekami veiksmai, jų rezultatų įtaka statinio statybos rezultatyvumui ir efektyvumui); 10.5. statinio statybos techninės priežiūros privalomasis civilinės atsakomybės draudimas; 10.6. statinio statybos dokumentų analizė ir vertinimas. Statinio projekto keitimų statybos metu valdymas; 10.7. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigos ir atsakomybė statinio statybos metu; 10.8. specialiųjų statybos darbų eigos ir rezultatų kontrolė (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka); 10.8. specialiųjų statybos darbų eigos ir rezultatų kontrolė (kontrolės rodikliai, periodiškumas, atlikimo bei dokumentavimo tvarka); 10.9. statinio inžinerinių tinklų (sistemų) geodezinė kontrolė ir bandymas; 10.10. specialiesiems statybos darbams atlikti naudojamų produktų bei įrenginių kontrolė ir bandymai; 10.11. statinio pripažinimo tinkamu naudoti tvarka. Specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo veiksmai statybos užbaigimo metu; 10.12. statinio statybos techninę priežiūrą vykdančių asmenų įgaliojimai ir teisės; 10.13. statinio statybos sustabdymo atvejai ir tvarka; 10.14. statybos darbų technologijos projektas (paskirtis, sudėtis, rengimo tvarka, naudojimas statinio statybos techninės priežiūros veikloje); 10.15. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros ypatumai statinių statybos saugomose teritorijose atveju; 10.16. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo dalykinis bendravimas ir bendradarbiavimas su kitais statinio statybos dalyviais bei kitomis su statinio statyba susijusiomis šalimis; 10.17. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros vadovo veiksmai užtikrinant aplinkos apsaugos, saugos ir sveikatos reikalavimus statybos metu; 10.18. specialiosios statinio statybos techninės priežiūros veiklos gerinimo priemonės ir praktinis jų įgyvendinimas; 10.19. statinio informacinio modeliavimo (BIM) technologijų taikymas statinio statybos techninės priežiūros veikloje.	SSSDTPV

IV. TEISĖS AKTŲ IR LITERATŪROS SĄRAŠAS

6. Programa parengta remiantis šiais teisės aktais ir literatūros šaltiniais:

6.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;

6.2. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas;

6.3. Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas;

6.4. Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas;

6.5. Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas;

6.6. statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas”, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. D1-612 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2013 „Statybos produktų, neturinčių darniųjų techninių specifikacijų, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų paskyrimas” patvirtinimo”;

6.7. 2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011, kuriuo nustatomos suderintos statybos produktų rinkodaros sąlygos ir panaikinama Tarybos direktyva 89/106/EEB (OL 2011 L 88, p. 5);

6.8. statybos techninis reglamentas STR 1.01.05:2007 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. D1-665 „Dėl aplinkos ministro 2002 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 173 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.9. statybos techninis reglamentas STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. D1-772 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymo Nr. D1-813 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“ patvirtinimo“ pakeitimo“;

6.10. statybos techninis reglamentas STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymas Nr. D1-812 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ patvirtinimo“;

6.11. statybos techninis reglamentas STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. 289 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.09:2003 „Statinių klasifikavimas pagal jų naudojimo paskirtį“ patvirtinimo“;

6.12. statybos techninis reglamentas STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikacijos reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1034 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“;

6.13. statybos techninis reglamentas STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“ patvirtinimo“;

6.14. statybos techninis reglamentas STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“;

6.15. statybos techninis reglamentas STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.01:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“;

6.16. statybos techninis reglamentas STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 179 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.05:2002 „Statinio statybos techninė priežiūra” patvirtinimo”;

6.17. statybos techninis reglamentas STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-827 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.09.06:2010 „Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” patvirtinimo”;

6.18. statybos techninis reglamentas STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 232 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas” patvirtinimo“;

6.19. statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. D1-828 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas” patvirtinimo“;

6.20. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. D1-455 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(1):2005 „Esminiai statinio reikalavimai. Mechaninis atsparumas ir pastovumas” patvirtinimo”;

6.21. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 422 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(2):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Gaisrinė sauga” patvirtinimo”;

6.22. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 420 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(3):1999 „Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga” patvirtinimo”;

6.23. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. D1-706 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(4):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Naudojimo sauga” patvirtinimo”;

6.24. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-132 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(5):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Apsauga nuo triukšmo” patvirtinimo”;

6.25. statybos techninis reglamentas STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-131 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.01(6):2008 „Esminiai statinio reikalavimai. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas” patvirtinimo”;

6.26. statybos techninis reglamentas STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-693 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.06:2009 „Statinių apsauga nuo žaibo. Išorinė statinių apsauga nuo žaibo” patvirtinimo”;

6.27. Elektros įrenginių įrengimo bendrosios taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 1-22 „Dėl Elektros įrenginių įrengimo bendrųjų taisyklių patvirtinimo“;

6.28. Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-309 „Dėl Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.29. Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 1-134 „Dėl Elektros įrenginių relinės apsaugos ir automatikos taisyklių patvirtinimo“;

6.30. Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. 1-1 „Dėl Galios elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.31. Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. 1-100 „Dėl Saugos eksploatuojant elektros įrenginius taisyklių patvirtinimo“;

6.32. Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. vasario d. įsakymu Nr. 1-38 „Dėl Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

6.33. Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. 1-52 „Dėl Specialiųjų patalpų ir technologinių procesų elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.34. Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2011 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. 1-28 „Dėl Apšvietimo elektros įrenginių įrengimo taisyklių patvirtinimo“;

6.35. Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“;

6.36. Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 2001 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 200/57 „Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“;

6.37. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 „Dėl Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamento patvirtinimo“;

6.38. Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos direktoriaus 2011 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 1V-978 „Dėl Elektroninių ryšių infrastruktūros įrengimo, žymėjimo, priežiūros ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“;

6.39. Gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos projektavimo ir įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2007 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 1-66 „Dėl normatyvinių statinio saugos dokumentų patvirtinimo“;

6.40. Pastatų konstruktoriaus ir statybininko žinynas. Vilnius: Naujasis lankas, 2009;

6.41. Isoda G. Elektros technologijos žinynas. Vilnius: VšĮ Energetikų mokymo centras, 2008;

6.42. Pleskas S. Elektroninės saugos sistemos. Vilnius: Vilniaus kolegija, 2008;

6.43. Banaitienė N., Banaitis A. Statybos projektų valdymo pagrindai. Vilnius: Technika, 2007;

6.44. Baublys J. ir kt. Žaibas. Apsauga nuo žaibo. Vilnius: AB „Lietuvos energija“ leidyba, 2006;

6.45. Šatas J. Įmonių elektros įrenginiai ir tinklai. Teorija, projektavimas, pavyzdžiai. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, 2003;

6.46. Isoda G. Elektros instaliacija. Bendros žinios ir įrengimas. Vilnius: VšĮ Energetikų mokymo centras, 2005.

6.47. Aleksa V., Galvanauskas V. Technologinių kompleksų automatizavimas ir valdymas. Kaunas: Technologija, 2008;

6.48. Poška A. J., Udris D. Technologinių kompleksų automatizavimas. Vilnius: Technika, 2012;

6.49. Matkevičius E. Mikroprocesoriniai valdymo įtaisai. 1 dalis. Vilnius: Technika, 2009;

6.50. Geleževičius V. A. Mechatroninės sistemos. Vilnius: VPU leidykla, 2008;

6.51. Blažiūnas G. Jutikliai valdymo ir gamybos technologijose. Kaunas: UAB Festo, 1997;

6.52. Elektroninės statybos taisyklės [interaktyvus]. Vilnius: Lietuvos statybininkų asociacija, 2014 [žiūrėta 2015-12-23]. <www.statybostaisykles.lt>;

Informaciją apie teisės aktų pakeitimus galima rasti „Teisės aktų registre“ (www.e-tar.lt ) arba Aplinkos ministerijos interneto tinklalapyje (www.am.lt).

V. PROFESINĮ VERTINIMĄ ATLIEKANTI ORGANIZACIJA

7. Pareiškėjų profesines žinias vertina Lietuvos statybos inžinierių sąjungos įgaliotos organizacijos, nurodytos Programos 1 priede.

8. Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – pelno nesiekianti laisvanoriška organizacija, vienijanti statybos inžinierius ir aktyviai dalyvaujanti jų mokymo, kvalifikacijos tobulinimo bei profesinių žinių vertinimo veikloje. LSIS veiklą vykdo visoje šalyje per veikiančius klubus (bendrijas). LSIS prezidentas nustato įgaliotų organizacijų teises vertinanti statybos inžinierių profesines žinias ir tvirtina profesinių žinių vertinimo komisijų sudėtis.

VI. EGZAMINŲ PATALPOS

9. Pareiškėjų profesinių žinių vertinimo egzaminai organizuojami ir vykdomi LSIS įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos 1 priede, patalpose. Šios organizacijos apsirūpinusios veiklai vykdyti ir Pareiškėjų profesinėms žinioms vertinti reikalingomis organizacinėmis-techninėmis priemonėmis (patalpomis, biuro įranga, ryšio priemonėmis ir kt.).

VII. PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMAS

10. Profesinių žinių vertinimo egzaminas (toliau – Egzaminas) susideda iš dviejų dalių – atsakymų į klausimus raštu ir pokalbio.

11. Egzamino raštu tvarka:

11.1. Klausimus iš kurių sudaromi Egzamino raštu bilietai, vadovaujantis šia Programa, rengia LSIS. Egzamino raštu klausimai iš anksto neskelbiami.

11.2. Egzamino raštu trukmė − 2 val. (nepriklausomai nuo pageidaujamų įgyti pareigų ir prašyme kvalifikacijos atestatui gauti nurodytų darbo sričių). Egzamino metu leidžiama naudotis literatūra, užrašais ir kitomis pagalbinėmis informacinėmis priemonėmis.

11.3. Atsakymai į atskirus Egzamino raštu klausimus įvertinami balais:

11.3.1. teisingas ir išsamus atsakymas į klausimą įvertinamas 1 balu;

11.3.2. neišsamus arba dalinai teisingas atsakymas į klausimą įvertinamas 0,5 balo;

11.3.3. neatsakytas klausimas arba atsakytas neteisingai įvertinamas 0 balų.

11.4. Kiekvienam Pareiškėjui pateikiami traukti atskiri bilietai, atsižvelgiant į pageidaujamas įgyti pareigas ir prašyme kvalifikacijos atestatui gauti nurodytą darbo sritį (sritis):

11.4.1. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbo srityje (statinio elektros inžinerinių sistemų įrengimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 6 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 5 balai;

11.4.2. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbo srityje (procesų valdymo ir automatizavimo sistemų įrengimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.3. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbo srityje (statinio nuotolinio ryšio (telekomunikacijų) inžinerinių sistemų įrengimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.4. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas darbo srityje (statinio apsauginės signalizacijos, gaisrinės saugos (signalizacijos) inžinerinių sistemų įrengimas), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 5 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 4 balai;

11.4.5. Pareiškėjai, siekiantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas bet kurioje iš 11.4.1 – 11.4.4 punktuose nurodytų darbo sričių, traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų, susijusių su veiklos vadyba ir ekonomika. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.6. Pareiškėjai, įgiję teisę vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigas vienoje ar keliose iš 11.4.1 – 11.4.4 punktuose nurodytų darbo sričių ir pageidaujantys įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas toje pačioje darbo srityje (srityse), traukia Egzamino bilietą susidedantį iš 3 klausimų. Teigiamam atsakymų į šiuos klausimus įvertinimui reikalinga surinkti minimali balų suma – 2 balai;

11.4.7. Pareiškėjai, neturintys teisės vykdyti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovo pareigų darbo srityje (srityse), kurioje pageidauja įgyti teisę eiti ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovo pareigas, traukia Egzamino bilietus pagal šios Programos 11.4.1 – 11.4.5 punktų reikalavimus. Jei Pareiškėjo profesinės žinios pagal 11.4.1 – 11.4.5 punktų nuostatas įvertinamos neigiamai, profesinės žinios pagal 11.4.6 punkto nuostatas nevertinamos.

12. Individualaus pokalbio su Pareiškėju metu:

12.1. gali būti užduodami papildomi klausimai, susiję su Egzamino raštu atsakymais ir (ar) Pareiškėjo profesiniu pasirengimu bei patirtimi (pvz. pastatytais statiniais, vykdyta specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros veikla, kitais profesiniais pasiekimais);

12.2. aptariami Egzamino raštu rezultatai bei Komisijos siūlomos suteikti pareigos tam tikrose statinių grupėse ir (ar) darbo srityje (srityse).

13. Pareiškėjas (išlaikęs egzaminą raštu), neatvykęs arba atsisakęs atvykti į pokalbį, Komisijos sprendimu gali būti pripažintas neišlaikiusiu profesinių žinių egzamino.

14. Sprendimus dėl Pareiškėjų profesinių žinių įvertinimo Komisija priima kolegialiai.

15. Pareiškėjas, gavęs neigiamą profesinių žinių egzamino įvertinimą, gali pakartotinai laikyti Egzaminą ne anksčiau kaip po 30 dienų nuo Egzamino rezultatų paskelbimo dienos. Egzamino perlaikymų skaičius neribojamas.

16. Teigiamai įvertinto profesinių žinių egzamino rezultatai galioja ne ilgiau kaip 2 metus nuo jų paskelbimo dienos.

17. Profesinių žinių vertinimo paslaugos yra mokamos. Už vieno Egzamino laikymą ar perlaikymą imamas LSIS prezidento nustatyto dydžio mokestis. Šis mokestis turi būti sumokėtas iki Egzamino pradžios. Neišlaikius Egzamino arba neatvykus į Egzaminą be svarbių priežasčių, sumokėtas mokestis negrąžinamas.

VIII. PROFESINIO VERTINIMO KOMISIJA

18. Pareiškėjų profesines žinias vertina kiekvienoje LSIS įgaliotoje organizacijoje sudaryta ir LSIS prezidento patvirtinta profesinių žinių vertinimo komisija. Komisijų nariai yra žinomi savo srities specialistai ir mokslininkai, tenkinantys statybos techninio reglamento STR 1.02.06:2012 „Statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų kvalifikaciniai reikalavimai, atestavimo ir teisės pripažinimo tvarkos aprašas“ 33.4 punkte nustatytus reikalavimus.

19. Lietuvos statybos inžinierių sąjungoje sudaryta Centrinė statybos techninės veiklos pagrindinių sričių vadovų profesinių žinių vertinimo komisija. Pastaroji sprendžia visus su šios Programos įgyvendinimu ir įgyvendinimo priežiūra susijusius klausimus.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Informacija apie profesinių žinių vertinimo egzaminų laiką ir vietą skelbiama Lietuvos statybos inžinierių sąjungos interneto tinklapyje (www.lsis.lt) ir jos įgaliotų organizacijų, nurodytų Programos 1 priede, internetiniuose tinklapiuose.

21. Profesinių žinių įvertinimo sprendimai įforminami protokolu, kuriame nurodoma:

21.1. Komisijos pavadinimas ir sudėtis (pirmininko, jo pavaduotojo, narių bei sekretoriaus vardai ir pavardės);

21.2. profesinių žinių vertinimo data ir vieta;

21.3. profesinių žinių įvertinimo protokolo numeris;

21.4. konkretaus Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos teigiamai, vardas, pavardė, asmens kodas ir jam siūloma suteikti kvalifikacija:

21.4.1. pareigos (nurodoma pagal Programos 3 punktą);

21.4.2. statiniai pagal jų naudojimo paskirtį (pagal [6.11]), kurie priskiriami ypatingų statinių kategorijai (pagal [6.9]);

21.4.3. specialiųjų statybos darbų sritis (sritys) (pagal [6.15]);

21.5. konkretaus Pareiškėjo, kurio profesinės žinios buvo įvertintos neigiamai vardas, pavardė, asmens kodas, sprendimo dėl neigiamo profesinių žinių įvertinimo priežastys;

21.6. Komisijos pirmininko ir sekretoriaus vardas, pavardė, parašas;

21.7. kita su konkrečiu Pareiškėju susijusi informacija (pvz. išsilavinimas, darbovietė, kontaktiniai duomenys, keičiamo ar papildomo kvalifikacijos atestato numeris) nurodoma Komisijos sekretoriaus sprendimu ar VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras (toliau – SPSC) pageidavimu.

22. Parengiami du vienodą juridinę galią turintys profesinių žinių įvertinimo protokolo egzemplioriai, kurių vienas teikiamas SPSC, o antras lieka ir 5 metus saugomas vertinimą atlikusioje LSIS įgaliotoje organizacijoje.

23. Pareiškėjui išduodamas Komisijos sekretoriaus pasirašytas profesinių žinių įvertinimo protokolo išrašas.

24. Ginčai dėl Programos taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka.

________________________________

Priedas

LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS ĮGALIOTŲ ORGANIZACIJŲ,

KURIOMS SUTEIKTA TEISĖ VERTINTI STATYBOS INŽINIERIŲ, SIEKIANČIŲ ĮGYTI TEISĘ EITI YPATINGO STATINIO SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ VADOVO IR YPATINGO STATINIO SPECIALIŲJŲ STATYBOS DARBŲ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS VADOVO PAREIGAS, PROFESINES ŽINIAS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Įgaliotos organizacijos pavadinimas	Adresas	Žinių vertinimo patalpų adresas ir vietų skaičius	Atsakingo vadovo vardas, pavardė, tel.	Interneto svetainės adresas, el. paštas
1.	VšĮ VGTU Kokybės vadybos centras	Trakų g. 1/26, Vilnius	Trakų g. 1/26, Vilnius, 3 auditorijos, 180 vietų	Ramūnas Setkauskas, (8 5) 262 1690	www.kvc.vgtu.lt
2.	LSIS Klaipėdos klubas	V. Berbomo g. 10, Klaipėda	V. Berbomo g. 10, Klaipėda, auditorija 150 vietų, 2 kabinetai po 36 kv. m	Tautvydas Petras Tubis, (8 46) 41 16 02 8 686 76 153	www.lsiskl.lt
3.	Šiaulių apskrities bendrija LSIS	Tilžės g. 170, Šiauliai	Vilniaus g. 141, Šiauliai, Šiaulių universiteto tech. fakulteto auditorija 50 vietų	Jonas Šarakauskas (8 41) 52 34 58	www.p-k.lt
4.	LSIS Panevėžio apskrities statybos inžinierių klubas (SIK)	Puzino g. 1, Panevėžys	Puzino g. 1, Panevėžys, auditorija 70 vietų	Lionginas Sakalauskas (8 45) 50 55 30 8 686 40 350	www.pasik.lt
5.	LSIS Utenos apskrities SIK	Aušros g. 22, Utena	Bažnyčios g. 1, Utena, VšĮ Utenos verslo informacijos centras, auditorija 40 vietų	Valdas Kaulinis 8 610 10 636 Virginijus Žalkauskas 8 616 90 045	www.usik.lt
6.	LSIS Marijampolės bendrija	Gedimino g. 11, Marijampolė	Gedimino g. 11, Marijampolė, auditorija 30 vietų	Aloyzas Jurdonas 8 698 33 862 Irena Valinčienė 8 605 90 045	aloyzas@ ugira.lt
7.	LSIS Telšių apskrities bendrija	Respublikos g. 19A, Telšiai	Telšių r., Gaudikaičių k. auditorija 50 vietų, auditorija 70 vietų	Kęstutis Kurlys 8 612 35 445	banduva@ banduva.lt
8.	LSIS Alytaus apskrities bendrija	Pramonės g. 1, Alytus	Pramonės g. 1, Alytus, 2 auditorijos po 120 vietų	Antanas Minkevičius 8 698 02 015	info@ grinduva.lt
9.	Kauno apskrities bendrija LSIS	Studentų g. 48-429, Kaunas	Studentų g. 48-429, Kaunas, KTU statybos fakultetas 432 auditorija, 50 vietų	Leonas Algirdas Milketas (8 37) 451438 8 686 05669	www.kasib.lt
10.	LSIS Vilniaus m. klubas	Trakų g. 1/26 Vilnius	Trakų g. 1/26, Vilnius, 3 auditorijos, 180 vietų	Julius Gajauskas 8 685 67 484	www.lsisvk.lt

____________________________

ĮVERTINO

VĮ Statybos produkcijos sertifikavimo centras

20016 m. sausio 28 d. raštu Nr. 15020

PARENGĖ

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Prezidentas Kęstutis Kurlys